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井陉矿区数据和政务服务局
关于塞艾斯（石家庄）精密制管有限公司
塞艾斯（石家庄）精密制管项目环境影响报告表的批    复


塞艾斯（石家庄）精密制管有限公司：
你公司所报《塞艾斯（石家庄）精密制管有限公司塞艾斯（石家庄）精密制管项目环境影响报告表》及有关资料已收悉。经研究，同意该项目按照环境影响报告表中所列内容进行建设，批复如下：
一、塞艾斯（石家庄）精密制管有限公司塞艾斯（石家庄）精密制管项目位于石家庄市井陉矿区丰达冶金新材料装备产业园内，中心地理坐标为北纬38°4′27.408″、114°5′25.069″。项目东侧为石家庄煜工精密科技有限公司，南侧为农田，西侧为空地，北侧为石家庄铁能机电设备有限公司和河北晟昊新材料科技有限公司。项目总投资15000万元，其中环保投资150万元，项目总建筑面积约37089.09平方米，建设穿孔车间、冷拔车间、冷轧车间、精装车间、原材料库、成品库、一般固废区、金加工材料库、金属材料库、模具五金配料库，建设4条生产线及附属设施。项目建成后，年产5万吨精密轴承钢管、1.5万吨精密轴承套圈、0.5万吨钢筋接套配件。
在落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施后，从环境保护角度，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的规模、工艺、地点和环境保护对策措施。
二、建设单位要认真落实环评报告表提出的各项污染防治措施，确保各种污染物稳定达标排放。
1.废气：本项目废气主要是步进炉、球化退火炉、再结晶退火炉燃烧天然气产生的烟气，酸洗过程中产生的酸洗酸雾，修磨工序废气，以及切割修磨等机加工工序、冷拔工序、酸洗全自动生产线产生的无组织废气。
2台步进炉燃烧天然气产生的烟气，经各自配套的低氮燃烧器处理后分别通过1根20米高的排气筒（DA001、DA002）排放，NOx、SO2、颗粒物排放浓度执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1、表2、表3排放限值要求，同时满足钢压延加工和金属表面处理行业绩效分级B级指标要求。
2台球化退火炉燃烧天然气产生的烟气，经各自配套的低氮燃烧器处理后，分别通过1根20米高的排气筒（DA003、DA004）排放，NOx、SO2、颗粒物排放浓度执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1、表2、表3排放限值要求，同时满足钢压延加工和金属表面处理行业绩效分级B级指标要求。
2台再结晶退火炉燃烧天然气产生的烟气，经各自配套的低氮燃烧器处理后，分别通过1根20米高的排气筒（DA005、DA006）排放，NOx、SO2、颗粒物排放浓度执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1、表2、表3排放限值要求，同时满足钢压延加工和金属表面处理行业绩效分级B级指标要求。
项目设置1座酸洗密闭间，酸洗间内设置3组吸风口（2组顶吸，1组侧吸）。顶吸、侧吸废气分别经管道收集，由各自配套的酸雾净化塔处理后，分别经1根20m排气筒（DA007、DA008）排放。硫酸雾排放浓度执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4中酸洗机组排放标准要求。
3台角磨机在各自打磨平台上打磨，修磨过程产生的颗粒物由1台布袋除尘器处理后，通过1根20m高排气筒（DA009）排放。颗粒物排放浓度执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1标准要求。
项目无组织颗粒物、油雾、硫酸雾排放浓度执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表5企业大气污染物无组织排放浓度限值要求。
2.废水：本项目废水主要为生产过程中各水洗工序产生的水洗废水、喷淋工序产生的喷淋废水、软化废水和生活污水。其中，生活污水经化粪池处理后，经污水管网最终排入矿区污水处理厂进行集中处理，生活污水出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及矿区污水处理厂进水水质要求。生产过程中各水洗工序产生的水洗废水、喷淋工序产生的喷淋废水、软化废水收集后排入厂区内污水处理站，经“pH调节+曝气絮凝+超滤池”工艺处理，污水处理站出水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1限值要求后，回用于酸洗全自动生产线水洗用水补水，循环使用不外排。
3.噪声：本项目噪声主要为生产设施设备和环保设施运行时产生的噪声。通过选用低噪声设备，采取基础减振、加装消音器和隔声罩、厂房隔声等措施降噪，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。
4.固体废弃物：本项目产生的固体废物主要为氧化铁皮、修磨废钢屑（含除尘灰）、不合格产品、废离子交换树脂、废反渗透膜、废钢屑及边角料（沾染切削液）、废槽渣（含硫酸循环利用系统废酸过滤渣）、废切削液、硫酸亚铁、蒸发浓缩结晶、废润滑油/桶、废包装桶、废包装袋、废滤布、污泥、生活垃圾。
其中，氧化铁皮、修磨废钢屑（含除尘灰）、不合格产品收集后外售。废离子交换树脂、废反渗透膜由厂家定期统一回收更换。生活垃圾分类收集后统一由环卫部门定期清运处理。
废钢屑及边角料（沾染切削液）、废槽渣（含硫酸循环利用系统废酸过滤渣）、废切削液、废润滑油/桶、废包装桶、废包装袋即产即清，交由具有危废处理资质的单位进行妥善处置，不在厂区内暂存。
污泥、硫酸亚铁、蒸发浓缩结晶、废滤布需开展固废危险性鉴别，经鉴别属于危险废物的，即产即清，交由具有危废处理资质的单位进行妥善处置，不在厂区内暂存；经鉴别不属于危险固废的，则外运资源化处理。污泥、硫酸亚铁、蒸发浓缩结晶、废滤布在危险特性鉴别结果出来之前，按照危险废物进行管理，交由具有危废处理资质的单位进行妥善处置。
三、该项目应严格落实环境影响报告表提出的环境风险防范要求和措施，加强污染治理设施日常维护和厂区环境管理，落实防渗措施，确保事故情况下的环境安全。应严格按照安全生产监督管理的要求，做好各类风险源管控保护。其他生态环境措施和管理要求，严格按相关规定落实。
四、项目建设应严格执行“三同时”管理制度，定期向生态环境部门报告“三同时”完成情况。建设单位应当在项目竣工后，按要求办理相关排污许可手续后，方可实际排污；应按照规定的标准和程序，组织项目竣工环境保护验收，编制验收报告，验收合格后，方可正式投入运营，并依法依规向社会公开，接受群众监督。
五、该项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批。
六、本项目主要污染物排放总量控制指标为COD:0.106t/a；NH3-N:0.005t/a；SO2:1.794t/a；NOX:5.386t/a。
七、请你单位取得批复后3个工作日内将批复原件报送石家庄市生态环境局井陉矿区分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。该项目日常环境监督管理工作由属地生态环境主管部门负责。
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