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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	河北曲寨矿峰水泥股份有限公司水泥窑协同处置高炉灰技改项目

	项目代码
	2503-130107-89-02-993736

	建设单位联系人
	王云霞
	联系方式
	13473388315

	建设地点
	河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北河北曲寨矿峰水泥股份有限公司现有厂区内

	地理坐标
	东经114°04′34.201″、北纬38°06′23.432″

	国民经济

行业类别
	N7723固体废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业--103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用--其他；

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

□扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	石家庄市井陉矿区科工局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	矿科工信技改备字〔2025〕08号

	总投资（万元）
	20
	环保投资（万元）
	3

	环保投资占比（%）
	15.00
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                 
	用地（用海）

面积（m2）
	0（不新增占地）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	产业园区相关规划名称：河北石家庄矿区工业园区总体规划（2016-2030）
规划审批机关：石家庄市人民政府

审批文号：无

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《河北石家庄矿区工业园区总体规划环境影响报告书》

召集审查机关：河北省环境保护厅

审查文件名称及文号：《关于转送河北石家庄矿区工业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函[2017]103号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	河北石家庄矿区工业园区总体规划符合性分析：
1、规划环评主要结论及审查意见内容
（1）项目与规划环评主要结论的符合性分析
《河北石家庄矿区工业园区总体规划环境影响报告书》于2017年1月25日取得《关于转送河北石家庄矿区工业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函[2017]103号）。
2011年7月，省政府批复设立河北石家庄矿区工业园区（以下简称园区），园区规划面积16.25平方公里，园区分为西区、北区、东一区、东二区和南区。为避免园区围城、与城市发展方向造成冲突，河北石家庄矿区工业园区总体规划（2016-2030）将园区规划为西区、北区和东区三个片区，总规划面积12.79平方公里。其中，西区范围为东至经三街（规划）、南至世纪大道、西至山前旅游路、北至园区西环（规划），规划面积9.04平方公里；北区范围为东至规划纵二路、南至北环路（规划）、西至园区西环（规划）、北至矿峰水泥厂北院墙，规划面积2.17平方公里；东区范围为东至东区东环（规划）、南至东区南环（规划）、西至古桥街、北至区县界，规划面积1.58平方公里。
规划期限为2016-2030年。其中，近期2016-2020年，远期2021-2030年。园区产业规划为特种钢、通用零部件和装备制造三大产业。

表1-1  项目与规划环评主要结论的符合性分析
园区环评主要结论要求

本项目情况

相符性

鉴于石家庄矿区工业园区位于石家庄市地表水水源保护区，建议加强园区及企业管理，园区须严格落实环境风险防范措施，入区企业须制定完善的突发环境事件应急预案，充分考虑各种事故状态下污水及雨水的收集、处理和回用应急措施，避免废水及初期雨水外排。工业园区设置园区废水事故池，园区事故状态下的废水可暂排至事故池内，保证废水不外排。
本项目属于一般工业固体废物处置及综合利用，现有工程除锌预处理车间附近设置1座150m3初期雨水池，用于收集初期雨水，本项目依托现有工程初期雨水收集池，可满足该区域初期雨水收集所需容积，避免初期雨水及事故废水外排，初期雨水用于水淬池补水或通过现有污水处理站处理后全部综合利用不外排。
符合

工业园区规划须严格执行划定的生态红线。在矿区的未利用地范围内对工业园区占地进行生态补偿，并应提高园区绿化面积，减轻园区对生态环境的不利影响。园区规划应满足关于“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（即三线一单）”的约束。
本项目不涉及生态红线，位于黄岗水库水源地准保护区范围内，但无废水外排，项目建设未突破生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，不在环境准入负面清单内。

符合

园区入区企业在建设前要做好采空区、断裂带的勘察和评估工作，优化建设场地平面布置，重要建筑物以及可能对地下水造成影响的构筑物、储存设施、输送管线等须避让断裂带、采空区和岩溶发育—强渗区，应结合采空区和断裂带分布情况，重点优化废水污染源的布置。建议所有污水管道采用架空的敷设方式，以便及时发现水污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降至最低限度园区在建设前要做好采空区、断裂带的勘察和评估工作，优化建设场地平面布置，重要建筑物以及可能对地下水造成影响的构筑物、储存设施、输送管线等须避让断裂带、采空区和岩溶发育—强渗区，应结合采空区和断裂带分布情况，重点优化废水污染源的布置。

根据企业设计资料，本项目不新增生产车间，在现有除锌预处理车间内进行技术改造，依托现有车间防渗措施，现有除锌预处理车间采用重点防渗措施，渗透系数小于10-10cm/s，重点防渗区防渗标准可达《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准要求；现有工程防渗措施可满足技改工程需要，符合规划环评要求。
符合

（2）项目与规划环评审查意见的符合性分析

表1-2  项目与规划环评审查意见的符合性分析
园区环评批复要求

本项目情况

相符性

2011年7月，省政府批复设立河北石家庄矿区工业园区（以下简称园区），园区规划面积16.25平方公里，园区分为西区、北区、东一区、东二区和南区。为避免园区围城、与城市发展方向造成冲突，园区规划为西区、北区和东区三个片区，总规划面积12.79平方公里。其中，西区范围为东至经三街（规划）、南至世纪大道、西至山前旅游路、北至园区西环（规划），规划面积9.04平方公里；北区范围为东至规划纵二路、南至北环路（规划）、西至园区西环（规划）、北至矿峰水泥厂北院墙，规划面积2.17平方公里；东区范围为东至东区东环（规划）、南至东区南环（规划）、西至古桥街、北至区县界，规划面积1.58平方公里。

本项目属于一般工业固体废物处置及综合利用，项目的建设有利于废弃资源的综合利用，项目主要原料为炼钢、炼铁或其他钢铁相关行业产生的高炉灰，属于一般工业固废，本次技改项目依托河北曲寨矿峰水泥股份有限公司现有厂区内进行，不新增占地。企业已取得土地使用证，占地类型为三类工业用地。综上所述，本项目的选址和建设是可行的。
符合

（二）加强环境准入，推动产业转型升级和绿色发展。根据《中华人民共和国水污染防治法》和《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）要求，准保护区不得新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目逐步搬出，准保护区内不得有易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，同时，入区项目还应严格执行环境准入负面清单，且须满足《河北省钢铁产业结构调整方案》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》等文件的规定要求。
1.本项目属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用 第10项 “三废”综合利用与治理技术”，不属于《河北省禁止投资的产业目录》中的淘汰类和禁限类项目。符合国家产业政策要求。

2.根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）中第六十四条规定：“在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口”，第六十七条规定：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”本项目位于岗南-黄壁庄水库水源地准保护区范围内，本项目为技术改造项目，项目在现有电炉除尘灰处理系统中的除锌预处理设施的基础上，改造预处理设施长皮带增加计量称，废气管道增加卧式除尘箱体，电炉除尘灰混料输送皮带罩改为密闭通廊运输等；对颗粒物排放进行了削减，不属于对水体污染严重的建设项目，符合相关要求。

3.本项目位于黄岗水库水源地准保护区范围内，但无废水外排，满足“准保护区内禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目”要求，也不属于制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目，不会对周围水体造成污染。符合《石家庄市岗南、黄壁庄水库饮用水源污染防治条例》相关要求。

4、本项目所用原料为高炉灰，为一般固体废物，不具有易溶性，不涉及有毒有害废弃物的暂存和转运。
符合

（三）加强空间管制，优化生产空间和生活空间.该区域地表与地下水系统之间存在较密切水力联系，建设项目生产区特别是存在环境风险的生产单元、污水处理设施等布设须避让陷落区、采空区及断裂带，且务必加强上述区域的防渗措施，确保具备有效全面控制灾难性环保风险的保障条件。落实村庄搬迁方案，保障人民群众环境权益。调整土地利用规划，严格执行国家土地管理政策，规划实施后不得占用基本农田，确保项目占地符合国家政策.建议将西区规划的通用零部件用地和北区三类工业用地调整为二类工业用地，北区和东区均不设三类用地；西区与城区交界处设置不小于100米的防护林带，古桥街以东、东区西侧设置100米缓冲带。
本次技改项目依托河北曲寨矿峰水泥股份有限公司现有厂区内进行，不新增占地。企业已取得土地使用证，占地类型为三类工业用地。
符合

（五）加强规划环评与项目环评联动，切实发挥规划和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用，在开展项目环境影响评价时，区域环境现状评价内容可以适当简化；涉及项目准入、选址布局合理性以及环保措施可行性等内容应做重点、深入评价。鉴于园区位于集中式饮用水水源地准保护区，按照环保部《关于＜钢铁建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）＞适用等有关问题的复函》（环办环评函【2016】254号），入区项目是否属于“对水体污染严重的项目”应根据建设项目环境影响评价结论及相关技术要求综合判定，因此，入区建设项目环评文件均需重点论证项目对水体的影响，并明确评价结论。
本次评价以规划环评为基础，重点分析了项目准入条件符合性、工程分析、环保措施的可行性论证、污染物排放量指标。本项目固体废物妥善处置，不新增生活垃圾，在相关保护措施实施后，该项目不会对水环境造成影响。

符合

（六）注重园区发展与区域水资源承载力相协调，提高水资源利用率和再生水回用率。统筹规划建设园区配套的供水、排水、供热等基础设施。建议矿区北部规划的污水处理厂作为园区污水处理厂，同时设置再生水处理系统，再生水全部回用；在矿区城区北部建设5台58兆瓦燃气锅炉集中供热。
本项目新鲜水利用园区供水设施提供，能够满足项目用水需求；无废水外排；项目生产不用热。

符合

（七）加强区域环境污染防治和应急措施。严格落实各项环境风险防范措施，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置，防止对周边环境敏感点造成影响。抗震能力建设和防洪防涝工作应按照有关主管部门的要求严格落实。 
不涉及

符合

2、产业定位和规划目标

（1）产业定位

规划确定河北石家庄矿区工业园区产业定位为：
①特种钢产业：建设河北省一流的特种钢研发和生产基地。以保障高端装备制造和重大工程建设为重点，加快发展高品质特殊钢。以合金结构钢、高磁感取向硅钢、铁路弹跳用钢、特殊钢能源用钢、易切削非调质钢、高强度耐热合金钢等为主导产品。

②通用零部件产业：以上游特种钢、合金钢为原料，重点发展高精度齿轮、联轴器、汽车轮毂轴承、高强度紧固件、精密冲压模具、精密铸件等产品。

③装备制造产业：依托上游特种钢及通用零部件产业优势，建成在河北省具有一定特色，涵盖汽车、矿山、铁路交通、工程机械等领域的装备制造基地，使之成为推动园区经济快速发展的成长产业和新的增长极。

西区主要布置特种钢产业和通用零部件产业；北区、东区重点发展高端装备制造产业。
本项目为废弃资源综合利用项目，本项目拟选址在河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北河北曲寨矿峰水泥股份有限公司现有厂区内进行建设，属于矿区工业园区北区，项目所在园区内以特种钢材生产及深加工为主导，配套通用零部件、装备制造等产业，本项目原料主要为炼钢、炼铁行业或其他钢铁相关行业产生的高炉灰，属于一般工业固废，不仅解决了园区内炼钢、炼铁企业产生的高炉灰的处置问题，而且可以变废为宝，减少河北曲寨矿峰水泥股份有限公司原料费用，增加企业生产效益。

本项目属于特钢产业的产业链延伸建设项目，本项目处理了钢铁企业的固废，符合减量化、资源化要求，促进循环经济，矿峰产品为水泥熟料，本项目未新增水泥熟料产能，该项目符合河北石家庄矿区工业园区当前发展规划，符合河北石家庄矿区工业园区北区特钢产业的产业链延伸建设项目的产业定位。
（2）规划目标

园区规划期限为近期（2016～2020年）和远期（2021～2030年）。到2020年园区预计钢铁产能：炼钢能力220万t/a，就业人口达到6000人，2020年，园区工业总产值为211亿元，工业增加值为42亿元；到2030年园区预计就业人口达到10000人，园区工业总产值为556亿元，工业增加值为115亿元。

3、规划用地布局

河北石家庄矿区工业园区分为西区、北区和东区。园区分为三个功能组团，西区（904.01 hm2）为特种钢产业园与通用零部件产业园、北区（217.92 hm2）为装备制造产业园、东区（158.04 hm2）为装备制造产业园，园区总规划面积为1279.97 hm2。园区用地布局以规划工业用地为主，不布置生活居住用地。

本次技改项目依托河北曲寨矿峰水泥股份有限公司现有厂区内进行，不新增占地。企业已取得土地使用证，占地类型为三类工业用地。项目所在园区内以特种钢材生产及深加工为主导，配套通用零部件、装备制造等产业，本项目原料主要为炼钢、炼铁行业或其他钢铁相关行业产生的高炉灰，属于一般工业固废，本项目处理了钢铁企业的固废，符合减量化、资源化要求，促进循环经济。本项目符合工业园区当前发展规划。

项目与工业园区规划位置关系示意图见附图5。
4、基础设施规划

（1）供水

规划园区用水水源为地下水与地表水。考虑到园区实际情况，并结合国家节水政策，规划园区的用水结构为地下水优先供应生活用水；地表水优先供应工业用水，水质达标后可以供应生活用水；中水优先供应景观用水、矿区工业普通用水，其次供应浇洒道路、绿地市政用水。

根据矿区城乡总体规划所确定的白彪地下、地表两用水厂，南寨地表水厂、中水厂，四者合计每天可提供9.0万立方米的水量，可满足园区乃至整个矿区的工业用水和生活用水。

本技改项目不新增生产及生活用水，新鲜水依托厂区现有供水设施提供，能够满足项目用水需求。
（2）排水

河北石家庄矿区工业园区现状排水体制为雨污分流制，工业园区内现有企业大多自备污水处理站。

本项目无新增劳动定员，无新增生活污水，生活废水进厂区现有污水处理站，采用隔油池+化粪池+二级生物接触氧化处理装置处理达标后回用于厂区绿化，无废水排放；车间、设备及车辆冲洗废水、地面冲洗废水排入水淬水池用于水淬补水全部消耗，无外排废水。

（3）供热

针对矿区供热现状，远期规划集中供热率达到95％。考虑矿区境内现状工业企业多具备自行供热能力，规划工业企业集中供热率30％。

本项目供热依托现有工程余热余热利用系统，为厂区的冬季采暖、职工洗浴提供热水和蒸汽，能够满足厂区用热需求。
（4）供电

到规划期末，园区用电负荷将达到约65.90MW（不包含石钢项目），考虑石钢项目，用电负荷达到300MW。
保留现状园区井矿220kV变电站，规划主变容量达到3×180MVA。石钢项目内设计建设有一座220kV变电站，设计主变容量为3×120MVA，电源来自井矿220kV变电站和罗庄220kV变电站。维护毗邻的110kv王舍站、西王站。在园区北区，结合工业园区建设，规划新建110kV变电站一座，规划期末保证四座110kV变电站主变容量均达到3×50MVA。保留现状35kv清凉站，维护毗邻的洪州站、新井站、矿区站，均改为用户站。现状35kV变电站可根据实际用电情况，进行增容改造。
项目用电利用园区供电系统供给，依托厂区现有供电设施提供，能够满足项目用电需求。
（5）燃气

规划远期矿区的主导气源采用天然气，从“陕京三线”井陉支线引入天然气。为保证用气安全，提高城市环境质量和城市现代化水平，远期城区天然气管道与陕京天然气长输管道接轨。

根据城乡总体规划，在园区东区建设天然气门站一座，规划天然气门站远期总供气规模应达到40.0万m3/d。

除锌预处理回转窑燃用天然气作为热源，采用市政管道输送。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

（1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用 第10项 “三废”综合利用与治理技术”，符合国家产业政策要求。

（2）与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析
本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类建设项目。

项目已取得备案信息，备案编号：矿科工信技改备字〔2025〕08号。因此，该项目符合国家及地方产业政策要求。

2、与《石家庄市井陉矿区国土空间分区规划（2021-2035年）》相符性分析

根据《石家庄市井陉矿区国土空间分区规划（2021-2035年）》，《规划》提出“壮大“三园”：依托工业园区西区的石钢发展特钢产业园，释放焦化厂更新存量土地，布局和石钢产业联系紧密的制造业；东部推动丰达钢厂、五矿、诚联洗煤厂等企业腾笼换鸟，发展装备制造业，打造装备制造园；北部以矿峰水泥为龙头，推进二期建设，发展绿色建材产业。”项目位于河北石家庄矿区工业园区北区，厂址用地属于工业用地，本项目属于矿峰水泥技术改造项目，符合《石家庄市井陉矿区国土空间分区规划（2021-2035年）》要求。

3、与河北省生态功能区划相符性

依据《河北省生态功能区划》，本项目位于太行山中段、南段水土保持与水资源保护功能区，不属于国家及河北省重点生态功能区。本项目与河北省生态功能区划的位置详见附图7。

4、与河北省主体功能区划相符性

依据《河北省主体功能区划》，本项目所在区域属于河北省主体功能区的国家重点开发区域，不涉及国家农产品主产区、国家重点生态功能区及省级重点生态功能区。本项目与河北省主体功能区划的位置关系详见附图8。

5、与水源保护区相关规划符合性分析

根据石家庄市饮用水水源保护区划，本项目位于石家庄市饮用水水源保护区地表水准保护区内，本项目与水源保护区位置关系图详见附图9。

《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）第四十二条规定：“国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。”

本项目为废弃资源综合利用，不属于以上严重污染水环境的生产项目。

第六十七条规定：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”

《河北省水污染防治条例》（2018年5月31日修订）中第十七条规定：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建项目不得增加排污量”。

本项目位于黄岗水库水源地准保护区范围内，本项目为技术改造项目，不属于《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）第四十二条规定的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目，不是水体污染严重的项目，项目在现有电炉除尘灰处理系统中的除锌预处理设施的基础上，改造预处理设施长皮带增加计量称，废气管道增加卧式除尘箱体，电炉除尘灰混料输送皮带罩改为密闭通廊运输等；对颗粒物排放进行了削减，不属于对水体污染严重的建设项目，符合相关要求。
在确保落实相应风险事故措施的情况下，本项目污水可全部收集，不会流入外环境，不会对区域地表水环境造成明显影响。符合《中华人民共和国水污染防治法》、《河北省水污染防治条例》（2018年5月31日修订）的相关要求。

综上，本项目与饮用水水源保护区相关要求相符。

6、选址可行性分析
本项目位于河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北河北曲寨矿峰水泥股份有限公司现有厂区内，中心坐标：东经114°04′34.201″、北纬38°06′23.432″。本项目南侧为规划横一路，交通便利，东侧、西侧、北侧为空地。项目500m范围内无敏感点，本项目占地类型为工业用地。本项目在河北石家庄矿区工业园区北区内进行建设，该项目符合河北石家庄矿区工业园区当前发展规划。建设周围无自然保护区、重点文物保护单位、风景名胜区等需要重点保护的环境敏感点，且不在沙区范围内，从环境保护角度分析，项目选址可行。

7、环境政策分析

表1-3  项目与《水污染防治行动计划》符合性分析一览表

文件名称

序号

与项目有关的条例、条文

本项目

政策

符合性

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）

1

调整产业结构，依法淘汰落后产能；优化空间布局，合理确定发展布局、结构和规模
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类
符合
2

严控地下水超采，在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可
本技改项目不新增生产及生活用水，新鲜水依托厂区现有供水设施提供，本项目不设自备水井
符合
《河北省水污染防治工作方案》
1

严格建设项目取水许可审批，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可；对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批新增取水，逐步实现区域水资源供需平衡
本技改项目不新增生产及生活用水，新鲜水依托厂区现有供水设施提供，本项目不设自备水井
符合
2

严格控制地下水超采。在唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸等地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制深层承压水开采，开采矿泉水、地热水和建设地下水源热泵系统应进行建设项目水资源论证，严格实行取水许可和地下水采矿许可。未经批准和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，于2016年底前一律予以关闭
本技改项目不新增生产及生活用水，新鲜水依托厂区现有供水设施提供，本项目不设自备水井
符合
《石家庄市水污染防治工作实施方案》

1

遏制地下水超采。严格控制地下水超采。严格控制深层承压水开采，开采地热水、矿泉水和建设地下水资源热泵系统应当进行建设项目水资源论证，严格实行取水许可和地下水采矿许可。

本项目不涉及地下水开采。

符合

2

抓好工业节水。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。加强工业循环使用，推进矿井综合利用，煤炭矿区补充用水、周边地区生产和生态用水有限使用矿井水。加强洗煤废水循环利用。推广先进污水深度处理技术，加强高耗水企业废水再生回用。落实节水环保“领跑者”制度，鼓励节水先进企业、工业集聚区用水效率、排污强度等达到更高标准，支持开展清洁生产、节约用水和污染治理等示范。

本项目无新增劳动定员，无新增生活污水，生活废水进厂区现有污水处理站，处理达标后回用于厂区绿化，无废水排放；车间、设备及车辆冲洗废水、地面冲洗废水排入水淬水池用于水淬补水全部消耗，无外排废水。
符合

表1-4  项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析一览表
文件名称

序号

与项目有关的条例、条文

本项目

政策

符合性

《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）

1

加强工业企业大气污染综合治理

本项目各废气均采取合理可靠有效的废气处理措施

符合

2

全面整治燃煤小锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉

本项目不涉及

符合

3

加快淘汰落后产能，结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类、淘汰类项目

符合

4

全面推行清洁生产

本项目实行清洁生产，项目采用国内先进的生产设备，项目清洁生产水平可达国内先进水平，产生的固废妥善处置

符合

《河北省大气污染防治行动计划实施方案》

1

禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用

本项目不涉及

符合

2

根据国家产业政策，严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等工业项目

本项目为一般工业固体废物处置及综合利用，不属于所述控制新建、改建及扩建的行业
符合

3

产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放

本项目不产生挥发性有机物废气

符合

4

禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。

本项目不涉及喷漆、喷砂等生产工序

符合

《石家庄市2024年大气污染防治攻坚方案》
1
集中开展 “泥头车”专项整治。充分发挥货车冲洗平台作用。全面加强路面车辆管理,严禁车身不洁、带泥上路等问题车辆上路行驶,严查大、小金刚等蓝牌货车飘洒遗散现象。
本技改项目依托现有工程厂区内的洗车装置，所有进出车辆均进行清洗，避免运输车辆携带泥沙进出厂区，
符合

2
狠抓施工工地控尘。落实 《河北省扬尘污染防治办法》要求,健全完善责任体系,做到 “六个百分百” “两个全覆盖”。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。 严格施工工地创 A 标准,加大创 A 力度,年底前房建工地中创 A比例达到50%,以点带面提升管理水平。 压实各类施工工地行业监管部门责任,道路、水务等长距离线性工程实行分段施工,拆迁工地严格落实湿法作业。市属国有企业要发挥示范引领作用,带头落实扬尘污染防治各项措施。施工工地渣土运输要使用专业运输车辆,车辆冲洗干净后方可上路行驶

本项目施工期严格执行《河北省扬尘污染防治办法》要求
符合

表1-5  项目与土壤污染防治行动计划和净土计划相符性对照表
文件名称

序

号

与项目有关的条例、条文

本项目

政策

符合性

国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知国发

〔2016〕

31 号

1

防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。

项目用地不属于优先保护类耕地

符合

2

分用途明确管理措施。自2017年起，各地要结合土壤污染状况详查情况， 根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途
本项目用地属于工业用地
符合

3

防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目利用水泥窑对金属元素的固化作用，可将高炉灰中的重金属元素固化到水泥熟料中。同时技改项目车间已采取重点防渗措施，不会对土壤产生影响。
符合

河北省人民政府关于印发河北省“净土行动” 土壤污染防治工作方案的通知（冀政发  [2017]3

号）

1

实施重点监管企业土壤污染监测，列入全省土壤环境重点监管企业名单 的企业要自行或委托有资质的环境 监测机构对其企业用地每年开展至少 1次土壤环境监测，编制土壤环境治理报告，监测数据和报告向当地环保部门备案并向社会公开。规范危险废物处置行为，危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治的相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案。

目前未列入上述重点名单

符合

《石家庄“净土行动”土壤污染防治实施方案》

1

在规划和建设项目环境影响评价中，强化土壤环境质量调查，增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施，纳入建设项目环境保护“三同时”管理。严控涉重金属行业新增产能，防范建设用地新增污染。完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。对排放重点重金属的新增产能和淘汰产能实行“等量置换”或“减量置换”。对涉重金属行业新建、改(扩)建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代。对区域重金属排放量继续上升的地区，停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。禁止向涉重金属相关行业落后产能和产能过剩行业提供土地。

本项目占地类型为工业用地；本项目不属于落后产能或产能过剩行业的建设项目；本项目产生的固体废物得到合理处置。

符合

2

加强空间规划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局和建设项目选择。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。

本项目占地类型为工业用地，符合园区用地布局。

符合

表1-6  项目与《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB 13/T 2352-2016）相符性对照表

序号

相关内容

本项目情况

符合性

1

粉状物料（如铁精粉、生石灰粉等干料）运输车辆应采用密闭车斗或罐车。

项目高炉灰采用密闭斗车或罐车运输。
符合

2

应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。运输车辆在煤场、料场出口内侧设置洗车平台，车辆驶离煤场、料场前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆。

项目依托现有工程设置的洗车平台，洗车平台设置有沉淀池，用于收集洗车废水，洗车废水经沉淀池收集后回用于洗车工序

符合

3

粉状物料储存可采用入棚、入仓储存，棚内设有喷淋装置，在物料装卸时洒水降尘，棚内应设置横向防雨天窗，也可采用防风抑尘网+喷淋装置进行储存。

项目高炉灰均入库存储，原料中粉状物料采用密闭罐车或斗车运送，储存在封闭的原料车间中，原料车间均为密闭车间，棚内均设置喷淋装置
符合

8、沙区范围符合性分析

根据河北省生态环境厅办公室《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函〔2023〕326号）可知，井陉矿区不位于沙区范围主要涉及的地域之中。本项目不在沙区范围内。
9、项目与生态环境保护“十四五”规划的符合性分析
表1-7  与生态环境保护“十四五”规划符合性分析

文件名称

文件要求

本项目情况

符合性
《河北省生态环境保护“十四五”规划》

五、精准治理，持续改善环境空气质量

（三）强化机动车污染防治。

2.加强非道路移动机械污染管控。全面实施非道路移动机械第四阶段排放标准。加快老旧工程机械淘汰，基本淘汰国一及以下排放标准或使用15年以上的工程机械，具备条件的更换国三及以上排放标准的发动机。地级城市和定州、辛集市调整完善并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域。实施船舶发动机第二阶段标准和油船油气回收标准。港口、机场、铁路货场、物流园区开展非道路移动机械低排放控制区建设，推动非道路移动机械实现零排放或近零排放。落实非道路移动机械使用登记管理制度，消除工程机械冒黑烟现象。

本项目涉及的移动设施使用国四及以上排放标准的发动机
符合
（四）实施面源污染治理攻坚。

2.探索推动大气氨排放控制。开展重点区域大气氨监测试点。探索建立大气氨规范化排放清单。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。到2025年，推进大型规模化养殖场氨排放总量持续下降。

本项目生产车间密闭，各产尘节点含尘废气经各自除尘器处理后，通过除尘车间口新增的卧式除尘箱体除尘后，进入水泥窑篦冷机高温段入窑系统进一步处理
符合
《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》

协同减排精准治污，持续改善环境空气质量

（二）突出重点标本兼治，全面推动减污降碳

推进固定源企业实施精细化管理。指导督促企业取缔不必要烟气旁路，对生产系统和治理设施旁路进行系统评估，除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路（含生产车间、生产装置建设的直排管线等）。推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，可通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强管理。指导督促有条件的企业安装分布式控制系统（DCS）等，实时记录生产、治理设施运行、污染物排放等关键参数，相关数据至少保存一年以上。强化对大气污染物排放环节的监督检查，对治理设施工艺类型、处理能力、建设运行情况等开展排查，重点关注低效治理技术，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。开展重点行业和燃煤锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理，建立管理台账，强化工业企业大宗原辅料及工业废弃物的PM10无组织排放治理。探索建立大气氨规范化排放清单，加强氨逃逸管理，有效控制氨逃逸。

本项目生产车间密闭，各产尘节点含尘废气经各自除尘器处理后，通过除尘车间口新增的卧式除尘箱体除尘后，进入水泥窑篦冷机高温段入窑系统进一步处理
符合
加强监测监管水平，强化排污许可证后监管，按照许可证载明的排放量对污染物排放较大的企业开展排污许可证执行情况核查，推动实际排放量和排污许可证执行报告实际排放量数据统一。加强对自动监控设备的安装规范性，采样系统设置规范性，手工监测与自动监控数据比对情况，自动监控设施运行情况以及第三方运营的维护、检修、校准校验记录等情况的现场检查，督促企业落实主体责任，确保自动监控设备稳定运行。充分利用用电（电能）、视频和治理设施运行关键工况参数监控等非现场监管手段，强化对自动监控数据的日常审核，重点加大对浓度长期无明显波动、数据长期处于低位、相关参数发生突变等异常数据的审核和检查力度，不断完善自动监控数据管理长效机制。

本项目建成后按照要求申请排污许可证，并按照检测方案要求定期委托有资质的第三方检测公司进行污染源检测
符合

10、项目三线一单符合性分析

（1）生态保护红线

本项目位于河北省石家庄市井陉矿区，根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》（冀政字（2018）23号），项目及影响区域内无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，本项目不涉及生态保护红线。
（2）环境质量底线

①根据《2023年石家庄市生态环境状况公报》，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5、O3。本项目建成后，产生的废气主要为生产过程中的含尘废气、回转窑烟气等，经废气治理设施处理污染物达标排放。因此，项目运营不会对周边环境空气产生明显影响。
②本项目生产水循环使用不外排，灰渣水淬用水全部蒸发消耗，无外排废水；本项目无新增劳动定员，无新增生活污水；车辆、设备冲洗废水及地面冲洗废水排入水淬水池用于水淬补水全部消耗，无外排废水。因此，项目建设不会对周边水环境产生明显影响。

③本项目所在区域为3类声环境功能区，建成后噪声能满足《声环境质量标准》3类标准要求，建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能。

④本次技术改造不新增一般固废，项目现有工程固体废物均合理处置，不外排。
综上所述，本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施的前提下，项目的建设和运营不会突破区域环境质量底线。

（3）资源利用上线

根据《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制指南（试行）》资源利用上线指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。

本项目运营过程中消耗一定量的水、电力资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，不会突破资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类项目，属于鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用 第10项 “三废”综合利用与治理技术”，符合国家产业政策要求。本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类建设项目。项目已取得备案信息：备案编号：矿科工信技改备字〔2025〕08号。

11、与《石家庄市生态环境准入清单》（2023 年版）符合性分析

根据《关于做好2023年生态环境分区管控动态更新成果实施应用工作的通知》、《石家庄市生态环境准入清单》（2023 年版）要求，本项目与该文件符合性分析如下：

（1）生态环境分区管控要求 

本项目位于河北石家庄矿区工业园区。该区域属于工业园区重点管控单元，根据石家庄“三线一单”——工业园区重点管控单元要求如下：
严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。
项目符合性分析：本项目为一般工业固体废物处置及综合利用，符合园区产业定位，本项目供水、供电及排水工程全部依托园区内已建的基础设施，不开采地下水，符合工业园区重点管控单元要求。
（2）《石家庄市生态环境准入清单》（2023 年版）总体要求

拟建项目与全市生态环境准入综合管控要求符合性分析见表1-8。
表1-8  项目与全市生态环境准入综合管控要求符合性分析一览表
重点区域

管控策略

项目情况

符合性

全市域

1.优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格钢铁、焦化、水泥、建材等产能管控。2.强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。

项目位于河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北河北曲寨矿峰水泥股份有限公司现有厂区内，本项目占地为工业用地，本项目为技术改造项目，本项目属于一般工业固体废物处置及综合利用，项目建设符合国家及地方相关产业政策的要求。

符合

西部山区、滹沱河、南水北调和石津干渠

1.针对子牙河和大清河流城，加强城镇生活源和面源治理，完善管网建设，提高污水治理水平，推动中心城区和县建成区海绵城市建设；加强工业污水整治，完善园区污水集中设施建设；践行绿色生态农业，强化畜禽粪污处理和综合利用，推动农村分散污水处理设施建设。2.针对洨河，提出生态补水要求，恢复河流生态。3.针对岗南、黄壁庄等水库、南水北调等饮水通道，实行分区分类管控，依照《中华人民共和国水污染防治法》加强管理。

①本技改项目不新增生产及生活用水，新鲜水依托厂区现有供水设施提供；②本项目生产水循环使用不外排，灰渣水淬用水全部蒸发消耗，无外排废水；本项目无新增劳动定员，无新增生活污水；车辆、设备冲洗废水及地面冲洗废水排入水淬水池用于水淬补水全部消耗，无外排废水。
符合

石家庄划定的禁燃区

1、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。2、禁燃区内禁止原煤散烧。3、禁燃区内禁止销售、使用高污染物燃料。

本项目车间无需采暖；余热利用系统为办公区供热，项目天然气采用市政管道天然气，不涉及上述高污染燃料。

符合

表1-9  项目与全市生态空间总体管控要求符合性分析一览表
分类

管控类型

管控要求

项目情况

符合性

生态保护红线

空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

1.生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。2.生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。

项目位于河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北河北曲寨矿峰水泥股份有限公司现有厂区内，本项目占地为工业用地，根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》（冀政字[2018]23号），项目未在河北省划定的生态保护红线范围内。因此，项目建设不触及区域生态保护红线。

符合

允许开发建设活动的要求

1.《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中除国家重大战略项目之外，在符合现行法律法规的要求下，可以进行有限人为活动，8类活动包括：①零星的原住民在不扩大建设用地和耕地规模的前提下，修缮生产生活设施。保留生活必须的少量种植、放牧、捕捞、养殖；②因国家重大能源资源安全需要开展的战略资源的勘察、公益性自然资源调查和地质勘探；③自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；④经依法批准的非破坏性科学研究观测、标本采集；⑤经依法批准的考古调查发掘和文物保护；⑥不破坏生态功能的适度旅游参观和相关必要的设施；⑦必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、防洪和供水设施建设与运行维护；⑧重要的生态修复工程。2.对审批中发现涉及态保护红线和相关法定保护区的输气管线、铁路等线性项目，指导督促项目优化调整选线、主动避让；确实无法避让的，要求建设单位采取无害化穿（跨）越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。

符合

一般生态空间

总体要求

空间布局约束

严格矿产资源开发与管控，矿产开发管控要求依照《河北省加强矿产资源开发管控十条措施》、《河北省人民政府办公厅关于转发河北省矿山综合治理攻坚行动方案的通知》（冀政办字[2020]75号）、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强矿产开发管控保护生态环境的决定》执行。

本项目属于一般工业固体废物处置及综合利用。生产所需原料主要为炼钢、炼铁行业或其他钢铁相关行业产生的高炉灰，属于一般工业固废，不涉及矿产资源开发。

符合

表1-10  项目与全市水环境总体管控要求符合性分析一览表
分类

管控类型

管控要求
项目情况
符合性
水环境其他重点管控区

空间布局约束

1.针对断流河道优先保障水生态流量和生态安全。2.调整和优化产业结构，严格按照区域环境承载能力，合理规划居住区与工业功能区。
本技改项目不新增生产及生活用水，新鲜水依托厂区现有供水设施提供，本项目生产水循环使用不外排，灰渣水淬用水全部蒸发消耗，无外排废水；本项目无新增劳动定员，无新增生活污水；车辆、设备冲洗废水及地面冲洗废水排入水淬水池用于水淬补水全部消耗，无外排废水。
符合
污染物排放管控

1.执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）或《大清河流域水污染物排放标准》
（DB13/2795-2018）水污染物排放标准，实施区域污染物总量控制，减少新建高污染项目，整改治理污染项目。2.加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。
符合
表1-11  项目与全市大气环境总体准入要求符合性分析一览表
管控类型

准入要求

项目情况

符合性

空间布局约束
1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略性新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。

2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。

3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区布严格控制水泥、燃煤燃油火电、钢铁等项目。

4、大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建、扩建生产和使用不能达到标准要求的高挥发性有机物含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。

5、大气环境型体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。

6、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤燃油火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染排放项目。

7、大气重点管控区加大各县（市、区）高污染产业集群的淘汰、转型力度，逐步加大水泥、钢铁、焦化、碳素产能压减力度。

8、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。

9、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。市区和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。

10、燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施，禁止原煤散烧，现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
①项目为固体废物治理，不属于钢铁、焦化、水泥、建材、火电等产能管控行业，项目符合国家及地方相关产业政策的要求；②本项目车间无需采暖；余热利用系统为办公区供热，项目天然气采用市政管道天然气，不涉及上述高污染燃料。不属于高污染行业。

项目不属于高能耗高排放项目；本项目不使用高挥发性有机物含量的涂料；项目不新增炉窑及锅炉，因此，项目建设符合“全市大气环境总体准入-空间布局约束”的要求。
符合

污染物排放管控
1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36号）相关要求。

2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。

3、钢铁行业按照《钢铁工业大气污染物超低排放标准》执行。

4、平板玻璃行业按照《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》执行。

5、水泥行业按照《水泥工业大气污染物超低排放标准》执行。

6、铸造行业污染排放控制按照《铸造工业大气污染物排放标准》执行。

7、焦化行业按照《炼焦化学工业大气污染物超低排放标准》执行，推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。

8、涉挥发性有机物企业排放标准执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/2322-2016）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》
（GB37822-2019），按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。

9、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。

10、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代管。2022年底前具备条件的企业基本完成清洁运输改造。

11、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围档设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。

12、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。

13、合理控制工业领域化石能源消费，改扩建用煤项目实行煤炭消费减（等）量替代。

14、对使用除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的企业，通过更换适宜高效的治理工艺、提升现有治理设施工程质量、开展清洁能源替代、依法关停等方式，实施分类整治，切实提升治理水平。

15、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。

16、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全省禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

项目大气污染物主要为颗粒物及重金属，项目各污染物均达标排放。
因此，项目建设符合全市大气环境总体准入“污染物排放管控”的要求。

符合

表1-12  项目与全市土壤环境总体管控要求符合性分析一览表

分类

管控要求

项目情况

符合性

农用地优先保护区

1、禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。2、禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。3、县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。4、禁止生产、销售、使用国家和本省明令禁止的农业投入品。5、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。6、严格执行法律、法规规定的其它空间布局约束要求

项目位于河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北河北曲寨矿峰水泥股份有限公司现有厂区内，本项目占地为工业用地，不占用基本农田。

符合

表1-13  项目与全市自然资源总体管控要求符合性分析一览表

要素

管控类型

管控要求
项目情况
符合性
水资源

一般管控区

1.严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。2.地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区、禁止开采区和限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。
本技改项目不新增生产及生活用水，新鲜水依托厂区现有供水设施提供，本项目不设自备水井

符合
能源

高污染燃料禁燃区

1.充分落实全市能源高效利用管控要求的前提下，高污染燃料禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。高污染燃料销售单位应按照要求逐步取消禁燃区内的销售网点。2.禁燃区内禁止使用原（散）煤、煤矸石、粉煤、煤泥、燃料油（煤售油、重油和渣油等）、各种可燃废物和直接燃用的生物质燃料、不符合标准的洁净颗粒型煤以及其他国家规定的高污染燃料。3.在完成供热替代后，禁煤区燃煤发电企业逐步关停。
本项目车间无需采暖；余热利用系统为办公区供热，项目天然气采用市政管道天然气，不涉及上述高污染燃料。
符合
表1-14   项目与全市产业布局总体管控要求符合性分析一览表

分类

管控要求

项目情况

符合性

产业总体布局要求

1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。

2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。

3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。

4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。

5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。

6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOCs)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、

无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。

7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)执行。

8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染

的建设项目。

9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。

10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025 年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先

进水平。

11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。

12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、

绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能

环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域

温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、

食品等重点行业强制性清洁生产审核。

13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、

相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点

行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减

排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。

14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在

编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价(跟踪评价)工

作，实现规划环评“一本制”。
①项目位于河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北河北曲寨矿峰水泥股份有限公司现有厂区内，本项目占地为工业用地，不占用基本农田。项目为本项目属于一般工业固体废物处置及综合利用，符合国家及地方相关产业政策的要求，符合市场准入要求，不属于高污染、高风险项目。

②本项目车间无需采暖；余热利用系统为办公区供热，项目天然气采用市政管道天然气，不涉及上述高污染燃料。
③本项目属于《产业结构调整指导目录》鼓励类项目，不在《市场准入负面清单》内，不属于《河北省禁止投资的产业目录》中禁止投资产业。
④本项目不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目

⑤本项目未占用河库管理范围。

⑥本项目不产生VOCs，不使用挥发性有机物原料。

⑦本项目不新增锅炉。⑧本项目未在居民区、学校、医院等单位周边建设。⑨本项目不采用地下水，不属于高耗水产业。⑩本项目涉及重金属，矿峰已完成清洁生产，清洁生产水平可达国内先进水平。⑪本项目属于一般工业固体废物处置及综合利用，不涉及塑料制品的生产、销售。

⑫本项目为一般工业固体废物处置及综合利用，项目处理了钢铁企业的一般固废，促进了减量化、资源化生产，促进循环经济。
⑬本项目不属于两高项目。

⑭项目建设符合全市产业总体布局的要求，符合规划环评结论及审查意见要求。
符合
项目位于河北石家庄矿区工业园区，所在区域属于井陉矿区重点管控单元2，项目与井陉矿区重点管控单元生态环境准入综合管控要求符合性分析见表1-15。

经以上分析可知，本项目符合《石家庄市生态环境准入清单》（2023年版）中相关要求。

9、园区环境准入及负面清单

园区环境准入及负面清单符合性分析见下表1-16。




表1-15  本项目与井陉矿区重点管控单元符合性分析一览表
	县(市/区)
	单元类别
	环境要素类别
	维度
	管控措施
	符合性分析
	符合性

	井陉矿区
	重点管控单元2
	开发区北区
	空间布局约束
	1.严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。

2.严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。
	1.本项目属于一般工业固体废物处置及综合利用，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》禁止、淘汰类项目，属于鼓励类。不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类建设项目。

2.本项目位于河北石家庄矿区工业园区（北区），项目主要原料为高炉灰，属于一般固废，本项目利用矿峰水泥现有水泥窑协同处置高炉灰，不属于禁止新建的化工、电镀、造纸，制革、冶金、炼油、农药、染料、印染等建设项目。项目建成后水泥熟料产量不变。满足规划环评及批复文件制定的环境准入要求。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	1、石灰行业执行《石灰行业业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）。

2、建材（含水泥、玻璃、陶瓷、石灰）等行业企业料堆场按照河北省《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）地方标准存储要求，实现规范管理。

3、水泥等行业在实施脱硫、脱硝、除尘提标改造中，加强对重金属等有毒有害化学物质的协同处置。
	1.本项目运营期不涉及挥发性有机物产生和排放；废气为颗粒物及重金属，粉状物料已按照《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）要求进行存储管理，实现规范管理
2.本项目运营期废水不外排。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	1、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。

2、有毒有害危险废物应送有资质的单位处置，防止发生二次污染。

3、水泥等行业在实施脱硫、脱硝、除尘提标改造中，加强对重金属等有毒有害化学物质的协同处置。
	本项目运营期不涉及的风险物质，按要求建立环境风险管理制度和风险防范措施。
	符合

	
	
	
	资源利用效率
	提高中水回用率。

鼓励开展余热利用，提高能源利用效率。
	不涉及
	符合


表1-16  本项目与园区环境准入及负面清单符合性分析一览表

	项目类别
	入区项目类型
	符合性

	负面清单
	矿区工业园区入区的项目主要为特钢、通用零部件、装备制造产业，禁止入驻其他行业，鼓励特种钢产业发展高技术、新产品、产业链延伸的建设项目，因此，负面清单主要为上述行业的负面清单，详述如下：

1、工业园区位于石家庄市地表水源准保护区，根据《中华人民共和国水污染防治法》和《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015），具体要求如下：

（1）工业园区内禁止新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；园区内现有的焦化、化工等重污染企业要按照当地政府要求限期关停或转型为符合园区产业定位的企业。

（2）工业园区内禁止设置易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，禁止采矿、采砂等活动。

（3）入区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区水处理厂集中处理。排放废水不能进入园区污水处理厂的项目禁止入区。

（4）废水排放量较大，致使工业园区废水不能实现全部回用而有废水外排的项目禁止入区。

2、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类、淘汰类项目和国家发改委发布的《市场准入负面清单草案（试点版）》中列出的禁止准入类项目，具体如下：

（1）钢铁类负面清单

禁止新建和扩建单纯新增产能的炼铁、炼钢项目（等量置换除外）；

禁止新建和扩建黑色金属铸造项目（铸管、精密铸造及等量置换除外）；

限制新建和扩建钢压延加工项目（冷加工、增加品种及等量置换除外）；

禁止新建和扩建铁合金治炼项目（等量置换除外）；

禁止新建和扩建常用有色治炼、贵金属治炼、铝治炼项目；

180平方米以下烧结机（铁合金烧结机除外）；

有效容积400立方米以上1200立方米以下炼铁高炉；1200立方米及以上但未同步配套煤粉喷吹装置、除尘装置、余压发电装置，能源消耗大于430公斤标煤吨、新水耗量大于2.4立方米吨等达不到标准的炼铁高炉；

公称容量30吨以上100吨（合金钢50吨）以下电炉；公称容量100吨及以上但未同步配套煤气回收、除尘装置，新水耗量大于3立方米吨等达不到标准的炼钢转炉；

公称容量30吨以上100吨（合金钢50吨）以下电炉；公称容量100吨（合金钢50吨）及以上但未同步配套烟尘回收装置，能源消耗大于98公斤标煤吨、新水耗量大于3.2立方米／吨等达不到标准的电炉；

土烧结矿、热烧结矿：90平方米以下烧结机、8平方米以下球团竖炉（淘汰类）；铁合金生产用24平方米以下带式锰矿、铬矿烧结机；煅烧石灰、环形烧结机。

（2）装备制造类负面清单

装备制造企业禁止采用属于落后技术设备的工艺；

禁止使用产生重大环境风险的工艺装备；

金属船舶制造（等量置换除外）；

鉴于园区位于石家庄市地表水源准保护区，

禁止采用电镀工艺；

工业园区的东区、北区地质条件不利于地下水保护，因此东区、北区禁止设置涉及酸洗、碱洗、磷化等产生废水和危险废物的表面处理工序；

禁止使用会造成重金属污染及有毒有害化学品污染的工艺；

禁止容易对地下水造成污染的项目。

鉴于工业园区HC1现状浓度值较高，限制增加HC1排放量的产业入区。

禁止未采用环保型涂料和溶剂的喷涂工艺项目。

（3）通用零部件类负面清单

禁止采用属于落后技术设备的工艺，禁止采用电镀工艺；

禁止使用会造成重金属污染及有毒有害化学品污染的工艺；

禁止使用产生重大环境风险的工艺装备。

禁止容易对地下水造成污染的项目。

鉴于工业园区HCl现状浓度值较高，限制增加HCl排放量的产业入区。

3、不符合国家及地方环境保护政策及其他各项政策的项目；

4、不能满足《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年修订版）》相关要求的项目；

5、入区企业的清洁生产水平达不到二级水平的项目；

6、入区企业超过区域污染物排放总量的项目；

7、禁止入区企业开采地下水；

8、禁止超过单位产品能源消耗限额标准的企业入驻；

9、禁止使用有毒、有害原料进行生产。
	本项目位于矿区工业园区北区，项目所在园区内以特种钢材生产及深加工为主导，配套通用零部件、装备制造等产业，本项目原料主要为炼钢、炼铁行业或其他钢铁相关行业产生的高炉灰，属于一般工业固废，本技改项目产品为粗氧化锌，可用于锌提纯后制作锌锭，可为钢材镀锌等产业提供原料，本项目属于特钢产业的产业链延伸建设项目，本项目处理了钢铁企业的固废，促进了减量化、资源化，促进循环经济。
灰渣水淬用水全部蒸发消耗，无外排废水；本项目无新增劳动定员，无新增生活污水；车辆、设备冲洗废水及地面冲洗废水排入水淬水池用于水淬补水全部消耗，无外排废水。
不属于新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。

本项目不在钢铁类、装备制造类、通用零部件类负面清单内。

本项目符合工业园区发展规划，本项目属于特钢产业的产业链延伸建设项目，不在负面清单内。

本项目属于一般工业固体废物处置及综合利用，本项目原料主要为炼钢、炼铁行业或其他钢铁相关行业产生的高炉灰，为一般工业固废，无有毒有害原料。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	为响应国家鼓励废旧物资回收和资源综合利用政策，我单位电炉除尘灰车间运行以来，电炉灰预处理设备一直处于大马拉小车的状态，为进一步解决资源的浪费，同时进一步提升我单位协同处置设施的能力，河北曲寨矿峰水泥股份有限公司拟投资20万元，利用现有的电炉灰处理系统中的除锌预处理设施增加处理高炉灰，项目在现有厂区内建设，不新增占地，项目在现有电炉除尘灰处理系统中的除锌预处理设施的基础上，改造预处理设施长皮带增加计量称，废气管道增加卧式除尘箱体，电炉除尘灰混料输送皮带罩改为密闭通廊运输等。改造后协同处置电炉除尘灰80000吨，高炉灰20000吨，全厂整体处置规模不变仍为年处理10万吨。河北曲寨矿峰水泥股份有限公司作为该项目的对外申报及实施主体，于2021年12月与河北亨孚利环保科技有限公司签订了《水泥窑协同处置电炉除尘灰合作协议》共同实施该项目，根据协议约定，河北亨孚利环保科技有限公司全权代表河北曲寨矿峰水泥股份有限公司负责水泥窑协同处置电炉除尘灰处置项目的运营及相关合同的谈判、签订及处置费收取等事务。

《河北曲寨矿峰水泥股份有限公司水泥窑协同处置电炉除尘灰项目环境影响报告书》，于2022年1月10日取得环评审批（石行审环批【2022】2号）。河北曲寨矿峰水泥股份有限公司和河北亨孚利有限公司，依据《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南》，河北亨孚利环保科技有限公司和河北曲寨矿峰水泥股份有限公司采取集中经营模式协同处置电炉除尘灰，电炉除尘灰属于《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）中的含锌危险废物，危险废物代码为HW23（312-001-23）。2023年6月29日，河北亨孚利环保科技有限公司和河北曲寨矿峰水泥股份有限公司取得河北省危险废物经营许可证，许可证由两家企业共同持有，核准经营规模：年处理电炉灰100000t，其中含锌电炉除尘灰利用规模为45000吨、协同处置规模为55000吨。河北亨孚利环保科技有限公司负责电炉除尘灰的除锌预处理部分，河北曲寨矿峰水泥股份有限公司负责水泥窑协同处置部分。河北曲寨矿峰水泥股份有限公司按照国家相关政策要求，取得电炉除尘灰项目环评批复，该项目于2023年年初建成后，河北曲寨矿峰水泥股份有限公司将水泥窑协同处置电炉除尘灰项目预处理设施纳入排污管理，重新变更排污证，项目于2024年4月22日，取得排污许可证，证号：91130100694664070D001P，有效期：2024年4月22日-2029年4月21日，由河北亨孚利有限公司负责运营水泥窑协同处置电炉除尘灰项目。
根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》以及中华人民共和国主席令第二十四号《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业--103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用--其他”，本项目属于一般工业固体废物综合利用，应编制环境影响报告表。为此，河北亨孚利有限公司委托石家庄森汇实宇环保科技有限公司承担该建设项目环境影响报告表的编制工作。经过现场踏勘和资料收集，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》编制完成该建设项目环境影响报告表。

1、项目概况

（1）项目名称：河北曲寨矿峰水泥股份有限公司水泥窑协同处置高炉灰技改项目
（2）建设单位：河北曲寨矿峰水泥股份有限公司
运营单位：河北亨孚利环保科技有限公司
（3）建设性质：技术改造
（4）建设地点及周边关系：本项目位于河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北河北曲寨矿峰水泥股份有限公司现有厂区内，中心坐标：东经114°04′34.201″、北纬38°06′23.432″。本项目所在厂区南侧为园区道路，交通便利，东侧西侧、北侧为空地。

（5）建设内容及规模：项目在现有电炉除尘灰处理系统中的除锌预处理设施的基础上，改造预处理设施长皮带增加计量称，废气管道增加卧式除尘箱体，电炉除尘灰混料输送皮带罩改为密闭通廊运输等。改造后协同处置电炉除尘灰80000吨（直接进入生料配料部分年处理电炉灰55000吨、进入除锌预处理设施年处理电炉灰25000吨），高炉灰20000吨，全厂整体处置规模不变仍为年处理10万吨。项目现有水泥窑协同处置电炉除尘灰规模为10万吨/年，技改完成后，本项目拟处置电炉除尘灰8万吨，若收料量大于8万吨，优先处置电炉灰，电炉灰量不足时，协同处理高炉灰，高炉灰最大处理规模不超过2万吨/年。

（6）项目投资：项目总投资20万元，其中环保投资3万元，占比15%。

（7）项目占地：项目不新增占地面积，在现有厂区内进行建设，占地类型为工业用地。
（8）项目定员及工作制度：项目劳动定员内部调剂，不新增劳动定员，实行三班工作制，每班工作8小时，年工作300天。

（9）服务范围：本项目建成后初期主要服务于河北辛集澳森钢铁有限公司、河北敬业钢铁有限公司产生的高炉灰，待其他等钢铁企业与本项目签订意向合同后，开展井陉矿区外附近钢厂高炉灰处置业务。

2、主要建设内容

项目在现有电炉除尘灰处理系统中的除锌预处理设施的基础上，改造预处理设施长皮带增加计量称，废气管道增加卧式除尘箱体，电炉除尘灰混料输送皮带罩改为密闭通廊运输等。建设内容见下表。

表2-1   项目主要建设内容一览表

类别

项目组成

建设内容

备注

主体工程

电炉除尘灰除锌预处理车间
在厂区内依托现有1座6000m2电炉除尘灰除锌预处理车间，现有1条除锌预处理生产线，技改后同时处理电炉灰及高炉灰。
依托现有

储运工程

不设物料长期静置不动的暂存库和地面物料堆放场

除锌预处理车间现有储存能力800t电炉除尘灰仓一座，现有工程设置储存能力为600t还原剂仓3座，本次技改依托现有工程配料库；配料库设置储存能力1400t电炉除尘灰仓两座，将其中1座改为高炉灰仓，高炉灰储存依托现有配料库，采用库存存储。
依托现有

公用工程

给水

给水依托项目厂区现有供水系统

依托现有
供热

本项目车间无需采暖；余热利用系统为办公区供热

依托现有

供气

依托现有天然气管道
依托现有

供电

本项目装机容量约400kW，厂区新建电气室，进线电压为10kV，电源引自矿峰水泥厂区原有总降变电所，可满足项目用电需求

依托现有

环保工程

废气

技改项目改造预处理设施长皮带增加计量称，废气管道增加卧式除尘箱体，技改完成后，电炉除尘灰上料、电炉除尘灰料仓、还原剂料仓、电炉除尘灰与还原剂混合料仓、粗氧化锌料仓、氧化锌出料口、配料库电炉除尘灰上料及料仓，各产尘节点含尘废气经各自除尘器处理后，通过除尘车间口新增的卧式除尘箱体除尘后，进入水泥窑篦冷机高温段入窑系统进一步处理。

改造预处理设施长皮带增加计量称，废气管道增加卧式除尘箱体，其余依托现有
无组织废气措施：技改项目电炉除尘灰混料输送皮带罩改为密闭通廊运输，现有工程电炉除尘灰除锌预处理车间密闭；现有工程电炉除尘灰、高炉灰输送过程输送带全部密闭抑尘；灰渣出料口设喷淋装置抑尘。

改造混料输送皮带罩为密闭通廊运输，其余依托现有
废水

本项目无新增劳动定员，无新增生活污水；车辆、设备冲洗废水及地面冲洗废水排入水淬水池用于水淬补水全部消耗，无外排废水。

依托现有

噪声

选用低噪声设备，采取基础减振、加装隔声罩、厂房隔声和风机加装消声器等措施控制噪声

--

固体废物

技改项目不新增固体废物。
--
3、产品方案

①产品方案
本次技改主要依托现有1条除锌预处理生产线，现有除锌预处理生产线产品为氧化锌，年产量3420t/a，采用双层吨包包装，其余处理后的灰渣进入现有工程水泥窑进行处置。技改完成后，氧化锌年产量为3420t/a，不发生变化。
根据项目电炉灰成分检测报告，电炉灰中含锌量约7.9%，根据本项目检测的高炉灰成分检测报告，高炉灰含锌量约6.07%，项目现有工程中，除锌预处理生产线中，电炉灰年处理量为10万吨，其中锌含量为3555t，若完全反应转化为氧化锌为4431t，项目现有工程氧化锌产生量为3420t，氧化锌转化率约为77.2%，本次技改完成后，项目使用高炉灰替换部分电炉灰，高炉灰含碳量较高，具有一定热值，为促进还原反应，项目过量添加焦粉作为还原剂，其原理为使用焦粉中的C与ZnO进行还原反应，高炉灰C含量约为25%，还原剂过量的情况下，氧化锌转化率提高，通过添加高炉灰使得氧化锌转化率提高至86%，技改完成后，电炉灰年处理量为8万吨，高炉灰年处理量为2万吨，则含锌量为3189t，若完全反应转化为氧化锌为3975t，项目技改后氧化锌产生量为3420t，技改完成后不增加产能。
②产品质量标准
氧化锌产品质量执行行业标准《锌冶炼用氧化锌富集物》（YS/T 1343-2019）表 1 氧化锌化学成分质量标准，主要用于涂料等工业部门。氧化锌化学成分质量标准见表2-2，氧化锌中的水分（质量分数）应不大于10%。质量标准见表2-2。

表2-2  氧化锌行业产品质量标准

品级
化学成分（质量分数）%
ZnO不小于
杂质含量、不大于
Fe
F
Cl
Cd
Hg
As
ZnO50
50.0
10.0
1.0
8.0
0.25
0.06
0.6
ZnO60
60.0
6.0
1.0
8.0
0.25
0.06
0.6
ZnO70
70.0
3.0
1.0
8.0
0.25
0.06
0.6
4、主要生产设备

本次技改依托现有工程除锌预处理生产线，不新增生产设备，新增1台卧式除尘及1条60米密闭运输皮带通廊，对预处理设施长皮带增加计量称，技改后除锌预处理生产线主要生产设备见表2-3。
表2-3  主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格

数量

备注

一

电炉除尘灰直接与生料配料系统
（1）

自动拆包系统

处理能力：120t/d

2

依托现有
（2）

电炉除尘灰储仓

规格：Φ8.0 m

储量：1400t

2

依托现有
（3）

收尘器

风量：12000 m3/h；

过滤面积：250m2
2

依托现有
（4）

引风机

风量：12518 m3/h；

2

依托现有
（5）

斗式提升机

能力：15t/h

2

依托现有
（6）

螺旋计量称

流量范围:2～20 t/h

2

依托现有
二

电炉除尘灰预处理系统

依托现有
1

电炉除尘灰除锌配料系统

依托现有
（1）

还原剂仓

规格：Φ6.0 m

储量：600t

2
现有3座还原剂仓，保留2座，改造1座为高炉灰仓
高炉灰仓（原还原剂仓改造）
规格：Φ6.0 m

储量：600t

1
（2）

电炉除尘灰仓

规格：Φ6.0 m

储量：800t

1

依托现有
（3）

自动拆包系统

处理能力：120t/d

1

依托现有
（3）

斗式提升机

能力：20t/h

1

依托现有
（4）

螺旋输送机

能力：10m3/h

1

依托现有
（5）

螺旋计量称

计量范围：2-20t/h

1

依托现有
（6）

密封定量给料机

计量范围：1～10t/h

依托现有
（7）

密封式袋式输送机

能力：30t/h

1

依托现有
（7）

圆盘给料机

能力：0~15t/h

1

依托现有
（8）

高效袋式收尘器

风量：5800m3/h

1

依托现有
（9）

风机

风量：5825m3/h，压力：3507Pa

1

依托现有
（10）

单体袋式收尘器

风量：3500m3/h

1
依托现有
单体袋式收尘器

风量：12000m3/h

1
依托现有
（11）

风机

风量：3957m3/h，压力：3665Pa

2

收尘器自带

2

电炉除尘灰除锌系统

依托现有
（1）

回转窑

Φ3.0x48.25m

能力：150t/d

电机功率：55Kw

1

依托现有
（2）

粗精矿沉降室

型号：17000×4800×9500

1

依托现有
（3）

U型换热器

有效面积：1200m2    8组两排

1

依托现有
（4）

袋式收尘器

处理风量：80000m3/h过滤面积：2700m2
1

依托现有
（5）

引风机

风量：82000m3/h

风压：5500Pa

1

依托现有
（6）

多管冷却机

有效面积：200m2
1

窑头处

（7）

袋式收尘器

处理风量：40000m3/h

1

窑头处

（8）

引风机

风量：41000m3/h

风压：4000Pa

1

依托现有
(9)

单体式水雾除尘器

处理风量：18000m3/h~37000m3/h
1

水淬池旁

(10)

风机

处理风量：3500m3/h

1

窑头处

(11)

螺旋输送机

规格：GX500×9500

1

依托现有
(12)

螺旋输送机

规格：GX500×6500

1

依托现有
3

废气处理系统

依托现有
（1）

废气风机

风量140000m3/h，风压5000Pa

1

依托现有
（2）

废气风机

风量140000m3/h，风压4000Pa

1

依托现有
5、主要原辅材料及能源消耗

本次技改项目主要协同处置电炉灰8万吨，高炉灰2万吨，电炉除尘灰主要来自井陉矿区河钢集团石家庄钢铁有限责任公司，高炉灰主要为炼钢、炼铁行业或其他钢铁相关行业产生的SW01类的高炉灰，本项目建成后初期主要服务于河北敬业钢铁有限公司产生的高炉灰，待河北辛集澳森钢铁有限公司等钢铁企业与本项目签订意向合同后，开展井陉矿区外附近钢厂高炉灰处置业务。高炉灰为一般工业固废，项目原料类别见下表。
表2-4  项目原料类别及来源一览表

一般固体废物种类
原料名称

一般固体废物代码
储存位置
形状
来源
备注

SW01

冶炼废渣 
高炉瓦斯灰
311-004-S01
原料库

固态
石家庄、邯郸、邢台等河北省内各地区的钢铁企业
一般工业固废，高炉炼铁过程中随高炉煤气一起排出、经除尘器收集得到的粉尘，呈灰色粉末状，粒度较高炉瓦斯泥粗，铁矿物以 FeO 为主。
主要原辅材料及能源消耗情况见表2-5，还原剂焦粉组分见表2-6。

表2-5  主要原辅材料及能源消耗一览表

序号

原材料名称

现有工程年用量

改建完成后年用量

变化情况
备注

1

电炉除尘灰

100000t/a

80000t/a
-20000t/a
钢铁企业电炉除尘灰

2
高炉灰
/
20000t/a
+20000t/a
钢铁企业高炉灰
3
电

180万kW•h/a
180万kW•h/a
/
依托现有工程余热发电系统

4
氨水（20%）

7978t/a
7978t/a
/
依托现有，用于脱硝装置，密闭储罐

5
天然气

267万m3
267万m3
/
依托现有，管道天然气
6
焦粉

1800t/a
1800t/a
/
除锌预处理还原剂

表2-6  GB/T1996-2003一级冶金焦质量指标

灰分Ad
≤12 %

硫分Stad
≤0.6 %

抗碎强度M25
≥92 %

耐磨强度M10
≤7 %

挥发分Vdaf
≤1.8 %

电炉灰：电炉灰的特性电炉灰是在电炉中熔炼金属时产生的一种固体废物，通常含有铝、铁、镍、铜、铅等金属。我国电炉除尘灰的成分差异变化较大，以轻薄钢板为原料炼钢时由于表面涂层较多Zn等金属元素含量较高，以厚钢板为原料炼钢时表面涂层很少Zn等金属元素含量较低。江苏微普检测技术有限公司对井陉矿区河钢集团石家庄钢铁有限责任公司（简称石钢）电炉除尘灰成分进行了检测，检测结果见表2-7。

表2-7  石钢电炉除尘灰的化学组成   %

CaO

MgO

Al2O3
Fe2O3
SiO2
SO3
Cl

K2O

Na2O

9.97

5.50

1.34

50.70

4.48

1.45

2.86

2.61

2.46

续表2-7  石钢电炉除尘灰各重金属含量   mg/kg

As

Pb

Cd

Cr

Cu

Ni

Zn

Mn

ND

7121.68

120.42

90.4

466.07

81.67

79663.84

24786.54

高炉灰：主要为炼钢、炼铁行业或其他钢铁相关行业高炉炼铁过程中产生的高炉灰，又俗称高炉瓦斯灰，一般每吨生铁有100～120kg炉尘产生，炉尘中含铁的质量分数30%～45%，含碳的质量分数10%～40%，使用高碱度的烧结矿的炉尘中CaO含量也较高，炉尘可作为铁矿石、烧结矿的代用品配入烧结矿中回收利用。为有效控制烧结矿碱度，在烧结配料前需要分析其中CaO，MgO，SiO2含量。高炉灰的特点高炉灰主要是由高炉内矿石、燃料等原料在高温下熔融形成的固体废物。其中所含有色金属元素主要包括铁、锌、铅等。高炉灰提取的应用提取高炉灰中的有色金属元素可以用于再生资源利用，降低对矿石的需求，减少资源浪费。本项目使用高炉灰来自河北敬业钢铁有限公司，项目委托北京中科光析科学技术研究所对高炉灰成分进行了检测，检测结果见下表。
表2-8  高炉灰的化学组成   %

CaO

MgO

Al2O3
TFe

SiO2
S

C
Zn
3.29
0.97
2.07
31.99
5.01
0.7
25.86
6.07
FeO
Cl
F
As
Pb
Sn
Cd
Cr
6.47
2.62
ND
ND
0.59
0.01
ND
ND
Hg
TI
Ni
Sb
Co
Mn
Cu
/
ND

ND

0.0052
ND

ND

0.0947
ND

/
6、公用工程

（1）给排水

①给水：项目劳动定员由现有工人调剂解决不新增劳动定员，生活用水量不变。技改项目生产依托现有工程，原料总处理量不变，因此技改工程用水量不变，项目除锌预处理生产线总用水量仍为110.8m3/d，其中新鲜水用量109 m3/d，二次水用量1.8m3/d。其中，灰渣水淬降温用水量107.8 m3/d，地面冲洗用水量为1m3/d，设备清洗用水量为2m3/d。本项目用水依托现有工程给水系统，可满足项目用水需求。

②排水：本项目不新增劳动定员，生活污水不变。技改完成后，废水主要为预处理车间设备及地面冲洗水，无新增生活污水。生产废水产生量为1.8m3/d，包括预处理车间地面冲洗废水0.6m3/d、设备清洗废水1.2m3/d，排入水淬水池用于水淬补水全部消耗，无生产废水外排。

给排水平衡情况见表2-9及图2-1。

表2-9  给排水平衡一览表      单位：m3/d

系  统

总用水量

新水量

二次用水量

损失量

排放量

排放去向

灰渣水淬降温

107.8

106

1.8

107.8

0

全部蒸发消耗

地面清洗

1

1

0

0.4

0.6

排入水淬水池用于水淬补水全部消耗，

设备及车辆冲洗

2

2

0

0.8

1.2

合  计

110.8

109

1.8

109

1.8

--








图2-1  技改项目水平衡图   单位：m3/d
（2）供电

技改项目用电由园区电网提供，技改项目改建完成后不新增产能，不新增处理量，故用电量不新增，全厂年用电量仍为180万kWh。
（3）供热系统

本项目生产用热依托现有工程，技改后总处置量不变，除锌预处理回转窑燃用天然气作为热源，年耗气量仍为267万m3。

	工艺流程和产排污环节
	施工期工艺流程及排污节点见下图2-2。
本项目施工期仅为设施安装改造，不涉及土建工程，施工期的环境影响主要来自于施工机械噪声及施工人员少量生活污水和生活垃圾。项目施工至竣工交付使用的基本工艺流程及产污环节如下。

（一）施工期主要污染物产生工序

（1）水环境

项目施工期废水主要为施工设备、运输车辆冲洗废水以及施工人员生活盥洗废水，主要污染物为泥沙，施工机械设备和车辆冲洗依托矿峰现有洗车装置洗车，洗车装置水循环使用或用于泼洒抑尘，不外排；生活盥洗污水水质简单，用于施工场地泼洒抑尘，不外排。

（2）固体废物

施工期固体废物主要涉及设备拆除后的建筑垃圾等，定期清运。

（3）噪声

施工设备现场施工噪声及后期生产设备安装噪声。

运营期工艺流程及排污节点见下图2-2。

本项目运营期不改变现有生产工艺，技改项目在现有电炉除尘灰处理系统中的除锌预处理设施的基础上，改造预处理设施长皮带增加计量称，废气管道增加卧式除尘箱体，电炉除尘灰混料输送皮带罩改为密闭通廊运输等。
































	
	生产工艺简述：
技改工程仅改变项目原料类别，不改变生产工艺，现有工程铁质原料不足，预计的10万吨电炉灰含铁，可替代铁矿粉添加，但项目实施过程中由于电炉灰量不足，故替代部分高炉灰，购进的高炉灰含铁量较高，为避免出现高炉灰含锌过高影响水泥质量，因此项目进行除锌预处理，同时提高除锌预处理工艺设施利用率，本项目依托现有工程除锌预处理生产线1条，主要包括配料、氧化和粗氧化锌提纯几个生产步骤。

（1）配料

电炉除尘灰、高炉灰以密闭罐车/斗车形式进厂存入配料库中，根据生产要求由密闭装载车输送至生产车间，密闭送入料斗中，经提升机送至电炉除尘灰料仓、高炉灰料仓，长皮带增加计量称，通过密闭螺旋输送机送至混料机，混料机位于密闭空间内，原料与还原剂进行充分混合后，混合料经螺旋输送机、提升机送至电炉除尘灰预处理窑窑尾进入预处理回转窑内，本次技改工程将电炉除尘灰混料输送皮带罩改为密闭通廊运输。

（2）氧化

掺加还原剂（焦粉）的电炉除尘灰、高炉灰（含碳量25%）在回转窑高温条件（500℃~600℃）下，与焦粉、高炉灰中的碳产生还原反应，将电炉除尘灰中的氧化铁大部分还原成为金属铁，同时将氧化锌还原为锌，锌挥发进入烟气中，并被氧化成氧化锌粉末沉降，经多管除尘器和布袋除尘器回收得到副产品氧化锌，经密闭螺旋输送机出料，经密闭输送机送粗氧化锌储仓暂存，若氧化锌产品未达到纯度要求返回回转窑进一步二次提纯。

电炉除尘灰中氧化锌还原反应：

ZnO+C→Zn（蒸气）+CO

ZnO+CO→Zn（蒸气）+CO2
锌蒸汽氧化反应：

2Zn+O2→2ZnO

还原的铁融入金属化球团经除锌回转窑窑头排出，出料口设喷水设施抑尘，物料经过水淬环节后，由拉链机运至灰渣块堆棚中。临时储存在灰渣块堆棚中的灰渣由密封车辆送至水泥生料配料站料斗中，经计量后再由带式输送机送至原有生料配料皮带，参与水泥生料配料，进入生料磨粉磨，最终通过水泥窑处置。

本项目电炉除尘灰除锌配料系统粉尘产生节点包括电炉除尘灰上料含尘废气G1、电炉除尘灰料仓含尘废气G2、还原剂料仓含尘废气G3、混料含尘废气G4、除锌预处理回转窑布袋除尘器尾气G5、氧化锌包装废气G6。各产尘节点含尘废气经各自除尘器处理后，通过除锌预处理车间口废气管道的卧式箱体除尘进一步处理，再进入水泥窑篦冷机入窑系统进一步处理；上料脉冲式布袋除尘器和料仓脉冲式布袋除尘器有固废除尘灰S1和S2产生，回用水泥生产线综合利用。除锌回转窑灰渣S3送生料配料系统利用；预处理工序有设备噪声N产生，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。

（3）窑尾烟气处理措施
除锌预处理工序产生的废气经各自的处理装置及新增卧式箱体除尘器处理后，密闭进入篦冷机入窑，最终经现有水泥窑的“低氮燃烧技术+SNCR脱硝+生料磨脱硫+高温电除尘SCR脱硝+布袋除尘器”处理（1#、2#水泥窑各一套），经120m排气筒（DA073、DA011）排放。

项目采用低氮燃烧技术+SNCR脱硝+高温电除尘SCR脱硝技术去除氮氧化物，SCR/SNCR混合烟气脱硝技术是把SNCR工艺的还原剂喷入炉膛技术同SCR工艺利用逃逸氨进行催化反应的技术结合起来，进一步脱除NOx。
项目采用生料磨脱硫的方式去除二氧化硫，原料带入的易挥发性硫化物是造成SO2排放的主要根源，水泥生产系统本身就是一种脱硫装置，SO2可以和生料中的碱性金属氧化物反应(例如CaO)，生成硫酸盐矿物或固熔体，因此随气体排放到大气中的SO2是非常低的，根据多家水泥企业验收监测结果，生料磨固硫率可在95%~98%，技改项目添加焦粉量不变，焦粉主要作为还原剂，在水泥回转窑内呈碱性工作状态下，极少量的硫进入水泥窑可以和窑内碱性物料中和，使得窑尾SO2排放量不会发生明显变化。

排污节点及处理措施汇总见表2-10。

表2-10  产排污节点及处理措施一览表

污染

类型

序号

污染源

主要污染物

排放

规律

治理措施及排放去向

备注

废气

G1
上料工序

颗粒物

连续

布袋除尘器处理

处理后引入新上1套卧式箱体除尘器处理，再进入水泥窑篦冷机入窑系统进一步处理
布袋除尘器及篦冷机依托现有工程，卧式箱体除尘器新增
G2
除锌预处理电炉除尘灰仓、高炉灰仓
颗粒物

连续

布袋除尘器处理

G3
还原剂仓
颗粒物

连续

布袋除尘器处理

G4
混料

颗粒物

连续

布袋除尘器处理

G5
除锌预处理窑尾尾气

颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、锌及其化合物、TI+Cd+Pb+As、Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V
连续

经多管除尘器+布袋除尘器处理，回收得到副产品氧化锌
G6
出料口废气

颗粒物

连续

引入除锌回转窑窑尾布袋除尘器处理

G8
水淬
颗粒物
连续
水雾除尘器处理
G7
水泥窑窑尾废气

颗粒物、SO2、NO2、HCl、HF、氨、汞及其化合物、锌及其化合物、TI+Cd+Pb+As、Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V、二噁英类、TOC
连续

除锌预处理工序产生的废气经各自的处理装置及新增卧式箱体除尘器处理后，密闭进入篦冷机入窑，最终经现有水泥窑的“低氮燃烧技术+SNCR脱硝+生料磨脱硫+高温电除尘SCR脱硝+布袋除尘器”处理（1#、2#水泥窑各一套），经120m排气筒（DA073、DA011）排放
依托矿峰水泥窑尾气现有处理措施
废水

W1
设备及地面冲洗废水
pH、SS、COD、氨氮
间断

送窑尾分解炉焚烧处理
依托现有

W2
水淬冷却

SS

间断

全部蒸发消耗

依托现有

噪声

N

除锌预处理系统

LeqdB(A)

连续

基础减振、厂房隔声

依托现有

鼓风机

连续

基础减振、厂房隔声

依托现有

固废

S1
上料工序

除尘灰

连续

回用水泥生产线综合利用

依托现有

S2
料仓

除尘灰

连续

回用水泥生产线综合利用

依托现有

S3
除锌回转窑

灰渣

连续

送生料配料系统

依托现有

S4
回转窑

除尘灰

间断

回用水泥生产线综合利用

依托现有



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环保手续
表2-11  企业相关项目环保手续履行情况一览表（环评批复及验收意见见附件）
项目名称

环评批复情况

验收情况

《河北矿峰水泥有限公司4000t/d新型干法熟料水泥生产线（带10MW纯低温余热发电站）项目》环境影响报告书

冀环评[2009]354号

冀环评函[2011]1025号（阶段性验收，验收内容为：4000t/d新型干法熟料水泥生产线）

冀环评[2009]354号

冀环评函[2014]1328号（整体性验收，验收内容为水泥粉磨系统）

《河北矿峰水泥纯低温余热发电工程

（12兆瓦）环境影响补充报告》

冀环评函[2010]866号
冀环评函[2012]682号

4000t/d新型干法熟料水泥生产线2期（带12MW纯低温余热发电站）

已通过环保备案现场核查，并上报省厅备案

《河北曲寨矿峰水泥股份有限公司环保治理工程升级改造项目》环境影响报告表

石行审环批[2017]11号
石环验[2017]26号

《河北曲寨矿峰水泥股份有限公司水泥窑协同

处置垃圾污泥项目》环境影响报告书
矿环[2017]12号

矿行审环验字[2019]2号

《河北曲寨矿峰水泥股份有限公司水泥窑协同处置生活垃圾项目》环境影响报告书

矿行审环评字[2019]18号

2020年11月28日完成自主验收

《河北曲寨矿峰水泥股份有限公司水泥窑协同处置电炉除尘灰项目》环境影响报告书
石行审环批〔2022〕2号
2024年3月11日完成自主验收
2、现有除锌预处理生产线及现有工程基本情况
河北曲寨矿峰水泥股份有限公司现有产品包括熟料、水泥等。本项目为技术改造项目，依托现有1条除锌预处理生产线，因此本次评价现有工程主要内容主要介绍除锌预处理生产线内容。
（1）建设规模：现有项目协同处置电炉除尘灰规模为10万吨/年，折合日处理电炉除尘灰333.3t/d。其中，直接进入生料配料部分每天处理量为183.3t/d；除锌预处理系统处理量为150t/d，预处理系统产生的灰渣138.6t/d代替一部分铁矿粉，与石灰石、石英砂岩、粉煤灰等生料一并送生料磨进行粉磨，经粉磨后的生料送入水泥窑中。

矿峰水泥1#和2#水泥生产线单线熟料生产规模为4000t/d，1#水泥生产线年产水泥熟料120万吨，2#水泥生产线年产水泥熟料120万吨。企业配套石灰岩矿山1座，石灰石可开采储量不低于1.5亿t，设151万t/a水泥生产线1条，4000t/d熟料生产线窑头、窑尾余热建设一座1×12MW低温余热发电厂，年发电6552×104kW·h。
（2）建设内容：现有1座6000m2电炉除尘灰除锌预处理车间、电炉除尘灰除锌配料系统、电炉除尘灰除锌预处理系统、灰渣块收集储存系统、灰渣块和电炉除尘灰配料系统、废气处理系统以及相关的输送设备设施等，电炉除尘灰经预处理后通过生料配料系统进入水泥窑进行处理；电炉除尘灰除锌预处理系统产生副产品氧化锌。

矿峰水泥1#和2#水泥生产线单线熟料生产规模为4000t/d，均为新型干法水泥窑，均为窑磨一体机模式，1#水泥生产线设4000t/d新型干法熟料水泥生产线1条，主要包括：原料磨、分解炉、回转窑等，协同处置污泥340t/d，配备一台12MW的汽轮发电机组进行发电，年产水泥熟料120万吨。2#水泥生产线设4000t/d新型干法熟料水泥生产线1条，主要包括：原料磨、分解炉、回转窑等，并在窑头、窑尾分别设置一台AQC炉、SP炉，配备一台12MW 的汽轮发电机组进行发电，年产水泥熟料120万吨。

熟料生产线采用石灰石、石英砂岩、粉煤灰、铁矿粉、生活垃圾、污泥、电炉除尘灰七组份配料。企业配套石灰岩矿山1座，石灰石可开采储量不低于1.5亿t，设151万t/a水泥生产线1条，主要包括：水泥磨、辊压机、八嘴回转包装机、水泥散装机等。

4000t/d熟料生产线窑头、窑尾余热建设一座1×12MW低温余热发电厂，年发电6552×104kW·h。现有厂区建设入窑处置系统以及为保证水泥产品质量及水泥窑的稳定煅烧对窑系统安装多通道煤粉燃烧器；并建设污泥储存车间及入窑处置系统。现有厂区建设生活垃圾联合处置车间1座，主要包括抓斗、垃圾破碎机、垃圾气化炉、灰渣处理系统、通风系统、砂循环装置、污水处理系统、气体输送系统、窑尾除氯系统、窑灰储存及输送系统等。

（3）储运工程、辅助工程

电炉除尘灰厂区外运输由具有危险货物运输许可证的运输单位负责，运输车辆为专门的危险废物运输车辆。危险废物用专用容器双层吨包包装；现有工程除锌预处理生产线电炉除尘灰进厂后不设堆放场不在地面堆放。电炉除尘灰根据生产要求拆包后由装载机送入料斗，经提升机送至电炉除尘灰料仓后连续进行配料处置，电炉除尘灰仓中的物料处于动态平衡状态，与长期堆放物料的暂存库有所不同。除锌预处理车间设置储存能力800t电炉除尘灰仓一座，设置储存能力为600t还原剂仓3座；配料库设置储存能力1400t电炉除尘灰仓两座。

厂区现有400×60m原煤仓1座、辅料库（96×60m、80×60m、64×60m、40×60m、24×60m）5座、原料配料站（含 7×8×22m石英砂岩储库1座、7×8×22m铁矿粉储库1座、7×8×22m石英砂岩预均化库1座），可满足熟料一线与二线的同时使用。熟料二线配套建设φ86m石灰石预均化库1座，用于石灰石矿石的预均化；建设φ22.5×62m生料均化库各1座，用于生料的混合均化；建设煤粉仓2 座和φ60m熟料仓1座，分别用于煤粉和熟料的储存。项目生活垃圾联合处置车间内设垃圾储坑一处，基本尺寸L×W×H为21.4×11.9×27.5m，有效容积量达3500m3，最大容量可达4760m3，最多可储存3220t垃圾，可满足约16天垃圾储存的需要。
现有工程建有办公楼、倒班宿舍、职工食堂、机修车间、中控及化验室、化学水处理站及污泥处置等办公及辅助生产设施。

（4）公用工程
①供热：熟料一线低温余热发电厂与熟料二线余热利用系统一同为厂区的冬季采暖、职工洗浴提供热水和蒸汽。项目气化炉用热由垃圾焚烧提供，回转窑用热依托现有燃煤系统。除锌预处理车间无需采暖；余热利用系统为办公区供热。
②供电：矿峰用电由贾庄镇110kV变电站提供，除锌预处理项目装机容量约400kW，厂区设1座电气室，进线电压为10kV，除锌预处理项目电源引自矿峰水泥厂区原有总降变电所，可满足项目用电需求
③给排水：新鲜水给水由厂区自备井提供。软水制备废水经中和沉淀处理后，与冷却水排水全部回用于增湿塔补水、厂区道路泼洒抑尘和矿区泼洒抑尘；生活废水进厂区污水处理站，采用隔油池+化粪池+二级生物接触氧化处理装置处理达标后回用于厂区绿化，无废水排放。垃圾渗滤液、地面冲洗废水、设备冲洗废水经导流槽引至滤液贮存槽，采用密闭的耐腐蚀输送泵将污水提升喷入窑尾分解炉内焚烧处理，不外排。

④供气：除锌预处理车间天然气供气采用管道天然气供应。
（5）环保工程
①废气
熟料一线、熟料二线：水泥熟料生产过程中产生的粉尘废气均采用袋式除尘器进行除尘；回转窑采用低氮氧化物燃烧器技术和分解炉分级燃烧技术，窑尾分别配套设置“低氮燃烧技术+SNCR脱硝+生料磨脱硫+高温电除尘SCR脱硝+布袋除尘器”处理（1#、2#水泥窑各一套），经120m排气筒（DA073、DA011）排放；

协同处置污泥废气污泥储存车间恶臭：车间密闭，正常情况送至气化热解炉及分解炉焚烧处理；气化热解炉或水泥窑同时停运行时分别经除臭机处理后，通过各自25m排气筒排放；

协同处置生活垃圾废气生活垃圾联合处理车间恶臭气体：采取厂房、设备密闭，加强有组织收集操作等措施，整个车间采用负压收集将恶臭气体送入回转窑焚烧；在水泥窑和气化热解炉停止运行时，生活垃圾联合处置车间恶臭气体经除臭机净化(活性炭+化学(碱液)吸附)处理后通过1根25米高排气筒排放。

回转窑窑尾烟气：“低氮燃烧技术+SNCR脱硝+生料磨脱硫+高温电除尘SCR脱硝+布袋除尘器”处理（1#、2#水泥窑各一套），经120m排气筒（DA073、DA011）排放。

水泥粉磨生产线：水泥生产过程中产生的粉尘废气均采用袋式除尘器进行除尘；水泥仓采用自带的仓顶除尘进行除尘。
②废水
除锌预处理项目灰渣水淬用水全部蒸发消耗，无外排废水；本项目无新增劳动定员，无新增生活污水；车辆、设备冲洗废水及地面冲洗废水排入水淬水池用于水淬补水全部消耗，无外排废水。

水泥生产过程中软水制备废水经中和沉淀后与水泥生产设备冷却水排水、余热发电设备冷却水排水全部回用于增湿塔补水、厂区道路泼洒抑尘和矿区泼洒抑尘；厂区设50m3/d污水处理站，采用二级生物接触氧化处理工艺，生活污水处理达标后用于厂区绿化。

水泥窑协同处置污泥系统车间设备及地面冲洗废水、车辆冲洗废水收集后采用经专用输送管道送至窑头罩进入窑系统焚烧处理，不外排；设备间接冷却循环水系统排污水产生量为5m3/d，全部用于车间地面冲洗及车辆冲洗，不外排。

水泥窑协同处置生活垃圾系统垃圾渗滤液、地面冲洗废水、设备冲洗废水经导流槽引至滤液贮存槽，采用密闭的耐腐蚀输送泵将污水提升喷入窑尾分解炉内焚烧处理，不外排；循环冷却水排放部分用于车间地面冲洗及设备冲洗，部分用于厂区内泼洒抑尘不外排。

③噪声
选用低噪声设备、加装减振基座、风机加装消声器、厂区合理布置、加强设备维护。

④固废
水泥熟料生产过程中产生的粉尘由布袋除尘器处理后，除尘灰收集后全部返回生产工序再利用；污水处理站污泥送4000t/d新型干法熟料水泥生产线（一期）协同处置；气化热解炉中气化后产生的残渣经磁选机分离出的废铁集中收集后外售废品收购站，剩下的灰渣（不燃物）作为水泥熟料的生产原料；气化热解炉除尘灰产生量返回水泥生产线综合利用；

危险废物：废润滑油交有资质单位接收处置；废活性炭定期交有资质单位处理。SCR脱硝设备产生的钛钒废催化剂，送有资质单位处理。

生活垃圾：生活垃圾统一收集，送井陉矿区垃圾填埋场卫生填埋。

3、现有工程除锌预处理生产线污染排放情况
项目除锌预处理生产线目前现有环保设施一览表见下表。

表2-12  除锌预处理生产线现有环保设施情况一览表
污染

类型

污染源

主要污染物

排放

规律

治理措施及排放去向

废气

上料工序

颗粒物

连续

布袋除尘器处理

进入水泥窑篦冷机入窑系统进一步处理
除锌预处理电炉除尘灰仓、高炉灰仓
颗粒物

连续

布袋除尘器处理

还原剂仓
颗粒物

连续

布袋除尘器处理

混料

颗粒物

连续

布袋除尘器处理

除锌预处理窑尾尾气

颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、锌及其化合物、TI+Cd+Pb+As、Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V
连续

经多管除尘器+布袋除尘器处理，回收得到副产品氧化锌
出料口废气

颗粒物

连续

引入除锌回转窑窑尾布袋除尘器处理

水淬
颗粒物
连续
水雾除尘器处理
水泥窑窑尾废气

颗粒物、SO2、NO2、HCl、HF、氨、汞及其化合物、锌及其化合物、TI+Cd+Pb+As、Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V、二噁英类、TOC
连续

除锌预处理工序产生的废气经各自的处理装置处理后，密闭进入篦冷机入窑，最终经现有水泥窑“低氮燃烧技术+SNCR脱硝+生料磨脱硫+高温电除尘SCR脱硝+布袋除尘器”处理（1#、2#水泥窑各一套），经120m排气筒（DA073、DA011）排放
废水

设备及地面冲洗废水
pH、SS、COD、氨氮
间断

送窑尾分解炉焚烧处理
水淬冷却

SS

间断

全部蒸发消耗

噪声

除锌预处理系统

LeqdB(A)

连续

基础减振、厂房隔声

鼓风机

连续

基础减振、厂房隔声

固废

上料工序

除尘灰

连续

回用水泥生产线综合利用

料仓

除尘灰

连续

回用水泥生产线综合利用

除锌回转窑

灰渣

连续

送生料配料系统

回转窑

除尘灰

间断

回用水泥生产线综合利用

项目现有除锌预处理生产线涉及的排气筒为1#、2#水泥窑排气筒，根据现有工程验收监测报告《检测报告》（PAHJ-2023-11226），检测结果见下表。
表2-13  现有工程除锌预处理生产线涉及的排气筒污染物排放一览表

项目

实测排放浓度

实测排放速率
排放量

生产时间

污染物实际年排放量

折算满负荷工况污染物年排放量
折算满负荷工况污染物排放速率
有组织废气

类别
mg/m3
kg/h
m3/h

h/a

t/a

t/a
kg/h
1#窑尾废气排放口（工况90%）DA073
颗粒物
1.7
1.403
684908
7200
10.102
11.224

1.559

SO2
ND
2.045
14.724
16.360

2.272

NOX
44
30.18
217.296

241.440

33.533

汞及其化合物
ND
0.002
0.014

0.016

0.002

氟化氢
ND
0.054
0.389

0.432

0.060

铊+镉+铅+砷及其化合物
ND
5.438×10-6
0.00004
0.00004

0.00001

铍+铬+锡+锑+铜+钴+锰+镍+钒及其化合物
ND
2.171×10-5
0.00016
0.00018

0.00002

锌及其化合物

0.169
0.116
0.835
0.928

0.129

氯化氢
2.7
2.287
16.466
18.296

2.541

氨
3.260
4.01
28.872
32.080

4.456

2#窑尾废气排放口（工况98%）DA011
颗粒物
2.0
1.450
630073
7200
10.440
10.653

1.480

SO2
ND
1.890
13.608
13.886

1.929

NOX
26
18.69
134.568
137.314

19.071

汞及其化合物
ND
0.002
0.014
0.014

0.002

氟化氢
ND
0.05
0.360
0.367

0.051

铊+镉+铅+砷及其化合物
0.00225
0.017
0.122
0.124

0.017

铍+铬+锡+锑+铜+钴+锰+镍+钒及其化合物
0.00433
0.032
0.230
0.235

0.033

锌及其化合物
0.24
0.152
1.094
1.116

0.155

氯化氢
2.6
1.962
14.126
14.414

2.002

氨
1.81
1.351
9.727
9.926

1.379

无组织废气
厂界
颗粒物
0.0216
/
/
/

/

氨
0.13
/
/
/

/

噪声
类别
东厂界dB（A）
南厂界dB（A）
西厂界dB（A）
北厂界dB（A）
昼间
59
58
57
59
夜间
49
49
46
49
1#窑尾废气排放口（120米）颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨基准氧含量排放浓度均满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 1 最高允许排放浓度和《河北省重点行业环保绩效A级标准水泥行业（试行）》的通知。氯化氢、氟化氢、汞及其化合物、铊+镉+铅+砷及其化合物、铍+铬+锡+锑+铜+钴+锰+镍+钒及其化合物基准氧含量排放浓度均满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表 1 标准限值；锌及其化合物基准氧含量浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4排放限值。

2#窑尾废气排放口（120米）颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨基准氧含量排放浓度均满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 1 最高允许排放浓度和《河北省重点行业环保绩效 A 级标准 水泥行业（试行）》的通知。氯化氢、氟化氢、汞及其化合物、铊+镉+铅+砷及其化合物、铍+铬+锡+锑+铜+钴+锰+镍+钒及其化合物基准氧含量排放浓度均满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1标准限值；锌及其化合物基准氧含量浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4排放限值。

厂界颗粒物、氨浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 2 中大气污染物无组织排放限值。

根据河北曲寨矿峰水泥股份有限公司2024年第四季度例行检测报告（报告编号：ZZJC自行监测[2024]10001、ZZJC自行监测[2024]12012、ZZJC自行监测[2024]12015），确定现有工程污染物排放情况如下。
表2-14  现有工程污染物排放一览表
污染源

治理措施

污染物

监测工况%
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量t/a（折算满负荷工况后）

石灰石预均化排放口DA001
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
26.04
3.2

0.038

1.051

石灰石均化库地沟除尘排放口DA002
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
79.9
3.5

0.00927

0.084

石灰石皮带转运排放口DA003
布袋除尘器+18m排气筒
颗粒物
79.9
3.5

0.019

0.171

石灰石库排放口DA004
布袋除尘器+42m排气筒
颗粒物
79.9
3

0.015

0.135

粉煤灰库排放口DA005
布袋除尘器+40m排气筒
颗粒物
42.9
4.4

0.034

0.571

石英砂岩、铁矿粉库排放口DA006
布袋除尘器+20m排气筒
颗粒物
48.3
2.9

0.019

0.283

1#生料均化库库顶排放口DA007
布袋除尘器+70m排气筒
颗粒物
47.4
3.2

0.038

0.577

1#生料均化库库底排放口DA008
布袋除尘器+18m排气筒
颗粒物
47.4
8.2

0.032

0.486

石灰石破碎排放口DA009
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
26.04
2.8

0.068

1.880

7303辅料皮带除尘排放口DA010
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
50
3.2

0.019

0.274

2#窑头烟囱排放口DA012
布袋除尘器+40m排气筒
颗粒物
100
3.2
0.433
3.118
1#原料入磨除尘排放口DA013
布袋除尘器+34m排气筒
颗粒物
54
3.1
0.027
0.360
2#原料入磨除尘排放口DA014
布袋除尘器+36m排气筒
颗粒物
96.8
3.1
0.04
0.298
1#除氯工艺除尘器排放口DA015
布袋除尘器+21.3m排气筒
颗粒物
16.6
3
0.00389
0.169
1#熟料散裝机除尘排放口DA016
布袋除尘器+35m排气筒
颗粒物
78.3
6.3
0.147
1.352
24熟料散装机尘排放DA017
布袋除尘器+35m排气筒
颗粒物
78.3
8.1
0.092
0.846
3#熟料散裝机除尘排放口DA018
布袋除尘器+35m排气筒
颗粒物
78.3
4.2
0.076
0.699
成品除尘排放口DA019
布袋除尘器+35m排气筒
颗粒物
68.5
2.7
0.53
5.571
1#磨头除尘排放口DA020
布袋除尘器+42m排气筒
颗粒物
55.6
9.7
0.248
3.212
2#磨头除尘排放口DA021
布袋除尘器+33m排气筒
颗粒物
46.3
6.2
0.117
1.819
硅石输送除尘排放口DA022
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
8.33
3.3
0.00746
0.645
1#煤粉仓除尘排放口DA023
布袋除尘器+35m排气筒
颗粒物
35.4
3.1
0.00842
0.171
2煤粉仓除尘排放口DA024
布袋除尘器+35m排气筒
颗粒物
58.7
1.4
0.00193
0.024
石膏、矿渣储存库除尘排放口DA025
布袋除尘器+30m排气筒
颗粒物
18.5
3.1
0.022
0.856
粉煤灰储存库除尘排放口DA026
布袋除尘器+30m排气筒
颗粒物
9.3
2.3
0.018
1.394
1#水泥仓除尘排放口DA027
布袋除尘器+32m排气筒
颗粒物
18.5
2.6
0.00719
0.280
2#水泥仓除尘排放口DA028
布袋除尘器+31m排气筒
颗粒物
27.8
4.2
0.012
0.311
3#水泥仓除尘排放口DA029
布袋除尘器+31m排气筒
颗粒物
27.8
3.1
0.00834
0.216
4#水泥仓除尘排放口DA030
布袋除尘器+31m排气筒
颗粒物
27.8
4.1
0.013
0.337
矿粉仓仓顶除尘排放口DA031
布袋除尘器+39m排气筒
颗粒物
55.6
2.5
0.000695
0.009
1#包装机除尘排放口DA032
布袋除尘器+22m排气筒
颗粒物
100
3.0
0.05
0.360
2#包装机除尘排放口DA033
布袋除尘器+22m排气筒
颗粒物
100
3.0
0.052
0.374
1#仓散装机除尘排放口DA034
布袋除尘器+29m排气筒
颗粒物
50
1.7
0.00491
0.071
2#仓散装机除尘排放口DA035
布袋除尘器+29m排气筒
颗粒物
50
2.1
0.00658
0.095
3#仓散装机除尘排放口DA036
布袋除尘器+29m排气筒
颗粒物
50
2.4
0.00736
0.106
矿渣皮带除尘排放口DA037
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
50
3.6
0.019
0.274
1#出库提升机除尘排放口DA038
布袋除尘器+16m排气筒
颗粒物
45
2.4
0.00564
0.090
2#出库提升机除尘排放口DA039
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
45
5.1
0.014
0.224
原煤输送排放口DA040
布袋除尘器+20m排气筒
颗粒物
8.6
3.4
0.021
1.758
1#熟料储存除尘排放口（水泥磨）DA041
布袋除尘器+35m排气筒
颗粒物
55.6
3.3
0.031
0.401
2#熟料储存除尘排放口（水泥磨）DA042
布袋除尘器+37m排气筒
颗粒物
55.6
2.2
0.017
0.220
入库斜槽除尘排放口DA043
布袋除尘器+26.6m排气筒
颗粒物
92.6
3.1
0.010
0.078
1#振动筛转运除尘排放口DA044
布袋除尘器+29m排气筒
颗粒物
100
2.9
0.010
0.072
2#振动筛转运除尘排放口DA045
布袋除尘器+29m排气筒
颗粒物
100
2.8
0.010
0.072
辅料转运站排放口DA046
布袋除尘器+19.5m排气筒
颗粒物
26.7
2.8
0.019
0.512
1#辊盘式磨煤机排放口DA047
布袋除尘器+37m排气筒
颗粒物
83
2.4
0.263
2.281
2#辊盘式磨煤机排放口DA048
布袋除尘器+37m排气筒
颗粒物
83.3
3.3
0.256
2.213
1#煤粉仓（二号生产线）排放口DA049
布袋除尘器+34m排气筒
颗粒物
83.3
2.8
0.00334
0.029
24煤粉仓（二号生产线）排放口DA050
布袋除尘器+33m排气筒
颗粒物
83.3
2.9
0.00431
0.037
1#生料入窑喂料排放口DA051
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
47.4
6.1
0.021
0.319
2#生料入窑喂料排放口DA052
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
100
3
0.015
0.108
1#熟料仓地沟除尘排放口DA053
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
20.3
2.5
0.024
0.851
2#熟料仓地沟除尘排放口DA054
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
12.7
3.3
0.031
1.757
3#熟料仓地沟除尘排放口DA055
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
43
2.4
0.024
0.402
4#熟料仓地沟除尘排放口DA056
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
46.4
5.1
0.043
0.667
5#熟料仓地沟除尘排放口DA057
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
21.8
6.6
0.046
1.519
6#熟料仓地沟除尘排放口DA058
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
35.4
2.8
0.019
0.386
1#熟料仓地沟（二号生产线）排放口DA059
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
94.6
3.6
0.036
0.274
2#熟料仓地沟（二号生产线）排放口DA060
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
94.6
2.9
0.023
0.175
3#熟料仓地沟（二号生产线）排放口DA061
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
94.6
2.8
0.023
0.175
4#熟料仓地沟（二号生产线）排放口DA062
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
94.6
2.0
0.016
0.122
5#熟料仓地沟（二号生产线）排放口DA063
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
94.6

3.1

0.021

0.160

6#熟料仓地沟（二号生产线）排放口DA064
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
94.6

2.7

0.022

0.167

7#熟料仓地沟（二号生产线）排放口DA065
布袋除尘器+15m排气筒
颗粒物
94.6

3.0

0.019

0.145

原煤均化堆场排放口DA066
布袋除尘器+24m排气筒
颗粒物
87.9

2.3

0.00986

0.081

1#熟料储存库排放口（一号生产线）DA067
袋式除尘器+60m排气筒
颗粒物
34.6

3.2

0.062

1.290

2#熟料储存库排放口(二号生产线)DA068
袋式除尘器+60m排气筒
颗粒物
94.6

3.2

0.033

0.251

1#窑头烟囱排放口DA069
袋式除尘器+40m排气筒
颗粒物
56

2.5

0.263

3.381

2#除氯工艺除尘器排放口DA070
袋式除尘器+22m排气筒
颗粒物
16.6

3.5

0.000623

0.027

2#生料入窑提升机排放口DA071
袋式除尘器+15m排气筒
颗粒物
100

4

0.013

0.094

石英砂岩预均化排放口DA072
袋式除尘器+20m排气筒
颗粒物
55.5

3.1

0.024

0.311

2#生料均化库库顶排放口DA074

袋式除尘器+68m排气筒

颗粒物

100

5.8

0.148

1.066

2#生料均化库底排放口DA075

袋式除尘器+16.2m排气筒

颗粒物

100

7

0.042

0.302

污泥车间排放口DA076

23m排气筒

颗粒物

100

2.8

0.02

0.144

氨

100

1.12

0.00808

0.058

硫化氢

100

0.12

0.000876

0.006

臭气浓度

100

851（无量纲）

/

/

硅石破碎除尘排放口DA077

袋式除尘器+15m排气筒

颗粒物

56.5

3

0.012

0.153

煤均化库排放口DA078

袋式除尘器+20m排气筒

颗粒物

87.9

3.2

0.039

0.319

8302排放口DA079

袋式除尘器+30m排气筒

颗粒物

18.5

2

0.01

0.389

8316机尾大排放口DA080

袋式除尘器+25m排气筒

颗粒物

59.3

3.1

0.013

0.158

8344排放口DA081

袋式除尘器+15m排气筒

颗粒物

55.6

7.9

0.025

0.324

8316机尾小排放口DA082

袋式除尘器+35m排气筒

颗粒物

59.3

2.8

0.011

0.134

8312排放口DA083

袋式除尘器+15m排气筒

颗粒物

55.6

2.8

0.019

0.246

6#水泥仓除尘排放口DA084

袋式除尘器+32m排气筒

颗粒物

18.5

2.6

0.022

0.856

5#水泥仓除尘排放口DA085

袋式除尘器+32m排气筒

颗粒物

18.5

3.2

0.021

0.817

8225排放口DA086

袋式除尘器+18m排气筒

颗粒物

55.6

3.2

0.00535

0.069

8445排放口DA087

袋式除尘器+22.7m排气筒

颗粒物

46.3

2.3

0.038

0.591

8740排放口DA088

袋式除尘器+25m排气筒

颗粒物

55

1.7

0.068

0.890

硅石输送落料点排放口DA089

袋式除尘器+15m排气筒

颗粒物

55.5

6.1

0.037

0.480

8223排放口DA090

袋式除尘器+15m排气筒

颗粒物

41

3.8

0.00452

0.079

8605排放口DA091

袋式除尘器+15m排气筒

颗粒物

55

4.2

0.00517

0.068

协同处置生活垃圾储存排放口(备用)DA092

25m排气筒

颗粒物

100

2.5

0.02

0.144

氨

100

1.15

0.00914

0.066

硫化氢

100

0.13

0.00102

0.007

臭气浓度

100

724（无量纲）

/

/

食堂油烟排放口DA093

5m排气筒

非甲烷总烃

1

2.96

0.011

7.920

料场内排放口DA094

袋式除尘器+15m排气筒

颗粒物

45

2.8

0.136

2.176

料场外排放口DA095

袋式除尘器+15m排气筒

颗粒物

36.1

3.2

0.021

0.419

协同处置生活垃圾除铁排放口DA096

袋式除尘器+16m排气筒

颗粒物

16.6

4

0.0083

0.360

2210排放口DA097

袋式除尘器+15m排气筒

颗粒物

79.9

3

0.00544

0.049

圆锥破碎除尘排放口DA098

袋式除尘器+15m排气筒

颗粒物

56.5

4.1

0.024

0.306

长堆煤棚7102A除尘排放口DA099

袋式除尘器+15.5m排气筒

颗粒物

56.5

2.5

0.018

0.229

长堆内煤排放口DA100

袋式除尘器+15m排气筒

颗粒物

87.9

8

0.016

0.131

2#辅料转运站排放口DA101

袋式除尘器+17.5m排气筒

颗粒物

26.7

3.3

0.011

0.297

1-6644排放口DA102

袋式除尘器+25m排气筒

颗粒物

84

3.9

0.025

0.214

1-8312排放口DA103

袋式除尘器+35m排气筒

颗粒物

84

2.5

0.017

0.146

2-6651排放口DA104

袋式除尘器+15m排气筒

颗粒物

94.6

2.5

0.029

0.221

24950排放口DA105

袋式除尘器+35m排气筒

颗粒物

78.3

5.2

0.033

0.303

2-6647排放口DA106

袋式除尘器+25m排气筒

颗粒物

78.3

2.3

0.022

0.202

一期破碎仓顶排放口DA107

袋式除尘器+18m排气筒

颗粒物

26.04

5.1

0.045

1.244

0211排放口DA108

袋式除尘器+28m排气筒

颗粒物

40.2

3.5

0.047

0.842

电炉除尘灰1#拆包除尘排放口DA109（15米）

袋式除尘器+15m排气筒

颗粒物

3.4

0.022

0.158

3.4

电炉除尘灰2#拆包除尘排放口DA110（15米）

袋式除尘器+15m排气筒

颗粒物

2.2

0.012

0.088

2.2

1#超细粉仓除尘排放口DA111

袋式除尘器+23m排气筒

颗粒物

1.8

0.00109

0.042

1.8

2#超细粉仓除尘排放口DA112

袋式除尘器+23m排气筒

颗粒物

1.6

0.0008

0.031

1.6

3508A排放口DA113

袋式除尘器+15m排气筒

颗粒物

2.8

0.02

0.164

2.8

1#喂料楼排放口DA114

袋式除尘器+32.6m排气筒

颗粒物

2.9

0.00574

0.413

2.9

7#水泥仓除尘排放口DA115

袋式除尘器+31m排气筒

颗粒物

6.0

0.032

0.461

6.0

水泥仓底除尘排放口DA116

袋式除尘器+15m排气筒

颗粒物

3.7

0.015

1.080

3.7

8#水泥仓除尘排放口DA117

袋式除尘器+31m排气筒

颗粒物

8.1

0.031

0.446

8.1

综上所述，企业现有废气均达标排放，颗粒物排放浓度均满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167-2020）表1标准要求，氨、硫化氢、臭气浓度排放均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2标准要求；食堂油烟排放满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）1中型排放标准要求。
该公司厂界噪声昼间值、夜间值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB（A）。
4、现有工程污染物实际排放总量核算
实际排放量：根据检测报告的监测数据计算污染物实际排放总量，计算结果：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：30.246t/a、NOX：378.754t/a，颗粒物：88.257t/a。
根据项目排污许可证（91130100694664070D001P），项目污染物许可排放量为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：42.78t/a、NOX：545t/a，颗粒物：151.645t/a。
批复量：该企业现有工程污染物总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：42.78t/a，NOX：1274t/a。

现有工程污染物排放总量满足环评及批复中的污染物总量要求。
5、现有工程存在的问题及整改措施
现有工程各项污染物达标排放，无存在的问题，无需整改。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、空气环境质量现状

（1）区域环境空气质量现状达标性分析

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求，本项目所在区域为二类环境空气质量功能区。根据2024年6月发布的《2023年石家庄市生态环境状况公报》，项目区域环境空气质量现状评价如下。

表3-1  基本污染物环境质量现状
污染物

年评价指标

评价标准/（µg/m3）

现状浓度（µg/m3）

最大浓度占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

60
7
11.7
达标
NO2
年平均质量浓度

40
32
80
达标
PM10
年平均质量浓度

70
78
111.4
不达标
PM2.5
年平均质量浓度

35
44
125.7
不达标
CO

24小时平均第95位百分位数

4000
1400
35
达标
O3
8小时平均第90位百分位数

160
184
115
不达标
根据环境公报的结果，项目所在区域中的NO2、CO、SO2达标且满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中及其修改单中表1二级标准要求。不达标的因子有PM10，PM2.5，O3，本项目所在区域为不达标区。超标原因主要是由于北方气候较为干燥且风速较小，污染物的局地扩散条件较差，造成空气中颗粒物超标，属于区域性污染问题。但随着区域管控，区域颗粒物削减量大于新增排放量，区域环境空气质量将会得到改善。
（2）其他污染物环境质量现状数据

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围仅近3年的现有监测数据”。
本项目排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物为TSP、铅，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。本项目特征污染物TSP、铅现状检测数据委托河北未派环保科技有限公司于2025年4月21日至2025年4月23日进行监测，并出具《河北曲寨矿峰水泥股份有限公司水泥窑协同处置高炉灰技改项目环境质量监测》报告，监测文号：WPJC[2025]04145H号，监测点位为厂址北侧200m处。具体数据见表3-2。
表3-2  监测结果一览表

采样点位

采样日期

检测项目

单位

检测结果

标准值

达标情况

厂址北侧200m处
2025年4月21日至2025年4月23日
TSP
mg/m3
0.115~0.178
≤0.3

达标

铅

mg/m3
ND
≤0.001
达标

由上表可知，监测点的TSP、铅24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单要求。

2、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，厂界周边50米范围内不存在声环境保护目标，不需进行声环境质量现状监测及评价。

3、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，地下水环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目在工业园区内建设，主要进行车间厂房建设，车间地面基础装修、设备等安装，而且项目车间地面均进行水泥浇筑硬化处理。本项目在严格落实本环评所提环保措施及“三同时”制度前提下，不存在地下水及土壤环境污染途径，因此不再对地下水、土壤环境质量现状进行调查。
4、地表水环境质量现状

距离本项目最近的河流为绵河，根据石家庄市生态环境局发布的《2023年石家庄市生态环境状况公报》，绵河-冶河水质类别为Ⅱ类，水质状况为优，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准。

5、生态环境质量现状
本项目位于河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北河北曲寨矿峰水泥股份有限公司现有厂区内，项目位于产业园区内，无需进行生态现状调查。
6、电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，不涉及电磁辐射。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

本项目周边500m范围内无大气环境保护目标。

2、声环境

项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目位于黄岗水库水源地准保护区范围内，项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	施工期污染物排放标准：
（1）废气：施工期扬尘排放执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）扬尘排放浓度限值要求，具体标准值见表3-3。

表3-3   施工期大气污染物排放标准

控制项目

监测点浓度限值a（μg/m3）

达标判定依据（次/天）

PM10
80

≤2

a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。

（2）噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准的要求，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

营运期污染物排放标准：

（1）废气

窑尾烟气中颗粒物、SO2、NOx、氨排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1最高允许排放浓度、市委市政府《关于印发石家庄市空气质量综合指数退后十7-12月强化攻坚方案的通知》（石字[2021]40号）和《石家庄市人民政府关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》（石政函[2021]72号）基准含氧量10%时排放浓度要求；二噁英类、氟化氢、氯化氢、汞及其化合物等重金属类其它污染物排放执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1 标准限值；颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中大气污染物无组织排放限值；锌及其化合物排放参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4标准。
表3-4  大气污染物排放标准一览表

类别

项目

排放限值

标准来源

废气

颗粒物

5mg/m3
《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1最高允许排放浓度和市委市政府《关于印发石家庄市空气质量综合指数退后十7-12月强化攻坚方案的通知》（石字[2021]40号）和《石家庄市人民政府关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》（石政函[2021]72号）基准含氧量10%时排放浓度要求
SO2
10mg/m3
NOX
50mg/m3
氨

8mg/m3
HCl

10mg/m3
《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1标准限值

HF

1mg/m3
汞及其化合物（以Hg计）

0.05mg/m3
铊、镉、铅、砷及其化合物（以Tl+Cd+Pb+As计）

1.0mg/m3
铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+

Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计）

0.5mg/m3
二噁英类

0.1ngTEQ/m3
锌及其化合物

5mg/m3
参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4标准。

颗粒物

0.5 mg/m3
《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中大气污染物无组织排放限值

（2）噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

（3）固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，防渗参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)规定，生活垃圾参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》管理要求。

	总量

控制

指标
	根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）的规定，确定建设项目的污染物排放总量控制指标为COD、氨氮、SO2、NOx、颗粒物。
该项目建成后，无COD、氨氮排放。因此，本项目总量控制指标COD 0t/a、氨氮0t/a。技改项目实施后，回转窑的燃烧工况基本不发生变化，所以水泥窑中NOx产生量保持不变。
本项目实施以后，由于添加电炉灰及高炉灰总量不变，外排废气量不发生明显变化；焦粉、天然气用量不增加，项目二氧化硫、氮氧化物产生量不变，因此本次技改总量指标为颗粒物。根据冀环总[2014]283号，建设项目废气总量控制指标核算值见下表3-5。
表3-5  改建项目预测排放量计算
项目

生产线
污染物

排放浓度（mg/m3）

排放量（m3/h）

运行时间（h/a）

污染物年排放量（t/a）

1#窑尾废气排放口
除锌预处理生产线废气排入水泥窑篦冷机处理
颗粒物

1.947
800488
7200
11.224
2#窑尾废气排放口
颗粒物
1.848
800488

7200
10.653
核算公式

污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/m3）×排气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109
本技改项目废气污染物排放总量指标按预测核算值，本次技改项目总量控制指标为：颗粒物：21.877t/a。
根据项目现有排污许可证（91130100694664070D001P），项目污染物许可排放量为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：42.78t/a、NOX：545t/a、颗粒物：151.645t/a。
现有工程污染物总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：42.78t/a，NOX：1274t/a。

本次技改项目投产后污染物实际排放总量低于现有总量控制指标，满足需要。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目不涉及新建土建工程，仅涉及设备安装，项目建设期较短，建设期间不设施工营地，对环境影响时间较短、影响程度较小，并随着建设施工的结束而消失，环境影响主要来自扬尘、噪声、废水及固体废物影响。
本项目施工期不涉及土建施工过程，在现有厂房进行设备安装。施工过程中仅有噪声、施工人员生活污水和少量固体废弃物产生，不会产生施工废气。

1、施工噪声

施工场地噪声主要是设备安装、物料装卸噪声。

建设单位应优先选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理。加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板轻拿轻放，不得随意乱甩等。本项目施工阶段一般均为室内作业，经过墙体隔声等防治措施，噪声传播一般可控制在50m范围内，受影响范围较小，且厂区四侧均为工业企业及空地，周边区域无声环境敏感目标。综上所述，预计施工期噪声不会对周边环境产生明显不利影响。

2、施工废水

施工期废水主要为现场安装工人的生活盥洗废水，废水中主要污染物为SS、COD，废水直接排入现有厂区污水处理设施。

3、施工固体废物

施工期间产生的固体废物包括设备的废弃包装材料和施工人员生活垃圾，经收集后应及时清运或外售给物资回收部门。施工单位应对所有施工人员加强教育和管理，全员做到不随意乱丢废弃物，避免污染和影响周围市容环境。

综上所述，施工期产生污染物较少，预计不会对周边环境产生明显影响。待施工结束后大多可恢复至现状水平。



（1）环境风险分析


·违反操作规程。性质相抵触的物品混放而引起事故。将互相抵触的物品混放而引起事故。导致混存的原因主要有保管人人员缺乏安全知识，导致混存物质产生化学反应，引发事故；危险物品无安全说明；储存场地太小等。


（2）风险影响分析

    ①大气环境危害后果

    项目管道天然气泄漏，遇明火燃烧产生一氧化碳危害大气环境。风险物质在存储过程发生泄漏后，受高热分解产生有毒的烟气，主要污染物为一氧化碳，在短时间内对周围大气环境造成不利影响。

    ②地下水危害后果

    本项目风险物质泄漏，有毒有害物质进入水体，对地下水环境造成不利影响。    

   （3）环境风险防范措施及应急要求

    ①环境风险防范措施

    厂区管理与风险防范措施

    a、厂区要建立一套领导监督负责、员工值日的安全检查制度。落实事故风险负责人，配备专职厂区安全员，落实到人，检查排除事故风险隐患。

    b、厂区安全运行组织管理标准化。主要是要制订以厂区安全运行为目标的厂区安全管理全过程的各项详细的、可操作的管理标准，并在管理中严格贯彻和执行。

    c、厂区安全条件标准化。主要是保证厂区房屋及水、电等管线设施规范、完善，厂区现场布置合理、通道畅通、整洁卫生，厂区安全标志齐全、醒目直观，厂区安全防护设施与报警装置齐全可靠，安全事故抢救设施齐全、性能良好，并要依此制订相应的各项标准，以作建设和检查的依据。

    d、厂区安全操作标准化。

	   ②建立应急预案

根据国家相关规定的要求，为进一步减轻项目环境风险，评价要求：建设单位应根据其开展生产活动，结合其可能存在的各种潜在环境风险，进一步编制完善企业环境风险应急预案，并配备相应的必要设施。应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。风险事故应急预案主要包括事故处置程序和应急反应计划两部分。事故处置的核心是及时报警、正确决策、迅速扑救，各部门充分配合、协调行动。应急反应计划一般应包括：应急组织及其职责、应急设施、设备和器材、应急通讯联络、事故后果评价、应急监测、应急安全保卫、应急医学救援、应急撤离措施、应急报告、应急救援、应急状态终止、应急演习等。

（3）结论

综上，项目在建设单位严格落实各项风险防范措施和应急预案的前提下，工程环境风险可防可控，项目建设是可行的。
七、排污口规范化要求

根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）及《排污口规范化整治技术要求（试行）》（国家环保局 环监[1996]470号）的要求，各废气、噪声等排放口需要进行规范化。

（1）污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。

（2）污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台及排放口标志牌。

（3）建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报环保部门建档以便统一管理。

（4）本项目生产过程中排放的污染物为废气、噪声。

①废气：保证排气筒高度达到标准要求，并在环保技术人员指导下设定废气的监测口位置，按标准设置采样口及采样平台，并在排气筒上设环境保护图形牌。

a、排污口监测孔设置要求：监测孔位置应便于开展监测工作，在规则的圆形或矩形烟道垂直管段上，距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍当量直径和距上述部件上游方向不小于3倍当量直径处。

b、监测平台设置要求：监测平台设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处，可操作面积不小于2m2，平台长度和宽度不小于1.2m，永久、安全、便于采样及测试。

②噪声：本项目采取将产噪设备布置在厂房内、对振动较大的设备采取基础减震的降噪措施控制噪声，采取上述隔声减振措施后，再经距离衰减后，厂界噪声符合当地环境噪声标准要求。噪声源方面，要求对厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点。

各排放口设置标志牌见表4-10。

表4-10  排放口标志牌示例

排放口名称

编号示例

图形标志

要求

噪声源

ZS-01



辅助标志内容：（1）排放口标志名称；（2）单位名称；（3）编号；（4）污染物种类。

辅助标志字型：黑体字

标志牌尺寸：（1）提示标志：480×300mm；（2）警告标志：边长420mm

标志牌材料：1.5mm-2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜
废气排放口

1#水泥窑窑尾烟气排放口
、2#水泥窑窑尾烟气排放口
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八、与排污许可证的衔接

根据《关于加快推进全省钢铁行业环保提标治理改造和达标验收进程衔接排污许可证核发工作的通知》（冀环办发[2017]81号）中“补办环评手续可参照环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（第44号令）中“环境治理业（99）项”规定，对提标治理项目提出编制环境影响报告表的要求，报各市（含定州、辛集市）环保部门或审批局审批。准予审批的，按照排污许可证核发有关规定，申领国家统一编号的排污许可证，纳入正常管理”。河北曲寨矿峰水泥股份有限公司已取得排污许可证，已纳入正常管理。

建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。

（1）实行自行监测和定期报告制度

依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。

（2）固废排污管理要求

项目一般工业固体废物的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。一般工业固体废物暂存点内禁止混放危险废物和生活垃圾。为加强监督管理，贮存场所按GB l5562.2设置一般工业固体废物贮存场所提示标志牌。
	


环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1#和2#窑尾废气
	颗粒物、SO2、NOX、NH3
	废气管道增加卧式除尘箱体，进入篦冷机处理，窑尾烟气经现有“低氮燃烧技术+SNCR脱硝+生料磨脱硫+高温电除尘SCR脱硝+布袋除尘器”处理（1#、2#水泥窑各一套），经120m排气筒（DA073、DA011）排放
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1最高允许排放浓度、市委市政府《关于印发石家庄市空气质量综合指数退后十7-12月强化攻坚方案的通知》（石字[2021]40号）及《石家庄市人民政府关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》（石政函[2021]72号）基准含氧量10%时排放浓度要求

	
	
	HCl、HF、汞及其化合物、TI+Cd+Pb+As、Be+六价铬+Sn+Sb+Cu

+Co+Mn+Ni+V、二噁英类
	
	《水泥窑协同处置固体废物污染 控制标准》（GB30485-2013）表1标准

	
	
	锌及其化合物
	
	参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4标准

	
	除锌预处理车间无组织
	颗粒物
	采取厂房、设备密闭，加强有组织收集操作等措施
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中大气污染物无组织排放限值

	地表水环境
	生产废水、生活污水
	/
	本项目不新增
	不外排

	声环境
	生产设备等
	等效A声级
	厂房隔音，基础减震、安装消声器等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	--
	--
	--
	--

	固体废物
	除尘器除尘灰集中收集后全部回用于生产

	土壤及地下水污染防治措施
	①重点防渗区：除锌预处理车间进行重点防渗，严格按照防渗要求进行，采取防渗措施后达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s效果或参照GB18597执行；②一般防渗区：道路等按一般防渗区要求进行，采取防渗措施后达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s效果或参照GB16889执行。

	生态保护

措施
	--

	环境风险

防范措施
	编制突发环境事件应急预案，并报当地主管部门进行备案，加强突发环境事件的应急处置演练。

	其他环境

管理要求
	①按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》及时申请排污许可证。②企业需按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等文件要求及环保要求进行自行监测。③落实防治环境污染措施，建立排污口规范化档案及环境管理台账。④按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。


六、结论

	本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	88.257t/a
	151.645t/a
	--
	21.877t/a
	21.877t/a
	88.257t/a
	0t/a

	
	SO2
	30.246t/a
	42.78t/a
	--
	30.246t/a
	30.246t/a
	30.246t/a
	0t/a

	
	NOX
	378.754t/a
	545t/a
	--
	378.754t/a
	378.754t/a
	378.754t/a
	0t/a

	
	汞及其化合物
	0.031t/a
	--
	--
	0.031t/a
	0.031t/a
	0.031t/a
	0t/a

	
	氟化氢
	0.799t/a
	--
	--
	0.799t/a
	0.799t/a
	0.799t/a
	0t/a

	
	铊+镉+铅+砷及其化合物
	0.125t/a
	--
	--
	0.125t/a
	0.125t/a
	0.125t/a
	0t/a

	
	铍+铬+锡+锑+铜+钴+锰+镍+钒及其化合物
	0.235t/a
	--
	--
	0.235t/a
	0.235t/a
	0.235t/a
	0t/a

	
	锌及其化合物
	2.045t/a
	--
	--
	2.045t/a
	2.045t/a
	2.045t/a
	0t/a

	
	氯化氢
	32.711t/a
	--
	--
	32.711t/a
	32.711t/a
	32.711t/a
	0t/a

	
	氨
	42.006t/a
	--
	--
	42.006t/a
	42.006t/a
	42.006t/a
	0t/a

	废水
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	一般工业固体废物
	除尘器除尘灰
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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图2-2   除锌预处理工艺流程图
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