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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产20万吨新型建筑材料项目

	项目代码
	2411-130107-89-01-436348

	建设单位联系人
	张明光
	联系方式
	18330194202

	建设地点
	河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北天汇产业园20号

	地理坐标
	东经114°4′14.834″，北纬38°5′58.388″

	国民经济行业类别
	N7723固体废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业

103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	石家庄市井陉矿区行政审批局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	矿行审投资备字〔2024〕82号

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	60

	环保投资占比（%）
	6
	施工工期
	2

	是否开工建设
	(否

□是：_______
	用地（用海）面积（m2）
	4800

	专项评价设置情况
	无。

	规划情况
	产业园区相关规划名称：河北石家庄矿区工业园区总体规划（2016-2030）

规划审批机关：石家庄市人民政府

审批文号：无

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《河北石家庄矿区工业园区总体规划环境影响报告书》

召集审查机关：河北省环境保护厅

审查文件名称及文号：《关于转送河北石家庄矿区工业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函[2017]103号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	项目与河北石家庄矿区工业园区总体规划符合性分析：

1、规划环评主要结论及审查意见内容

《河北石家庄矿区工业园区总体规划环境影响报告书》于2017年1月25日取得《关于转送河北石家庄矿区工业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函[2017]103号）。

2011年7月，省政府批复设立河北石家庄矿区工业园区（以下简称园区），园区规划面积16.25平方公里，园区分为西区、北区、东一区、东二区和南区。为避免园区围城、与城市发展方向造成冲突，河北石家庄矿区工业园区总体规划（2016-2030）将园区规划为西区、北区和东区三个片区，总规划面积12.79平方公里。其中，西区范围为东至经三街（规划）、南至世纪大道、西至山前旅游路、北至园区西环（规划），规划面积9.04平方公里；北区范围为东至规划纵二路、南至北环路（规划）、西至园区西环（规划）、北至矿峰水泥厂北院墙，规划面积2.17平方公里；东区范围为东至东区东环（规划）、南至东区南环（规划）、西至古桥街、北至区县界，规划面积1.58平方公里。规划期限为2016-2030年。其中，近期2016-2020年，远期2021-2030年。园区产业规划为特种钢、通用零部件和装备制造三大产业。

2、产业定位和规划目标

（1）产业定位

规划确定河北石家庄矿区工业园区产业定位为：

①特种钢产业：建设河北省一流的特种钢研发和生产基地。以保障高端装备制造和重大工程建设为重点，加快发展高品质特殊钢。以合金结构钢、高磁感取向硅钢、铁路弹跳用钢、特殊钢能源用钢、易切削非调质钢、高强度耐热合金钢等为主导产品。

②通用零部件产业：以上游特种钢、合金钢为原料，重点发展高精度齿轮、联轴器、汽车轮毂轴承、高强度紧固件、精密冲压模具、精密铸件等产品。

③装备制造产业：依托上游特种钢及通用零部件产业优势，建成在河北省具有一定特色，涵盖汽车、矿山、铁路交通、工程机械等领域的装备制造基地，使之成为推动园区经济快速发展的成长产业和新的增长极。

西区主要布置特种钢产业和通用零部件产业；北区、东区重点发展高端装备制造产业。

对照河北石家庄矿区工业园区产业布局图，项目选址位于河北石家庄矿区工业园区北区的装备制造产业园内，不属于鼓励进入该产业分区的范畴。项目利用园区周边钢厂和电厂的脱硫石膏、电厂炉渣等一般工业固体废物为原料生产建筑材料，属于对园区周边产生一般工业固体废物综合利用的建设项目。同时根据河北石家庄矿区工业园区管理委员会出具的选址意见，见附件。本项目符合工业园区当前发展规划，同意选址在天汇产业园。
（2）规划目标

园区规划期限为近期（2016～2020年）和远期（2021～2030年）。到2020年园区预计钢铁产能：炼钢能力220万t/a，就业人口达到6000人，2020年，园区工业总产值为211亿元，工业增加值为42亿元；到2030年园区预计就业人口达到10000人，园区工业总产值为556亿元，工业增加值为115亿元。

3、规划用地布局

河北石家庄矿区工业园区分为西区、北区和东区。园区分为三个功能组团，西区（904.01hm2）为特种钢产业园与通用零部件产业园、北区（217.92hm2）为装备制造产业园、东区（158.04hm2）为装备制造产业园，园区总规划面积为1279.97hm2。园区用地布局以规划工业用地为主，不布置生活居住用地。

本项目已与石家庄天汇废弃资源加工有限公司签订《租赁协议》，占地类型为工业用地，符合园区用地布局；根据河北石家庄矿区工业园区管理委员会出具的选址意见（见附件），本项目符合工业园区当前发展规划，同意选址在天汇产业园。

4、基础设施规划

（1）供水

规划园区用水水源为地下水与地表水。考虑到园区实际情况，并结合国家节水政策，规划园区的用水结构为地下水优先供应生活用水；地表水优先供应工业用水，水质达标后可以供应生活用水；中水优先供应景观用水、矿区工业普通用水，其次供应浇洒道路、绿地市政用水。

根据矿区城乡总体规划所确定的白彪地下、地表两用水厂，南寨地表水厂、中水厂，四者合计每天可提供9.0万立方米的水量，可满足园区乃至整个矿区的工业用水和生活用水。

本项目利用园区供水设施提供，能够满足项目用水需求。

（2）排水

河北石家庄矿区工业园区现状排水体制为雨污分流制，工业园区内现有企业大多自备污水处理站。

本项目无生产废水外排；在天汇工业园区污水处理站未建成前，项目生活污水进入化粪池处理，定期清掏用作农肥，不外排；在天汇工业园区污水处理站建成并投入运行后，项目生活污水先由本公司化粪池处理后排入园区污水处理站，园区污水处理站处理后回用于园区绿化及道路清扫。

（3）供热

针对矿区供热现状，远期规划集中供热率达到95％。考虑矿区境内现状工业企业多具备自行供热能力，规划工业企业集中供热率30%。

本项目生产不用热，办公取暖采用电取暖，不新增燃煤设施。

（4）供电

到规划期末，园区用电负荷将达到约65.90MW（不包含石钢项目），考虑石钢项目，用电负荷达到300MW。

保留现状园区井矿220kV变电站，规划主变容量达到3×180MVA。石钢项目内设计建设有一座220kV变电站，设计主变容量为3×120MVA，电源来自井矿220kV变电站和罗庄220kV变电站。维护毗邻的110kV王舍站、西王站。在园区北区，结合工业园区建设，规划新建110kV变电站一座，规划期末保证四座110kV变电站主变容量均达到3×50MVA。保留现状35kV清凉站，维护毗邻的洪州站、新井站、矿区站，均改为用户站。现状35kV变电站可根据实际用电情况，进行增容改造。

项目用电利用园区供电系统供给，年用电量约为60万kWh。

（5）燃气

规划远期矿区的主导气源采用天然气，从“陕京三线”井陉支线引入天然气。为保证用气安全，提高城市环境质量和城市现代化水平，远期城区天然气管道与陕京天然气长输管道接轨。

根据城乡总体规划，在园区东区建设天然气门站一座，规划天然气门站远期总供气规模应达到40.0万m3/d。

本项目生产无需用燃气。

5、规划环评及审查意见符合性分析

根据河北省环境保护厅《关于河北石家庄矿区工业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函［2017］103号），本项目与园区规划环评审查意见的相符性见表1-1。
表1-1  本项目与园区规划环评审查意见的相符性
园区环评批复要求

本项目情况

相符性

2011年7月，省政府批复设立河北石家庄矿区工业园区（以下简称园区），园区规划面积16.25平方公里，园区分为西区、北区、东一区、东二区和南区。为避免园区围城、与城市发展方向造成冲突，园区规划为西区、北区和东区三个片区，总规划面积12.79平方公里。其中，西区范围为东至经三街（规划）、南至世纪大道、西至山前旅游路、北至园区西环（规划），规划面积9.04平方公里；北区范围为东至规划纵二路、南至北环路（规划）、西至园区西环（规划）、北至矿峰水泥厂北院墙，规划面积2.17平方公里；东区范围为东至东区东环（规划）、南至东区南环（规划）、西至古桥街、北至区县界，规划面积1.58平方公里。

本项目属于建筑材料项目，用地类型为工业用地，符合工业园区当前发展规划，本项目的选址可行的。

符合

（二）加强环境准入，推动产业转型升级和绿色发展。根据《中华人民共和国水污染防治法》和《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）要求，准保护区不得新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目逐步搬出，准保护区内不得有易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，同时，入区项目还应严格执行环境准入负面清单，且须满足《河北省钢铁产业结构调整方案》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》等文件的规定要求。
1.对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为鼓励类，不属于《河北省禁止投资的产业目录》中的淘汰类和禁限类项目。符合国家产业政策要求。

2.根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）中第六十四条规定：“在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口”，第六十七条规定：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”本项目位于黄岗水库水源地准保护区范围内，为新建项目，不产生生产废水，不外排，不会对周围水体造成污染。符合《石家庄市岗南、黄壁庄水库饮用水源污染防治条例》相关要求。

符合

（三）加强空间管制，优化生产空间和生活空间.该区域地表与地下水系统之间存在较密切水力联系，建设项目生产区特别是存在环境风险的生产单元、污水处理设施等布设须避让陷落区、采空区及断裂带，且务必加强上述区域的防渗措施，确保具备有效全面控制灾难性环保风险的保障条件。落实村庄搬迁方案，保障人民群众环境权益。调整土地利用规划，严格执行国家土地管理政策，规划实施后不得占用基本农田，确保项目占地符合国家政策.建议将西区规划的通用零部件用地和北区三类工业用地调整为二类工业用地，北区和东区均不设三类用地；西区与城区交界处设置不小于100米的防护林带，古桥街以东、东区西侧设置100米缓冲带。
本项目所占土地性质为工业用地，已签订土地租赁协议。

符合

（五）加强规划环评与项目环评联动，切实发挥规划和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用，在开展项目环境影响评价时，区域环境现状评价内容可以适当简化；涉及项目准入、选址布局合理性以及环保措施可行性等内容应做重点、深入评价。鉴于园区位于集中式饮用水水源地准保护区，按照环保部《关于＜钢铁建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）＞适用等有关问题的复函》（环办环评函【2016】254号），入区项目是否属于“对水体污染严重的项目”应根据建设项目环境影响评价结论及相关技术要求综合判定，因此，入区建设项目环评文件均需重点论证项目对水体的影响，并明确评价结论。
本次评价以规划环评为基础，重点分析了项目准入条件符合性、工程分析、环保措施的可行性论证、污染物排放量指标。本项目固体废物妥善处置，生活垃圾定点收集，送环卫部门指定地点处置。在相关保护措施实施后，该项目不会对水环境造成影响。

符合

（六）注重园区发展与区域水资源承载力相协调，提高水资源利用率和再生水回用率。统筹规划建设园区配套的供水、排水、供热等基础设施。建议矿区北部规划的污水处理厂作为园区污水处理厂，同时设置再生水处理系统，再生水全部回用；在矿区城区北部建设5台58兆瓦燃气锅炉集中供热。
本项目新鲜水利用园区供水设施提供，能够满足项目用水需求；无废水外排；项目生产不用热。

符合

（七）加强区域环境污染防治和应急措施。严格落实各项环境风险防范措施，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置，防止对周边环境敏感点造成影响。抗震能力建设和防洪防涝工作应按照有关主管部门的要求严格落实。
本项目不涉及

符合

表1-2  本项目与园区环境准入及负面清单符合性分析一览表

项目类别
入区项目类型
符合性
相符性
负面清单
矿区工业园区入区的项目主要为特钢、通用零部件、装备制造产业，禁止入驻其他行业，鼓励特种钢产业发展高技术、新产品、产业链延伸的建设项目，因此，负面清单主要为上述行业的负面清单，详述如下：

1、工业园区位于石家庄市地表水源准保护区，根据《中华人民共和国水污染防治法》和《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015），具体要求如下：

（1）工业园区内禁止新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；园区内现有的焦化、化工等重污染企业要按照当地政府要求限期关停或转型为符合园区产业定位的企业。

（2）工业园区内禁止设置易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，禁止采矿、采砂等活动。

（3）入区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区水处理厂集中处理。排放废水不能进入园区污水处理厂的项目禁止入区。

（4）废水排放量较大，致使工业园区废水不能实现全部回用而有废水外排的项目禁止入区。
本项目不属于制药、化工、造纸、制革等对水体污染严重的项目。

本项目不涉及易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运；不涉及采矿、采砂活动。

本项目不涉及第一类水污染物，无生产废水产生和排放。
符合

2、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类、淘汰类项目和国家发改委发布的《市场准入负面清单草案（试点版）》中列出的禁止准入类项目，具体如下：

（1）钢铁类负面清单

禁止新建和扩建单纯新增产能的炼铁、炼钢项目（等量置换除外）；

禁止新建和扩建黑色金属铸造项目（铸管、精密铸造及等量置换除外）；

限制新建和扩建钢压延加工项目（冷加工、增加品种及等量置换除外）；

禁止新建和扩建铁合金治炼项目（等量置换除外）；

禁止新建和扩建常用有色治炼、贵金属治炼、铝治炼项目；

180平方米以下烧结机（铁合金烧结机除外）；

有效容积400立方米以上1200立方米以下炼铁高炉；1200立方米及以上但未同步配套煤粉喷吹装置、除尘装置、余压发电装置，能源消耗大于430公斤标煤吨、新水耗量大于2.4立方米吨等达不到标准的炼铁高炉；

公称容量30吨以上100吨（合金钢50吨）以下电炉；公称容量100吨及以上但未同步配套煤气回收、除尘装置，新水耗量大于3立方米吨等达不到标准的炼钢转炉；

公称容量30吨以上100吨（合金钢50吨）以下电炉；公称容量100吨（合金钢50吨）及以上但未同步配套烟尘回收装置，能源消耗大于98公斤标煤吨、新水耗量大于3.2立方米／吨等达不到标准的电炉；

土烧结矿、热烧结矿：90平方米以下烧结机、8平方米以下球团竖炉（淘汰类）；铁合金生产用24平方米以下带式锰矿、铬矿烧结机；煅烧石灰、环形烧结机。

（2）装备制造类负面清单

装备制造企业禁止采用属于落后技术设备的工艺；

禁止使用产生重大环境风险的工艺装备；

金属船舶制造（等量置换除外）；

鉴于园区位于石家庄市地表水源准保护区，

禁止采用电镀工艺；

工业园区的东区、北区地质条件不利于地下水保护，因此东区、北区禁止设置涉及酸洗、碱洗、磷化等产生废水和危险废物的表面处理工序；

禁止使用会造成重金属污染及有毒有害化学品污染的工艺；

禁止容易对地下水造成污染的项目。

鉴于工业园区HC1现状浓度值较高，限制增加HC1排放量的产业入区。

禁止未采用环保型涂料和溶剂的喷涂工艺项目。

（3）通用零部件类负面清单

禁止采用属于落后技术设备的工艺，禁止采用电镀工艺；

禁止使用会造成重金属污染及有毒有害化学品污染的工艺；

禁止使用产生重大环境风险的工艺装备。

禁止容易对地下水造成污染的项目。

鉴于工业园区HCl现状浓度值较高，限制增加HCl排放量的产业入区。

3、不符合国家及地方环境保护政策及其他各项政策的项目；

4、不能满足《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年修订版）》相关要求的项目；

5、入区企业的清洁生产水平达不到二级水平的项目；

6、入区企业超过区域污染物排放总量的项目；

7、禁止入区企业开采地下水；

8、禁止超过单位产品能源消耗限额标准的企业入驻；

9、禁止使用有毒、有害原料进行生产。
本项目符合工业园区发展规划，不在负面清单内。
符合


	其他符合性分析
	1、产业政策分析
本项目建成后实现固体废物资源化利用。项目属于《产业结构调整目录（2024年本）》鼓励类第四十二、环境保护与资源节约综合利用中的第8项“建筑垃圾等工业废弃物循环利用”，本项目属于鼓励类。根据《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目不属于“高污染、高环境风险”产品名录。对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于其中禁止准入类项目；项目不属于《关于改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见》（冀环环评函[2019]308号）禁止新建和扩建的项目。且本项目已通过石家庄市井陉矿区行政审批局备案，备案编号：矿行审投资备字〔2024〕82号。

因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。

2、与《石家庄市井陉矿区城乡总体规划（2016~2030）》相符性分析

根据《石家庄市井陉矿区城乡总体规划（2016~2030）》要求，城市空间发展格局“一核一带两翼三区”中的三区是指循环经济园、战略新兴园、装备制造园。其中，循环经济园以石钢特钢、循环化工为主，延伸产业链条，循环发展。

项目位于河北石家庄矿区工业园区北区，厂址用地属于工业用地。因此，与《石家庄市井陉矿区城乡总体规划（2016~2030）》要求相符。

3、与河北省生态功能区划相符性

依据《河北省生态功能区划》，本项目位于太行山中段、南段水土保持与水资源保护功能区，不属于国家及河北省重点生态功能区。

本项目与河北省生态功能区划的位置详见附图5。

4、与河北省主体功能区划相符性

依据《河北省主体功能区划》，本项目所在区域属于河北省主体功能区的国家重点开发区域，不涉及国家农产品主产区、国家重点生态功能区及省级重点生态功能区。

本项目与河北省主体功能区划的位置关系详见附图6。

5、与水源保护区相关规划符合性分析

根据石家庄市饮用水水源保护区划，本项目位于石家庄市饮用水水源保护区地表水准保护区内，本项目与水源保护区位置关系图详见附图7。

《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）第四十二条规定：“国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。”

本项目为新建建筑材料项目，不属于以上严重污染水环境的生产项目。

第六十七条规定：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”

《河北省水污染防治条例》（2018年5月31日修订）中第十七条规定：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建项目不得增加排污量”。

本项目位于黄岗水库水源地准保护区范围内，本项目为新建项目，不是水体污染严重的项目、不增加排污量，本项目无生产废水产生和排放；在天汇工业园区污水处理站未建成前，项目生活污水进入化粪池处理，定期清掏用作农肥，不外排；在天汇工业园区污水处理站建成并投入运行后，项目生活污水先由本公司化粪池处理后排入园区污水处理站，园区污水处理站处理后回用于园区绿化及道路清扫，不外排。
本项目污水可全部收集，不会流入外环境，不会对区域地表水环境造成明显影响。符合《中华人民共和国水污染防治法》、《河北省水污染防治条例》（2018年5月31日修订）的相关要求。

根据《石家庄市岗南、黄壁庄水库饮用水源污染防治条例》第十四条规定：“在两库饮用水水源二级保护区和准保护区内建设其它项目，建设单位应当向县级以上人民政府环境保护行政主管部门报送环境影响评价文件，未经批准的，不得兴建。”本项目位于黄岗水库水源地准保护区范围内，不属于禁止建设内容，符合《石家庄市岗南、黄壁庄水库饮用水源污染防治条例》相关要求。

综上，本项目与饮用水水源保护区相关要求相符。

6、环境政策分析
表1-2  项目与《水污染防治行动计划》符合性分析一览表

文件名称

序号

与项目有关的条例、条文

本项目

相符性

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）

1

调整产业结构，依法淘汰落后产能；优化空间布局，合理确定发展布局、结构和规模
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类

符合
2

严控地下水超采，在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可
本项目用水利用园区供水管网提供，本项目不采用地下水。
符合
《河北省水污染防治工作方案》
1

严格建设项目取水许可审批，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可；对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批新增取水，逐步实现区域水资源供需平衡
本项目用水利用园区供水管网提供，本项目不采用地下水。
符合
2

严格控制地下水超采。在唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸等地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制深层承压水开采，开采矿泉水、地热水和建设地下水源热泵系统应进行建设项目水资源论证，严格实行取水许可和地下水采矿许可。未经批准和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，于2016年底前一律予以关闭
本项目用水利用园区供水管网提供，本项目不采用地下水。
符合
《石家庄市水污染防治工作实施方案》

1

遏制地下水超采。严格控制地下水超采。严格控制深层承压水开采，开采地热水、矿泉水和建设地下水资源热泵系统应当进行建设项目水资源论证，严格实行取水许可和地下水采矿许可。

本项目不涉及地下水开采。

符合

2

抓好工业节水。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。加强工业循环使用，推进矿井综合利用，煤炭矿区补充用水、周边地区生产和生态用水有限使用矿井水。加强洗煤废水循环利用。推广先进污水深度处理技术，加强高耗水企业废水再生回用。落实节水环保“领跑者”制度，鼓励节水先进企业、工业集聚区用水效率、排污强度等达到更高标准，支持开展清洁生产、节约用水和污染治理等示范。

本项目无生产废水产生和排放；在天汇工业园区污水处理站未建成前，项目生活污水进入化粪池处理，定期清掏用作农肥，不外排；在天汇工业园区污水处理站建成并投入运行后，项目生活污水先由本公司化粪池处理后排入园区污水处理站，园区污水处理站处理后回用于园区绿化及道路清扫，不外排。
符合

表1-3  项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析一览表

文件名称

序号

与项目有关的条例、条文

本项目

相符性

《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）

1

加强工业企业大气污染综合治理

本项目各废气均采取合理可靠有效的废气处理措施

符合

2

全面整治燃煤小锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉

本项目不涉及

符合

3

加快淘汰落后产能，结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类、淘汰类项目

符合

4

全面推行清洁生产

本项目实行清洁生产，产生的固废妥善处置

符合

《河北省大气污染防治行动计划实施方案》

1

禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用

本项目不涉及

符合

2

根据国家产业政策，严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等工业项目

本项目不属于所述控制新建、改建及扩建的行业
符合

3

产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放

本项目不产生挥发性有机物废气

符合

4

禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。

本项目不涉及喷漆、喷砂等生产工序

符合

表1-4  项目与土壤污染防治行动计划和净土计划相符性对照表

文件名称

序

号

与项目有关的条例、条文

本项目

相符性

国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知国发

〔2016〕

31号

1

防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。

项目用地不属于优先保护类耕地

符合

2

分用途明确管理措施。自2017年起，各地要结合土壤污染状况详查情况， 根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途

本项目用地属于工业用地

符合

3

防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

项目无重金属污染物及对于土壤有害的因子产生，不会对土壤产生影响

符合

河北省人民政府关于印发河北省“净土行动” 土壤污染防治工作方案的通知（冀政发[2017]3号）

1

实施重点监管企业土壤污染监测，列入全省土壤环境重点监管企业名单 的企业要自行或委托有资质的环境 监测机构对其企业用地每年开展至少 1次土壤环境监测，编制土壤环境治理报告，监测数据和报告向当地环保部门备案并向社会公开。规范危险废物处置行为，危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治的相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案。

目前未列入上述重点名单

符合

《石家庄“净土行动”土壤污染防治实施方案》

1

在规划和建设项目环境影响评价中，强化土壤环境质量调查，增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施，纳入建设项目环境保护“三同时”管理。严控涉重金属行业新增产能，防范建设用地新增污染。完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。对排放重点重金属的新增产能和淘汰产能实行“等量置换”或“减量置换”。对涉重金属行业新建、改(扩)建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代。对区域重金属排放量继续上升的地区，停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。禁止向涉重金属相关行业落后产能和产能过剩行业提供土地。

本项目占地类型为工业用地；本项目不属于落后产能、不属于涉重金属行业、不属于产能过剩行业的建设项目；本项目产生的固体废物得到合理处置。

符合

2

加强空间规划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局和建设项目选择。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。

本项目占地类型为工业用地，符合园区用地布局。

符合

7、与环环评（2016）150号文符合性分析

（1）生态保护红线

本项目位于河北省石家庄市井陉矿区，根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》（冀政字（2018）23号），项目及影响区域内无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，本项目不涉及生态保护红线。

（2）环境质量底线

①根据《2023年石家庄市生态环境状况公报》，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。本项目建成后，产生的废气主要为生产过程中的含尘废气，经袋式除尘处理污染物达标排放。因此，项目运营不会对周边环境空气产生明显影响。

②本项目无生产废水产生和排放；在天汇工业园区污水处理站未建成前，项目生活污水进入化粪池处理，定期清掏用作农肥，不外排；在天汇工业园区污水处理站建成并投入运行后，项目生活污水先由本公司化粪池处理后排入园区污水处理站，园区污水处理站处理后回用于园区绿化及道路清扫，不外排。因此，项目建设不会对周边水环境产生明显影响。

③本项目所在区域为3类声环境功能区，建成后噪声能满足《声环境质量标准》3类标准要求，建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能。

④运营期一般工业固废为：除尘器除尘灰、废布袋。除尘器除尘灰回用于生产；废布袋收集后外售综合利用。生活垃圾，交由环卫部门统一清运处理。
综上所述，本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施的前提下，项目的建设和运营不会突破区域环境质量底线。

（3）资源利用上线

根据《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制指南（试行）》资源利用上线指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。

本项目运营过程中消耗一定量的水、电力资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，不会突破资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

本项目对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目中的鼓励、限制和淘汰类项目，为允许类。本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类建设项目。项目已取得备案信息：备案编号：矿行审投资备字〔2024〕82号。
8、与石家庄市生态环境准入清单符合性分析

根据《关于做好2023年生态环境分区管控动态更新成果实施应用工作的通知》、《石家庄市生态环境准入清单》（2023年版）要求，本项目与该文件符合性分析如下：

（1）生态环境分区管控要求 

本项目位于河北石家庄矿区工业园区。该区域属于工业园区重点管控单元，根据石家庄“三线一单”——工业园区重点管控单元要求如下：

严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。

项目符合性分析：本项目为建筑材料生产项目，符合园区产业定位，本项目供水、供电及排水工程全部依托园区内已建的基础设施，不开采地下水，符合工业园区重点管控单元要求。

（2）石家庄生态环境准入总体要求

本项目与全市生态环境准入综合管控要求符合性分析见表1-5。

表1-5  项目与全市生态环境准入综合管控要求符合性分析一览表

重点区域

管控策略

项目情况

符合性

全市域

1.优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格钢铁、焦化、水泥、建材等产能管控。2.强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。

项目位于河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北天汇产业园内，根据矿区工业园区委员会出具的选址意见，本项目占地为工业用地，本项目为新建建筑材料生产项目，项目建设符合国家及地方相关产业政策的要求。

符合

西部山区、滹沱河、南水北调和石津干渠

1.针对子牙河和大清河流城，加强城镇生活源和面源治理，完善管网建设，提高污水治理水平，推动中心城区和县建成区海绵城市建设；加强工业污水整治，完善园区污水集中设施建设；践行绿色生态农业，强化畜禽粪污处理和综合利用，推动农村分散污水处理设施建设。2.针对洨河，提出生态补水要求，恢复河流生态。3.针对岗南、黄壁庄等水库、南水北调等饮水通道，实行分区分类管控，依照《中华人民共和国水污染防治法》加强管理。

①项目用水由园区管网集中供水管网提供；②本项目不产生生产废水，在天汇工业园区污水处理站未建成前，项目生活污水进入化粪池处理，定期清掏用作农肥，不外排；在天汇工业园区污水处理站建成并投入运行后，项目生活污水先由本公司化粪池处理后排入园区污水处理站，园区污水处理站处理后回用于园区绿化及道路清扫，不外排。
符合

石家庄划定的禁燃区

1、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。2、禁燃区内禁止原煤散烧。3、禁燃区内禁止销售、使用高污染物燃料。

项目生产不用热，办公区采用空调进行采暖，不涉及上述高污染燃料。

符合

表1-6  项目与全市生态空间总体管控要求符合性分析一览表

分类

管控类型

管控要求

项目情况

符合性

生态保护红线

空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

1.生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。2.生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。

项目位于项目位于河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北天汇产业园内，根据矿区工业园区委员会出具的选址意见，本项目占地为工业用地，根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》（冀政字[2018]23号），项目未在河北省划定的生态保护红线范围内。因此，项目建设不触及区域生态保护红线。

符合

允许开发建设活动的要求

1.《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中除国家重大战略项目之外，在符合现行法律法规的要求下，可以进行有限人为活动，8类活动包括：①零星的原住民在不扩大建设用地和耕地规模的前提下，修缮生产生活设施。保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；②因国家重大能源资源安全需要开展的战略资源的勘察、公益性自然资源调查和地质勘探；③自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；④经依法批准的非破坏性科学研究观测、标本采集；⑤经依法批准的考古调查发掘和文物保护；⑥不破坏生态功能的适度旅游参观和相关必要的设施；⑦必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、防洪和供水设施建设与运行维护；⑧重要的生态修复工程。2.对审批中发现涉及态保护红线和相关法定保护区的输气管线、铁路等线性项目，指导督促项目优化调整选线、主动避让；确实无法避让的，要求建设单位采取无害化穿（跨）越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。

符合

一般生态空间

总体要求

空间布局约束

严格矿产资源开发与管控，矿产开发管控要求依照《河北省加强矿产资源开发管控十条措施》、《河北省人民政府办公厅关于转发河北省矿山综合治理攻坚行动方案的通知》（冀政办字[2020]75号）、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强矿产开发管控保护生态环境的决定》执行。

本项目属于金属废料和碎屑加工处理。生产所需原料主要为石粉、电厂炉渣、脱硫石膏等，不涉及矿产资源开发。

符合

表1-7  项目与全市水环境总体管控要求符合性分析一览表

分类

管控类型

管控要求
项目情况

符合性

水环境其他重点管控区

空间布局约束

1.针对断流河道优先保障水生态流量和生态安全。2.调整和优化产业结构，严格按照区域环境承载能力，合理规划居住区与工业功能区。
项目无生产废水，在天汇工业园区污水处理站未建成前，项目生活污水进入化粪池处理，定期清掏用作农肥，不外排；在天汇工业园区污水处理站建成并投入运行后，项目生活污水先由本公司化粪池处理后排入园区污水处理站，园区污水处理站处理后回用于园区绿化及道路清扫，不外排。
符合
污染物排放管控

1.执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）或《大清河流域水污染物排放标准》
（DB13/2795-2018）水污染物排放标准，实施区域污染物总量控制，减少新建高污染项目，整改治理污染项目。2.加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。
符合
表1-8  项目与全市大气环境总体准入要求符合性分析一览表

管控类型

准入要求

项目情况

符合性

空间布局约束
1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。

2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。

3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区布严格控制水泥、燃煤燃油火电、钢铁等项目。

4、大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建、扩建生产和使用不能达到标准要求的高挥发性有机物含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。

5、大气环境型体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。

6、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤燃油火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染排放项目。

7、大气重点管控区加大各县（市、区）高污染产业集群的淘汰、转型力度，逐步加大水泥、钢铁、焦化、碳素产能压减力度。

8、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。

9、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。市区和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。

10、燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施，禁止原煤散烧，现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。

①项目为生产建筑材料项目，不属于钢铁、焦化、水泥、建材、火电等产能管控行业，项目符合国家及地方相关产业政策的要求；②项目生产不用热，办公区采用空调进行采暖，不设锅炉，不属于高污染行业。

项目不属于高能耗高排放项目；本项目不涉及涂料；项目不设炉窑及锅炉，生产不用热，不设高污染燃料的设施，因此，项目建设符合“全市大气环境总体准入-空间布局约束”的要求。
符合

污染物排放管控
1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36号）相关要求。

2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。

3、钢铁行业按照《钢铁工业大气污染物超低排放标准》执行。

4、平板玻璃行业按照《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》执行。

5、水泥行业按照《水泥工业大气污染物超低排放标准》执行。

6、铸造行业污染排放控制按照《铸造工业大气污染物排放标准》执行。

7、焦化行业按照《炼焦化学工业大气污染物超低排放标准》执行，推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。

8、涉挥发性有机物企业排放标准执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/2322-2016）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。

9、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。

10、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代管。2022年底前具备条件的企业基本完成清洁运输改造。

11、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围档设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。

12、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。

13、合理控制工业领域化石能源消费，改扩建用煤项目实行煤炭消费减（等）量替代。

14、对使用除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的企业，通过更换适宜高效的治理工艺、提升现有治理设施工程质量、开展清洁能源替代、依法关停等方式，实施分类整治，切实提升治理水平。

15、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。

16、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全省禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

项目大气污染物主要为颗粒物，项目各污染物均达标排放。
因此，项目建设符合全市大气环境总体准入“污染物排放管控”的要求。

符合

表1-9  项目与全市土壤环境总体管控要求符合性分析一览表

分类

管控要求

项目情况

符合性

农用地优先保护区

1、禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。2、禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。3、县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。4、禁止生产、销售、使用国家和本省明令禁止的农业投入品。5、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。6、严格执行法律、法规规定的其它空间布局约束要求

项目位于河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北天汇产业园内，根据矿区工业园区管委会出具的选址意见，本项目占地为工业用地，不涉及排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥等，不占用基本农田。

符合

表1-10  项目与全市自然资源总体管控要求符合性分析一览表

要素

管控类型

管控要求
项目情况
符合性
水资源

一般管控区

1.严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。2.地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区、禁止开采区和限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。
项目不开采地下水，用水由园区集中供水管网提供。
符合
能源

高污染燃料禁燃区

1.充分落实全市能源高效利用管控要求的前提下，高污染燃料禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。高污染燃料销售单位应按照要求逐步取消禁燃区内的销售网点。2.禁燃区内禁止使用原（散）煤、煤矸石、粉煤、煤泥、燃料油（煤售油、重油和渣油等）、各种可燃废物和直接燃用的生物质燃料、不符合标准的洁净颗粒型煤以及其他国家规定的高污染燃料。3.在完成供热替代后，禁煤区燃煤发电企业逐步关停。
项目生产不用热，办公区采用空调进行采暖，不属于上述高污染燃料。
符合
表1-11   项目与全市产业布局总体管控要求符合性分析一览表

分类

管控要求

项目情况
符合性
产业总体布局要求
1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。
本项目开具了选址意见，满足区域要求
符合
2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
不涉及用煤

3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。
本项目符合以上产业政策要求。
4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。
本项目不属于“高污染、高风险”产品加工项目。
5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。
本项目不涉及河库管理范围。
6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCS）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
不涉及

7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）执行。
不涉及
8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。
本项目不属于冶炼、化工等可能造成土壤污染的项目。
9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。
本项目不属于高耗水项目。
10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
本项目不属于涉及重金属重点行业企业。
11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。
不涉及。
12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。
本项目实施节能环保、清洁生产技术；生产用热使用电能，属于清洁能源。
13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的"两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。

本项目不属于“两高”项目。
14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及"一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价（跟踪评价）工作，实现规划环评“一本制”。

不涉及。

本项目选址位于河北石家庄矿区工业园区北区的装备制造产业园内，所在区域属于井陉矿区重点管控单元2，项目与井陉矿区重点管控单元生态环境准入综合管控要求符合性分析见表1-12。
表1-12  本项目与井陉矿区重点管控单元符合性分析一览表
环境要素类别
维度
管控措施
符合性分析
符合性
开发区北区

空间布局约束
1.严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。

2.严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。
1.本项目实现固体废物资源化利用，属于鼓励类。不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类建设项目。

2.本项目位于石家庄矿区工业园区（北区），满足规划环评及批复文件制定的环境准入要求。
符合
污染物排放管控
1、石灰行业执行《石灰行业业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）。

2、建材（含水泥、玻璃、陶瓷、石灰）等行业企业料堆场按照河北省《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）地方标准存储要求，实现规范管理。

3、水泥等行业在实施脱硫、脱硝、除尘提标改造中，加强对重金属等有毒有害化学物质的协同处置。
1.本项目运营期不涉及挥发性有机物产生和排放；废气为颗粒物，已按照《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）要求进行存储管理，实现规范管理。

2.本项目运营期废水不外排。
符合
环境风险防控
1、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。

2、有毒有害危险废物应送有资质的单位处置，防止发生二次污染。

3、水泥等行业在实施脱硫、脱硝、除尘提标改造中，加强对重金属等有毒有害化学物质的协同处置。
本项目运营期不涉及的风险物质，按要求建立环境风险管理制度和风险防范措施。
符合
资源利用效率
提高中水回用率。

鼓励开展余热利用，提高能源利用效率。
不涉及
符合
经以上分析可知，本项目符合《石家庄市生态环境准入清单》（2023年版）中相关要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目组成及工程内容
石家庄邦通新材料科技有限公司拟投资1000万元，租赁现有闲置厂房，项目不新增占地，厂区占地属于工业用地，建筑面积为5915.8平方米，项目分期建设，一期新建一条自动化新型建筑材料生产线及相关设施，公用设施以及通电、通水、环保安全等配套设施，二期新建一条自动化新型建筑材料生产线及相关设施。建成后，全厂年产20万吨新型建筑材料。

项目主要建设内容如下表所示。

表2-1  项目主要建设内容一览表

工程类别
名称
一期建设内容

二期建设内容

主体工程

综合生产车间
一层，建筑面积5915.8m2，划分为原料区、生产区和成品区，一期新建一条自动化新型建筑材料生产线（1#生产线），年产10万吨新型建筑材料
新建一条自动化新型建筑材料生产线（2#生产线），年产10万吨新型建筑材料

公用工程

供热及制冷
项目生产不用热，不设办公区。
依托一期
供电

项目用电由园区供电电网提供。
依托一期
供水

项目用水由园区供水管网提供。
依托一期
环保工程

废气

有组织

集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）处理排放
集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA002）处理排放
无组织

无组织废气措施：
①物料暂存全部在全封闭综合生产车间内，车间上方设喷雾抑尘装置、并在原料装卸区设置移动式雾炮车喷淋降尘；

②生产设备密闭、输送带采用密闭廊道设计；

③投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩；

④运输车辆加盖苫布，采用天汇园区共用自动喷淋洗车装置对运输车辆进行冲洗。

无组织废气措施：
①物料暂存全部在全封闭综合生产车间内，车间上方设喷雾抑尘装置、并在原料装卸区设置移动式雾炮车喷淋降尘；

②生产设备密闭、输送带采用密闭廊道设计；

③投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩；

④运输车辆加盖苫布，采用天汇园区共用自动喷淋洗车装置对运输车辆进行冲洗。

废水

项目废水主要为职工生活污水。在天汇工业园区污水处理站未建成前，项目生活污水进入化粪池处理，定期清掏用作农肥，不外排；在天汇工业园区污水处理站建成并投入运行后，项目生活污水先由本公司化粪池处理后排入园区污水处理站，园区污水处理站处理后回用于园区绿化及道路清扫，不外排。
依托一期
噪声
选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施。
选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施。

固体废物
一般工业固废为：除尘器除尘灰、废布袋、废包装桶。除尘灰回用与生产；废布袋外售综合利用；废包装桶循环使用，破损后外售综合利用。生活垃圾，交由环卫部门统一清运处理。
一般工业固废为：除尘器除尘灰、废布袋、废包装桶。除尘灰回用与生产；废布袋外售综合利用；废包装桶循环使用，破损后外售综合利用。生活垃圾，交由环卫部门统一清运处理。
2、产品方案及生产规模

本项目分两期建设。一期建设1#生产线，二期建设2#生产线，详见表2-2。
表2-2  产品方案一览表

分期
生产线
产品名称
年产规模
备注
一期

1#生产线
建筑材料
10万t/a
二期

2#生产线
建筑材料
10万t/a
合计
20万t/a
3、主要生产设备

项目一期工程和二期工程主要生产设备，见下表。

表2-3  主要生产设备一览表

序号
生产设备
型号
一期数量（台/套）
二期数量（台/套）
备注
1
搅拌主机

1

1
2
皮带输送机

长25m×宽1m

2
2
3
装载机

50型
1
1
4
计量皮带
5
5
5
储水罐
容积20m3
1

1
4、原辅材料消耗

项目一期工程和二期工程使用主要原辅材料及能源消耗情况，见下表。

表2-4  原辅材料及能源消耗情况一览表

类别
名称

一期年用量
二期年用量
物料形态
储存位置
备注

原料
石粉
35000t/a
35000t/a
固态，粒径2-6mm
原料区
外购
电厂炉渣
40000t/a
40000t/a
固态，粒径1-5mm
外购
脱硫石膏

20000t/a
20000t/a
固态，粒径40-90μm
外购
辅料
糖蜜
500t/a
500t/a
液态，20kg/桶
外购

能源
新鲜水
5876m3/a
5788m3/a
由园区供水管网提供
电
30万kWh/a
30万kWh/a
由园区供电系统提供
石粉：石粉是石头的粉末的通称，石头的种类很多，根据矿物成分划分有很多品种，并不一定是碳酸钙。碳酸钙是石灰石，只是石粉中的一种，石粉中还有滑石粉等。

脱硫石膏：脱硫石膏主要来源于周边电厂，电厂燃料均为煤炭，脱硫工艺采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，因此脱硫石膏组成近似，主要成分为二水硫酸钙（CaSO4·2H2O），还含有飞灰、有机碳、碳酸钙、亚硫酸钙及由钠、钾、镁的硫酸盐或氯化物组成的可溶性盐等杂质。

脱硫石膏呈中性或略偏碱性，与天然石膏的物理、化学性能具有相同的规律。但作为一种工业副产品，脱硫石膏与天然石膏相比又具有自身的特性，主要表现在外观形态、化学成分特别是杂质、颗粒形貌等性能与天然石膏有明显的差异。此外，脱硫石膏品位比天然石膏略高，所含杂质较少，是一种质量较好的化学石膏。脱硫石膏含有20%～30%附着水，呈湿粉状。正常脱硫石膏的外观颜色近乎白色，随杂质含量变化呈黄白色或灰褐色。脱硫石膏较天然石膏细，粒径一般在40μm~90μm之间。
电厂炉渣：主要来源于周边燃煤电厂燃煤后排出的废渣。主要含二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙及少量镁、硫、碳等。化学成分与燃煤成分、粒度、锅炉形式和燃烧技术等有关。可回收用作建筑材料（砌筑砂浆、墙体材料、水泥混合材料、混凝土骨料、保温材料等）和筑路材料等。

糖蜜：糖蜜是一种粘稠、黑褐色、呈半流动的物体，主要含有蔗糖，蔗糖蜜中泛酸含量较高，达37mg/kg，此外生物素含量也很可观。糖蜜用在水泥建材行业，可以起到减水剂、缓凝剂、助磨剂等的作用。
5、公用工程

项目用水主要为生产用水及生活用水。生产用水年用水量为9000m3/a、生活用水年用水量为264m3/a，由园区供水管网提供，可满足项目用水需求。其中：
一期工程生产用水年用水量为4500m3/a、生活用水年用水量为176m3/a。合计4676m3/a。二期工程生产用水年用水量为4500m3/a、生活用水年用水量为88m3/a。合计4588m3/a。
（1）生活用水
项目一期工程劳动定员8人，二期工程劳动定员4人，两期工程建成后全厂共12人。厂区内不提供食宿，职工生活用水量根据河北省地方标准《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）及企业实际情况，用水按22m3/人·年计，则一期工程和二期工程职工生活用水量分别为176m3/a（约0.59m3/d）、88m3/a（约0.29m3/d），两期工程建成后全厂生活用水量为264m3/a（0.88m3/d）。
（2）生产用水
生产用水主要为工艺用水、喷雾抑尘装置用水和雾炮车用水。

①工艺用水

生产过程中，辅料糖蜜需兑水（1：9）后用于搅拌工序，全部进入产品，无生产废水产生和排放。其中：一期工程，工艺用水年用水量为4500m3/a（15m3/d）。二期工程，工艺用水年用水量为4500m3/a（15m3/d）。两期工程建成后，全厂工艺用水年用水量为9000m3/a（30m3/d）。
②喷雾抑尘装置用水、雾炮车用水
根据建设单位提供的喷雾抑尘装置设计参数，车间喷雾抑尘装置用水量6.0m3/d，全部蒸发损耗，不外排。建设单位在每期工程设1台雾炮在卸料过程中喷淋降尘，用水定额0.5m3/h，则一期工程雾炮车用水量为1200m3/a（4m3/d）。二期工程雾炮车用水量为1200m3/a（4m3/d）。两期工程建成后，全厂雾炮车年用水量为2400m3/a（8m3/d）。
③运输车辆冲洗用水
项目运输车辆冲洗依托园区共用洗车装置，园区共用洗车装置位于园区进门附近，距离本项目较近，行驶路程在150m左右，位置关系见附图2。园区共用洗车装置冲洗废水经沉淀进行固液分离后回用于车辆冲洗，不外排。
（3）排水
项目无生产废水产生和排放。废水主要为职工生活污水。生活污水产生量按用水量的80%计，则一期工程和二期工程生活污水产生量分别为140.8m3/a（约0.47m3/d）、70.4m3/a（约0.23m3/d），二期工程建成后全厂生活污水产生量为211.2m3/a（0.704m3/d）。一期工程给排水平衡图见图2-1。两期工程建成投产后，全厂给排水平衡图见图2-2。

2、供电

本项目用电由园区供电系统提供，一期工程年用电量30万kWh，二期工程年用电量30万kWh，两期工程建成投产后，全厂年用电量60万kWh，可满足本项目日常生产生活用电需求。

3、供热及制冷

本项目生产不用热，办公室冬季采暖、夏季制冷均采用空调。
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图2-1  一期工程水平衡图   单位：m3/d（ 
[image: image2.emf] 为损耗水量）
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图2-2  两期工程建成后全厂水平衡图  单位：m3/d（ 
[image: image4.emf] 为损耗水量）

6、劳动定员及工作制度
项目一期工程劳动定员8人，二期工程劳动定员4人，两期工程建成后全厂共12人。全年工作300天，实行一班制，每班8小时。

	工艺流程和产排污环节
	本项目分两期建设。一期建设1#生产线，二期建设2#生产线。产能均为年产10万吨新型建筑材料。两期工程建成投产后，全厂年产20万吨新型建筑材料。
1、工艺流程
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图2-3   生产工艺流程及排污节点图
工艺流程说明：

上料：外购原料石粉、电厂炉渣、脱硫石膏汽运进厂后，堆放在原料区，上方设喷雾系统用于降尘，同时在原料装卸区设置移动式雾炮车喷淋降尘。生产时，由铲车运至投料间的投料口进行投料，料斗下方设计量皮带，各原料按比例经计量后，经输送皮带输送至搅拌机内。

投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩收集投料粉尘。该过程会产生投料粉尘（G1）和噪声。

（2）搅拌：各原料进入搅拌机内，同时加入辅料（糖蜜兑水1：9），进行搅拌，混合均匀后即可出料。

该过程会产生搅拌废气（G2）及设备噪声（N）。

（3）出料：搅拌混合均匀后，成品。成品含水率较高，并具有一定的粘性，故出料过程无粉尘产生。
本项目加强有组织收集，同时无组织废气措施主要为：①物料暂存全部在全封闭综合生产车间内，车间上方设喷雾抑尘装置、并在原料装卸区设置移动式雾炮车喷淋降尘；②生产设备密闭、输送带采用密闭廊道设计；③投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩；④运输车辆加盖苫布，采用天汇园区共用自动喷淋洗车装置对运输车辆进行冲洗。

2、排污节点一览表

项目运营期排污节点见下表。
表2-5  项目排污节点一览表

类别
产污环节
污染物

排放特征
治理措施

废气

一期

G1-1
上料
颗粒物
连续
集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）
G1-2
搅拌
颗粒物

连续

二期
G2-1
上料
颗粒物
连续

集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA002）

G2-2
搅拌
颗粒物
连续

无组织废气

颗粒物
间断
①物料暂存全部在全封闭综合生产车间内，车间上方设喷雾抑尘装置、并在原料装卸区设置移动式雾炮车喷淋降尘；②生产设备密闭、输送带采用密闭廊道设计；③投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩；④运输车辆加盖苫布，采用天汇园区共用自动喷淋洗车装置对运输车辆进行冲洗。
废水

生活污水

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
间断
在园区污水处理站建成前，进入化粪池处理，定期清掏用作农肥，不外排；在天汇工业园区污水处理站建成后，化粪池处理后排入园区污水处理站
噪声

N

生产设备

等效连续A声级

连续

选用低噪设备，基础减震，厂房隔声等
固废

糖蜜兑水
包装桶
间断
循环使用，破损后外售综合利用
布袋除尘器
除尘灰
间断

回用于生产
废布袋
间断
收集后外售综合利用
职工
生活垃圾
间断

交由环卫部门统一清运处理



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁现有闲置厂房，不存在原有环境污染问题。

本项目租赁厂房现状照片：
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、空气环境质量现状

（1）区域环境空气质量现状达标性分析

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求，本项目所在区域为二类环境空气质量功能区。根据2024年6月发布的《2023年石家庄市生态环境状况公报》，项目区域环境空气质量现状评价如下。

表3-1  基本污染物环境质量现状
污染物

年评价指标

评价标准/（µg/m3）

现状浓度（µg/m3）

最大浓度占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

60
7
11.7
达标
NO2
年平均质量浓度

40
32
80
达标
PM10
年平均质量浓度

70
78
111.4
不达标
PM2.5
年平均质量浓度

35
44
125.7
不达标
CO

24小时平均第95位百分位数

4000
1400
35
达标
O3
8小时平均第90位百分位数

160
184
115
不达标
根据环境公报的结果，项目所在区域中的NO2、CO、SO2达标且满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中及其修改单中表1二级标准要求。不达标的因子有PM10，PM2.5，O3，本项目所在区域为不达标区。
（2）其他污染物环境质量现状数据

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围仅近3年的现有监测数据”。
本项目排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物为TSP，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。本项目特征污染物TSP现状检测数据引用河北尚源环境检测技术服务有限公司于2022年12月27日出具的《石家庄市矿区丰旺机械有限公司机械设备及配件智能化生产加工项目环境质量现状监测》报告，报告编号为：SYJC2022H0090，检测时间为2022年9月28日~9月30日，监测点位为青石岭村，位于本项目东南侧约1950m。引用现有监测数据满足报告表编制技术指南要求。具体见表3-2。

表3-2  TSP监测数据一览表

采样点位

采样日期

检测项目

单位

检测结果

标准值

达标情况

青石岭村

E114°5'32.77"

N38°5’39.56"
2022年9月28日~9月30日

TSP
mg/m3
0.096~0.107
≤0.3

达标

由上表可知，监测点的TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单要求。

2、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，厂界周边50米范围内不存在声环境保护目标，不需进行声环境质量现状监测及评价。

3、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，地下水环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目在工业园区内租用现有闲置厂房，仅进行设备安装等，而且项目车间地面均进行水泥浇筑硬化处理。本项目在严格落实本环评所提环保措施及“三同时”制度前提下，不存在地下水及土壤环境污染途径，因此不再对地下水、土壤环境质量现状进行调查。
4、地表水环境质量现状

距离本项目最近的河流为绵河，根据石家庄市生态环境局发布的《2023年石家庄市生态环境状况公报》，绵河-冶河水质类别为Ⅱ类，水质状况为优，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准。

5、生态环境质量现状
本项目位于河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北天汇产业园内，项目位于产业园区内，无需进行生态现状调查。
6、电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，不涉及电磁辐射。


	环境保护目标
	1、大气环境

本项目周边500m范围内无大气环境保护目标。

2、声环境

项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目位于黄岗水库水源地准保护区范围内，项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废气

项目运营期生产过程中产生的大气污染物为颗粒物。

颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。

表3-3  大气污染物排放标准一览表

污染物名称
标准值

标准来源
有组织
颗粒物
排气筒高度15m
排放浓度≤120mg/m3
排放速率≤3.5kg/h

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准

无组织
颗粒物
周界外浓度最高点≤1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值
2、噪声

项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准限值要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表3-4  噪声排放标准一览表

时段

标准值

单位

标准来源

昼间

夜间

施工期

70

55

dB(A)

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准限值要求

运营期

65

55

dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

3、固体废物

本项目一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。生活垃圾参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）中的相关规定要求。

	总量

控制

指标
	根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）的规定，确定建设项目的污染物排放总量控制指标为COD、氨氮、SO2、NOx、颗粒物。
本项目不涉及SO2、NOX排放。在天汇工业园区污水处理站未建成前，项目生活污水进入化粪池处理，定期清掏用作农肥，不外排；在天汇工业园区污水处理站建成并投入运行后，项目生活污水先由本公司化粪池处理后排入园区污水处理站，园区污水处理站处理后回用于园区绿化及道路清扫，不外排。因此，本项目总量控制指标为SO20t/a、NOx0t/a，COD0t/a、氨氮0t/a。

本项目2条生产线生产过程产生颗粒物，有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。

①按标准值核算
1#生产线颗粒物排放量=120mg/m3×30000m3/h×2400h/a×10-9=8.640t/a；

2#生产线颗粒物排放量=120mg/m3×30000m3/h×2400h/a×10-9=8.640t/a；

即一期工程8.64t/a；两期建成后全厂17.280t/a。
②按预测值核算：

1#生产线颗粒物排放量=0.77mg/m3×30000m3/h×2400h/a×10-9=0.055t/a；

2#生产线颗粒物排放量=0.77mg/m3×30000m3/h×2400h/a×10-9=0.055t/a；

即一期工程0.055t/a；两期建成后全厂0.110t/a。
综上，建设单位一期工程污染物总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物8.64t/a（标准值计算）、颗粒物0.055t/a（预测值计算）。

二期工程投产后，全厂污染物总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物17.280t/a（标准值计算）、颗粒物0.110t/a（预测值计算）。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目租赁现有闲置厂房，不涉及土建施工，仅涉及功能分区及设备安装调试等过程，施工期环境影响具有短期、可恢复和局部地性质。
1、运输车辆进出厂扬尘分析
运输车辆进出厂区时会产生一定程度的扬尘，影响周围环境空气，但以上扬尘仅伴随运输车辆进出厂区的过程。由于项目厂区道路地面已进行硬化，且项目设备数量较少，建筑量小，运输车辆进出频次和时间相对较少，因此产生的扬尘污染影响范围相对较小、影响时间较短。

为避免或减轻施工扬尘对周围环境的不利影响，本评价要求建设单位建立酒水清扫制度，对厂区进出道路进行定时洒水和地面清扫，保证无尘土。

2、施工噪声
施工噪声主要为运输车辆进出厂区产生的交通噪声，设备吊运、安装产生的安装噪声。

（1）施工期噪声源强
参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中表A.2，结合调查情况，本项目施工期主要施工设备噪声源强为85~95dB（A）。

表4-1  本项目主要施工机械噪声源强一览表

序号

设备名称

噪声值/dB（A）

1

吊车

95

2

电焊机

85

3

电锯、电刨

95

4

运输车辆

95

（2）施工期噪声预测

本评价采用点源衰减模式，预测计算施工机械噪声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：

Lr=Lro-20lg（r/ro）

式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB（A）；

Lro——距声源ro处的A声压级，dB（A）；

r——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

利用上述公式，预测计算项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测计算结果见下表。

表4-2  本项目各主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表

序号

施工机械

不同距离处的噪声贡献值[dB（A）]

40m

60m

100m

200m

300m

400m

500m

1
吊车
68

64

60

54

50

48

45

2
电焊机
66

62

58

52

48

46

44

3
电锯、电刨
68
64
60
54
50
48
45
4
运输车辆
68
64
60
54
50
48
45
（3）施工期噪声影响分析

根据上表预测计算结果可知，施工阶段在不采取任何防治措施的前提下，各施工设备的噪声达标距离，昼间约需40m，夜间约需200m，即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

距离本项目厂界最近的敏感点为项目东北侧18m处的怀德村，项目夜间不施工，项目施工噪声对其影响较小。

（4）施工期降噪措施
本项目通过选用低噪声设备和技术，合理安排施工时间，合理规划车辆运输路线，尽量远离敏感区，车辆出入厂区时应低速、禁鸣，加强施工人员管理等措施，降低施工期噪声影响。

综上，本项目施工期短，工程量少，施工期噪声环境影响很小，随着施工期结束，施工期环境影响也随之消失。

3、废水
项目施工废水主要为施工人员生活污水，水量较少，利用现有设施。因此，施工期废水对周围环境影响较小。
4、固体废物

项目施工期固体废物主要为设备包装及施工人员生活垃圾，包装物收集后外售，生活垃圾收集后交环卫部门统一清运处理，不会对周围环境产生影响。
以上施工期影响均为短期影响，将会随施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。

	运营期环境影响和保护措施
	一、废气

1、废气污染源强分析
本项目分两期建设。一期建设1#生产线，二期建设2#生产线。

本项目运营期1#生产线废气主要为卸料粉尘（颗粒物）、投料粉尘（颗粒物）、搅拌粉尘（颗粒物）。1#生产线废气源强分析如下：

（1）卸料粉尘
外购石粉、电厂炉渣和脱硫石膏原料由自卸货车运输，运输车辆加盖苫布，在园区共用洗车装置进行自动冲洗后再进厂或出厂。原料运输至综合车间原料区进行卸料，由于卸料高度落差，会产生落差冲击粉尘。由于原料区位于全封闭的综合生产车间内，远离厂房大门，并在上方设喷雾抑尘装置和移动式雾炮车喷淋降尘，产生的微量粉尘经全封闭的生产车间阻隔后，由于重力沉降、喷淋降尘等作用，都能很快沉降至卸料区内及附近地面，有效控制车间扬尘，最终由人工清扫收集并返回生产利用。因此，本项目物料卸料时只有极少部分颗粒物扩散到大气中形成粉尘。
卸料粉尘产污系数，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）P222中“第十三章-水泥厂-表13-2水泥生产的逸散排放因子-石膏、铁矿石、粘土、石灰石、砂等原料卸料储存”的逸散粉尘排放因子0.025kg/t-原料（其他卸料）进行计算。根据建设单位提供资料，1#生产线的石粉、电厂炉渣、脱硫石膏原料使用量为95000t/a。无任何除尘措施的情况下，原料卸料逸散粉尘产生量为2.375t/a。

参考《关于发布〈大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）〉等5项技术指南的公告》（环境保护部公告〔2014年〕第92号）中附件6《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》“表12建筑料堆设置围挡遮围，扬尘控制效率为90%，输送点位连续洒水操作扬尘控制效率为74%”，则原料卸料产生粉尘控制效率为1-(1-90%)x(1-74%)=97.4%；项目原料卸料综合除尘效率可达97.4%，本次环评保守按抑尘效率95%计算，故原料卸料无组织排放粉尘排放量为0.119t/a。

（2）投料粉尘

石粉、电厂炉渣和脱硫石膏原料由铲车从原料堆存区运送至对应料斗进行投料，投料过程中会产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中卸粗、细粒料到贮箱的源强0.05kg/t（卸料），1#生产线的石粉、电厂炉渣和脱硫石膏原料使用量为95000t/a，则投料粉尘产生量为4.75t/a。石粉、电厂炉渣和脱硫石膏原料由铲车从原料堆存区运至对应料斗进行投料，投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩，投料间内相当于微负压环境，粉尘较难逸出，故收集率按95%计，则投料粉尘有组织收集量为4.513t/a。
（3）搅拌粉尘
石粉、电厂炉渣和脱硫石膏等原料按比例进入搅拌主机后，加入糖蜜水进行搅拌，搅拌过程产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“混凝土分批搅拌厂的堆逸散尘的排放因子”，投料过程粉尘产生系数按0.01kg/t进料计算，1#生产线原料石粉、电厂炉渣和脱硫石膏的使用量为95000t/a，则搅拌粉尘产生量为0.95t/a。搅拌罐为封闭设备，上方设集气罩收集搅拌过程逸出的粉尘，故收集效率按95%计，则搅拌粉尘有组织收集量为0.903t/a。

投料粉尘和搅拌粉尘合计有组织收集量为5.454t/a。经收集后，经引风机引至布袋除尘器+15m排气筒（DA001）进行处理排放。除尘效率按99%计。
根据《三废处理工程技术手册废气卷》第十七章净化系统的设计，密闭型集气罩的排气量计算公式为：

Q=F•ν

式中：F为缝隙面积，即引风管道的横截面积；ν为缝隙风速，近似5m/s。

项目设计引风管道直径1.4m，则密闭集气罩排风量Q=π×1.12×5 =7.693m3/s=27694.8m3/h。考虑风损等因素，风机风量定为30000m3/h，可满足项目需求。
经上述计算，DA001排气筒中颗粒物收集量、产生速率、产生浓度分别为5.416t/a、2.26kg/h、75.3mg/m3，排放量、排放速率、排放浓度分别为0.054t/a、0.023kg/h、0.77mg/m3。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。
另有少量颗粒物未被收集，无组织颗粒物产生量及产生速率分别为0.403t/a，0.18kg/h。
综上，项目一期工程废气污染源源强见下表4-3，废气排放口基本情况见表4-4。二期工程建成后全厂废气污染源源强见下表4-5，全厂废气排放口基本情况见表4-6。1#生产线和2#生产线的工艺、设备、产能和运行时间均相同，故2#生产线源强分析与之相同。
表4-3  一期工程废气污染源源强核算结果

工序

污染物

收集量

t/a
产生速率

kg/h
产生浓度

mg/m3
治理措施

是否可行技术

收集效率

%

处理效率

%

排放量

t/a
排放速率

kg/h
排放浓度

mg/m3
排放方式

投料
颗粒物
4.513
2.26
75.3
集气罩+布袋除尘器+15m排气筒

是

95
99
0.054
0.023
0.77
有组织
搅拌
0.903
95
无组织粉尘
颗粒物
0.403
0.18
/
密闭车间堆存+雾化喷淋系统，加强有组织收集
是

/
/
0.403
0.18
/
无组织
表4-4  一期工程排放口基本情况一览表

编号

污染因子

排气筒（m）

排气量

（m3/h）

烟气出口温度（℃）

地理坐标

高度

内径

DA001
颗粒物
15

1.4
30000
20

E：114°4′16.423″

N：38°5′57.241″
表4-5  二期工程建成后全厂废气污染源源强核算结果

工序

污染物

收集量

t/a
产生速率

kg/h
产生浓度

mg/m3
治理措施

是否可行技术

收集效率

%

处理效率

%

排放量

t/a
排放速率

kg/h
排放浓度

mg/m3
排放方式

投料
颗粒物
4.513
2.26
75.3
集气罩+布袋除尘器+15m排气筒DA001
是

95
99
0.054
0.023
0.77
有组织
搅拌
0.903
95
投料
颗粒物
4.513
2.26
75.3
集气罩+布袋除尘器+15m排气筒DA002
是

95
99
0.054
0.023
0.77
有组织
搅拌
0.903
95
无组织粉尘
颗粒物
0.806
0.36
/
密闭车间堆存+雾化喷淋系统，加强有组织收集
是

/
/
0.806
0.36
/
无组织
表4-6  二期工程建成后全厂排放口基本情况一览表

编号

污染因子

排气筒（m）

排气量

（m3/h）

烟气出口温度（℃）

地理坐标

高度

内径

DA001
颗粒物
15

1.4
30000
20

E：114°4′16.423″

N：38°5′57.241″
DA002
颗粒物
15
1.4
30000
20
E：114°4′14.666
N：38°5′57.658″
2、非正常工况分析

非正常排放是指项目生产过程中由于开车、停车、检修、一般性事故时的污染物排放情况，本项目不涉及开车、停车、检修时段，本工程涉及到的非正常排放原因可能为治理设施失效，导致项目产生的废气未经治理排放，一期工程非正常工况见下表4-7，二期工程建成后全厂非正常工况见下表4-8。

表4-7  一期工程非正常工况排放统计结果表

非正常工况

排气筒

发生频次

污染物

排放浓度

mg/m3
持续时间

排放量

kg/h
措施

环保设施故障，处理效率降低为0

DA001
1次/年

颗粒物
75.8
小于30min

2.26
立即停产检修，加强日常维护和检查

表4-8  二期工程建成后全厂非正常工况排放统计结果表

非正常工况

排气筒

发生频次

污染物

排放浓度

mg/m3
持续时间

排放量

kg/h
措施

环保设施故障，处理效率降低为0

DA001
1次/年

颗粒物
75.8
小于30min

2.26
立即停产检修，加强日常维护和检查

DA002
1次/年

颗粒物
75.8

小于30min

2.26

3、措施可行性

项目无组织废气主要污染物为粉尘，无组织废气措施为：①物料暂存全部在全封闭综合生产车间内，车间上方设喷雾抑尘装置、并在原料装卸区设置移动式雾炮车喷淋降尘；②生产设备密闭、输送带采用密闭廊道设计；③投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩；④运输车辆加盖苫布，采用天汇园区共用自动喷淋洗车装置对运输车辆进行冲洗。

本项目有组织废气主要污染物为粉尘，采取布袋除尘器进行治理。袋式除尘器的主要配件还有除尘布袋和除尘器骨架。除尘布袋和除尘骨架就是布袋除尘器内部结构的主要结构。除尘器骨架支撑着除尘布袋，当粉尘进入到除尘器设备后对粉尘进行过滤的。从而将粉尘和烟气分离开来。

布袋除尘器的工作原理是含尘气流从下部孔板进入圆筒形滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。袋式除尘器很久以前就已广泛应用于各个工业部门中，用以捕集非粘结非纤维性的工业粉尘和颗粒物，捕获粉尘微粒可达0.1微米。袋式除尘器具有很高的净化效率，就是捕集细微的粉尘效率也可达99.7%以上，而且其效率比高。它比电除尘器结构简单、投资省、运行稳定。对于微细的干燥颗粒物，采用袋式除尘器捕集是适宜的。

综上，废气处理措施可行。

4、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），对一期工程废气的日常监测要求详见下表4-9，二期工程建成后全厂废气的日常监测要求详见下表4-10。

表4-9  一期工程废气污染源监测计划一览表

类别
编号

监测位置
监测因子
监测频率
执行标准
有组织
DA001
排气筒
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准
无组织

/

厂界
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值
表4-10  废气污染源监测计划一览表

类别
编号

监测位置
监测因子
监测频率
执行标准
有组织
DA001
排气筒

颗粒物

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值
DA002
排气筒

颗粒物

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值
无组织

/

厂界
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值
二、废水

本项目无生产废水产生和外排。项目废水产生单元为生活污水。

职工生活污水产生量按用量的80%计算，废水量为0.232m3/d。在天汇工业园区污水处理站未建成前，项目生活污水进入化粪池处理，定期清掏用作农肥，不外排；在天汇工业园区污水处理站建成并投入运行后，项目生活污水先由本公司化粪池处理后排入园区污水处理站，园区污水处理站处理后回用于园区绿化及道路清扫，不外排。

项目生活污水水质中pH、COD、BOD5 、SS、氨氮浓度参照《水工业工程设计手册-建筑和小区给水排水》中“12.2.2污水水量和水质”中公共建筑污水水质平均浓度，即pH6.5～9、COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS200mg/L、氨氮40mg/L。
天汇工业园区生活污水处理系统处理能力为150m3/d，本项目生活污水0.928m3/d，排水水质满足天汇工业园区生活污水处理系统进水水质要求，该污水处理系统为新建，尚有余量可处理本项目生活废水，处理工艺采用“曝气+水解酸化+生化+沉淀+过滤”废水处理工艺，废水经天汇工业园区生活污水处理系统处理后，可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水水质标准，回用于园区绿化、道路清扫，依托可行。

图4-1  天汇工业园区生活污水处理系统工艺流程
因此，本项目不会对区域水环境造成明显的影响。

三、噪声
（1）噪声源强及降噪措施

本项目噪声主要为搅拌机、皮带输送机、计量皮带、装载车、风机等设备运行时产生的噪声，噪声值约为60~80dB（A），项目通过车间内合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，降低噪声对环境的影响。


表4-11  一期工程工业企业噪声源强调查清单（室内声源）一览表

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	综合生产车间
	搅拌主机
	60
	车间内合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等
	33.8
	-38.3
	1.2
	8.3
	17.1
	110.0
	31.1
	46.4
	46.1
	46.0
	46.0
	昼间
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	25.4
	25.1
	25.0
	25.0
	1

	2
	
	皮带输送机
	60
	
	31.3
	-41.1
	1.2
	8.4
	13.3
	109.8
	34.9
	41.4
	41.1
	41.0
	41.0
	
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	20.4
	20.1
	20.0
	20.0
	1

	3
	
	计量皮带
	60
	
	28.7
	-44.4
	1.2
	8.2
	9.1
	109.9
	39.1
	41.4
	41.3
	41.0
	41.0
	
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	20.4
	20.3
	20.0
	20.0
	1

	4
	
	装载车
	65
	
	24.4
	-41.4
	1.2
	13.4
	8.6
	104.7
	39.6
	46.1
	46.4
	46.0
	46.0
	
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	25.1
	25.4
	25.0
	25.0
	1

	5
	
	风机
	80
	
	35.7
	-35.9
	1.2
	8.5
	20.1
	109.9
	28.1
	61.4
	61.1
	61.0
	61.0
	
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	40.4
	40.1
	40.0
	40.0
	1


注：表中坐标以厂界中心（114.070739，38.099552）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

表4-12  一期和二期全部投产后工业企业噪声源强调查清单（室内声源）一览表

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	综合生产车间
	搅拌主机
	60
	车间内合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等
	33.8
	-38.3
	1.2
	8.3
	17.1
	110.0
	31.1
	46.4
	46.1
	46.0
	46.0
	昼间
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	25.4
	25.1
	25.0
	25.0
	1

	2
	
	皮带输送机
	60
	
	31.3
	-41.1
	1.2
	8.4
	13.3
	109.8
	34.9
	41.4
	41.1
	41.0
	41.0
	
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	20.4
	20.1
	20.0
	20.0
	1

	3
	
	计量皮带
	60
	
	28.7
	-44.4
	1.2
	8.2
	9.1
	109.9
	39.1
	41.4
	41.3
	41.0
	41.0
	
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	20.4
	20.3
	20.0
	20.0
	1

	4
	
	装载车
	65
	
	24.4
	-41.4
	1.2
	13.4
	8.6
	104.7
	39.6
	46.1
	46.4
	46.0
	46.0
	
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	25.1
	25.4
	25.0
	25.0
	1

	5
	
	风机
	80
	
	35.7
	-35.9
	1.2
	8.5
	20.1
	109.9
	28.1
	61.4
	61.1
	61.0
	61.0
	
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	40.4
	40.1
	40.0
	40.0
	1

	6
	
	搅拌主机2
	65
	
	5.2
	-11
	1.2
	47.8
	19.1
	70.5
	28.7
	46.0
	46.1
	46.0
	46.0
	
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	25.0
	25.1
	25.0
	25.0
	1

	7
	
	皮带输送机2
	60
	
	3.5
	-12.5
	1.2
	48.1
	16.9
	70.1
	31.0
	41.0
	41.1
	41.0
	41.0
	
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	20.0
	20.1
	20.0
	20.0
	1

	8
	
	计量皮带2
	60
	
	1.4
	-14.3
	1.2
	48.5
	14.1
	69.7
	33.7
	41.0
	41.1
	41.0
	41.0
	
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	20.0
	20.1
	20.0
	20.0
	1

	9
	
	装载车2
	65
	
	-0.9
	-10.8
	1.2
	52.5
	15.3
	65.7
	32.5
	46.0
	46.1
	46.0
	46.0
	
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	25.0
	25.1
	25.0
	25.0
	1

	10
	
	风机2
	80
	
	-0.2
	-16
	1.2
	48.6
	11.8
	69.5
	36.0
	61.0
	61.2
	61.0
	61.0
	
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	40.0
	40.2
	40.0
	40.0
	1


注：表中坐标以厂界中心（114.070739，38.099552）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

	运营期环境影响和保护措施
	（2）预测模式

噪声从声源传至受声点，因受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素影响，会使其产生衰减。

1）计算出某个室内声源靠近室外围护结构处的声压级，在室内近似为扩散场时，按下式计算：

[image: image8.png]=L, (T) — (TL,+6)




式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB；

2）只考虑几何发散衰减时，按下式计算：

[image: image9.png]Ly(r) = Ly (rg) — Agi




式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB。

3）点声源的几何发散衰减：

[image: image10.png]Ay, =20lg (rfry)




式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

4）无指向性点声源几何发散衰减：

[image: image11.png]L(r) =L, () —20lg. G/,




式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

（3）达标分析

采取上述降噪措施后，项目一期工程厂界噪声排放达标分析详见表4-13，两期工程全部投产后，厂界噪声排放达标分析详见表4-14。

表4-13  一期工程厂界噪声达标分析一览表  单位：dB（A）

预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

X

Y

Z

东侧

42.6

-42.8

1.2

昼间

50.4

65

达标

南侧

22.6

-52.3

1.2

昼间

48.2

65

达标

西侧

-50.4

34.4

1.2

昼间

36.5

65

达标

北侧

54.3

-13.4

1.2

昼间

46.1

65

达标

由上表可知，本项目一期工程投产后，各厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，夜间不生产。

表4-14  两期工程投产后全厂厂界噪声达标分析一览表  单位：dB（A）
预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

X

Y

Z

东侧

42.6

-42.8

1.2

昼间

50.9

65

达标

南侧

-6.9

-26.8

1.2

昼间

51.7

65

达标

西侧

-54.2

29.8

1.2

昼间

36.9
65

达标

北侧

54.3

-13.4

1.2

昼间

47.3

65

达标

由上表可知，本项目两期工程全部投产后，各厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，夜间不生产。

因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。

（4）监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）相关要求，本项目噪声监测计划见下表。

表4-15  噪声污染源监测计划一览表

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

各厂界外1m

Leq（A）

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

四、固体废物

1、固废产排情况
项目产生的固废为：除尘器除尘灰、废布袋、废包装桶和生活垃圾。
（1）生活垃圾
营运期生活垃圾，一期工程劳动定员8人，二期工程投产后全厂劳动定员12人，综合垃圾产生量0.5kg/d·人计，则一期工程生活垃圾产生量为1.2t/a，二期工程投产后全厂活垃圾产生量为1.8t/a，交环卫部门统一清运处理。
（2）一般工业固体废物
一般工业固废为：除尘器除尘灰、废布袋、废包装桶。

除尘器除尘灰产生量为一期5.4t/a，二期投产后全厂10.8t/a，回用于生产；废布袋产生量为一期0.1t/a，二期投产后全厂0.2t/a，收集后外售综合利用。糖蜜使用过程中产生废包装桶，废包装桶产生量为一期0.1t/a，二期投产后全厂0.2t/a，循环使用，破损后外售综合利用。
2、固废贮存要求和污染控制分析
（1）一般固废贮存要求和污染控制分析
本项目拟在综合生产车间西北角设置一个一般固废暂存区，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。

①固体废物应分类收集、贮存及运输，以利于后续的处理处置；

②固体废物的收集、贮存和运输过程中，应遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定，采取防遗撒、防渗漏等防止环境污染的措施，不应擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

综上，项目固体废物均得到合理处置，一般工业固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，对周围环境产生影响较小。

五、地下水、土壤

项目正常情况下不会对地下水和土壤产生影响。

本项目土壤污染防治措施应按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。建设单位应尽可能从源头上减少污染物产生，为防止对区域土壤及地下水环境产生污染影响，本评价有针对性地提出以下保护和污染防治措施：

（1）加强对厂区的维护和管理，防止跑、冒、滴、漏和非正常排放。

（2）本次评价参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定本项目无重点防渗区和简单防渗区，综合生产车间和化粪池为一般防渗区。
表4-16  本项目污染区划分及防渗等级一览表

分区

厂内分区

防渗等级

一般防渗区

综合生产车间和化粪池
等效粘土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s
通过采取上述措施，本项目营运后对地下水和土壤的影响较小，不需要进行跟踪监测。
六、环境风险
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目不涉及环境风险物质。

七、生态
本项目租用闲置厂房进行建设，用地性质为工业用地，项目不涉及生态环境影响。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	一期工程投料和搅拌工序有组织废气（DA001）
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准

	
	二期工程投料和搅拌工序有组织废气（DA002）
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA002）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准

	
	无组织粉尘
	颗粒物
	无组织粉尘治理措施：①物料暂存全部在全封闭综合生产车间内，车间上方设喷雾抑尘装置、并在原料装卸区设置移动式雾炮车喷淋降尘；②生产设备密闭、输送带采用密闭廊道设计；③投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩；④运输车辆加盖苫布，采用天汇园区共用自动喷淋洗车装置对运输车辆进行冲洗。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、

NH3-N
	在天汇工业园区污水处理站未建成前，项目生活污水进入化粪池处理，定期清掏用作农肥，不外排；在天汇工业园区污水处理站建成并投入运行后，项目生活污水先由本公司化粪池处理后排入园区污水处理站，园区污水处理站处理后回用于园区绿化及道路清扫，不外排。
	不外排

	声环境
	设备噪声
	Leq（A）
	采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目产生的固废为除尘器除尘灰、废布袋、废包装桶和生活垃圾。

一般工业固废为：除尘器除尘灰、废布袋、废包装桶。除尘灰回用与生产；废布袋外售综合利用；废包装桶循环使用，破损后外售综合利用。

生活垃圾，交由环卫部门统一清运处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	综合生产车间地面采取防渗处理，采用底层三合土压实，在上层用15~20cm的水泥浇筑，使渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

	生态保护措施
	项目位于石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北天汇产业园内，租用现有厂房，占地性质为工业用地，不涉及生态环境保护目标。

	环境风险防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	1、环境管理要求

（1）环境管理机构与职能

环境管理机构主要职能是研究决策公司环保工作的重大事宜，负责制订公司环境保护规划和进行环境管理，监督企业环保设施的运行效果，配合环保部门对企业的环境目标考核。环境管理机构由企业法人代表主管，并有专人分管和负责环保工作。

（2）环境管理的原则

针对企业特点，遵循以下基本原则：

①按“可持续发展战略”，正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济和环境效益统一起来。

②把环境管理作为企业管理的一个组成部分，并贯穿于生产全过程，将环保指标纳入生产计划指标，同时进行考核和检查。

③加强全公司职工环境保护意识，专业管理与群众管理相结合。

（3）环境管理内容

①组织学习和贯彻执行国家及地方的环保方针、政策、法令、条例，进行环境保护教育，提高公司职工的环境保护意识。

②编制并实施企业环境保护工作的长期规划及年度污染控制计划。

③建立环境管理制度，包括机构的工作任务，档案及人员管理，环保设施的运行管理，排污监督和考核，固体废物的收集、储存等方面内容。

④负责委托进行项目环境影响评价、竣工验收及上报相关报告，落实并监督环保设施的“三同时”，并在生产过程中检查环保装置的运行和日常维护情况。

⑤进行公司内部排污口和环保设施的日常管理和对相关岗位监督考核。
2、排污口规范化管理

①标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。

②环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的中华人民共和国国家标准GB15562.1-1995《环境保护图形标志》排放口（源）和《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单中固体废物贮存（处置）场的要求。

③提示标志牌：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。

④标志牌内容：排放口标志名称、单位名称、编号、污染物种类、国家环境保护总局监制。

⑤标志字型：黑体字。

⑥标志牌尺寸：平面固定式标志牌外形尺寸480×300mm；立式固定式标志牌外形尺寸420×420mm。

⑦标志牌材料：标志牌采用1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或者反光贴膜。
表5-1  各排污口（源）标志牌设置示意图

名称

废水排放口

废气排放口

噪声排放源

一般固体废物

提示符号
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警告图形符号
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功能

表示废水向水体排放

表示废气向大气环境排放

表示噪声向外环境

表示一般固体废物贮存、处置场




六、结论

	本项目的建设符合国家产业政策，选址可行，且具有良好的经济效益和社会效益，在满足环评提出的各项要求和污染防治措施的基础上，项目污染物可以做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目的建设可行。


附表

一期工程建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.054t/a
	/
	0.054t/a
	+0.054t/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	除尘器除尘灰
	/
	/
	/
	5.4t/a
	/
	5.4t/a
	+5.4t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废包装桶
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.2t/a
	/
	1.2t/a
	+1.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

二期工程投产后全厂建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.108t/a
	/
	0.108t/a
	+0.108t/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	除尘器除尘灰
	/
	/
	/
	10.8t/a
	/
	5.4t/a
	+5.4t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废包装桶
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.8t/a
	/
	1.8t/a
	+1.8t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
图例：废气G     废水W     固废S     噪声N
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上料

搅拌

出料

成品
G1、N
G2、N
N
石粉、电厂炉渣、脱硫石膏
储水罐

糖蜜、水




工艺用水
进入产品30
30
生活用水

0.88
0.176

化粪池
0.704

新鲜水
38.88
0.704

喷雾抑尘装置用水、雾炮车用水
8
前期进入化粪池，清掏用作农肥，不外排；待工业园区污水处理站建成并投入运行后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理站



工艺用水
进入产品15
15
生活用水

0.59
0.12

化粪池
0.47
0.47

新鲜水
19.59

喷雾抑尘装置用水、雾炮车用水
4.0
前期进入化粪池，清掏用作农肥，不外排；待工业园区污水处理站建成并投入运行后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理站



