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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产20万吨新型建筑材料项目

	项目代码
	2411-130107-89-01-436348

	建设单位联系人
	张明光
	联系方式
	18330194202

	建设地点
	河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北天汇产业园20号

	地理坐标
	东经114°4′14.834″，北纬38°5′58.388″

	国民经济行业类别
	N7723固体废物治理

C3039其他建筑材料制造
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业

103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用

二十七、非金属矿物制品业30

56.砖瓦、石材等建筑材料制造303

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	石家庄市井陉矿区数据和政务服务局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	矿行审投资备字〔2024〕82号

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	60

	环保投资占比（%）
	6
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

□是：_______
	用地（用海）面积（m2）
	5918.5

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置对照表

专项评价类别

设置原则

项目情况
是否设置专项
大气
排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目排放废气无有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氯气。
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

新增废水直排的污水集中处理厂
本项目无废水排放。
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆物质存储量超过临界量的建设项目
本项目不涉及风险物质。
否

生态
取水口下游500m有重要的水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增取水的污染类建设项目
本项目不涉及。
否

海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不涉及。
否

地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本项目位于黄岗水库水源地准保护区范围内，项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故不需要开展地下水专项评价。
综上所述，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	产业园区相关规划名称：河北石家庄矿区工业园区总体规划（2016-2030）

规划审批机关：石家庄市人民政府

审批文号：无

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《河北石家庄矿区工业园区总体规划环境影响报告书》

召集审查机关：河北省环境保护厅

审查文件名称及文号：《关于转送河北石家庄矿区工业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函[2017]103号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	项目与河北石家庄矿区工业园区总体规划符合性分析：

1、规划情况
2011年7月，省政府批复设立河北石家庄矿区工业园区（以下简称园区），园区规划面积16.25平方公里，园区分为西区、北区、东一区、东二区和南区。为避免园区围城、与城市发展方向造成冲突，河北石家庄矿区工业园区总体规划（2016-2030）将园区规划为西区、北区和东区三个片区，总规划面积12.79平方公里。其中，西区范围为东至经三街（规划）、南至世纪大道、西至山前旅游路、北至园区西环（规划），规划面积9.04平方公里；北区范围为东至规划纵二路、南至北环路（规划）、西至园区西环（规划）、北至矿峰水泥厂北院墙，规划面积2.17平方公里；东区范围为东至东区东环（规划）、南至东区南环（规划）、西至古桥街、北至区县界，规划面积1.58平方公里。规划期限为2016-2030年。其中，近期2016-2020年，远期2021-2030年。园区产业规划为特种钢、通用零部件和装备制造三大产业。

2、产业定位和规划目标

（1）产业定位

规划确定河北石家庄矿区工业园区产业定位为：

①特种钢产业：建设河北省一流的特种钢研发和生产基地。以保障高端装备制造和重大工程建设为重点，加快发展高品质特殊钢。以合金结构钢、高磁感取向硅钢、铁路弹跳用钢、特殊钢能源用钢、易切削非调质钢、高强度耐热合金钢等为主导产品。

②通用零部件产业：以上游特种钢、合金钢为原料，重点发展高精度齿轮、联轴器、汽车轮毂轴承、高强度紧固件、精密冲压模具、精密铸件等产品。

③装备制造产业：依托上游特种钢及通用零部件产业优势，建成在河北省具有一定特色，涵盖汽车、矿山、铁路交通、工程机械等领域的装备制造基地，使之成为推动园区经济快速发展的成长产业和新的增长极。

西区主要布置特种钢产业和通用零部件产业；北区、东区重点发展高端装备制造产业。

对照河北石家庄矿区工业园区产业布局，项目选址位于园区北区的装备制造产业园内，不属于鼓励进入该产业分区的范畴。本项目利用园区周边电厂的脱硫石膏、电厂炉渣等一般工业固体废物为原料生产建筑材料，产品则主要供给园区内的矿峰水泥公司。本项目的原料、产品均服务于该园区的企业，在园区上下游产业链中承上启下；同时结合河北石家庄矿区工业园区管理委员会出具的选址意见（见附件），本项目符合该园区当前发展规划，同意选址在天汇产业园。
（2）规划目标

园区规划期限为近期（2016～2020年）和远期（2021～2030年）。到2020年园区预计钢铁产能：炼钢能力220万t/a，就业人口达到6000人，2020年，园区工业总产值为211亿元，工业增加值为42亿元；到2030年园区预计就业人口达到10000人，园区工业总产值为556亿元，工业增加值为115亿元。

3、规划用地布局

河北石家庄矿区工业园区分为西区、北区和东区。园区分为三个功能组团，西区（904.01hm2）为特种钢产业园与通用零部件产业园、北区（217.92hm2）为装备制造产业园、东区（158.04hm2）为装备制造产业园，园区总规划面积为1279.97hm2。园区用地布局以规划工业用地为主，不布置生活居住用地。

本项目已与石家庄天汇废弃资源加工有限公司签订《合作协议》，根据石家庄天汇废弃资源加工有限公司持有的不动产权证书（冀[2023]石家庄市井陉矿区不动产权第0000410号），本项目用地类型为工业用地，本项目用地符合园区用地布局。
4、基础设施规划

（1）供水

规划园区用水水源为地下水与地表水。考虑到园区实际情况，并结合国家节水政策，规划园区的用水结构为地下水优先供应生活用水；地表水优先供应工业用水，水质达标后可以供应生活用水；中水优先供应景观用水、矿区工业普通用水，其次供应浇洒道路、绿地市政用水。

根据矿区城乡总体规划所确定的白彪地下、地表两用水厂，南寨地表水厂、中水厂，四者合计每天可提供9.0万立方米的水量，可满足园区乃至整个矿区的工业用水和生活用水。

本项目用水由园区供水设施提供，能够满足项目用水需求。

（2）排水

河北石家庄矿区工业园区现状排水体制为雨污分流制，工业园区内现有企业大多自备污水处理站。

本项目无生产废水外排；本项目生活污水依托天汇园区的化粪池进行处理，定期清掏用作农肥，不外排。

（3）供热

针对矿区供热现状，远期规划集中供热率达到95％。考虑矿区境内现状工业企业多具备自行供热能力，规划工业企业集中供热率30%。

本项目生产不用热，办公取暖采用电取暖，不使用燃煤设施。

（4）供电

到规划期末，园区用电负荷将达到约65.90MW（不包含石钢项目），考虑石钢项目，用电负荷达到300MW。

保留现状园区井矿220kV变电站，规划主变容量达到3×180MVA。石钢项目内设计建设有一座220kV变电站，设计主变容量为3×120MVA，电源来自井矿220kV变电站和罗庄220kV变电站。维护毗邻的110kV王舍站、西王站。在园区北区，结合工业园区建设，规划新建110kV变电站一座，规划期末保证四座110kV变电站主变容量均达到3×50MVA。保留现状35kV清凉站，维护毗邻的洪州站、新井站、矿区站，均改为用户站。现状35kV变电站可根据实际用电情况，进行增容改造。

项目用电由园区供电系统供给，能够满足项目用电需求。

（5）燃气

规划远期矿区的主导气源采用天然气，从“陕京三线”井陉支线引入天然气。为保证用气安全，提高城市环境质量和城市现代化水平，远期城区天然气管道与陕京天然气长输管道接轨。

根据城乡总体规划，在园区东区建设天然气门站一座，规划天然气门站远期总供气规模应达到40.0万m3/d。

本项目不使用燃气。

5、规划环评结论及审查意见符合性分析

本项目与园区规划环评结论的相符性见表1-2，与园区规划环评审查意见的相符性见表1-3。

表1-2   项目与园区规划环评结论的符合性分析

序号

园区规划环评结论

本项目情况

符合性

1

河北石家庄矿区工业园区位于井陉矿区城区的北部，园区规划分为西区、北区和东区三个片区，总规划面积1279.97hm2。其中，西区范围为东至经三街（规划）、南至世纪大道、西至山前旅游路、北至园区西环（规划），规划面积904.01 hm2；北区范围为东至规划纵二路、南至北环路（规划）、西至园区西环（规划）、北至矿峰水泥厂北院墙，规划面积217.92hm2；东区范围为东至东区东环（规划）、南至东区南环（规划）、西至古桥街、北至区县界，规划面积158.04hm2。规划发展的主导产业为：特种钢、通用零部件和装备制造产业。

本项目位于河北石家庄矿区工业园区的北区规划范围内（见附图5）。本项目为固废综合利用项目，符合园区当前发展规划。

符合

2

加强园区规划实施期间的环境管理，严格实施“工业园区环境准入及负面清单”，特别是“禁止引进对水体污染严重的建设项目”。督促入区企业落实本环评和项目环评提出的各项环保措施。待河北省生态红线划分技术方案发布后，工业园区须严格按划定的生态红线要求落实。

本项目不属于对水体污染严重的建设项目，满足工业园区环境准入及负面清单要求（见表1-4）。

符合

3

规划方案的综合论证结果表明，调整后的石家庄矿区工业园区发展定位合理，工业园区生产用水全部采用再生水及地表水，经分析，区域水资源能够承载规划的实施，土地资源承载力分析结果表明，井陉矿区通过土地整理增加耕地面积，土地资源能够保证工业园区规划的实施，通过实施区域污染物减排规划，区域大气环境容量可支撑该规划的实施，环境保护目标和评价指标通过落实规划文本和本评价提出的各项措施后是能够达到的。

本项目符合石家庄矿区工业园区（北区）发展规划，用地性质为工业用地；用水由园区提供。经采取严格的污染治理措施后，大气污染物可达标排放。

符合

4

鉴于石家庄矿区工业园区位于石家庄市地表水水源保护区，建议加强园区及企业管理，园区须严格落实环境风险防范措施，入区企业须制定完善的突发环境事件应急预案，充分考虑各种事故状态下污水及雨水的收集、处理和回用应急措施，避免废水及初期雨水外排。工业园区设置园区废水事故池，园区事故状态下的废水可暂排至事故池内，保证废水不外排。

本项目位于石家庄市地表水水源准保护区，经分析，满足准保护区相关要求（见表1-13）。要求企业按相关要求编制应急预案。

5
工业园区规划须严格执行划定的生态红线。在矿区的未利用地范围内对工业园区占地进行生态补偿，并应提高园区绿化面积，减轻园区对生态环境的不利影响。园区规划应满足关于“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（即三线一单）”的约束。

本项目不占用生态红线。

6

园区入区企业在建设前要做好采空区、断裂带的勘察和评估工作，优化建设场地平面布置，重要建筑物以及可能对地下水造成影响的构筑物、储存设施、输送管线等须避让断裂带、采空区和岩溶发育—强渗区，应结合采空区和断裂带分布情况，重点优化废水污染源的布置。建议所有污水管道采用架空的敷设方式，以便及时发现水污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降至最低限度。

项目选址不涉及陷落区、采空区及断裂带。本项目无废水外排。

符合

7

建议矿区城乡总体规划调整城区发展方向，今后不再向矿区城区西侧、东北侧靠近工业园区的方向发展。

/

符合

8
河北石家庄矿区工业园区总体规划在进行适当调整后，符合国家、河北省、石家庄市及井陉矿区相关规划的要求；规划产业的发展符合当前国家产业政策要求；工业园区选址与相关规划相容；在采取本评价提出的预防和治理措施后，对周围环境影响较小，不会改变区域环境功能；规划应及早对区内村庄实施搬迁，避免园区发展对区内居民产生不利影响，同时入区企业选址要满足相关卫生防护距离要求；在切实落实本评价要求的前提下，区域大气环境容量可以支撑规划的实施，在采取本评价提出的治理措施和调整建议的情况下，可实现废水零排放，区域水环境可以承载规划的实施；在充分利用污水处理厂再生水的情况下，区域水资源可以承载规划的实施；通过后备土地资源整理，有望实现耕地的占补平衡；在按照本评价提出的调整建议和相关要求对规划进行优化调整后，河北石家庄矿区工业园区总体规划的实施具有一定的环境合理性和可行性。

本项目用地性质为工业用地。本项目符合园区产业规划和用地布局，满足产业政策要求，本项目无生产废水产生和外排；生活污水依托天汇园区的化粪池进行处理，定期清掏用作农肥，不外排。在采取本评价提出的污染防治措施后，对周围环境影响较小，不会改变区域环境功能。

符合

表1-3  本项目与园区规划环评审查意见的相符性

序号

园区规划环评审查意见要求

本项目情况

符合性

1

加强环境准入，推动产业转型升级和绿色发展。根据《中华人民共和国水污染防治法》和《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）要求，准保护区不得新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前己有的上述建设项目逐步搬出，准保护区内不得有易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站。同时，入区项目还应严格执行环境准入负面清单，且须满足《河北省钢铁产业结构调整方案》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》等文件的规定要求。

项目不属于制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；生产过程中不涉及易溶性、有毒有害废弃物暂存，不会对地表水和地下水造成污染；项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于《市场准入负面清单(2022年版)》中的禁止准入类建设项目。符合国家产业政策要求。符合园区环境准入负面清单要求。

符合

2

加强空间管制，优化生产空间和生活空间。该区域地表与地下水系统之间存在较密切水力联系，建设项目生产区特别是存在环境风险的生产单元、污水处理设施等布设须避让陷落区、采空区及断裂带，且务必加强上述区域的防渗措施，确保具备有效全面控制灾难性环保风险的保障条件。落实村庄搬迁方案，保障人民群众环境权益。调整土地利用规划，严格执行国家土地管理政策，规划实施后不得占用基本农田，确保项目占地符合国家政策。建议将西区规划的通用零部件用地和北区三类工业用地调整为二类工业用地，北区和东区均不设三类用地；西区与城区交界处设置不小于100米的防护林带，古桥街以东、东区西侧设置100米缓冲带。

项目选址不涉及陷落区、采空区及断裂带，且生产车间采取水泥防渗。项目用地为工业用地，不涉及基本农田，符合国家政策。

符合

3

加强总量控制，推进环境质量改善。按照最不利条件并预留一定安全余量的原则，提出的污染物排放总量控制上限作为园区污染物排放总量管控限值。结合区域污染物减排规划实施情况，不断提升技术工艺及节能节水控污水平，推动环境质量改善。

本项目污染物采取严格的治理措施，实现连续稳定达标排放，固体废物均得到合理处置。建成后，结合区域污染物减排规划，可满足园区污染物排放总量管控要求。

符合

4

加强规划环评与项目环评联动，切实发挥规划和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用。在开展项目环境影响评价时，区域环境现状评价内容可以适当简化；涉及项目准入、选址布局合理性以及环保措施可行性等内容应做重点、深入评价。鉴于园区位于集中式饮用水水源地准保护区，按照环保部《关于＜钢铁建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）＞适用等有关问题的复函》（环办环评函[2016］254号），入区项目是否属于“对水体污染严重的项目”应根据建设项目环境影响评价结论及相关技术要求综合判定，因此，入区建设项目环评文件均需重点论证项目对水体的影响，并明确评价结论。

本次评价以规划环评为基础，重点分析了项目准入条件符合性、工程分析、环保措施的可行性论证、污染物排放量指标。项目无生产废水排放，不属于“对水体污染严重的项目”。

符合

5

注重园区发展与区域水资源承载力相协调，提高水资源利用率和再生水回用率。统筹规划建设园区配套的供水、排水、供热等基础设施。建议矿区北部规划的污水处理厂作为园区污水处理厂，同时设置再生水处理系统，再生水全部回用；在矿区城区北部建设5台58兆瓦燃气锅炉集中供热。

本项目用水由园区供水管网提供，能够满足项目用水需求。无生产废水产生和外排。

符合

6

加强区域环境污染防治和应急措施。严格落实各项环境风险防控措施，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置，防止对周边环境敏感点造成影响。抗震能力建设和防洪防涝工作应按照有关主管部门的要求严格落实。

本项目不涉及风险物质。
符合

表1-4  本项目与园区环境准入及负面清单符合性分析一览表

类别
入区项目类型
符合性
相符性
负面清单
矿区工业园区入区的项目主要为特钢、通用零部件、装备制造产业，禁止入驻其他行业，鼓励特种钢产业发展高技术、新产品、产业链延伸的建设项目，因此，负面清单主要为上述行业的负面清单，详述如下：

1、工业园区位于石家庄市地表水源准保护区，根据《中华人民共和国水污染防治法》和《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015），具体要求如下：

（1）工业园区内禁止新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；园区内现有的焦化、化工等重污染企业要按照当地政府要求限期关停或转型为符合园区产业定位的企业。

（2）工业园区内禁止设置易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，禁止采矿、采砂等活动。

（3）入区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区水处理厂集中处理。排放废水不能进入园区污水处理厂的项目禁止入区。

（4）废水排放量较大，致使工业园区废水不能实现全部回用而有废水外排的项目禁止入区。
1、（1）本项目为固废综合利用项目，不属于焦化、制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。

（2）项目不涉及易溶性、有毒有害废弃物。（3~4）本项目不产生废水，无第一类水污染物排放。

2、（1）钢铁类负面清单

本项目不属于钢铁类项目。
（2）装备制造类负面清单

本项目不属于装备制造类项目。
（3）通用零部件类负面清单

本项目不属于通用零部件类项目。
3、本项目符合国家及地方环境保护政策及其他各项政策。

4、本项目不属于不能满足《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录(2005年修订版)》相关要求的项目。

5、本项目使用设备不属于落后淘汰设备。项目按二级水平建设和管理。

6、项目建成后，结合区域污染物减排规划，不会超过区域污染物排放总量。

7、本项目不开采地下水。

8、本项目不超过单位产品能源消耗限额标准。

9、本项目不使用有毒、有害原料进行生产。
符合

2、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类、淘汰类项目和国家发改委发布的《市场准入负面清单草案（试点版）》中列出的禁止准入类项目，具体如下：

（1）钢铁类负面清单

禁止新建和扩建单纯新增产能的炼铁、炼钢项目（等量置换除外）；

禁止新建和扩建黑色金属铸造项目（铸管、精密铸造及等量置换除外）；

限制新建和扩建钢压延加工项目（冷加工、增加品种及等量置换除外）；

禁止新建和扩建铁合金治炼项目（等量置换除外）；

禁止新建和扩建常用有色治炼、贵金属治炼、铝治炼项目；

180平方米以下烧结机（铁合金烧结机除外）；

有效容积400立方米以上1200立方米以下炼铁高炉；1200立方米及以上但未同步配套煤粉喷吹装置、除尘装置、余压发电装置，能源消耗大于430公斤标煤吨、新水耗量大于2.4立方米吨等达不到标准的炼铁高炉；

公称容量30吨以上100吨（合金钢50吨）以下电炉；公称容量100吨及以上但未同步配套煤气回收、除尘装置，新水耗量大于3立方米吨等达不到标准的炼钢转炉；

公称容量30吨以上100吨（合金钢50吨）以下电炉；公称容量100吨（合金钢50吨）及以上但未同步配套烟尘回收装置，能源消耗大于98公斤标煤吨、新水耗量大于3.2立方米／吨等达不到标准的电炉；

土烧结矿、热烧结矿：90平方米以下烧结机、8平方米以下球团竖炉（淘汰类）；铁合金生产用24平方米以下带式锰矿、铬矿烧结机；煅烧石灰、环形烧结机。

（2）装备制造类负面清单

装备制造企业禁止采用属于落后技术设备的工艺；

禁止使用产生重大环境风险的工艺装备；

金属船舶制造（等量置换除外）；

鉴于园区位于石家庄市地表水源准保护区，

禁止采用电镀工艺；

工业园区的东区、北区地质条件不利于地下水保护，因此东区、北区禁止设置涉及酸洗、碱洗、磷化等产生废水和危险废物的表面处理工序；

禁止使用会造成重金属污染及有毒有害化学品污染的工艺；

禁止容易对地下水造成污染的项目。

鉴于工业园区HC1现状浓度值较高，限制增加HC1排放量的产业入区。

禁止未采用环保型涂料和溶剂的喷涂工艺项目。

（3）通用零部件类负面清单

禁止采用属于落后技术设备的工艺，禁止采用电镀工艺；

禁止使用会造成重金属污染及有毒有害化学品污染的工艺；

禁止使用产生重大环境风险的工艺装备。

禁止容易对地下水造成污染的项目。

鉴于工业园区HCl现状浓度值较高，限制增加HCl排放量的产业入区。

3、不符合国家及地方环境保护政策及其他各项政策的项目；

4、不能满足《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年修订版）》相关要求的项目；

5、入区企业的清洁生产水平达不到二级水平的项目；

6、入区企业超过区域污染物排放总量的项目；

7、禁止入区企业开采地下水；

8、禁止超过单位产品能源消耗限额标准的企业入驻；

9、禁止使用有毒、有害原料进行生产。
符合


	其他符合性分析
	1、与环境保护部环环评[2016]150号的符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，分析本项目与该文件的符合性分析见表1-5。

表1-5   项目与环环评[2016]150号的符合性分析表
类别
文件要求

符合性分析

符合性

生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

根据《石家庄市“三线一单”图集》中的（石家庄市生态保护红线图）（2023年10月）可知，本区域生态保护红线内主要保护地为清凉山省级风景名胜区。本项目不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。

符合

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目通过采取完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保废气、废水、噪声各类污染物满足排放标准要求，不会对所在区域环境质量产生明显影响，符合环境质量底线的要求。

符合

资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目营运过程中消耗一定量的电能、水、土地等资源；项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。

符合

环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

参照石家庄市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单，本项目所在区域属于井陉矿区重点管控单元2（开发区北区），本项目满足石家庄市生态环境准入清单要求（详见表1-6~表1-12）

符合

2、与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版）的符合性分析

本项目位于河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北天汇产业园20号，对照2024年4月28日发布的《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版），本项目与该管控单元的管控要求的符合性分析见表1-6~表1-12。
表1-6  项目与全市生态环境准入综合管控要求符合性分析一览表

重点区域

管控策略

项目情况

符合性

全市域

1.优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格钢铁、焦化、水泥、建材等产能管控。2.强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。

项目符合国家及地方相关产业政策的要求。项目选址位于河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北天汇产业园内，在现有厂房内建设，用地性质为工业用地；结合矿区工业园区委员会出具的选址意见，选址可行。
符合

西部山区、滹沱河、南水北调和石津干渠

1.针对子牙河和大清河流城，加强城镇生活源和面源治理，完善管网建设，提高污水治理水平，推动中心城区和县建成区海绵城市建设；加强工业污水整治，完善园区污水集中设施建设；践行绿色生态农业，强化畜禽粪污处理和综合利用，推动农村分散污水处理设施建设。2.针对洨河，提出生态补水要求，恢复河流生态。3.针对岗南、黄壁庄等水库、南水北调等饮水通道，实行分区分类管控，依照《中华人民共和国水污染防治法》加强管理。

①项目用水由园区管网集中供水管网提供；②项目无生产废水产生和排放。生活污水依托天汇园区的化粪池进行处理，定期清掏用作农肥，不外排。
符合

石家庄划定的禁燃区

1、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。2、禁燃区内禁止原煤散烧。3、禁燃区内禁止销售、使用高污染物燃料。

项目生产不用热，办公区采用空调进行采暖，不涉及上述高污染燃料。

符合

表1-7  项目与全市生态空间总体管控要求符合性分析一览表

属性

管控

管控要求
符合性分析

符合性

生态保护红线

空间布局约束
禁止开发建设活动的要求
1、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

2、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。

本项目位于河北石家庄矿区工业园区北区，不在生态保护红线范围内；项目满足饮用水水源准保护区相关要求。

符合

一般生态空间
总体要求

空间布局 约束
①严格矿产资源开发与管控，矿产开发管控依照《河北省加强矿产资源开发管控十条措施》、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强矿产开发管控保护生态环境的决定》等相关文件要求执行。

②涉及饮用水水源地保护区的，水环境总体管控要求中饮用水水源地保护区相关要求进行管控。

项目不属于矿产资源开发；项目满足饮用水水源准保护区相关要求。

符合
水源涵养

空间布局约束

1、加强自然资源开发监管，严格控制和合理规划开山采石，控制矿产资源开发对生态的影响和破坏。

2、坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。

本项目不属于开山采石、人工造林等项目。

符合

水土保持

空间布局约束
1、严禁陡坡垦殖和过度放牧。

2、禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。

3、严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。

4、对水土保持林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。

本项目用地性质为工业用地，不属于禁止、限制的项目，不会增加区域水土流失。

符合

生物多样性保护

空间布局约束
1、禁止对野生动植物进行滥捕、滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。

2、保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等，防止生态建设导致栖息环境的改变。

3、加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。

4、严格控制高耗能、高排放行业发展，新引入的行业、企业不得对优先区域生物多样性造成影响。

本项目不涉及野生动植物、生态系统、重要物 种栖息地的破坏，外来物种的引进；不属于高耗能、高排放行业。

符合
水土流失

空间布局约束
禁止在崩塌、滑坡危险区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动。禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。

本项目在河北石家庄矿区工业园区（北区）现有厂房内建设，不属于可能造成水土流失的活动。

符合

土地沙化

空间布局约束
禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。

本项目在河北石家庄矿区工业园区（北区）现有厂房内建设，不属于破坏植被的活动。

符合

河湖滨岸带

空间布局约束
1、禁止向河道、渠道、水库及其他水域排放超标准污水或者弃置固体废物。

2、禁止擅自占用、围垦、填埋或者排干湿地；禁止擅自取用或者截断湿地水源；禁止破坏水生动物洄游通道或者野生动物栖息地；禁止擅自采砂、取土；禁止向湿地违法排污；禁止擅自引进外来物种；禁止其他破坏湿地及其生态功能或者改变湿地用途的行为(河道内生态修复工程或设施除外)。

本项目不向河道、渠道、水库及其他水域排放污水或者弃置固体废物，不属于管控要求禁止、限制的项目。

符合

表1-8  项目与全市水环境总体管控要求符合性分析

分类
管控类型
管控要求
符合性分析

符合性

饮用水水源地保护区
空间布局 约束
1、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

2、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内 从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

3、禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项 目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 

4、禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 

5、县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。

本项目位于岗南、黄壁庄等水库饮用水水源准保护区，不设置排污口。

本项目不产生生产废水；生活污水依托天汇园区的化粪池进行处理，定期清掏用作农肥，不外排。本项目不属于“新建、扩建对水体污染严重的建设项目”。

符合

水环境工业污染重点管控区
污染物排放管控
1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 

2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。 

3、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。

4、企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的实验室、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置。

本项目不属于高污染、高耗水行业、产能过剩产业、重点行业。本项目无废水外排。

符合

环境风险防控
1、化学品生产、存储、运输、销售企业以及工业园区(工业集聚区)、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染。

2、加油站、储油库等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止污染地下水。

3、工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境。 

4、可能发生水污染事故的企业事业单位，应当按照有关规定制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练。

本项目不属于上述单位，项目在河北石家庄矿区工业园区（北区）现有厂区内建设，现有厂区已做好分区防渗。

符合

表1-9   项目与全市大气环境总体准入要求的符合性分析
管控类型
准入要求
符合性分析

符合性

空间布局约束
1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略性新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。 

2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。 

3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。 

4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。 

5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。 

6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。 

7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区 和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油(醇基燃料)锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要 达到超低排放标准。 

8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。

本项目为固废综合利用项目。不属于钢铁、焦化、化工、石化、水泥、平板玻璃、电解铝、燃煤火电、燃煤锅炉等项目，不使用燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料。无使用工业炉窑。

符合

污染物排放管控
1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36号)相关要求。

2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。

3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)，开展低挥发性有机物含量 涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。

4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。

5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用 线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。

6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬 尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控 和视频监控全覆盖。

7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。

8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。

9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

1、本项目不属于环办环评〔2020〕36号中“石化、煤化工、燃煤发电(含热电)、钢铁、有色全属冶炼、制浆造纸行业”需要编制报告书的项目；

2、本项目不使用工业炉窑；

3、不使用油墨、低挥发性有机物含量涂料等；

4、不属于钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业，本项目废气排放满足相关排放标准；

5、本项目不属于铁路专用线建设；

6、本项目在现有厂房内安装设备，不涉及土建施工。

 7、本项目不涉及秸秆、垃圾燃烧。

8、本项目不属于钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业；

9、本项目不使用煤、石油焦、重油等燃料。

符合

环境风险防控
强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。

本项目不属于使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业。

符合

表1-10   项目与全市自然资源总体管控要求的符合性分析
要素
管控类型
管控要求
符合性分析

符合性

水资源
地下水开采重点管控区(地下水严重超采区)

1、在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。

2、在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。

项目用水由园区供水管网提供，不取用地下水。
符合

一般管控区
1、严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。

2、地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。

项目用水由园区供水管网提供，不取用地下水。。
符合

能源
高污染燃料禁燃区
1、禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放;仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。

2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。

3、禁燃区内禁止原煤散烧。

4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。

本项目生产不用热，无高污染燃料消费。
符合

一般管控区
1、强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施 等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品(产值)能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。 

2、以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导，完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。

3、控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实 施散煤替代。 

4、深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。

本项目生产不用热，无高污染燃料消费。
符合

表1-11   项目与全市产业布局总体管控要求的符合性分析
分类
管控要求
符合性分析

符合性

产业总体布局要求
1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。

2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。

3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。

4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。

5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。

6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOCs)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。

7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)执行。

8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。

9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。

10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。

11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。

12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。

13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。

14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价(跟踪评价)工作，实现规划环评“一本制”。

1、本项目满足区域生态环境准入要求，满足规划环评要求；

2、项目不涉及用煤；

3、项目满足《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求，本项目已在井陉矿区数据和政务服务局备案；

4、项目不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目；

5、项目不新增占地，不涉及占用河库管理范围；

6、项目生产过程不涉及高挥发性有机物排放工序，不产生挥发性有机物；

7、项目不涉及锅炉；

8、项目不属于有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目；

9、项目不开采地下水；

10、项目不涉及重金属；

11、项目不属于塑料制品；

12、项目不属于生物医药、化工、钢铁、火电、水泥、石化、建材、纺织、食品等需实施制造业绿色改造、低碳节能技术改造、强制性清洁生产审核等重点行业；

13、项目不属于“两高”项目；

14、本项目满足园区规划环评要求。

符合

项目入园准入要求
1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》(冀政办字〔2021〕122 号)相关要求执行。

2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。

3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。

4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。

本项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目。项目位于河北石家庄矿区工业园区（北区）现有厂区内，满足园区规划环评要求。

符合

钢铁
1、钢铁企业炼铁、炼钢冶炼项目须严格执行《钢铁行业产能置换实施办法》。

2、项目符合生态环境保护相关法律法规、法定规划，符合相关产业结构调整、煤炭消费总量控制、重点污染物排放总量控制、新污染物治理、区域及行业碳达峰碳中和目标等政策要求。

本项目为固废综合利用项目，不属于钢铁项目；项目满足生态环境保护相关法律法规、规划及产业政策要求。

符合

本项目选址位于河北石家庄矿区工业园区北区的装备制造产业园内，所在区域属于井陉矿区重点管控单元2，项目与井陉矿区重点管控单元生态环境准入综合管控要求符合性分析见表1-12。
表1-12  本项目与井陉矿区重点管控单元符合性分析一览表

环境要素类别
维度
管控措施
符合性分析
符合性
开发区北区

空间布局约束
1.严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。

2.严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。
1.本项目实现固体废物资源化利用，属于鼓励类。不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类建设项目。

2.本项目位于石家庄矿区工业园区（北区），满足规划环评及批复文件制定的环境准入要求。
符合
污染物排放管控
1、石灰行业执行《石灰行业业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）。

2、建材（含水泥、玻璃、陶瓷、石灰）等行业企业料堆场按照河北省《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）地方标准存储要求，实现规范管理。

3、水泥等行业在实施脱硫、脱硝、除尘提标改造中，加强对重金属等有毒有害化学物质的协同处置。
1.本项目运营期不涉及挥发性有机物产生和排放；废气为颗粒物，已按照《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）要求进行存储管理，实现规范管理。

2.本项目运营期无生产废水产生和排放。生活污水依托天汇园区的化粪池进行处理，定期清掏用作农肥，不外排。
符合
环境风险防控
1、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。

2、有毒有害危险废物应送有资质的单位处置，防止发生二次污染。

3、水泥等行业在实施脱硫、脱硝、除尘提标改造中，加强对重金属等有毒有害化学物质的协同处置。
本项目运营期不涉及的风险物质，按要求建立环境风险管理制度和风险防范措施。
符合
资源利用效率
提高中水回用率。

鼓励开展余热利用，提高能源利用效率。
不涉及
符合
经以上分析可知，本项目符合《石家庄市生态环境准入清单》（2023年版）中相关要求。

3、产业政策符合性分析

本项目建成后实现固体废物资源化利用。项目属于《产业结构调整目录（2024年本）》鼓励类第四十二、环境保护与资源节约综合利用中的第8项“建筑垃圾等工业废弃物循环利用”，本项目属于鼓励类。根据《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目不属于“高污染、高环境风险”产品名录。对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于其中禁止准入类项目；项目不属于《关于改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见》（冀环环评函[2019]308号）禁止新建和扩建的项目。且本项目已通过石家庄市井陉矿区数据和政务服务局备案，备案编号：矿行审投资备字〔2024〕82号。

因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。

4、选址可行性分析

本项目位于河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北天汇产业园20号，厂区中心地理坐标为东经114°4′14.834″，北纬38°5′58.388″。厂区西侧和北侧均为空地，南侧为其他厂房，东侧为园区办公区。项目最近的敏感点为：西南侧890米处的南寨村。

（1）本项目周围无国家公园、自然保护区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区等环境敏感区。

（2）本项目位于石家庄市地表水饮用水水源准保护区。本项目为新建项目，不产生生产废水，生活污水依托天汇园区的化粪池进行处理，定期清掏用作农肥，不外排。本项目不属于新建、扩建对水体污染严重的建设项目，满足《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正）、《河北省水污染防治条例》（2018年5月31日修订）、石家庄市岗南黄壁庄水库饮用水水源污染防治条例（2023年修正版）及《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）中对饮用水水源准保护区的相关要求。

（3）本项目与石家庄天汇废弃资源加工有限公司签订《合作协议》，根据天汇公司持有的不动产权证书（冀[2023]石家庄市井陉矿区不动产权第0000410号），本项目用地类型为工业用地，项目用地符合园区用地布局。

（4）本项目利用园区周边电厂的脱硫石膏、电厂炉渣等一般工业固体废物为原料生产建筑材料，产品则主要供给园区内的矿峰水泥公司。本项目的原料、产品均服务于该园区的企业，在园区上下游产业链中承上启下；同时结合河北石家庄矿区工业园区管理委员会出具的选址意见（见附件），本项目符合该园区当前发展规划，同意选址在天汇产业园。
综上所述，本项目的选址合理。

5、项目与饮用水水源保护区相关法律法规符合性分析

根据石家庄市饮用水水源保护区划分图，本项目所在区域位于石家庄市地表水饮用水水源保护区的准保护区内。项目与饮用水水源保护区相关文件的符合性分析见表1-13。
表1-13   项目与饮用水水源保护区相关文件的符合性分析
文件名称
文件的相关要求
符合性分析

符合性

《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正）
第六十三条  国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。
本项目位于岗南黄壁庄水库饮用水水源准保护区。项目满足相关文件关于准保护区的相关要求。
符合

第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

项目无废水外排，不属于新建、扩建对水体污染严重的建设项目。
符合
《河北省水污染防治条例》（2018年5月31日修订）

饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。

第十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
本项目位于饮用水水源准保护区。
项目无废水外排，不属于新建、扩建对水体污染严重的建设项目。
符合

石家庄市岗南黄壁庄水库饮用水水源污染防治条例（2023年修正版）
第十四条 在两库饮用水水源二级保护区和准保护区内建设其它项目，建设单位应当向县级以上人民政府环境影响评价审批主管部门报送环境影响评价文件，未经批准的，不得兴建。

第十六条 两库饮用水水源准保护区范围内的单位和个人必须遵守下列规定：
（一）污水排放应当按照国家水污染物排放标准执行；有地方水污染物排放标准的按照地方水污染物排放标准执行。
（二）水污染防治设施应当正常运行，不得擅自停用、闲置或者拆除。未能正常运行的，应当及时采取有效措施，并向所在地人民政府生态环境主管部门报告；

（三）因事故排放或者突发性事件造成水体污染时，排污单位必须立即采取应急措施，防止扩大污染，并向事故发生地的县级以上人民政府或者生态环境主管部门报告。

第十八条　在准保护区内的工业企业，由县级人民政府发展改革主管部门会同生态环境主管部门组织实施强制性清洁生产审核。

本项目位于岗南黄壁庄水库饮用水水源准保护区范围内。本项目建设前，依法向主管部门报送环境影响评价文件。
本项目营运期无生产废水产生和外排。生活污水依托天汇园区的化粪池进行处理，定期清掏用作农肥，不外排。
符合

《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）
6.3准保护区整治
6.3.2准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动
本项目不设危废暂存间。
符合
综上所述，项目建设满足饮用水水源保护区相关法律法规的要求。

6、项目与相关生态环境保护法律法规、规划的符合性分析

表1-14   项目与相关生态环境保护法律法规、规划的符合性分析

文件

摘选与项目相关的条文

符合性分析

符合性

国务院关 于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发 〔2023〕24号）

（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。

新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

项目满足产业政策要求，不属于高耗能、高排放、低水平项目。

符合

（十二）实施工业炉窑清洁能源替代。

有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。

本项目不使用工业炉窑。

符合

河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知（冀政发2024〕4号）

（一）严格环境准入。

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产。

项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，满足产业政策、总量控制等相关要求

符合

（三）推进钢铁行业升级。

严禁新增钢铁产能，稳步推行钢铁、焦化、烧结一体化布局；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。加快推进100吨以下转炉、1000立方米以下高炉整合升级。到2025年，短流程炼钢产量占比达到5%以上。

项目不属于新钢铁行业。

符合

（八）实施工业炉窑清洁能源替代。

有序推进电代煤，积极稳妥推进气代煤。原则上不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。

本项目不使用工业炉窑。

符合

《河北省 人民政府 关于印发 河北省生 态环境保 护“十四 五”规划的通知》（冀政字〔2022〕2号

建立生态环境分区管控体系。

衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。

项目满足石家庄市“三线一单”和井陉矿区“三线一单”要求；项目满足园区规划环评要求。

符合
推动重点行业深度治理和超低排放。

巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准。

本项目利用一般工业固废生产建筑材料，产生颗粒物，采取布袋除尘器治理后达标排放，无组织颗粒物采取车间封闭、设备密闭、密闭输送廊道；投料口围挡、喷淋装置、雾炮车降尘、运输车辆自动清洗等控制措施。
符合

《石家庄市人民政府关于印发石家庄市生态环境保护“十四五”规划的通知》（石政函[2022]72号）

加强生态分区管控，推动区域绿色发展。

建立生态环境分区管控体系，加快实施“三线一单”，构建生态环境分区管控体系，促进生态环境高水平保护和经济社会高质量赶超发展。推动“三线一单”精准落地，确立以乡镇为单元的环境管控单元，确定管控单元边界。

本项目在现有厂房内建设，符合石家庄市及井陉矿区的三线一单要求及生态环境分区管控要求。

符合
着力优化功能布局，加快产业绿色升级。

推动生物医药、新一代电子信息两大产业引领，带动装备制造、现代食品、商贸物流产业的全面升级，全力打造5个以上千亿级产业集群。

严格环境准入门槛，全市禁止钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造、有色、碳素、钙镁、煤化工、陶瓷、砖瓦等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目和产能置换项目除外）的项目和企业。

本项目利用一般工业固废生产建筑材料，不属于上述禁止新增产能项目。

符合

推进固定源企业实施精细化管理。

开展重点行业和燃煤锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理，建立管理台账，强化工业企业大宗原辅料及工业废弃物的PM10无组织排放治理。

本项目涉及颗粒物无组织排放，采取车间封闭、设备密闭、密闭输送廊道；投料口围挡、喷淋装置、雾炮车降尘、运输车辆自动清洗等措施。

符合
石家庄市大气污染防治工作领导小组 关于印发《石家庄市2024年大气污染防治攻坚方案》的通知（石气领组 〔2024〕1号）

(一)推动产业、能源、交通运输结构优化调整

1.坚定不移优化产业结构。严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，优化调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。

项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合园区产业布局。

符合

(二)开展工业企业深层次治理

4.稳步推进重点行业环保绩效创A。高标准、高质量开展钢铁等6个重点行业环保绩效创A，12月底前，新增重点行业环保绩效A级企业9家，总数达到18家。严格落实创A企业审核评定和动态调整管理办法，定期开展复核评估，确保企业长期稳定达到A级标准要求。引导鼓励其他行业企业开展“升A晋B”行动，年内B级及以上企业达到300家，持续提升企业污染治理水平。

5.加快推进工业企业治理设施升级改造。按照“一企一策”原则，对钢铁、火电、水泥、炭素等重点行业企业开展专项帮扶。
本项目按B级相关要求进行建设。
符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目组成及工程内容
石家庄邦通新材料科技有限公司拟投资1000万元，利用天汇公司的现有厂房进行建设，用地性质为工业用地，建筑面积为5915.8平方米。

项目分期建设，一期新建一条自动化新型建筑材料生产线及相关设施，公用设施以及通电、通水、环保安全等配套设施，二期新建一条自动化新型建筑材料生产线及相关设施。建成后，全厂年产20万吨新型建筑材料。

项目主要建设内容如下表所示。

表2-1  项目主要建设内容一览表

工程类别
名称
一期建设内容

二期建设内容

主体工程

综合生产车间
一层，建筑面积5915.8m2，高10m，划分为原料暂存区、生产区和成品区，一期新建一条自动化新型建筑材料生产线（1#生产线），年产10万吨新型建筑材料
新建一条自动化新型建筑材料生产线（2#生产线），年产10万吨新型建筑材料

储运工程
一般固废暂存区
在生产车间东北角设一般固废暂存区，主要用于一般固废的暂存
依托一期
原料暂存区
布设在综合生产车间内，分为石粉暂存区、电厂炉渣暂存区、脱硫石膏暂存区
依托一期
成品暂存区
布设在综合生产车间内
依托一期
公用工程

供热及制冷
项目生产不用热，不设办公区。
依托一期
供电

项目用电由园区供电电网提供。
依托一期
供水

项目用水由园区供水管网提供。
依托一期
依托工程
化粪池

本项目生活污水依托天汇园区的化粪池进行处理，定期清掏，用作农肥，不外排。
依托一期
洗车装置
本项目进出厂车辆清洗依托天汇园区共用洗车装置。

依托一期
环保工程

废气

有组织

投料、搅拌工序粉尘，经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）处理排放
投料、搅拌工序粉尘，经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA002）处理排放
无组织

无组织废气措施：
①物料卸料、堆存全部在封闭车间内，车间上方设喷雾抑尘装置，并在卸料时使用移动式雾炮车喷淋降尘；②投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩；③出料过程采用密闭输送廊道+软帘等方式抑制输送和落料粉尘产生；④运输车辆加盖苫布，采用天汇园区共用自动喷淋洗车装置对运输车辆进行冲洗。
无组织废气措施：
①物料卸料、堆存全部在封闭车间内，车间上方设喷雾抑尘装置（依托一期），并在卸料时使用移动式雾炮车喷淋降尘；②投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩；③出料过程采用密闭输送廊道+软帘等方式抑制输送和落料粉尘产生；④运输车辆加盖苫布，采用天汇园区共用自动喷淋洗车装置对运输车辆进行冲洗。
废水

项目无生产废水产生和排放；生活污水依托天汇园区的化粪池进行处理，定期清掏用作农肥，不外排。
依托一期
噪声
选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施。
选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施。

固体废物
一般工业固废为：除尘器除尘灰、废布袋、废包装桶。除尘灰回用与生产；废布袋外售综合利用；糖蜜的包装桶循环使用，破损后的废包装桶外售综合利用。生活垃圾，交由环卫部门统一清运处理。
一般工业固废为：除尘器除尘灰、废布袋、废包装桶。除尘灰回用与生产；废布袋外售综合利用；糖蜜的包装桶循环使用，破损后的废包装桶外售综合利用。生活垃圾，交由环卫部门统一清运处理。
2、产品方案及生产规模

本项目分两期建设。一期建设1#生产线，二期建设2#生产线，详见表2-2。
表2-2  产品方案一览表

分期
生产线
产品名称
生产规模
备注
一期

1#生产线
建筑材料
10万t/a
固态，含水率10%左右；主要用于生产水泥
二期

2#生产线
建筑材料
10万t/a
合计
20万t/a
3、主要生产设备

项目一期工程和二期工程主要生产设备，见下表。

表2-3  主要生产设备一览表

序号
生产设备
型号
一期数量（台/套）
二期数量（台/套）
1
搅拌主机

处理能力120t/h
1

1
2
皮带输送机

长25m×宽1m

2
2
3
装载机

50型
1
1
4
计量皮带
/
5
5
5
储水罐
容积20m3
1

1
6

环保设备
布袋除尘器及配套风机等
1
1
移动式雾炮车
1
1
4、原辅材料消耗

项目一期工程和二期工程使用主要原辅材料及能源消耗情况，见下表。

表2-4  原辅材料及能源消耗情况一览表

类别
名称

一期年用量（t/a）
二期年用量（t/a）
物料形态
来源
原料
石粉
39000
39000
固态，粒径3-6mm，含水率约6%
来源于周边石粉厂
电厂炉渣
40000
40000
固态，粒径3-5mm，含水率约10%

来源于周边上安电厂等，为工业固体废物，代码SW03炉渣
脱硫石膏

20000
20000
固态，粒径40-90μm，含水率约10%

来源于周边上安电厂等，为工业固体废物，代码SW06脱硫石膏
辅料
糖蜜
500
500
液态，20kg/桶，含水率约20%
市场采购
能源
新鲜水
6776m3/a
6688m3/a
由园区供水管网提供
电
30万kWh/a
30万kWh/a
由园区供电系统提供
石粉：石粉是石头的粉末的通称，本项目使用石粉主要成分为碳酸钙。常温下稳定，高温或遇酸时分解。在多个领域有广泛应用，在建筑行业多作为建筑材料或生产水泥、石灰。石粉在水泥生产中主要起到改善性能、节约资源、降低成本和环保的作用。它是一种重要的矿物掺合料，能够有效提升水泥的可持续性和经济性。
脱硫石膏：脱硫石膏主要来源于周边电厂，电厂燃料为煤炭，脱硫工艺采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，因此脱硫石膏组成近似，主要成分为二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）。

脱硫石膏呈中性或略偏碱性，与天然石膏的物理、化学性能具有相同的规律。但作为一种工业副产品，脱硫石膏与天然石膏相比又具有自身的特性，主要表现在外观形态、化学成分特别是杂质、颗粒形貌等性能与天然石膏有明显的差异。脱硫石膏含水率10%左右，呈湿粉状。正常脱硫石膏的外观颜色近乎白色，随杂质含量变化呈黄白色或灰褐色。脱硫石膏粒径一般在40μm~90μm之间。脱硫石膏在水泥生产中主要起到缓凝、增强和改善性能的作用，同时具有环保和经济优势。
电厂炉渣：主要来源于周边燃煤电厂燃煤后排出的废渣。主要含二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙及少量镁、硫、碳等。化学成分与燃煤成分、粒度、锅炉形式和燃烧技术等有关。可回收用作建筑材料（砌筑砂浆、墙体材料、水泥混合材料、混凝土骨料、保温材料等）和筑路材料等。电厂炉渣在水泥生产中主要起到改善性能、节约资源、降低成本的作用。它是一种重要的工业副产品资源，能够有效提升水泥的可持续性和经济性。
糖蜜：糖蜜是一种粘稠、黑褐色、呈半流动的物体，主要含有蔗糖，蔗糖蜜中泛酸含量较高，达37mg/kg，此外生物素含量也很可观。糖蜜用在水泥建材行业，可以起到减水剂、缓凝剂、助磨剂等的作用。
5、公用工程

项目用水主要为生产用水及生活用水。生产用水年用水量为13200m3/a、生活用水年用水量为264m3/a，由园区供水管网提供，可满足项目用水需求。其中：一期工程年生产用水量为6600m3/a、年生活用水量为176m3/a，合计6776m3/a。二期工程年生产用水量为6600m3/a、年生活用水量为88m3/a，合计6688m3/a。
（1）生活用水
项目一期工程劳动定员8人，二期工程劳动定员4人，两期工程建成后全厂共12人。厂区内不提供食宿，职工生活用水量根据河北省地方标准《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）及企业实际情况，用水按22m3/人·年计，则一期工程和二期工程职工生活用水量分别为176m3/a（约0.59m3/d）、88m3/a（约0.29m3/d），两期工程建成后全厂生活用水量为264m3/a（0.88m3/d）。
（2）生产用水
生产用水主要为工艺用水、喷雾抑尘装置用水和雾炮车用水。

①工艺用水

生产过程中，辅料糖蜜需兑水（1：9）后用于搅拌工序，全部进入产品，无生产废水产生和排放。其中：一期工程年工艺用水量为4500m3/a（15m3/d），二期工程年工艺用水量为4500m3/a（15m3/d）。两期工程建成后，全厂年工艺用水量为9000m3/a（30m3/d）。
②喷雾抑尘装置用水、雾炮车用水
根据建设单位提供的喷雾抑尘装置设计参数并结合物料转运量确定，一期工程车间喷雾抑尘装置用水量为900m3/a（3.0m3/d）；二期工程车间喷雾抑尘装置用水量为900m3/a（3.0m3/d）。建设单位在每期工程设1台雾炮在卸料过程中喷淋降尘，用水定额0.5m3/h，则一期工程雾炮车用水量为1200m3/a（4m3/d）。二期工程雾炮车用水量为1200m3/a（4m3/d）。两期工程建成后，全厂雾炮车年用水量为2400m3/a（8m3/d）。
③运输车辆冲洗用水
项目运输车辆冲洗依托园区共用洗车装置，园区共用洗车装置位于园区门口附近，距离本项目较近，行驶路程在150m左右，位置关系见附图2。园区共用洗车装置冲洗废水经沉淀进行固液分离后回用于车辆冲洗，不外排。
（3）排水
项目无生产废水产生和排放。工艺用水、喷雾抑尘装置用水、雾炮车用水全部损耗。废水主要为职工生活污水。生活污水产生量按用水量的80%计，则一期工程和二期工程生活污水产生量分别为140.8m3/a（约0.47m3/d）、70.4m3/a（约0.23m3/d），二期工程建成后全厂生活污水产生量为211.2m3/a（0.704m3/d）。生活污水依托天汇园区的化粪池进行处理，定期清掏用作农肥，不外排。
一期给排水平衡图见图2-1。两期工程建成后，全厂给排水平衡图见图2-2。

2、供电

本项目用电由园区供电系统提供，一期工程年用电量30万kWh，二期工程年用电量30万kWh，两期工程建成投产后，全厂年用电量60万kWh，可满足本项目生产生活用电需求。

3、供热及制冷

本项目生产不用热，办公室冬季采暖、夏季制冷均采用空调。
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图2-1  一期工程水平衡图   单位：m3/d（ 
[image: image2.emf] 为损耗水量）
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图2-2  两期工程建成后全厂水平衡图  单位：m3/d（ 
[image: image4.emf] 为损耗水量）

6、劳动定员及工作制度
项目一期工程劳动定员8人，二期工程劳动定员4人，两期工程建成后全厂共12人。全年工作300天，实行白班制，每天工作8小时。

	工艺流程和产排污环节
	本项目分两期建设。一期建设1#生产线，二期建设2#生产线，产能均为年产10万吨建筑材料。两期工程建成投产后，全厂年产20万吨建筑材料。
1、工艺流程
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图2-3   生产工艺流程及排污节点图
工艺流程说明：

（1）卸料
外购原料石粉、电厂炉渣、脱硫石膏采用汽运进厂，在原料区卸料、堆存。卸料、堆存等过程产生颗粒物，项目采取在车间上方设喷雾抑尘装置用于降尘，同时在装卸区设移动式雾炮车喷淋降尘。

该过程会产生卸料和堆存粉尘（G1）和噪声。

（2）投料、计量
生产时，由装载车将石粉、电厂炉渣、脱硫石膏按比例（3.5：4：2）运至投料间上方的投料口进行投料，料斗下方设计量皮带，各原料按比例经计量后，经输送带输送至搅拌机内。投料、计量过程产生颗粒物，项目建设密闭投料计量间、投料口设三面固定围挡+一面软帘，投料间上方设顶吸式集气罩收集投料计量粉尘。
该过程会产生投料粉尘（G2）和噪声。

（3）输送、搅拌

各原料粉、电厂炉渣、脱硫石膏通过输送带进入搅拌机，同时辅料（糖蜜兑水1：9）通过水管进入搅拌机，充分搅拌。物料输送和搅拌过程产生颗粒物，项目采用密闭输送廊道+搅拌机密闭+上方设集气罩收集物料输送和搅拌粉尘。
该过程会产生搅拌废气（G3）及设备噪声（N）。

（4）出料：搅拌混合均匀后，物料通过输送带落料至成品区，待售。成品含水率约10%，并具有一定的粘性，考虑到落料过程有一定的高差，故出料过程有少量粉尘产生。项目采用密闭输送廊道+软帘等方式减少出料粉尘产生。
该过程会产生出料废气（G4）及设备噪声（N）。

综上，本项目有组织废气主要为投料、计量、输送、搅拌过程产生颗粒物。生产设备密闭、输送廊道密闭、投料间密闭，同时采用“集气罩+布袋除尘器+15m排气筒”收集治理排放。

本项目无组织废气主要为卸料、堆存、出料等过程产生颗粒物。治理措施主要为：①物料卸料、堆存全部在封闭车间内，车间上方设喷雾抑尘装置，并在卸料时使用移动式雾炮车喷淋降尘；②投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩；③出料过程采用密闭输送廊道+软帘等方式抑制输送和落料粉尘产生；④运输车辆加盖苫布，采用天汇园区共用自动喷淋洗车装置对运输车辆进行冲洗。

2、排污节点一览表

项目运营期排污节点见下表。
表2-5  项目排污节点一览表

类别
产污环节
污染物

排放特征
治理措施

废气

一期

G1-2
投料、计量
颗粒物
连续
集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）
G1-3
搅拌
颗粒物

连续

无组织
卸料、堆存、出料等
颗粒物
间断
①物料卸料、堆存全部在封闭车间内，车间上方设喷雾抑尘装置，并在卸料时使用移动式雾炮车喷淋降尘；②投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩；③出料过程采用密闭输送廊道+软帘等方式抑制输送和落料粉尘产生；④运输车辆加盖苫布，采用天汇园区共用自动喷淋洗车装置对运输车辆进行冲洗。

二期
G2-2
投料、计量
颗粒物
连续

集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA002）

G2-3
搅拌
颗粒物
连续

无组织
卸料等
颗粒物
间断
①物料卸料、堆存全部在封闭车间内，车间上方设喷雾抑尘装置，并在卸料时使用移动式雾炮车喷淋降尘；②投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩；③出料过程采用密闭输送廊道+软帘等方式抑制输送和落料粉尘产生；④运输车辆加盖苫布，采用天汇园区共用自动喷淋洗车装置对运输车辆进行冲洗。

废水

生活污水

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
间断
生活污水依托天汇园区的化粪池进行处理，定期清掏用作农肥，不外排
噪声

N

搅拌主机、皮带输送机、装载车、计量皮带、风机等设备
等效连续A声级

连续

选用低噪设备，基础减震、厂房隔声等
固废

糖蜜兑水过程
废包装桶
间断
包装桶循环使用；破损后的废包装桶外售综合利用
布袋除尘器
除尘灰
间断

作为产品外售
废布袋
间断
收集后外售综合利用
职工
生活垃圾
间断

交由环卫部门统一清运处理



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，利用天汇公司的现有空置厂房进行建设，用地性质为工业用地，不存在原有环境污染问题。本项目现有厂房现状照片如下：
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、空气环境质量现状

（1）区域环境空气质量现状达标性分析

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求，本项目所在区域为二类环境空气质量功能区。根据2024年6月发布的《2023年石家庄市生态环境状况公报》，项目区域环境空气质量现状评价如下。

表3-1  基本污染物环境质量现状
污染物

年评价指标

评价标准/（µg/m3）

现状浓度（µg/m3）

最大浓度占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

60
7
11.7
达标
NO2
年平均质量浓度

40
32
80
达标
PM10
年平均质量浓度

70
78
111.4
不达标
PM2.5
年平均质量浓度

35
44
125.7
不达标
CO

24小时平均第95位百分位数

4000
1400
35
达标
O3
8小时平均第90位百分位数

160
184
115
不达标
根据环境公报的结果，项目所在区域中的NO2、CO、SO2达标且满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中及其修改单中表1二级标准要求。不达标的因子有PM10，PM2.5，O3，本项目所在区域为不达标区。
（2）其他污染物环境质量现状数据

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围仅近3年的现有监测数据”。
本项目排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物为TSP，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。本项目特征污染物TSP现状检测数据引用河北尚源环境检测技术服务有限公司于2022年12月27日出具的《石家庄市矿区丰旺机械有限公司机械设备及配件智能化生产加工项目环境质量现状监测》报告，报告编号为：SYJC2022H0090，检测时间为2022年9月28日~9月30日，监测点位为青石岭村，位于本项目东南侧约1900m。引用现有监测数据满足报告表编制技术指南要求。具体见表3-2。

表3-2  TSP监测数据一览表

采样点位

采样日期

检测项目

单位

检测结果

标准值

达标情况

青石岭村

E114°5'32.77"

N38°5’39.56"
2022年9月28日~9月30日

TSP
mg/m3
0.096~0.107
≤0.3

达标

由上表可知，监测点的TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单要求。
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图3-1  TSP现状监测点位图
2、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，厂界周边50米范围内不存在声环境保护目标，不需进行声环境质量现状监测及评价。

3、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，地下水环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目在工业园区内租用现有闲置厂房，仅进行设备安装等，而且项目车间地面均进行水泥浇筑硬化处理。本项目在严格落实本环评所提环保措施及“三同时”制度前提下，不存在地下水及土壤环境污染途径，因此不再对地下水、土壤环境质量现状进行调查。
4、地表水环境质量现状

距离本项目最近的河流为绵河，根据石家庄市生态环境局发布的《2023年石家庄市生态环境状况公报》，绵河-冶河水质类别为Ⅱ类，水质状况为优，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准。

5、生态环境质量现状
本项目位于河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北天汇产业园内，项目位于产业园区内，无需进行生态现状调查。
6、电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，不涉及电磁辐射。

	环境保护目标
	1、大气环境

本项目周边500m范围内无大气环境保护目标。

2、声环境

项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目位于黄岗水库水源地准保护区范围内，项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废气

项目运营期生产过程中产生的大气污染物为颗粒物。
颗粒物有组织排放参照执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1。无组织排放参照执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2。详见下表。
表3-3  大气污染物排放标准一览表

污染源
污染物
有组织排放标准
无组织排放标准
排气筒高度
装卸、堆存、投料、搅拌、输送等
颗粒物
排放浓度≤10mg/m3
监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值≤0.5mg/m3（厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点）
排气筒高度不低于15m，同时应高出本体建（构）筑物3m以上。
2、噪声

项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准限值要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表3-4  噪声排放标准一览表

时段

标准值

单位

标准来源

昼间

夜间

施工期

70

55

dB(A)

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准限值要求

运营期

65

55

dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

3、固体废物

本项目一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。生活垃圾参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）中的相关规定要求。

	总量

控制

指标
	根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）的规定，确定建设项目的污染物排放总量控制指标为COD、氨氮、SO2、NOx、颗粒物。
本项目无生产废水产生和排放。生活污水依托天汇园区的化粪池进行处理，定期清掏用作农肥，不外排。因此，本项目不涉及COD、氨氮排放。
本项目不涉及SO2、NOX排放。本项目2条生产线生产过程产生颗粒物，有组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1标准限值要求。

①按标准值核算
1#生产线颗粒物排放量=10mg/m3×28000m3/h×2400h/a×10-9=0.672t/a；

2#生产线颗粒物排放量=10mg/m3×28000m3/h×2400h/a×10-9=0.672t/a；

即一期工程0.672t/a；两期建成后全厂1.344t/a。
②按预测值核算：

1#生产线颗粒物排放量=2.43mg/m3×28000m3/h×2400h/a×10-9=0.163t/a；

2#生产线颗粒物排放量=2.43mg/m3×28000m3/h×2400h/a×10-9=0.163t/a；

即一期工程0.163t/a；两期建成后全厂0.326t/a。
综上，建设单位一期工程污染物总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物0.672t/a。

二期工程投产后，全厂污染物总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物1.344t/a。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目利用现有厂房内进行建设，施工期不涉及土地平整及土建施工，仅通过对厂房进行功能分区并安装生产设备，即可满足生产要求，施工期对环境产生的影响微弱。

1、施工期废气环保措施

施工期对环境空气的主要影响表现为施工扬尘，在场地清理、生产设备运输等过程中会产生扬尘。在施工期间，施工场地和道路要定时洒水、清扫和冲洗，对运输车辆限速行驶等环保措施后，对环境影响不大，同时工期较短，随着施工活动的结束，产生的这些污染物也将消失。

2、施工期废水环保措施

施工期废水来源主要为施工人员的生活污水，依托天汇园区的化粪池，定期清掏用作农肥，不外排。

3、施工期噪声环保措施

施工噪声主要为运输车辆进出厂区产生的交通噪声，设备吊运、安装产生的安装噪声。

（1）施工期噪声源强
参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中表A.2，结合调查情况，本项目施工期主要施工设备噪声源强为85~95dB（A）。

表4-1  本项目主要施工机械噪声源强一览表

序号

设备名称

噪声值/dB（A）

1

吊车

95

2

电焊机

85

3

电锯、电刨

95

4

运输车辆

95

（2）施工期噪声预测

本评价采用点源衰减模式，预测计算施工机械噪声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：

Lr=Lro-20lg（r/ro）

式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB（A）；

Lro——距声源ro处的A声压级，dB（A）；

r——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

利用上述公式，预测计算项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测计算结果见下表。

表4-2  本项目各主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表

序号

施工机械

不同距离处的噪声贡献值[dB（A）]

40m

60m

100m

200m

300m

400m

500m

1
吊车
68

64

60

54

50

48

45

2
电焊机
66

62

58

52

48

46

44

3
电锯、电刨
68
64
60
54
50
48
45
4
运输车辆
68
64
60
54
50
48
45
（3）施工期噪声影响分析

根据上表预测计算结果可知，施工阶段在不采取任何防治措施的前提下，各施工设备的噪声达标距离，昼间约需40m，夜间约需200m，即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

距离本项目厂界最近的敏感点为项目西南侧890m处的南寨村，项目夜间不施工，项目施工噪声对其影响较小。

（4）施工期降噪措施
本项目通过选用低噪声设备和技术，合理安排施工时间，合理规划车辆运输路线，尽量远离敏感区，车辆出入厂区时应低速、禁鸣，加强施工人员管理等措施，降低施工期噪声影响。

综上，本项目施工期短，工程量少，施工期噪声环境影响很小，随着施工期结束，施工期环境影响也随之消失。
4、施工期固体废物环保措施

本项目施工期间固体废物主要包括装修工人产生的生活垃圾和施工过程中产生的废弃包装材料等。本项目仅进行生产设备的安装，因此工程垃圾和生活垃圾产生量较少，工程垃圾和生活垃圾应分类收集，交由环卫部门统一处理。

采取以上措施后，施工期固废均可得到妥善处置，对周围环境影响较小。

	运营期环境影响和保护措施
	一、废气

1、废气污染源强分析
本项目分两期建设。一期建设1#生产线，二期建设2#生产线。

本项目运营期1#生产线废气主要为卸料及堆存粉尘（颗粒物）、投料粉尘（颗粒物）、搅拌粉尘（颗粒物）。1#生产线废气源强分析如下：

（1）装卸及堆存粉尘
外购石粉、电厂炉渣和脱硫石膏原料由自卸货车运输，运输车辆加盖苫布，在园区共用洗车装置进行自动冲洗后再进出厂。原料运输至综合车间原料区进行卸料，由于卸料高度落差，会产生落差冲击粉尘。由于原料区位于全封闭的综合生产车间内，远离厂房大门，并在上方设喷雾抑尘装置和移动式雾炮车喷淋降尘，产生的粉尘经全封闭的生产车间阻隔后，由于重力沉降、喷淋降尘等作用，都能很快沉降至卸料区内及附近地面，有效控制车间扬尘，最终由人工清扫收集并返回生产利用。因此，本项目物料装卸及堆存时只有极少部分颗粒物扩散到大气中形成粉尘。
根据中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《关于发布“排放源统计调查产排污核算方法和系数手册”的公告》（公告2021年第24号），固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册中指出工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

P=ZCy+FCy

式中：P——颗粒物产生量，t/a；

ZCy——装卸扬尘产生量，t/a；

FCy——风蚀扬尘产生量，t/a；

由于项目石粉、电厂炉渣、脱硫石膏及产品均在封闭式车间装卸，可不考虑风蚀扬尘（即风蚀扬尘产生量为0），本次计算仅考虑装卸扬尘。

堆场装卸扬尘产生量计算公式如下：

ZCy=Nc×D×（a/b）×10-3
式中：ZCy——装卸扬尘产生量，t/a；

Nc——指年物料运载车次（单位：车）；

D——指单车平均运载量（单位：吨/车）；

a/b——装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，河北省取0.001；b指物料含水率概化系数，项目石粉、电厂炉渣、脱硫石膏和项目产品的含水率分别按照6%、10%、10%、10%计算，石粉的概化系数为0.0074，电厂炉渣、脱硫石膏和项目产品类比同等含水率的表土的概化系数，取0.0151。

工业企业固体物料堆场颗粒物排放量计算公式如下：

Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm）

式中：P——颗粒物产生量，t/a；

Uc——颗粒物排放量，t/a；

Cm——颗粒物控制措施控制效率，%；

Tm——堆场类型控制效率，%。

表4-3  粉尘控制措施控制效率

序号
控制措施
控制效率
1

洒水
0.74
2

围挡
0.60
3

化学剂
0.88
4

编制覆盖
0.86
5

出入车辆冲洗
0.78
表4-4  堆场类型控制效率
序号
堆场类型
控制效率
1

敞开式
0

2

密闭式
0.99
3

半敞开式
0.60
表4-5  参数取值及计算结果

类别
FCy
a
b
运输车辆载重（D）
装卸次数（Nc）
p（t）
石粉
0

0.001
0.0074
40t/车
975
5.27
电厂炉渣
0

0.001
0.0151
40t/车
1000
2.65
脱硫石膏
0

0.001
0.0151
40t/车
500
1.32
项目产品
0

0.001
0.0151
40t/车
2500
6.62
①石粉储存颗粒物排放量核算

根据上述公式计算，石粉装卸过程的扬尘TSP的产生量为5.27t/a，项目石粉储存在封闭式车间，同时车间上方设喷雾抑尘装置，采取上述措施降尘抑尘后，石粉储存库颗粒物总排放量为0.017t/a，0.007kg/h。

②电厂炉渣储存颗粒物排放量核算

根据上述公式计算，电厂炉渣储存库装卸过程的扬尘TSP的产生量为2.65t/a，项目电厂炉渣储存在封闭式车间，同时车间上方设喷雾抑尘装置，采取上述措施降尘抑尘后，电厂炉渣储存颗粒物总排放量为0.0085t/a，0.0035kg/h。

③脱硫石膏储存颗粒物排放量核算

根据上述公式计算，脱硫石膏储存库装卸过程的扬尘TSP的产生量为1.32t/a，项目脱硫石膏储存在封闭式车间，同时车间上方设喷雾抑尘装置，采取上述措施降尘抑尘后，脱硫石膏储存颗粒物总排放量为0.0042t/a，0.00176kg/h。

④产品储存颗粒物排放量核算

根据上述公式计算，本项目产品储存库装卸过程的扬尘TSP的产生量为6.62t/a，项目产品储存在封闭式车间，同时车间上方设喷雾抑尘装置，采取上述措施降尘抑尘后，项目产品储存颗粒物总排放量为0.021t/a，0.00875kg/h。

综上，一期工程装卸及堆存粉尘总排放量为0.0507t/a，0.021kg/h。
（2）投料粉尘

石粉、电厂炉渣和脱硫石膏原料由铲车从原料堆存区运送至对应料斗进行投料，投料过程中会产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中卸粗、细粒料到贮箱的源强0.05kg/t（卸料），1#生产线的石粉、电厂炉渣和脱硫石膏原料使用量为95000t/a，则投料粉尘产生量为4.75t/a。石粉、电厂炉渣和脱硫石膏原料由铲车从原料堆存区运至对应料斗进行投料，投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩，投料间内相当于微负压环境，粉尘较难逸出，故收集率按95%计，则投料粉尘有组织收集量为4.513t/a。
（3）搅拌粉尘
石粉、电厂炉渣和脱硫石膏等原料按比例进入搅拌主机后，加入糖蜜水进行搅拌，搅拌过程产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“混凝土分批搅拌厂的堆逸散尘的排放因子”，搅拌过程粉尘产生系数按0.01kg/t进料计算，1#生产线原料石粉、电厂炉渣和脱硫石膏的使用量为95000t/a，则搅拌粉尘产生量为0.95t/a。搅拌主机为封闭设备，上方设集气罩收集搅拌过程逸出的粉尘，故收集效率按95%计，则搅拌粉尘有组织收集量为0.903t/a。

投料粉尘和搅拌粉尘合计有组织收集量为5.454t/a。经收集后，经引风机引至布袋除尘器+15m排气筒（DA001）进行处理排放。除尘效率按97%计。
根据《三废处理工程技术手册废气卷》第十七章净化系统的设计，密闭型集气罩的排气量计算公式为：

Q=F•ν

式中：F为缝隙面积，即引风管道的横截面积；ν为缝隙风速，近似5m/s。

项目设计引风管道直径1.4m，则密闭集气罩排风量Q=π×0.72×5 =7.693m3/s=27694.8m3/h。考虑风损等因素，风机风量定为28000m3/h，可满足项目需求。
经上述计算，DA001排气筒中颗粒物收集量、产生速率、产生浓度分别为5.416t/a、2.26kg/h、80.7mg/m3，排放量、排放速率、排放浓度分别为0.163t/a、0.068kg/h、2.43mg/m3。能够满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1标准限值要求。
另有少量颗粒物未被收集，无组织颗粒物产生量及产生速率分别为0.403t/a，0.18kg/h。
综上，车间装卸堆存粉尘及生产工艺排污节点未被收集的粉尘，合计产生量及产生速率分别为0.452t/a，0.188kg/h。
综上，项目一期工程废气污染源源强见下表4-6，废气排放口基本情况见表4-7。二期工程建成后全厂废气污染源源强见下表4-8，全厂废气排放口基本情况见表4-9。1#生产线和2#生产线的工艺、设备、产能和运行时间均相同，故2#生产线源强分析与之相同。
表4-6  一期工程废气污染源源强核算结果

工序

污染物

收集量

t/a
产生速率

kg/h
产生浓度

mg/m3
治理措施

是否可行技术

收集效率

%

处理效率

%

排放量

t/a
排放速率

kg/h
排放浓度

mg/m3
排放方式

投料
颗粒物
4.513
2.26
80.7
集气罩+布袋除尘器+15m排气筒

是

95
97
0.163
0.068
2.43
有组织
搅拌
0.903
95
无组织粉尘
颗粒物
0.454
0.189
/
密闭车间堆存+雾化喷淋系统，加强有组织收集
是

/
/
0.454
0.189
/
无组织
表4-7  一期工程排放口基本情况一览表

编号

污染因子

排气筒（m）

排气量

（m3/h）

烟气出口温度（℃）

地理坐标

高度

内径

DA001
颗粒物
15

1.4
28000
20

E：114°4′16.423″

N：38°5′57.241″
表4-8  二期工程建成后全厂废气污染源源强核算结果

工序

污染物

收集量

t/a
产生速率

kg/h
产生浓度

mg/m3
治理措施

是否可行技术

收集效率

%

处理效率

%

排放量

t/a
排放速率

kg/h
排放浓度

mg/m3
排放方式

投料
颗粒物
4.513
2.26
75.3
集气罩+布袋除尘器+15m排气筒DA001
是

95
97
0.163
0.068
2.43
有组织
搅拌
0.903
95
投料
颗粒物
4.513
2.26
75.3
集气罩+布袋除尘器+15m排气筒DA002
是

95
97
0.163
0.068
2.43
有组织
搅拌
0.903
95
无组织粉尘
颗粒物
0.908
0.378
/
密闭车间堆存+雾化喷淋系统，加强有组织收集
是

/
/
0.908
0.378
/
无组织
表4-9  二期工程建成后全厂排放口基本情况一览表

编号

污染因子

排气筒（m）

排气量

（m3/h）

烟气出口温度（℃）

地理坐标

高度

内径

DA001
颗粒物
15

1.4
28000
20

E：114°4′16.423″

N：38°5′57.241″
DA002
颗粒物
15
1.4
28000
20
E：114°4′14.666
N：38°5′57.658″
（4）车辆运输过程产生的扬尘

车辆运输过程会产生扬尘，项目采取厂区地面硬化，对进出厂区车辆进行冲洗，车辆车斗采用苫布覆盖出厂，并定期对厂区道路覆盖的浮土清理，道路洒水等措施。

车辆运输产生的颗粒物参照环境保护部关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告（公告2014年第92号）中《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中的堆场扬尘源排放量计算方法进行计算。项目运输道路为混凝土道路，采用铺装道路计算公式。

运输道路扬尘排放系数计算公式如下：

[image: image9.jpg]Ep =k x (L™ x (W' x (1-9)




式中：Epi——铺装道路扬尘中颗粒物排放系数，g/km。

ki——产生的扬尘中颗粒物的粒度乘数，其取值见《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中表5，取ki=3.23g/km。

sL——道路积尘负荷，参考《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中附录C道路积尘负荷限定标准参考值中支路参考值，取sL=12.0g/m2。

W——平均车重，取W=50t。

η——污染控制技术对扬尘的去除效率，项目采取道路洒水抑尘措施，取值见《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中表6，取η=66%。根据上述公式及相关参数，计算项目运输道路颗粒物排放系数。

表4-10  运输道路扬尘排放系数计算参数及结果

项目

ki（g/km）

sL（g/m2）

W（t）

η（%）

Epi（g/km）

取值

3.23

12.0

50
66

569.752
通过上述公式计算，项目运输道路扬尘排放系数为569.752g/km。运输道路粉尘排放总量计算公式如下：
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式中：WRi——道路扬尘源中颗粒物的总排放量，t/a。

ERi——道路扬尘源中颗粒物平均排放系数，g/(km·辆)。

LR——道路长度，km，厂区内物料运距按0.2km计。

NR—一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，项目运输车辆均为40t，年原料及产品运输总量约20万吨，年车运输量约5000辆。

nr——不起尘天数，项目年工作300d，按最不利情况计算，取nr=65。根据上述公式及相关参数，计算项目运输道路起尘量见表4-11。

表4-11  运输道路起尘量

项目

ERi(g/km)

LR（km）

NR（辆/a）

nr（d）

WRi（t/a）

石粉、电厂炉渣、脱硫石膏和项目产品等运输
569.752
0.2

5000
65

0.468t/a

根据上述计算，项目运输道路采取洒水抑尘、定期清扫等措施，可有效减少运输道路颗粒物的无组织排放，抑尘效率≥66%。采取上述降尘措施后，项目运输道路颗粒物排放量为0.468t/a。

2、非正常工况分析

非正常排放是指项目生产过程中由于开车、停车、检修、一般性事故时的污染物排放情况，本项目不涉及开车、停车、检修时段，本工程涉及到的非正常排放原因可能为治理设施失效，导致项目产生的废气未经治理排放，一期工程非正常工况见下表4-12，二期工程建成后全厂非正常工况见下表4-13。

表4-12  一期工程非正常工况排放统计结果表

非正常工况

排气筒

发生频次

污染物

排放浓度

mg/m3
持续时间

排放量

kg/h
措施

环保设施故障，处理效率降低为0

DA001
1次/年

颗粒物
80.7
小于30min

0.068
立即停产检修，加强日常维护和检查

表4-13  二期工程建成后全厂非正常工况排放统计结果表

非正常工况

排气筒

发生频次

污染物

排放浓度

mg/m3
持续时间

排放量

kg/h
措施

环保设施故障，处理效率降低为0

DA001
1次/年

颗粒物
80.7
小于30min

0.068
立即停产检修，加强日常维护和检查

DA002
1次/年

颗粒物
80.7
小于30min

0.068
3、措施可行性

项目无组织废气主要污染物为粉尘，无组织废气措施为：①物料暂存全部在全封闭综合生产车间内，车间上方设喷雾抑尘装置、并在原料装卸区设置移动式雾炮车喷淋降尘；②生产设备密闭、输送带采用密闭廊道设计；③投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩；④运输车辆加盖苫布，采用天汇园区共用自动喷淋洗车装置对运输车辆进行冲洗。

本项目有组织废气主要污染物为粉尘，采取布袋除尘器进行治理。袋式除尘器的主要配件还有除尘布袋和除尘器骨架。除尘布袋和除尘骨架就是布袋除尘器内部结构的主要结构。除尘器骨架支撑着除尘布袋，当粉尘进入到除尘器设备后对粉尘进行过滤的。从而将粉尘和烟气分离开来。

布袋除尘器的工作原理是含尘气流从下部孔板进入圆筒形滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。袋式除尘器很久以前就已广泛应用于各个工业部门中，用以捕集非粘结非纤维性的工业粉尘和颗粒物，捕获粉尘微粒可达0.1微米。袋式除尘器具有很高的净化效率，就是捕集细微的粉尘效率也可达99.7%以上，而且其效率比高。它比电除尘器结构简单、投资省、运行稳定。对于微细的干燥颗粒物，采用袋式除尘器捕集是适宜的。综上，废气处理措施可行。

4、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），对一期工程废气的日常监测要求详见下表4-14，二期工程建成后全厂废气的日常监测要求详见下表4-15。

表4-14  一期工程废气污染源监测计划一览表

类别
编号

监测位置
监测因子
监测频率
执行标准
有组织
DA001
排气筒
颗粒物
1次/年
《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1标准限值要求
无组织

/

厂界
颗粒物
1次/年
《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2标准限值要求
表4-15  废气污染源监测计划一览表

类别
编号

监测位置
监测因子
监测频率
执行标准
有组织
DA001
排气筒

颗粒物

1次/年

《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1标准限值要求
DA002
排气筒

颗粒物

1次/年

《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1标准限值要求
无组织

/

厂界
颗粒物
1次/年
《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2标准限值要求
二、废水

项目无生产废水产生和排放。

废水主要为职工生活污水。一期和二期工程生活污水产生量分别为140.8m3/a（约0.47m3/d）、70.4m3/a（约0.23m3/d）。二期工程建成后，全厂生活污水产生量为211.2m3/a（0.704m3/d）。本项目生活污水依托天汇园区的化粪池进行处理，定期清掏用作农肥，不外排。
因此，本项目不会对区域水环境造成明显的影响。

三、噪声
（1）噪声源强及降噪措施

本项目噪声主要为搅拌机、皮带输送机、计量皮带、装载车、风机等设备运行时产生的噪声，噪声值约为60~80dB（A），项目通过车间内合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，降低噪声对环境的影响。


表4-16  一期工程工业企业噪声源强调查清单（室内声源）一览表

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	综合生产车间
	搅拌主机1
	60
	车间内合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等
	33.8
	-38.3
	1.2
	8.3
	17.1
	110.0
	31.1
	46.4
	46.1
	46.0
	46.0
	昼间
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	20.4
	20.1
	20.0
	20.0
	1

	2
	
	皮带输送机1
	60
	
	31.3
	-41.1
	1.2
	8.4
	13.3
	109.8
	34.9
	41.4
	41.1
	41.0
	41.0
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	20.4
	20.1
	20.0
	20.0
	1

	3
	
	计量皮带1
	60
	
	28.7
	-44.4
	1.2
	8.2
	9.1
	109.9
	39.1
	41.4
	41.3
	41.0
	41.0
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	20.4
	20.3
	20.0
	20.0
	1

	4
	
	装载车1
	65
	
	24.4
	-41.4
	1.2
	13.4
	8.6
	104.7
	39.6
	46.1
	46.4
	46.0
	46.0
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	25.1
	25.4
	25.0
	25.0
	1

	5
	
	风机1
	80
	
	35.7
	-35.9
	1.2
	8.5
	20.1
	109.9
	28.1
	61.4
	61.1
	61.0
	61.0
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	40.4
	40.1
	40.0
	40.0
	1

	6
	
	移动雾炮车1
	80
	
	2.1
	1.2
	1.2
	58.1
	26.3
	60.3
	21.4
	51.0
	51.0
	51.0
	51.1
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.1
	1


注：表中坐标以厂界中心（114.070739，38.099552）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

表4-17  一期和二期全部投产后工业企业噪声源强调查清单（室内声源）一览表

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	综合生产车间
	搅拌主机1
	60
	车间内合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等
	33.8
	-38.3
	1.2
	8.3
	17.1
	110.0
	31.1
	41.4
	41.1
	41.0
	41.0
	昼间
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	20.4
	20.1
	20.0
	20.0
	1

	2
	
	皮带输送机1
	60
	
	31.3
	-41.1
	1.2
	8.4
	13.3
	109.8
	34.9
	41.4
	41.1
	41.0
	41.0
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	20.4
	20.1
	20.0
	20.0
	1

	3
	
	计量皮带1
	60
	
	28.7
	-44.4
	1.2
	8.2
	9.1
	109.9
	39.1
	41.4
	41.3
	41.0
	41.0
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	20.4
	20.3
	20.0
	20.0
	1

	4
	
	装载车1
	65
	
	24.4
	-41.4
	1.2
	13.4
	8.6
	104.7
	39.6
	46.1
	46.4
	46.0
	46.0
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	25.1
	25.4
	25.0
	25.0
	1

	5
	
	风机1
	80
	
	35.7
	-35.9
	1.2
	8.5
	20.1
	109.9
	28.1
	61.4
	61.1
	61.0
	61.0
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	40.4
	40.1
	40.0
	40.0
	1

	6
	
	移动雾炮车1
	70
	
	2.1
	1.2
	1.2
	58.1
	26.3
	60.3
	21.4
	51.0
	51.0
	51.0
	51.1
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.1
	1

	7
	
	搅拌主机2
	65
	
	11.7
	-18.3
	1.2
	38.1
	17.8
	80.2
	30.1
	41.0
	41.1
	41.0
	41.0
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	20.0
	20.1
	20.0
	20.0
	1

	8
	
	皮带输送机2
	60
	
	9.9
	-20
	1.2
	38.3
	15.4
	79.9
	32.6
	41.0
	41.1
	41.0
	41.0
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	20.0
	20.1
	20.0
	20.0
	1

	9
	
	计量皮带2
	60
	
	7.8
	-22.1
	1.2
	38.5
	12.4
	79.6
	35.5
	41.0
	41.2
	41.0
	41.0
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	20.0
	20.2
	20.0
	20.0
	1

	10
	
	装载车2
	65
	
	4
	-18.8
	1.2
	43.6
	12.4
	74.5
	35.5
	46.0
	46.2
	46.0
	46.0
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	25.0
	25.2
	25.0
	25.0
	1

	11
	
	风机2
	80
	
	11.3
	-21.9
	1.2
	36.0
	14.8
	82.1
	33.1
	61.0
	61.1
	61.0
	61.0
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	40.0
	40.1
	40.0
	40.0
	1

	12
	
	移动雾炮车2
	70
	
	-27.5
	23.3
	1.2
	94.9
	23.8
	23.4
	23.6
	51.0
	51.0
	51.0
	51.0
	
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0
	30.0
	30.0
	30.0
	30.0
	1


注：表中坐标以厂界中心（114.070739，38.099552）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

	运营期环境影响和保护措施
	（2）预测模式

根据本项目对噪声源所采取的基础减振、厂房隔声等措施及效果，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的模式，预测和评价建设项目在运营期厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出：
[image: image24.png]L, =L,(T)+10lgs




式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，
Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，
Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均
吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率
级，dB；

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

②户外声传播的衰减
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，按下式计算。
Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)

式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功
率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
③工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
（3）达标分析

按照噪声预测模式及选取参数，计算本项目对厂界的贡献声级值，项目一期工程厂界噪声排放达标分析详见表4-18，两期工程全部投产后，厂界噪声排放达标分析详见表4-19。

表4-18  一期工程厂界噪声达标分析一览表  单位：dB（A）

预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

X

Y

Z

东侧

42.6

-42.8

1.2

昼间

49.4
65

达标

南侧

22.6

-52.3

1.2

昼间

47.2
65

达标

西侧

-50.4

34.4

1.2

昼间

34.5
65

达标

北侧

54.3

-13.4

1.2

昼间

45.1
65

达标

由上表可知，本项目一期工程投产后，各厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，夜间不生产。

表4-19  两期工程投产后全厂厂界噪声达标分析一览表  单位：dB（A）
预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

X

Y

Z

东侧

42.6

-42.8

1.2

昼间

50.2
65

达标

南侧

-6.9

-26.8

1.2

昼间

50.2
65

达标

西侧

-54.2

29.8

1.2

昼间

40.3
65

达标

北侧

54.3

-13.4

1.2

昼间

46.9
65

达标

由上表可知，本项目两期工程全部投产后，各厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，夜间不生产。

因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。

（4）监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）相关要求，本项目噪声监测计划见下表。

表4-20  噪声污染源监测计划一览表

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

各厂界外1m

Leq（A）

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

四、固体废物

1、固废产排情况
项目产生的固废为：除尘器除尘灰、废布袋、废包装桶和生活垃圾。
（1）生活垃圾
营运期生活垃圾，一期工程劳动定员8人，二期工程投产后全厂劳动定员12人，综合垃圾产生量0.5kg/d·人计，则一期工程生活垃圾产生量为1.2t/a，二期工程投产后全厂活垃圾产生量为1.8t/a，交环卫部门统一清运处理。
（2）一般工业固体废物
一般工业固废为：除尘器除尘灰、废布袋、废包装桶。

除尘器除尘灰产生量为一期5.254t/a，二期投产后全厂10.508t/a，回用于生产；废布袋产生量为一期0.1t/a，二期投产后全厂0.2t/a，收集后外售综合利用。糖蜜使用过程中产生废包装桶，废包装桶产生量为一期0.1t/a，二期投产后全厂0.2t/a，循环使用，破损后外售综合利用。
2、固废贮存要求和污染控制分析
（1）一般固废贮存要求和污染控制分析
本项目拟在综合生产车间西北角设置一个一般固废暂存区，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。

①固体废物应分类收集、贮存及运输，以利于后续的处理处置；

②固体废物的收集、贮存和运输过程中，应遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定，采取防遗撒、防渗漏等防止环境污染的措施，不应擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

综上，项目固体废物均得到合理处置，一般工业固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，对周围环境产生影响较小。

五、地下水、土壤

项目正常情况下不会对地下水和土壤产生影响。

本项目土壤污染防治措施应按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。建设单位应尽可能从源头上减少污染物产生，为防止对区域土壤及地下水环境产生污染影响，本评价有针对性地提出以下保护和污染防治措施：

（1）加强对厂区的维护和管理，防止跑、冒、滴、漏和非正常排放。

（2）本次评价参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定本项目无重点防渗区和简单防渗区，综合生产车间为一般防渗区。
表4-20  本项目污染区划分及防渗等级一览表

分区

厂内分区

防渗等级

一般防渗区

综合生产车间
综合生产车间地面采取防渗处理，采用底层三合土压实，在上层用15~20cm的水泥浇筑，使渗透系数≤1.0×10-7cm/s
通过采取上述措施，本项目营运后对地下水和土壤的影响较小，不需要进行跟踪监测。
六、环境风险
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目不涉及环境风险物质。

七、生态
本项目租用闲置厂房进行建设，用地性质为工业用地，项目不涉及生态环境影响。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	一期工程投料和搅拌工序有组织废气（DA001）
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1

	
	一期工程无组织废气
	颗粒物
	①物料卸料、堆存全部在封闭车间内，车间上方设喷雾抑尘装置，并在卸料时使用移动式雾炮车喷淋降尘；②投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩；③出料过程采用密闭输送廊道+软帘等方式抑制输送和落料粉尘产生；④运输车辆加盖苫布，采用天汇园区共用自动喷淋洗车装置对运输车辆进行冲洗。
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2

	
	二期工程投料和搅拌工序有组织废气（DA002）
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA002）
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1

	
	二期工程无组织废气
	颗粒物
	①物料卸料、堆存全部在封闭车间内，车间上方设喷雾抑尘装置（依托一期），并在卸料时使用移动式雾炮车喷淋降尘；②投料间设三面固定围挡+一面软帘，上方设顶吸式集气罩；③出料过程采用密闭输送廊道+软帘等方式抑制输送和落料粉尘产生；④运输车辆加盖苫布，采用天汇园区共用自动喷淋洗车装置对运输车辆进行冲洗。
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、

NH3-N
	生活污水依托天汇园区的化粪池进行处理定期清掏，用作农肥
	不外排

	声环境
	搅拌主机、皮带输送机、装载车、计量皮带、风机等设备
	Leq（A）
	采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目产生的固废为除尘器除尘灰、废布袋、废包装桶和生活垃圾。

一般工业固废为：除尘器除尘灰、废布袋、废包装桶。除尘灰回用与生产；废布袋外售综合利用；废包装桶循环使用，破损后外售综合利用。

生活垃圾，交由环卫部门统一清运处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	综合生产车间地面采取防渗处理，采用底层三合土压实，在上层用15~20cm的水泥浇筑，使渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

	生态保护措施
	项目位于石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北天汇产业园内，用地性质为工业用地，不涉及生态环境保护目标。

	环境风险防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	1、环境管理要求

（1）环境管理机构与职能

环境管理机构主要职能是研究决策公司环保工作的重大事宜，负责制订公司环境保护规划和进行环境管理，监督企业环保设施的运行效果，配合环保部门对企业的环境目标考核。环境管理机构由企业法人代表主管，并有专人分管和负责环保工作。

（2）环境管理的原则

针对企业特点，遵循以下基本原则：

①按“可持续发展战略”，正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济和环境效益统一起来。

②把环境管理作为企业管理的一个组成部分，并贯穿于生产全过程，将环保指标纳入生产计划指标，同时进行考核和检查。

③加强全公司职工环境保护意识，专业管理与群众管理相结合。

（3）环境管理内容

①组织学习和贯彻执行国家及地方的环保方针、政策、法令、条例，进行环境保护教育，提高公司职工的环境保护意识。

②编制并实施企业环境保护工作的长期规划及年度污染控制计划。

③建立环境管理制度，包括机构的工作任务，档案及人员管理，环保设施的运行管理，排污监督和考核，固体废物的收集、储存等方面内容。

④负责委托进行项目环境影响评价、竣工验收及上报相关报告，落实并监督环保设施的“三同时”，并在生产过程中检查环保装置的运行和日常维护情况。

⑤进行公司内部排污口和环保设施的日常管理和对相关岗位监督考核。
2、排污口规范化管理

①标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。

②环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的中华人民共和国国家标准GB15562.1-1995《环境保护图形标志》排放口（源）和《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单中固体废物贮存（处置）场的要求。

③提示标志牌：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。

④标志牌内容：排放口标志名称、单位名称、编号、污染物种类、国家环境保护总局监制。

⑤标志字型：黑体字。

⑥标志牌尺寸：平面固定式标志牌外形尺寸480×300mm；立式固定式标志牌外形尺寸420×420mm。

⑦标志牌材料：标志牌采用1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或者反光贴膜。
表5-1  各排污口（源）标志牌设置示意图

名称

废水排放口

废气排放口

噪声排放源

一般固体废物

提示符号
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警告图形符号
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功能

表示废水向水体排放

表示废气向大气环境排放

表示噪声向外环境

表示一般固体废物贮存、处置场

3、排放许可管理

建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检损毁。

（1）实行自行监测和定期报告制度

依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥普保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。

（2）排污许可证管理

1）排污许可证的变更

在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请。

①排污単位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信发生变更之日起起二十日内。

②排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。

③国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

④政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。

⑤需要进行变更的其他情形

2）排污许可证的补办

排污许可证发生遗失、损损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。

3）其他相关要求

①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。

②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。

③按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测颊次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

④按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污污染防治设施运行记录、监测数据等。

⑤按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。




六、结论

	本项目建设符合“三线一单”管控要求，通过环境环境影响和保护措施分析，污染物治理措施有效，外排污染物均可达标排放，符合总量控制要求，对周围环境的影响较小。从生态环境保护角度分析，项目建设可行。


附表

一期工程建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.163t/a
	/
	0.163t/a
	+0.163t/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	除尘器除尘灰
	/
	/
	/
	5.254t/a
	/
	5.254t/a
	+5.254t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废包装桶
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.2t/a
	/
	1.2t/a
	+1.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

二期工程投产后全厂建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.324t/a
	/
	0.324t/a
	+0.324t/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	除尘器除尘灰
	/
	/
	/
	10.508t/a
	/
	10.508t/a
	+10.508t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废包装桶
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.8t/a
	/
	1.8t/a
	+1.8t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
图例：废气G     废水W     固废S     噪声N
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投料、计量
输送、搅拌
出料
成品
G2、S1、N2
石粉、电厂炉渣、脱硫石膏
储水罐

糖蜜、水
卸料
G1、N1
G3、N3
G4、N4







工艺用水
30
30
生活用水

0.88
0.176

0.704
新鲜水
44.88

喷雾抑尘装置用水
6
本项目生活污水依托天汇园区的化粪池进行处理，定期清掏用作农肥，不外排
6
雾炮车用水

8
8



工艺用水
15
15
生活用水

0.59
0.12

0.47
新鲜水
22.59

喷雾抑尘装置用水
3
本项目生活污水依托天汇园区的化粪池进行处理，定期清掏用作农肥，不外排
3
雾炮车用水

4
4



