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[bookmark: _Toc1950]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	零部件加工制造项目

	项目代码
	2606-130107-89-01-296779

	建设单位联系人
	褚红霞
	联系方式
	18713180181

	建设地点
	河北省（自治区）石家庄市井陉矿区世纪大道以北，石钢路以西

	地理坐标
	东经114°1′27.681″，北纬38°4′11.002″

	国民经济行业类别
	C3489其他通用零部件制造；C3360金属表面处理及热处理加工
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十一、通用设备制造业34-69锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造 342；物料搬运设备制造 343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344；轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、风机、包装等设备制造 346；文化、办公用机械制造 347；通用零部件制造 348；其他通用设备制造业 349-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）；三十、金属制品业33-67金属表面处理及热处理加工-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	石家庄市井陉矿区数据和政务服务局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	矿数政投资备字〔2026〕58号

	总投资（万元）
	10050.14
	环保投资（万元）
	300

	环保投资占比（%）
	2.98
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否
□是
	用地（用海）
面积（m2）
	20621.58

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030年）》。

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030年）环境影响报告书》
召集审查机关：河北省生态环境厅
审查文件名称及文号：《关于<河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030年）环境影响报告书>的审查意见》（冀环环评函〔2025〕1318号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划符合性分析
（1）规划范围
总规划范围1775.19公顷，分为四个片区：
石钢片区：东至南寨村、新王舍村及西岗头社区西侧，南至世纪大道、张家井村北侧，西至西环旅游路，北至西四排，规划面积880.52公顷。
天汇片区：东至矿区垃圾填埋场西侧，南至冯家沟村北侧，西至南寨村东侧、南寨水库西侧，北至峰矿水泥厂采石场，规划面积184.13公顷。
丰达片区：东至冶金新材料装备产业园，南至秋树坡村北侧，西至赵村店东侧及古桥北街，北至赵村铺南侧，规划面积210.23公顷。
融合片区分为一区和二区：一区东至绵左支渠东侧，南至贾天公路南侧，西至红星路西侧，北至北清线，规划面积409.51公顷；
二区东至西南正村西侧，南至井矿快速路北侧，西至青泉村东侧，北至北清线、古桥南街，规划面积71.16公顷。目前该规划环境影响报告书已通过河北省生态环境厅审查（冀环环评函〔2025〕1318号）。
本项目位于河北省石家庄市井陉矿区世纪大道以北，石钢路以西，位于石家庄矿区工业园区的石钢片区规划范围内。
（2）产业定位
①特钢上下游：以特种钢产业为主导，形成以机加工为突破口、以关键部件和基础零部件为支撑的“1+2”产业构架，打造河北省战略性新兴产业示范基地、京津冀晋特钢精深加工区域中心。产业主要发展方向包括：1）围绕石钢齿轮钢、弹簧钢、易切削钢、轴承钢等产品，以石钢后部处理工序为主要内容，将石钢自有生产线与外部后处理环节外包、外协企业结合，加快推进精密棒材银亮、冷拔、探伤、精密锻造等系列项目建设，推进产品向“近终型”发展，发展特钢后部精细加工业2）依托石钢特钢项目，重点发展关键核心零部件产业3）围绕石钢生产配套发展钢铁装备维修、加工业，带动传统中小型机械加工企业转型升级，形成特钢生产配套体系。特钢上下游产业主要分布在石钢片区。
②高端装备制造：依托上游特钢上下游产业优势，建成在河北省具有一定特色，涵盖汽车、矿山、铁路交通、工程机械、电气机械和器材等领域的装备制造基地，使之成为推动园区经济快速发展的成长产业和新的增长极。装备制造产业发展思路紧抓国家出台《装备制造业调整和振兴规划》的契机，对园区装备制造业进行整合升级，做大做强现有企业，做精现有产品，做好优势产品，配合石家庄和园区近期及中长期发展需要，积极招商引资，引进大型装备制造企业，打造装备制造产业链，实现产品类型多样化、全面化发展，促进园区乃至石家庄装备制造业的快速发展。高端装备制造产业主要分布在丰达片区和融合片区，另外在石钢片区和天汇片区也有少量分布。
③新材料：以绿色化、生态化为方向，激发传统产业在新材料方向发展新动能，深入挖掘矿峰水泥等大型本地企业资源，加快推进建材行业提档升级，转型发展。主要发展方向为：依托矿峰水泥，打造新材料产业基地，大力发展新型建材等产业。优化新材料产业布局和结构，建立完善的产业链条、提升产业集聚度、推动产业结构升级、加强企业技术创新，推广绿色生产技术、开发环保型新材料产品、建立循环经济体系，促进新材料产业的健康可持续发展。新型金属材料主要包括：高性能金属材料及特殊合金材料生产技术；电子元器件用金属功能材料制造技术；半导体材料生产技术；特殊功能有色金属材料及应用技术；金属及非金属材料先进制备、加工和成型技术等。新型无机非金属材料主要包括：高性能结构陶瓷强化增韧技术；高性能功能陶瓷制造技术；节能与环保用新型无机非金属材料制造技术。新材料产业主要分布在天汇片区，另外在石钢片区和丰达片区也有少量分布。
④全面推进园区能源资源的梯级利用和系统优化，加强园区内产业循环耦合，创建生态工业示范园区和绿色产业示范基地，推动园区各产业跨行业废旧资源综合利用融合发展、集聚发展，积极做好碳达峰、碳中和工作。主要发展方向为：1）围绕各产业生产工艺以及配套公辅工程等环节产生的废旧资源进行回收利用，为特钢、先进装备制造、新材料等产业生产提供废钢资源、稀有金属辅配料、特钢材料等原材料，实现物质流循环2）充分利用石钢、矿峰水泥余热，实现能量流循环。
本项目为其他通用零部件制造、金属表面处理及热处理加工项目，项目年生产钻杆25万吨、车轴37万吨，属于围绕石钢生产的钻杆、车轴，位于园区石钢片区范围内。根据“河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030年）-产业布局规划图”，本项目符合河北石家庄矿区工业园区总体发展规划的产业定位及产业布局。
（3）规划用地布局
规划将园区空间布局结构概括为“两轴四区”。
两轴：分别为东西向发展轴和南北向发展轴，一是以世纪大道—南纬西路—南纬东路形成的东西向发展轴，二是以古桥北街—纬一路—古桥南街形成的南北向发展轴，是连接园区的重要桥梁。
四区：园区四个功能组团，石钢片区为特钢上下游产业区，天汇片区为新材料产业区，丰达片区和融合片区为高端装备制造产业区。
根据“项目与河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030年）-土地使用规划图”，本项目占地为规划的工业用地，本项目符合用地规划要求。
（4）基础设施
①给水工程规划：
表1-1    给水工程规划一览表
	序号
	项目
	内容

	1
	水源选择
	规划园区水源以地表水和再生水为主，地下水作为紧急备用水源。

	2
	水源规划
	园区的用水结构为地表水优先供应生活用水；再生水优先供应石钢公司工业用水，其次供应其他企业工业用水、景观用水、浇洒道路、市政用水。

	3
	供水设施规划
	矿区白彪水厂，近期规模2.0万立方米/日，远期规模达到4.5万立方米/日，占地2.03公顷。规划在南寨水库东侧新建南寨水厂，水源为地表水，供水规模为2.00万立方米/日，占地1.71公顷。 规划保留2座再生水厂，其中矿区再生水厂位于城区东南侧，设计规模为2万m3/d；贾庄再生水厂位于石钢片区北侧，设计规模为1500m3/d。

	4
	管网规划
	在充分利用现状给水管道的基础上，结合近期规划，考虑分期建设可能，自供水厂沿矿峰街、贾凤路、工业大道、世纪大道、纬一路、北环路、金川路、古桥街等主要道路布设给水干管，形成环状和枝状相结合的配水管网。


现状：园区生产和生活用水水源为地下水和再生水。石钢生产用水全部使用中水，目前矿区中水厂和贾庄污水处理厂中水管网均已接入石钢厂区，能够满足石钢的用水需求；园区内其他企业用水由白彪水厂（现名为恒兴自来水厂）或自备井供应，能够满足现有企业的用水需求。
本项目用水主要为淬火、回火冷却水用水、职工生活用水，新鲜水总用水量为1719.9m3/a，不设置自备水井，由园区供水管网提供，能够满足项目生产用水需求。
②园区排水工程规划：
表1-2    排水工程规划一览表
	序号
	项目
	内容

	1
	排水体制
	规划排水体制采用雨污分流制。

	2
	污水工程
	污水处理
	遵守水源保护地准保护区政策，生产污水处理采用企业自行处理方式，实现生产污水处理零排放，后期对企业进行跟踪，严令禁止排放污水。生活污水由污水管道排入矿区绿洁污水处理厂和贾庄污水处理厂。

	
	
	污水处理厂
	规划保留现状2座生活污水处理厂，矿区绿洁污水处理厂位于城区东南侧，设计规模为2万m3/d；贾庄污水处理厂位于石钢片区北侧，设计规模为1500m3/d。

	
	
	管网规划
	石钢片区北部、丰达片区北部及天汇片区污水管道沿北环路、纬一路、矿峰街、工业大道、贾凤路等向北排入贾庄污水处理厂，石钢片区南部、丰达片区南部及融合片区污水管道沿世纪大道、贾凤路、金川路等排入矿区绿洁污水处理厂。

	3
	雨水工程
	雨水管网规划
	丰达片区地势较低，规划在丰达片区和天汇片区之间及石钢片区建设污水提升泵站2座。污水管道采用钢筋混凝土圆管，最小管径为D300，道路上污水管道起始埋深不小于2米。

	
	
	雨水排水分区
	石钢片区：石钢片区分为四个雨水片区，北部片区雨水经过道路及边沟收集，就近排入红星水库和小作河；西部片区雨水经道路及边沟收集后沿西环旅游路、工业大道、石钢路排入排洪沟；东部片区雨水经道路及边沟收集后沿贾凤路、工业大道、纬一路等排入清凉湾湿地公园；南部片区雨水收集后沿世纪大道、贾凤路排入南侧的杏花沟生态公园。天汇片区：天汇片区用地布局紧凑，规划统一为一个雨水片区，雨水经过道路及边沟收集，向南排入排洪沟，沿排洪沟最终排入清凉湾湿地公园。丰达片区：丰达片区规划为两个雨水片区，北部片区雨水经道路及边沟收集后，沿丰达路排入排洪沟，沿排洪沟向南排入长岗沟；南部片区雨水经道路收集后，沿关圣路、刘赵街排入长岗沟。融合片区：一区以凤山镇区为界将片区分为东西两个雨水片区，东部片区雨水收集后沿贾天公路、矿市北街、矿市南街、金川路排至杏花沟生态公园；中部片区雨水收集后沿贾天公路、西环旅游路、云凤路排入凤山镇排水系统；西部片区雨水收集后沿贾凤路排至杏花沟生态公园。二区规划统一为一个雨水片区，雨水经道路及边沟收集后，沿红房街、金川路、凤中路、贾凤路排至古桥南街排洪沟，沿排洪沟排入东侧长岗沟。

	
	
	雨水综合利用
	建设雨水利用设施，鼓励公建区、企事业单位建设雨水调节池，充分利用雨水资源。铺设渗水型道路或便道铺装，让雨水直接回渗地下，减少降水径流量，补充地下水。改变传统的设计方式，降低绿化带标高，将绿地作为入渗设施或雨水径流的截污措施等。园区在建设时，尽可能的减少硬化铺装，保持现有不可利用的自然状态，可有效加快雨水入渗速度，减少洪水形成的机率。


现状：园区内现有企业除河北庆晟精密机械制造有限公司、河北受成新材料科技有限公司、中渥集团中铂科技有限公司生活污水约22.9m3/d排入矿区污水处理厂，其他企业生产废水和生活污水全部回用，不外排。规划矿区北部新建污水处理厂已于2020年12月底前建成，设计处理能力为1500吨/日，因园区位于地表水水源地准保护区，排水受限，根据园区工业企业实际建设情况，园区内现有企业生产废水经处理后全部回用，该污水处理厂只收集处理工业园区内生活污水，不收集处理企业生产废水；目前实际污水处理量约970m3/d，处理后的达标中水全部回用于河钢集团石家庄钢铁有限责任公司，园区污水处理率和再生水利用率均达到100%的指标要求。
本项目废水主要为淬火、回火冷却水定期排污水和生活污水。淬火、回火冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走。
③供热工程
园区供热工程规划情况见下表。
表1-3    供热工程规划一览表
	序号
	项目
	内容

	1
	热负荷预测
	本次规划不再对热负荷进行预测。

	2
	热源规划
	根据生产特点，钢铁企业生产用热可自身解决；装备制造行业中的中频炉熔融、退火、烘干等工序用热使用电或天然气，采暖也通过自身生产余热供给；在无法实施集中供热的区域，积极采用太阳能、地热、电能、天然气等多种环保型供热方式。 本次规划不再规划集中供热设施，园区企业根据行业特点充分利用生产余热为主力热源，天然气、电能等清洁能源为补充，远期视园区发展情况而定。


现状：园区内共有石钢、矿峰水泥、鸿科碳素、凤山化工（南区）四处集中供热热源，可以满足井陉矿区城区供热需求。园区内企业根据生产特点，钢铁企业生产用热可自身解决；通用零部件及装备制造行业中的中频炉熔融、退火、烘干等工序用热使用电或天然气，采暖也通过自身生产余热或由其他产热企业供给；在无法实施集中供热的区域，目前均采用电能、天然气等环保型供热方式，可以满足园区的生产和生活需求。城区北部未建设集中供热锅炉。
本项目生产用热采用电加热，夏季制冷、冬季采暖使用空调。
④电力工程
园区电力工程规划情况见下表。
表1-4    电力工程规划一览表
	序号
	项目
	内容

	1
	电力负荷预测
	规划期末，园区年负荷预测为139.10MW。

	2
	电力设施规划
	1.220kv变电站建设保留现状园区井矿220kV变电站。2.110kv变电站建设规划新增110千伏凤凰站一座，位于南区西南侧，规模为150MVA，占地0.52公顷。扩建升级现状35千伏洪州站为110千伏站，规模为100MVA，占地0.62公顷。保留现状110kv王舍、西王、清泉变电站。

	3
	电网规划
	10kv线路一般采用架空与地下电缆敷设相结合方式，当电缆数量较多时，可采用电缆隧道或排管敷设，当电缆数量较少时，可采用直埋敷设。


本项目年用电量300万kW▪h，用电由园区供电管网提供，满足本项目用电需求。
⑤燃气工程
园区燃气工程规划情况见下表。
表1-5   燃气工程规划一览表
	序号
	项目
	内容

	1
	用气量预测
	远期园区年平均日用气量为79.5万标准立方米。本次规划不再对热负荷进行预测。

	2
	气源规划
	根据矿区国土空间总体规划，保留现状矿区门站，续建贾庄门站，规模为12万m3/h。加强应急储气保障，规划结合贾庄门站新建LNG储配站1座。

	3
	供气规划
	保留现状南石门分输站-贾庄门站、井陉门站-矿区门站高压管线；保留现状矿区门站，续建贾庄门站，规模12万方/时。加强应急储气保障，规划结合贾庄门站新建LNG储配站1座。加强高压输气线路安全防护管控，为燃气资源输配提供通道。

	4
	燃气输配系统
	中压管网采用环枝状结合方式布置，以提高供气的可靠性，低压管网在居民用户集中的区域尽可能布置成环状，在居住区密度不大的情况下，布置成枝状。在中压管网与低压管网间建设多座中、低压调压站，在工业区内设局部专用调压站。

	5
	管网走向及敷设规划
	燃气管网布置在道路西侧、北侧。地下埋设地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距，地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距，地下燃气管道埋设的最小覆土深度应严格按《城镇燃气设计规范》（GB50028-2020）中的要求执行。


现状：园区燃气主气源为管道天然气，气源来自中石油“陕京24号线井陉矿区门站”，门站位于井陉矿区横涧乡刘赵村东，供气能力50万m3/d。井陉矿区现状供气管网总长47千米，主管道管径为DN350。目前天然气管道已接入石钢片区和丰达片区，尚未接入天汇片区和融合片区，可以满足园区企业用气需求。
本项目加热炉、回火炉采用电加热，不涉及使用天然气。
2、规划环评结论符合性分析
项目与《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030年）环境影响报告书》主要结论的符合性分析见表1-6。
表1-6  本项目与规划环评主要结论的相符性
	序号
	园区环评批复要求
	本项目情况
	相符性

	1
	大气环境影响评价结论：本次规划实施后，在入区企业严格按照环评建议提出的要求，采取完善的环境治理措施的前提下，落实规划提出的削减措施的前提下，对区域环境空气的影响程度在可接受范围之内。
	本项目废气采取可行的治理措施后，达标排放，对区域环境空气的影响程度较小，在可接受范围之内。
	符合

	2
	地表水环境影响评价结论：园区规划实施后，矿区绿洁污水处理厂处理后废水中COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷排放浓度满足《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1中重点控制区排放限值、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1冷却用水标准和《农田灌溉水质标准》（GB/5084-2021）标准要求，部分回用于河钢集团石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司内部生产、杏花沟生态补水、城市道路洒扫降尘、城市绿化，剩余中水排入长岗沟，进行生态补水。根据《石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司环境影响报告书》，矿区绿洁污水处理厂污水处理后外排可行。另外，本次评价提出了入区企业和园区污水处理厂事故状态下的防范措施，保证事故工况下不会对区域地表水产生污染影响。综上分析，本次规划实施后对区域地表水环境影响可接受。
	本项目生产废水全部
回用不外排，生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走。不会对区域地表水产生污染影响。
	符合

	3
	地下水环境影响评价结论：园区内企业在严格落实防渗措施，建立健全地下水水质监测系统，突发事件预警预报系统和事故应急防范措施的基础上，园区内企业对地下水环境影响较小。因此在强化管理切实落实各项环保措施的前提下，从地下水保护的角度分析，本评价认为该园区规划是可行的。
	本项目采取分区防渗
措施，不会对地下水环境造成影响。
	符合

	4
	声环境影响评价结论：根据园区规划布局和预测结果可知，园区规划道路全部建成通车后，高速路的交通噪声40m以内区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））要求；省道及规划其他主、次干道的交通噪声20m以外区域声环境满足（GB3096-2008）3类区标准（昼间65B（A）、夜间55dB（A））要求。规划的实施不会改变区域声环境功能，满足环境质量底线要求。
	本项目噪声主要为生
产设备、风机、泵类等产生的噪声，通过采取选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声符合3类标准要求，不会改变区域声环境功能。
	符合

	5
	固体废物影响评价结论：园区产生的生活垃圾全部进行无害化处置；一般工业固体废物全部回收利用或外售综合利用；危险废物委托有资质单位进行处理处置。在落实本评价提出的固体废物处置措施的情况下，园区产生的固体废物可全部综合利用或妥善处置，不会对区域环境产生明显不良影响。
	本项目生活垃圾采用
垃圾桶收集后，由环卫部门定期清理统一进行无害化处置；一般工业固体废物全部综合利用；危险废物即产即清、交有资质的单位处理。因此，不会对区域环境产生明显不良影响。
	符合

	6
	土壤环境影响评价结论根据分析可知，在非正常状况下，园区储罐泄漏、污水处理站泄漏、焦炭吸附池泄漏均会对土壤造成一定影响。因此规划区内企业应严格实行分区防渗的要求，对各类储罐做好检漏工作，发生事故后及时清理污染土壤。各企业在严格落实分区防渗和应急处置等措施的前提下，土壤环境影响可接受。
	本项目采取分区防
渗措施，做好检漏工
作，土壤环境影响可接受。
	符合

	7
	生态环境影响评价结论：规划实施后，对工业园区内土地利用类型有一定影响，园区内耕地被完全破坏转换为工业用地，园区内城镇生态系统面积有所增加，园区的建设虽会导致园区土地利用类型发生变化，但不影响评价区范围内主导土地利用类型，不会导致评价区范围内生态功能改变，对区域生态系统影响可接受。
	本项目占地属于开发
区规划的工业用地，对区域生态系统影响可接受。
	符合

	8
	环境风险评价结论：规划入区企业通过合理优化园区风险源布局、健全园区环境风险预警体系建设、加强危险化学品仓储运输管理、健全园区风险三级防控体系以及加强区域环境风险联防联控施等风险防范措施的情况下，环境风险可防控控制。同时，园区通过采取项目准入控制措施、工程措施、管理措施、监控措施、修复治理措施多项措施，可避免规划实施后对区域环境产生污染影响。
	本项目优化风险源布
局、按照园区环境风险预警体系建设、加强危险化学品仓储运输管理、健全园区风险三级防控体系以及加强区域环境风险联防联控施等风险防范措施的情况下，环境风险可防控控制。不会对区域环境产生污染影响。
	符合

	9
	总体评价结论：在落实区域削减源以及本评价提出的预防和治理措施的情况下，规划的实施对周围环境影响可接受，不会改变区域环境功能，可满足环境质量底线要求；在充分利用再生水以及加强环保管理的前提下，区域资源环境可以承载规划的实施，不突破水资源、土地资源利用上线；规划范围内不涉及生态保护红线；规划产业空间布局和能源结构相对合理，可以达到相应的环境目标。规划应加强环境保护预防和治理措施，根据本评价提出的分区管控要求、环境影响减缓措施与协同降碳建议，加强园区空间管控，严格控制污染物排放总量，并采纳评价提出的调整建议和相关要求对规划进行优化调整后，河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030年）的实施具有环境合理性和可行性。
	本项目在落实规划环
评和本评价提出的环境保护预防和治理措
施的前提下，符合规划环评总体结论要求。
	符合


2、规划环评审查意见符合性分析
根据河北省生态环境厅《关于河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030年）环境影响报告书的审查意见》冀环环评函〔2025〕1318号，本项目与园区规划环评审查意见的相符性见表1-7。
表1-7  本项目与规划环评审查意见的相符性
	园区环评批复要求
	本项目情况
	相符性

	一、河北石家庄矿区工业园区（以下简称园区）位于石家庄市井陉矿区，为省政府批准设立的省级开发区，批复面积16.25平方公里（城镇开发边界内10.95平方公里、城镇开发边界外5.30平方公里）。你单位编制了《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030年）》（以下简称《规划》），《规划》总面积1775.19公顷，其中省政府批复面积16.25平方公里，并延城镇开发边界内的范围适当外延150.19公顷，设置石钢片区、天汇片区、丰达片区和融合片区4个产业片区以及远景发展区，以特钢上下游、高端装备制造、新材料为主导产业。规划近期至2025年、远期至2030年。《报告书》在梳理园区发展历程、开展环境现状调查和回顾性评价的基础上，分析《规划》与相关规划的协调性，识别《规划》实施的主要资源环境制约因素，预测评价《规划》实施对大气环境、水环境、声环境、土壤环境、生态环境等多方面的影响，开展了碳排放评价、环境风险评价、公众参与等工作，论证《规划》方案的环境合理性，提出《规划》优化调整建议和减缓不良环境影响的对策措施。《报告书》基础资料较翔实，采用的技术路线和方法适当，对主要环境影响的预测分析结果基本合理，提出的《规划》优化调整建议和减缓不良环境影响的对策措施基本可行，评价结论总体可信。
	本项目为其他通用零部件制造、金属表面处理及热处理加工项目，项目年生产钻杆25万吨、车轴37万吨，属于围绕石钢生产的钻杆、车轴，位于园区石钢片区范围内，符合园区产业布局。
	符合

	二、区域为环境空气质量不达标区。园区位于石家庄市岗南、黄壁庄水库集中式饮用水水源保护区准保护区内，规划范围内涉及石家庄市井陉矿区集中式饮用水水源地一级保护区，石家庄市岗南、黄壁庄水库集中式饮用水水源保护区二级保护区、文物保护单位、居住区、南寨水库（I类）、红旗水库（I类）、基本农田等环境保护目标，评价范围内涉及清凉山省级风景名胜区、清凉湾省级湿地公园、矿区主城区、长岗沟（I类）、冶河（I类）生态保护红线（太行山土壤保持水源涵养功能区）等环境保护目标。总体上，区域空间布局、水环境、大气环境、生态环境较敏感。因此，规划实施过程中应依据《报告书》及审查意见，进一步优化《规划》，强化各项环境保护对策和措施的落实，有效预防和减缓对生态环境可能带来的不良影响。
	本项目为配套石钢的钻杆、车轴加工项目，位于园区石钢片区，符合园区产业布局。项目选址位于饮用水水源准保护区，不涉及饮用水水源一级、二级保护区、生态保护红线、风景名胜区及基本农田。项目将严格遵照规划环评报告书及审查意见要求，进一步优化厂区平面布局，针对金属表面处理等高风险工序落实生产废水闭路循环回用、分区防渗、初期雨水及事故废水收集应急措施，严防污染周边Ⅰ类地表水体与饮用水水源保护区；同步完善废气治理，落实大气污染物总量管控，做好噪声、固废及生态保护工作，有效预防和减缓项目建设运营对区域生态环境产生不利影响。在此基础上，项目建设符合规划环评审查意见相关要求。
	符合

	三、对《规划》优化调整和实施过程中的意见（一）落实国家及区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。
（二）推进园区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化园区能源结构、交通运输方式等《规划》内容。
（三）严格空间管控要求，进一步优化园区功能、空间布局。城镇开发边界外区域，在规划期内维持现状不变。教育文化科研区、绿地禁止开展其他无关建设活动，园区规划实施过程中应严格遵守《中华人民共和国文物保护法》相关要求。落实《报告书》提出的空间布局引导和管控要求，优化工业、居住等各类用地的空间分布和产业的梯级布局，严格涉风险源企业管理，确保人居环境安全。
（四）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。强化现有及入区企业污染治理设施及环境管理水平，严格落实《报告书》提出的污染物减排方案及总量管控要求，确保区域环境质量持续改善。强化涉重废水污染治理，电镀工序废水经车间处理达标后全部回用，不外排。严格落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》相关要求。
（五）严格入区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的园区生态环境准入要求及现有企业环境管理要求。园区严禁新增“两高”项目、危险废物集中贮存处置项目及电镀、酸洗、碱洗、磷化等专门从事表面处理的项目入驻，现有钢铁和水泥规模不得增加。不断提高现有及在建企业清洁生产水平，促进园区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。
（六）统筹基础设施建设，严格落实《报告书》提出的建设内容及时限。加快南寨地表水厂建设进度，逐步替代企业自备水井。根据开发利用情况逐步完善再生水管网布局，扩大再生水管网覆盖范围，充分利用再生水资源。园区企业根据行业特点充分利用生产余热为主力热源，天然气、电能等清洁能源为补充，禁止企业自建燃煤供热锅炉。
（七）优化运输方式，落实应急运输响应方案。园区应进一步提高铁路运输及清洁能源汽车比例，减轻运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。
（八）健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。健全完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系；强化园区风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，加强园区与周边敏感区环境风险防范设施建设，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。
	1.项目为石钢配套钻杆、车轴零部件加工项目，选址位于园区石钢规划工业片区；2.项目生产使用电能，为清洁能源，配套节能设施降低能耗；物料运输优先采用新能源车辆；3.项目选址为规划工业用地，不占用科研教育用地、绿地，不涉及文物保护范围；厂区通过合理布局，与居住区保持合理防护距离，强化风险管控；4.本项目符合环境质量底线要求。采取合理可行的污染治理设施，提升环境管理水平。项目不涉及涉重废水，不涉及电镀。不属于需要区域削减的重
点行业；5.项目不属于新增 “两高” 项目，不建设危废集中处置设施；表面处理为自产钻杆、车轴配套工序，不属于独立对外经营的专业表面处理项目，不新增钢铁产能，采用先进工艺提升清洁生产水平，满足园区准入要求，符合本条意见；6.项目用水由园区供水管网提供，厂区无自备水井；项目生产生活均采用电加热，不涉及自建燃煤供热锅炉；7.本项目运营期优化运输
方式，落实应急运输响应方案，落实秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应等相关要求；8.本项目建立自行监测计划并严格落实，落实园区环境风险防范相关要求。
	符合

	四、拟入区建设项目应加强与规划环评联动，结合规划环评相关要求，做好建设项目环境影响评价工作。加强与规划环评的联动，严格项目生态环境准入条件，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等工作，强化生态环境保护相关措施的落实。规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，建设项目环评相应评价内容可结合实际情况予以适当简化。
	本项目环符合与规划环评联栋的相关规定。
	符合


综上所述，本项目位于河北石家庄矿区工业园区总体发展规划范围内；项目符合工业园区的产业定位和产业布局规划；项目占地符合园区土地利用规划；园区公共基础设施满足项目建设需求；项目符合园区规划、规划环评结论及审查意见要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
（1）对照《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规（2025）466号）中相关规定，项目不属于禁止准入类项目，符合要求；
（2）对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类建设项目，符合要求；
（3）项目已于2026年7月10日在石家庄市井陉矿区数据和政务服务局进行备案，备案文号为：矿数政投资备字〔2026〕58号。
综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策。
2、选址合理性分析
（1）项目位于河北省石家庄市井陉矿区世纪大道以北，石钢路以西。厂区东侧隔路为河北受成新材料科技有限公司，南侧为河北庆晟精密机械制造有限公司，西侧为空地和养殖场，北侧为防洪沟和空地。项目最近敏感点为东南侧810m处的张家井村。
（2）项目厂址所在地交通较为便利，有利于项目原料、产品的运输。建设区内通讯等基础设施配套状况良好，为项目的建设提供了良好的环境。根据不动产权证书，项目土地属于工业用地，符合总体规划要求。
（3）项目用水由园区供水管网提供；项目用电由园区供电管网；项目厂区南侧为道路，直线距离世纪大道175m，交通便利。
（4）项目建成后，废气采取合理措施后均达标排放，固废均合理处置，对周围环境影响较小。
综上所述，项目选址合理。
3、项目与水源保护区相关规定符合性分析
根据《河北省城市集中式饮用水水源保护区划分》，项目占地位于集中式饮用水水源地准保护区内。
按照《中华人民共和国生态环境法典》（主席令第七十号，2026‑08‑15 施行）第三百一十七条规定：“国家建立健全饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区”。
[bookmark: _GoBack]按照《中华人民共和国生态环境法典》（主席令第七十号，2026‑08‑15 施行）第三百二十一条规定：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”。
《河北省水污染防治条例》（2018年5月31日修订）中第十七条规定：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”，第十八条规定：“禁止在饮用水水源保护区内设置排污口”。
《石家庄市岗南、黄壁庄水库水源污染防治条例》第十四条规定：“在两库饮用水水源二级保护区和准保护区内建设其它项目，建设单位应当向县级以上人民政府环境保护行政主管部门报送环境影响评价文件，未经批准的，不得兴建”。
项目为新建项目。本项目淬火、回火冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走，无废水外排，不属于对水体污染严重的项目，对周边地表水体产生影响较小。项目目前办理环境影响评价手续，环境影响报告表批准后方可建设。
综上，项目符合集中式饮用水水源地准保护区内的相关要求。
4、“三线一单”符合性分析
“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析见表1-8。
表1-8    “三线一单”符合性分析表
	内容
	本项目
	结论

	生态保护红线
	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
	项目位于河北省石家庄市井陉矿区世纪大道以北，石钢路以西，不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。
	符合

	环境质量底线
	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
	①环境空气：项目所在区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；根据区域削减方案，空气质量将逐渐好转。
②水环境：项目无废水外排，不会对区域周围水环境产生明显影响。
③声环境：项目所在区域为3类声环境功能区。声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。根据预测，项目噪声采取措施后，达标排放。
④土壤环境：项目物料全部在原料库内暂存，车间采取分区防渗措施，不存在地表漫流和垂直入渗的污染途径。项目固废均得到合理处置，不会突破土壤环境质量底线。
	符合

	资源利用上线
	资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
	项目用水、用电均由园区供水管网及园区供电管网，不新增占地，项目建设不会突破资源上限。
	符合

	环境准入负面清单
	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
	项目符合国家及地方相关产业政策要求，不属于高污染项目，未被列入国家环境准入负面清单，不在有关环境政策规定的准入负面清单内。
	符合


《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030）环境影响报告书》中提出的园区环境准入及负面清单见下表。
[bookmark: _Hlk520472464]表1-9   本项目与园区环境准入及负面清单符合性分析表
	园区环境准入负面清单内容
	本项目情况
	符合性

	产业及政策准入管理要求
	1.禁止“两高”项目入驻，园区钢铁行业不得突破现状产能规模（年产钢坯200万吨、年产钢材192万吨）；水泥行业不得突破现状产能规模（年产水泥熟料240万吨，年产水泥151万吨）；
2.禁止建设电镀、酸洗、碱洗、磷化等专门从事表面处理的建设项目；
3.禁止建设镍氢电池、铅蓄电池、锌锰电池制造项目；
4.严格落实《工业和信息化部 国家发展和改革委员会 生态环境部关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通装〔2023〕40号）相关要求，严格落实主要污染物排放总量控制、能源消耗总量和强度调控制度，坚决遏制不符合要求的项目盲目发展和低水平重复建设，防止产能盲目扩张，合理选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭；
5.禁止建设与园区产业无关联的废弃资源综合利用项目，与园区特种钢、高端装备制造、新材料等产业相关联的、利于形成园区循环经济产业链的项目方可入园；
6.禁止建设集中收集、贮存、利用、处置危险废物项目。
	1、本项目属于通用设备制造业和金属表面处理及热处理加工，不属于水泥行业，项目不涉及钢铁产能；项目不属于“两高”项目；
2、本项目工艺涉及修磨，但不属于专门从事表面处理的建设项目；
3、项目不属于电池制造项目；
4、项目属于通用设备制造业和金属表面处理及热处理加工，不涉及钢铁产能，不涉及钢坯钢锭生产，不属于铸造和锻压行业；
5、项目年生产钻杆25万吨、车轴37万吨，属于围绕石钢生产的钻杆、车轴，符合园区规划；
6、项目不属于危险废物集中收集、贮存、利用、处置项目。
	符合要求

	空间布局约束
	1.规划范围内城镇开发边界外的区域维持现状不变；基本农田范围未经依法调整，需按照《基本农田保护条例》对上述区域进行严格保护，园区规划建设一律不得占用；
2.禁止在公园绿地、广场绿地等规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动，禁止占用公路用地红线；
3.将现状村庄和规划居住区作为环境敏感点予以保护，合理控制周边建设项目布局，根据不同的区位特点进行差别化管控；
4.清凉湾湿地公园周边禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾和其他破坏湿地及其生态功能的活动；
5.禁止建设集中收集、利用、处置易溶性、有毒有害废弃物的暂存和转运设施；
6.入区项目应做好选址可行性分析，地下岩溶区不宜布设水污染较重构建筑物及设备设施。如若工程无法避让，应在基础施工阶段对地基进行防渗处理。同时该区域涉水设备设施应采取“可视化”措施，并严格防渗，加强跟踪监测频次，最大可能的减少对区域地下水的污染影响；
7.污染企业退出的遗留污染宗地：园区内退出的遗留宗地应当按照《污染地块土壤环境管理办法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》开展土壤和地下水环境初步调查，编制调查报告。土壤和地下水环境初步调查发现该重点单位用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，应当开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。
	1、项目占地为工业用地，位于规划的城镇开发边界内，不占用基本农田；
2、项目用地不属于绿地、公路用地；
3、项目周边调查范围内不涉及村庄和规划居住区；
4、本项目距离清凉湾 湿 地 公 园 约2835m，不会破坏湿地及其生态功能；
5、项目不涉及建设收集、利用、处置易溶性、有毒有害废弃物的暂存和转运设施；
6、本项目不在地下岩溶区内；
7、项目占地不涉及污染企业退出的遗留污染宗地。
	符合要求

	污染物排放管控
	1、入区项目需满足建设项目污染物排放总量控制要求，重点行业建设项目按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知（环办环评〔2020〕36号）》要求，严格落实区域主要污染物削减方案；
2.入区项目污染物排放必须满足国家、河北省、石家庄市等规定的标准要求，排放指标必须满足清洁生产指标要求（如有）；
3.固体废物零排放，其中危险废物收集、贮存、运输、处置、利用等须满足《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》等国家、地方相关法律法规、技术规范、标准要求；
4.入区企业生产废水经处理后全部回用，不外排；
5.新建具有绩效评级要求的涉气入区建设项目，应达到B级及以上水平；
6.严格落实区域减排方案，开发区污染物排放量不得突破允许排放量：颗粒物459.538t/a、二氧化硫120.165t/a、氮氧化物617.954t/a、VOCs17.332t/a；存量源削减量：颗粒物72.348t/a、二氧化硫3.721t/a、氮氧化物166.783t/a、VOCs2.017t/a；新增源控制量：颗粒物34.307t/a、二氧化硫1.804t/a、氮氧化物29.005t/a、VOCs3.349t/a；
7.园区废水污染物允许排放量（排入集中污水处理厂）：COD9.928t/a、氨氮0.496t/a。
8.碳排放及强度：碳排放量401.29万t/a、碳排放强度1.38t/万元产值。
	1.项目满足建设项目污染物排放总量控制要求，项目不属于环办环评〔2020〕36号文中“生态环境部和省级生态环境主管部门、市级生态环境主管部门审批的编制环境影响报告书的石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业新增主要污染物排放量的建设项目”。项目区域颗粒物、臭氧超标，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物均按倍量削减。
2.本项目污染物排放满足国家及地方标准要求。
3.本项目固体废物零排放。
4.本项目生产废水全部回用，不外排。
5.项目涉及通用设备制造业和金属表面处理及热处理加工，符合项目满足《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》（冀气领办〔2019〕92号文）中金属表面处理及热加工B级要求；详见表1-15项目与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》（冀气领办〔2019〕92号文）中金属表面处理及热加工符合性分析一览表；
6.项目颗粒物预测排放量为 2.619t/a；排放总量控制指标建议值为颗粒物：86.4t/a，排放量均在控制范围内。
7.本项目无废水外排。
8. 项 目 碳 排 放 量2175.6t/a、碳排放强度0.004t/万元产值。
	符合要求

	环境风险防控
	1.重点监管企业和园区周边土壤和地下水环境污染风险防控：定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物；
2.加强园区与周边敏感区环境风险防范设施建设；
3.对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求。
5.实施“三级防控”措施，将事故废水严格控制在一定区域范围内。各入区涉水企业设置废水事故池，事故状态下废水送事故池存放，待废水处理站事故消除后，将事故池废水送废水站处理，不得排入外环境。
6.危险废物全过程监管：产生危险废物的单位，按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，并执行排污许可管理制度的规定，危废贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求规范建设。
7.建设用地风险管控和修复：用途变更为“一住两公”地块、腾退工矿企业用地、土壤污染重点监管单位在终止生产经营活动前应依法开展开展土壤和地下水环境初步调查，编制调查报告。土壤和地下水环境初步调查发现该重点单位用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，应当开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。对于拟开发利用的关停搬迁企业场地，未按有关规定开展场地环境调查及风险评估的、未明确治理修复责任主体的，禁止进行土地流转；污染场地未经治理修复的，禁止开工建设与治理修复无关的任何项目。对暂不开发利用的关停搬迁企业场地，要督促责任人采取隔离等措施，防止污染扩散。
	1.本项目不涉及重金属和持久性有机污染物。
2.本项目距离周边敏感区较远，环境风险影响很小。
3.项目风险防控措施满足园区规划提出的环境风险管理要求。
4.本项目废水全部回用于生产，不外排，设废水收集池，事故状态下废水不外排。
5.项目危险废物不暂存，即产即清，委托有资质的单位处理，承诺按照国家有关规定制定危险废物管理计划。
6.不涉及。
	符合要求

	资源开发利用要求
	1.入区项目资源和能源消耗量应满足开发区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线：能源利用上线：煤炭用量39.67万t/a：天然气用量为4102.91万m3/a；水资源利用上线：新水量为432.945万m3/a；土地利用上线：工业用地面积864.20hm2。
2.不断优化能源消费结构，优先利用区域集中供热和工业余热资源，禁止建设分散燃煤供热设施。
3.加快推进水源切换，现有拥有合法手续的自备水井给予保留备用，南寨地表水厂建成后，园区内自备水井进行封井；封井前，开发区现有企业应严格落实取水许可制度，不得突破地下水取水许可量。
	1.项目资源和能源消耗量满足开发区划定的主要资源能源可开发利用总量上线。
2.本项目生产采用电加热，采暖季制冷均采用电能，不涉及燃煤供热设施。
3.本项目用水由园区供水管网，不涉及地下水取水。
	符合要求

	园区石钢片区生态环境准入清单
	空间布局约束
	1.将位于水土保持和水源涵养一般生态空间部分划为优先保护区域，严格按照水土保持和水源涵养的管控要求进行开发建设。
2.入区项目选址还应尽量避开采空区、塌陷影响区，若确需在采空区、塌陷影响区内进行工程建设，建设前要做好采空区的勘察和评估工作，优化建设场地平面布置，结合采空区分布情况，重点优化废水污染源的布置。
3.居住用地、教育用地50米范围内布局办公区、仓储区或机械加工区，50~100m范围内禁止新上涉及表面处理工序的重污染项目；新增涉及喷涂工序的生产企业通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料降低有机废气排放，使用涂料应满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》；采用《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》附录A 表面处理（涂装）排污单位中可行技术，禁止使用单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs废气处理技术。
4.临近居住区和教育区一侧（道路除外）布设20m绿化带减缓对其的影响。
5.清凉湾湿地公园周边禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾和其他破坏湿地及其生态功能的活动。
6.本评价要求工业园区入区企业进行工程建设前必须进行地质灾害评估和采取防治措施，入区企业根据地质情况，优化用地布局，存在环境风险的生产单元避让采空区。规划期间加强对地面沉降的监测，发现问题及时处理。
	1.项目不涉及该优先保护区域，落实水土保持、防渗防污染措施，符合要求；2.项目尽量避开采空塌陷区，建设前开展地质勘察评估，风险源单元避开高风险地段，符合要求；3.项目附近无居住用地及教育用地，不涉及表面处理（涂装）；4.不涉及；5.项目不在湿地公园周边倾倒废弃物，固废危废全部合规处置，符合要求；6.项目建设前开展地质灾害评估，风险单元避让采空区，配合园区沉降监测，符合要求。
	符合要求

	
	污染物排放管控
	1.重点关注挥发性有机物排放管控，禁止使用高VOCs含量涂料或胶粘剂。挥发性有机物治理工艺禁止采用低温等离子、光氧化/催化、劣质活性炭吸附、喷淋吸收等单一低效治理技术；采用活性炭吸附工艺的应满足《石家庄市涉VOCs企业活性炭吸附脱附技术指南》的要求；
2.入区企业生产废水经处理后全部回用，不外排。生活污水经收集后排入贾庄污水处理厂或矿区绿洁污水处理厂处理，不得向向环境水体直接排放污水。
3.入区企业要达到清洁生产二级水平，使用天然气等清洁能源，加大大气污染物的治理力度，减少大气污染物的排放，最大限度减轻对清凉山风景名胜区的影响。
	1.项目不涉及挥发性有机物产生；2.项目无废水外排；3.项目为钻杆、车轴零部件加工项目，工序包括修磨、剥皮、调质、切削，无电镀、无喷涂。目前国家尚未发布清洁生产评价指标体系，项目调质采用电能，属于清洁能源；修磨废气配套布袋除尘器，对环境影响较小。
	符合要求

	
	环境风险防控
	1.结合道路绿化、居住区绿地布置，合理布置涉及风险物质的生产单元，涉重大危险源生产装置和储罐区的项目不得紧邻居住区布局。加强重大危险源企业环境风险管理。
	本项目涉及风险物质的单元主要为润滑油、切削液使用工位；项目不设置危险废物贮存间，产生的危险废物即产即清。本项目不存在重大危险源生产装置、储罐区，不涉及重大危险源。
项目在总图布置时，结合厂区道路绿化、绿地隔离，将润滑油、切削液使用等涉风险物质生产单元布置于厂区远离居住区一侧，与居住区之间利用道路、厂区绿化形成隔离缓冲，未紧邻居住区布局。生产过程产生的含油废切削液、废润滑油等危险废物产生后及时委托有资质单位转运处置，即产即清，厂内不设置危废暂存场所，从源头消除危险废物贮存环境风险；同时对润滑油、切削液使用区域设置防渗、防泄漏收集设施，防范物料跑冒滴漏造成土壤及地下水污染。落实上述布局及风险管控措施后，项目符合本条管控要求。
	符合要求

	
	资源利用效率
	1.加快生活污水及再生水管网建设，提高污水收集率和再生水的回用率，减轻对地表水利用的压力；
2.根据行业特点充分利用生产余热为主力热源，电能等清洁能源为补充。
	1.项目无废水外排；2.项目生产采用电加热，不涉及生产余热。
	符合要求


由上表可知，本项目符合《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030）环境影响报告书》中提出的园区环境准入及负面清单要求。











项目与石家庄市环境管控单元分布图位置见下：
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项目位置








图1-1   园区（石钢片区）分区管控图
4、项目与《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析
项目位于河北省石家庄市井陉矿区世纪大道以北，石钢路以西，根据2024年4月28日更新的《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》及河北省环评预约挂号服务平台-三线一单查询，石家庄市、井陉矿区重点管控单元生态环境准入清单如下：
表1-10  石家庄市生态环境准入清单（2023年版）（节选）
	全市生态环境准入综合管控要求

	重点区域
	管控策略
	项目情况
	是否符合相关要求

	全市域
	1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。
2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。
	1、项目不属于“两高”项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，项目已在石家庄市井陉矿区数据和政务服务局备案，符合国家、地方产业政策；
2、项目位于河北省石家庄市井陉矿区世纪大道以北，石钢路以西，石家庄矿区工业园区的石钢片区规划范围内，符合园区产业定位。
	是

	地下水重点管控区
	落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点管控区和生态用水补给区的管控。
	项目用水由园区供水管网提供，不开采地下水。
	是

	全市生态空间总体管控要求

	属性
	管控
	管控要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	生态保护
红线
	空间布局
约束
	禁止开发
建设活动
的要求
	1、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。
2、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设
活动，法律法规另有规定的，从其规定。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用
水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。
	1、项目位于河北省石家庄市井陉矿区世纪大道以北，石钢路以西，不在生态保护红线范围内，不涉及生态红线内各类开发活动，不改变生态红线用途。
2、项目不在生态保护红线范围内，不在自然保护地核心保护区范围内，不涉及保护区人为、开发性、生产性建设活动。
	是

	
	
	有限人为
活动

	1、自然保护地核心区外，在符合法律法规的情况下，除国家重大战略外，仅允许以下对
生态功能不造成破坏的有限人为活动。①管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。②原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。③经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。④按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。⑤不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。⑥必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。⑦地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。⑧依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。⑨根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。⑩法律法规规定允许的其他人为活动。
2、对审批中发现涉及生态保护红线和相关法定保护区的输气管线、铁路等线性项目，指导督促项目优化调整选线、主动避让；确实无法避让的，要求建设单位采取无害化穿（跨）越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。
3、涉及饮用水水源地保护区的区域，还应严格执行《水污染防治法》《集中式饮用水水
源地规范化建设环境保护技术要求（HJ773-2015）》相关要求。
	1.项目不在自然保护地核心保护区范围内，不涉及保护区有限人为活动。
2、项目不在生态保护红线范围内，不属于输气管线、铁路等线性项目。
3、项目选址位于饮用水水源准保护区，不涉及饮用水水源一级、二级保护区；本项目淬火、回火冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走，无废水外排，不属于对水体污染严重的项目，对周边地表水体产生影响较小。
	是

	一般生态空间
	总体要求
	空间布局约束
	①严格矿产资源开发与管控，矿产开发管控依照《河北省加强矿产资源开发管控十条措
施》、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强矿产开发管控保护生态环境的决定》等相关文件要求执行。
②涉及饮用水水源地保护区的，水环境总体管控要求中饮用水水源地保护区相关要求进行管控。
	1、 项目不涉及矿产资源开发。
2、 项目选址位于饮用水水源准保护区，不涉及饮用水水源一级、二级保护区；本项目淬火、回火冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走，无废水外排，不属于对水体污染严重的项目，对周边地表水体产生影响较小。
	是

	全市水环境总体管控要求

	分类
	管控类型
	管控要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	饮用水水源地保护区
	空间布局约束
	1、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
2、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内 从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
3、禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。
4、禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
5、县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。
	项目选址位于饮用水水源准保护区，不涉及饮用水水源一级、二级保护区；本项目淬火、回火冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走，无废水外排，不属于对水体污染严重的项目。
	是

	大气环境总体准入要求

	管控类型
	准入要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	空间布局约束
	1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。
2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。
3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。
4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。
5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。
6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。
7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油（醇基燃料）锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。
8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。
	1.项目不属于钢铁、焦化等行业，不属于高耗能高排放低水平项目；
2.项目不属于重点行业。
3.项目不属于高耗能、高排放项目，不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等新增产能项目。
4.项目位于河北省石家庄市井陉矿区世纪大道以北，石钢路以西，不在城区范围内。
5.项目不属于新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。
6.项目不涉及工业炉窑使用。
7.项目不涉及锅炉使用。
8.项目不涉及煤炭、重油、渣油等高污染燃料的使用，项目生产均采用电能，不涉及二氧化硫、氮氧化物的排放。
	是

	污染物排放管控
	1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）相关要求。
2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。
3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》GB/T 38597-2020），开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。
4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。
5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。
6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。
7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。
8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。
9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
	1.项目不属于重点行业。
2.项目不涉及工业炉窑使用。
3.项目不涉及涂料。
4.项目不属于所列行业。
5.不涉及。
6.项目施工期间通过定期洒水、设置围挡等措施降低施工期间扬尘对周围环境的影响，且施工期较短，随着施工期的结束，施工扬尘影响也将结束。
7.项目不涉及散煤使用，不涉及秸秆、垃圾露天焚烧。
8.项目不属于钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业，产生的污染物经采取措施后达标排放。
9.项目不涉及煤、石油焦、重油等为燃料的使用，项目生产采用电加热。
	是

	环境风险防控
	强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。
	项目不涉及有毒有害化学物质使用，不属于石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控，项目要求待企业取得批复后，根据要求，成立应急组织机构，定期开展应急演练。
	是

	全市土壤环境总体管控要求

	属性
	管控要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	建设用地风险管控和
修复
	1、依法推进建设用地土壤状况调查评估。以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。
2、对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估。
3、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。
4、风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。
5、各县（市、区）在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途。
6、严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	1.项目位于河北省石家庄市井陉矿区世纪大道以北，石钢路以西，根据不动产权证书，项目土地属于工业用地，符合用地规划要求。项目不涉及土地用途变更情况，不涉及土壤环境状况调查评估。同时，项目采取分区防渗措施项目固废合理处置，正常生产情况下，项目对厂区及附近土壤环境的影响较小。
2.项目不涉及土地用途变更情况，不涉及土壤环境状况调查评估。
3.项目不涉及土壤环境状况调查评估，不涉及土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块。
4.项目不涉及需要实施修复的地块。
5.本项目不涉及土地用途变更，在确定用地用途时充分考虑了建设用地土壤污染环境风险，项目土壤环境影响潜势极低，建设不会引发原有土壤环境污染问题，符合 “各县（市、区）在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途” 的要求。
6.项目不涉及需要实施修复的地块。
	是

	全市自然资源总体管控要求

	要素
	管控类型
	管控要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	水资源
	一般管控区
	1、严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。
2、地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。
	项目用水由园区供水管网提供，不开采地下水。
	是

	能源
	高污染燃料禁燃区
	1、禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、
脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。
3、禁燃区内禁止原煤散烧。
4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。
	1.项目采用电能，不涉及煤炭、重油、渣油等高污染燃料的使用。2.项目不涉及高污染燃料销售、使用；3.项目不涉及原煤散烧；4.项目采用电能，满足禁燃区范围和管理要求。
	是

	
	一般管控区
	1、强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。
2、以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导，完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。
3、控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实施散煤替代。
4、深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。
	项目生产采用电加热，职工日常办公供暖由空调提供，来源为电能，不涉及煤炭使用情况。
	是

	全市产业布局总体管控要求

	分类
	管控要求
	项目情况
	是否符合相关要求

	产业总体布局要求
	1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。
2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。
4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。
5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。
6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）执行。
8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。
9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。
10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。
12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。
13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。
14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价（跟踪评价）工作，实现规划环评“一本制”。
	1.位于河北石家庄矿区工业园区总体发展规划范围内，符合规划环评要求。
2.项目不涉及煤炭的使用。
3.项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止类项目，为《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目，符合相关要求。
4.项目不属于“高污染、高环境风险”产品加工项目，不属于城市工业企业。
5.项目不占用河库管理范围。
6.项目不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业，项目不涉及含VOCs物料的使用。
7.项目不涉及锅炉使用。
8.项目不属于有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。
9.项目用水由园区供水管网提供，不开采地下水。
10.项目不涉及重金属。
11.项目不属于《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》中禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。
12.本项目生产全过程均在密闭车间内进行，加强有组织收集，有效减少无组织污染物排放，实现绿色管理与绿色生产。项目符合国家及地方关于实施制造业绿色改造、推进绿色制造体系建设的相关要求：项目通过采用密闭化、集约化生产方式，提升工艺技术与装备水平，践行绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产；生产过程推行清洁生产，从源头减少资源消耗与污染物产生，不属于高耗能、高排放行业，未纳入强制性清洁生产审核重点行业名录。项目建设与运营符合大力发展节能环保、清洁生产产业的政策导向，符合全面推行清洁生产、推进制造业绿色低碳发展的总体要求，有利于构建绿色制造体系，与区域制造业绿色改造、绿色发展示范工程的政策方向保持一致。
13.项目不属于两高项目。
14.项目满足园区规划环评要求。
	是

	项目入园准入要求
	1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》（冀政办字〔2021〕122号）相关要求执行。
2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。
3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。
4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。
	本项目不属于造纸、
焦化、氮肥、有色金
属、印染、原料药制
造、皮革、农药、电
镀、钢铁、石灰、平
板玻璃、石化、化工
等高污染工业项目。
项目位于河北石家庄矿区工业园区，满
足园区规划环评要
求。
	是


表1-11  井陉矿区生态环境准入清单
	县（市、区）
	单元
类别
	环境要素类别
	维度
	管控措施
	项目情况
	是否符合相关要求

	井陉矿区
	重点管控单元3（ZH13010720019）
	水环境工业污染重
点管控区、大气环境
高排放重点管控区、
河北石家庄矿区工
业园区
(西区)
	空间布局约束
	1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。
2、严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。
	1.本项目满足国家、地方最新产业目录准入要求。
2.本项目满足最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求。
	是

	
	
	
	污染物排放管控
	1、涉挥发性有机物企业排放标准执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/2322-2016)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)等相关标准要求。
2、新(改、扩)建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)排放限值。
	本项目淬火、回火冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走，无废水外排，项目废水不直接向环境水体排放污染物
	是

	
	
	
	环境风险防控
	1、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。
	/
	/

	
	
	
	资源利用效率
	1、提高区域中水使用比例。
2、鼓励开展余热利用，提高能源利用效率。
	本项目淬火、回火冷却水循环使用不外排；项目生产生活均采用电能。
	是


综上所述，项目符合《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》的相关要求。
5、与环境管理政策符合性分析
项目与环境管理政策符合性分析见下表：
表1-12    与环境管理政策符合性分析一览表
	环保政策
	政策要求
	项目情况
	符合性

	国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知
	（二）重点区域京津冀及周边地区。包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区和辛集、定州市，山东省济南、淄博、枣庄、东营、潍坊、济宁、泰安、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、商丘、周口市以及济源市
	项目位于河北省石家庄市井陉矿区，属于京津冀及周边地区重点区域
	符合

	
	（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。符合国家产业政策、生态环境分区管控方案
	符合

	
	（十五）加快提升机动车清洁化水平。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车比例不低于80%；加快淘汰采用稀薄燃烧技术的燃气货车。推动山西省、内蒙古自治区、陕西省打造清洁运输先行引领区，培育一批清洁运输企业。在火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥等行业和物流园区推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。力争到2025年，重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。
强化新生产货车监督抽查，实现系族全覆盖。加强重型货车路检路查和入户检查。全面实施汽车排放检验与维护制度和机动车排放召回制度，强化对年检机构的监管执法。鼓励重点区域城市开展燃油蒸发排放控制检测。
	本项目不属于火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥等行业；项目的原辅材料、产品由物流公司运输，要求使用的运输车辆符合要求。
	符合

	石家庄市人民政府关于印发《石家庄市大气环境质量限期达标规划》（石政发〔2025〕11号）
	1.严格环境准入
严格落实生态环境分区管控。强化生态环境分区管控的刚性约束和政策引领作用，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。按照《石家庄市生态环境准入清单》要求，严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。
严控“两高”项目准入。全市不再新增钢铁（含铸造用生铁）、焦化、水泥熟料（超出产能进行产能置换除外）、平板玻璃、电解铝、氧化铝（含氢氧化铝）、煤化工产能。严格执行重点行业产能减量或等量置换相关规定。对本地新、改、扩建项目排放的颗粒物、SO2、NOx、VOCs实行两倍削减替代。建设项目为高架源的，污染物替代指标应来源于高架源。
	项目为零部件加工制造项目，满足《石家庄市生态环境准入清单》要求，不涉及生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目；项目不属于“两高”项目，不涉及新增钢铁（含铸造用生铁）、焦化、水泥熟料（超出产能进行产能置换除外）、平板玻璃、电解铝、氧化铝（含氢氧化铝）、煤化工产能；不属于重点行业，不涉及产能减量或等量置换
	符合

	
	14.推进非道路移动机械清洁发展
重点行业企业、工业园区、产业集群、物流园区、施工工地、矿山等新增或更新的内部车辆和非道路移动机械原则上采用新能源，无对应新能源产品的，鼓励满足国四及以上排放标准。机场新增作业车辆和非道路移动机械应电尽电。到2027年，力争全市建成区使用国四或新能源非道路移动机械，煤炭（开采、洗选等）、钢铁、火电、水泥（含粉磨站）、有色等重点行业内部作业车辆和机械更新为新能源，无对应新能源产品的，鼓励满足国四及以上排放标准。到2030年，力争全市工矿企业内部作业车辆和机械更新为新能源，无对应新能源产品的，鼓励满足国四及以上排放标准。持续推进工程机械和农业机械清洁化替代。
	项目使用国四及以上排放标准铲车，为清洁化运输
	符合

	《河北省大气污染防治条例》
	第十七条、县级以上人民政府应当统筹考虑区域环境资源承载能力，合理确定重点产业和能源结构，制定和推行有利于大气污染防治的经济政策，促进污染企业进行技术改造与产业升级。
第十八条、县级以上人民政府应当优化产业布局，逐步将钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等重污染企业搬出城市建成区和生态红线控制区。在完成落实技术改造措施和达到排放污染防治标准要求后，迁入工业园区。
	项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等重污染企业。项目位于河北石家庄矿区工业园区内。
	符合

	
	第十五条、本省实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。省人民政府结合经济社会发展水平、环境质量状况、产业结构，将重点大气污染物排放总量控制指标，分解落实到设区的市、县（市）人民政府。设区的市、县（市）人民政府按照公开、公平、公正的原则，将重点大气污染物排放总量控制指标分解落实到排污单位。排污单位不得超过总量控制指标排放大气污染物。
第十六条、本省在严格控制重点大气污染物排放总量、实行排放总量削减计划的前提下，按照有利于总量减少的原则，逐步推行重点大气污染物排污权和碳排放权交易。
	项目不涉及二氧化硫、氮氧化物的排放，不涉及重点大气污染物排放总量，无需进行重点大气污染物排污权和碳排放权交易。
	符合

	
	第十七条、本省实行大气污染物排污许可管理制度。向大气排放工业废气或者有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位，以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证。禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。向大气排放污染物的排污单位，应当按照国家和本省规定，设置大气污染物排放口及其标志。除因发生或者可能发生安全生产事故或者突发环境事件需要通过应急排放通道排放大气污染物外，禁止通过其他排放通道排放大气污染物。
第十八条、向大气排放污染物的重点排污单位，应当按照国家和本省有关规定安装使用大气污染物排放自动监测设备，并与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。重点排污单位不得破坏、损毁或者擅自拆除、闲置大气污染物排放自动监测设备，不得篡改、伪造监测数据。
	项目要求建设完成后，依法取得排污手续。对排入大气的排放口，设置大气污染物排放标志。同时根据检测要求，定期检测。
	符合

	
	第二十九条、根据国家产业政策，严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等工业项目。现有大气重污染工业项目应当按照国家和本省有关规定开展清洁生产审核。
	项目不涉及
	符合

	
	第三十一条、在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的，排污单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和本省规定的排放标准。禁止直接排放有毒有害大气污染物。
	项目不涉及有毒有害大气污染物的排放，项目废气经集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒排放。
	符合

	
	第三十三条、产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。
	项目生产在密闭车间内进行，本评价要求企业按照要求安装、使用污染防治设施；不涉及在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。
	符合

	《河北省水污染防治条例》（河北省第十三届人民代表大会常务委员会公告第4号）
	排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。
	本项目淬火、回火冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走，无废水外排，不会对环境造成污染。
	符合

	《河北省水污染防治工作方案》（冀发〔2015〕28号）
	严格控制高污染、高耗水行业新增产能。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、技改、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。
	项目不属于高污染、高耗水行业，不属于“十大重点行业”。
	符合

	《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）
	严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。
	项目不属于计划中限制行业，不涉及有色金属冶炼、焦化等，项目废气污染物，经过治理措施处理后达标排放，不会对土壤造成严重污染；本项目淬火、回火冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走，无废水外排，不会对土壤造成严重污染；项目固废均合理处置，不会对土壤造成严重污染。且项目分区进行防渗，正常生产情况下，对土壤环境的影响较小。
	符合

	《河北省人民政府办公厅关于进一步加强全省土壤污染防治工作的实施意见》（冀政办字〔2020〕11号）
	开展建设用地调查评估。对土壤状况普查、详查、监测、现场检查等表明有土壤污染风险的建设用地地块，土地使用权人要开展土壤污染状况调查；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前要进行土壤污染状况调查，对污染物含量超过土壤污染风险管控标准的地块，要按规定进行风险评估。2020年6月底前，各县（市、区）政府要组织对未经土壤污染状况调查，已开发利用为住宅、公共管理与公共服务用地的地块进行摸底调查，采取有效措施，确保人居环境安全。
	本项目用地为工业用地、用途未变更、无土壤污染风险、不涉及政策规定的强制调查情形。
	符合

	
	严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更或土地使用权回收、转让的土壤污染状况调查报告，作为不动产登记资料送交当地政府不动产登记机构。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；对未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目；有关部门不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。
	项目所在地块未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录，无需开展土壤污染状况调查。
	符合

	
	规范固体废物处置利用。加强工业固体废物堆存场所环境整治，提升大宗固体废物综合利用能力。统筹区域危险废物利用处置能力建设，严格危险废物经营许可审批。规范和完善医疗废物分类收集处置体系，2020年底前，全省医疗废物集中收集和集中处置率达到100%。全面禁止洋垃圾入境，推进实现固体废物零进口。积极推进雄安新区“无废城市”示范建设。
	项目一般固体废物均合理处置；危险废物即产即清，交由有资质的单位处理，固体废物规范处置。
	符合

	《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14 号）
	（四）加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理
	项目为投产后依法按照要求进行固废台账管理。
	符合

	《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》冀环办字函〔2023〕326号
	沙区范围主要涉及的区域-石家庄：藁城区、行唐县、晋州市、灵寿县、深泽县、无极县、新乐市、赵县、正定县。
	项目位于井陉矿区，不涉及沙区范围
	符合


综上所述，项目符合相关环境管理政策的要求。
6、项目与其他环境管理要求符合性分析
（1）项目与《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）符合性分析
项目与《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）符合性分析见表1-13。
表1-13    项目与《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）符合性分析一览表
	相关内容要求
	项目情况
	符合性

	三、创新引领，推动绿色低碳发展
	（一）统筹推进区域绿色发展。2.建立生态环境分区管控体系。衔接国土空间规划分区和用途管制
要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。
	项目建设符合“三线一单”相关文件要求。
	符合

	
	（二）加快产业绿色转型升级。1.加强宏观治理的环境政策支撑。加强能耗总量和强度双控、煤炭
消费和污染物排放总量控制，强化市场准入约束，抑制高碳投资，严格控制高耗能高排放项目盲目发展。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。依法依规加强节能审查事中事后监管。深化生态环境“放管服”改革，推进环评审批、生态环境监管和监督执法“正面清单”制度化、规范化，持续优化营商环境。2.优化重点行业企业布局。3.推进重点行业绿色转型。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。在电力、钢铁、建材等重点行业实施减污降碳行动，实施全产业链和产品全生命周期降碳减污，打造多维度、全覆盖的绿色低碳产业体系。推动重点行业完成限制类产能装备的升级改造。更好发挥电弧炉短流程炼钢企业绿色低碳、市场调节作用，有序引导电弧炉短流程炼钢发展。依法推进强制性清洁生产审核，行业、园区和产业集群探索开展整体审核。4.实施产业园区和产业集群升级改造。5.提升产业链供应链绿色化水平。6.做大做强环保产业。
	项目使用能源为电能，不涉及煤炭等能源消耗，项目污染物排放满足总量控制指标，项目不属于重点行业；项目不新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能。企业属于其他通用零部件制造、金属表面处理及热处理加工，不属于重点行业企业，项目位于河北省石家庄市井陉矿区世纪大道以北，石钢路以西，占地为工业用地。
	符合

	
	（三）推动能源清洁高效利用。1.调整优化能源供给结构。2.控制煤炭消费总量。3.实施终端用能清洁化替代。
	项目使用能源为电能，为清洁能源，不涉及煤炭能源消耗。
	符合

	四、降碳减排，积极应对气候变化
	（二）控制温室气体排放。1.控制工业二氧化碳排放。2.控制交通领域二氧化碳排放。3.控制建筑领域二氧化碳排放。4.控制非二氧化碳温室气体排放。5.实施温室气体和污染物协同控制。

	项目使用能源为电能，为清洁能源，不涉及煤炭能源消耗。
	符合

	五、精准治理，持续改善环境空气质量
	（二）推进工业领域污染减排。1.推动重点行业深度治理和超低排放。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准。2.深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。……
	项目不涉及超低排放；项目废气经集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒排放。
	符合

	
	（四）实施面源污染治理攻坚。1.强化扬尘精细化管控。建立健全绿色施工标准和扬尘管控体系，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，将绿色施工纳入企业资质评价、生态环境信用评价。加强城市道路低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，实施渣土车密闭运输，完善降尘监测和考评体系。城市裸露地面、粉料类物料堆放及大型煤炭和矿石码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的大型煤炭和矿石码头等干散货码头堆场实施全封闭改造。强化重点时段秸秆禁烧专项整治，完善秸秆焚烧视频监控系统点位建设，基本实现全省涉农区域全覆盖。严格落实矿产资源开采、运输和加工过程防尘、除尘措施，实施矿山生产污染物排放在线监测。
	项目施工期间通过定期洒水、设置围挡等措施降低施工期间扬尘对周围环境的影响，且施工期较短，随着施工期的结束，施工扬尘影响也将结束。
	符合

	六、“三水”统筹，打造良好水生态环境
	（四）强化水污染源头防控。1.强化工业污染减排。实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企
业全面入园进区。新设立和升级的经济技术开发区、高新技术产业开发区等工业园区同步规划建设污水集中处理设施，加快完善工业园区配套管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区污水全收集、全处理。
	本项目淬火、回火冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走，无废水外排
	符合

	八、协同防控，保障土壤地下水环境安全
	（一）强化污染源头防控。1.加强空间布局管控。将土壤和地下水环境要求纳入相关规划。永久基本农田集中区域禁止新建可能造成土壤污染的建设项目。污染地块再开发利用，严格落实规划用途及相应的土壤环境质量要求，科学设定成片污染地块及周边土地开发时序。2.强化工业企业土壤污染风险防控。新（改、扩）建项目涉及有毒
有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查，持续推进耕地周边涉重金属行业企业排查整治。动态更新土壤污染重点监管单位名录，将土壤污染防治义务依法纳入排污许可管理。加强企业拆除活动污染防治监管，落实拆除活动污染防治措施。3.严格控制重金属排放总量。
	项目实施后无生产废水排放，项目实施分区防渗措施，重点防渗区：1#生产车间K≤1.0×10-10cm/s；一般防渗：2#生产车间、3#生产车间、沉淀池其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；简单防渗：办公室、厂区其他区域水泥硬化简单防渗措施，不会对土壤环境、地下水环境造成污染。项目不涉及重金属排放总量。
	符合

	九、防治结合，构建固体废物监管体系。
	（一）规范危险废物环境管理。1.完善危险废物监管体制机制。拓宽部门沟通协作渠道，建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程、全链条式监管体系。完善联席会议制度，促进信息共享。严格落实“网格化”监管，深化网格长、网格监督员、监督执法人员、企业内部监管人员“一长三员”监管机制。建立危险废物环境风险区域联防联控机制。2.加大源头管控力度。严格执行危险废物名录管理制度，动态更新危险废物环境重点监管单位清单。严把涉危险废物工业项目环境准入关，落实工业危险废物排污许可制度。组织危险废物相关企业实施强制性清洁生产审核。鼓励生产者责任延伸，支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备。3.规范危险废物收集转运。推动建立危险废物跨省转移“白名单”制度。开展工业园区危险废物收集转运试点。严格危险废物产生、运输、利用处置转移联单管理，推动转移运输规范化和便捷化。支持危险废物专业收集转运，利用处置单位和社会力量建设区域性收集网点和贮存设施。鼓励在有条件的高校集中区域开展实验室危险废物分类收集和预处理示范项目建设。6.强化危险废物环境风险防控能力。强化对危险废物收集、贮存、处置单位的监管，严防危险废物超期超量贮存。推进智能化视频监控体系建设。在环境风险可控的前提下，鼓励工业企业对产生的危险废物回收再利用处置，开展“点对点”定向利用的危险废物经营许可豁免管理试点。
	项目从产废环节、贮存、转运均全过程把控。项目要求危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中规定进行。
	符合

	
	（三）提高固体废物综合利用水平。2.强化工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。推行生产企业“逆向回收”等模式，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长。加快建设邯郸、唐山国家大宗固体废弃物综合利用基地，推进综合利用产业集聚发展，提升综合利用水平。
	项目建立工业固体废物管理台账，产生的一般固废外售综合利用；项目产生的危险废物建立危险废物管理台账，产生危险废物即产即清，交由有资质单位处置。
	符合


本项目符合《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字[2022]2号）要求。
（2）项目与《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函〔2022〕72号）符合性分析
项目与《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函〔2022〕72号）符合性分析见表1-14。
表1-14    项目与《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函〔2022〕72号）符合性分析一览表
	相关内容要求
	项目情况
	符合性

	三、健全优化开发政策，统筹推动绿色低碳发展（二）着力优化功能布局，加快产业绿色升级严格环境准入门槛，全市禁止钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造（高端或精密铸造项目以及《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励类项目除外）、有色、炭素、钙镁、煤化工、陶瓷、砖瓦等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目和产能置换项目除外）的项目和企业。对搬迁升级改造项目的环境影响评价。应满足规划环评要求，对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行大气污染物排放倍量替代。严格控制新增燃煤项目（产能置换项目除外）建设。
	项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类。
	符合

	三、健全优化开发政策，统筹推动绿色低碳发展（三）加快调整能源结构，打造低碳能源体系加快产业和能源结构调整。聚焦钢铁、建材、石化、化工、装备、医药、纺织、皮革等重点行业，实施传统产业“千企绿色改造”助推“万企转型”加快发展新能源、新材料、新能源汽车等绿色新兴产业。优化工业用能结构，严格控制钢铁、化工、平板玻璃等重点行业主要用煤行业煤炭消费，提升清洁能源消费比重降低煤炭消费总量。鼓励电厂使用高热值煤炭，优化发电方式，进一步控制煤炭消耗。科学论证“以热定电”方案，落实“碳达峰”方案，以年度污染物排放目标任务核定用煤量，有效压减电煤，增加外购电和绿电比例。
	项目不属于钢铁、建材、石化、化工、装备、医药、纺织、皮革等重点行业。
	符合


本项目符合《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》（石政函〔2022〕72号）要求。
（3）项目与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》（冀气领办〔2019〕92号文）符合性分析
项目与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》（冀气领办〔2019〕92号文）中金属表面处理及热加工符合性分析见表1-15。
表1-15    项目与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》（冀气领办〔2019〕92号文）中金属表面处理及热加工符合性分析一览表
	差异化指标
	B级企业
	项目

	能源类型
	热处理加工采用电、天然气
	项目热处理加工采用电能

	污染治理技术及收集技术
	金属表面处理：1.酸碱废气采用喷淋吸收处理工艺，采用pH计控制，实现自动加药，药液液位自动控制；2.油雾废气采用油雾多级回收+VOCs治理技术；VOCs治理采用喷淋、吸附、生物法等两级及以上组合工艺处理；采用活性炭吸附的，按活性炭最大吸附量的90%计算更换周期。3.废气收集系统排风罩（集气罩）设置应符合GB/T16758的规定。
	项目使用新鲜水淬火、回火冷却，不使用淬火油，无油雾产生；

	
	（二）热处理加工：1.除尘采用高效袋式除尘或其他高效过滤式除尘设施；2.热处理炉与锅炉烟气采用低氮燃烧，或源头、过程控制等效技术。
	项目淬火前利用电加热炉加热，回火加热炉也利用电能，加热炉前采用低氮燃烧法；

	
	涂装工序采用喷淋、吸附、生物法等两级及以上组合工艺处理，喷塑采用高效除尘治理技术；采用活性炭吸附的，按活性炭最大吸附量的90%计算更换周期。
	不涉及涂装工序。

	
	（四）废水收集及处理环节：废水储存、处理设施，产生VOCs废气的在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭收集至废气处理设备
	本项目淬火、回火冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走，无废水外排；废水贮存不涉及VOCs废气生。

	排放限值
	1.颗粒物排放限值要求：排放浓度不超过10mg/m3；2.电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超过0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过5mg/m3；NOx排放浓度不超过100mg/m3
	根据预测可知项目颗粒物满足相应标准；项目不涉及电镀生产线。

	
	3.燃气锅炉排放限值要求：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50mg/m3（基准含氧量 3.5%）
	项目不涉及锅炉使用

	
	热处理炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准氧含量：3.5%）（因工艺需要掺入空气供后续干燥、烘干的干燥炉以及非密闭式生产的加热炉、热处理炉、干燥炉按实测浓度计）
	项目加热炉采用电能，无PM、SO2、NOx排放

	无组织管控
	（一）物料储存1.原辅材料分区有序摆放；2.车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门；3.含挥发性有机物物料以及废料（渣、液）应储存在密闭容器，并存放在封闭储存室内；4.车间环境整洁，地面、墙面及设备顶部无积尘，车间无可见烟尘逸散；（二）物料转移与输送5.转移和输送VOCs物料以及VOCs 废料（渣、液）时，应采用密闭管道或密闭容器；6.除尘器卸灰口应采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面；除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输（三）工艺过程7.补漆工序固定工位并配备废气收集设施；8.金属表面处理及热处理工序应在密闭车间内进行，或在封闭车间内采取二次封闭措施，并对工序产生的酸雾、油雾及 VOCs 废气进行密闭收集处理。采用外部罩的，距集气罩开口面最远处的废气无组织排放位置，风速应不低于0.3米/秒；9.厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象
	项目原辅材料在1#车间内东侧分区暂存；车间四面封闭，通道口安装推拉门；项目不涉及含挥发性有机物物料及废料产生；要求车间地面、墙面及设备顶部无积尘，不涉及挥发性有机物；项目除尘器卸灰口采取密闭措施，清灰时利用包装袋收集除尘灰；项目不涉及补漆；热处理工序在密闭设备及密闭车间内，项目加热炉、回火炉采用电能，无废气产生；厂区地面全部硬化，无成片裸露土地。

	监测监控水平
	1.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；2.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备（分表计电），与生态环境部门用电监管平台联网。
	项目建设完成后，严格按照排污许可证进行自行监测，并进行台账记录，并对数据进行保存

	环境管理水平
	环保档案
	1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证及季度、年度执行报告；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。
	项目要求建设完成后进行申领排污许可证，进行竣工环保验收，并根据要求制定环境管理制度、生产设施运行管理规程、废气污染治理设施运行管理规程、台账制度等，厂内配备具备相应的环境管理能力的专职环保人员，按要求进行污染源自行检测，并做好台账记录。

	
	台账记录
	1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；以上记录至少需保存一年。
	

	
	人员配置
	配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力
	

	运输方式
	1.物料、产品公路运输采用国五及以上排放阶段的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于80%，其余使用符合国四排放阶段的载货车辆。2.厂内运输车辆使用国五及以上排放阶段或新能源车辆比例不低于80%，其余达到国四排放标准运输车辆。3.厂内非道路移动机械使用国三及以上排放阶段或新能源机械比例不低于 80%，其余达到国二排放标准
	项目要求建设完成后物料、产品全部使用符合要求运输车辆及运输方式

	运输监管
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账
	项目要求建设完成后按照相关要求建立门禁视频监控系统和电子台账


本项目符合《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》（冀气领办〔2019〕92号文）中金属表面处理及热加工要求。
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[bookmark: _Toc27745]二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目背景和由来
结合市场需求，石家庄市荣驰精密机械制造有限公司拟投资10050.14万元在河北省石家庄市井陉矿区世纪大道以北，石钢路以西建设“零部件加工制造项目”项目建成后年产钻杆25万吨、车轴37万吨。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“三十一、通用设备制造业34-69锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造 342；物料搬运设备制造 343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344；轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、风机、包装等设备制造 346；文化、办公用机械制造 347；通用零部件制造 348；其他通用设备制造业 349-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”、“三十、金属制品业33-67金属表面处理及热处理加工-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制环境影响报告表。石家庄市荣驰精密机械制造有限公司委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘资料收集等工作，并按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。
1、项目基本情况
（1）项目名称：零部件加工制造项目
（2）建设单位：石家庄市荣驰精密机械制造有限公司
（3）项目性质：新建
（4）建设地点及周边关系：本项目位于河北省石家庄市井陉矿区世纪大道以北，石钢路以西，占地为工业用地。项目中心地理坐标为东经114°1′27.681″，北纬38°4′11.002″。厂区东侧隔路为河北受成新材料科技有限公司，南侧为河北庆晟精密机械制造有限公司，西侧为空地和养殖场，北侧为防洪沟和空地。
项目地理位置见附图1，周边关系见附图2；
（5）项目占地：项目占地面积为20621.58m2，根据不动产权证书，项目土地属于工业用地。

2、主要产品及产能
项目建成后年产钻杆25万吨、车轴37万吨，主要产品见下表：
表2-1  主要产品一览表
	序号
	产品名称
	年产量
	单位
	备注

	1
	钻杆
	250000
	吨/年
	φ89～140 mm、长度4500～9200 mm，具体尺寸根据客户要求

	2
	车轴
	370000
	吨/年
	φ120～280 mm、长度1600‑2700 mm，具体尺寸根据客户要求


项目钻杆产品质量指标执行《石油天然气工业 钢制钻杆》（GB/T 29166-2021）要求。项目车轴产品质量指标执行《铁路机车、车辆车轴用钢》（GB/T 5068‑2019）要求。
3、工程内容及规模
主要建设规模及内容：项目总建筑面积约11571.40平方米，年生产钻杆25万吨、车轴37万吨。新建办公楼1座、生产车间3座、配置安装方坯修磨机、漏磁相控阵联合探伤超声检测线、无心车床、矫直机、调质、切削车床等生产加工设备，配套建设给排水、供电、消防、环保等附属设施。
表2-4    项目主要建设内容组成一览表
	名称
	建设内容
	建筑内容及规模

	主体工程
	1#生产车间
	占地面积9195.4m2，建筑面积9195.4m2，高度10m，设置修磨机、无心车床、天车、矫直机、切削车床等设备，用于圆管、圆棒、方钢的剥皮、修磨、切削、矫直工序。

	
	2#生产车间
	占地面积1729.00m2，建筑面积1729.00m2，高度10m，设置调质炉、天车，用于圆管、圆棒、方钢的调质工序。

	
	3#生产车间
	占地面积260m2，建筑面积260m2，高度10m，设置漏磁相控阵联合探伤超声检测线，用于圆管、圆棒、方钢的超声探伤。

	储运工程
	原料区
	位于1#生产车间内划分区域，高度10m，用于所有原料的暂存。

	
	成品区
	位于3#生产车间内划分区域，高度10m，用于成品暂存。

	
	一般固废暂存区
	位于1#生产车间内划分区域，高度10m，用于一般固废暂存。

	
	输送系统
	项目原料及产品厂外运输均采用汽车运输；厂内运输采用天车。

	辅助工程
	办公室
	占地面积387m2，建筑面积387m2，高度4.5m，用于职工办公。

	公用工程
	给水
	项目用水由园区供水管网提供。

	
	排水
	本项目生产废水全部回用不外排，生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走。

	
	供电
	项目用电由园区供电管网。

	
	供热及制冷
	项目生产采用电加热，职工日常办公生活供暖、制冷均由空调提供。

	环保工程
	废气治理
	有组织：
修磨废气经集气罩收集后由5套“脉冲布袋除尘器+15m高排气筒”排放；
无组织：
本项目未被收集废气经车间密闭后无组织逸散。

	
	废水治理
	职工生活污水，排入防渗旱厕，定期清掏。

	
	噪声治理
	选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声，合理布局、夜间不生产、风机加装隔声罩等措施。

	
	固废治理
	项目固体废物主要为一般固体废物、危险废物及职工生活垃圾。
1）一般固体废物
废包装袋、废布袋、除尘灰、废铁屑、沉淀池底泥（氧化铁渣）、不合格品收集后外售；
2）危险废物
废润滑油、废润滑油桶、废切削液、废切削液桶、含油抹布及废劳保用品即产即清，交由有资质单位处理；
3）生活垃圾
职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。


4、主要设备
项目主要设备见表2-5。
表2-5   项目设备一览表
	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	修磨机
	MG200-H6-12/314
	5套

	2
	漏磁相控阵联合探伤超声检测线
	BUT-PA-100型
	2套

	3
	无心车床
	WXC系列265CA
	2套

	4
	天车
	-
	7台

	5
	矫直机
	700kw
	1套

	6
	脉冲布袋除尘器
	20000m3/h
	5套

	7
	调质炉
	-
	1套

	8
	切削车床
	-
	1套


5、原辅材料及能源消耗
项目主要原辅材料及能耗消耗清单见表2-6。
表2-6    项目主要原辅材料及能源消耗清单
	产品
	原料名称
	年用量
	包装形式
	形态
	储存位置
	最大储量

	钻杆
	圆管
	25.38万t/a
	1.5t/捆
	固态
	原料区
	8460

	车轴
	方钢
	18.78万t/a
	散装
	固态
	原料区
	6260

	
	圆棒
	18.78万t/a
	3t/捆
	固态
	原料区
	6260

	公用工程
	润滑油
	0.06t/a
	25kg/桶
	液态
	--
	0.025t/a

	
	切削液
	0.72t/a
	25kg/桶
	液态
	--
	0.05t/a

	
	水
	1719.9m3/a
	由园区供水管网提供

	
	电
	300万KW•h
	由园区供电管网


6、公用工程
给水：
项目用水主要为职工生活用水、淬火、回火冷却用水。项目新鲜水量为1719.9m3/a。
职工生活用水：本项目劳动定员10人，参考《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021），农村居民用水量按22.0m3/人·a计，生活用水量为0.733m³/d（219.9m³/a）；
根据企业提供资料，项目冷却循环水用水量为50m3/d，其中循环水量45m3/d，新鲜水补水量为5m3/d（1500m³/a）。
排水
本项目生产废水全部回用不外排，生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走，职工生活污水产生量0.586m3/d。
项目给排水平衡见下表：
表2-7    本项目给排水平衡表   单位：m³/a
	用水工序
	总用水量
	新鲜水量
	回用水量
	损耗水量
	废水产生量
	废水去向

	职工生活用水
	0.733
	0.733
	0
	0.147
	0.586
	生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走

	淬火、回火冷却用水
	50
	5
	45
	5
	0
	--

	合计
	50.733
	5.733
	45
	5.147
	0.586
	--
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图2-1    本项目给排水平衡图 单位：m³/d
（3）供电
项目用电由园区供电管网，本项目用电量为300万kW·h/a，能够满足项目用电需求。
（4）供气
项目供暖采用单体空调，不涉及使用天然气。
（5）供暖及制冷
项目生产采用电加热，职工日常办公生活供暖、制冷均由空调提供。
7、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员10人，三班8小时工作制，年工作300天。
8、平面布置
项目大门位于东侧，厂区由西向东依次为3#生产车间、2#生产车间、1#生产车间、办公室，原料区位于1#生产车间东侧，一般固废暂存区位于2#生产车间东南角，成品区位于3#生产车间北侧。项目主要构筑物布局紧凑，便于物料的转运。
项目平面布置图见附图3。













	工艺流程和产排污环节
	1、施工期实施工艺
[image: ]本项目为新建项目，施工期主要包括基础工程施工、主体工程施工、设备安装、调试运行等。施工过程中产生施工废气、废水、噪声及施工固体废弃物。施工期工艺流程图及产污环节见图2-2。








图2-2   施工期工艺流程图及产污环节



	

















	
	2、运营期工艺流程及排污节点
（1）本项目两种产品钻杆、车轴工艺相同，仅原辅材料不同，工艺流程及排污节点见下：
原料
剥皮
修磨
切削
矫直
调质
N2 S2-S4
G1 N3 S2、S5-S6
N4 S2-S4
检测
成品
N1 S1
N5 W1 S7
S8












注：G废气 W废水 N噪声 S固废
图2-4    工艺流程及产污环节图
生产工艺介绍如下：
①矫直
项目钻杆的原料为圆管，车轴的原料为方钢、圆棒，根据客户需要选择。圆管、圆棒铁丝打捆经货车运输进厂，卸至1#生产车间的原料区。通过人工上料至多辊式矫直机，上下多组矫直辊对钢材施加均匀压应力，分段滚压校正钢材直线度，消除加工形变。矫直后的钢材，人工运输至无心车床。
本工序污染物主要为：矫直机运转时产生的噪声N1；废包装材料S1。
②剥皮
矫直后的钢材无心车床进行剥皮，剥除表面氧化皮、表面脱碳层、表层凹凸缺陷，统一加工至标准外径尺寸；加工过程全程喷淋切削液冷却，润滑道具与工件，切削液循环回用，定期补充损耗量。
本工序污染物主要为：无心车床运转产生的噪声N1；废铁屑S2、废切削液S3、废切削液桶S4。
③修磨
经无心剥皮后的钢材送入封闭式修磨工位，高速砂轮贴合钢材外圆低速走刀，对钢材局部划痕、凹坑、细小磕碰等表面缺陷进行局部打磨修整，统一钢材表面粗糙度。
本工序污染物主要为：修磨废气G1；修磨机运转时产生的噪声N2；废铁屑S2、废布袋S5、除尘灰S6。
④切削
修磨后钢材输送至数控车床，依据产品尺寸程序，对钢材端部、内外圆台阶、倒角等精密尺寸进行精切削加工；加工过程持续喷淋循环切削液冷却润滑，切削液回流至储水箱循环使。切削后的钢材人工运至2#生产车间调质。
本工序污染物主要为：切削车床运转时产生的噪声N3；废铁屑S2、废切削液S3、废切削液桶S4。
⑤调质
使用天车将钢材从原料区运输至上料架上，进料辊道按照已设定的程序依次将钢材由斜滚轮侧口进入加热炉内，由电加热，加热温度950℃左右。加热处理后的钢材由斜滚轮侧口出炉。
加热处理后的钢材由斜滚轮侧口出炉，密闭输送进入在线水环式淬火机组用水冷却(不使用淬火油)，淬火过程密闭，喷淋结束后进入密闭过渡辊道。
喷淋用水利用冷却水塔、沉淀池。沉淀池内的循环水通过冷却水塔冷却后经水泵输送至在线水环式淬火机组对钢材进行喷淋，喷淋后的水经过水槽再流回沉淀池，循环使用不外排。
喷淋结束后的钢材由密闭过渡辊道运至回火上料架后进入回火炉段内，利用电加热，加热温度650℃左右。回火后的钢材密闭输送至回火水冷机组中冷却，冷却结束后的钢材进行人工检验后入库。
回火冷却用水利用冷却水塔、沉淀池。沉淀池内的循环水通过冷却水塔冷却后经水泵输送至回火水冷机组对钢材进行喷淋，喷淋后的水经过水槽再流回沉淀池，循环使用不外排。
调质后的钢材经人工输送至3#生产车间进行探伤检测。
本工序污染物主要为：调质炉运转时产生的噪声N5；淬火、回火循环水W1；沉淀池底泥（氧化铁渣）S7。
⑥检测
调质冷却后的钢管送入一体化探伤设备，设备集成漏磁检测+相控超声两套系统：①漏磁模块：设备永磁磁化钢材，传感器捕捉管壁内外裂纹、孔洞、夹渣缺陷产生的磁场畸变信号；②相控阵超声模块：耦合水作为传导介质，多通道超声探头扫描钢材壁厚、内部分层缺陷；设备电脑自动判定合格/不合格钢材，不合格钢材人工标记分选，合格钢材出料至成品区；耦合水密闭循环使用。
本工序污染物主要为：不合格品S8。
除上述污染物，还有职工生活垃圾S，设备维护产生的废润滑油S9、废润滑油桶S10、含油抹布及废劳保用品S11；职工生活污水W。
表2-8    本项目产污节点及防治措施一览表
	类别
	编号
	排污节点
	主要污染物
	治理措施

	废气
	G1
	修磨废气
	颗粒物
	5套“集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒”排放

	废水
	W1
	淬火、回火循环水
	SS
	循环使用不外排

	
	W
	职工生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮
	生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走。

	噪声
	N1
	矫直机
	声功率级
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声，合理布局、风机加装隔声罩等措施

	
	N2
	无心车床
	
	

	
	N3
	修磨机
	
	

	
	N4
	切削车床
	
	

	
	N5
	调质炉
	
	

	
	N
	风机、泵等
	
	

	固废
	S1
	人工解捆
	废包装材料
	收集后外售

	
	S2
	剥皮、切削
	废铁屑
	收集后外售

	
	S3
	剥皮、切削
	废切削液
	即产即清，交由有危废处置资质单位处置

	
	S4
	剥皮、切削
	废切削液桶
	即产即清，交由有危废处置资质单位处置

	
	S5
	除尘器
	废布袋
	收集后外售

	
	S6
	除尘器
	除尘灰
	收集后外售

	
	S7
	调质
	沉淀池底泥（氧化铁渣）
	收集后外售

	
	S8
	检测
	不合格品
	收集后外售

	
	S9
	设备维护
	废润滑油
	即产即清，交由有危废处置资质单位处置

	
	S10
	设备维护
	废润滑油桶
	即产即清，交由有危废处置资质单位处置

	
	S11
	设备维护
	含油抹布及废劳保用品
	即产即清，交由有危废处置资质单位处置

	
	S
	职工生活
	生活垃圾
	收集后由环卫部门统一处置




	



与项目有关的原有环境污染问题



	














本项目为新建项目，目前为空地，未建设建筑物，不存在与本项目有关的原有环境问题。



























[bookmark: _Toc22540]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气
1）基本污染物环境质量现状监测数据
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告的数据对项目所在区域进行区域达标判定。
根据河北省生态环境厅发布的《2025河北省生态环境状况公报》中相关数据，石家庄市环境空气质量现状评价结果见下表。
表3-1   石家庄市环境空气质量现状判定表
	污染物名称
	年评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	67
	60
	111.7
	不达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	37
	30
	123.3
	不达标

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	24
	40
	60
	达标

	CO
	24小时第95位百分位数
	1000
	4000
	25
	达标

	O3
	日最大8小时平均浓度第90百分位数
	171
	160
	106.9
	不达标


由上表可知，PM10、PM2.5、O3不达标，SO2、NO2、CO达标且满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级标准要求。石家庄市属于不达标区域，根据《石家庄市大气环境质量限期达标规划（2021-2035 年）》，空气质量将逐渐好转。
2）其它污染物环境空气质量现状监测
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
本次评价TSP环境质量现状数据引用河北工院云环境检测技术有限公司2024年5月14日出具的《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划环境影响评价环境空气质量现状补充监测》（报告编号云环检字[2024]第0320号），监测点位为清凉山风景名胜区，位于本项目西北侧1065m处，监测时间2024年4月28日-5月4日，引用监测点位和时间符合技术指南要求。
①引用监测因子：TSP。
②监测布点：引用1个环境空气质量监测点。
表3-2  特征污染物检测点位基本信息
	检测点名称
	监测点坐标（°）
	监测因子
	检测时段
	相对厂址方位
	相对厂址距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	清凉山风景名胜区
	114.011053
	38.073273
	TSP
	2024年4月28日-5月4日
	西北
	1065


③监测分析方法
采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行。
表3-3  检测项目及分析方法
	检测类别
	项目
	分析方法
	仪器名称、型号及编号
	检出限

	环境
空气
	TSP
	《环境空气总悬浮颗粒 物的测定重量法》（HJ1263-2022）
	SQP型电子天平/Secura125-1CN/YH-077
	当采样体积为144m3时，检出限为7μg/m3


④评价方法
评价方法采用单项标准指数法，计算模式如下：
Pi＝Ci/C0i
式中：Pi--i污染物标准指数；
Ci--i污染物实测浓度，mg/m3；
C0i--i污染物评价标准值，mg/m3。
⑤监测及评价结果
表3-4 评价结果一览表
	监测点位
	监测点坐标
	污染物
	评价标准/（ug/m3）
	监测浓度范围/（ug/m3）
	标准指数
	超标率/%
	达标情况

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	

	清凉山风景名胜区
	114.011053
	38.073273
	TSP
	日均值
	300
	88~104
	0.293~0.347
	0
	达标


由上表可知，本项目引用检测点位的TSP的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准。
2、水环境
项目所在区域附近无地表水体，项目距离最近的水体为东侧约9415m的冶河，根据河北省生态环境厅2026年5月发布的《2025河北省生态环境状况公报》子牙河（冶河属子牙河水系）水质状况为轻度污染。
3、声环境
项目所在区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区。项目厂界50m范围内无声环境保护目标，不需进行声环境现状监测。
4、生态环境
项目租用地性质为工业用地，用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。
5、电磁辐射
不涉及。
6、地下水、土壤环境质量现状
建设项目在落实好分区防渗措施后可有效切断对地下水、土壤环境污染途径，原则上不开展环境质量现状调查。

	环境
保护
目标
	1、大气环境
厂界外500米范围内的没有大气环境保护目标。
2、声环境
项目厂界外50m范围内没有声环境保护目标。
3、地下水环境
根据项目性质及周围环境特征，本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不存在地下水环境保护目标。
4、生态环境
项目周边无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、大气污染执行标准
施工期：施工场地扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值；
运营期：修磨废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准。
厂界无组织无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，具体见下表。
表3-7     大气排放标准
	类别
	污染源
	排放标准
	标准来源

	施工期
	基础建设施工、拆除等
	颗粒物
	监测点浓度限值a
	≤80ug/m³
	《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值

	
	
	
	达标判定依据
	≤2次/天
	

	运营期
	修磨废气
	颗粒物
	排放浓度
	≤120mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准

	
	
	
	排放速率
	≤3.5kg/h
	

	
	
	
	排气筒高度
	15m*
	

	
	厂界无组织
	颗粒物
	≤1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值


2、噪声污染执行标准
施工期：噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准的要求。
运营期：厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见下表。
表3-8     噪声排放标准
	类别
	方位
	排放标准
	标准来源

	施工期
	场界
	昼间：70dB（A）
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	运营期
	厂界
	昼间：65dB（A）
夜间：55dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


3、固体废物排放标准
一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾处置参照《中华人民共和国生态环境法典》（主席令第七十号，2026年8月15日施行）第二编第六分编第二十一章 “生活垃圾污染防治”相关规定执行。





	总量
控制
指标
	根据《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》（冀环办字函〔2024〕256号）相关规定，项目污染物排放总量控制指标为COD、氨氮、SO2、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物。
（1）废水污染物
本项目淬火、回火冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走，无废水外排，故不涉及废水污染物COD、NH3-N的排放。
（2）废气污染物
项目生产采用电加热，职工日常办公供暖由空调提供，不设燃煤燃气等供热设施，故不涉及废气污染物SO2、NOX的排放。因此，项目废气污染物SO2、NOX核算排放量均为0t/a。项目不涉及挥发性有机物。
项目涉及颗粒物排放。核算见下：	
表3-9  污染物总量控制指标计算
	项目
	排气筒编号
	排放标准（mg/m3）
	废气量（m3/h）
	运行时间（h/a）
	污染物年排放量（t/a）

	颗粒物
	DA001
	120
	20000
	7200
	17.28

	颗粒物
	DA002
	120
	20000
	7200
	17.28

	颗粒物
	DA003
	120
	20000
	7200
	17.28

	颗粒物
	DA004
	120
	20000
	7200
	17.28

	颗粒物
	DA005
	120
	20000
	7200
	17.28

	合计
	-
	-
	-
	-
	86.4

	核算公式
	污染物排放量（t/a）=污染物浓度（mg/L）×废水量（m3/d）×运行时间（d/a）/106
污染物排放量（t/a）=污染物浓度（mg/m3）×废气量（m3/h）×运行时间（h/a）/109

	核算结果
	由公式核算可知，污染物总量指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、挥发性有机物：0t/a、颗粒物：86.4t/a。


根据分析结果，项目实施后上述各污染因子的总量控制值为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、挥发性有机物：0t/a、颗粒物：86.4t/a。
本项目建成后全厂总量控制指标：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、挥发性有机物：0t/a、颗粒物：86.4t/a。



[bookmark: _Toc10441]四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措施
	1、施工期大气环境影响和保护措施
项目施工期对大气环境的影响主要为厂房土建施工和设备安装时产生的粉尘。为减轻项目施工对周围环境的影响，结合《河北省2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案》（冀建质安函〔2024〕115号）要求，同时根据类比调查结果及其它施工场地采取的抑尘措施，对本项目施工期提出以下要求和建议：
（1） 现场主要道路及场地硬化，并保持地面整洁；
（2） 规范设置公示牌、周边围挡和车辆清洗设施，有条件的工地落实“三段式”（清洗池、自动冲洗、人工冲洗）车辆清洗措施；
（3） 渣土运输车车厢封闭严密，冲洗干净；
（4） 土石方作业和清扫时洒水、喷雾降尘、抑尘；
（5） 在保证施工安全前提下，工程主体作业层采取密目式安全网封闭，并保持整洁、无破损；
（6） 土方和颗粒状物料等采取遮盖、密闭存放等措施；
（7） 施工层建筑垃圾采用封闭式管道或装袋运送，禁止高空抛撒；
（8） 施工现场设置建筑垃圾临时存放点，建筑垃圾及时清运或密闭存放；按规定使用预拌混凝土、预拌砂浆。
综上所述，本项目在施工中加强管理、切实落实好以上措施，并避开大风天气施工，施工扬尘对周围环境的影响可降至最低程度，能够满足河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值要求。
2、施工期噪声环境影响和保护措施
施工期产生的噪声源主要为装载机以及各种运输车辆等机械产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为减少施工噪声对周围声环境影响，结合施工进展，采取如下防治措施：
（1）施工单位应合理安排施工时间，做到文明施工，除工程必需外，严禁在中午12：00~14：00、夜间22：00~6：00期间进行施工；
（2）项目施工布置时将噪声源强较高的施工设备远离周边敏感点；
（3）运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输，尽量避开居民点和环境敏感点，车辆进出现场时应减速、禁鸣；
（4）在项目四周设置围挡，围挡不低于2.5m，从噪声传播途径上进行消减等措施。
通过采取以上措施，施工噪声对周边敏感点影响程度较小，满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的相关标准要求。
3、施工期水环境影响分析
项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。施工废水经沉淀池沉淀后全部用于厂区泼洒抑尘，施工人员盥洗废水泼洒抑尘，设置临时旱厕，定期清掏，用作农肥，施工期结束拆除临时旱厕，不会对当地水环境产生影响。
4、施工期固废环境影响和保护措施
施工期固体废弃物主要是施工过程中产生的建筑垃圾、废包装以及施工人员的生活垃圾，均属一般固体废物。
上述固体废物应及时收集，不能随意抛弃、转移和扩散，施工过程中产生的建筑垃圾、废包装按要求送至指定地点统一处置；生活垃圾由环卫部门统一送至垃圾填埋场。
采取以上措施后，施工期固废可得到妥善处置，对周围环境影响较小。
5、生态影响防治措施
项目位于石家庄矿区工业园区的石钢片区，周围无生态保护目标。
综上所述，施工期对周围环境的影响是局部的、暂时的，随着工程施工结束而消失。

	运营
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保护措施
	1、废气
（1）废气污染源及治理措施
项目废气主要为修磨废气及未被收集废气。修磨废气经集气罩收集后由5套“脉冲布袋除尘器+15m高排气筒”排放。
①修磨废气。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册-06预处理，打磨颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，项目圆管、方钢、圆棒消耗量为629400t/a，则修磨颗粒物产生量为1378.386t/a。
项目集气罩设计依据参考《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），集气罩的收集效率为90%，脉冲布袋除尘器设计去除效率为99.9%。项目年运行7200小时。
依据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）、《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），项目风量确定如下：
Q=Fv
式中：
Q-排风罩的排风量，单位为m³/s；
F-排风罩罩口面积，单位为㎡；
V-排风罩罩口风速，单位为m/s；
项目修磨采用集气罩，每个集气罩长宽为3.8×1.2m，根据规范要求，风速按1.2m/s设计，经计算，每个修磨机所需废气量为19699.2m³/h，项目废气量约为20000m³/h，可满足废气收集需求。
综上所述，每套修磨废气中颗粒物产生量为275.6772t/a，收集量为248.109t/a，收集速率为34.460kg/h，收集浓度为1722.983mg/m3，排放量为0.248t/a，排放速率为7.2kg/h，排放浓度为1.72mg/m3，颗粒物排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准。
表4-1   项目修磨废气汇总表
	产排污节点
	产生量t/a
	排放量t/a
	排放速率kg/h

	1#修磨废气
	275.6772
	0.248
	7.2

	2#修磨废气
	275.6772
	0.248
	7.2

	3#修磨废气
	275.6772
	0.248
	7.2

	4#修磨废气
	275.6772
	0.248
	7.2

	5#修磨废气
	275.6772
	0.248
	7.2

	合计
	1378.386
	1.241
	7.2


②无组织废气
项目无组织废气主要为未被收集的废气。项目未被收集的颗粒物为137.839t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中产排污系数，经车间密闭后降尘99%，无组织颗粒物排放量为1.378t/a，排放速率为0.191kg/h，根据AERSCREEN模式预测结果，颗粒物排放浓度为0.086mg/m3，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；
（2）废气产排污情况
废气产排污情况汇总见表4-2。





























	
	表4-2    废气污染物排放源情况一览表
	产排污环节
	污染物种类
	产生量t/a
	污染防治措施
	排放量
t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	排放形式
	排放标准
	排放口基本情况

	
	
	
	名称
	收集效率%
	收集量t/a
	收集速率kg/h
	收集浓度
mg/m3
	处理能力m3/h
	去除率%
	是否为可行技术
	
	
	
	
	
	高度m
	内径m
	温度℃
	编号
	类型
	地理坐标

	1#修磨废气
	颗粒物
	275.6772
	脉冲布袋除尘器
	90
	248.109
	34.460
	1722.98
	20000
	99.9
	是
	0.248
	7.2
	1.72
	有组织
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准
	15
	0.68
	25
	DA001
	一般排放口
	E114.025954°
N38.069903°

	2#修磨废气
	颗粒物
	275.6772
	脉冲布袋除尘器
	90
	248.109
	34.460
	1722.98
	20000
	99.9
	是
	0.248
	7.2
	1.72
	有组织
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准
	15
	0.68
	25
	DA002
	一般排放口
	E114.025594°
N38.069828°

	3#修磨废
	颗粒物
	275.6772
	脉冲布袋除尘器
	90
	248.109
	34.460
	1722.98
	20000
	99.9
	是
	0.248
	7.2
	1.72
	有组织
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准
	15
	0.68
	25
	DA003
	一般排放口
	E114.025326°
N38.069753°

	4#修磨废
	颗粒物
	275.6772
	脉冲布袋除尘器
	90
	248.109
	34.460
	1722.98
	20000
	99.9
	是
	0.248
	7.2
	1.72
	有组织
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准
	15
	0.68
	25
	DA004
	一般排放口
	E114.025069°
N38.069656°

	5#修磨废
	颗粒物
	275.6772
	脉冲布袋除尘器
	90
	248.109
	34.460
	1722.98
	20000
	99.9
	是
	0.248
	7.2
	1.72
	有组织
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准
	15
	0.68
	25
	DA005
	一般排放口
	E114.024693°
N38.069592°

	无组织废气
	颗粒物
	137.839
	车间密闭
	-
	-
	-
	-
	-
	99
	是
	1.378
	0.191
	0.086
	无组织
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
	-
	-
	-
	-
	-
	-


























	
	（2）非正常工况
非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放。如有计划的开停车检修和临时性故障停车的污染物排放及工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。
在某些非正常生产工况时，污染源强会发生很大的变化，致使装置污染物产生量在短期内大幅增加。
1）开、停车
车间开工时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启车间的工艺设备；车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气全部排出后才逐台关闭。
因此，车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。
2）废气处理设施故障
废气处理设施故障主要指：脉冲布袋除尘器装置故障造成废气去除效率下降，废气排放浓度增加。根据污染源污染物产生浓度核算非正常排放情况见表4-4。
表4-4    非正常排放污染排放源强一览表
	污染源
	非正常工况
	污染因子
	持续时间（h）
	废气（m3/h）
	效率
	排放量（kg/次）
	排放浓度（mg/m3）
	发生频次

	1#修磨废气
	脉冲布袋除尘器故障
	颗粒物
	1
	20000
	0
	34.460
	1.72
	1次/年

	2#修磨废气
	脉冲布袋除尘器故障
	颗粒物
	1
	20000
	0
	34.460
	1.72
	1次/年

	3#修磨废气
	脉冲布袋除尘器故障
	颗粒物
	1
	20000
	0
	34.460
	1.72
	1次/年

	4#修磨废气
	脉冲布袋除尘器故障
	颗粒物
	1
	20000
	0
	34.460
	1.72
	1次/年

	5#修磨废气
	脉冲布袋除尘器故障
	颗粒物
	1
	20000
	0
	34.460
	1.72
	1次/年


非正常排放属短时排放，在及时采取立即停止设备运转的措施处置故障情况下，可减少非正常排放对环境的影响。
（4）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目废气监测计划。
表4-5    废气监测计划一览表
	序号
	污染类型
	监测项目
	监测点位置
	最低监测频率
	执行标准

	1
	废气
	1#修磨废气排放口
	颗粒物
	排气筒出口
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准

	2
	
	2#修磨废气排放口
	颗粒物
	排气筒出口
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准

	3
	
	3#修磨废气排放口
	颗粒物
	排气筒出口
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准

	4
	
	4#修磨废气排放口
	颗粒物
	排气筒出口
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准

	5
	
	5#修磨废气排放口
	颗粒物
	排气筒出口
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准

	6
	废气
	无组织
	颗粒物
	厂界
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值


（5）废气污染物环境影响分析 
根据特征污染物TSP监测数据可知，监测期间检测点位大气环境状况总体较好，特征污染因子TSP的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准。项目运营期产生的废气污染物均采取了严格的治理措施，且为可行技术，各污染因子均达标排放，项目建设完成后对周围环境影响较小。
（6）废气污染设施可行性分析
参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）可知，可行技术为袋式除尘，项目有组织废气采用脉冲布袋除尘器，属于可行技术。
经预测，经脉冲布袋除尘器处理后的废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准。
（7）结论
石家庄市荣驰精密机械制造有限公司零部件加工制造项目在废气污染防治方面采取了科学有效的措施，废气中各项污染物排放均符合国家地方等标准要求。项目建成后，厂区运营对周边大气环境的影响可控制在可接受范围内。
2、废水
（1）项目废水产生情况
项目废水主要为职工生活污水，废水产生量为0.586m3/d。
生活污水（0.586m3/d）中pH：6~9、COD产生浓度约为300mg/L、BOD5产生浓度约为150mg/L、SS产生浓度约为150mg/L、氨氮产生浓度约为20mg/L、总氮产生浓度约为40mg/L、总磷产生浓度约为5mg/L。
（2）项目废水排放情况
生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走。
3、噪声
（1）源强分析
项目噪声源主要为修磨机、无心车床、天车、矫直机、调质炉、切削车床、风机等设备运转产生的噪声，项目选用低噪声设备，噪声级在70～85dB（A）之间，项目主要噪声源源强及控制措施见表4-6、4-7。



	
	表4-6    项目主要噪声源及控制措施一览表（室内声源，坐标原点：厂区西南角）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施


	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	建筑物
插入损失
/dB（A）
	建筑物外噪声
	运行时段/h

	
	
	
	
	声功率级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	声压级
/dB（A）
	建筑
物外距离
	

	1
	1#生产车间
	修磨机
	MG200-H6-12/314
	85
	选用低噪声设备，基础减振，车间隔声，合理布局、夜间不生产等措施


	303.07
	82.99
	1.2
	12 
	71.33
	26
	45.33
	1
	24

	2
	
	修磨机
	MG200-H6-12/314
	85
	
	280.27
	73.31
	1.2
	9 
	71.37
	26
	45.37
	1
	24

	3
	
	修磨机
	MG200-H6-12/314
	85
	
	257.46
	65.71
	1.2
	10 
	71.35
	26
	45.35
	1
	24

	4
	
	修磨机
	MG200-H6-12/314
	85
	
	227.75
	54.66
	1.2
	9 
	71.37
	26
	45.37
	1
	24

	5
	
	修磨机
	MG200-H6-12/314
	85
	
	187.68
	41.53
	1.2
	9 
	71.37
	26
	45.37
	1
	24

	6
	
	无心车床
	WXC系列265CA
	80
	
	282.24
	115.61
	1.1
	8 
	66.38
	26
	40.38
	1
	24

	7
	
	无心车床
	WXC系列265CA
	80
	
	291.24
	95.8
	1.1
	26 
	66.28
	26
	40.28
	1
	24

	8
	
	天车
	-
	75
	
	288.84
	121.01
	7.5
	6 
	61.52
	26
	35.52
	1
	24

	9
	
	天车
	-
	75
	
	297.84
	100.6
	7.5
	28 
	61.28
	26
	35.28
	1
	24

	10
	
	天车
	-
	75
	
	249.23
	89.8
	7.5
	17 
	61.3
	26
	35.3
	1
	24

	11
	
	天车
	-
	75
	
	222.22
	77.8
	7.5
	23 
	61.29
	26
	35.29
	1
	24

	12
	
	天车
	-
	75
	
	186.22
	64
	7.5
	24 
	61.29
	26
	35.29
	1
	24

	13
	
	矫直机
	700kw
	85
	
	238.43
	83.8
	1.3
	23 
	71.29
	26
	45.29
	1
	24

	14
	
	切削车床
	-
	80
	
	204.22
	71.8
	1.1
	23 
	66.29
	26
	40.29
	1
	24

	15
	2#生产车间
	天车
	-
	75
	
	120.2
	46.59
	7.5
	17 
	67.3
	26
	41.3
	1
	24

	16
	
	天车
	-
	75
	
	85.4
	38.19
	7.5
	15 
	67.3
	26
	41.3
	1
	24

	17
	
	调质炉
	-
	70
	
	104
	41.79
	0.8
	16 
	62.3
	26
	36.3
	1
	24


表4-7   项目主要噪声源及控制措施一览表（室外声源，坐标原点：厂区西南角）
	序号
	声源名称
	型号
	声源源强
	加装隔声罩后声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	运行时段/h

	
	
	
	声功率级/dB（A）
	声功率级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	

	1
	风机
	20000m3/h
	85
	70
	选用低噪声设备，基础减振，合理布局、风机加装隔声罩等措施
	307.9
	68.48
	3.0
	24

	2
	风机
	20000m3/h
	85
	70
	
	283.72
	60.88
	3.0
	24

	3
	风机
	20000m3/h
	85
	70
	
	260.92
	53.28
	3.0
	24

	4
	风机
	20000m3/h
	85
	70
	
	231.21
	44.98
	3.0
	24

	5
	风机
	20000m3/h
	85
	70
	
	191.83
	30.47
	3.0
	24










	
	（2）声环境影响预测
1）预测因子、方位
①预测因子
等效连续A声级。
②预测位置
厂区东、西、南、北厂界作为评价点。
2）预测模式
本次预测采用的《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）附录B中典型行业噪声预测模型进行预测，具体公式如下：
①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式
已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级[image: ]可按下式计算：
[image: ]
[image: ]
式中：[image: ]——距离声源r处的倍频带声压级，dB；
[image: ]——倍频带声功率级，dB；
[image: ]——指向性校正，dB；
[image: ]——倍频带衰减，dB；
[image: ]——几何发散引起的倍频带衰减，dB；
[image: ]——地面效应引起的倍频带衰减，dB；
[image: ]——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
[image: ]——声屏障引起的倍频带衰减，dB；
[image: ]——其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式
室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。
A首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

[image: 说明: 形状

中度可信度描述已自动生成]
式中：[image: ]——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
[image: ]——声源的倍频带声功率级，dB；
[image: ]——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；
[image: ]——指向性因子；
[image: ]——房间常数，[image: ]，[image: ]为房间内表面面积，m2，[image: ]为平均吸声系数。
B计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的[image: ]倍频带叠加声压级：

[image: 说明: 形状

中度可信度描述已自动生成]
式中：[image: ]——靠近围护结构处室内N个声源[image: ]倍频带的叠加声压级，dB；
[image: ]——室内[image: ]声源[image: ]倍频带的声压级，dB；
[image: ]——室内声源总数。
C计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: ]
式中：[image: ]——靠近围护结构处室外N个声源[image: ]倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构[image: ]倍频带的隔声量，dB；
D将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: ]
式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； 
S——透声面积，m2。 
3）预测步骤
①计算各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 
T ——用于计算等效声级的时间，s；
N ——室外声源个数；
ti ——在 T 时间内i声源工作时间，s；
M ——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，
[image: ]②保护目标噪声预测值计算
将厂址周边噪声环境保护目标现状监测值与噪声贡献值叠加即得噪声预测值。
式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；
Leqb——预测点的背景值，dB。
本项目50m范围内不存在声环境保护目标，仅针对厂界进行预测。
（3）预测结果及分析
各预测点噪声预测结果见表4-8。
表4-8    预测点噪声预测结果表单位：dB（A）
	        预测点
时间
	贡献值

	
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	贡献值dB（A）
	34.38
	35.23
	20.49
	42.6

	评价标准dB（A）
	昼间
	65
	65
	65
	65

	
	夜间
	55
	55
	55
	55

	评价结果
	达标
	达标
	达标
	达标


根据预测结果可知，在采取相关防治措施后，项目运营期间，厂界噪声贡献值为20.49~42.6dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求。
（4）噪声监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）项目噪声监测计划见下表：
表4-9    噪声监测计划一览表
	序号
	监测项目
	监测因子
	取样位置
	监测频率

	1
	厂界噪声
	等效声级
	厂界外1m处
	1次/季度


（1）固体废物产生及处置情况
根据工程分析，本项目运行期产生的固体废物主要为废包装袋、废布袋、除尘灰、废铁屑、沉淀池底泥（氧化铁渣）、不合格品、废润滑油、废润滑油桶、废切削液、废切削液桶、含油抹布及废劳保用品。
废包装袋、废布袋、除尘灰、废铁屑、沉淀池底泥（氧化铁渣）、不合格品收集后外售；废润滑油、废润滑油桶、废切削液、废切削液桶、含油抹布及废劳保用品即产即清，交由有资质单位处理；职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。
1）废包装材料
废包装材料主要为人工解捆时产生的废包装材料，收集后外售。项目圆管采用铁丝1.5t/捆，棒材采用3t/捆，每个帖子的重量为0.35kg，废包装材料产生量为81.13t/a。
2）废布袋
项目设置5套脉冲布袋除尘器，每年更换一次布袋，废布袋产生量为0.48t/a，收集后外售。
3）除尘灰
除尘灰产生量为1239.307t/a，收集后回用。 
4）废铁屑
切削、修磨等机加工工序会产生废铁屑，产生量为7929.284t/a。
5）沉淀池底泥（氧化铁渣）
沉淀池底泥（氧化铁渣）产生量为3.20t/a。
6）不合格品
项目不合格品产生量为8t/a。
7）废润滑油、废润滑油桶、废切削液、废切削液桶、含油抹布及废劳保用品
根据《国家危险废物名录》（2025年版），设备维护产生的废润滑油（废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物；行业来源：非特定行业；废物代码：900-217-08）；废润滑油桶（废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物；行业来源：非特定行业；废物代码：900-249-08）；废切削液（废物类别：HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液；行业来源：非特定行业；废物代码：900-006-09）；废切削液桶（废物类别：HW49其他废物；行业来源：非特定行业；废物代码900-041-49）；含油抹布及废劳保用品（废物类别：HW49其他废物；行业来源：非特定行业；废物代码900-041-49），均属于危险废物。
设备维护产生的废润滑油产生量为0.048t/a，废润滑油桶产生量为0.002t/a，废切削液产生量为0.576t/a，废切削液桶产生量为0.006t/a，含油抹布及废劳保用品产生量为0.368t/a即产即清，交由有资质单位处理。
8）职工生活垃圾
职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计算，项目劳动定员10人，年工作300天，则项目生活垃圾产生量为1.5t/a，收集后由环卫部门统一处置。
本项目固体废物产生与处置情况汇总见下表。
表4-10   项目固体废物产生量与处置措施一览表
	序号
	污染物
	产生量
	类别
	固废代码
	处置措施

	1
	废包装材料
	81.13t/a
	铁丝
	SW17
	900-001-S17
	收集后外售

	2
	废布袋
	0.48t/a
	滤袋
	SW59
	900-099-S59
	收集后外售

	3
	除尘灰
	1239.307t/a
	铁粉
	SW17
	900-001-S17
	收集后外售

	4
	废铁屑
	7929.284t/a
	铁屑
	SW17
	900-001-S17
	收集后外售

	5
	沉淀池底泥（氧化铁渣）
	3.20t/a
	氧化铁渣
	SW17
	900-001-S17
	收集后外售

	6
	不合格品
	8t/a
	钢材
	SW17
	900-001-S17
	收集后外售

	7
	废润滑油
	0.048t/a
	矿物油
	HW08
	900-217-08
	即产即清交由有资质单位处置

	8
	废润滑油桶
	0.002t/a
	矿物油
	HW08
	900-249-08
	

	9
	废切削液
	0.576t/a
	切削液
	HW09
	900-006-09
	

	10
	废切削液桶
	0.006t/a
	切削液
	HW49
	900-041-49
	

	11
	含油抹布及废劳保用品
	0.368t/a
	矿物油
	HW49
	900-041-49
	

	12
	职工生活垃圾
	1.5t/a
	瓜果皮等
	-
	-
	交由环卫部门统一处理


综上所述，项目固废均得到处理或得到综合利用、无害化处理，不产生二次污染，不会对周围环境造成明显影响。
（2）固废暂存场所（设施）环境影响分析
采用库房贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的—般工业固体废物标志牌等。
本项目固废暂存区（位于生产车间西侧），占地面积约为30m2，储量为20吨。
排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB 18599、GB 30485和HJ2035等相关标准规范要求。
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，项目工程分析中危险废物汇总表见表4-11。
表4-11  项目工程分析中危险废物汇总表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废润滑油
	HW08
	900-217-08
	0.048t/a
	设备维护
	液态
	矿物油
	矿物油
	[bookmark: _Toc14117]1次/半年
	T，I
	即产即清，交由有危废处置资质单位处置

	2
	废润滑油桶
	HW08
	900-249-08
	0.002t/a
	
	固态
	润滑油桶
	矿物油
	1次/半年
	T，I
	

	3
	废切削液
	HW09
	900-006-09
	0.576t/a
	
	液态
	切削液
	切削液
	1次/半年
	T
	

	4
	废切削液桶
	HW49
	900-041-49
	0.006t/a
	
	固态
	切削液桶
	切削液
	1次/半年
	T，I
	

	5
	含油抹布及废劳保用品
	HW49
	900-041-49
	0.368t/a
	
	固态
	抹布及劳保用品
	矿物油
	1次/半年
	T，I
	


危险废物贮存场所（设施）环境影响分析
项目位于河北省石家庄市井陉矿区河北庆晟精密机械制造有限公司，距离南侧绵河6245m，项目位于集中式饮用水水源地准保护区内，根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)中的“6.3.2准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站”可知，准保护区内不得有易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，项目不设置危险废物暂存场所，不涉及危险废物贮存场所环境影响分析。
综上，项目固体废弃物均得到了妥善处理，不会对周围环境造成明显影响。
5、土壤及地下水
正常情况下，项目物料全部在生产车间内暂存，不存在地表漫流和垂直入渗的污染途径。因此正常工况下不具备地下水和土壤污染途径，污染物不会对该区域土壤和地下水产生影响。对地下水可能造成污染的途径或方式主要有：非正常情况下，地面的防渗措施破损可能导致污染物下渗，从而污染地下水和土壤。
本项目将按照分区防控要求采取相应的防渗措施，具体见下表。
表4-13  项目厂区分区防渗一览表
	防渗级别
	防渗区域
	防渗技术要求

	重点防渗区
	1#生产车间
	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s

	一般防渗区
	2#生产车间、3#生产车间、沉淀池
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；

	简单防渗区
	办公室、办公室、厂区其他区域
	水泥硬化简单防渗措施


采取分区防渗后，项目建设对地下水和土壤环境影响较小。
6、生态环境
本项目位于河北省石家庄市井陉矿区世纪大道以北，石钢路以西，河北石家庄矿区工业园区总体发展规划范围内，用地为工业用地，不会对生态环境产生影响。
7、环境风险
根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行风险评价。
（1）环境风险物质识别
经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目危险物质为切削液、润滑油及危险废物（废润滑油、废润滑油桶、废切削液、废切削液桶、含油抹布及废劳保用品）。
（2）环境风险识别
对项目主要危险物质及分布情况、环境风险类型及可能影响环境的途径进行识别，详见表4-14。
表4-14  环境风险识别表
	序号
	风险单元
	涉及风险物质
	可能影响环境的途径

	1
	原料区
	润滑油、切削液
	大气、土壤、地下水环境

	2
	1#生产车间*
	废润滑油、废润滑油桶、废切削液、废切削液桶、含油抹布及废劳保用品
	大气、土壤、地下水环境


注：*因本项目不设置危废间，故本项目风险单元为1#生产车间生产设备内。
对项目危险物质数量与临界量比值，详见表4-15。
表4-15  环境风险识别表
	序号
	涉及风险物质
	最大储存量t/a
	临界量t/a
	全厂Q/q

	1
	切削液
	0.05
	2500
	0.00002

	2
	润滑油
	0.025
	2500
	0.00001

	3
	废润滑油
	0.024
	50
	0.00048

	4
	废润滑油桶
	0.001
	50
	0.00002

	5
	废切削液
	0.288
	50
	0.00576

	6
	废切削液桶
	0.003
	50
	0.00006

	7
	含油抹布及废劳保用品
	0.184
	50
	0.00368

	合计
	-
	-
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	0.01003


本项目Q=0.01003＜1，环境风险潜势为I。
（3）突发环境事件类型及环境风险影响分析
①风险事故情形设定
根据前述环境风险识别，项目主要存在的事故类型有：切削液、润滑油、废润滑油、废润滑油桶、废切削液、废切削液桶、含油抹布及废劳保用品在包装破损时发生泄漏和遇明火发生火灾爆炸事故等。
②项目最大可信事故
最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具环境风险。在项目生产、贮存、运输等过程中，存在诸多事故风险因素，风险评价不可能面面具到，只能考虑对环境危害最大的事故风险。本次风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对厂区外周围环境造成污染危害的事故。
根据项目风险识别，项目最大可信事故为切削液、润滑油发生泄漏事故。
次生/伴生影响分析：当切削液、润滑油发生泄漏遇明火燃烧时，均会发生爆炸会产生一氧化碳、二氧化碳等气体，如处置不当，会对周边大气环境造成危害；灭火时不能采用水灭火，需采用泡沫灭火器灭火，灭火后产生的消防危废交由有资质单位处置，如处置不当，会对周围土壤、地下水造成危害，本项目不涉及消防废水。
③环境风险影响分析
火灾主要由于切削液、润滑油泄漏遇明火或高温引起的火灾事故。此类火灾发生时，在热辐射的作用下，人或设备、设施、建筑物都有可能遭受不同程度的伤害和破坏。同时，在燃烧时会形成烟尘扩散，引起大气环境的污染。
（4）环境风险防范措施及应急要求
1）环境风险防范措施
①总图布置和建筑安全防范措施
总图布置严格执行相关规范要求，所有区域之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂房区域进行危险区划分。厂房区域实行人、货流分开；在厂房总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。
根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内。
②生产过程中的风险防范措施
Ⅰ、根据公司实际情况，建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；厂房应配备急救设备和药品；作业人员应学会自救和互救。
Ⅱ、凡容易发生事故或危及生命安全的场所、设备以及需要提醒操作人员注意的地方，应设置安全标志；在各区域设置毒物周知卡；装置设物料走向、厂区设风向标等工艺技术设计安全防范措施。
Ⅲ、项目所用的电源应设在防火区域以外；所有金属设备都应接地可靠，防止静电积聚和静电放电；生产线内严禁烟火，不许带火柴，打火机等火种进入生产线。
Ⅳ、加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全教育，安全生产教育包括厂级、生产线、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解本厂各种原辅材料、化学制品以及固体废物的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。
Ⅴ、加强对各生产设备、设施等定期检查，及时发现隐患，维护维修，关键设备实行定期大修制度。
Ⅵ、原辅材料转移、计量、调配等过程应进行重点防范，避免由于操作失误造成物料泄漏。所有存放原辅材料的容器，除正在使用中外，均需保持紧盖。
Ⅶ、若由于包装破裂、倾倒或生产装置阀门损坏造成物料泄漏，应在第一时间按照泄漏物质相应的应急处理措施进行处理，泄漏的物料回收利用妥善处置。
Ⅷ、生产车间内一般区域采用水泥硬化地面，储存区和生产区长期配备足够的应急物资，确保泄漏物料及时收集、转移。
③暂存过程中的风险防范措施
Ⅰ、物料存放时，应保持通风、干燥、防止日光直接照射，并应隔绝火源、远离热源。设置禁火标志及防静电措施等，配备有完善的防火及灭火装备。暂存区应具有良好的排风通风措施。
Ⅱ、地面硬化且采取防腐防渗处理，并设置防风、防雨、防晒、防流失等措施，防止各种液体类原辅料漫流或泄漏。
Ⅲ、车间内配备足够的应急物资，确保泄漏物料及时收集、转移。
项目生产过程中涉及的主要危险化学品储存严格按照《危险化学品安全技术手册》、《危险化学品安全技术说明书》、《危险货物运输包装通用技术条件》等相关要求执行。
④其它风险防范措施
根据相关事故案例分析，管理混乱、物料装卸不规范等也是导致风险事故的常见原因，故建设单位一定要采取相应措施防范此类事故发生。
Ⅰ、加强巡检，定期对设备、阀门进行检查、维修。
Ⅱ、加强对废包装桶等危险废物的管理，废弃包装桶应收集并即产即清，交有资质的单位处理。
Ⅲ、发生泄漏后，事故处置过程中产生的含物料沙土、废棉纱等及时有效收集并送有资质单位进行处置。
2）事故应急预案
为更好的做好项目的事故防范工作，应严格执行事故应急预案，并定期组织演练，具体如下：
①建立内部救援队伍
建立事故应急救援指挥领导小组，由企业法人、及车间主任等部门负责人组成。
成立事故应急救援指挥部，负责一旦发生事故时的全厂应急救援的组织和指挥，企业法人任总指挥，若企业法人不在时，应明确有关领导全权负责应急救援工作。组织机构包括应急处置行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。
指挥领导小组应负责企业事故应急预案的制定、修订；组建应急救业队伍，组织预案实施和演练；检查督促做好危险源事故的预防措施和应急救援的准备工作，一旦发生事故，按照应急救援预案实施救援。
②泄漏事故处置方案
Ⅰ、停止使用，关闭有关设备和系统，立即向应急救援指挥部报告；
Ⅱ、事故现场严禁明火，切断电源，迅速撤离泄漏区人员至上风向安全处。同时在事故现场设置隔离区，禁止无关人员进入；
Ⅲ、应急处理人员必须配备必要的个人防护器具，严禁单独行动；
Ⅳ、用预先确定的堵漏方式尽快堵漏，切断或控制泄漏源。尽快收集泄漏物料。
Ⅴ、迅速撤离泄漏污染区的工作人员至安全区，并进行隔离，脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。
Ⅵ、在厂房内设置疏散工作指示方向标识。
③火灾应急措施
Ⅰ、发现起火，立即报警，通过消防灭火，采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器灭火。
Ⅱ、切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员；
Ⅲ、通知安全、消防、救护等相关部门人员，启动相应的应急救护程序；
Ⅳ、组织救援小组，封锁现场，疏散人员；
Ⅴ、灭火工作结束后，对现场进行恢复清理；
Ⅵ、调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充或修改事故防范措施和应急方案。
④急救措施
皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。
吸入：脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。
食入：饮足量温水，催吐，就医。
（5）结论
综上所述，在采取以上防范措施的情况下，可保证环境风险水平降至最低，项目环境风险可控。
8、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射。
9、监测计划
（1）环境监测计划
环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，制定本项目运行期监测计划，见下表。
表4-16    环境监测计划一览表
	序号
	污染类型
	监测项目
	监测点位置
	最低监测频率
	执行标准

	1
	1#修磨废气排放口
	颗粒物
	排气筒出口
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准

	2
	2#修磨废气排放口
	颗粒物
	排气筒出口
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准

	3
	3#修磨废气排放口
	颗粒物
	排气筒出口
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准

	4
	4#修磨废气排放口
	颗粒物
	排气筒出口
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准

	5
	5#修磨废气排放口
	颗粒物
	排气筒出口
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准

	6
	无组织
	颗粒物
	厂界
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	7
	噪声
	等效声级
	厂界
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准


（2）排污口规范化管理
排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。
1）排污口标识
污染物排放口应严格按照《环境保护图形标志—排放口（源）》 （GB1556.1- 1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2- 1995）及修改单、《排污单位污染物排放口监测点位设施技术规范》（HJ1405-2024）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中有关规定执行，在废气排放口、噪声排放源、固废堆场设置环境保护图形标志，便于加强对污染物排放口（源）的监督管理以及常规监测工作的进行。一般性污染物排放口或固体废气贮存、处置场设置提示性环境保护 图形标志牌，排放对人体有严重危害的排污口和危废暂存库，设置警告性环境保护图形标志牌。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。图形符号及说明见表4-17。
表4-17  环境保护图形标志-排放口（源）
	排放口
	废气排放口
	噪声排放源
	一般固体废物

	
提示标志图形
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	
警告标志图形
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


环境保护图形标志--排放口（源）的形状及颜色见下表：
表4-18 环境保护图形标志-排放口（源）
	废气、噪声、一般固废标识牌
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


2）污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。
3）排污口及采样点设置在厂界附近，采样点设置应符合HJ/T91的规定，确保公众及环保执法人员可在排污口清楚地看到污染源的排污情况并且不受限制地进行水质采样。有组织废气采样口应按照前4后2原则，监孔≥80mm，监测断面距离坠落高度基准面2 m以上时，应配套工作平台，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2 m~1.3 m处；超过0.5 m且不足2 m 时，应按要求设置固定式钢梯；超过2 m时，应安装钢斜梯、转梯。梯高大于6 m 时，应设置梯间平台。斜梯、转梯的材料、载荷、制造安装等按要求执行。排污口和采样点处水深一般情况下应<1.2m，周围应设置既能方便采样，又能保障人员安全的护栏等设施。
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 内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1#修磨废气排放口
	颗粒物
	集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）

	
	2#修磨废气排放口
	颗粒物
	集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）

	
	3#修磨废气排放口
	颗粒物
	集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）

	
	4#修磨废气排放口
	颗粒物
	集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）

	
	5#修磨废气排放口
	颗粒物
	集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）

	
	无组织
	颗粒物
	车间密闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3）

	地表水环境
	淬火、回火循环水
	SS
	循环使用不外排

	
	职工生活污水
	pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷
	生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车抽走

	声环境
	生产设备
	等效A声级
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声，合理布局、风机加装隔声罩等措施
	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））

	电磁辐射
	/

	固体废物
	原辅料拆包
	废包装材料
	收集后外售
	合理处置

	
	除尘器
	废布袋
	收集后外售
	

	
	除尘器
	除尘灰
	收集后外售
	

	
	剥皮、切削
	废铁屑
	收集后外售
	

	
	调质
	沉淀池底泥（氧化铁渣）
	收集后外售
	

	
	检测
	不合格品
	收集后外售
	

	
	设备维护
	废润滑油
	即产即清，交由有资质单位处置
	

	
	设备维护
	废润滑油桶
	
	

	
	剥皮、切削
	废切削液
	
	

	
	剥皮、切削
	废切削液桶
	
	

	
	设备维护
	含油抹布及废劳保用品
	
	

	
	职工生活
	职工生活垃圾
	收集后由环卫部门统一处置
	

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：1#生产车间等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；
一般防渗：2#生产车间、3#生产车间、沉淀池利用现有防渗措施，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；
简单防渗：办公室、厂区其他区域水泥硬化简单防渗措施

	生态保护措施
	-

	环境风险防范措施
	①总图布置和建筑安全防范措施
总图布置严格执行相关规范要求，所有构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂房区域进行危险区划分。厂房区域实行人、货流分开；在厂房总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。
根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内。
②生产过程中的风险防范措施
Ⅰ、根据公司实际情况，建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；厂房应配备急救设备和药品；作业人员应学会自救和互救。
Ⅱ、凡容易发生事故或危及生命安全的场所、设备以及需要提醒操作人员注意的地方，应设置安全标志；在各区域设置毒物周知卡；装置设物料走向、厂区设风向标等工艺技术设计安全防范措施。
Ⅲ、项目所用的电源应设在防火区域以外；所有金属设备都应接地可靠，防止静电积聚和静电放电；生产线内严禁烟火，不许带火柴，打火机等火种进入生产线。
Ⅳ、加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全教育，安全生产教育包括厂级、生产线、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解本厂各种原辅材料、化学制品以及固体废物的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。
Ⅴ、加强对各生产设备、设施等定期检查，及时发现隐患，维护维修，关键设备实行定期大修制度。
Ⅵ、原辅材料转移、计量、调配等过程应进行重点防范，避免由于操作失误造成物料泄漏。所有存放原辅材料的容器，除正在使用中外，均需保持紧盖。
Ⅶ、若由于包装破裂、倾倒或生产装置阀门损坏造成物料泄漏，应在第一时间按照泄漏物质相应的应急处理措施进行处理，泄漏的物料回收利用妥善处置。
Ⅷ、生产车间内一般区域采用水泥硬化地面，储存区和生产区长期配备足够的应急物资，确保泄漏物料及时收集、转移。
③暂存过程中的风险防范措施
Ⅰ、物料存放时，应保持通风、干燥、防止日光直接照射，并应隔绝火源、远离热源。设置禁火标志及防静电措施等，配备有完善的防火及灭火装备。暂存区应具有良好的排风通风措施。
Ⅱ、地面硬化且采取防腐防渗处理，并设置防风、防雨、防晒、防流失等措施，防止各种液体类原辅料漫流或泄漏。
Ⅲ、车间内配备足够的应急物资，确保泄漏物料及时收集、转移。
项目生产过程中涉及的主要危险化学品储存严格按照《危险化学品安全技术手册》、《危险化学品安全技术说明书》、《危险货物运输包装通用技术条件》等相关要求执行。
④其它风险防范措施
根据相关事故案例分析，管理混乱、物料装卸不规范等也是导致风险事故的常见原因，故建设单位一定要采取相应措施防范此类事故发生。
Ⅰ、加强巡检，定期对设备、阀门进行检查、维修。
Ⅱ、加强对废包装桶等危险废物的管理，废弃包装桶应收集并即产即清，交有资质的单位处理。
Ⅲ、发生泄漏后，事故处置过程中产生的含物料沙土、废棉纱等及时有效收集并送有资质单位进行处置。
2）事故应急预案
为更好的做好项目的事故防范工作，应严格执行事故应急预案，并定期组织演练，具体如下：
①建立内部救援队伍
建立事故应急救援指挥领导小组，由企业法人、及车间主任等部门负责人组成。
成立事故应急救援指挥部，负责一旦发生事故时的全厂应急救援的组织和指挥，企业法人任总指挥，若企业法人不在时，应明确有关领导全权负责应急救援工作。组织机构包括应急处置行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。
指挥领导小组应负责企业事故应急预案的制定、修订；组建应急救业队伍，组织预案实施和演练；检查督促做好危险源事故的预防措施和应急救援的准备工作，一旦发生事故，按照应急救援预案实施救援。
②泄漏事故处置方案
Ⅰ、停止使用，关闭有关设备和系统，立即向应急救援指挥部报告；
Ⅱ、事故现场严禁明火，切断电源，迅速撤离泄漏区人员至上风向安全处。同时在事故现场设置隔离区，禁止无关人员进入；
Ⅲ、应急处理人员必须配备必要的个人防护器具，严禁单独行动；
Ⅳ、用预先确定的堵漏方式尽快堵漏，切断或控制泄漏源。尽快收集泄漏物料。
Ⅴ、迅速撤离泄漏污染区的工作人员至安全区，并进行隔离，脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。
Ⅵ、在厂房内设置疏散工作指示方向标识。
③火灾应急措施
Ⅰ、发现起火，立即报警，通过消防灭火，采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器灭火。
Ⅱ、切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员；
Ⅲ、通知安全、消防、救护等相关部门人员，启动相应的应急救护程序；
Ⅳ、组织救援小组，封锁现场，疏散人员；
Ⅴ、灭火工作结束后，对现场进行恢复清理；
Ⅵ、调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充或修改事故防范措施和应急方案。
④急救措施
皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。
吸入：脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。
食入：饮足量温水，催吐，就医。

	其他环境管理要求
	公司设立环境管理人员，履行环保管理职责，生产前需按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（部令 第11号）取得排污手续，按污染源监测计划实施定期监测。
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六、结论
	综上所述，本项目符合国家和地方的相关产业政策，符合园区规划，选址符合《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》要求，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“环境保护措施监督检查清单”的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。
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[bookmark: _Toc21305][bookmark: _Toc21880]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
总量控制指标
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	-
	-
	-
	2.619t/a
	-
	2.619t/a
	+2.619

	废水
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	一般工业
固体废物
	废包装材料
	-
	-
	-
	81.13t/a
	-
	81.13t/a
	+81.13

	
	废布袋
	-
	-
	-
	0.48t/a
	-
	0.48t/a
	+0.48

	
	除尘灰
	-
	-
	-
	1239.307t/a
	-
	1239.307t/a
	+1239.307

	
	废铁屑
	-
	-
	-
	0.026t/a
	-
	0.026t/a
	+0.026

	
	沉淀池底泥（氧化铁渣）
	-
	-
	-
	3.2t/a
	-
	3.2t/a
	+3.2

	
	不合格品
	-
	-
	-
	8t/a
	-
	8t/a
	+8

	职工生活垃圾
	生活垃圾
	-
	-
	-
	1.5t/a
	-
	1.5t/a
	+1.5

	危险废物
	废润滑油
	-
	-
	-
	0.048t/a
	-
	0.048t/a
	+0.048

	
	废润滑油桶
	-
	-
	-
	0.002t/a
	-
	0.002t/a
	+0.002

	
	废切削液
	-
	-
	-
	0.576t/a
	-
	0.576t/a
	+0.576

	
	废切削液桶
	-
	-
	-
	0.006t/a
	-
	0.006t/a
	+0.006

	
	含油抹布及废劳保用品
	-
	-
	-
	0.368t/a
	-
	0.368t/a
	+0.368


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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