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中华人民共和国生态环境部制





一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	河北鸿科碳素有限公司新增备用磨粉机设备项目

	项目代码
	2602-130107-89-02-713265

	建设单位联系人
	高淑霞
	联系方式
	13931174776

	建设地点
	石家庄市井陉矿区贾庄镇西王舍社区河北鸿科碳素有限公司内

	地理坐标
	东经114°0′56.728″，北纬38°5′14.013″

	国民经济
行业类别
	C3091石墨及碳素制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 ：石墨及其他非金属矿物制品制造309—其他

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	石家庄市井陉矿区科学技术和工业信息化局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	矿科工信技改备字[2026]04号

	总投资（万元）
	180
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比(%)
	11.11
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
是：                 
	用地（用海）
面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	产业园区相关规划名称：河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030）
规划审批机关：石家庄市人民政府


	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030）环境影响报告书》
召集审查机关：河北省生态环境厅
审查文件名称及文号：《关于河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030）环境影响报告书的审查意见》（冀环环评函[2025]1318号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划符合性分析
本项目园区规划符合性分析情况见表1-1。 
表1-1   本项目与园区规划符合性分析结果一览表
	序号
	内容
	本项目
	符合性

	规划概况及产业定位
	河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030）。将园区现有钢铁和水泥行业规模设置为产能上限：年产钢坯200万吨、年产钢材192万吨；年产水泥熟料240万吨，年产水泥151万吨。本版规划产业定位调整为以特钢上下游、高端装备制造、新材料为主导产业，着眼各主导产业全生命周期，大力发展循环经济。本次规划将园区分为石钢片区、天汇片区、丰达片区和融合片区四个园区；石钢片区重点依托石钢特钢项目，重点发展特钢棒材深加工、关键核心零部件等特种钢产业和通用零部件产业；天汇片区依托矿峰水泥，以发展新材料为主；丰达片区和融合片区重点布局发展高端装备制造产业。同时全面推进园区能源资源的梯级利用和系统优化，加强园区内产业循环耦合，推动园区各产业跨行业废旧资源综合利用融合发展、集聚发展，围绕各产业生产工艺以及配套公辅工程等环节产生的废旧资源进行回收利用，为特钢、高端装备制造、新材料等产业生产提供废钢资源、稀有金属辅配料、特钢材料等原材料，实现物质流循环，推动园区产业结构转型升级。
	本项目位于石家庄矿区工业园区石钢片区，园区主导发展特钢上下游、新材料产业。河北鸿科碳素碳素制品属于新材料配套产业，项目仅新增备用磨粉机，不新增产能，不突破园区钢铁、水泥产能上限；项目产品可服务片区特钢产业，契合园区循环经济、产业耦合发展导向，符合园区总体发展规划要求，符合园区能源资源的梯级利用要求。
	符合

	用地布局
	河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030），规划总面积1775.19公顷，其中城镇开发边界内用地1224.03公顷，城镇开发边界外用地551.16公顷。
石钢片区：东至南寨村、新王舍村及西岗头社区西侧，南至世纪大道、张家井村北侧，西至西环旅游路，北至西四排，规划面积880.52公顷，其中城镇开发边界内683.68公顷，城镇开发边界外用地196.84公顷。本次规划范围在省政府批复范围836公顷的基础上外延44.52公顷。
天汇片区：东至矿区垃圾填埋场西侧，南至冯家沟村北侧，西至南寨村东侧、南寨水库西侧，北至峰矿水泥厂采石场，规划面积184.13公顷，其中城镇开发边界内116.67公顷，城镇开发边界外用地67.46公顷。本次规划范围在省政府批复范围180公顷的基础上外延4.13公顷，外延部分全部在城镇开发边界内。
丰达片区：东至冶金新材料装备产业园，南至秋树坡村北侧，西至赵村店东侧及古桥北街，北至赵村铺南侧，规划面积210.23公顷，其中城镇开发边界内141.87公顷，城镇开发边界外用地68.36公顷。本次规划范围在省政府批复范围133公顷的基础上外延77.23公顷。
融合片区分为一区和二区：一区东至绵左支渠东侧，南至贾天公路南侧，西至红星路西侧，北至北清线，规划面积409.51公顷，其中城镇开发边界内240.37公顷，城镇开发边界外用地169.14公顷。本次规划范围在省政府批复范围405公顷的基础上外延4.51公顷，外延部分全部在城镇开发边界内。二区东至西南正村西侧，南至井矿快速路北侧，西至青泉村东侧，北至北清线、古桥南街，规划面积71.16公顷，与省政府批复范围一致，其中城镇开发边界内21.80公顷，城镇开发边界外用地49.36公顷。
	根据工业园区规划图可知，项目用地为三类工业用地，公司选址符合井陉矿区总体规划，项目为技改项目，不新增占地，因此，项目符合规划要求。
	符合

	给水规划
	规划园区水源以地表水和再生水为主，地下水作为紧急备用水源。园区的用水结构为地表水优先供应生活用水；再生水优先供应石钢公司工业用水，其次供应其他企业工业用水、景观用水、浇洒道路、市政用水。
矿区白彪水厂，近期规模2.0万立方米/日，远期规模达到4.5万立方米/日，占地2.03公顷。规划在南寨水库东侧新建南寨水厂，水源为地表水，供水规模为2.00万立方米/日，占地1.71公顷。规划保留2座再生水厂，其中矿区再生水厂位于城区东南侧，设计规模为2万m3/d；贾庄再生水厂位于石钢片区北侧，设计规模为1500m3/d，可满足园区乃至整个矿区的工业用水和生活用水。
	本项目不新增用水。
	符合

	排水规划
	①污水工程
规划排水体制采用雨污分流制。遵守水源保护地准保护区政策，生产污水处理采用企业自行处理方式，实现生产污水处理零排放，后期对企业进行跟踪，严令禁止排放污水。生活污水由污水管道排入矿区绿洁污水处理厂和贾庄污水处理厂。
[bookmark: _GoBack]矿区绿洁污水处理厂位于城区东南侧，设计规模为2万 m3/d；贾庄污水处理厂位于石钢片区北侧，设计规模为 1500m3/d。污水处理厂出水达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准中A标准，为节约用水，污水处理厂处理后的中水主要用于工业普通用水、城市道路喷洒、洗车、绿化、景观用水等。
②雨水管网
石钢片区：石钢片区分为四个雨水片区，北部片区雨水经过道路及边沟收集，就近排入红星水库和小作河；西部片区雨水经道路及边沟收集后沿西环旅游路、工业大道、石钢路排入排洪沟；东部片区雨水经道路及边沟收集后沿贾凤路、工业大道、纬一路等排入清凉湾湿地公园；南部片区雨水收集后沿世纪大道、贾凤路排入南侧的杏花沟生态公园。天汇片区：天汇片区用地布局紧凑，规划统一为一个雨水片区，雨水经过道路及边沟收集，向南排入排洪沟，沿排洪沟最终排入清凉湾湿地公园。丰达片区：丰达片区规划为两个雨水片区，北部片区雨水经道路及边沟收集后，沿丰达路排入排洪沟，沿排洪沟向南排入长岗沟；南部片区雨水经道路收集后，沿关圣路、刘赵街排入长岗沟。融合片区：一区以凤山镇区为界将片区分为东西两个雨水片区，东部片区雨水收集后沿贾天公路、矿市北街、矿市南街、金川路排至杏花沟生态公园；中部片区雨水收集后沿贾天公路、西环旅游路、云凤路排入凤山镇排水系统；西部片区雨水收集后沿贾凤路排至杏花沟生态公园。二区规划统一为一个雨水片区，雨水经道路及边沟收集后，沿红房街、金川路、凤中路、贾凤路排至古桥南街排洪沟，沿排洪沟排入东侧长岗沟。
	本项目无新增废水产生。
	符合

	供热规划
	根据生产特点，钢铁企业生产用热可自身解决；装备制造行业中的中频炉熔融、退火、烘干等工序用热使用电或天然气，采暖也通过自身生产余热供给；在无法实施集中供热的区域，积极采用太阳能、地热、电能、天然气等多种环保型供热方式。本次规划不再规划集中供热设施，园区企业根据行业特点充分利用生产余热为主力热源，天然气、电能等清洁能源为补充，远期视园区发展情况而定。
	项目生产无需用热，不新增燃煤设施，满足项目需求。
	符合

	电力规划
	规划期末，园区年负荷预测为139.10MW。1.220kv变电站建设保留现状园区井矿220kV变电站。2.110kv变电站建设规划新增110千伏凤凰站一座，位于南区西南侧，规模为150MVA，占地0.52公顷。扩建升级现状35千伏洪州站为110千伏站，规模为100MVA，占地0.62公顷。保留现状110kv王舍、西王、清泉变电站。
	项目用电量较小，用电由园区供电系统供给，满足项目需求。
	符合

	燃气规划
	远期园区年平均日用气量为79.5万标准立方米。根据矿区国土空间总体规划，保留现状矿区门站，续建贾庄门站，规模为12万m3/h。加强应急储气保障，规划结合贾庄门站新建LNG储配站1座。保留现状南石门分输站－贾庄门站、井陉门站-矿区门站高压管线；保留现状矿区门站，续建贾庄门站，规模12万方/时。加强应急储气保障，规划结合贾庄门站新建LNG储配站1座。加强高压输气线路安全防护管控，为燃气资源输配提供通道。
	本项目生产不涉及使用燃气
	符合


2、园区环境准入及负面清单符合性分析
园区环境准入及负面清单符合性分析见表1-2、表1-3。

表1-2   项目与园区石钢片区生态环境准入清单符合性分析一览表
	清单类型
	准入要求
	符合性

	全市总体要求*
	按照《石家庄市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（石政函[2021]40号）及《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》中全市总体准入要求执行，具体内容不再列出。
	项目符合《石家庄市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（石政函[2021]40号）及《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》中全市总体准入要求

	本评
价补
充要
求
	产业及
政策准
入管理
要求*
	1.禁止“两高”项目入驻，园区钢铁行业不得突破现状产能规模(年产钢坯200万吨、年产钢材192万吨)；水泥行业不得突破现状产能规模(年产水泥熟料240万吨，年产水泥151万吨)；
2.禁止建设电镀、酸洗、碱洗、磷化等专门从事表面处理的建设项目；
3.禁止建设镍氢电池、铅蓄电池、锌锰电池制造项目；
4.严格落实《工业和信息化部国家发展和改革委员会生态环境部关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》(工信部联通装〔2023〕40号)相关要求，严格落实主要污染物排放总量控制、能源消耗总量和强度调控制度，坚决遏制不符合要求的项目盲目发展和低水平重复建设，防止产能盲目扩张，合理选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭；
5.禁止建设与园区产业无关联的废弃资源综合利用项目，与园区特种钢、高端装备制造、新材料等产业相关联的、利于形成园区循环经济产业链的项目方可入园；
6.禁止建设集中收集、贮存、利用、处置危险废物项目。
	1、项目不属于“两高”项目、不属于钢铁、水泥行业；
2、项目不属于电镀、酸洗、碱洗、磷化等专门从事表面处理的建设项目；
3、项目不属于镍氢电池、铅蓄电池、锌锰电池制造项目；
4、本项目为碳素制粉备用设备技改，不属于铸造锻压，不新增产能，不涉及钢铁产能扩张，污染物及能耗不新增，符合文件管控要求。
5、项目为磨粉机新增备用设备项目，不涉及废弃资源综合利用，与主体工程相关，符合园区能源资源的梯级利用要求。
6、本项目不涉及

	
	空间布局约束
	1.规划范围内城镇开发边界外的区域维持现状不变；基本农田范围未经依法调整，需按照《基本农田保护条例》对上述区域进行严格保护，园区规划建设一律不得占用；
2.禁止在公园绿地、广场绿地等规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动，禁止占用公路用地红线；
3.将现状村庄和规划居住区作为环境敏感点予以保护，合理控制周边建设项目布局，根据不同的区位特点进行差别化管控；
4.清凉湾湿地公园周边禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾和其他破坏湿地及其生态功能的活动；
5.禁止建设集中收集、利用、处置易溶性、有毒有害废弃物的暂存和转运设施；
6.入区项目应做好选址可行性分析，地下岩溶区不宜布设水污染较重构建筑物及设备设施。如若工程无法避让，应在基础施工阶段对地基进行防渗处理。同时该区域涉水设备设施应采取“可视化”措施，并严格防渗，加强跟踪监测频次，最大可能的减少对区域地下水的污染影响；
7.污染企业退出的遗留污染宗地：园区内退出的遗留宗地应当按照《污染地块土壤环境管理办法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》开展土壤和地下水环境初步调查，编制调查报告。土壤和地下水环境初步调查发现该重点单位用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，应当开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。
	1-2、6、本项目不新增占地；
3-5、7、不涉及；


	
	污染物排放管
控
	1、入区项目需满足建设项目污染物排放总量控制要求，重点行业建设项目按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知(环办环评〔2020〕36号)》要求，严格落实区域主要污染物削减方案；
2.入区项目污染物排放必须满足国家、河北省、石家庄市等规定的标准要求，排放指标必须满足清洁生产指标要求(如有)；
3.固体废物零排放，其中危险废物收集、贮存、运输、处置、利用等须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》等国家、地方相关法律法规、技术规范、标准要求；
4.入区企业生产废水经处理后全部回用，不外排；
5.新建具有绩效评级要求的涉气入区建设项目，应达到B级及以上水平；
6.严格落实区域减排方案，开发区污染物排放量不得突破允许排放量：颗粒物459.538t/a、二氧化硫120.165t/a、氮氧化物617.954t/a、VOCs17.332t/a；存量源削减量：颗粒物72.348t/a、二氧化硫3.721t/a、氮氧化物166.783t/a、VOCs2.017t/a；新增源控制量：颗粒物34.307t/a、二氧化硫1.804t/a、氮氧化物29.005t/a、VOCs3.349t/a；
7.园区废水污染物允许排放量(排入集中污水处理厂)：COD9.928t/a、氨氮0.496t/a。
8.碳排放及强度：碳排放量401.29万t/a、碳排放强度1.38t/万元产值。
	1、本项目不涉及SO2、NOx、COD、氨氮排放；
2、项目不涉及；
3、技改后，项目运营期固体废物产生情况与技改前基本一致。产生的除尘灰、废布袋（一般工业固废）等种类、属性及产生量均无明显变化。设备维护过程中产生的废机油、废油桶等危险废物产生数量亦未增加。所有固体废物仍按原有方式进行，交由有资质单位合规处置，固废排放总量不增加；
4、本项目无新增废水排放；
5、项目不涉及；
6-7、本项目不新增SO2、NOx、COD、氨氮排放；
8、项目不涉及

	
	环境风
险防控
	1.重点监管企业和园区周边土壤和地下水环境污染风险防控：定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物；
2.加强园区与周边敏感区环境风险防范设施建设；
3.对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求。
5.实施“三级防控”措施，将事故废水严格控制在一定区域范围内。各入区涉水企业设置废水事故池，事故状态下废水送事故池存放，待废水处理站事故消除后，将事故池废水送废水站处理，不得排入外环境。
6.危险废物全过程监管：产生危险废物的单位，按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，并执行排污许可管理制度的规定，危废贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求规范建设。
7.建设用地风险管控和修复：用途变更为“一住两公”地块、腾退工矿企业用地、土壤污染重点监管单位在终止生产经营活动前应依法开展土壤和地下水环境初步调查，编制调查报告。土壤和地下水环境初步调查发现该重点单位用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，应当开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。对于拟开发利用的关停搬迁企业场地，未按有关规定开展场地环境调查及风险评估的、未明确治理修复责任主体的，禁止进行土地流转；污染场地未经治理修复的，禁止开工建设与治理修复无关的任何项目。对暂不开发利用的关停搬迁企业场地，要督促责任人采取隔离等措施，防止污染扩散。
	1-3、不涉及
5、公司已设“三级防控”措施；
6、项目危废交由资质单位进行处置；
7、不涉及

	
	资源开发利用要求
	1.入区项目资源和能源消耗量应满足开发区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线：能源利用上线：煤炭用量39.67万t/a：天然气用量为4102.91万m3/a；水资源利用上线：新水量为432.945万m3/a；土地利用上线：工业用地面积864.20hm2。
2.不断优化能源消费结构，优先利用区域集中供热和工业余热资源，禁止建设分散燃煤供热设施。
3.加快推进水源切换，现有拥有合法手续的自备水井给予保留备用，南寨地表水厂建成后，园区内自备水井进行封井；封井前，开发区现有企业应严格落实取水许可制度，不得突破地下水取水许可量。
	1、项目不新增用水，不新增占地，生产主要采用电进行生产，用电量不突破资源上限；
2、不涉及；
3、项目不新增用水



表1-3   本项目与园区总体生态环境准入清单符合性分析一览表
	清单类型
	准入要求
	符合性

	本评
价补
充要
求
	空间布局约束
	1.将位于水土保持和水源涵养一般生态空间部分划为优先保护区域，严格按照水土保持和水源涵养的管控要求进行开发建设。
2.入区项目选址还应尽量避开采空区、塌陷影响区，若确需在采空区、塌陷影响区内进行工程建设，建设前要做好采空区的勘察和评估工作，优化建设场地平面布置，结合采空区分布情况，重点优化废水污染源的布置。
3.居住用地、教育用地50米范围内布局办公区、仓储区或机械加工区，50~100m范围内禁止新上涉及表面处理工序的重污染项目；新增涉及喷涂工序的生产企业通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料降低有机废气排放，使用涂料应满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》；采用《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》附录A表面处理（涂装）排污单位中可行技术，禁止使用单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs废气处理技术。
4.临近居住区和教育区一侧（道路除外）布设20m绿化带减缓对其的影响。
5.清凉湾湿地公园周边禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾和其他破坏湿地及其生态功能的活动。
6.本评价要求工业园区入区企业进行工程建设前必须进行地质灾害评估和采取防治措施，入区企业根据地质情况，优化用地布局，存在环境风险的生产单元避让采空区。规划期间加强对地面沉降的监测，发现问题及时处理。
	1、不涉及；
2、不涉及；
3、不涉及；
4、不涉及；
5、不涉及；
6、不涉及。

	
	污染物排放管
控
	1.重点关注挥发性有机物排放管控，禁止使用高 VOCs含量涂料或胶粘剂。挥发性有机物治理工艺禁止采用低温等离子、光氧化/催化、劣质活性炭吸附、喷淋吸收等单一低效治理技术；采用活性炭吸附工艺的应满足《石家庄市涉VOCs企业活性炭吸附脱附技术指南》的要求；
2.入区企业生产废水经处理后全部回用，不外排。生活污水经收集后排入贾庄污水处理厂或矿区绿洁污水处理厂处理，不得向向环境水体直接排放污水。
3.入区企业要达到清洁生产二级水平，使用天然气等清洁能源，加大大气污染物的治理力度，减少大气污染物的排放，最大限度减轻对清凉山风景名胜区的影响。
	1、本项目不产生挥发性有机物，不使用高 VOCs含量涂料或胶粘剂；
2、项目不新增废水排放；
3、项目不使用天然气

	
	环境风险防控
	1.结合道路绿化、居住区绿地布置，合理布置涉及风险物质的生产单元，涉重大危险源生产装置和储罐区的项目不得紧邻居住区布局。加强重大危险源企业环境风险管理。
	1、不涉及

	
	资源开发利用要求
	1.加快生活污水及再生水管网建设，提高污水收集率和再生水的回用率，减轻对地表水利用的压力；
2.根据行业特点充分利用生产余热为主力热源，电能等清洁能源为补充。
	1、项目不新增废水；
2、不涉及；


3、规划环评审查意见符合性分析
根据河北省环境保护厅《关于河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030）环境影响报告书的审查意见》（冀环环评函[2025]1318号），本项目与园区规划环评审查意见的相符性见表1-4。
表1-4    本项目与规划环评审查意见的相符性
	园区环评批复要求
	本项目情况
	相符性

	河北石家庄矿区工业园区(以下简称园区)位于石家庄市井陉矿区，为省政府批准设立的省级开发区，批复面积16.25平方公里(城镇开发边界内10.95平方公里、城镇开发边界外5.30平方公里)。你单位编制了《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划(2022-2030年)》(以下简称《规划》),《规划》总面积1775.19 公顷，其中省政府批复面积16.25平方公里，并延城镇开发边界内的范围适当外延150.19公顷，设置石钢片区、天汇片区、丰达片区和融合片区4个产业片区以及远景发展区，以特钢上下游、高端装备制造、新材料为主导产业。规划近期至2025年、远期至2030年。
	本项目位于石家庄市井陉矿区河北鸿科碳素有限公司内，在园区规划范围内，不新增占地，符合园区规划。
	符合

	三、对《规划》优化调整和实施过程中的意见
(一)落实国家及区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。
(二)推进园区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化园区能源结构、交通运输方式等《规划》内容。
(三)严格空间管控要求，进一步优化园区功能、空间布局城镇开发边界外区域，在规划期内维持现状不变。教育文化科研区、绿地禁止开展其他无关建设活动，园区规划实施过程中应严格遵守《中华人民共和国文物保护法》相关要求。落实《报告书》提出的空间布局引导和管控要求，优化工业、居住等各类用地的空间分布和产业的梯级布局，严格涉风险源企业管理，确保人居环境安全。
(四)严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。强化现有及入区企业污染治理设施及环境管理水平，严格落实《报告书》提出的污染物减排方案及总量管控要求，确保区域环境质量持续改善。强化涉重废水污染治理，电镀工序废水经车间处理达标后全部回用，不外排。严格落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》相关要求
(五)严格入区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的园区生态环境准入要求及现有企业环境管理要求。园区严禁新增“两高”项目、危险废物集中贮存处置项目及电镀、酸洗、碱洗、磷化等专门从事表面处理的项目入驻，现有钢铁和水泥规模不得增加。不断提高现有及在建企业清洁生产水平，促进园区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调，
(六)统筹基础设施建设，严格落实《报告书》提出的建设内容及时限。加快南寨地表水厂建设进度，逐步替代企业自备水井。根据开发利用情况逐步完善再生水管网布局，扩大再生水管网覆盖范围，充分利用再生水资源。园区企业根据行业特点充分利用生产余热为主力热源，天然气、电能等清洁能源为补充，禁止企业自建燃煤供热锅炉。
(七)优化运输方式，落实应急运输响应方案。园区应进一步提高铁路运输及清洁能源汽车比例，减轻运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。
(八)健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。健全完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系；强化园区风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，加强园区与周边敏感区环境风险防范设施建设，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。
(九)在《规划》实施过程中，按照相关要求适时开展环境影响跟踪评价。《规划》发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展环境影响评价工作。
	1.本项目符合国家产业政策要求。
2.本项目通过新增高效节能备用磨粉机、优化设备密封及运行控制，在不新增产能和污染排放的前提下，降低系统能耗与无组织粉尘逸散，提升资源能源利用效率，符合园区绿色低碳转型及减污降碳协同增效的规划要求。
3.本项目在现有厂区内进行建设，不新增占地。
4.项目不新增废水。
5.项目不属于“两高”项目、危险废物集中贮存处置项目及电镀、酸洗、碱洗、磷化等专门从事表面处理的项目；不属于钢铁和水泥项目。
6.项目不新增用水。
7.项目建成后需完善应急运输响应方案。
8.不涉及。
9.不涉及。
	符合

	四、拟入区建设项目应加强与规划环评联动，结合规划环评相关要求，做好建设项目环境影响评价工作。加强与规划环评的联动，严格项目生态环境准入条件，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等工作，强化生态环境保护相关措施的落实。规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，建设项目环评相应评价内容可结合实际情况予以适当简化。
	本次评价以规划环评为基础，重点分析了项目准入条件符合性、工程分析、环保措施的可行性论证、污染物排放量指标。无新增生活垃圾产生。在相关保护措施实施后，该项目不会对水环境造成影响。
	符合


综上所述，项目位于石家庄市井陉矿区河北鸿科碳素有限公司内，符合规划要求；园区公共基础设施满足项目建设需求。
4、与规划环境影响评价结论的符合性分析
项目与《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030）环境影响报告书》主要结论的符合性分析见表1-5。
表1-5  本项目与规划环境影响评价主要结论的符合性分析
	序号
	规划环境影响评价主要结论
	本项目情况
	符合性

	1
	大气环境影响评价结论：本次规划实施后，在入区企业严格按照环评建议提出的要求，采取完善的环境治理措施的前提下，落实规划提出的削减措施的前提下，对区域环境空气的影响程度在可接受范围之内。
	本项目废气采取可行的治理措施后，达标排放，对区域环境空气的影响程度较小，在可接受范围之内。
	符合

	2
	地表水环境影响评价结论：园区规划实施后，矿区绿洁污水处理厂处理后废水中COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷排放浓度满足《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)表1中重点控制区排放限值、《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1冷却用水标准和《农田灌溉水质标准》(GB/5084-2021)标准要求，部分回用于河钢集团石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司内部生产、杏花沟生态补水、城市道路洒扫降尘、城市绿化，剩余中水排入长岗沟，进行生态补水。根据《石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司环境影响报告书》，矿区绿洁污水处理厂污水处理后外排可行。
另外，本次评价提出了入区企业和园区污水处理厂事故状态下的防范措施，保证事故工况下不会对区域地表水产生污染影响。综上分析，本次规划实施后对区域地表水环境影响可接受。
	本项目无生产废水，无新增生活污水，不会对区域地表水产生污染影响。
	符合

	3
	地下水环境影响评价结论：园区内企业在严格落实防渗措施，建立健全地下水水质监测系统，突发事件预警预报系统和事故应急防范措施的基础上，园区内企业对地下水环境影响较小。因此在强化管理切实落实各项环保措施的前提下，从地下水保护的角度分析，本评价认为该园区规划是可行的。
	本项目采取分区防渗措施，不会对地下水环境造成影响。
	符合

	4
	声环境影响评价结论：
根据园区规划布局和预测结果可知，园区规划道路全部建成通车后，高速路的交通噪声40m以内区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准（昼间 70dB(A)、夜间 55dB(A)）要求；省道及规划其他主、次干道的交通噪声20m以外区域声环境满足（GB3096-2008）3类区标准（昼间 65B(A)、夜间 55dB(A)）要求。规划的实施不会改变区域声环境功能，满足环境质量底线要求。
	本项目噪声主要为生产设备、风机等产生的噪声，通过采取选用低噪声设备，基础减振、隔声罩等措施，厂界噪声符合3类标准要求，不会改变区域声环境功能。
	符合

	5
	固体废物影响评价结论：
园区产生的生活垃圾全部进行无害化处置;一般工业固体废物全部回收利用或外售综合利用;危险废物委托有资质单位进行处理处置。在落实本评价提出的固体废物处置措施的情况下，园区产生的固体废物可全部综合利用或妥善处置，不会对区域环境产生明显不良影响。
	本项目生活垃圾采用垃圾桶收集后，由环卫部门定期清理统一进行无害化处置；除尘灰、废布袋等一般工业固体废物全部综合利用；危险废物随产随清交由有资质单位进行处置。因此，不会对区域环境产生明显不良影响。
	符合

	6
	土壤环境影响评价结论
根据分析可知，在非正常状况下，园区储罐泄漏、污水处理站泄漏、焦炭吸附池泄漏均会对土壤造成一定影响。因此规划区内企业应严格实行分区防渗的要求，对各类储罐做好检漏工作，发生事故后及时清理污染土壤。各企业在严格落实分区防渗和应急处置等措施的前提下，土壤环境影响可接受。
	本项目不涉及储罐、污水处理站等设施，项目范围采取分区防渗措施，土壤环境影响可接受。
	符合

	7
	生态环境影响评价结论：规划实施后，对工业园区内土地利用类型有一定影响，园区内耕地被完全破坏转换为工业用地，园区内城镇生态系统面积有所增加，园区的建设虽会导致园区土地利用类型发生变化，但不影响评价区范围内主导土地利用类型，不会导致评价区范围内生态功能改变，对区域生态系统影响可接受。
	本项目占地属于园区规划的工业用地，对区域生态系统影响可接受。
	符合

	8
	环境风险评价结论：
规划入区企业通过合理优化园区风险源布局、健全园区环境风险预警体系建设、加强危险化学品仓储运输管理、健全园区风险三级防控体系以及加强区域环境风险联防联控措等风险防范措施的情况下，环境风险可防控控制。同时，园区通过采取项目准入控制措施、工程措施、管理措施、监控措施、修复治理措施多项措施，可避免规划实施后对区域环境产生污染影响。
	本项目不涉及危险化学品仓储运输等，主要风险源为危废产生单元，通过采取随产随清、车间防渗等措施，不会对区域环境产生污染影响。
	符合

	9
	总体评价结论：在落实区域削减源以及本评价提出的预防和治理措施的情况下，规划的实施对周围环境影响可接受，不会改变区域环境功能，可满足环境质量底线要求;在充分利用再生水以及加强环保管理的前提下,区域资源环境可以承载规划的实施,不突破水资源、土地资源利用上线;规划范围内不涉及生态保护红线;规划产业空间布局和能源结构相对合理，可以达到相应的环境目标。
规划应加强环境保护预防和治理措施，根据本评价提出的分区管控要求、环境影响减缓措施与协同降碳建议，加强园区空间管控，严格控制污染物排放总量，并采纳评价提出的调整建议和相关要求对规划进行优化调整后，河北石家庄矿区工业园区总体发展规划(2022-2030年)的实施具有环境合理性和可行性。
	本项目在落实规划环评和本评价提出的环境保护预防和治理措施的前提下，符合规划环评总体结论要求。
	符合


综上所述，本项目符合《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030）环境影响报告书》中规划环境影响评价结论。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性
（1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析
根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制、淘汰类项目，符合国家产业政策要求。
（2）与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析
本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类建设项目。
项目已取得备案信息，备案编号：矿科工信技改备字[2026]04号。因此，该项目符合国家及地方产业政策要求。
2.选址合理性分析
项目位于石家庄市井陉矿区河北鸿科碳素有限公司内。厂区中心地理坐标为北纬38°05'14.013"，东经114°00'56.728"。厂区东侧为河北民海化工有限公司二期，南侧临矿区工业大道，隔路为河北民海化工有限公司，西侧隔丘陵山地为龙岗路，北侧为丘陵山地。根据现场调查，距项目厂界最近的敏感点为西北侧450m处的清凉山风景名胜区及西北侧505m处的天户峪村，项目位于石家庄市岗南黄壁庄水库饮用水水源保护区准保护区，距离一级保护区24.8km，距离二级保护区5.3km，具体位置关系见附图9。
本项目新增磨粉机作为备用设备，与现有主磨粉机一用一备、不同时运行，全厂物料加工规模及生产工况维持现状不变；项目生产工艺不用水，不新增劳动定员，技改后废气、废水、固体废物污染物产生量均无新增。项目危险废物实行随产随清，厂区内不暂存危险废物。本项目污染物无增量，符合饮用水水源准保护区相关管控要求。本项目在现有厂区内进行建设，不新增占地，项目选址符合石家庄市矿区工业园区规划的要求。
项目周边无自然保护区、重点文物保护单位、文化区、居住区等需要重点保护的环境敏感点，综上所述本项目选址可行。
3.与《井陉矿区国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析
根据《井陉矿区国土空间总体规划（2021-2035年）》，《规划》提出“壮大“三园”：依托工业园区西区的石钢发展特钢产业园，释放焦化厂更新存量土地，布局和石钢产业联系紧密的制造业；东部推动丰达等企业腾笼换鸟，发展装备制造产业；北区以矿峰水泥为龙头，推进天汇产业园建设，发展建材新材料产业和绿色循环产业。”
本项目位于特钢产业园，属石钢配套碳素产业，利用现有厂区，不新占土地，契合存量用地发展配套制造业导向，符合《井陉矿区国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。
4.与水源保护区相关规划符合性分析
根据《河北省人民政府关于同意石家庄市岗南、黄璧庄水库集中式饮用水水源保护区调整的批复》（冀政字[2023]46 号），调整后的石家庄市岗南、黄壁庄水库集中式饮用水水源地保护区范围为：
一级保护区范围。水域范围：岗南、黄壁庄水库将正常水位线以下的全部水域，以及两库之间滹沱河主干流行洪治导线外100米范围内的区域划为一级保护区。陆域范围：岗南、黄壁庄水库取水口一侧正常水位线以上200米范围内的陆域划为一级保护区。调整后一级保护区范围和面积保持不变，总面积135.3km2。
二级保护区范围。水域范围：滹沱河(岗南水库上游至省界段)、冶河、绵河、甘陶河在省(市)界行洪治导线以内的区域划为二级保护区。陆域范围：一级保护区以外3公里范围；冶河、绵河、甘陶河行洪治导线外3公里范围，其中黄壁庄水库(平山县城一侧)、冶河(平山县城段、井陉县城段)以防洪堤坝为界；平山县城外环堤坝涵洞由北向南沿来水方向依次外延475米、210米、1000米、1000米；滹沱河(岗南水库上游至省界段)水域范围外延1000米，但不超过流域分水岭范围划为二级保护区。调整后二级保护区总面积1062.68km2。
准保护区范围。以地表分水岭为界，二级保护区外石家庄市行政区域内黄壁庄水库上游滹沱河水系范围划为准保护区。调整后准保护区总面积3111.84km2。
据此分析，项目占地位于石家庄市饮用水水源保护区地表水源保护区准保护区。
按照《中华人民共和国水污染防治法》第六十三条规定：“国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区”。
按照《中华人民共和国水污染防治法》第六十七条规定：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”。
《河北省水污染防治条例》（2018年5月31日修订）中第十七条规定：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”，第十八条规定：“禁止在饮用水水源保护区内设置排污口”。
按照《石家庄市岗南黄壁庄水库饮用水水源污染防治条例》（2023年修正版）第十四条规定：“在两库饮用水水源二级保护区和准保护区内建设其它项目，建设单位应当向县级以上人民政府环境保护行政主管部门报送环境影响评价文件，未经批准的，不得兴建”。
根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)中“6 保护区整治要求”规定：“准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。”
本项目位于石家庄市饮用水水源准保护区，新增磨粉机作为备用设备，与现有主磨粉机一用一备、不同时运行，全厂物料加工规模及生产工况维持现状不变；项目生产工艺不用水，不新增劳动定员，技改后废气、废水、固体废物污染物产生量均无新增。项目危险废物实行随产随清，厂区内不暂存危险废物。本项目不属于饮用水水源准保护区禁止建设类项目，污染物无增量，符合饮用水水源准保护区相关管控要求。
综上，项目符合集中式饮用水水源地准保护区内的相关要求。
5.环境政策分析
表1-6   项目与《水污染防治行动计划》符合性分析一览表
	文件名称
	序号
	与项目有关的条例、条文
	本项目
	政策符合性

	《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）
	1
	全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目
	项目为碳素制品制造项目，不属于取缔类、整治类行业
	符合

	
	2
	专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造
	
	符合

	
	3
	调整产业结构，依法淘汰落后产能；优化空间布局，合理确定发展布局、结构和规模
	项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类、淘汰类项目
	符合

	
	4
	严控地下水超采，在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可
	本项目用水由园区供水系统供给
	符合

	《河北省水污染防治工作方案》
	1
	对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代
	本项目不属于所述“十大”重点行业
	符合

	
	2
	全面取缔“十小”落后企业。2016年6月底前，完成全省装备水平低、环保设施差的小型企业排查，制定和实施不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼砷、炼硫、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目取缔实施方案，于2016年底前全部取缔
	本项目不属于“十小”落后企业
	符合

	
	3
	严格建设项目取水许可审批，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可；对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批新增取水，逐步实现区域水资源供需平衡
	本项目不新增用水
	符合

	
	4
	严格控制地下水超采。在唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸等地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制深层承压水开采，开采矿泉水、地热水和建设地下水源热泵系统应进行建设项目水资源论证，严格实行取水许可和地下水采矿许可。未经批准和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，于2016年底前一律予以关闭
	本项目不新增用水
	符合

	《石家庄市水污染防治工作实施方案》
	1
	遏制地下水超采。严格控制地下水超采。严格控制深层承压水开采，开采地热水、矿泉水和建设地下水资源热泵系统应当进行建设项目水资源论证，严格实行取水许可和地下水采矿许可。
	本项目不涉及地下水开采。
	符合

	
	2
	抓好工业节水。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。加强工业循环使用，推进矿井综合利用，煤炭矿区补充用水、周边地区生产和生态用水有限使用矿井水。加强洗煤废水循环利用。推广先进污水深度处理技术，加强高耗水企业废水再生回用。落实节水环保“领跑者”制度，鼓励节水先进企业、工业集聚区用水效率、排污强度等达到更高标准，支持开展清洁生产、节约用水和污染治理等示范。
	本项目为技改项目，无新增废水产生。
	符合


表1-7   项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析一览表
	文件名称
	序号
	与项目有关的条例、条文
	本项目
	政策符合性

	《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）
	1
	加强工业企业大气污染综合治理
	项目各废气均采取合理可靠有效的废气处理措施
	符合

	
	2
	全面整治燃煤小锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉
	项目不涉及
	符合

	
	3
	加快淘汰落后产能，结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级
	项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类、淘汰类项目
	符合

	
	4
	全面推行清洁生产
	项目实行清洁生产，除尘灰收集后回用于生产
	符合

	《河北省大气污染防治行动计划实施方案》
	1
	禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
	本项目位于石家庄矿区工业园区内，不属于禁燃区，项目配套建有覆膜滤料布袋除尘器，废气经治理后通过30m高排气筒排放
	符合

	
	2
	根据国家产业政策，严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等工业项目。
	项目为碳素制品制造，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等行业
	符合

	
	3
	产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。
	项目不涉及挥发性有机物废气
	符合

	
	4
	禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。
	项目位于石家庄矿区工业园区内，不涉及露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业
	符合

	
	5
	根据国家产业政策，严格控制新
建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等工业项目。在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的，排污单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和本省规定的排放标准。工业生产、垃圾填埋或者其他活动产生的可燃性气体应当回收利用，不具备回收利用条件的，应当采取污染防治措施。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。
	本项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等工业项目，本项目产生的废气经布袋除尘器等设施处理后达标排放；不涉及露天作业。
	符合

	《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》冀政发[2024]4号
	1
	二、深化产业结构优化调整
(一)严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产。
	本次技改对制粉工序现有的2台旧磨粉机进行改造升级（引入物料智能计量参配系统并更换新蜗壳）；同时新增2台备用磨粉机及配套的气力输送、螺旋输送机等设备，确保生产的连续性。不涉及新增生产工序、不扩大产能规模、不改变产品方案，项目实施后，全厂废水产生量及污染物排放总量不会增加，不属于高耗能、高排放、低水平项目
	符合

	
	2
	加快重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造，开展垃圾发电企业SCR脱硝设施改造，扎实推进重点行业环保绩效创A。2024年前完成钢铁行业全面创A；到2025年，基本完成燃煤锅炉超低排放改造，A级企业数量稳定增加，重点行业环保绩效水平显著提升。加强钢铁、焦化等行业CO深度治理，减少CO排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施分类整治。
	项目为碳素制品制造业，不属于所述行业
	符合


表1-8   项目与土壤污染防治行动计划和净土计划相符性对照表
	文件名称
	序
号
	与项目有关的条例、条文
	本项目
	符合性

	国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知国发〔2016〕
31号
	1
	防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
	项目用地不属于优先保护类耕地
	符合

	
	2
	分用途明确管理措施。自2017年起，各地要结合土壤污染状况详查情况， 根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途
	本项目用地属于工业用地
	符合

	
	3
	防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	项目无重金属污染物及对于土壤有害的因子产生，不会对土壤产生影响
	符合

	河北省人民政府关于印发河北省“净土行动” 土壤污染防治工作方案的通知（冀政发[2017] 3号）
	1
	实施重点监管企业土壤污染监测，列入全省土壤环境重点监管企业名单 的企业要自行或委托有资质的环境 监测机构对其企业用地每年开展至少 1次土壤环境监测，编制土壤环境治理报告，监测数据和报告向当地环保部门备案并向社会公开。规范危险废物处置行为，危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治的相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案。
	目前未列入上述重点名单
	符合

	《石家庄“净土行动”土壤污染防治实施方案》
	1
	在规划和建设项目环境影响评价中，强化土壤环境质量调查，增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施，纳入建设项目环境保护“三同时”管理。严控涉重金属行业新增产能，防范建设用地新增污染。完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。对排放重点重金属的新增产能和淘汰产能实行“等量置换”或“减量置换”。对涉重金属行业新建、改(扩)建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代。对区域重金属排放量继续上升的地区，停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。禁止向涉重金属相关行业落后产能和产能过剩行业提供土地。
	本项目为工业用地；不属于落后产能或产能过剩行业的建设项目；本项目产生的固体废物得到合理处置。
	符合

	
	2
	加强空间规划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局和建设项目选择。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。
	项目占地类型为工业用地，符合园区用地布局。
	符合


6.项目三线一单符合性分析
（1）生态保护红线
本项目位于河北省石家庄市井陉矿区，根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》（冀政字（2018）23号）、《关于公布河北省生态环境分区管控更新成果（2023版）的公告》，项目及影响区域内无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，本项目不涉及生态保护红线。项目与井陉矿区生态保护红线位置关系示意图见附图12。
（2）环境质量底线
本区域环境质量底线为：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1“过渡阶段浓度限值”二级标准，其中不达标因子为PM10、PM2.5、O3，其他因子满足相应环境功能区标准要求，环境质量相对现状持续改善，其中细颗粒物控制浓度满足国家、省、市、县相关要求；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地标准及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）。
①本项目技改后，制粉工序在正常工况下仍由原有2台磨粉机运行，废气（主要为粉尘）的有组织排放源强及排放总量与技改前保持一致；更换新蜗壳以恢复最佳气流场、降低风阻并消除震动隐患，两者协同作用从而全面提升磨粉系统的运行稳定性与研磨效率，有效遏制粉尘泄漏；新增的2台备用磨粉机仅在现有设备检修或故障时启用，其采用高效密闭结构，并接入现有除尘系统，依托已建且有效运行的废气治理设施，确保启用期间污染物排放浓度及速率不高于原设备。综上，全厂废气污染物排放总量不增加。因此，项目运营不会对周边环境空气产生明显影响。
②本项目为技改项目，无新增废水产生。因此，项目建设不会对周边水环境产生明显影响。
③本项目所在区域为3类声环境功能区，建成后噪声能满足《声环境质量标准》3类标准要求，建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能。
④技改后，项目运营期固体废物产生情况与技改前基本一致。新增的2台备用磨粉机仅在检修或故障时启用，且其运行工艺、原辅材料及污染控制措施与现有设备相同，因此产生的除尘灰、废布袋（一般工业固废）等种类、属性及产生量均无明显变化。设备维护过程中产生的废机油、废油桶等危险废物产生频次和数量亦未增加。所有固体废物仍按原有方式进行，交由有资质单位合规处置，固废排放总量不增加。
综上所述，本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施的前提下，项目的建设和运营不会突破区域环境质量底线。
（3）资源利用上线
根据《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制指南（试行）》资源利用上线指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。
本项目运营过程中消耗一定量的电力资源，不消耗水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，不会突破资源利用上线。
（4）环境准入负面清单
环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类项目，符合国家产业政策要求；项目不在《市场准入负面清单（2025年版）》负面清单内。项目已取得备案信息：备案编号：矿科工信技改备字[2026]04号。
7.与石家庄市“三线一单”符合性分析
根据《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》要求，本项目与该文件（以下简称石家庄“三线一单”）符合性分析如下：
（1）生态环境分区管控要求
项目位于石家庄市井陉矿区河北鸿科碳素有限公司内。该区域属于工业园区重点管控单元，根据石家庄“三线一单”--工业园区重点管控单元要求如下：
严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。
项目符合性分析：企业属于碳素制品制造业，本次技改对制粉工序现有的2台旧磨粉机进行改造升级（引入物料智能计量参配系统并更换新蜗壳）；同时新增2台备用磨粉机及配套的气力输送、螺旋输送机等设备，确保生产的连续性。不涉及新增生产工序、不扩大产能规模、不改变产品方案，符合园区产业定位，本项目供水、供电由园区供给，不开采地下水，符合工业园区重点管控单元要求。
（2）石家庄生态环境准入总体要求
根据《石家庄市生态环境准入清单(2023年版)》(2024年4月28日发布)要求，项目与全市生态环境准入综合管控要求符合性分析见表1-9。
表1-9  全市生态环境准入综合管控要求符合性分析
	相关要求
	重点区域
	管控策略
	本项目相关内容
	结果

	全市生态环境准入综合管控要求
	全市域
	1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。
2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。
	本项目位于工业园区内，为现有企业技改，不属于新增 “两高” 项目，符合产业入园相关政策要求。
	符合

	
	石家庄市划定的高污染燃料禁燃区
	1、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
2、禁燃区内禁止销售、使用高污染物燃料。
3、禁燃区内禁止原煤散烧。
4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。
	本项目不涉及。

	符合

	
	地下水重点管控区
	落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点管控区和生态用水补给区的管控。
	项目不新增用水，厂区用水由园区供水管网提供。
	符合

	相关要求
	属性
	管控
	管控要求
	本项目相关内容
	结果

	全市生态空间总体管控要求
	生态保护红线
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	1、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。
2、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。
	项目位于石家庄市井陉矿区河北鸿科碳素有限公司内，不在生态保护红线范围内。
	符合

	
	
	
	有限人为活动
	1、自然保护地核心区外，在符合法律法规的情况下，除国家重大战略外，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。①管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。②原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度(符合草畜平衡管理规定)的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖(不包括投礁型海洋牧场、围海养殖)等活动，修筑生产生活设施。③经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。④按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。⑤不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。⑥必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。⑦地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更(不含扩大勘查区块范围)、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更(不含扩大矿区范围)、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更(不含扩大矿区范 围)、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、(中)重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。⑧依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。⑨根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定(条约)开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。⑩法律法规规定允许的其他人为活动。
2、对审批中发现涉及生态保护红线和相关法定保护区的输气管线、铁路等线性项目，指导督促项目优化调整选线、主动避让；确实无法避让的，要求建设单位采取无害化穿(跨)越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。
3、涉及饮用水水源地保护区的区域，还应严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求(HJ773-2015)》相关要求。
	1、不涉及。
2、不涉及。
3、不涉及。
	符合

	
	一般生态空间
	总体要求
	空间布局约束
	①严格矿产资源开发与管控，矿产开发管控依照《河北省加强矿产资源开发管控十条措施》、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强矿产开发管控保护生态环境的决定》等相关文件要求执行。②涉及饮用水水源地保护区的，水环境总体管控要求中饮用水水源地保护区相关要求进行管控。
	本项目不涉及矿产资源开发；项目位于饮用水水源准保护区，严格落实准保护区水环境管控相关要求。
	符合

	相关要求
	分类
	管控类型
	管控要求
	本项目相关内容
	结果

	全市水环境总体管控要求
	饮用水水源地保护区
	空间布局约束
	1、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
2、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
3、禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。
4、禁止在饮用水水源地准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
5、县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。
	项目位于饮用水水源准保护区，本项目为技改项目，无新增废水产生，不增加污染物排放量。
	符合

	
	水环境工业污染重点管控区
	污染物排放管控
	1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。3、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。4、企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的实验室、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置。
	本项目为备用磨粉机技改，不新增产能，不属于所列重点涉水行业；技改项目无废水产生，不新增废水污染物排放。
	符合

	
	
	环境风险防控
	1、化学品生产、存储、运输、销售企业以及工业园区(工业集聚区)、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染。 2、加油站、储油库等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止污染地下水。 3、工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境。4、可能发生水污染事故的企业事业单位，应当按照有关规定制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练。
	1、不涉及。
2、不涉及。
3、项目危废产生前提前联系有危废处置资质单位，做到即产即清，现有生产车间、库房等进行一般防渗。
4、不涉及。
	符合

	
	水环境一般管控区
	污染物排放管控
	


严格落实全市最新污染防治要求，加强工业源、生活源、农业源、集中式治理设施等排放管控。




	项目废气、噪声均能达标排放，固废妥善处理。
	符合

	相关要求
	管控类型
	准入要求
	本项目相关内容
	结果

	大气环境总体准入要求
	空间布局约束
	[bookmark: bookmark39]1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。
	本项目不属于钢铁、焦化、化工、石化企业。
	符合

	
	
	2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。
	本项目不属于重点行业
	符合

	
	
	3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。
	本项目不属于高耗能、高排放项目，不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等项目。
	符合

	
	
	4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。
	项目不属于重点涉气行业企业。
	符合

	
	
	5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。
	项目不属于燃煤燃油火电、钢铁，以及石化等高污染排放项目。
	符合

	
	
	6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。
	不涉及
	符合

	
	
	7、 全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油（醇基燃料）锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。
	不涉及
	符合

	
	
	8、 禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。

	不涉及煤炭、重油、渣油的高污染燃料设施。
	符合

	
	污染物排放管控
	1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）相关要求。
	本项目不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸等重点行业。
	符合

	
	
	2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。
	不涉及
	符合

	
	
	3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。
	不涉及
	符合

	
	
	4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。
	项目不属于钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等玻璃行业
	符合

	
	
	
5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。
	不涉及
	符合

	
	
	

6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。
	项目施工期严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。
	符合

	
	
	7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。
	不涉及
	符合

	
	
	
8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。

	项目不属于钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等玻璃行业
	符合

	
	
	9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
	不涉及
	符合

	
	环境风险防控
	强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。
	不涉及
	符合

	相关要求
	属性
	管控要求
	本项目相关内容
	结果

	全市土壤环境总体管控要求
	土壤污染重点监管单位
	1、土壤污染重点监管单位应该严格控制有毒有害物质排放，并按年度向相关主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报相关主管部门。并对监测数据的真实性和准确性负责。相关主管部门发现土壤污染重点监管单位监测数据异常，应当及时进行调查。
2、土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案。
3、土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查报告应当作为不动产登记资料送交地方人民政府不动产登记机构，并报地方人民政府相关主管部门备案。
	1、本项目为技改项目，位于石家庄市井陉矿区河北鸿科碳素有限公司内，不涉及有毒有害物质排放；不属于土壤污染重点监管单位。
2、不涉及。
3、不涉及。
	符合

	相关要求
	要素
	管控类型
	管控要求
	本项目相关内容
	结果

	全市自然资源总体管控要求
	水资源
	地下水开采重点管控区（地 下水严重超采区）
	1、在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。
2、在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。
	1、项目位于石家庄市井陉矿区河北鸿科碳素有限公司内，不涉及地下水开采，用水由园区供水管网提供。
2、不涉及。

	符合

	
	
	一般管控区
	1、严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。
2、地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。
	1、不涉及。
2、不涉及。

	符合

	
	能源
	高污染燃料禁燃区
	1、禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。
3、禁燃区内禁止原煤散烧。
4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。
	1、项目位于石家庄市井陉矿区河北鸿科碳素有限公司内，生产用热采用电能。
2、不涉及。
3、不涉及。
4、不涉及。
	符合

	
	
	一般管控区
	1、强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品(产值)能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。
2、以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导，完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。
3、控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实施散煤替代。
4、深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。
	1、项目用电由园区供电电网统一供给，生产用热采用电能，不属于高能耗项目。
2、不涉及。
3、不涉及。
4、不涉及。
	符合

	相关要求
	分类
	管控要求
	本项目相关内容
	结果

	全市产业布局总体管控要求
	产业总体布局要求
	1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。
	项目位于石家庄市井陉矿区河北鸿科碳素有限公司内，本项目在现有厂区进行技改，不新增占地，符合总体规划。
	符合

	
	
	2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
	不涉及
	符合

	
	
	3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。
	[bookmark: OLE_LINK3]项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中鼓励类、限制类、淘汰类，为允许建设项目；符合《市场准入负面清单（2025年版）》中相关要求，不属于《河北省禁止投资的产业目录》相关项目，不属于禁止准入类建设项目。
	符合

	
	
	4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。
	本项目不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目。
	符合

	
	
	5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。
	不涉及
	符合

	
	
	6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
	不涉及
	符合

	
	
	7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）执行。
	不涉及
	符合

	
	
	8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。
	不涉及
	符合

	
	
	9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。
	不涉及
	符合

	
	
	10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到 2025 年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
	不涉及
	符合

	
	
	11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。
	不涉及
	符合

	
	
	12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。
	项目废气、噪声均能达标排放，固废妥善处理，对周围环境影响较小。
	符合

	
	
	13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点 行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。
	项目不属于“两高”项目。
	符合

	
	
	14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价(跟踪评价)工作，实现规划环评“一本制”。
	不涉及
	符合

	
	项目入园准入要求
	1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》(冀政办字(2021)122号)相关要求执行。
2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。
3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。
4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。
	项目位于石家庄市井陉矿区河北鸿科碳素有限公司内，符合规划要求。
	符合


项目所在区域属于井陉矿区区重点管控单元3，项目与井陉矿区区重点管控单元生态环境准入综合管控要求符合性分析见表1-10。
表1-10  本项目与井陉矿区重点管控单元符合性分析一览表
	县(市/区)
	单元类别
	环境要素类别
	维度
	管控措施
	符合性分析
	符合性

	井陉矿区
	重点管控单元3
	大气高排放重点管控区、河北石家庄矿区工业园区（西区）
	空间布局约束
	1. 严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。
2. 严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。
	1、本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制类、淘汰类项目；对照《市场准入负面清单(2025年版)》，本项目不属于其中禁止准入类。
2、本项目符合河北石家庄矿区工业园区最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	1.涉挥发性有机物企业排放标准执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
2. 新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）排放限值。
	1.本项目运营期不涉及挥发性有机物产生和排放；
2.本项目无新增废水产生；满足污染物排放管控要求。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	1.园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。
	1、项目加强风险防范管理，落实园区环境风险防范相关要求。
	符合

	
	
	
	资源利用效率
	1. 提高中水回用率。
2. 鼓励开展余热利用，提高能源利用效率。
	不涉及
	符合


经以上分析可知，项目符合《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》中相关要求。
8、与沙区相关环境管理要求的符合性分析
根据《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作得通知》（冀环办字函[2023]326号)，“沙区范围主要涉及地域石家庄：藁城区、行唐县、晋州市、灵寿县、深泽县、无极县新乐市、赵县、正定县等。
本项目位于井陉矿区，不位于沙区范围主要涉及的地域之中。本项目不在沙区范围内。
9、与《固体废物综合治理行动计划》的符合性分析
项目与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析见表1-11。
表1-11 项目与《固体废物综合治理行动计划》相符性对照表
	序
号
	与项目有关的条例、条文
	本项目
	符合性

	1
	源头减量（第二条）：推行绿色设计，改进生产工艺和装备，降低固废产生强度，推动产生量与消纳量动态平衡
	除尘灰返回生产利用，实现固废内部循环消纳，从末端处置前移至过程回用，有效降低固废外排量
	符合

	2
	规范收集转运和贮存（第四条）：完善工业固废管理台账制度，强化全链条跟踪管控；分类收集贮存，防范混堆混排
	除尘灰返回生产、废布袋外售、废机油/废油桶交资质单位处置
	符合

	3
	资源化利用（第四条）：加强大宗固废综合利用，提升再生资源循环利用水平
	除尘灰返回生产工序实现资源化回用；废布袋外售处置实现物资回收再利用
	符合

	4
	无害化治理（第五条）：加强大宗工业固废无害化预处理，降低贮存填埋量和环境污染风险
	除尘灰回用、废布袋外售均不产生填埋处置；废机油/废油桶随产随清交资质单位，无长期堆存
	符合

	5
	危险废物管理（第四条）：严格执行危险废物跨省转移审批制度，规范各类企业危险废物收集管理
	废机油、废油桶属危险废物，随产随清交资质单位处置，符合危废规范化管理要求
	符合


经以上分析可知，项目符合《固体废物综合治理行动计划》中相关要求。
10、与《石家庄市大气环境质量限期达标规划》的符合性分析
项目与《石家庄市大气环境质量限期达标规划》符合性分析见表1-12。









表1-12 项目与《石家庄市大气环境质量限期达标规划》相符性对照表
	序
号
	与项目有关的条例、条文
	本项目
	符合性

	1
	(一)深化产业结构优化调整，促进产业绿色升级转型
1.严格环境准入严格落实生态环境分区管控。强化生态环境分区管控的刚性约束和政策引领作用，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。按照《石家庄市生态环境准入清单》要求，严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低(无)VOCs含量产品比重。严控“两高”项目准入。全市不再新增钢铁(含铸造用生铁)、焦化、水泥熟料(超出产能进行产能置换除外)、平板玻璃、电解铝、氧化铝(含氢氧化铝)、煤化工产能。市严格执行重点行业产能减量或等量置换相质关规定。对本地新、改、扩建项目排放的颗粒物、SO2、NOx、VOCs实行两倍削减替代。建设项目为高架源的污染物替代指标应来源于高架源。
	1.本项目符合生态环境分区管控要求，项目符合区域、规划环评要求，不涉及高VOCs含量涂料、油墨胶粘剂、清洗剂等物料的生产和使用。2.项目不属于“两高”项目，不涉及钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能；项目为技改项目，不新增颗粒物排放量。
	符合

	2
	2.调整优化产业结构加快培育有竞争力的绿色低碳企业，扶持批专精特优中小企业。以生物医药、新一代电子信息为引领，带动装备制造、现代食品、商贸物流产业全面升级。有序推进产业结构调整，推进水泥、炭素、铸造砖瓦、陶瓷、石灰等行业扶优汰劣、整合提升。2027年完成水泥、铸造、陶瓷、砖瓦、石灰等行业产业提质升级，2030年完成有色、炭素、钙镁等行业产业提质升级。强化产业退城入园。优化园区布局，提升园区规划环评效力，积极协调可以承接搬迁企业的产业集聚区和工业园区，到2030年，全市工业企业实现按主导功能入园。开展零碳园区试点建设，推动零碳园区应用场景落地。聚焦钢铁、建材、石化化工、食品医药、电子信息、轻工等重点行业，遴选绿色低碳发展水平相对较高、处于省内同行业前列的工业企业重点进行零碳工厂培育。
	本项目为碳素企业现有厂区备用设备技改，不新增产能，位于工业园区内；依托现有企业实施提质提升，契合碳素行业扶优汰劣、入园发展及绿色低碳发展导向，符合相关要求。
	符合

	3
	3.加快退出落后和过剩产能持续推进落后产能淘汰工作。列入《产业结构调整指导目录(2024年本)》“淘汰类”落后生产工艺装备和产品，按照规定期限进行淘汰,鼓励引导重点行业“限制类”生项产工艺和装备逐步退出。到2027年，整合退出产能在1亿标砖/年以下的烧结砖生产本线，保留企业达到环保绩效A级，以煤为燃料的独立石灰窑企业完成淘汰或清洁能目源替换，保留企业环保绩效达到A级。规模以上涉气企业开展“升A晋B”行动，到2027年力争60%以上企业达到B级及以上水平，到2030年力争全部达到。
	项目不涉及《产业结构调整指导目录(2024年本)》“淘汰类”落后生产工艺装备和产品，本项目为厂区内技改，不涉及新增燃气，不新增产能。
	符合

	4
	4.推动传统产业集群绿色升级对防水建材、铸造、纤维素醚等重点行业产业集群进行综合治理，按照疏堵结合、分类实施的原则，依法采取“关停取缔一批、扶持壮大一批、入园发展一批”的措施,着力解决集群产业的企业布局、治污设施规范运行问题。加大绿色制造培育示范力度,培育扶持树立标杆企业，引领集群绿色转型升级。
	本项目不涉及防水建材、铸造、纤维素醚等
重点行业。
	符合

	5
	二)深化能源结构优化调整，加速能源清洁低碳发展
5.持续实施煤炭消费总量控制在保障能源安全供应的前提下，持续实施煤炭消费总量控制，重点压减非电用煤和分散低效用煤，全市煤炭消费量稳步下降。新、改、扩建用煤项目依法实行煤炭等量或减量替代，替代措施落实后方可投产,不得将石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。严控新增燃煤机组规模，同时达到环保绩效A级水平，单位供电煤耗达到煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平限值。原则上不再新增自备燃煤机组。力争关停整合已经落实接续热源且具备关停条件的30万千瓦及以下燃煤机组(背压除外)。加快推动实施定热入石长输供热项目，为新乐市、正定县及石家庄市主城区东北部区域供热。
	项目不涉及燃煤使用。
	符合

	6
	7.积极开展锅炉关停整合原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。在保障民生供暖、供电基础上，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组(含自备电厂)进行关停或整合。到2027年，全面淘汰具备淘汰条件的65蒸吨/小时及以下工业燃煤锅炉和城市主城区供暖燃煤锅炉，同步做好供暖保障；推进城市远距离输热，加快城区燃气锅炉替代；淘汰燃油锅炉；加大生物质锅炉排放监管力度，禁止掺烧煤炭、生活垃圾。
	项目不涉及燃煤锅炉。
	符合

	7
	8.加快推动工业炉窑清洁能源替代原则上不再新建燃用高污染燃料的工业炉窑。以煤、重油等为燃料的工业窑炉改为使用电厂热力、工业余热或清洁能源。燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代,或因地制宜采取园区(集群)集中供气、分散使用等
方式，逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。
	项目不涉及高污染燃料工业炉窑，技改项目不涉气。
	符合

	8
	14.推进非道路移动机械清洁发展重点行业企业、工业园区、产业集群、物流园区、施工工地、矿山等新增或更新的内部车辆和非道路移动机械原则上采用新能源，无对应新能源产品的，鼓励满足国四及以上排放标准。机场新增作业车辆和非道路移动机械应电尽电。到2027年，力争全市建成区使用国四或新能源非道路移动机械，煤炭(开采、洗选等)、钢铁、火电、水泥(含粉磨站)、有色等重点行业内部作业车辆和机械更新为新能源，无对应新能源产品的，鼓励满足国四及以上排放标准。到2030年，力争全市工矿企业内部作业车辆和机械更新为新能源，无对应新能源产品的，鼓励满足国四及以上排放标准。持续推进工程机械和农业机械清洁化替代。
	项目建设完成后大宗物料、产品、原辅材料全部使用国五排放标准的车辆，厂内非道路移动机械使用纯电动机械。
	符合

	9
	16.强化施工扬尘污染防治施工工地积极推广应用装配式道路，基坑气膜全密闭施工，脚手架外挂钢板安全立网等绿色施工技术，施工过程机械设备、运输车辆实现全电(新能源)作业，到2027年，长安区、桥西区、裕华区、新华区、高新区、栾城区、藁城区、井陉矿区、鹿泉区内80%施工工地实现绿色无尘全电作业，到2030年力争全部实现。
	项目在现有厂区内建设，仅涉及设备安装；道路已全面硬化，施工机械设备全部采用电、运输车辆采用新能源。
	符合

	10
	(五)深化重点行业深度治理，持续强化多污染物减排24.深化工业炉窑综合治理
炭素行业。持续开展“升A晋B”行动，采用SNCR法脱硝的企业应利用自动控制手段精确控制尿素/氨水喷入量，煅烧炉、焙烧炉烟气脱硝采用单级低氮燃烧、单级SNCR或单级臭氧氧化技术的企业完成氮氧化物治理设施升级改造。到2027年，4家企业达到A级水平。
	本项目仅新增备用磨粉制粉设备，不新增煅烧、焙烧炉窑，不涉及炭素炉窑脱硝设施改造
	符合


经以上分析可知，项目符合《石家庄市大气环境质量限期达标规划》（石政发[2025]11号）中相关要求。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	石家庄鸿科碳素有限公司成立于2014年，厂址位于石家庄市矿区工业园区石钢片区河北鸿科碳素有限公司，主要生产新型节能环保预焙阳极。现有工程劳动定员470人，采用两班制生产，每班12h，年工作300d，生产工序平均实际运行时间为7200h。
公司现有碳素制品生产线已稳定运行多年，设计产能为年产16万吨新型节能环保型预焙阳极，目前制粉工序中采用传统磨粉设备进行物料处理。随着国家对工业绿色低碳发展要求的不断提高，以及《“十四五”工业绿色发展规划》《河北省重点行业环保绩效分级指南》等相关政策文件的深入实施，企业亟需通过技术升级提升能效水平、增强生产稳定性。
本项目为制粉工序技术优化项目，通过对现有2台旧磨粉机进行改造升级，在磨机仓到磨机之间加装物料智能计量螺旋秤（密闭设备），精确控制物料，经过计量后，进入磨粉机，并对现有磨损严重的旧蜗壳进行更换，减少无组织废气排放；实现成品品质提升及有效遏制粉尘泄漏；同时，为增强生产连续性，项目新增2台高效节能型备用磨粉机及配套密闭式气力输送、螺旋输送等辅助设施，仅作为现有旧磨粉机检修、故障时应急备用。
为严格落实不新增生产产能要求，确保新增设备仅作为检修、故障应急备用，杜绝产能扩容，企业配套多重刚性管控措施：一是现有生产主机与备用设备分别装设独立智能计量电表，设置电气互锁联动控制系统，正常生产工况下自动锁死备用设备供电回路，新旧设备无法同步运行，从硬件层面杜绝产能叠加；二是制定《备用磨粉机启用审批及运行台账管理制度》，备用设备仅可凭设备检修工单、故障报修记录申请启用，完整留存启用时段、运行时长、加工量全流程台账备查；三是全线能耗实时上传地方能耗在线监测平台，接受主管部门全过程动态监管。通过上述管控措施，项目实施后全厂设计生产规模、年度物料加工总规模及产品种类、产量方案均与技改前保持一致，新增备用设备仅用于分摊原设备检修、故障期间生产任务，属于原有产能内部均衡调配，不存在扩产。
根据《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起施行）等有关环保法律法规、政策的要求，本项目需履行环境影响评价手续。本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 309石墨及其他非金属矿物制品制造”，仅对制粉工序现有的2台旧磨粉机进行改造升级；同时新增2台备用磨粉机及配套的气力输送、螺旋输送机等设备，不涉及焙烧工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的相关规定，本项目需编制环境影响报告表。
1、项目概况
（1）项目名称：河北鸿科碳素有限公司新增备用磨粉机设备项目
（2）建设单位：河北鸿科碳素有限公司
（3）建设性质：技改
（4）建设地点及周边关系：项目位于石家庄市井陉矿区河北鸿科碳素有限公司内。厂区中心地理坐标为北纬38°05'14.013"，东经114°00'56.728"。厂区东侧为河北民海化工有限公司二期，南侧临矿区工业大道，隔路为河北民海化工有限公司，西侧隔丘陵山地为龙岗路，北侧为丘陵山地。根据现场调查，距项目厂界最近的敏感点为西北侧450m处的清凉山风景名胜区及西北侧505m处的天户峪村。
项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。
（5）项目投资：项目投资180万元，其中环保投资20万元，占比11.11%。
（6）项目定员及工作制度：项目不新增劳动定员，劳动定员由厂内调剂，工作制度不变。
2、主要建设内容
本次技改对制粉工序现有的2台旧磨粉机进行改造升级（引入物料智能计量参配系统并更换新蜗壳）；同时新增2台备用磨粉机及配套的气力输送、螺旋输送机等设备，确保生产的连续性。
备用设备仅在现有的2台旧磨粉机检修或故障时启用，不同时运行，其运行工况、产污环节及污染物种类均与现有的2台旧磨粉机一致。新增备用设备依托现有制粉工序配套的布袋除尘系统进行粉尘收集与处理，不新增废气排放口，亦不新增独立的废气治理设施，全厂大气污染物防治措施保持不变。技改完成后，不新增产能，不改变产品方案及工艺路线。建设内容见下表。
表2-1    项目建设内容及规模一览表
	类别
	工程名称
	建设工程
	备注

	主体工程
	成型车间
	对现有2台磨粉机进行改造升级（引入物料智能计量参配系统并更换新蜗壳）；新增2台备用磨粉机及配套的气力输送、螺旋输送机等设备（仅在设备检修或故障时启用），确保生产的连续性。
	技改

	储运工程
	料仓
	东线生料仓1个22m3、东线熟料仓1个10m3；西线生料仓1个10m3、西线熟料仓1个10m3
	利旧

	公用工程
	供电系统
	项目用电由园区供电系统供给
	/

	
	给水系统
	项目生产不用水
	/

	
	供热系统
	项目生产无需用热，不新增燃煤设施
	/

	环保工程
	废气
	有组织
	东线磨粉机将合格细粉经旋风收料器收集后送入配料仓，循环风经通风机进入磨粉机用于循环生产。磨粉过程中产生的多余风经覆膜滤料布袋除尘器（利旧）治理，治理后废气经30m排气筒DA048（利旧）排放
	不变

	
	
	
	西线磨粉机将合格细粉经旋风收料器收集后送入配料仓，循环风经通风机进入磨粉机用于循环生产。磨粉过程中产生的多余风经覆膜滤料布袋除尘器（利旧）治理，治理后废气经30m排气筒DA054（利旧）排放
	不变

	
	
	无组织
	车间密闭、皮带密闭等措施减少无组织排放，同时成型车间及时清扫扬尘。
	不变

	
	废水
	本项目生产不用水，劳动定员由厂内调剂，无新增生活用水，因此无新增废水产生。
	/

	
	噪声
	主要为设备噪声，采取厂房隔声、基础减振、安装消声设施等措施
	不变

	
	固废
	主要是废气治理设施产生的除尘灰，收集后回用于生产；除尘器产生的废布袋，收集后外售；设备检修过程产生的废机油、废油桶，随产随清，交由资质单位进行处置。
	不变

	依托工程
	环保治理设施
	东线备用磨粉机废气治理设施利用现有东线主用磨粉机废气治理设施，废气经覆膜滤料布袋除尘器+30m排气筒DA048排放；
西线备用磨粉机废气治理设施利用现有西线主用磨粉机废气治理设施，废气经覆膜滤料布袋除尘器+30m排气筒DA054排放
	利旧


3、产品方案
本次技改项目备用磨粉机设备仅用于分摊原设备检修、故障期间生产任务，生产工况、生产效率与原设备保持一致，属于原有产能内部均衡调配，不存在扩产。项目实施后全厂设计生产规模、年度物料加工总规模及产品种类、产量方案均与技改前保持一致。具体如下：

表2-2    产品方案一览表
	产品名称
	单位
	现有工程
	本项目
	技改后全厂

	铝电解用阳极
	万t/a
	16
	0
	16


4、主要生产设备
本次技改东线新增1台LYH998-75型雷蒙磨作为备用设备，配套气力输送系统1套，受场地空间限制，东线备用磨机处不具备建设厂房条件，设备布置于室外，东线备用磨机输送距离较远，设5台螺旋输送机输送；西线新增1台YGM4528型雷蒙磨作为备用设备，配套气力输送系统1套，西线备用磨机位于厂房内，输送距离较近，设2台螺旋输送机输送。
技改后全厂磨粉设备东西线各2台，一用一备。主要生产设备变化情况见表2-3。
表2-3    本项目主要生产设备变化情况一览表
	生产线
	设备名称
	现有工程
	技改项目
	备注

	
	
	型号/参数
	数量
	型号/参数
	数量
	

	东线
	雷蒙磨
	 MTW110T，6t/h，55KW
	1台
	 MTW110T，6t/h，55KW
	1台
	技改，主用

	
	
	
	
	LYH998-75，4-6t/h，200KW
	1台
	新增备用

	
	气力输送系统
	HHSR175，31m3/min
	1套
	HHSR175，31m3/min
	2套
	新增1套

	
	螺旋输送机
	/
	2台
	/
	7台
	新增5台

	西线
	雷蒙磨
	MTW110T，6t/h，55KW
	1台
	MTW110T，6t/h，55KW
	1台
	技改，主用

	
	
	
	
	YGM4528，2.5-6t/h，132KW
	1台
	新增备用，位于车间内

	
	气力输送系统
	HHSR175，31m3/min
	1套
	HHSR175，31m3/min
	2套
	新增1套

	
	螺旋输送机
	/
	2台
	/
	4台
	新增2台


5、主要原辅材料及能源消耗
本次技改仅涉及制粉工序磨粉设备升级及增加备用设备，不新增产品种类，不扩大生产规模，主要原辅材料种类、用量及能源消耗结构与技改前保持一致，无新增资源消耗。全厂原辅材料及能源消耗情况见下表。

表2-4   本项目实施后全厂原辅材料及能源消耗情况
	序号
	名称
	单位
	现有工程
	本次技改工程
	技改后全厂

	1
	氨水
	t/a
	200
	0
	200

	2
	次氯酸钠
	t/a
	0.1
	0
	0.1

	3
	尿素
	t/a
	600
	0
	600

	4
	生石灰
	t/a
	2400
	0
	2400

	5
	冶金焦
	t/a
	4800
	0
	4800

	6
	石油焦
	t/a
	180750
	0
	180750

	7
	改质液体沥青
	t/a
	27470
	0
	27470

	8
	废阳极破碎生料
	t/a
	1600
	0
	1600

	9
	废阳极破碎熟料
	t/a
	4800
	0
	4800

	10
	天然气
	万m3/a
	1500
	0
	1500

	11
	柴油
	t/a
	25
	0
	25

	12
	电
	万kW·h
	930
	0
	930


其中，本次技改项目进入磨粉机的物料为上道工序筛分机对物料进行分级处理后的物料；筛分出粒径＞6mm 的中粗颗粒物料（水分≤0.1%）直接送入料仓暂存；筛下1‑6mm 中细颗粒物料（水分≤0.1%）送入雷蒙磨进行粉磨。
设置预筛分工序，一方面筛除大颗粒物料，减少雷蒙磨破碎大块物料的工作负荷，减轻磨辊、磨环磨损，避免设备冲击振动；另一方面避免物料过粉碎，保留生产所需的中粗颗粒组分，保障后续与沥青混捏工序的物料级配及配方要求，降低粉磨工序能耗。中粗颗粒物料作为中间物料储存于料仓，后续与雷蒙磨产出粉料按配比混合，进入混捏工序。
6、平面布置
本项目在厂区现有成型生产车间内实施技改，不新增建构筑物。本次技改新增2#、4#备用磨粉机，其中2#备用磨粉机（西线）布置于车间内部空余场地；受车间内部空间制约，4#备用磨粉机（东线）受场地空间限制，不具备建设厂房条件，同时考虑设备后期维护保养作业便利，将4#备用磨粉机布置于该车间外的厂区现有场地，不改变厂区总平面布局、建构筑物功能及厂区现有道路、管网等公用工程布置，项目用地属于厂区现有用地范围，平面布置符合厂区总体规划要求。本次技改项目布局图见附图3。
7、公用工程
（1）给排水：
本项目生产不用水，劳动定员由厂内调剂，无新增生活用水，因此无新增废水产生。
（2）供电
本项目用电由园区供电系统供给，全厂用电保持不变。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]（3）供热
项目运行过程中无需供热。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程及排污节点
1、施工期工艺流程简述：
本项目施工期工艺流程图及排污节点图2-1。设施安装
N、S、W
交付使用



注：  W：废水  N：噪声  S：固废
图2-1  施工期工艺流程图及排污节点
项目利用现有生产车间进行建设，无土建施工，仅为设备的安装与调试，期间会产生噪声、废设备包装、施工人员生活污水。设备安装时轻拿轻放，设备调试安排在白天进行；施工期较短，施工人员为周围村民，生活污水较少，直接泼洒抑尘；废弃设备包装材料集中收集后外售。
2、运营期工艺流程简述：
本次技改新增2台备用磨粉机，设备仅作为现有东西线主用雷蒙磨故障检修、定期保养时的应急备用设备，不与主用磨粉机同时运行，正常生产工况下处于停机备用状态。
运行工况：仅当现有东西线主用雷蒙磨出现故障停机，或设备定期检修、保养期间才启动备用磨粉机，替代主磨承担磨粉工序生产任务；设备运行工况、入料条件、处理物料粒径（1‑6mm）、配套环保设施与现有主用雷蒙磨保持一致，磨粉系统密闭负压运行，废气依托现有布袋除尘系统处理后排放。
启用发生频率：结合同类磨粉设备运维经验，主用雷蒙磨年度故障+保养停机合计频次约4‑6次/年，其中故障突发停机约2‑3次/年，计划性定期保养停机约2‑3次/年。
单次及年使用时长：故障情况下单次启用运行时长根据故障维修时间确定，一般为8-24h /次；计划性保养时单次启用时长与保养工期匹配，一般为12‑48h /次。经粗略估算，备用磨粉机全年累计运行时间约 240h 以内，远低于主用磨粉机年运行小时数；主用设备恢复正常后，备用磨粉机立即停机，回归备用状态。
本项目工艺流程图及排污节点图2-2。
磨粉机
料仓
旋风收料
G、N
中细颗粒
筛分机
料仓
中粗颗粒
G、N、S





注：G：废气    N：噪声  S：固废
图2-2  磨粉工艺流程图及排污节点
本项目磨粉机采用雷蒙磨，其工作原理如下：
本项目雷蒙磨采用内部闭路循环粉磨工艺。上道筛分设备对来料进行粒度分级，筛上粒径＞6mm 的中粗颗粒物料（水分≤0.1%）直接输送至料仓暂存，作为后续混捏工序的配比组分；筛下1‑6mm 中细颗粒物料（水分≤0.1%）进入磨粉机进行碾压粉碎；原料经给料装置从入料口送入磨腔，物料在磨辊与磨环之间挤压、碾压粉碎；磨机配套循环风机提供动力，气流在磨腔、分级机、旋风分离器之间形成主体闭路循环。粗颗粒物料被分级机截留回落磨盘，循环研磨；合格细粉随循环风进入旋风分离器实现气固分离。旋风分离器收集绝大部分合格粉料，粉料可经气力输送系统或密闭螺旋输送机输送至成品料仓；磨机大部分气流经旋风上部回风管返回循环风机，回到磨粉系统继续循环。整套磨粉系统维持负压运行，减少粉尘无组织逸散。
粉磨过程物料受热水分蒸发、设备缝隙渗入外界空气，会造成循环环路内气量增加、压力升高，因此在磨机入料部位设置旁路泄压支管（旁路废气），将环路多余余气引出汇入成品料仓；旋风底部同时分出少量分流气流，随同粉料经气力输送进入成品料仓。成品料仓仓顶设置覆膜滤料布袋除尘器，配套引风机，统一收集旁路泄压废气、气力输送带入废气以及料仓呼吸泄压废气，净化后废气经30m高排气筒排放。
物料去向：物料在磨腔完成粉碎，粗颗粒随内部循环风返回磨盘循环研磨；合格细粉进入旋风分离器沉降分离；旋风底部粉料经气力输送或螺旋输送机送入成品料仓，供后续混捏工序使用。
气流去向：循环风机提供磨粉系统动力风，大部分气流在磨粉机‑分级机‑旋风分离器系统内部闭路循环，不向外排出；循环环路多余气体由磨机入料旁路支管引出泄压；旋风底部分出少量气流随气力输送进入成品料仓；仓顶布袋除尘器引风机（风量20000m3/h），汇集旁路废气、气力输送分流废气，同时抽吸料仓缝隙环境补风，混合气流过滤后由排气筒排放。
废气去向：磨粉系统有组织废气来源分为两部分：一是磨机入料处旁路泄压支管引出的旁路废气；二是旋风下料气力输送带入料仓的含尘分流废气；两路废气连同料仓进料呼吸置换废气全部由仓顶覆膜滤料布袋除尘器收集净化；捕集粉尘回落料仓回用，净化后废气经30m排气筒外排。
排污节点及处理措施汇总见表2-5。
表2-5  项目产排污节点及处理措施一览表
	类别
	产生工序
	污染因子
	产生特点
	治理措施

	废气
	G
	东线磨粉
	颗粒物
	连续
	覆膜滤料布袋除尘器+30m排气筒DA048（利旧）

	
	
	西线磨粉
	颗粒物
	连续
	覆膜滤料布袋除尘器+30m排气筒DA054（利旧）

	
	
	无组织废气
	颗粒物
	间断
	及时清扫扬尘

	噪声
	N
	生产设备
	LA
	连续
	基础减振、厂房隔声、消声等措施治理

	固废
	S
	废气治理设施
	除尘灰
	间断
	收集后回用于生产

	
	
	
	废布袋
	间断
	收集后外售

	
	
	设备检修
	废油桶
	间断
	随产随清，交由资质单位处置

	
	
	
	废机油
	间断
	

	
	
	日常生活
	生活垃圾
	间断
	收集后交由环卫部门处理






	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程概况
石家庄鸿科碳素有限公司成立于2014年，厂址位于石家庄市矿区工业园区石钢片区河北鸿科碳素有限公司，主要生产新型节能环保预焙阳极。现有工程劳动定员470人，采用两班制生产，每班12h，年工作300d，生产工序平均实际运行时间为7200h。
《河北鸿科碳素有限公司年产16万吨新型节能环保预焙阳极项目环境影响报告书》2015年2月25日通过井陉矿区环保局审批（矿环[2015]07号），2016年3月23日一期工程通过井陉矿区环保局组织的环保验收；《河北鸿科碳素有限公司年产16万吨新型节能环保预焙阳极项目环境影响补充报告》于2017年5月27日通过井陉矿区环保局审批（矿环[2017]15号），2017年9月13日二期工程通过井陉矿区环保局的环保验收；《河北鸿科碳素有限公司焙烧燃料天然气改造项目报告表》于2018年3月26日通过石家庄市井陉矿区行政审批局审批，并于2018年6月3日和7月17日完成验收；《河北鸿科碳素有限公司烟气除湿脱白项目环境影响报告表》于2018年10月10日通过石家庄市井陉矿区行政审批局审批（矿行审环评字[2018]010号），并于2019年6月完成验收；《河北鸿科碳素有限公司原材料及成品库技术改造项目环境影响报告表》于2020年7月6日通过石家庄市井陉矿区行政审批局审批（矿行审环评字[2020]7号），并于2020年10月25日通过自主验收；《河北鸿科碳素有限公司预焙阳极炭块修型升级改造项目环境影响报告表》于2023年7月21日通过石家庄市井陉矿区行政审批局审批（矿行审环评字[2023]8号），并于2023年8月15日通过自主验收；《河北鸿科碳素有限公司破碎线升级改造项目环境影响报告表》于2025年11月27日通过石家庄市井陉矿区数据和政务服务局审批（矿数政环评字[2025]6号），目前该项目尚未验收；2026年2月26日，《煅烧、焙烧废气治理设施增加备用治理设施项目环境影响登记表》完成备案，备案号为“202613010700000056”；2026年5月20日，《河北鸿科碳素有限公司配料、混捏成型和沥青储运废气治理项目环境影响登记表》完成备案，备案号为“202613010700000063”；河北鸿科碳素有限公司于2026年5月27日重新申请排污许可证，证书编号为91130107329721321X001V，有效期限为2026年5月27日至2031年5月26日。现有工程环保手续情况见表2-6。
表2-6    现有工程环保手续一览表
	编号
	环保手续
	文号
	时间
	审批部门

	1
	河北鸿科碳素有限公司年产16万吨新型节能环保预焙阳极项目环境影响报告书批复
	矿环[2015]07号
	2015年2月25日
	井陉矿区环保局

	2
	关于河北鸿科碳素有限公司年产16万吨新型节能环保预焙阳极（一期）项目环境保护验收批复
	/
	2016年3月23日
	井陉矿区环保局

	3
	年产16万吨新型节能环保预焙阳极项目环境影响补充报告批复
	矿环[2017]15号
	2017年5月27日
	井陉矿区环保局

	4
	关于河北鸿科碳素有限公司年产16万吨新型节能环保预焙阳极项目（二期）环境保护验收批复
	/
	2017年9月13日
	井陉矿区环保局

	5
	河北鸿科碳素有限公司焙烧炉燃料改造项目环境影响报告表批复
	/
	2018年3月26日
	石家庄市井陉矿区行政审批局

	6
	河北鸿科碳素有限公司焙烧炉燃料改造项目竣工环保验收
	/
	2018年7月17日
	石家庄市井陉矿区行政审批局+自主验收

	7
	河北鸿科碳素有限公司烟气除湿脱白项目环境影响报告表
	矿行审环评字[2018]010号
	2018年10月10日
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	石家庄市井陉矿区行政审批局
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	12
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	/
	2023年8月15日
	自主验收
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	2025年11月27日
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2、公用工程
（1）给排水
给水：用水由当地供水管网提供，主要为生产用水和生活用水，总用水量为25484.4m3/d，其中新鲜水用水量为314.4m3/d，二次用水量为170m3/d，循环用水量为25240m3/d，循环利用率为99.04%。
软水：项目设软水站1座，设2套TMFB750型全自动流量型软化水设备（1用1备），软水产水规模为10m3/h。
排水：无生产废水产生。生活污水产生量为14.4m3/d，经污水处理站处理后用于厂区绿化及泼洒抑尘。现有工程给排水平衡见表2-7及图2-3。
表2-7    现有工程给排水平衡表     单位：m3/d
	用水单元
	总用水量
	新鲜水用量
	循环水量
	二次水量
	损耗量
	排水量

	煅烧炉脱硫系统
	8100
	100
	8000
	0
	100
	0

	软水制备系统
	150
	150
	0
	0
	0
	150*

	煅烧炉循环冷却水
	12120
	0
	12000
	120
	100
	20*

	焙烧炉脱硫系统
	5080
	50
	5000
	30
	80
	0

	成型冷却用水
	20
	0
	240
	20
	20
	0

	生活用水
	14.4
	14.4
	0
	0
	2.88
	11.52*

	合计
	25484.4
	314.4
	25240
	170
	302.88
	177.9*


注：*排水作为二次用水，不计入排水量。
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图2-3    现有工程给排水水量平衡图   m3/d


（2）供电
现有工程用电由园区110kV变电站引入10kV单回电源，接入厂区变电室，用电负荷为三级负荷，工程设变电室1座，总容积为3200kVA。厂区低压配电线路采用放射、树干混合方式，埋地电缆敷设。生产车间采用低压配电屏直接向设备供电。现有工程年用电量为930万kWh，设100kVA备用柴油发电机一台，用于停电时紧急供电使用。
（3）供热
现有工程生产用热、沥青储罐保温用热由2台导热油炉提供。导热油炉采用煅烧车间烟气余热作为热源。
煅烧炉出炉烟气温度为850-1000℃，含有大量余热，利用导热油炉回收烟气余热，以导热油为传热介质，把250℃左右的高温导热油分别由管道输送至各用热单位。
（4）供气
现有工程采用天然气加热，经管道输送至厂区。
3、 现有工程生产工艺流程及排污节点
[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/最新工艺流程图.png最新工艺流程图]

















图2-4    现有工程生产工艺流程示意图


现有工程采用石油焦为原料，经破碎工序处理后送至煅烧炉煅烧，出料经破碎、筛分、磨粉等工序处理，再与液体沥青在混捏锅中进行混捏，而后经过成型机振动成型，最后经焙烧为成品。
项目工艺流程见图2-4，排污节点分析见表2-8。



表2-8    现有工程生产排污节点一览表
	类型
	排污节点
	主要污染物
	产生特征
	治理措施

	废气
	东线原料转运及预处理(破碎、转运废气)
	颗粒物
	间断
	布袋除尘器+30m排气筒（DA047）

	
	西线原料转运及预处理(破碎、转运废气)
	颗粒物
	间断
	布袋除尘器+30m排气筒（DA045）

	
	煅烧烟气
	氨、颗粒物、SO2、NOX
	连续
	SCR脱硝+石灰-石膏法脱硫塔+湿式电除尘+除湿脱白+60m排气筒（DA040）

	
	焙烧烟气
	颗粒物、SO2、NOX、沥青烟、苯并[a]芘、氨、氟化物
	连续
	低氮燃烧+SNCR尿素脱硝+喷淋+电捕焦油器+石灰-石膏法脱硫+湿式电除尘+除湿脱白+70m排气筒（DA057）

	
	一车间焙烧辅助工序废气
	颗粒物
	间断
	布袋除尘器+30m排气筒（DA059）

	
	二车间焙烧辅助工序废气
	颗粒物
	间断
	布袋除尘器+30m排气筒（DA058）

	
	东线原料转运及预处理（排风废气）排气筒
	颗粒物
	间断
	布袋除尘器+30m排气筒（DA049）

	
	东线制糊成型废气
	颗粒物
	间断
	仓顶布袋除尘器
	30m排气筒（DA044）

	
	东线煅后料储运废气
	颗粒物
	间断
	覆膜滤料布袋除尘器
	

	
	西线煅后料储运废气
	颗粒物
	间断
	覆膜滤料布袋除尘器+30m排气筒（DA046）

	
	东线中碎筛分废气
	颗粒物
	间断
	布袋除尘器+30m排气筒（DA041）

	
	成型车间应急排放废气
	颗粒物
	应急状态
	覆膜滤料布袋除尘器+40m排气筒（DA042）

	
	西线中碎筛分废气
	颗粒物
	间断
	布袋除尘器+30m排气筒（DA043）

	
	返回料输送、返回料破碎、东线制粉、配料废气
	颗粒物
	间断
	布袋除尘器+30m排气筒（DA048）

	
	东线沥青储运废气
	苯并[a]芘、颗粒物、沥青烟
	应急状态
	焦粉吸附+布袋除尘器+30m排气筒（DA055）

	
	西线沥青储运废气
	苯并[a]芘、颗粒物、沥青烟
	应急状态
	焦粉吸附+布袋除尘器+30m排气筒（DA056）

	
	西线制粉、配料废气
	颗粒物
	间断
	布袋除尘器+30m排气筒（DA054）

	
	食堂油烟废气
	油烟
	间断
	油烟净化器+16m排气筒（DA060）

	
	脱硫浆液制备上料废气
	颗粒物
	间断
	布袋除尘器+15m排气筒（DA052）

	
	西线原料转运及预处理（排风废气）排气筒
	颗粒物
	间断
	布袋除尘器+30m排气筒（DA053）

	
	原料转运及预处理（侧翻卸车机、水平、在倾斜角布控输送机转运）废气
	颗粒物
	间断
	布袋除尘器+15m排气筒（DA050）

	
	原料转运及预处理(破碎、地下皮带转运）废气
	颗粒物
	间断
	布袋除尘器+15m排气筒（DA051）

	
	机加工开槽工序废气
	颗粒物
	间断
	覆膜滤料布袋除尘器
	21m排气筒（DA039）

	
	缓冲仓废气
	颗粒物
	间断
	仓顶布袋除尘器
	

	废水
	脱白
	冷凝水
	COD、氨氮、pH值、SS、总磷、氟化物、石油类、BOD5
	连续
	一部分直接回用于煅烧段脱硫脱硝用水，一部分进中水处理站处理后回用，不外排

	
	煅烧工序
	循环冷却水
	SS、COD、pH值
	连续
	经煅烧冷却水循环系统冷却后循环使用，不外排

	
	碳块冷却工序、反渗透
	碳块冷却循环水、热电车间EDI产生的反渗透浓水
	COD、pH值、SS、石油类、氟化物
	连续
	经成型车间生阳极冷却水设施冷却后循环使用，不外排

	
	喷淋塔
	喷淋废水
	COD、pH值、SS、氨氮、总磷、BOD5、石油类、氟化物
	间断
	经喷淋塔循环水处理设施治理后循环使用，不外排

	
	各车间
	冲洗废水（地面、车辆等
	COD、氨氮、总磷、pH值、BOD5、石油类、氟化物、SS
	间断
	经沉淀池沉淀后循环使用过，不外排

	
	职工生活
	生活污水
	COD、氨氮、pH、BOD5、SS、总磷
	间断
	经厂区污水处理站处理后用于厂区泼洒抑尘

	噪声
	煅烧车间
	抓斗天车
	噪声
	间断
	选用低噪声设备，基础减振，安装隔声罩，厂房隔声

	
	
	布料小车
	噪声
	间断
	

	
	
	出料机
	噪声
	间断
	

	
	成型车间
	鄂式破碎机
	噪声
	间断
	

	
	
	高压制粉机
	噪声
	连续
	

	
	
	反击式破碎机
	噪声
	间断
	

	
	
	振动筛
	噪声
	连续
	

	
	
	锤式破碎机
	噪声
	间断
	

	
	
	电磁振动给料机
	噪声
	连续
	

	
	
	对辊破
	噪声
	连续
	

	
	
	混捏机
	噪声
	连续
	

	
	
	成型机
	噪声
	连续
	

	
	
	磨粉机
	噪声
	连续
	

	
	
	风机
	噪声
	连续
	

	
	焙烧车间
	空压机
	噪声
	连续
	

	
	
	开槽机
	噪声
	连续
	

	
	
	吸料天车
	噪声
	连续
	

	
	辅助及环保设备
	风机
	噪声
	连续
	

	
	
	泵类
	噪声
	连续
	

	固废
	冷却池
	直冷水池
	油渣
	间断
	送资质单位处理

	
	原料库
	除尘系统
	除尘灰
	间断
	作为原料送煅烧车间和成型车间

	
	煅烧车间
	煅烧炉
	废耐火材料
	间断
	耐火材料厂家回收

	
	
	脱硫除尘系统
	石灰渣、脱硫石膏
	间断
	外售综合利用

	
	
	脱硫除尘系统
	除尘灰
	间断
	收集后回用于生产

	
	成型车间
	冷却工序
	废生坯
	间断
	送成型车间破碎后回用

	
	
	废气治理设施
	除尘灰、废布袋
	间断
	除尘灰收集后回用生产，废布袋收集后外售

	
	焙烧车间
	装/出炉工序
	废冶金焦
	间断
	收集后回用于生产

	
	
	检验工序
	废阳极（不合格品）
	间断
	送成型车间破碎后回用

	
	
	焙烧炉
	废耐火材料
	间断
	外售综合利用

	
	
	开槽机
	槽渣
	间断
	回用至配料工序作为原料使用

	
	
	喷淋塔冷却水沉淀池
	灰渣
	间断
	作为焙烧炉填充料使用

	
	
	烟气净化系统
	脱硫石膏
	间断
	外售综合利用

	
	
	烟气净化系统
	除尘灰
	间断
	作为焙烧炉填充料使用

	
	
	烟气净化系统
	废焦油
	间断
	送资质单位处理

	
	中水处理系统
	三效蒸发器
	结晶盐
	间断
	外售综合利用

	
	
	多介质过滤器
	废滤芯
	间断
	厂家回收

	
	
	离子交换树脂
	废树脂
	间断
	厂家回收

	
	
	在线监测
	废液
	间断
	送资质单位处理

	
	废水处理设施
	生活污水站
	污泥
	间断
	委托有资质单位处置

	
	生产设备
	设备检修
	废机油
	间断
	随产随清，交由资质单位处置

	
	
	设备检修
	废油桶
	间断
	随产随清，交由资质单位处置


4、现有工程污染源及达标情况
现有工程烟气排放情况参考河北润峰环境检测服务有限公司出具的《河北鸿科碳素有限公司自行监测（半年测）》（2025年9月16日，RFJC自行监测[2025]H099号）、《河北鸿科碳素有限公司废气在线比对（季测）》（RFJC在线检[2025]G175号、RFJC在线检[2025]G176号）、《河北鸿科碳素有限公司自行监测季测》（2025年12月25日，RFJC自行监测[2025]J176号），生产废气执行《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)及修改单大气污染物特别排放限值；苯并[a]芘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准。氨有组织排放及无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及表2的排放标准。具体污染源排放及达标情况见表2-9。



表2-9    现有工程污染物排放情况一览表
	类型
	排污节点
	主要污染物
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	标准浓度mg/m3
	治理措施
	是否达标

	废气
	东线原料转运及预处理(破碎、转运废气)
	颗粒物
	1..5
	0.019
	10mg/m3
	布袋除尘器+30m排气筒（DA047）
	是

	
	西线原料转运及预处理(破碎、转运废气)
	颗粒物
	1.2
	0.021
	10mg/m3
	布袋除尘器+30m排气筒（DA045）
	是

	
	煅烧烟气
	颗粒物
	1.4
	0.168
	10mg/m3
	SCR脱硝+石灰-石膏法脱硫塔+湿式电除尘+除湿脱白+60m排气筒（DA040）
	是

	
	
	SO2
	6
	0.72
	100mg/m3
	
	

	
	
	NO2
	22
	2.64
	100mg/m3
	
	

	
	
	氨
	0.45
	0.054
	75kg/h
	
	

	
	焙烧烟气
	颗粒物
	3.1
	0.31
	10mg/m3
	低氮燃烧+SNCR尿素脱硝+喷淋+电捕焦油器+石灰-石膏法脱硫+湿式电除尘+除湿脱白+70m排气筒（DA057）
	是

	
	
	SO2
	8
	0.8
	100mg/m3
	
	

	
	
	NO2
	20
	2.0
	100mg/m3
	
	

	
	
	氨
	1.58
	0.158
	75kg/h
	
	

	
	
	氟化物
	0.78
	0.96
	3.0mg/m3
	
	

	
	
	沥青烟
	3.9
	0.409
	20mg/m3
	
	

	
	
	苯并[a]芘
	0.000061
	0.00000694
	0.0015kg/h；0.0003mg/m3
	
	

	
	一车间焙烧辅助工序废气
	颗粒物
	1.4
	0.00523
	10mg/m3
	布袋除尘器+30m排气筒（DA059）
	是

	
	二车间焙烧辅助工序废气
	颗粒物
	1..3
	0.00646
	10mg/m3
	布袋除尘器+30m排气筒（DA058）
	是

	
	东线原料转运及预处理（排风废气）排气筒
	颗粒物
	1..4
	0.026
	10mg/m3
	布袋除尘器+30m排气筒（DA049）
	是

	
	西线原料转运及预处理（排风废气）排气筒
	颗粒物
	1..5
	0.024
	10mg/m3
	布袋除尘器+30m排气筒（DA053）
	是

	
	东线制糊成型废气
	颗粒物
	1..3
	0.012
	10mg/m3
	布袋除尘器+30m排气筒（DA044）
	是

	
	东线煅后料储运废气
	
	
	
	
	
	

	
	西线煅后料储运废气
	颗粒物
	1..2
	0.011
	10mg/m3
	覆膜滤料布袋除尘器+30m排气筒（DA046）
	是

	
	东线中碎筛分废气
	颗粒物
	1.4
	0.0078
	10mg/m3
	布袋除尘器+30m排气筒（DA041）
	是

	
	西线中碎筛分废气
	颗粒物
	1.6
	0.00749
	10mg/m3
	布袋除尘器+30m排气筒（DA043）
	是

	
	返回料输送、返回料破碎、东线制粉、配料废气
	颗粒物
	1.5
	0.012
	10mg/m3
	布袋除尘器+30m排气筒（DA048）
	是

	
	西线配料、混捏成型、沥青储运废气
	颗粒物
	1.6
	0.038
	10mg/m3
	焦粉吸附+布袋除尘器+燃烧炉燃烧+SCR脱硝+石灰-石膏法脱硫塔+湿式电除尘+除湿脱白+60m排气筒（DA040）
	是

	
	
	沥青烟
	6.1
	0.141
	20mg/m3
	
	

	
	
	苯并[a]芘
	0.000051
	0.00000117
	0.00029kg/h；0.0003mg/m3
	
	

	
	西线制粉、配料废气
	颗粒物
	1..4
	0.010
	10mg/m3
	布袋除尘器+30m排气筒（DA054）
	是

	
	食堂油烟废气
	油烟
	0.4
	/
	1.5mg/m3
	油烟净化器+16m排气筒（DA060）
	是

	
	脱硫浆液制备上料废气
	颗粒物
	1..5
	0.00259
	10mg/m3
	布袋除尘器+15m排气筒（DA052）
	是

	
	原料转运及预处理（侧翻卸车机、水平、在倾斜角布控输送机转运）废气
	颗粒物
	1..5
	0.055
	10mg/m3
	布袋除尘器+15m排气筒（DA050）
	是

	
	原料转运及预处理(破碎、地下皮带转运)废气
	颗粒物
	1.3
	0.00919
	10mg/m3
	布袋除尘器+15m排气筒（DA051）
	是

	
	机加工开槽工序废气
	颗粒物
	1.2
	0.020
	10mg/m3
	布袋除尘器+21m排气筒（DA039）
	是

	
	缓冲仓废气
	
	
	
	
	
	

	
	厂界无组织
	氨
	0.15
	1.5mg/m3
	--
	是

	
	
	苯并[a]芘
	未检出
	0.00001mg/m3
	--
	

	
	
	二氧化硫
	0.033
	0.5mg/m3
	--
	

	
	
	颗粒物
	0.419
	1.0mg/m3
	--
	

	
	
	氟化物
	0.0016
	0.02mg/m3
	--
	

	
	
	硫化氢
	0.008
	0.06mg/m3
	--
	

	
	
	臭气浓度
	＜10
	20无量纲
	--
	

	废水
	排污水
	SS
	不外排
	用于直冷水池补水
	是

	
	生活污水处理站
	pH
	7.8-8.0
	6.0-6.9
	回用于洒水抑尘、绿化
	是

	
	
	COD
	4
	50mg/L
	
	

	
	
	SS
	6
	10mg/L
	
	

	
	
	氨氮
	0.069
	10mg/L
	
	

	
	
	BOD5
	1.2
	15mg/L
	
	

	噪声
	鄂式破碎机、振动筛、磨粉机、混捏锅、成型机及风机等设备
	噪声
	昼间：56.7dB(A) ~61.7dB(A)；夜间：50.8dB(A)~52.8dB(A)
	昼间
：65dB(A)；夜间：55
B(A)
	选用低噪声设备，基础减振，安装隔声罩，厂房隔声
	是

	固废
	直冷水池
	油渣
	间断
	妥善处置或综合利用送资质单位处理
	送资质单位处理
	是

	
	除尘系统
	除尘灰
	间断
	
	作为原料送煅烧车间
	

	
	原料包装
	废包装袋
	间断
	
	外售综合利用
	

	
	煅烧炉
	废耐火材料
	间断
	
	耐火材料厂家回收
	

	
	脱硫除尘系统
	石灰渣、脱硫石膏
	间断
	
	外售综合利用
	

	
	脱硫除尘系统
	除尘灰
	间断
	
	收集后回用于生产
	

	
	冷却工序
	废生坯
	间断
	
	送成型车间破碎后回用
	

	
	装/出炉工序
	废冶金焦
	间断
	
	收集后回用于生产
	

	
	检验工序
	废阳极（不合格品）
	间断
	
	送成型车间破碎后回用
	

	
	焙烧炉
	废耐火材料
	间断
	
	外售综合利用
	

	
	开槽机
	槽渣
	间断
	
	回用至配料工序作为原料使用
	

	
	喷淋塔冷却水沉淀池
	灰渣
	间断
	
	作为焙烧炉填充料使用
	

	
	烟气净化系统
	石灰渣、脱硫石膏
	间断
	
	外售综合利用
	

	
	烟气净化系统
	除尘灰
	间断
	
	作为焙烧炉填充料使用
	

	
	焙烧烟气净化系统
	废焦油
	间断
	
	送资质单位处理
	

	
	在线监测
	废液
	间断
	
	送资质单位处理
	

	
	三效蒸发器
	结晶盐
	间断
	
	收集后外售
	

	
	多介质过滤器
	废滤芯
	间断
	
	厂家回收
	

	
	离子交换树脂
	废树脂
	间断
	
	厂家回收
	

	
	制粉工序废气净化设施
	除尘灰
	间断
	
	收集后返回生产
	

	
	
	废布袋
	间断
	
	收集后外售
	

	
	污水处理站
	污泥
	间断
	
	送资质单位处理
	

	
	设备检修
	废机油
	间断
	
	送资质单位处理
	

	
	
	废油桶
	间断
	
	送资质单位处理
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	间断
	
	当地环卫部门统一处置
	


根据检测报告可知，现有工程产生的废水、废气、噪声等污染物均能够达标排放，固体废物均得到合理的处置。
5、现有工程总量控制指标
根据现有项目排污权交易文件（见附件），可知，现有工程总量许可控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：123.840t/a，NOx：123.840t/a。
6、现有工程存在的环保问题
现有工程主要环保问题：根据现场情况，企业生产物料多属于干性物料，筛分、磨粉及输送环节部分设备接口密封不严，存在粉尘逸散现象；车间地面及设备周边存在粉尘堆积；部分产尘点位密闭集气效果不足，存在无组织颗粒物超标风险。
整改措施：对筛分、磨粉、输送管路、料仓等全部漏尘点位开展排查整改，更换老化密封件，检修口、法兰缝隙做好密闭密封；严禁干式清扫，采用负压吸尘、湿式擦拭方式清理地面积尘，定期保洁；优化筛分、料仓呼吸口等点位集气密闭措施，保障除尘设施与生产设备同步运行；建立跑冒滴漏日常巡检及维护台账，加强设备运维管理；定期开展厂界无组织颗粒物监测，确保无组织排放达标。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量现状
（1）常规污染物
根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中相关规定，本项目所在区域为二类环境空气质量功能区。
根据《石家庄市生态环境状况公报（2024年）》中相关数据进行判定。
表3-1     区域环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	GB3095-2026

	
	
	
	标准值*
	占标率/%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	78μg/m3
	60μg/m3
	130
	不达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	45μg/m3
	30μg/m3
	150
	不达标

	SO2
	年平均质量浓度
	5μg/m3
	60μg/m3
	8.33
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	27μg/m3
	40μg/m3
	67.5
	达标

	CO
	第95百分位数日平均值
	1.2mg/m3
	4mg/m3
	30
	达标

	O3
	第90百分位数日最大8h平均值
	182μg/m3
	160μg/m3
	113.75
	不达标

	*取自《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1“过渡阶段浓度限值”二级标准


根据《石家庄市生态环境状况公报（2024年）》数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期标准，石家庄市常规大气污染物中，SO2、NO2、CO年均或百分位数浓度均满足二级标准要求；而PM10、PM2.5、O3的评价指标均超标，均未达到二级标准限值。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，项目所在区域属于不达标区。
（2）其他污染物环境质量现状数据
本项目委托冀检联(唐山)环境检测技术有限公司对厂区下风向环境空气质量进行了监测，采样时间为2026年3月15日-2026年3月17日，具体数据见表3-2。



表3-2    TSP监测数据一览表
	采样点位
	采样日期
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准值
	达标情况

	下风向300m
	2026.3.15-3.17
	TSP
	ug/m3
	216-252
	≤300
	达标


由上表可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095 -2026）二级标准。
2、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，项目外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不需进行声环境质量现状监测及评价。
3、地下水环境质量现状
本项目不存在土壤、地下水环境污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，地下水环境原则上不开展环境质量现状调查。
4、地表水环境质量现状
项目附近无地表河流，距项目最近的河流为项目东侧11.3km处的冶河，根据石家庄市生态环境局《石家庄市生态环境状况公报（2024年）》中相关数据可知：2024年，石家庄市地表水环境质量总体保持稳定，水质状况为轻度污染，其中绵河-冶河水质状况为优。
5、土壤环境质量现状
本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。
6、生态环境
本项目位于石家庄市井陉矿区河北鸿科碳素有限公司内，项目占地为工业用地，所在区域无生态环境保护目标，因此不再进行生态现状调查。
7、电磁辐射
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需进行电磁辐射现状开展监测与评价。

	环境
保护
目标
	1、大气环境
本项目厂界外500m范围内无自然保护区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，大气环境保护目标为厂界西北侧450m处的清凉山风景名胜区。其中，清凉山风景名胜区为一类区，保护级别需满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）一级标准。具体详见下表。
[bookmark: _Ref369164422]表3-3    大气环境保护目标及保护级别
	环境要素
	坐标°
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离(m)

	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	

	环境空气
	114.015331
	38.105996
	清凉山风景名胜区
	风景区
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）一级标准
	NW
	450


清凉山风景名胜区：
2010年，井陉矿区人民政府向河北省住房和城乡建设厅申请升级为省级风景名胜区；2011年1月17日，河北省人民政府办公厅出具通知，同意井陉县清凉山景区为省级风景名胜区(办字[2011]6号)；2016年7月，河北省人民政府同意了井陉矿区和井陉县政府联合申请调整清凉山风景名胜区边界的方案，清凉山风景名胜区面积达到16.19平方公里，其中井陉矿区8.62平方公里，井陉县7.57平方公里。
根据《河北省清凉山风景名胜区总体规划(2021-2035年)》，清凉山风景名胜区实行分级保护，风景区分为一级、二级和三级3个等级的保护区。
（1）一级保护区（核心景区—严格禁止建设范围）
规划将清凉山风景区的中部山区，位于井陉矿区西部与井陉县交界地区，观赏游览价值较高，人文景观和自然景观分布最为集中的区域划定为一级保护区。一级保护区的范围与核心景区范围重合，面积为5.01平方公里，占风景名胜区总面积的30.95%。主要景点包括千岩叠翠、野游观光、森林氧吧、石林、红叶长廊等景点。
（2）二级保护区（严格限制建设范围）
规划将风景名胜区一级保护区外围的主要景点资源所在区域，以及风景名胜区内植被环境较好的区域划定为二级保护区。二级保护区位于已划定的生态红线范围内，有景点分布和远景开发价值，处于主要景点保护区和可适度开发区域的过渡空间段。面积3.99平方公里，占风景名胜区总面积的24.64%。
（3）三级保护区（限制建设范围）
划定依据：规划将风景名胜区内除一、二级保护区外其他区域，面积7.19平方公里，占风景名胜区总面积的44.41%。清凉山的植被覆盖率达99%以上，阴坡及沟谷植物种类多、层次丰富，阳坡和山顶区域的植物品种单一，以黄、荆条、酸枣等灌木为主。经相关资料整理统计，现知清凉山调入区分布有维管植物79科255属433种。其中，类植物5科5属8种、裸子植物2科2属2种、被子植物72科248属423种。另外景区分布着3门21科25种，包含国家二级保护植物1种，省级保护植物24种。清凉山风景名胜区动物分布4纲15目34科63种。
2、声环境
项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，本项目位于工业园区，厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
3、地下水环境
本项目位于岗黄水库水源地准保护区范围内，项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
本项目占地范围内无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	（1）废气
项目有组织废气排放执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）修改单大气污染物特别排放限值表1“铝用炭素厂—其他”颗粒物排放限值；无组织废气排放执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表6企业边界大气污染物浓度限值。
表3-4    大气污染物排放标准一览表
	污染物
	标准值
	标准

	有组织
	颗粒物
	排放浓度
	10mg/m3
	《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）修改单表1。

	无组织
	颗粒物
	1.0mg/m3
	《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）表6。


（2）噪声
项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求：昼间65dB(A)，夜间55 dB(A)。
（3）固体废物
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

	总量
控制
指标
	根据《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》(冀环办字函[2020]247号)、《“十四五”主要污染物总量减排测算工作指南》，结合建设项目的污染源及污染物排放特征，确定本项目总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx以及特征因子：颗粒物、非甲烷总烃。
企业全厂无生产废水产生；技改项目不新增劳动定员，工作人员从现有人员中调配，不新增职工生活用水及生活污水排放。不涉及COD、氨氮的排放，均为0。技改项目生产采用电能，不涉及SO2、NOx的排放，均为0；特征污染物为颗粒物。
（1）现有工程污染物排放情况
根据现有排污权交易文件及《河北鸿科碳素有限公司破碎线升级改造项目环境影响报告表》（2025年11月），可知，现有工程总量许可控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：123.840t/a，NOx：123.840t/a、颗粒物：9.665t/a。
（2）本项目工程污染物总量控制指标如下：
表3-5  本项目污染物排放总量核算过程
	项目
	生产线
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（m3/h）
	运行时间（h/a）
	污染物年排放量（t/a）

	东线磨粉废气排放口
	磨粉生产线
	颗粒物
	1.75
	20000
	7200
	0.252

	西线磨粉废气排放口
	
	颗粒物
	1.75
	20000
	7200
	0.252

	核算公式
	污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/m3）×排气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109

	无组织排放量
	无组织颗粒物排放：2.06t/a

	合计
	颗粒物：2.564t/a


技改项目污染物总量控制指标分别为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、颗粒物：2.564t/a。技改项目完成后，全厂污染物总量控制指标分别为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：123.840t/a，NOx：123.840t/a、颗粒物：9.665t/a。
（3） 全厂“三本账”变化情况

表3-6   项目建设前后全厂污染物变化“三本账”   单位：t/a
	污染物名称
	现有项目排放量
	技改项目排放量
	“以新带老”削减量
	技改后总排放量
	增减量
变化

	废气
	颗粒物
	9.665
	2.564
	-2.564
	9.665
	0

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0
	0


























四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	施工期环境影响分析：
项目利用现有生产车间进行建设，无土建施工，仅为设备的安装与调试，期间会产生噪声、废设备包装、施工人员生活污水。设备安装时轻拿轻放，设备调试安排在白天进行；施工期较短，施工人员为周围村民，生活污水较少，直接泼洒抑尘；废弃设备包装材料集中收集后外售。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	一、废气
本次技改新增2台备用磨粉机，仅当现有东西线主用雷蒙磨出现故障停机，或设备定期检修、保养期间才启动备用磨粉机，替代主磨承担磨粉工序生产任务；设备运行工况、入料条件、处理物料粒径、配套环保设施与现有主用雷蒙磨保持一致，磨粉系统密闭负压运行，废气依托现有布袋除尘系统处理后排放。
结合同类磨粉设备运维经验，主用雷蒙磨年度故障+保养停机合计频次约4‑6次/年；故障情况下单次启用运行时长根据故障维修时间确定，一般为8-24h /次；计划性保养时单次启用时长与保养工期匹配，一般为12‑48h /次。经粗略估算，备用磨粉机全年累计运行时间约 240h 以内。
1、废气污染治理设施依托情况
本项目东西线磨粉系统分别配套独立一套废气收集治理设施，本次技改仅新增备用磨粉设备，不新建废气治理设备，全部依托现有已建成的覆膜滤料脉冲布袋除尘器系统。每套治理设施服务于本线1台主用磨粉机、1台备用磨粉机，每台磨机收尘支管均单独设置一套收尘控制阀门；备用磨粉机对应的收尘管道平时处于待命状态，设备投运遵循先开收尘、后开磨机的操作逻辑。
废气收集方式：收集对象包含磨机入料位置引出的旁路泄压废气、旋风分离器下料随气力输送带出的分流废气、成品料仓呼吸废气。雷蒙磨闭路循环粉磨运行过程中，循环环路内物料受热增湿、外界空气渗入造成环路气量盈余，多余泄压废气通过密闭管道从磨机入料旁路支管引出；气力输送随粉料带出的含尘废气汇入成品料仓；磨机旁路泄压支管、成品料仓出气口通过密闭管路负压接入布袋除尘器。单台磨机配置独立收尘支管及控制阀门，备用磨机收尘管道保持待命状态；当需要启用备用磨机时，先开启该台磨机对应的收尘管道阀门，再启动磨机主机，之后调节收尘管路阀门开度，将磨粉机整个循环系统调控至微负压工况，抑制粉尘从设备法兰、检修口、软连接等密封点位向外逸散；磨机停机作业时，先停止磨粉机主机设备，待设备内部粉尘沉降完毕后，再关闭对应收尘支管阀门。整套收集管路密闭敷设，综合废气收集效率按 98% 计；磨粉机本体法兰、检修门、软连接等密封点依靠系统微负压实现控尘，该部分未被收集的粉尘以无组织形式逸散。
治理设施主体参数：现有治理设施为覆膜滤料脉冲布袋除尘器，单套除尘器配套引风机设计风量20000m3/h；含尘废气进入除尘器箱体后，粉尘被 PTFE 覆膜滤料截留，通过脉冲喷吹清灰，捕集下来的粉尘回落至成品料仓回用；结合同类炭素企业实际运行工况，该除尘器系统综合除尘效率达 99.5%以上。
排气筒情况：每套除尘器净化后废气分别经1根30m高排气筒高空排放；排气筒按规范设置采样口及监测平台；有组织颗粒物排放执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465‑2010）及其修改单限值要求。
东西线两套收尘系统相互独立；同一条生产线主用、备用磨粉机依靠支管阀门切换，两台磨机不会同时投运，单套除尘设施仅承接单台磨机（主磨或备用磨）的废气负荷，技改不增加现有治理设施处理规模。
2、废气源强核算
（1）有组织废气
本项目东西线各设置1台主用磨粉机、1台备用磨粉机，全厂主用磨粉机2台，备用磨粉机2台；东西线相互独立，各线磨粉工段年总生产时间7200h；备用磨粉机仅在对应线主用磨粉机检修、故障时一对一替换运行，单条线备用磨粉机年运行240h，对应同线主用磨粉机运行时间为6960h；备用磨粉机投入运行期间，同线主用磨粉机停机，东西线分别独立设置废气治理设施。
本项目废气治理路线图如下：
东线磨粉废气
西线磨粉废气
覆膜滤料布袋除尘器
覆膜滤料布袋除尘器
30m排气筒
30m排气筒







图4-1    项目废气治理路线图
磨粉机废气产污系数参考《3099 其他非金属矿物制品制造》中“粉磨工段”的产污系数进行核算。
表4-1    磨粉工序废气源强核算
	工序
	污染物
	产污系数
	最大处理能力t/h
	产生量kg/h
	收集措施
	治理措施
	收集效率
	处理效率%
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	有组织排放量t/a
	无组织排放量t/a

	东线磨粉系统
	颗粒物
	1.19kg/t-产品
	6
	7.14
	密闭管道
	覆膜滤料布袋除尘器+30m排气筒DA048
	98%
	99.5%
	1.75
	0.035
	0.252
	1.03

	西线磨粉系统
	颗粒物
	1.19kg/t-产品
	6
	7.14
	密闭管道
	覆膜滤料布袋除尘器+30m排气筒DA054
	98%
	99.5%
	1.75
	0.035
	0.252
	1.03


本核算采取保守估算，假定粉磨工段产生粉尘全部进入仓顶布袋除尘器，则磨粉机粉尘产生量为7.14kg/h。磨粉系统废气（磨机入料旁路泄压废气、气力输送分流废气以及料仓呼吸废气）依托现有覆膜滤料布袋除尘器处理，除尘器配套引风机风量 20000m3/h，取除尘器系统综合处理效率 99.5%，净化处理后，通过30m高排气筒排放。废气收集效率按98%计，经核算，磨粉机有组织颗粒物排放浓度为1.75mg/m3，满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）及其修改单的标准（有组织排放颗粒物浓度≤10mg/m3）。单台磨粉机颗粒物排放速率0.035kg/h，单条生产线主用磨粉机颗粒物年排放量0.2436t/a；单条备用磨粉机颗粒物年排放量0.0084t/a。 由于各线主、备磨为一对一替补运行，二者不同时作业，技改后全厂磨粉工段颗粒物有组织排放量为0.504t/a。由于备用磨只是设备冗余，产能不变，技改颗粒物排放增量为0。
（2）无组织废气
无组织颗粒物主要来源于磨粉系统各密封点位未被废气收集系统捕集的逸散粉尘，逸散点位包括磨粉机入料口、设备法兰、检修门、软连接、旋风及输送管路接口等处。本项目废气收集效率取98%，即粉磨工段总产尘中98%进入仓顶布袋除尘器进行有组织处理，剩余2%未被收集以无组织形式逸散。单台磨粉机粉磨工段总产尘速率7.14kg/h，则单条生产线无组织颗粒物排放速率0.143kg/h；每条磨粉生产线年总生产时间7200h，单条生产线无组织颗粒物排放量1.03t/a，全厂东西两条磨粉生产线无组织颗粒物排放总量2.06t/a。根据《河北鸿科碳素有限公司自行监测季测》（2025年12月25日，RFJC自行监测[2025]J176号），现状厂界无组织颗粒物浓度为0.419 mg/m3，满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表6企业边界大气污染物浓度限值（无组织排放颗粒物浓度≤1mg/m3）。本次技改通过对现有磨粉机更换新蜗壳，无组织粉尘逸散得到有效控制；新增备用磨粉机采用高效密闭结构，启用时不会导致无组织排放增加。同时，建设单位需加强设备运维管理，定期检查更换法兰垫片、软连接等易损部件，保证磨粉系统及旁路废气支管维持密闭负压状态，最大限度降低粉尘跑冒逸散；生产车间定期进行湿式清扫，抑制地面积尘二次起尘；车间外备用设备周边地面硬化并设置围挡，定期清扫抑尘，可有效控制粉尘无组织排放。
3、废气排放口基本情况
废气排放口基本情况见下表。
表 4-2   废气排放口基本情况表
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	地理坐标
	废气量(m3/h)
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	排放量（t/a）
	排气筒高度（m）
	排气筒内径（m）
	烟气温度
℃
	排放口类型
	污染物排放情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	标准
	限值(mg/m3)

	DA048
	东线制粉排气筒
	颗粒物
	E114°0′53.24″
N38°5′17.81″
	20000
	1.75
	0.035
	0.252
	30
	0.6
	20
	一般排放口
	《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）及其修改单的标准)
	10

	DA
054
	西线制粉排气筒
	
	E114°0′52.45″
N38°5′17.59″
	
	1.75
	0.035
	0.252
	30
	0.6
	20
	
	
	


4、污染治理设施可行性分析
本项目属于石墨及碳素制品业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）中相关规定，本项目废气治理措施可行性分析如下。
表4-3  废气产污环节名称、污染物项目、排放形式及污染治理设施表
	生产单元
	生产设施
	废气产污环节
	主要污染物项目
	主要污染治理设施
	本项目情况
	是否为可行性技术

	制糊成型
	中碎筛分
	给料机、输送机、破碎机、斗式提升机、振动筛、料仓、收尘粉仓、磨前给料机、磨机、配料秤集合螺旋、预热锅、搬运罐
	颗粒物
	袋式除尘法、其他
	覆膜袋式除尘器
	可行

	
	磨粉
	
	
	
	
	

	
	混捏成型
	
	
	
	
	


本次技改废气治理措施保持不变，废气仍经现有覆膜滤料布袋除尘器处理后由30m排气筒排放；普通布袋除尘器对颗粒物的除尘效率约为99%，覆膜滤料布袋除尘器采用除尘效果更高的覆膜滤料，对颗粒物的除尘效率可达99.5%以上，净化效率更高。根据《河北鸿科碳素有限公司自行监测季测》（2025年12月25日，RFJC自行监测[2025]J176号），外排废气满足《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）及其修改单的标准要求。因此，本项目覆膜滤料布袋除尘器处理措施可行。
5、非正常工况
非正常排放是指项目生产过程中由于开车、停车、检修、一般性事故时的污染物排放情况，本次技改项目新增备用磨机，不涉及开车、停车、检修时段，本工程涉及的非正常排放原因可能为治理设施失效，导致项目产生的废气未经治理排放，非正常工况见下表。
表4-4    非正常工况排放情况表
	非正常工况
	排气筒
	发生频次
	污染物
	排放浓度
mg/m3
	持续时间
	排放量
kg/h
	措施

	布袋除尘器故障，处理效率降低为0
	东线DA048
	1次/年
	颗粒物
	348.86
	＜30min
	3.5
	立即停产检修，加强日常维护和检查

	布袋除尘器故障，处理效率降低为0
	西线DA054
	1次/年
	颗粒物
	348.86
	＜30min
	3.5
	立即停产检修，加强日常维护和检查


建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施：
（1）制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。
（2）定期检修废气处理装置，确保净化效率符合要求：检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。
（3）设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。
6、监测计划
依照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）等文件要求，本项目需执行定期监测计划，并上报环境保护主管部门。本项目建议的监测计划见表4-5。
表4-5   废气监测计划一览表
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频率
	排放标准
	实施单位

	废气
	东线DA048排气筒
	颗粒物
	1次/半年
	《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）修改单大气污染物特别排放限值表1“铝用炭素厂—其他”颗粒物排放限值
	委托有资质单位

	
	西线DA054排气筒
	
	
	
	

	
	厂界
	颗粒物
	1次/半年
	《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表6企业边界大气污染物浓度限值
	


二、废水
本项目生产不用水，劳动定员由厂内调剂，无新增生活用水，因此无新增废水产生。因此，本项目不会对周围地表水环境产生影响。
三、噪声
（1）噪声源强分析
本项目磨粉车间内布置东线、西线两套磨粉系统；西线主用磨、西线备用磨、东线主用磨均布置于生产车间内部；东线新增备用磨 LYH998‑75布置于车间外。 项目正常生产工况为东线、西线主用雷蒙磨同时运行（均为车间室内声源），作为噪声评价主要生产工况。 校核工况考虑设备故障检修的不利情景：东线切换启用车间外的东线备用磨LYH998‑75运行，东线主用磨停机；西线仍保持车间内主用磨正常运行。该工况为非正常短时工况，仅在设备检修故障时启用，年运行时间 240h。
本项目噪声源主要来自雷蒙磨主机、配套循环风机、气力输送罗茨风机、布袋除尘器引风机、螺旋输送机等设备运行产生的机械振动噪声及气流噪声。项目采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施控制噪声源对周边声环境的影响，可有效控制噪声对周围环境的影响，噪声源及防治措施见下表。
表4-6  室内主要噪声源及控制措施
	生产线
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施

	空间相对位置/m
	距离室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	声功率级/dB（A）
	
	x
	y
	z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距距离/m

	东线
	生产车间
	主雷蒙磨
	110
	选用低噪设备，基础减振、厂房隔声等措施
	490.89
	493.46
	1
	东边界
	27
	73.37
	昼、夜
	20
	83.37
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	南边界
	18
	76.89
	
	20
	56.89
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西边界
	26
	73.70
	
	20
	53.70
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北边界
	10
	82.0
	
	20
	62.0
	1

	
	
	循环风机
	80
	
	489.31
	494.09
	2.5
	东边界
	29
	42.75
	
	20
	22.75
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	南边界
	19
	46.42
	
	20
	26.42
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西边界
	24
	44.40
	
	20
	24.40
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北边界
	9
	52.92
	
	20
	32.92
	1

	
	
	气力输送罗茨风机
	90
	
	491.52
	495.67
	1.8
	东边界
	26
	53.70
	
	20
	33.70
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	南边界
	19
	56.42
	
	20
	36.42
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西边界
	27
	53.37
	
	20
	33.37
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北边界
	9
	62.92
	
	20
	42.92
	1

	
	
	螺旋输送机
	80
	
	493.1
	493.46
	1.8
	东边界
	25
	44.04
	
	20
	24.04
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	南边界
	17
	47.37
	
	20
	27.37
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西边界
	28
	43.11
	
	20
	23.11
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北边界
	11
	51.17
	
	20
	31.17
	1

	西线
	
	雷蒙磨
	110
	
	493.1
	488.09
	1
	东边界
	27
	73.37
	昼、夜
	20
	53.37
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	南边界
	14
	79.08
	
	20
	59.08
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西边界
	26
	73.70
	
	20
	53.70
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北边界
	14
	79.08
	
	20
	59.08
	1

	
	
	循环风机
	80
	
	490.89
	487.14
	2.5
	东边界
	25
	44.04
	
	20
	24.04
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	南边界
	14
	49.08
	
	20
	29.08
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西边界
	28
	43.11
	
	20
	23.11
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北边界
	14
	49.08
	
	20
	29.08
	1

	
	
	气力输送罗茨风机
	90
	
	495.95
	488.09
	1.8
	东边界
	26
	61.70
	
	20
	41.70
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	南边界
	14
	67.08
	
	20
	47.08
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西边界
	27
	61.37
	
	20
	41.37
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北边界
	14
	67.08
	
	20
	47.08
	1

	
	
	螺旋输送机
	80
	
	494.05
	485.88
	1.8
	东边界
	27
	44.04
	
	20
	24.04
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	南边界
	13
	47.37
	
	20
	27.37
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	西边界
	26
	43.11
	
	20
	23.11
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	北边界
	15
	51.17
	
	20
	31.17
	1


表 4-7  项目室外噪声污染源强核算结果及相关参数一览表
	生产线
	声源名称
	声功率级/dB(A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	运行时段

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	

	东线
	备用雷蒙磨
	110
	选用低噪设备，
基础减振
	472.25
	481.13
	1
	昼、夜

	
	循环风机
	80
	
	474.05
	479.32
	2.5
	

	
	气力输送罗茨风机
	90
	
	472.85
	483.84
	2
	

	
	螺旋输送机
	80
	
	474.35
	482.03
	1.8
	

	
	除尘风机
	90
	
	497.53
	499.79
	15
	

	西线
	除尘风机
	90
	
	504.46
	489.25
	15
	

	注：空间相对位置以厂区西南角为原点（0,0,0）。


（2）预测模式
1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式
已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级[image: ]可按下式计算：
[image: ]
[image: ]
式中：[image: ]——距离声源r处的倍频带声压级，dB；
[image: ]——倍频带声功率级，dB；
[image: ]——指向性校正，dB；
[image: ]——倍频带衰减，dB；
[image: ]——几何发散引起的倍频带衰减，dB；
[image: ]——地面效应引起的倍频带衰减，dB；
[image: ]——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
[image: ]——声屏障引起的倍频带衰减，dB；
[image: ]——其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式
室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。
①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
[image: 形状

中度可信度描述已自动生成]
式中：[image: ]——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
[image: ]——声源的倍频带声功率级，dB；
[image: ]——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；
[image: ]——指向性因子；
[image: ]——房间常数，[image: ]，[image: ]为房间内表面面积，m2，[image: ]为平均吸声系数。
②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的[image: ]倍频带叠加声压级：
[image: 形状

中度可信度描述已自动生成]
式中：[image: ]——靠近围护结构处室内N个声源[image: ]倍频带的叠加声压级，dB；
[image: ]——室内[image: ]声源[image: ]倍频带的声压级，dB；
[image: ]——室内声源总数。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: ]
式中：[image: ]——靠近围护结构处室外N个声源[image: ]倍频带的叠加声压级，dB；
[image: ]——围护结构[image: ]倍频带的隔声量，dB；
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: ]
（3）声环境影响预测结果
①正常生产
根据预测模式及噪声源强参数，预测正常生产东西线主用磨粉机使用时，噪声源对厂界四周的影响，具体结果见下图和下表。
[image: ]









图4-2  正常生产噪声预测等值线分布图

表4-8  项目正常工况厂界噪声预测结果一览表  单位：dB（A）
	名称
	背景值
	贡献值
	预测值
	标准值
	达标分析

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	东厂界
	56.7
	51.6
	40.64
	40.64
	56.81
	51.93
	65
	55
	达标

	南厂界
	58.6
	52.8
	31.32
	31.32
	58.60
	52.83
	65
	55
	达标

	西厂界
	58.0
	51.0
	34.99
	34.99
	58.02
	51.11
	65
	55
	达标

	北厂界
	61.7
	50.8
	39.41
	39.41
	61.73
	51.10
	65
	55
	达标

	注：厂界背景值，取自根据《河北鸿科碳素有限公司自行监测季测报告》（2025年12月25日，RFJC自行监测[2025]J176号）


根据噪声预测结果，项目正常生产工况下噪声源对厂界贡献值在31.32-40.64dB（A）之间，叠加背景值后，预测值昼间为56.81-61.73dB（A），夜间预测值为51.10-52.83dB（A），通过采取基础减振、厂房隔声防治措施及距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
②非正常工况
根据预测模式及噪声源强参数，该工况下，噪声源对厂界四周的影响，具体结果见下图和下表。
[image: ]










图4-3  非正常工况噪声预测等值线分布图
表4-9  项目非正常工况厂界噪声预测结果一览表  单位：dB（A）
	名称
	背景值
	贡献值
	预测值
	标准值
	达标分析

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	东厂界
	56.7
	51.6
	42.28
	42.28
	56.85
	52.08
	65
	55
	达标

	南厂界
	58.6
	52.8
	35.14
	35.14
	58.62
	52.87
	65
	55
	达标

	西厂界
	58.0
	51.0
	47.52
	47.52
	58.37
	52.61
	65
	55
	达标

	北厂界
	61.7
	50.8
	43.54
	43.54
	61.77
	51.55
	65
	55
	达标

	注：厂界背景值，取自根据《河北鸿科碳素有限公司自行监测季测报告》（2025年12月25日，RFJC自行监测[2025]J176号）


根据噪声预测结果，项目启用备用磨粉机非正常生产工况下噪声源对厂界贡献值在35.14-47.52dB（A）之间，叠加背景值后，预测值昼间为56.85-61.77dB（A），夜间预测值为51.55-52.87dB（A），项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
为控制非正常工况噪声对周边环境的影响，采取以下措施：
①优化生产调度管理，备用磨粉机应急启用尽量安排在昼间，最大限度减少夜间非正常工况运行时间；
②对罗茨风机进出口加装阻抗复合消声器，底座设置弹簧减振器，管道连接处采用柔性软接，气力输送管道外壁包覆隔声棉，磨粉机底座增设复合减振垫，从声源处降低设备振动及气流噪声；
③磨粉车间非正常工况运行时全部关闭门窗，优先采用隔声门窗，罗茨风机设置带通风消声通道的封闭式隔声罩，强化噪声传播途径阻隔；
④定期开展设备巡检维护，建立运维台账，及时检修磨损部件，保证减振、消声装置完好有效；
⑤加强厂界噪声监测，非正常工况下重点关注夜间厂界噪声，若出现噪声异常及时停机排查处置，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348‑2008）3 类标准要求。
综上，项目噪声对周围环境的影响较小。
（4）噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测要求见下表。
表4-10   项目噪声污染源监测计划一览表
	监测项目
	监测因子
	监测频率
	执行标准
	标准限值

	厂界外1m
	Leq（A）
	1次/每季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	昼间≤65dB（A）
夜间≤55dB（A）


四、固体废物
本次技改为制粉工序系统优化项目，不涉及产能扩增，生产工艺、生产规模保持不变，固体废物种类、产生量与技改前一致，无新增固废及污染排放。具体固废产生及管理情况如下：
1、固废产生情况
除尘器收集粉尘：来源于布袋除尘器，属于一般工业固体废物，由前文可知，单台磨粉机粉尘产生量为7.14kg/h，废气收集效率98%，覆膜滤料布袋除尘器系统综合处理效率 99.5%，则除尘灰产生量=7.14×98%×99.5%×7200÷1000×2≈100.26 t/a，收集后回用于生产。
废布袋：布袋除尘器每半年更换一次布袋，废布袋产生量约为0.3t/a，收集后外售。
废机油：设备维护过程中产生，属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物，代码：900-214-08），产生量约 0.05t/a，随产随清，交由有资质单位处置。
废油桶：设备维护过程中产生，属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物，代码：900-249-08），产生量约 0.01t/a，随产随清，交由有资质单位处置。
生活垃圾：技改项目不新增劳动定员，本工段现有员工6人，生活垃圾产生量按0.50kg/人·d，年工作300d计，则生活垃圾产生量为0.9t/a，收集后交由环卫部门处理。
2、固体废物环境管理要求
（1）一般工业固体废物
除尘灰全部密闭收集后回用于制粉生产，废布袋集中收集、定期外售。一般固废堆放区域采取硬化、防风、防雨、防流失措施，严禁露天堆放。建立规范固废管理台账，如实记录产生、贮存、回用及外销情况，台账保存期限不少于5年。
（2）危险废物
本项目位于饮用水水源准保护区，环境敏感性较高，危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），实行随产随清、即产即运，厂区零暂存管控模式。
①提前对接具备资质的危废处置单位，维保作业前预约上门清运，实现危废产生后即时转运，从源头杜绝厂区贮存风险。
②设备维修区域采取硬化防渗措施，作业过程全程收集滴落废油，油品容器密闭存放，杜绝洒落、下渗污染土壤及地下水。
③严格执行危废转移联单制度，建立完整管理台账，全程追溯，台账保存不少于10年，严禁私自倾倒、流失危废。
④现场配备吸油毡、应急收集桶等物资，制定泄漏应急处置措施，及时处置突发油品泄漏风险，保障水源保护区环境安全。
（3）生活垃圾
生活垃圾采用密闭收集桶集中收集，交由环卫部门统一清运处理。
综上，项目各类固体废物均能够得到妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。
五、土壤及地下水
本项目生产不用水，劳动定员由厂内调剂，无新增生活用水，因此无新增废水产生，不涉及地下水及土壤污染途径。本项目建设不会对周围地下水、土壤环境造成不利影响。
项目利用现有厂房进行建设，车间均已按一般防渗要求进行了防渗，主要措施为：地面水泥硬化，渗透系数≤10-7m/s，可以有效防止生产过程中的跑、冒、滴、漏对土壤造成的影响。
六、环境风险影响
（1）环境风险识别
1）物质危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目涉及的风险物质为废机油；废机油、废油桶不在厂内存储，随产随清，更换时由具有危废处置资质的单位及时到厂清运。
2）生产系统危险性识别
生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。项目生产系统危险性识别主要为生产车间。
3）危险物质向环境转移的途径识别
①废机油风险扩散途径主要为火灾产生的次生污染物向大气扩散。本项目涉及的风险物质如下表所示。
表4-11    项目危险物质的数量和分布情况
	名称
	储存位置
	CAS号
	最大储存量

	废机油
	设备
	－－
	0.05t/a


②环境风险潜势初判
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，项目Q值计算如下：本项目涉及物料Q值确定情况见下表。
表4-12    项目风险潜势确定表
	序号
	风险物质名称
	最大存在量/t
	临界量Qn/t
	风险物质Q值

	1
	废机油
	0.05t/a
	2500
	0.00002

	项目Q值Σ
	0.00002


项目Q=0.00002＜1。
（2）风险源分析
项目风险物质发生泄漏后，会污染土壤和地下水；物质为易燃液体，泄漏后遇明火和高热会发生火灾爆炸事故，在不完全燃烧的情况下会引发次生污染物 CO，CO在空气中的浓度高低会直接影响人体的健康，当事故发生后，根据风向进行疏散并启动应急预案，对人体健康影响不大，不会发生人员中毒死亡等严重后果。
（3）可能影响环境的途径
本项目废机油发生破损泄漏，泄漏物污染土壤和地下水，泄漏后遇明火、高热等情况发生火灾、爆炸等事故，会引发伴生/次生污染，主要为不完全燃烧产生的CO在大气中扩散和消防废水对周围水环境产生影响。
（4）风险防范措施
本项目风险源主要为生产车间，主要采取以下风险防范措施：
①严格执行“随产随清”要求
所有危险废物（包括废机油、废油桶等）不在厂区内贮存，随产随清，更换时由具有危废处置资质的单位及时到厂清运。
②防渗措施
机油产生设备所在地面区域采用重点防渗（等效黏土防渗层 Mb ≥ 6.0 m，渗透系数 K ≤ 1×10⁻⁷ cm/s），必要时设置围堰（高度≥15 cm）及导流沟。
③消防、火灾
生产车间配置应急工具和消防设施，定期组织演练，并会正确使用；按计划进行定期维护；厂区内设置有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。
④管理防范措施
建立危废产生、转移电子台账，实现全过程可追溯；定期开展员工培训与应急演练，提升风险防范意识。
采用以上措施后，可有效降低风险源处存在的潜在风险，项目在加强操作、车间管理，配置应急物资等措施后环境风险事故发生概率较低，对周围环境影响较小，环境风险可控。
七、生态环境
本项目位于石家庄市井陉矿区河北鸿科碳素有限公司现有厂区内，属于石钢片区规划范围内，不新增占地，不会对生态环境产生影响。
八、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射。







5、 [bookmark: _Hlk54167917]环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA048/东线磨粉废气
	颗粒物
	覆膜滤料布袋除尘器+30m排气筒DA048(利旧)
	《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）及其修改单的标准

	
	DA054/西线磨粉废气
	颗粒物
	覆膜滤料布袋除尘器+30m排气筒DA054(利旧)
	

	
	无组织废气
	颗粒物
	车间密闭、密闭输送等措施减少无组织排放，同时及时清扫扬尘
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、氨氮、pH、BOD5、SS、总磷
	排入现有生活污水处理站
	不外排

	声环境
	生产设备等
	等效A声级
	选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准

	电磁辐射
	--
	--
	--
	--

	固体废物
	除尘灰收集后回用于生产，废布袋收集后外售；设备检修过程产生的废机油、废油桶，随产随清，交由有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	一般防渗区：生产车间进行水泥防渗，铺设人工防渗层，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。

	生态保护措施
	--

	环境风险
防范措施
	危险废物（包括废机油、废油桶等），做到随产随清，不在厂区内贮存；并准备相应的消防应急物资，砂土、灭火器等配备齐全。

	其他环境
管理要求
	a.按照《排污许可管理条例》（中华人民共和国第736号文）要求及时变更申请排污许可证；按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》及时编制竣工环境保护验收报告。
b.排污口规范化：严格按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》建立规范化排污口，设检测孔及监测平台，设排污口标示牌，建立规范化排污口档案；
c.监测计划：按照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）等文件要求及环保要求进行自行监测。废气每半年开展一次监测；厂界噪声每季度开展一次监测。
d.落实防治环境污染措施，按照相关法律法规建立环境管理台账。
e.按照《企业环境信息依法披露管理办法》依法披露环境信息。
f.现有生产主机与备用设备分别装设独立智能计量电表，设置电气互锁联动控制系统；制定《备用磨粉机启用审批及运行台账管理制度》；全线能耗实时上传地方能耗在线监测平台，接受主管部门全过程动态监管。




六、结论
	综上所述，本项目符合国家和地方的相关产业政策，符合园区规划，选址符合“三线一单”要求，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行“环境保护措施监督检查清单”的情况下，从环保角度分析，本项目建设可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	9.665t/a
	--
	--
	2.564t/a
	2.564t/a
	9.665t/a
	0

	
	SO2
	123.840t/a
	123.840t/a
	--
	--
	--
	123.840t/a
	0

	
	NOX
	123.840t/a
	123.840t/a
	--
	--
	--
	123.840t/a
	0

	废水
	COD
	0t/a
	0t/a
	--
	0t/a
	--
	0t/a
	0

	
	氨氮
	0t/a
	0t/a
	--
	0t/a
	--
	0t/a
	0

	一般工业固体废物
	除尘灰
	100.26t/a
	--
	--
	100.26t/a
	100.26t/a
	100.26t/a
	0

	
	废布袋
	0.3t/a
	--
	--
	0.3t/a
	0.3t/a
	0.3t/a
	0

	危险废物
	废机油
	0.05t/a
	--
	--
	0.05t/a
	0.05t/a
	0.05t/a
	0

	
	废油桶
	0.01t/a
	--
	--
	0.01t/a
	0.01t/a
	0.01t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


附图
附图 1：项目地理位置图
附图 2：项目周边关系图
附图3：项目平面布置图
附图 4：项目与河北石家庄矿区工业园区土地使用规划位置关系图
附图 5：项目与河北石家庄矿区工业园区国土空间用地用海现状位置关系图
附图 6：项目与河北石家庄矿区工业园区产业布局位置关系图
附图7：项目与园区石钢片区位置关系图
附图8：项目与园区声功能区位置关系图
附图9：项目与石家庄饮用水水源保护区位置关系示意图
附图10：项目与井陉矿区生态保护红线位置关系示意图
附图11：项目与石家庄市环境管控单元位置关系图
附图12：项目监测布点图
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附件1：投资项目备案信息
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附件4：排污许可证
附件5：本项目总量确认书
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