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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	钢结构配件制造智能一体化项目

	项目代码
	2604-130107-89-01-298392

	建设单位联系人
	高蒙蒙
	联系方式
	18032680828

	建设地点
	石家庄市井陉矿区贾庄镇平涉路与工业大道交口路南(原正源洗煤厂院内)

	地理坐标
	（北纬38度05分1.026秒，东经114度02分56.869秒）

	国民经济行业类别
	C3311金属结构制造
	建设项目

行业类别
	三十、金属制品业33中“66、结构性金属制品制造331“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”

	建设性质
	☑新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	石家庄市井陉矿区数据和政务服务局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	矿数政投资备字〔2026〕7号

	总投资（万元）
	12080
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	0.12
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：           
	用地（用海）

面积（m2）
	27639m2（41.5亩）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划(2022-2030年)》

审批机关：石家庄市人民政府；

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划(2022-2030年)环境影响报告书》

召集审查机关：河北省生态环境厅
审查文件名称及文号：关于《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划(2022-2030年)环境影响报告书》的审查意见（冀环环评函〔2025〕1318号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）规划范围 
河北石家庄矿区工业园区总规划范围1775.19公顷，分为四个片区： 

石钢片区：东至南寨村、新王舍村及西岗头社区西侧，南至世纪大道、张家井村北侧，西至西环旅游路，北至西四排，规划面积880.52公顷。

天汇片区：东至矿区垃圾填埋场西侧，南至冯家沟村北侧，西至南寨村东侧、南寨水库西侧，北至峰矿水泥厂采石场，规划面积184.13公顷。

丰达片区：东至冶金新材料装备产业园，南至秋树坡村北侧，西至赵村店东侧及古桥北街，北至赵村铺南侧，规划面积210.23公顷。 

融合片区分为一区和二区：一区东至绵左支渠东侧，南至贾天公路南侧，西至红星路西侧，北至北清线，规划面积409.51公顷；二区东至西南正村西侧，南至井矿快速路北侧，西至青泉村东侧，北至北清线、古桥南街，规划面积71.16公顷。

本项目位于石家庄市井陉矿区贾庄镇平涉路与工业大道交口路南(原正源洗煤厂院内)，位于河北石家庄矿区工业园区的石钢片区规划范围内。
（2）产业定位
《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划(2022-2030年)环境影响报告书》确定石家庄矿区工业园区产业定位为：

①石钢片区：规划主导产业为特钢上下游，重点依托石钢发展上下游产业，辅以发展先进装备制造、新材料产业

②天汇片区：规划主导产业为新材料，保留现有合法且已成集群发展的建材产业基础，重点依托矿峰水泥发展新型建材等新材料产业，辅以发展高端装备制造产业。

③丰达片区：规划主导产业为高端装备制造，在原装备制造产业基础上，重点发展污染较轻的高端装备制造产业，辅以发展新材料产业

④融合片区：规划主导产业为高端装备制造，本次新增规划范围，省政府批复范围中的东二区和南区。

本项目为C3311金属结构制造，位于河北石家庄矿区工业园区的石钢片区，河北石家庄矿区工业园区管理委员会已经给本项目出具了选址意见，项目符合工业园区发展规划。
（3）规划用地布局 
园区规划用地范围1775.19公顷，2025年规划建设用地规模为1213.94公顷，2030 年规划建设用地 1265.64公顷，石家庄矿区工业园区分石钢片区（880.52hm2）为特钢上下游产业区，天汇片区（184.13hm2）为新材料产业区，丰达片区（210.23hm2）和融合片区（480.67hm2）为高端装备制造产业区，远景发展区（19.65hm2），园区用地布局以规划工业用地为主。
石钢片区以特种钢产业为主导，形成以机加工为突破口、以关键部件和基础零部件为支撑的“1+2 ”产业构架，打造河北省战略性新兴产业示范基地、京津冀晋特钢精深加工区域中心。产业主要发展方向包括：①围绕石钢齿轮钢、弹簧钢、易切削钢、轴承钢等产品，以石钢后部处理工序为主要内容，将石钢自有生产线与外部后处理环节外包、外协企业结合，加快推进精密棒材银亮、冷拔、探伤、精密锻造等系列项目建设，推进产品向“近终型 ”发展，发展特钢后部精细加工业。②依托石钢特钢项目，重点发展关键核心零部件产业（3）围绕石钢生产配套发展钢铁装备维修、加工业，带动传统中小型机械加工企业转型升级，形成特钢生产配套体系。特钢上下游产业主要分布在石钢片区。

本项目位于石家庄市井陉矿区贾庄镇平涉路与工业大道交口路南(原正源洗煤厂院内)，根据石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局给本项目出具的规划用地性质的复函，本项目占地为规划的工业用地，故本项目符合用地布局要求。

（4）基础设施
①供水设施规划：

水源选择：规划园区水源以地表水和再生水为主，地下水作为紧急备用水源；

水源规划：园区的用水结构为地表水优先供应生活用水；再生水优先供应石钢公司工业用水，其次供应其他企业工业用水、景观用水、浇洒道路、市政用水。

供水设施规划：矿区白彪水厂，近期规模2.0万立方米/日，远期规模达到4.5万立方米/日，占地2.03公顷。规划在南寨水库东侧新建南寨水厂，水源为地表水，供水规模为2.00万立方米/日， 占地1.71公顷。规划保留2座再生水厂，其中矿区再生水厂位于城区东南侧，设计规模为2万m3/d；贾庄再生水厂位于石钢片区北侧，设计规模为1500m3/d。

管网规划：在充分利用现状给水管道的基础上，结合近期规划，考虑分期建设可能，自供水厂沿矿峰街、贾凤路、工业大道、世纪大道、纬一路、北环路、金川路、古桥街等主要道路布设给水干管，形成环状和枝状相结合的配水管网。
本项目用水由园区管网供水，可满足本项目用水需求。
②排水设施规划：

A、排水体制：规划排水体制采用雨污分流制。

B、污水工程：

污水处理：遵守水源保护地准保护区政策，生产污水处理采用企业自行处理方式，实现生产污水处理零排放，后期对企业进行跟踪，严令禁止排放污水。生活污水由污水管道排入矿区绿洁污水处理厂和贾庄污水处理厂。

污水处理厂：规划保留现状 2座生活污水处理厂，矿区绿洁污水处理厂位于城区东南侧，设计规模为 2万 m3/d；贾庄污水处理厂位于石钢片区北侧，设计规模为1500m3/d。

管网规划：石钢片区北部、丰达片区北部及天汇片区污水管道沿北环路、纬一路、矿峰街、工业大道、贾凤路等向北排入贾庄污水处理厂，石钢片区南部、丰达片区南部及融合片区污水管道沿世纪大道、贾凤路、金川路等排入矿区绿洁污水处理厂。

C、雨水工程：

雨水管网规划：丰达片区地势较低，规划在丰达片区和天汇片区之间及石钢片区建设污水提升泵站 2 座。污水管道采用钢筋混凝土圆管，最小管径为 D300 ，道路上污水管道起始埋深不小于 2 米。

雨水排放分区：石钢片区：石钢片区分为四个雨水片区，北部片区雨水经过道路及边沟收集，就近排入红星水库和小作河；西部片区雨水经道路及边沟收集后沿西环旅游路、工业大道、石钢路排入排洪沟；东部片区雨水经道路及边沟收集后沿贾凤路、工业大道、纬一路等排入清凉湾湿地公园；南部片区雨水收集后沿世纪大道、贾凤路排入南侧的杏花沟生态公园。天汇片区：天汇片区用地布局紧凑，规划统一为一个雨水片区，雨水经过道路及边沟收集，向南排入排洪沟，沿排洪沟最终排入清凉湾湿地公园。丰达片区：丰达片区规划为两个雨水片区，北部片区雨水经道路及边沟收集后，沿丰达路排入排洪沟，沿排洪沟向南排入长岗沟；南部片区雨水经道路收集后，沿关圣路、刘赵街排入长岗沟。融合片区：一区以凤山镇区为界将片区分为东西两个雨水片区，东部片区雨水收集后沿贾天公路、矿市北街、矿市南街、金川路排至杏花沟生态公园；中部片区雨水收集后沿贾天公路、西环旅游路、云凤路排入凤山镇排水系统；西部片区雨水收集后沿贾凤路排至杏花沟生态公园。二区规划统一为一个雨水片区，雨水经道路及边沟收集后，沿红房街、金川路、凤中路、贾凤路排至古桥南街排洪沟，沿排洪沟排入东侧长岗沟。

雨水综合利用：建设雨水利用设施，鼓励公建区、企事业单位建设雨水调节池，充分利用雨水资源。铺设渗水型道路或便道铺装，让雨水直接回渗地下，减少降水径流量，补充地下水。改变传统的设计方式，降低绿化带标高，将绿地作为入渗设施或雨水径流的截污措施等。园区在建设时，尽可能减少硬化铺装，保持现有不可利用的自然状态，可有效加快雨水入渗速度，减少洪水形成的机率。
厂区采取雨污分流，雨水经厂区雨水排放口排入市政管网。本项目职工生活污水排入化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后排入化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄矿区污水处理厂进水水质标准，排入市政管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂。
③供热规划：
根据生产特点，钢铁企业生产用热可自身解决；装备制造行业中的中频炉熔融、退火、烘干等工序用热使用电或天然气，采暖也通过自身生产余热供给；在无法实施集中供热的区域，积极采用太阳能、地热、电能、天然气等多种环保型供热方式。本次规划不再规划集中供热设施，园区企业根据行业特点充分利用生产余热为主力热源，天然气、电能等清洁能源为补充，远期视园区发展情况而定。
本项目生产不用热，职工采暖采用单体空调。
④电力规划
规划期末，园区年负荷预测为139.10MW。 220kv变电站建设保留现状园区井矿220kV变电站。110kv变电站建设规划新增110千伏凤凰站一座，位于南区西南侧，规模为150MVA ， 占地0.52公顷。扩建升级现状35千伏洪州站为110千伏站，规模为100MVA ， 占地0.62公顷。保留现状110kv王舍、西王、清泉变电站。10kv线路一般采用架空与地下电缆敷设相结合方式，当电缆数量较多时，可采用电缆隧道或排管敷设，当电缆数量较少时，可采用直埋敷设。
本项目用电由矿区电力局供电网提供，可满足本项目用电需求。

⑤燃气规划
规划用气量预测：远期园区年平均日用气量为79.5万标准立方米。
气源规划：根据矿区国土空间总体规划，保留现状矿区门站，续建贾庄门站，规模为12万 m3/h。加强应急储气保障，规划结合贾庄门站新建 LNG储配站 1座。
供气规划：保留现状南石门分输站－贾庄门站、井陉门站-矿区门站高压管线；保留现状矿区门站，续建贾庄门站，规模12万方/时。加强应急储气保障，规划结合贾庄门站新建 LNG储配站1座。加强高压输气线路安全防护管控，为燃气资源输配提供通道。
燃气输配系统：中压管网采用环枝状结合方式布置，以提高供气的可靠性，低压管网在居民用户集中的区域尽可能布置成环状，在居住区密度不大的情况下，布置成枝状。在中压管网与低压管网间建设多座中、低压调压站，在工业区内设局部专用调压站。

管网走向及敷设规划：燃气管网布置在道路西侧、北侧。地下埋设地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距，地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距，地下燃气管道埋设的最小覆土深度应严格按《城镇燃气设计规范》（GB50028-2020）中的要求执行。
本项目生产无需天然气，可满足项目需求。
2、规划环评审查意见符合性分析
根据河北省生态环境厅《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划(2022-2030年)环境影响报告书》的审查意见（冀环环评函〔2025〕1318号），本项目与园区规划环评审查意见的相符性见表1-1。


	规划及规划环境影响评价符合性分析
	表1-1 项目与园区规划环评审查意见的符合性分析
园区环评审查意见要求
本项目情况
相符性

①河北石家庄矿区工业园区(以下简称园区)位于石家庄市井陉矿区，为省政府批准设立的省级开发区，批复面积16.25平方公里(城镇开发边界内10.95平方公里、城镇开发边界外5.30平方公里)。你单位编制了《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划(2022-2030年)》(以下简称《规划》),《规划》总面积1775.19 公顷，其中省政府批复面积16.25平方公里，并延城镇开发边界内的范围适当外延150.19公顷，设置石钢片区、天汇片区、丰达片区和融合片区4个产业片区以及远景发展区，以特钢上下游、高端装备制造、新材料为主导产业。规划近期至2025年、远期至2030 年。
本项目位于石家庄市井陉矿区贾庄镇平涉路与工业大道交口路南(原正源洗煤厂院内)，项目为C3311金属结构制造，位于河北石家庄矿区工业园区的石钢片区，不属于片区禁止准入类项目，与河北石家庄矿区工业园区石钢片区产业定位不冲突。
符合
区域为环境空气质量不达标区。园区位于石家庄市岗南、黄壁庄水库集中式饮用水水源保护区准保护区内，规划范围内涉及石家庄市井陉矿区集中式饮用水水源地一级保护区，石家庄市岗南、黄壁庄水库集中式饮用水水源保护区二级保护区、文物保护单位、居住区、南寨水库(Ⅲ类)、红旗水库(Ⅲ类)、基本农田等环境保护目标，评价范围内涉及清凉山省级风景名胜区、清凉湾省级湿地公园、矿区主城区、长岗沟(Ⅲ类)、冶河(Ⅲ类)、 生态保护红线(太行山土壤保持水源涵养功能区)等环境保护目标。总体上，区域空间布局、水环境、大气环境、生态环境较敏感。因此，规划实施过程中应依据《报告书》及审查意见，进一步优化《规划》,强化各项环境保护对策和措施的落实，有效预防

本项目位于黄岗水库水源地准保护区范围内，所属行业为金属结构制造。本项目符合园区总体规划的选址及产业要求。项目废气经配套环保设施处理后，达标排放。本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂，不属于对水体污染严重的项目。固废按照不同性质进行分类收集和处置，不外排，项目采取的环保措施可行。项目距离清凉湾省级湿地公园600m，根据《湿地保护管理规定》，本项目不涉及向湿地公园排放废水和固废等污染物，对湿地公园影响较小。
符合

③对《规划》优化调整和实施过程中的意见

(一)落实国家及区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。

(二)推进园区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化园区能源结构、交通运输方式等《规划》内容。

(三)严格空间管控要求，进一步优化园区功能、空间布局。城镇开发边界外区域，在规划期内维持现状不变。教育文化科研区、绿地禁止开展其他无关建设活动，园区规划实施过程中应严格遵守《中华人民共和国文物保护法》相关要求。落实《报告书》提出的空间布局引导和管控要求，优化工业、居住等各类用地的空间分布和产业的梯级布局，严格涉风险源企业管理，确保人居环境安全。

(四)严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。强化现有及入区企业污染治理设施及环境管理水平，严格落实《报告书》提出的污染物减排方案及总量管控要求，确保区域环境质量 持续改善。强化涉重废水污染治理，电镀工序废水经车间处理达标后全部回用，不外排。严格落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》相关要求。

(五)严格入区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的园区生态环境准入要求及现有企业环境管理要求。园区严禁新增“两高”项目、危险废物集中贮存处置项目及电镀、酸洗、碱洗、磷化等专门从事表面处理的项目入驻，现有钢铁和水泥规模不得增加。不断提高现有及在建企业清洁生产水平，促进园区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。

(六)统筹基础设施建设，严格落实《报告书》提出的建设内容及时限。加快南寨地表水厂建设进度，逐步替代企业自备水井。根据开发利用情况逐步完善再生水管网布局，扩大再生水管 网覆盖范围，充分利用再生水资源。园区企业根据行业特点充分利用生产余热为主力热源，天然气、电能等清洁能源为补充，禁止企业自建燃煤供热锅炉。

(七)优化运输方式，落实应急运输响应方案。园区应进一步提高铁路运输及清洁能源汽车比例，减轻运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。
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(八)健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。健全完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系；强化园区风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，加强园区与周边敏感区环境风险防范设施建设，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。

(九)在《规划》实施过程中，按照相关要求适时开展环境影响跟踪评价。《规划》发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展环境影响评价工作。
本项目位于河北石家庄矿区工业园区的石钢片区，不属于片区禁止准入类项目，与河北石家庄矿区工业园区石钢片区产业定位不冲突；本项目在现有规划园区范围内，符合空间布局的要求；本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂；本项目所属行业为金属结构制造，不属于“两高”项目、危险废物集中贮存处置项目及电镀、酸洗、碱洗、磷化等专门从事表面处理的项目；本项目用水由园区供水管网提供，本项目生产不用热，职工采暖采用单体空调。不设置燃煤供热锅炉，企业建立了完备的环境管理相关制度。
符合

④拟入区建设项目应加强与规划环评联动，结合规划环评相关要求，做好建设项目环境影响评价工作。加强与规划环评的联动，严格项目生态环境准入条件，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等工作，强化生态环境保护相关措施的落实。规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，建设项目环评相应评价内容可结合实际情况予以适当简化。

本项目建设符合规划环评要求，本项目重点开展了工程分析、污染物排放量预测和环保措施可行性论证，满足要求。

符合

表1-2  项目与园区总体生态环境准入清单符合性分析表
园区环境准入负面清单内容
本项目情况
符 合 性
全市总体要求
按照《石家庄市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（石政函[2021]40号）及《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》中全市总体准入要求执行，具体内容不再列出。
本项目符合《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版）》中“石家庄生态环境准入总体要求 ”
符 合 要 求

产业及政策准入管理要求
1.禁止“两高”项目入驻，园区钢铁行业不得突破现状产能规模(年产钢坯200万吨、年产钢材192万吨)；水泥行业不得突破现状产能规模(年产水泥熟料240万吨，年产水泥151万吨)；

2.禁止建设电镀、酸洗、碱洗、磷化等专门从事表面处理的建设项目；

3.禁止建设镍氢电池、铅蓄电池、锌锰电池制造项目；

4.严格落实《工业和信息化部国家发展和改革委员会 生态环境部关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》(工信部联通装〔2023〕40号)相关要求，严格落实主要污染物排放总量控制、能源消耗总量和强度调控制度，坚决遏制不符合要求的项目盲目发展和低水平重复建设，防止产能盲目扩张，合理选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭；

5.禁止建设与园区产业无关联的废弃资源综合利用项目，与园区特种钢、高端装备制造、新材料等产业相关联的、利于形成园区循环经济产业链的项目方可入园；

6.禁止建设集中收集、贮存、利用、处置危险废物项目。
1、本项目不属于两高项目，属于C3311金属结构制造行业，不属于钢铁行业和水泥行业；
2、本项目为金属结构制造，不属于电镀、酸洗、碱洗、磷化等专门从事表面处理的建设项目；

3、本项目不涉及；

4、本项目不涉及；

5、本项目属于金属结构制造行业，生产过程中产生的边角料、废钢砂和除尘灰统一收集后外售给园区钢铁企业循环利用；

6、本项目危险废物即产即清，不暂存，不属于集中收集、贮存、利用、处置危险废物项目；
符 合 要 求

空间布局约束
1.规划范围内城镇开发边界外的区域维持现状不变；基本农田范围未经依法调整，需按照《基本农田保护条例》对上述区域进行严格保护，园区规划建设一律不得占用；

2.禁止在公园绿地、广场绿地等规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动，禁止占用公路用地红线；

3.将现状村庄和规划居住区作为环境敏感点予以保护，合理控制周边建设项目布局，根据不同的区位特点进行差别化管控；

4.清凉湾湿地公园周边禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾和其他破坏湿地及其生态功能的活动；

5.禁止建设集中收集、利用、处置易溶性、有毒有害废弃物的暂存和转运设施；

6.入区项目应做好选址可行性分析，地下岩溶区不宜布设水污染较重构建筑物及设备设施。如若工程无法避让，应在基础施工阶段对地基进行防渗处理。同时该区域涉水设备设施应采取“可视化”措施，并严格防渗，加强跟踪监测频次，最大可能的减少对区域地下水的污染影响；

7.污染企业退出的遗留污染宗地：园区内退出的遗留宗地应当按照《污染地块土壤环境管理办法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》开展土壤和地下水环境初步调查，编制调查报告。土壤和地下水环境初步调查发现该重点单位用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，应当开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。

1、本项目不涉及基本农田，本项目位于园区内，不涉及城镇开发边界外的区域；

2、本项目占地为工业用地，不涉及占用公园、广场绿地；

3、本项目建设符合园区布局要求，污染物能达标排放，对本项目最近的敏感点西北侧120米处的东王舍社区影响较小；

4、项目固体废物均能合理处置，不外排；5、本项目不建设危险废物暂存间；

6、本项目无生产废水产生，不建设水污染较重的建筑物和设备设施，在做好评价要求的防渗措施后，对地下水影响较小；

7、本项目为新建项目，占用地块为原石家庄远卓劳务分包有限公司用地，该地块不涉及土地用途变更，石家庄远卓劳务分包有限公司不属于重点监管单位，不属于特定行业企业，无需开展土壤和地下水环境初步调查。经现场踏勘，现有厂区无固废堆存、无积液，不存在遗留环境问题。
符 合 要 求

污染物排放管控
1 、入区项目需满足建设项目污染物排放总量控制要求，重点行业建设项目按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知(环办环评〔2020〕36号)》要求，严格落实区域主要污染物削减方案；

2.入区项目污染物排放必须满足国家、河北省、石家庄市等规定的标准要求，排放指标必须满足清洁生产指标要求(如有)；

3. 固体废物零排放，其中危险废物收集、贮存、运输、处置、利用等须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》等国家、地方相关法律法规、技术规范、标准要求；

4.入区企业生产废水经处理后全部回用，不外排；

5.新建具有绩效评级要求的涉气入区建设项目，应达到B级及以上水平；

6.严格落实区域减排方案，开发区污染物排放量不得突破允许排放量：颗粒物459.538t/a 、二氧化硫120.165t/a 、氮氧化物617.954t/a 、VOCs17.332t/a；存量源削减量：颗粒物72.348t/a 、二氧化硫3.721t/a、氮氧化物166.783t/a、VOCs2.017t/a；新增源控制量：颗粒物34.307t/a、二氧化硫1.804t/a、氮氧化物29.005t/a、VOCs3.349t/a；

7. 园区废水污染物允许排放量(排入集中污水处理厂)：COD9.928t/a、氨氮0.496t/a。

8.碳排放及强度：碳排放量401.29万t/a 、碳排放强度1.38t/万元产值。
1、本项目为新建项目，评价要求需取得废水总量控制指标；2、污染物排放满足国家、河北省、石家庄市标准要求；
3、固体废物合理处置，不外排。
4、项目无生产废水外排，本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂；

5、项目不属于具有绩效评价要求的重点行业；

6、项目排放量不会突破允许排放量。

7、不涉及；

8、不涉及；
符 合 要 求

环境风险防控
1.重点监管企业和园区周边土壤和地下水环境污染风险防控：定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物；

2.加强园区与周边敏感区环境风险防范设施建设；

3.对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求。

4.实施“三级防控”措施，将事故废水严格控制在一定区域范围内。各入区涉水企业设置废水事故池，事故状态下废水送事故池存放，待废水处理站事故消除后，将事故池废水送废水站处理，不得排入外环境。

5.危险废物全过程监管：产生危险废物的单位，按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，并执行排污许可管理制度的规定，危废贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求规范建设。

6.建设用地风险管控和修复：用途变更为“一住两公”地块、腾退工矿企业用地、土壤污染重点监管单位在终止生产经营活动前应依法开展土壤和地下水环境初步调查，编制调查报告。土壤和地下水环境初步调查发现该重点单位用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，应当开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。对于拟开发利用的关停搬迁企业场地，未按有关规定开展场地环境调查及风险评估的、未明确治理修复责任主体的，禁止进行土地流转；污染场地未经治理修复的，禁止开工建设与治理修复无关的任何项目。对暂不开发利用的关停搬迁企业场地，要督促责任人采取隔离等措施，防止污染扩散。

1、不涉及；

2、不涉及；

3、本项目风险物质生产、使用、排放、贮运满足管理要求；

4、不涉及；

5、危险废物即产即清，交由有资质单位处置，符合要求；

6、不涉及；
符 合 要 求

资源开发利用要求
1.入区项目资源和能源消耗量应满足开发区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线：能源利用上线：煤炭用量39.67万t/a：天然气用量为4102.91万m3/a；水资源利用上线：新水量为432.945万m3/a；土地利用上线：工业用地面积864.20hm2。

2.不断优化能源消费结构，优先利用区域集中供热和工业余热资源，禁止建设分散燃煤供热设施。

3.加快推进水源切换，现有拥有合法手续的自备水井给予保留备用，南寨地表水厂建成后，园区内自备水井进行封井；封井前，开发区现有企业应严格落实取水许可制度，不得突破地下水取水许可量。

本项目用地为工业用地，本项目用水、用电由园区提供。
表 1-3   项目与园区石钢片区生态环境准入清单符合性分析表

园区石钢片区生态环境准入负面清单内容
本项目情况
符 合 性
石家庄市“三线一单”准入要求

规划环评建议补充的准入要求

园区石

钢片区

(重点管

控单元

3、重点

管控单

元4)

空间布局约束

管控单元3：1.严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。

2.严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。

管控单元4：1.加快城市建成区工业企业搬迁入园或关闭退出。

1.将位于水土保持和水源涵养一般生态空间部分划为优先保护区域，严格按照水土保持和水源涵养的管控要求进行开发建设。

2.入区项目选址还应尽量避开采空区、塌陷影响区，若确需在采空区、塌陷影响区内进行工程建设，建设前要做好采空区的勘察和评估工作，优化建设场地平面布置，结合采空区分布情况，重点优化废水污染源的布置。

3.居住用地、教育用地50米范围内布局办公区、仓储区或机械加工区，50~ 100m范围内禁止新上涉及表面处理工序的重污染项目；新增涉及喷涂工序的生产企业通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料降低有机废气排放，使用涂料应满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》；采用《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》附录A 表面处理（涂装）排污单位中可行技术，禁止使用单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs废气处理技术。

4.临近居住区和教育区一侧（道路除外）布设20m绿化带减缓对其的影响。

5.清凉湾湿地公园周边禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾和其他破坏湿地及其生态功能的活动。

6.本评价要求工业园区入区企业进行工程建设前必须进行地质灾害评估和采取防治措施，入区企业根据地质情况，优化用地布局，存在环境风险的生产单元避让采空区。规划期间加强对地面沉降的监测，发现问题及时处理。

本项目金属结构制造，满足国家、河北省最新产业目录 准入要求，符合最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求
符 合 要 求

污染物
排放管控
管控单元3：
1.涉挥发性有机物企业排放标准执行《工业企 业 挥 发 性 有 机 物 排 放 控 制 标 准 》 （DB12/2322-2016)和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822- 2019)。
2.新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）排放限值。
管控单元4：
1.重点行业依法实施强制性清洁生产审核。
2.加快配套管网建设。新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）排放限值。
3.提高城镇生活污水收集处理效率。
1.重点关注挥发性有机物排放管控，禁止使用高 VOCs 含量涂料或胶粘剂。挥发性有机物治理工艺禁止采用低温等离子、光氧化/催化、劣质活性炭吸附、喷淋吸收等单一低效治理技术；采用活性炭吸附工艺的应满足《石家庄市涉 VOCs 企业活性炭吸附脱附技术指南》的要求；
2.入区企业生产废水经处理后全部回用，不外排。生活污水经收集后排入贾庄污水处理厂或矿区绿洁污水处理厂处理，不得向向环境水体直接排放污水。
3.入区企业要达到清洁生产二级水平，使用天然气等清洁能源，加大大气污染物的治理力度，减少大气污染物的排放，最大限度减轻对清凉山风景名胜区的影响。

本项目不涉及挥发性有机物产生和排放；本项目不向环境水体直接排放污水。
符 合 要 求

环境风险防控
管控单元3：
园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。

1.结合道路绿化、居住区绿地布置，合理布置涉及风险物质的生产单元，涉重大危险源生产装置和储罐区的项目不得紧
邻居住区布局。加强重大危险源企业环境风险管理。

本项目属于金属结构制造，涉及风险物质主要为废切削液等危险废物，废切削液存在于生产车间的在线设备中（最近的敏感点西北侧200米处的东王舍社区），其他危险废物即产即清，不另设存储设施，项目不涉及重大危险源。
符 合 要 求

资源利用效率

管控单元3：
1.提高中水回用率。
2.鼓励开展余热利用，提高能源利用效率。管控单元4：
1.淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤
1.加快生活污水及再生水管网建设，提高污水收集率和再生水的回用率，减轻对地表水利用的压力；
2.根据行业特点充分利用生产余热为主力热源，电能等清洁能源为补充。
本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂。

符 合 要 求

综上所述，本项目位于河北石家庄矿区工业园区石钢片区，河北石家庄矿区工业园区管理委员会已经给本项目出具了选址意见，项目符合工业园区发展规划，占地符合园区土地利用规划；园区公共基础设施满足项目建设需求；项目符合园区规划、规划环评结论及审查意见要求。

	其他符合性分析
	1 、产业政策符合性
根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目生产规模、生产工艺、设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目。项目已于2026年4月1日取得石家庄市井陉矿区行政审批局备案，备案编号：矿数政投资备字〔2026〕7号，项目建设符合国家和地方产业政策。

对照《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规（2022） 397号）中相关规定，项目不属于禁止准入类项目，符合要求。

因此，本项目的建设符合相关产业政策要求。

2、选址符合性分析
项目位于石家庄市井陉矿区贾庄镇平涉路与工业大道交口路南(原正源洗煤厂院内)，中心地理坐标为北纬38度05分1.026秒，东经114度02分56.869秒。厂区东侧为石家庄银汰新型材料科技有限公司，北侧为工业大道，隔路为石家庄市矿区亚鑫煤炭营销有限公司，南侧为集体土地，西侧为原矿务局木厂。项目最近的敏感点为：西北侧120米处的东王舍社区。
项目500米范围内周围无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、珍稀濒危动植物保护区等环境敏感区。
综上所述，从基础条件和环境条件分析，本项目的选址合理。
3 、项目与饮用水水源地保护区相关法律法规符合性分析
本项目位于石家庄市饮用水水源保护区地表水源保护区准保护区内，所属行业为金属结构制造，不属于对水体污染严重的建设项目。本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂，不属于对水体污染严重的项目。

1-4  本项目与水源地保护区相关法律法规符合性分析表

文件名称
与项目有关的条例、条文
本项目
政策
符合性

《饮用水水源保护区污染防治管理规定》 （2010年修正本）
第十二条：饮用水地表水源各 级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：“准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量 ”。
本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂，不属于对水体污染严重的项目。
符合
《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日）
第三百二十一条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂，不属于对水体污染严重的项目。
符合
《河北省水污染防治条例》（2018年 5月31日修订）

第十七条规定：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量 ”，第十八条规定：“禁止在饮用水水源保护区内设置排污口 ”。
本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂，不新建直排外环境的水体排污口，不属于对水体污染严重的项目。
符合
《石家庄市岗南黄壁庄水库饮用水水源污染防治条例》

将两库饮用水水源保护区范围划分为一、二级和准保护区。准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

本项目位于石家庄市饮用水水源保护区地表水源保护区准保护区内，所属行业为金属结构制造。本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂，不属于对水体污染严重的项目

《河北省水污染防治工作方案》
“优化产业发展布局。坚持空 间均衡。全省七大水系干流沿 岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 ”
项目属于金属结构制造项目，不属于化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、 造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目，采取相应的环境风险预防措施，可降低突发环境事故的影响。
符合
综上，项目建设符合饮用水水源保护区准保护区的相关要求。
4、与相关环境政策符合性分析
本项目与国家及地方其他环境相关政策相符性分析结果如下：
表 1-5    项目与相关环境政策符合性分析一览表

文件名称
序 号
与项目有关的条例、条文
本项目
政策符合性
《国务院关于印发<美丽中国建设“十五五”规划>的通知》（国发〔2026〕20号）
1

专栏3国家大气污染防治分区

01重点区域

京津冀及周边地区、长三角地区和汾渭平原，强化结构转型、源头减排和区域协同，推动煤炭消费总量保持下降趋势、新改扩建用煤项目依法实行煤炭等量或减量替代，实现PM2.5浓度分别下降15%、10%、15%。

项目位于京津冀及周边地区，属于重点区域，项目不涉及燃煤。
符合
2
专栏6蓝天碧水净土保卫战

01 大气污染防治提升

完成5亿吨水泥熟料产能、1亿吨焦化产能超低排放改造，建设秸秆等生物质供热超低排放项目30个。推动汽车、工程机械、家具、零部件制造、印刷、汽修等行业具备技术条件的企业完成低(无)VOCs含量原辅材料替代。完成约100个传统产业集群的大气污染综合治理。以京津冀及周边地区为重点，推动产能在6000万标砖/年以下的烧结砖生产线整合退出、燃煤电厂完成并网期间全负荷脱硝改造。加快淘汰国四及以下排放标准货车和国二及以下排放标准工程机械，推动将柴油货车更新为电动货车，推进老旧营运船舶报废更新。建设国家陆域移动源智慧化监管平台和国家大气移动源实验室。

02水生态环境治理与保护修复

开展工业园区污水集中处理设施建设改造。实施水生态环境治理，推动约150个河湖水生态环境状况达到优良。以长江、黄河、珠江、淮河、松花江等流域为重点，开展总磷浓度超标断面整治和水生态综合治理。实施一批国控入海河流总氮治理与管控工程。推进饮用水水源地规范化建设，实行饮用水水源地名录管理。统筹开展太湖、丹江口库区、巢湖、洱海、白洋淀、乌梁素海、洪湖等30个重点湖库生态保护治理，加强大运河保护治理。建设一批幸福河湖。

04土壤污染源头防控和治理

聚焦石化、化工等行业，实施土壤污染源头防控项目。推进受污染耕地周边重金属废渣整治工程。实施长江沿线1公里化工腾退地块土壤污染专项治理工程。实施10个左右大型污染场地修复和再开发利用工程。

项目不属于水泥、焦化、生物质供热和烧结砖项目；不属于汽车、工程机械、家具、零部件制造、印刷、汽修等涉及VOCs行业；项目不采用国四及以下排放标准货车和国二及以下排放标准工程机械。

项目位于集中式饮用水水源地准保护区，无工业废水外排，生活污水排入市政管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂，处理后的废水满足相关标准要求后部分回用于河钢集团石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司内部生产、城市道路洒扫降尘、城市绿化，剩余部分作为生态补水排入长岗沟。

项目位于工业园区内、周边无耕地，且不属于石化、化工等行业，不在长江沿线区域。
符合
《河北省水生态环境保护规划》（冀水领办[2023]32号）
1

第八节 优化产业布局合理确定产业发展布局。八大水系干流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险。北运河、大清河、子牙河等污染较重的流域，南水北调输水沿线等敏感区域严格控制造纸等高耗水、高污染行业发展。白洋淀环淀重点治理片区及修复控制片区限制承接和布局一般性制造业、中低端第三产业。 
本项目为金属结构制造，不属于所述行业，项目不在八大水系干流沿岸、重要饮用水水源地补给区和南水北调输水沿线等敏感区域，项目虽位于子牙河流域，但不属于高耗水、高污染行业。
符合
2

推进资源化利用

积极推动工业废水循环利用。围绕火电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水行业，重点企业开展节水型企业和节水标杆企业创建；大力推进节水技术改造，推广工业废水资源化利用工艺、技术和装备，提升高耗水企业废水资源化利用水平。推动建立园区上下游用水户循环用水链条，加强企业间用水系统集成优化，开展以废水资源化利用为重点的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设，促进企业间串联用水、分质用水，实现一水多用和循环利用。

加快推进城镇生活污水资源化利用。按照“分质供水、就近回用”的原则，系统分析当地再生水利用需求，合理布局再生水利用基础设施。充分利用好现有污水处理厂尾水,特别是大清河、子牙河、黑龙港、运东流域等执行排放标准较高的地区,将污水处理厂尾水优先用于工业生产、市政绿化、街道清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观用水等领域；将再生水作为河湖湿地生态补水的，其水质须符合《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T-2019)标准。

本项目工业废水循环利用，不外排；项目为金属结构制造，不属于高耗水行业；项目生活污水排入市政管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂，处理后的废水《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）

表1中重点控制区排放限值、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）

中表1冷却用水标准和《农田灌溉水质标准》（GB/5084-2021）标准要求部分回用于河钢集团石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司内部生产、城市道路洒扫降尘、城市绿化，剩余部分作为生态补水排入长岗沟。
符合
《群众身边水体保护治理行动方案》（国办函〔2026〕65号）
1
三、加强水污染源头治理

（六）强化工业企业污染防控。持续推动重点涉水行业企业实施清洁生产，从源头减少新污染物排放。开展重点行业企业污水治理与排放水平绩效分级，实施差异化管控，对绩效等级高的企业予以金融、投资、价格等政策支持。加强工业企业和园区雨水排放口监管，严禁通过雨水管网排放工业废水。开展涉重金属矿山、尾矿库、堆（渣）场等环境安全隐患排查整治，逐步削减污染存量。分类有序推进绿色矿山建设，加强动态监管。

项目不属于重点涉水行业企业，厂区采取雨污分流，雨水经厂区雨水排放口排入市政管网，生产废水循环使用不外排；项目不属于涉重金属矿山、尾矿库、堆（渣）场等环境安全隐患项目。
符合
石家庄市委市政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年9月）
1

《意见》指出，我市将加快推动绿色低碳发展，以能源、工业、城乡建设等领域和钢铁、建材、石化化工等行业为重点，开展碳达峰行动，加快形成绿色低碳生活方式。强化京津冀协同发展生态环境联建联防联治，完善联合立法、协同执法、环评会商机制。推动能源清洁低碳转型，严把项目准入关口，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，推进清洁生产和能源资源节约高效利用。加强生态环境分区管控，建立差别化生态环境准入清单。
本项目不属于钢铁、建材、石化化工等行业，不属于高耗能、高排放项目，项目符合产业政策、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。
符合
2

（三）推动能源清洁低碳转型。加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。到2025年，非化石能源消费占能源消费总量比重达到8%以上。大力发展太阳能等可再生能源发电。提高电能占终端能源消费比重。
项目生产不用热，不涉及燃煤；
符合
3
（四）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把项目准入关口，对不符合规定的项目坚决停批停建。除搬迁升级改造项目和产能置换项目外，重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。

项目不属于高耗能高排放项目，不涉及搬迁升级改造和产能置换，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工项目。
符合
《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）
1

准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。
本项目位于准保护  区内，为金属结构制造，不属于上述对水体污染严重的建设项目。
符合
2

准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动
项目涉及危险废物收集后交由有资质的单位处理，做到即产即清，厂内不设置危废暂存间。项目要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中规定进行。本项目无采矿、采砂等活动。
符合
3

准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。
本项目不涉及一类污染物。
符合
4
不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。

本项目不涉及。
符合
5

准保护区无毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T 26903要求
本项目不涉及毁林开荒行为。
符合
中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见（2021年11月2日）
推动能源清洁低碳转型。在保障能源安 全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施 可再生能源替代行动。“十四五 ”时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，坚持“增气减煤 ”同步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤基本清零。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平。
本项目全部采用电作能源，不涉及燃煤使用。
符合
坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能
本项目不属于高耗能高排放项目
符合

国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的
通知国发〔2023〕24
号

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目 盲目上马。新改扩建项目严格落实国家 产业规划、产业政策、生态环境分区管 控方案、规划环评、项目环评、节能审 查、产能置换、重点污染物总量控制、 污染物排放区域削减、碳排放达峰目标 等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合相关要求。
符合
（十二）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。
本项目不涉及新建炉窑。
符合
《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》冀政发(2024)4号

(一)严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产

本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目符合
国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。
符合

(二)加快退出重点行业落后产能和优化产业布局。严格执行《产业结构调整指导目录(2024年本)》，逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁矿热炉。加快调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。加快推动邢台钢铁、邯郸热电、秦皇岛北方玻璃等污染企业退城搬迁。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目。
符合

(七)开展燃煤(燃气)锅炉关停整合。将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。积极推进远距离输热，石家庄市加快上安电厂余热入市项目等建设，推进燃气锅炉替代；廊坊市积极推动主城区燃煤锅炉替代。到2025年，基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、农产品加工等燃煤设施，“十四五”期间累计淘汰关停燃煤机组29台、装机278.8万千瓦。

本项目生产不用热，职工采暖采用单体空调。不设锅炉。
符合

(八)实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进电代煤，积极稳妥推进气代煤原则上不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。逐步淘汰固定床问歇式煤气发生炉。

本项目不涉及新建炉窑。
符合

《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五 ”规划的通知》（冀政字〔2022〕2号）
推动重点行业深度治理和超低排放。巩 固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准
本项目属于金属结构制造，不属于铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业，不属于砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业。
符合

5 、“三线一单 ”符合性分析
环保部环评［2016］150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求进行“三线一单”符合性分析。

表1-6  与“三线一单”符合性分析

内容

分析内容

本项目情况

符合性

生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目位于石家庄市井陉矿区贾庄镇平涉路与工业大道交口路南(原正源洗煤厂院内)，根据《河北省人民政府关于发布〈河北省生态保护红线〉的通知》（冀政字〔2018〕23号）可知，本区域生态保护红线主导生态功能为水土保持功能，其次是水源涵养功能。红线内主要保护地为清凉山省级风景名胜区。本项目与生态红线区边界最近距离约3390米，不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。

符合

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

根据河北省生态环境厅2026年6月发布的《2025年河北省生态环境状况公报》中石家庄市的监测数据可知，项目区域环境空气中O3、PM2.5和PM10 3项污染物不达标，二氧化硫、氮氧化物、臭氧污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度二级标准限值。根据HJ2.2-2018判定原则，项目所在区域属于不达标区域。

根据河北省生态环境厅2026年6月发布的《2025年河北省生态环境状况公报》中石家庄市的监测数据可知：绵河水质状况为优，距离本项目最近的河流为绵河，项目所在区域水质现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

本项目所在区域为3类声环境功能区，建成后经预测噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准，建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能。
本项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均已采取严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。本项目废气经治理后均符合相关排放标准，经分析，不会对区域大气环境质量目标造成冲击影响；本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂；本项目采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降低噪声影响；本项目固体废物均采取了妥善的处置措施，不会对环境产生二次污染；本项目产生的污染物采取上述措施后不会对环境质量底线产生冲击
符合

资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目运营过程中消耗一定量的水、电，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，不会突破资源利用上线。

符合

生态环境准入清单
环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

本项目位于石家庄市井陉矿区，参照石家庄市区域空间生态环境评价暨“三线一单 ”生态环境准入清单，本项目所在区域属于井陉矿区重点管控单元3（大气高排放重点管控区、河北石家庄矿区工业园区（西区）），根据其管控措施要求（详见本报告表 1-9项目与井陉矿区重点管控单元生态环境准入清单符合性分析），本工程满足石家庄市生态环境准入清单相关要求。
符合

河北省人民政府《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71号）符合性分析

表1-7   与河北省环境管控单元符合性分析
管控单元划分

管控要求

本项目情况

符合性

优先保护单元

主要包括生态保护红线，各类自然保护地、饮用水水源保护区、海洋红线区及其他重要生态功能区等一般生态空间。

严格落实生态保护红线管理要求，除有限人为活动外，依法依规禁止其他城镇和建设活动。一般生态空间突出生态保护，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。重大引水工程、白洋淀入淀河流两侧范围严格执行引调水工程等相关法律规定。

本项目不涉及优先保护单元。
符合

重点管控单元

主要包括城市规划区、省级以上产业园区、港区和开发强度高、污染物排放强度大、环境问题较为突出的区域等。管控要求：省级以上产业园区重点管控单元。

城镇重点管控单元。优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化交通污染源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。

省级以上产业园区重点管控单元。严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。

农业农村重点管控单元。优化规模化畜禽养殖布局，加快农村生态环境综合整治，逐步推进农村污水和生活垃圾治理；减少化肥农药施用量，优化农业种植结构，推动秸秆综合利用；控制地下水超采区农业地下水开采。

近岸海域重点管控单元。优化石化、钢铁等重化行业布局；严格海洋岸线开发；强化船舶、港区污染物控制；加强近岸海域及港口码头环境污染风险防控。

本项目位于石家庄市井陉矿区贾庄镇平涉路与工业大道交口路南(原正源洗煤厂院内)，该区域属于省级以上产业园区重点管控单元。本项目为金属结构制造项目，位于河北石家庄矿区工业园区的石钢片区，本项目符合河北石家庄矿区工业园区石钢片区产业定位，本项目供水、供电由园区提供，不开采地下水，本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂，符合工业园区重点管控单元要求。
一般管控单元

优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

管控要求：严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。

本项目不涉及一般管控单元。
与《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析

表1-8  项目与石家庄市生态环境准入清单符合性分析一览表

重点

区域

管控策略

企业情况

符合性

全市域

1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。
2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。
本项目金属结构制造，不新增产能。项目符合园区产业规划要求。

符合

中部核心区及北部弱扩散区

1.严格电力、钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能管控，加强重污染天气管控措施。

2.强化控煤为重点的能源清洁化战略。压减地区燃煤量、推动农村去散煤，倡导清洁能源。

3.强化机动车源头管控，实施重型柴油车第六阶段标准。强化在用机动车管控、非道路移动机械监管、加油站油气回收装置监管等。

4.加强大气污染整治，推动钢铁、焦化、化工等产业升级，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，加强细颗粒物和臭氧协同控制。

5.加强空气质量一类功能区、城市建成区及上风向地区、工业园区等布局管控，引导敏感区重点行业转型升级、搬迁退出。

1、本项目属于金属结构制造；2、本项目不涉及用煤、燃煤；3、本项目使用新能源或符合国六标准汽车运输；4、本项目本项目属于金属结构制造；5、本项目不属于敏感区重点行业

符合

石家庄市划定的高污染燃料禁燃区

禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放;仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。

2.禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。

3.禁燃区内禁止原煤散烧。

4.其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。

根据《石家庄市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》，本市高污染燃料禁燃区范围为长安区、桥西区、新华区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、正定县、高新区、循环化工园区全域，本项目不在上述禁燃区范围内。

符合

地下水重点管控区

落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点管控区和生态用水补给区的管控。

依照《河北省人民政府关于公布地下水超采区、禁止开采区和限制开采区范围的通知》（冀政字[2017]48号）文件中对于石家庄市严重超采区划定成果，石家庄市地下水严重超采区分布在长安区、桥西区、新华区、裕华区、栾城区（郄马镇）及高邑县（中韩乡、大营镇、高邑镇、富村镇）、赵县（赵州镇、谢庄镇、范庄镇、韩村镇、南柏舍镇、王西章乡、沙河店镇、高村乡）及正定县（正定镇、北早现乡）。

本项目不位于地下水重点管控区内。

符合

全市生态空间总体管控要求

生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园禁止开发建设活动、有限人为活动、限制开发建设活动要求。

本项目位于石家庄市井陉矿区贾庄镇平涉路与工业大道交口路南(原正源洗煤厂院内)，位于河北石家庄矿区工业园区的石钢片区规划范围内，占地范围不在生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园范围内。本项目与生态红线区边界最近距离约3390米。

符合

一般生态空间

总体要求
空间布局
约束
①严格矿产资源开发与管控，矿产开发管控依照《河北省加强矿产资源开发管控十条措施》、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强矿产开发管控保护生态环境的决定》等 相关文件要求执行。
②涉及饮用水水源地保护区的，水环境总体管控要求中饮用水水源地保护区相关要求进行管控。
本项目不属于矿产资源，本项目位于石家庄市饮用水水源保护区地表水源保护区准保护区内。本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂，严格按照饮用水水源地保护区相关要求进行管控。
符合

水源涵养
空间布局
约束
1、加强自然资源开发监管，严格控制和合理规划开山采石，控制矿产资源开发对生态的影响和破坏。
2、坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。
项目不涉及矿产资源开发，不涉及水源涵养区。
符合

水土保持
空间布局
约束
1、严禁陡坡垦殖和过度放牧。
2、禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。
3、严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。
4、对水土保持林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。
项目用地不涉及陡坡垦殖和过度放牧、毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦、采伐；
符合

生物多样
性保护
空间布局
约束
1、禁止对野生动植物进行滥捕、滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。
2、保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等，防止生态建设导致栖息环境的改变。
3、加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。
4、严格控制高耗能、高排放行业发展，新引入的行业、企业不得对优先区域生物多样性造成影响。
项目不涉及对野生动植物进行滥捕、滥采，不涉及损害重要物种栖息地，不涉及外来物种，不属于高耗能高排放行业。
符合

水土流失
空间布局
约束
禁止在崩塌、滑坡危险区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动。禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。
本项目不涉及

符合

土地沙化
空间布局
约束
禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。
符合

河湖滨岸带
空间布局
约束
1、禁止向河道、渠道、水库及其他水域排放超标准污水或者弃置固体废物。
2、禁止擅自占用、围垦、填埋或者排干湿地；禁止擅自取用或者截断湿地水源；禁止破坏水生动物洄游通道或者野生动物栖息地；禁止擅自采砂、取土；禁止向湿地违法排污；禁止擅自引进外来物种；禁止其他破坏湿地及其生态功能或者改变湿地用途的行为(河道内生态修复工程或设施除外)。
本项目不涉及
符合

全市水环境总体管控要求

饮用水源地优先保护区：

空间布局约束：1、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。2、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。3、禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。4、禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。5、县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。

本项目位于石家庄市饮用水水源保护区地表水源保护区准保护区内，所属行业为金属结构制造。本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂，不增加对外环境的排污量
符合

重要引水通道：空间布局约束：

1、南水北调通道参照《南水北调工程供用水管理条例》（国务院令第647 号）、《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》、《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》、《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》等要求；入淀河流参照《白洋淀上游生态环境保护条例》等要求；其它重要河流廊道，以保障水生态和水质安全目标，禁止危害饮水通道工程安全的行为，禁止建设不符合国家产业政策、不能实现水污染物稳定达标排放的项目。

保障南水北调工程水质安全。依据《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》，加强保护区规范化建设，建设水生态廊道，保障输水河流水质安全。

对于饮用水水源地保护区范围内，应严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求(HJ773-2015)》相关要求。

本项目不涉及南水北调，本项目位于石家庄市饮用水水源保护区地表水源保护区准保护区内，所属行业为钢金属结构制造。本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂，不增加对外环境的排污量，满足《中华人民共和国生态环境法典》中“第三分编 水污染防治”和《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求(HJ773-2015)》相关要求。

符合

水环境工业污
染重点管控区
污染物排放管控：
1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。
2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。
3、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。
4、企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的实验室、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置。
1、项目不属于高污染、高耗水行业，项目不属于造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业；2、不涉及；3、本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂；4、项目涉及危险废物收集后交由有资质的单位处理，做到即产即清，厂内不设置危废暂存间。项目要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中规定进行。本项目无采矿、采砂等活动。
符合

环境风险防控：1、化学品生产、存储、运输、销售企业以及工业园区(工业集聚区)、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染。
2、加油站、储油库等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止污染地下水。
3、工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境。
4、可能发生水污染事故的企业事业单位，应当按照有关规定制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练。
1、3、本次评价要求工程进行分区防渗；

不涉及；

4、本项目可能发生水污染事故，建议项目实施后企业应按照相关要求制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练。
符合

水环境城镇生
活污染重点管
控区
空间布局约束：规划污水集中处理设施服务片区，加快城镇污水处理设施扩容和差别化精准提标，实施除磷、脱氮改造。强化城市初期雨水收集处理体系建设，全面完成市政合流制排水管网雨污分流改造任务，同步实施雨污水管网混错接改造和破损修复，杜绝污水等直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。
/

符合

污染物排放管控：1、持续推进重点流域污水处理厂提标改造．推进城镇污水管网全覆盖，全面消除城中村，老旧城区和城乡结合部管网空白区。深入推进合流制排水管网雨污分流改造，同步实施雨污水管网混错接改造和破损修复。
2、加强初期雨水处理收集、调蓄、处理设施建设。
3、对地级以上城市建成区黑臭水体实行动态清零。开展县级城市建成区内黑臭水体再排查，巩固黑臭水体治理成果。
4、强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。
/

符合

水环境农业污
染重点管控区
空间布局约束：1、县级以上人民政府应当根据水环境质量改善和水污染防治等要求，科学确定养殖规模，划定畜禽养殖禁养区，合理优化养殖布局，促进畜禽养殖废弃物资源化利用。
污染物排放管控：1、支持畜禽养殖场、养殖小区建设畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施。规模化养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用。
2、散养密集区所在地县(市、区)人民政府、乡(镇)人民政府、街道办事处应当组织对畜禽粪便污水进行分户收集、集中处理。
/

符合

水环境其他重
点管控区
空间布局约束：1、针对断流河道优先保障水生态流量和生态安全。
2、调整和优化产业结构，严格按照区域环境承载能力，合理规划居住区与工业功能区。
不涉及；

符合

污染物排放管控：1、执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)或《大清河流域水污染物排放标准》(DB13/2795-2018)水污染物排放标准，实施区域污染物总量控制，减少新建高污染项目，整改治理污染项目。
2、加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。
/

符合

水环境一般管
控区
严格落实全市最新污染防治要求，加强工业源、生活源、农业源、集中式治理设施等排放管控。
本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂
符合

大气环境总体准入要求

空间布局约束：1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建 35 蒸吨/小时及以下生物质和和燃油(醇基燃料)锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。

项目不属于以上禁止建设的项目。
符合

污染物排放管控：

严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）相关要求。2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)，开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全省禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

1、本项目不属于文件中石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业；2、本项目不涉及工业炉窑；3、本项目不涉及涂料；4、本项目不属于钢铁、水泥等重点行业；5、本项目不属于大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业；6、项目施工期严格落实国家及地方施工扬尘治理措施要求；7、本项目不涉及秸秆、垃圾露天焚烧及农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程；8、本项目不属于钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业；9、本项目不涉及以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，不属于玻璃行业。

符合

环境风险防控：强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。

本项目不使用有毒害化学物质，不涉及国家重点管控新污染物清单，不属于石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业。

符合

全市土壤环境总体管控要求

农用地：1、禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
2、禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。
3、县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。
4、禁止生产、销售、使用国家和本省明令禁止的农业投入品。
5、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
严格执行法律、法规规定的其它空间布局约束要求。
本项目位于石家庄市井陉矿区贾庄镇平涉路与工业大道交口路南(原正源洗煤厂院内)，位于河北石家庄矿区工业园区的石钢片区规划范围内，占地属于工业用地。本项目食堂废水经隔油池后和生活废水进化粪池后进入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂。
符合

土壤污染重点监管单位：1、土壤污染重点监管单位应该严格控制有毒有害物质排放，并按年度向相关主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报相关主管部门。并对监测数据的真实性和准确性负责。相关主管部门发现土壤污染重点监管单位监测数据异常，应当及时进行调查。
2、土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案。
3、土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查报告应当作为不动产登记资料送交地方人民政府不动产登记机构，并报地方人民政府相关主管部门备案。

本企业暂未列入重点监管单位或重点监控企业

符合

建设用地风险管控和修复：1、依法推进建设用地土壤污染状况调查评估。以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。
2、对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估。
3、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合
土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。
4、风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。
5、各县(市、区)在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确
定土地用途。
6、严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
不涉及

符合

重金属污染防控重点区：持续推进重金属减排，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，按照国家部署明确重点区域执行颗粒物和重点重金属特别排放限值。
项目不涉及重金属，项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级其他标准

符合

全市自然资源总体管控要求

水资源

地下水开采重点管
控区(地下水严重
超采区)
1、在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。
2、在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。
本项目用水依托园区市政管网，不设自备水井，不涉及地下水开采。
符合

生态用水补给区
1、在保障正常供水目标的前提下，相继为主要河流及湖泊湿地进行生态补水，加大水源涵养林修复提质力度，逐步恢复河湖水系、填补地下水亏空水量，增加地下水补给量，恢复地下水水位，改善和修复河流与湖泊湿地生态状况。加强引水管理，合理调度水资源，通过采取引水、补水、限制取水等措施，维持湖泊湿地合理水位。
2、探索建立河湖生态水量保障机制，进一步健全南水北调和重要跨界河流补水机制，加大河流湖库水连通工程建设力度，逐步恢复河流湖库生态功能。
不涉及

符合

一般管
控区
1、严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。
2、地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。
本项目用水依托园区市政管网，不设自备水井，不涉及地下水开采。
符合

能源

高污染燃料禁燃区
1、禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放;仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。
3、禁燃区内禁止原煤散烧。
4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。
项目不涉及燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；不涉及销售、使用高污染燃料；项目不涉及原煤散烧；
符合

一般管控区
1、强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品(产值)能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。
2、以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导，完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。
3、控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实施散煤替代。
4、深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。
项目不涉及燃煤；本项目为金属结构制造，不属于高能耗项目；项目生产过程中推进技术节能和管理节能，加强节能培训。
符合

产业布局总体管控要求

产业总体布局要求：1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目， 城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）执行。8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核， 到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。 加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源， 强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价（跟踪评价）工作，实现规划环评“一本制。

本项目符合园区规划环评要求；

本项目不涉及用煤；

本项目满足《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求，《河北省新增限制和淘汰类产业目录》已失效，不再对其进行分析；

本项目产品不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品；

本项目用地类型为工业用地，占地范围内不涉及河库管理范围；

本项目不涉及挥发性有机物（VOCs）

本项目生产不用热，职工采暖采用单体空调；

8、本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等行业；

9、本项目不属于高耗水行业；

10、本项目不属于重金属重点行业；

11、本项目不属于《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》中禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用项目；

12、本项目金属结构制造行业，采用电作为能源；

13、本项目不属于“两高”项目；

14、园区内已编制规划环评，本项目符合规划环评要求。

符合

项目入园准入要求：1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》(冀政办字〔2021〕122号)相关要求执行。
2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。
3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。
4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。
项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目；

园区内已编制规划环评，本项目符合规划环评要求；

符合

表 1-9  项目与井陉矿区重点管控单元生态环境准入清单符合性分析

单元

类别

环境要素 类别

维度

管控措施

项目情况

符 合 性

重点管控

单元

3
大气高排放重点管 控区、河北

石家庄矿

区工业园 区（西区）

空间

布局

约束

1.严格落实国家、河北省以及石家 庄市最新产业目录准入要求。

2.严格落实最新规划环评及其批复 文件制定的环境准入要求。

1、本项目金属结构制造，满足国家、河北省最新产业目录准入要求。

2、本项目符合最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。

符 合

污染

物排

放管 控

1.涉挥发性有机物企业排放标准执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/2322-2016)和《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)。

2.新（改、扩）建向环境水体直接 排放污水的排污单位执行《子牙河 流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)排放限值

1、本项目不涉及挥发性有机物产生和排放；2、本项目不向环境水体直接排放污水。

符 合

环境

风险

防控

1.园区按照相关要求，建立完善环 境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。

本项目可能发生水污染事故，建议项目实施后企业应按照相关要求制定有关水污染事故的应急方案与园区衔接，做好应急准备，定期进行预防演练。
符 合

资源

利用

效率

1.提高中水回用率。

2.鼓励开展余热利用，提高能源利 用效率。

1、不涉及；2、项目不用热，生产设备全部采用目前行业内通用设备。
符 合

经以上分析可知，本项目符合《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》中相关要求。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	随着石家庄钢铁有限责任公司（简称：石钢公司）入驻井陉矿区，以特种钢产业为主导，形成以机加工为突破口、以关键部件和基础零部件为支撑的“1+2 ”产业构架，打造河北省战略性新兴产业示范基地、京津冀晋特钢精深加工区域中心。
为了迎合地区规划和市场需求，河北腾琰金属制品有限公司拟投资12080万元建设钢结构配件制造智能一体化项目，河北腾琰金属制品有限公司租赁现有厂区，厂区位于石家庄市井陉矿区贾庄镇平涉路与工业大道交口路南（原正源洗煤厂院内）。
本项目为金属结构制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，属于三十、金属制品业33中“66、结构性金属制品制造331“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本工程应编制生态环境影响报告表。为此河北腾琰金属制品有限公司于2025年3月委托我公司承担本工程的环境影响评价工作。接受委托后，我公司对本项目所在地进行了现场踏勘和调查，根据相关技术规范、技术导则要求，进行了环境影响预测及评价，制定了相应环境保护措施。在此基础上，编制完成了《河北腾琰金属制品有限公司钢结构配件制造智能一体化项目生态环境影响报告表》。
1、工程概况及项目组成

（1）项目名称：钢结构配件制造智能一体化项目

（2）建设单位：河北腾琰金属制品有限公司
（3）建设性质：新建

（4）工程投资：项目总投资12080万元，其中环保投资15万元，占总投资的0.12%。

（5）建设地点：项目位于石家庄市井陉矿区贾庄镇平涉路与工业大道交口路南(原正源洗煤厂院内)，中心地理坐标为北纬38度05分1.026秒，东经114度02分56.869秒。厂区东侧为石家庄银汰新型材料科技有限公司，北侧为工业大道，隔路为石家庄市矿区亚鑫煤炭营销有限公司，南侧为集体土地，西侧为原矿务局木厂。具体地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。

项目占地：项目总占地面积27639m2（41.5亩）。

主要建设规模及内容：本项目安装下料、切割、焊接、抛光打磨等钢结构配件加工设备，年产6000吨钢结构配件。

（8）劳动定员及工作制度：项目劳动定员50人，工作制度为单班制，每班工作8小时，年工作300天。

（9）平面布置

厂区平面布置分为三个区域，北侧为生活区，生活区西侧为食堂和原料库，东侧为办公及临时休息室，中部区域为生产车间，南部区域为成品放置区。大门位于北侧。厂区现有具体平面布置见附图3。

项目主要建设内容见下表。

表2-1  项目工程内容一览表

序号
名称
建设内容及规模
备注

1

主体
工程
生产车间

1座，1层，建筑面积15000m2，框架结构，安装下料、切割、焊接、抛光打磨等钢结构配件加工设备，年产6000吨钢结构配件。

/
2

辅助
工程
办公及临时休息室
1座，1层，建筑面积1633.75m2，砖混结构，用于办公及临时休息。

/
食堂

1座，1层，建筑面积195m2，砖混结构，用于食堂炊事。

/
储运工程

原料库
1座原料库1层，建筑面积195m2，砖混结构，用于原料贮存。

/
一般固废间

位于车间西南角，面积100m2，用于贮存一般固体废物。

/
3

公用
工程
给水

由井陉矿区工业园区供水管网供给。

/
供电

由园区供电电网供给

/
供热

项目生产不用热，职工供暖采用单体空调。

/
4
环保
工程
废气
切割工序放的颗粒物经1台布袋除尘器处理后，通过1根25m高排气筒（DA001）排放；焊接工序放的颗粒物经1台布袋除尘器处理后，通过1根25m高排气筒（DA002）排放；抛光工序排放的颗粒物经自带布袋除尘器处理后，通过1根25m高排气筒（DA003）排放；打磨工序放的颗粒物经1台布袋除尘器处理后，通过1根25m高排气筒（DA004）排放；食堂油烟经油烟净化设施处理后，通过专用烟道（DA005）引至食堂屋顶排放。
/
废水
项目采用雨污分流制，雨水经收集后通过雨水管网排入市政雨水管道。职工生活污水排入化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后排入化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄石家庄矿区污水处理厂进水水质标准，排入市政管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂。
/
噪声
采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。

/
固废
项目边角料、废钢砂、焊渣、除尘灰和废布袋统一收集后外售，生活垃圾定期由当地环卫部门清运处置，厨余垃圾交有相应资质的单位清运处置；废切削液、废钢渣（沾染废切削液）、废切削液桶、废润滑油及废润滑油桶随产随清，交由有资质单位处置。

/
2、主要生产设备 

本项目主要设备及参数见下表：

表2-2  项目主要设备一览表

序号
工序
设备名称
规格型号
功率
数量（台/套）
1

切割

数控钢板激光切割机
MFSC6000
6KW
2
H型钢数控切割机
ZLTCP-800X
30KW
3
切割机

380

/

1

2

焊接

逆变二氧化碳气体保护焊机
NB-500
10KW
16
3

抛光
通过式抛丸机

Q6920
100KW
1
4

冲孔

液压冲孔机
W3-YO100

0.5KW

2

5

打磨

手持角磨机

/

/

4

6

/

龙门吊
MH10t-20m
16KW
7
合计

36
3、主要原辅材料及能源消耗 

（1）本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

表2-3   本项目主要原辅材料及能源消耗一览表

类别
序号
名称
消耗量
贮存量

规格
贮存位置
来源
原辅

材料

1

H型钢

3530t/a
50t/a
100×100mm、125×125mm、175×175mm、200×200mm、250×250mm、300×300mm、350×350mm、400×400mm、400×300mm、450×300mm、500×200mm、600×200mm、700×300mm、800×300mm

位于生产车间
外购
2

钢管
1510t/a
ϕ100、ϕ110、ϕ125、ϕ133、ϕ140、ϕ150、ϕ160、ϕ190、ϕ200、ϕ168、ϕ194、ϕ219、ϕ245、ϕ325、ϕ377、ϕ426mm

3

钢板

2020t/a
1.5m×10mm、1.5m×12mm、1.5m×14mm、1.5m×16mm、1.5m×18mm、1.5m×20mm

2.2m×8mm、2.2m×10mm、2.2m×12mm、2.2m×14mm、2.2m×16mm、2.2m×18mm、2.2m×20mm、2.2m×22mm、2.2m×24mm、2.2m×25mm

2.5m×8mm、2.5m×10mm、2.5m×12mm、2.5m×14mm、2.5m×16mm、2.5m×18mm、2.5m×20mm、2.5m×22mm、2.5m×24mm、2.5m×25mm

2

钢砂
20t/a
3t
/
位于原料库
外购
3

切削液
0.25t/a（200L）
0.025t（20L）
/
位于原料库
外购，规格20L/桶
4
润滑油
0.20t/a（200L）
/
桶装，20L/桶
不在厂区贮存
定期维护时购买
5

焊丝

13.86t/a

13.86t/a

Φ1.2

位于原料库
外购

6

焊条

19.8t/a

19.8t/a

Φ3.2

位于原料库
外购

7
二氧化氮保护气
7680L/a
400L
40L
位于原料库
外购
能源

1

电

20万kWh/a
/

/

/

由国家电网供给

2

水

1442.3m3/a
/

/

/

由井陉矿区工业园区供水管网供给

（1）原辅材料理化性质
原辅材料理化性质见下表。

表2-4  原辅材料理化性质一览表
序号
名称
理化性质
1

焊丝

焊丝是表面洁净或含有药芯的连续金属丝，化学成分均匀、导电性优良且送丝稳定，主要用于自动化或半自动化的熔化极气体保护焊、埋弧焊等，可实现高效连续焊接。根据企业提供资料，本项目使用焊丝成分检测中C0.054%、S0.0066%、Mn1.3%、P0.013%、Si0.34%、Cr0.049%、Ni0.016%。
2

焊条

焊条由内部的焊芯和外涂的药皮组成，药皮在焊接时分解产生保护气体和熔渣，具有稳弧、脱氧、合金化等作用，但其药皮易吸潮需烘干，因此焊条多用于手工电弧焊，适用于现场施工、全位置焊接及小批量生产。根据企业提供资料，本项目使用焊丝成分检测中C0.087%、S0.02%、Mn1.42%、P0.018%、Si0.84%、Cr0.01%、Ni0.012%、Mo0.01%、V0.01%、Cu0.065%。

3
切削液
切削液多用水基配方（如乳化液、合成液），其比热容高、导热性强，以优异的冷却性能为主，兼具一定的润滑、清洗和防锈作用，主要用于金属切削、磨削等加工过程，能迅速带走切削热、冲洗切屑并润滑刀具-切屑界面，防止工件烧伤。项目水基切削液为乳化液，在外观上呈乳白色，主要成分为：去离子水70-95％，油性剂5-30%，乳化剂5-25％，防锈剂0-5％，防腐剂＜2％，消泡剂＜1％。

4
润滑油
润滑油以矿物油或合成油为基础，核心理化性质是适宜的粘度和粘温特性、高抗磨性及氧化安定性，其作用是在运动部件表面形成牢固的油膜，大幅降低摩擦与磨损，并起到密封、防锈和辅助散热的效果，广泛应用于发动机、齿轮箱、轴承等设备的润滑与防护。

5
二氧化碳保护气
二氧化碳（CO2）是一种无色、无嗅、略带酸味的弱酸性气体。它在常温下性质稳定，但在电弧高温下会发生分解。作为焊接保护气体，CO₂价格低廉且能获得较大的焊接熔深。其相对分子质量约为44，在标准状态下的密度约为1.98kg/m³，约为空气的1.5倍。它的沸点为-78.5℃。

4、主要产品及产能

钢结构配件制造智能一体化项目产品及产能情况见下表。

表2-5  项目产品及产能一览表

序号
产品种类
规格

用途

产量
单位
1

钢梁、钢柱及隔断
规格无特定，根据客户要求定制
用于楼房建筑隔断和搭建
6000
 t/a

合计
/

6000

 t/a

注：产品质量需满足GB 50205-2020、GB/T 228.1-2021、GB 50661-2011等金属结构制造行业标准。
6、给排水

（1）给排水

①给水
项目用水由井陉矿区工业园区供水管网供给，能够满足本项目用水需求。
项目生产用水：主要为切削液配置用水，根据企业提供资料，切削液与水配比为1:10，切削液年用量为0.25t/a，则切削液配置用水为0.008m3/d（2.5m3/a）。
职工生活用水：根据《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021），职工用水按22m3/人·a计算，劳动定员为50人，则职工用水量为3.083m3/d（925m3/a）。

食堂废水：根据《生活与服务业用水定额第2部分：服务业》（DB13/T5450.1-2021），食堂餐饮用水按6.6m3/m2·a计算，食堂面积为78m2，则食堂用水量为1.716m3/d（514.8m3/a）。

②排水
拟建项目采用雨污分流制，雨水经收集后通过雨水管网排入市政雨水管道。本项目切削液配置用水全部消耗；废水主要为职工生活污水和食堂废水，生活污水和食堂废水按用水量的80%核算，则生活污水排放量为2.466m3/d，食堂废水为1.373m3/d，职工生活污水排入化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后排入化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄矿区污水处理厂进水水质标准，排入市政管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂。项目给排水平衡详见下表及下图。

表2-6   项目给排水情况一览表    单位：m3/d

序号
用水工序
总用水量
新鲜水
循环水量
中水量
损耗水量
排水量
排水去向
1
切削液配置
0.008
0.008
0
0
0.008
0
/
2
职工生活用水
3.083
3.083
0
0
0.617
2.466
职工生活废水经化粪池处理，食堂废水经隔油池、化粪池处理，废水经处理后排入市政管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂。

3
食堂废水
1.716
1.716
0
0
0.343
1.373
合计
4.807
4.807
0
0
0.968
3.839
/
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图2-1   项目给排水平衡图    单位：m3/d

7、用电及供热
（1）供电
项目用电由由国家电网供给，本项目年用电量为 20万 kwh。
（2）供热
项目生产不用热，职工采暖采用单体空调。


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程简述

[image: image5]本项目租用现有厂区建设，施工期主要包括生产车间改造、地面防渗层铺设、生产设备安装调试及验收等，具体产污节点下图。
图2-2    施工期工艺流程及产污节点图
本项目建设期间，产生的污染物主要为各种施工机械、运输车辆、设备安装调试噪声，固体废物主要为设备基础边角料，同时施工人员会产生生活废水、生活垃圾等，这些污染物均对周围环境构成不同程度的污染影响。
2、运营期工艺流程简述


图2-3   项目工艺流程图

工艺流程简述：

本项目主要根据需求对外购的钢材进行结构加工，包括切割、焊接、抛光等生产工序。具体描述如下：
（1）切割：将外购的原料按照需求进行切割。

本工序污染物主要为切割产生的废气（G1）、切割产生的噪声（N1）、切割过程产生的边角料（S1）、切割过程产生的废切削液（S2）、废钢渣（沾染废切削液）（S3）、废切削液桶（S4）。

（2）焊接：组装后的工件焊接固定。本项目焊接方式分为固定式，于生产车间设置固定焊机工位，焊接烟尘由集气罩收集后，通过1台布袋除尘器处理后，最后经1根25m排气筒（DA002）排出。
本工序污染物主要为焊接废气（G2）、焊机运行时产生的噪声（N2）、焊渣（S5）。

（3）抛光/打磨
本项目工件均需要进行抛光工序，但是根据生产需求不同进行打磨，大约20%的工件需要进行打磨。

①抛光

抛光是利用机械叶片将钢丸加速对工件进行处理，清除工件表面锈蚀和氧化皮，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，抗疲劳性得到提高，并增加表面与涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性。抛光除锈在抛丸机内进行，钢砂在抛丸机内的路径：料斗存储钢砂→进入钢砂控制阀→进入分丸轮→抛头高速抛射→工件表面被清理→钢砂反弹到回砂室→钢砂被抽吸回料斗，实现了钢砂的自动回收循环再利用。

本工序污染物主要为抛光废气（G3）、抛丸机运行产生的噪声（N3）、废钢砂（S6）。

②打磨

抛光工序处理后的工件送至打磨工位用角磨机进行局部打磨。
本工序污染物主要为打磨废气（G4）。

（4）成品、打包：抛光、打磨后的成品，打包后外售。

本项目涉及到其他的污染物为布袋除尘器除尘产生除尘灰（S7）和废布袋（S8）；设备维护产生废润滑油（S9）和废润滑油桶（S10）；职工生活垃圾（S11）和食堂厨余垃圾（S12）。
本项目不设置危废暂存间，在车间切削设备下方设置切削液循环池，废钢渣经底部沉淀池（不锈钢结构）沉淀后定期直接由有资质的单位清运处理，厂内不另设存储设施，上清液（切削液）回用，最后切削液失去活性后直接由有资质的单位清运处理；产生的废切削液桶临池摆放，做到随产随清；机械设备维护保养会用到润滑油，废润滑油收集后放入密封的润滑油桶内由有资质的单位清运处理，随产随清。
表2-7  项目生产排污节点一览表

类别

节点

排污节点

主要污染物

处理措施及排放去向

废气

G1
切割工序
颗粒物
集气罩+布袋除尘器+25m排气筒（DA001）

G2

焊接工序

颗粒物

集气罩+布袋除尘器+25m排气筒（DA002）

G3
抛光工序
颗粒物

布袋除尘器（抛丸机自带）+25m排气筒（DA003）
G4
打磨工序

颗粒物

集气罩+布袋除尘器+25m排气筒（DA004）

G5
食堂
油烟
集气罩+油烟净化设施+专用烟道引至食堂屋顶排放（DA005）

废水

W1
职工生活和食堂就餐
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
职工生活污水排入化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后排入化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄矿区污水处理厂进水水质标准，排入市政管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂
噪声

N1~N4
设备噪声
等效A声级

选用低噪设备、基础减振、厂房隔声

固废

S1

切割

边角料

统一收集后外售
S2

切割

废切削液

随产随清，交由有资质单位处置
S3

切割

废钢渣（沾染废切削液）
S4
切割

废切削液桶
S5

焊接

焊渣

统一收集后外售

S6
抛光
废钢砂
S7
切割、焊接、抛光、打磨
除尘灰
S8
废布袋
S9
设备维护

废润滑油

随产随清，交由有资质单位处置

S10
设备维护

废润滑油桶

S11
职工生活

生活垃圾

当地环卫部门定期清运处置
S12
食堂
厨余垃圾
交有相应资质的单位清运处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用工业园区石钢片区现有闲置厂房安装设备进行生产，项目所租赁的厂房为石家庄远卓劳务分包有限公司闲置厂房（原正源洗煤厂地院内）。
本项目为新建项目，经现场踏勘，现有厂区无固废堆存、无积液，不存在与本项目有关的原有环境污染情况。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

（1）基本污染物

《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中规定，环境空气质量现状调查与评价中，基本污染物环境质量现状数据优先采用国家和地方生态环境主管部门公开发布的评价基准环境质量公报或环境质量报告中的数据或结论；其次采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据。根据河北省生态环境厅2026年6月发布的《2025年河北省生态环境状况公报》中石家庄市的监测数据可知，区域环境质量情况见下表。

表3-1   区域环境空气质量现状评价表
污染物项目

平均时间

现状浓度
μg/m3
浓度限值
μg/m3
占标率

%

达标情况

SO2
年平均

5
60

8.3
达标

NO2
年平均

24
40

60

达标

PM10
年平均

67
60

111.7
不达标

PM2.5
年平均

37
30

123.3
不达标

CO

24小时平均

1000
4000
25

达标
O3
8小时平均

171

160

106.9

不达标
根据公报结果，项目区域环境空气中PM10、PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级过渡阶段标准的要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），该区域空气环境质量为不达标区。
（2）其他污染物环境质量现状数据

本项目特征因子为TSP，环境质量现状监测数据引用《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划(2022-2030年)环境影响报告书》中“清凉湾湿地公园”环境质量现状监测数据，监测时间为2023年11月15日-21日。监测点位位于本项目东侧500m,引用点位位于项目周边5km范围内，检测数据为近3年内检测，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》引用现有检测数据要求，引用数据有效。

根据评价区环境空气现状检测结果，统计了检测点污染物浓度变化范围，以及污染物在检测点的达标情况。现状检测及评价结果见下表。

表3-2  其他污染物环境质量现状监测及评价结果

监测点位

污染物

平均时间

浓度范围

（mg/m3）

评价标准（mg/m3）

最大浓度占标率（%）

达标

情况

清凉湾湿地公园

TSP

24h平均

0.104-0.287
0.3

95.67
达标
检测期间环境空气质量较好，由分析结果可知，监测点处TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值。

2、地表水环境质量现状

本项目无生产废水产生及排放。距离本项目最近的河流为绵河。根据河北省生态环境厅2026年6月发布的《2025年河北省生态环境状况公报》中石家庄市的监测数据可知：绵河水质状况为优，项目所在区域水质现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

3、声环境质量现状

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》要求，无需进行声环境质量现状监测及评价。

4、生态环境

项目区域内生态环境质量较好。占地范围内内无自然保护区、濒危珍稀动植物和风景旅游区等重点保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》要求，无需进行生态现状调查。

5、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》可知，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目厂区采取分区防渗，因此，本次项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

6、电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标

项目厂界外500米范围内大气环境保护目标见下表。
表3-3  项目环境保护对象及保护目标

环境

要素
中心地理坐标

保护目标

保护

对象

保护

级别

相对厂

址方位

相对厂界距离（m）

东经

北纬

大气环境

114°2'39.189"
38°5'13.951″

东王舍村

村民

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1二级过渡阶段浓度限值

NW
120

114°3'22.679"

38°4'43.129″
新王舍村

村民

SE

360

2、声环境

项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

项目用地范围内无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍稀濒危野生动植物等敏感目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	施工期：

1、本项目施工期场地扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值；
表3-4    大气污染物排放标准值

类别
污染源
评估因子
浓度限值
速率限值
最低
去除效率
标准值来源
施工期
施工扬尘
颗粒物
≤80μg/m3

（2次/天）a
--
--
施工场地扬尘排放标准》
（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值
2、本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的噪声限值要求，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。
表3-5    施工期污染物排放标准

类别
控制项目
标准值
达标判定依据（次/天）
标准来源
噪声
等效连续A声级
昼间
70
/
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
夜间
55

3、固废：
建筑垃圾、废砂石等一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；施工期生活垃圾执行《中华人民共和国生态环境法典》中“第六分编 固体废物污染防治”第二十一章生活垃圾污染防治的有关要求。

运营期：
1、废气

有组织：本项目切割工序、焊接工序、抛光工序、打磨工序颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其他）二级标准；食堂油烟屋顶排放口浓度执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）小型标准，食堂油烟净化设施去除效率执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）小型标准。
无组织：厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；
表3-6    大气污染物执行标准

类别

排放源

污染物

标准值

标准来源

施工期

场地清理、土建施工

无组织排放

颗粒物

排放浓度：<80ug/m3
《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1扬尘排放浓度限值要求

运营期

切割工序、焊接工序、抛光工序、打磨工序

有组织排放

颗粒物

排放浓度120mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其他）二级标准

25m排气筒排放速率14.45kg/h
食堂
油烟
排放浓度1.5mg/m3
《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）小型标准
净化设施去除效率不低于60%
《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB 18483-2001)小型标准

厂界

无组织排放

颗粒物

1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

2、噪声

运营期东、西、南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北厂界临工业大道，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

表3-7    项目噪声排放标准

时段

标准值

标准来源

施工期

昼间

70dB(A)

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1规定的排放限值要求

夜间

55dB(A)

运营期

东、西、南厂界

昼间

65dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

夜间

55dB(A)

北厂界

昼间

70dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准

夜间

55dB(A)

废水

生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及石家庄矿区污水处理厂进水水质要求。
表3-8    生活废水排放标准

类别

因子

污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准
石家庄矿区污水处理厂进水水质要求
本项目执行标准

生活废水

PH

6-9

6-9

6-9

COD

500

340
340
BOD5
300

210
210
SS

400

300
300
NH3-N

--

30

30

TN
--

--

--

TP
--

--

--

动植物油

100

--

100

4、固体废物
本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准要求；生活垃圾和厨余垃圾处置执行《中华人民共和国生态环境法典》中“第六分编 固体废物污染防治”第二十一章 生活垃圾污染防治的有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

	总量

控制

指标
	根据《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》（冀环办字函[2020]247号）、《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)、《河北省生态环境厅关于印发河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法>的通知》(冀环规范[2022]号)等相关文件。结合项目排污特征，确定本项目总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOX。

（1）大气污染物总量指标

本项目生产不涉及排放SO2、NOx，根据《运营期环境影响和保护措施章节》，项目颗粒物排放量为0.316t/a。

（2）废水污染物总量指标

本项目职工生活污水排入化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后排入化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄矿区污水处理厂进水水质标准，排入市政管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂，石家庄矿区污水处理厂出水水质标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求及《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1重点控制区排放限值，即：COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L。

本项目废水排放量为3.839m3/d，年运行300d。

COD：3.839m3/d×300d/a×40mg/L×10-6=0.046068t/a≈0.046t/a

氨氮：3.839m3/d×300d/a×2mg/L×10-6=0.0023034t/a≈0.002t/a

综上，项目建成后排放总量建议控制指标为：SO20t/a、NOx0t/a、COD0.046t/a、氨氮0.002t/a、颗粒物0.316t/a。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用现有厂房进行建设，施工期的工程内容较为简单，主要为生产车间改造、安装设备、切削液循环系统水池防渗层铺装以及设备基础建设。

1、施工期废气影响及保护措施
项目施工期废气主要为设施基础施工、切削液循环系统水池防渗层铺装施工产生的粉尘废气及建筑材料运输、堆放过程产生的粉尘及车辆排放的尾气，会对周围环境造成影响，施工中应采取措施以减少影响。根据《关于进一步加强建筑施工与城市道路扬尘整治工作的通知》（冀建安[2018]19号）、《河北省扬尘污染防治办法》（2020年4月1日）、《河北省2023年大气污染综合治理工作要点》、《河北省2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案》、《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》、《石家庄市建设工程建筑施工现场扬尘管理标准》等相关文件中关于控制建筑施工扬尘的规定，建设单位在施工期拟采取如下控制措施：

①要求施工单位文明施工，加强场地内的建材管理。加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业；

②施工现场材料加工堆放区进行硬化处理，并保持整洁；施工工地内堆放、装卸、搬运易产生扬尘的建筑材料，应采取防尘措施；

③建筑垃圾应及时清运，在场地内堆存的，应集中堆放并采取封闭、覆盖等防尘措施；

④施工作业过程中，合理控制土方和材料存留时间，作业面洒水、喷雾等防尘措施；

⑤施工期间，应采用尾气排放达标的运输车辆；

通过采取以上抑尘措施后，可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响，随着施工期的结束，施工扬尘影响也将结束。施工场地扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。

由于现有厂区已将路面硬化，车辆经过时不会产生二次扬尘影响周围环境空气，本项目施工主要在现有厂区内、建筑物内进行，保持厂区内干净整洁，定时洒水清扫可满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）要求，对周围大气环境的影响可降至最低。
2、施工期噪声影响及保护措施
施工现场噪声主要是设备安装噪声和汽车运输产生的噪声，声级值在80-95dB(A)之间。采用先进的低噪声施工设备和技术；合理布设施工场地及设备，高噪声设备应远离居住区布置，确保施工噪声场界达标；合理安排施工时间和施工进度，严禁在12:00-14:00、22:00-6:00进行产生噪声污染的施工作业；提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度；加强环境保护管理部门的管理、监督作用；建立“公众参与”的监督制度。

将施工机械噪声源与周围环境隔离，减轻施工噪声的影响；尽量缩短工期，加快建设进度，避免噪声影响时间过长；合理规划车辆运输路线，运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感点。

采取以上措施后，施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值，对周围环境影响较小，且施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而消失。

3、施工期水环境影响分析

施工期废水主要为施工生活废水。

施工期建设工人约10人左右，日排放生活废水约0.5m3/d，生活废水排入现有工程防渗旱厕，定期清掏用作农肥。
综上所述，采取以上措施后，施工期废水不会对水环境产生不利影响。
4、施工期固体废物影响分析

施工期会产生一定的固体废物，主要来源于施工产生建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

（1）建筑垃圾

建筑垃圾主要来自于防渗层铺设、设备基础施工过程，主要为少量碎石等。因此，应在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭；另外，建筑废料可以回收利用的回收利用，无法再次利用的运至环卫部门指定的建筑垃圾堆放地点。

（2）生活垃圾

高峰时施工人员及工地管理人员约10人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d，产生量为5kg/d。生活垃圾由施工单位集中，收集后堆放于环卫部门指定地点，由环卫部门收集处理。所以，施工期产生的固体废物对环境的影响较小。

综上所述，施工期产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

5、施工期生态环境影响分析

施工期在现有厂区内建设、主要为安装设备、切削液循环系统水池防渗层铺装以及设备基础建设，不会对生态造成破坏。
项目评价区域内无自然保护区、风景名胜区等特殊和重要生态敏感区，为一般区域。项目建设过程中不会对周围生态环境造成破坏。
6、施工期振动影响及防振措施
项目在园区现有标准厂房内安装设备，振动影响仅在切割设施切削液循环系统地下池体建设过程中产生。振动影响主要体现在以下方面：
（1）对周围建筑物的损害：地下池体桩基施工振动会对周围建筑物产生压力，导致变形，当变形量超过极限值时，会造成永久性结构损害，如地基下沉、墙皮龟裂或脱落等。此外，振动还可能导致基础的不均匀沉降，进而使建筑物发生裂缝、倾斜等问题；
（2）噪声污染：地下池体桩基施工的噪声能够达到120分贝以上，远远超出了人们正常能够忍受的最高噪声值85分贝。此外，振动还会激起建筑物基础、门窗以及地下管道等形成辐射噪声，进一步加强噪声危害；
（3）挤土效应：预制桩施工过程中，沉桩环节会对桩体周边的土壤结构造成干扰，导致桩身附近的底层产生水平和垂直方向的位移，即挤土效应。这可能破坏地下管线与周边建筑物，导致边坡失稳，甚至引起桩体抬高、折断等问题。

针对以上可能造成的影响，拟采用以下防振措施：
（1）优先选择低噪声、低振动的施工设备，如电动工具、静音挖掘机、振动压路机、静压桩机等；
（2）合理安排施工流程，进行分阶段施工，避免一次性施加过大压力。同时，控制施工时间，避免在夜间和周末进行高噪声施工，施工时间应控制在工作日的08:00-18:00；
（3）在施工现场周边设置高1.8米以上的隔音屏障，使用吸声材料（如聚酯纤维、噪声吸收板等），并根据噪声源和接收点的距离，合理设置屏障位置，确保其能有效阻挡噪声；
（4）定期组织施工人员进行环保知识培训，增强其噪声和振动控制意识，并对施工设备的使用进行专业培训，提高施工效率，降低噪声和振动；
（5）在施工现场设置噪声和振动监测点，定期进行监测，确保噪声和振动控制在标准范围内。对施工现场的噪声和振动控制措施进行评估，根据评估结果及时调整和完善控制措施；
以上措施有助于有效控制施工现场的噪声和振动，保障周边居民的生活环境，增强企业的社会责任感。
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本项目废气主要为切割工序产生的颗粒物、焊接工序产生的颗粒物、抛光工序产生的颗粒物、打磨工序产生的颗粒物。

（1）有组织废气
①切割工序粉尘
项目切割工序会产生粉尘，经1台布袋除尘器处理达标后，通过1根25m高排气筒（DA001）排放。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中“33 金属制品业行业系数表-04下料”可知，切割颗粒物产生量1.10kg/t-原料。切割机年处理原材料总计约为6060吨，抛光工序运行时间为2400h/a，切割工序颗粒物产生量为6.666t/a，切割机采用集气罩收集，收集效率取90%，则颗粒物收集量为5.999t/a，产生浓度为462.89mg/m3，产生速率为2.5kg/h。

切割工序集气罩风量计算：

L=v×F×3600

式中：L—集气罩的计算风量，m3/h；

v—罩口平均风速，m/s，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），废气上吸式控制风速为1.0m/s；

F—罩口面积，m2

本项目于设置6个集气罩，每个集气罩面积为0.25m2（0.5m×0.5m），据上述计算所需风量为5400m3/h，因此风机风量为5400m3/h。

风机风量为5400m3/h，布袋除尘器效率为99%，则治理后切割工序颗粒物排放量为0.06t/a，排放速率为0.025kg/h，排放浓度为4.63mg/m3。

综上，切割工序颗粒物经自带布袋除尘器处理后，通过1根25m高排气筒（DA001）排放，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级其他标准。

②焊接粉尘
项目焊接工序会产生粉尘，经1台布袋除尘器处理达标后，通过1根25m高排气筒（DA002）排放。

本项目焊接过程中根据需求不同使用药芯焊丝和实心焊丝，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中“33 金属制品业行业系数表-09焊接”可知，药芯焊丝焊接颗粒物产生量20.5kg/t-原料，实心焊丝焊接颗粒物产生量为9.19kg/t-原料。本次评价按照最不利情况下，焊接全部用药芯焊丝计算，焊接材料年用量为33.66t/a，则焊接工序颗粒物产生量为0.69t/a，焊接工序运行时间为2400h/a，焊接采用集气罩收集，收集效率取90%，则颗粒物收集量为0.621t/a，产生浓度为17.97mg/m3，产生速率为0.259kg/h。

焊接工序集气罩风量计算：

L=v×F×3600

式中：L—集气罩的计算风量，m3/h；

v—罩口平均风速，m/s，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），废气上吸式控制风速为1.0m/s；

F—罩口面积，m2

本项目于设置16个集气罩，每个集气罩面积为0.25m2（0.5m×0.5m），据上述计算所需风量为14400m3/h，因此风机风量为14400m3/h。

风机风量为14400m3/h，布袋除尘器效率为99%，则治理后焊接颗粒物排放量为0.00621t/a，排放速率为0.00259kg/h，排放浓度为0.18mg/m3。

综上，焊接工序颗粒物经自带布袋除尘器处理后，通过1根25m高排气筒（DA002）排放，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级其他标准。

③抛光工序粉尘

本项目抛光工序采用抛丸机，在抛丸时会产生粉尘，经自带布袋除尘器处理达标后，通过1根25m高排气筒（DA003）排放。

参照《工业污染源产排污系数手册》（2019年）中“33 金属制品业行业系数表-06预处理”可知，抛光工序颗粒物产生量2.19kg/t-原料。抛丸机年处理原材料总计约为6025吨（原料使用6060t/a，切割工序损耗共计约为35t/a），抛光工序运行时间为2400h/a，全封闭抛丸机粉尘采用管道收集，收集效率取100%，则抛丸机颗粒物产生量（收集量）为13.19t/a，产生浓度为785.14mg/m3，产生速率为5.496kg/h。根据企业提供的设备资料，风机风量为7000m3/h，抛丸机自带布袋除尘器效率为99%，则治理后抛丸机颗粒物排放量为0.1319t/a，排放速率为0.05496kg/h，排放浓度为7.81mg/m3。

综上，抛光工序颗粒物经自带布袋除尘器处理后，通过1根25m高排气筒（DA003）排放，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级其他标准。

④打磨粉尘
本项目车间设置固定打磨工位，打磨设备产生的颗粒物通过固定工位上设置的集气罩收集，经一台布袋除尘器处置达标后，通过1根25m高排气筒（DA004）排放。

参照《工业污染源产排污系数手册》（2019年）中“33 金属制品业行业系数表-06预处理”可知，打磨工序颗粒物产生量2.19kg/t-原料。打磨机处理原材料总计约为6010吨（原料使用6060t/a，切割、抛光损失约为50t/a），打磨工序运行时间为2400h/a，则打磨机颗粒物产生量为13.16t/a，集气罩收集效率为90%，收集量为11.844t/a，产生浓度为1645mg/m3，产生速率为4.935kg/h。

打磨工序集气罩风量计算：

L=v×F×3600

式中：L—集气罩的计算风量，m3/h；

v—罩口平均风速，m/s，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），废气上吸式控制风速为1.0m/s；

F—罩口面积，m2

本项目于固定工位设置1个集气罩，集气罩面积为0.81m2（0.9m×0.9m），据上述计算所需风量为2916m3/h，因此风机风量为3000m3/h。

风机风量为3000m3/h，打磨工位布袋除尘器效率为99%，则治理后打磨颗粒物排放量为0.118t/a，排放速率为0.0492kg/h，排放浓度为16.45mg/m3。

综上，打磨工序颗粒物经1台布袋除尘器处理后，通过1根25m高排气筒（DA004）排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级其他标准。

⑤食堂油烟

项目设置职工食堂，食堂设置2个灶头，污染物主要为油烟，拟采用1台处理效率为75%的油烟净化器对厨房排出的油烟进行净化，净化后的油烟经高于屋顶的专用烟道（DA005）排放。

油烟主要是由烹调制作过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解、裂解产物组成。本项目食用油消耗量为1.2kg/d（按每人消耗食用油24g/d，食堂工作时间为2h/d，劳动定员为50人），油烟挥发量占总耗油量的2~4%，按4%计，则油烟产生速率为0.024kg/h，产生量为0.0144t/a，油烟净化器风量6000m3/h，产生浓度为4.0mg/m3；油烟净化器效率为75%，则油烟排放量为0.0036t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为1.0mg/m3，满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1中的小型规模要求（油烟排放浓度低于1.5mg/m3）。

（2）无组织废气
①切割粉尘

切割集气罩的收集效率为90%，未被收集的颗粒物排放量为0.667t/a，排放速率为0.278kg/h。

②焊接烟尘

焊接集气罩的收集效率为90%，未被收集的颗粒物排放量为0.035t/a，排放速率为0.015kg/h。

③打磨粉尘

打磨工位集气罩的收集效率为90%，未被收集的打磨颗粒物量为1.316t/a，排放速率为0.548kg/h。
综上，生产车间无组织颗粒物排放量为2.018t/a，排放速率为0.841kg/h，经预测，厂界无组织最大落地浓度为0.335mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

本项目大气污染物产排污情况见下表。

表4-1  本项目有组织废气产排情况一览表

污染源
污染物

收集量t/a

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

废气量m³/h

排放量t/a

排放浓度mg/m³

排放速率kg/h

切割工序
颗粒物
5.999
462.89
2.5
5400
0.06
4.63
0.025
焊接工序
0.621
17.97
0.259
14400
0.00621
0.18
0.00259
抛光工序
13.19
785.14
5.496
5000
0.1319
7.81
0.05496
打磨工序
11.844
1645
4.935
3000
0.118
16.45
0.0492
食堂
食堂油烟

0.0144

4.0
0.024
6000
0.0036

1.0
0.006
表4-2  本项目无组织废气产排情况一览表

污染源
污染物

产生量t/a

产生速率kg/h

排放量t/a

排放速率kg/h

生产车间
颗粒物

2.018
0.841
2.018
0.841
（3）排放口基本情况
表4-3  有组织排放口基本情况一览表

污染源名称

排气筒底部中心坐标（°）

海拔高度(m)

排气筒参数

污染物排放速率(kg/h)

经度

纬度

高度(m)

内径(m)

温度(℃)

风量(m3/h)

烟气流速（m/s）
DA001
114.049217

38.084188

290
15

0.4
25

5400
11.94
颗粒物0.025
DA002
114.049448

38.083883
290

15

0.6
25

14400

14.15
颗粒物0.00131
DA003
114.048874

38.084011

290

15

0.4
25

7000
15.47
颗粒物0.05496
DA004
114.048869
38.083797
290

15

0.3

25

3000

11.79
颗粒物0.0492
DA005
114.049127
38.084446
290
5
0.4*
50
6000
13.27
油烟0.0032
注：DA005为矩形排气筒，a=0.4m、b=0.4m，等效内径为2ab/（a+b）=0.4m。
（4）非正常工况污染物排放分析
本项目食堂油烟净化器发生故障时，食堂停止炊事、员工外出就餐；项目非正常工况考虑除尘器运行不稳定或不能运行，导致废气直接外排，非正常工况下项目污染物的产生及排放量见下表。
表4-4  项目非正常工况排放汇总表

污染源

污染物

排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
发生频次
持续时间min

排放量kg
DA001
颗粒物

2.5
462.89
1次/年

10
0.417
DA002

颗粒物

0.259
17.97
1次/年

10
0.0432
DA003

颗粒物

5.496
785.14
1次/年

10
0.916
DA004

颗粒物

4.935
1645

1次/年

10
0.823
非正常工况下，抛光废气排放口的颗粒物排放浓度将严重超标。因此，非正常工况对环境影响程度会增加。

本评价要求，建设单位要定期对废气处理措施进行维修和保养，一但发现设施运行异常，应停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。

（5）废气治理措施可行性分析
对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》，布袋除尘器为排污许可规范中提及的可行措施，采取上述措施后，本项目生产过程产生的废气能够具有很好的处理效果。因此，项目废气治理措施可行。
（6）监测计划

本项目完成后，结合《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，全厂废气监测要求如下：
表4-5  废气监测计划一览表

项目

监测点位

监测因子

建议监测频次

废气

有组织
DA001
颗粒物
1次/年

DA002
颗粒物

1次/年

DA003
颗粒物

1次/年

DA004
颗粒物

1次/年

DA005
食堂油烟

1次/年

无组织
厂界
颗粒物

1次/半年

2、地表水环境影响分析

本项目废水主要为职工生活污水和食堂废水，生活污水和食堂废水按用水量的80%核算，则生活污水排放量为2.466m3/d，食堂废水为1.373m3/d，职工生活污水排入化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后排入化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄矿区污水处理厂进水水质标准，排入市政管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂。

根据《给水排水设计手册（第五册 城镇排水）》（中国建筑工业出版社）》典型生活污水水质示例中浓度和典型食堂废水水质示例中浓度，本项目生活污水产生浓度取值pH6-9、COD400mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N25mg/L、SS220mg/L、TP4mg/L、TN40mg/L；本项目食堂废水产生浓度取值pH6-9、COD450mg/L、BOD5230mg/L、NH3-N25mg/L、SS220mg/L、TP4mg/L、TN40mg/L、动植物油150mg/L。
项目废水污染物产生、处理、排放情况见下表。

表4-6  项目废水污染物产生处理情况一览表
类别

污染物种类
污染物产生

废水处理措施
废水处理效率%
污染物排放

废水产生量m3/a
产生浓度mg/L

产生量t/a
废水排放量m3/a

排放浓度mg/L

排放量t/a
运行时间d/a
职工生活污水
pH
739.8
6~9
/
化粪池
/
739.8
6~9

/
300
COD
400
0.296 
20
320
0.237 
BOD5
200
0.148 
15
170
0.126 
NH3-N
25
0.018 
0

25
0.018 
SS
220
0.163 
50
110
0.081 
TP
4
0.003 
0

4
0.003 
TN

40
0.030 
0

40
0.030 
食堂废水
pH
411.9
6~9
/
隔油池+化粪池
/
411.9
6~9

/

COD
450
0.185 
20
360
0.148 
BOD5
230
0.095 
15
195.5
0.081 
NH3-N
25
0.010 
0
25
0.010 
SS
220
0.091 
50
110
0.045 
TP

4
0.002 
0
4
0.002 
TN

40
0.016 
0
40
0.016 
动植物油
150
0.062 
80
30
0.012 
表4-7  项目废水污染物排放情况一览表

废水污染源
废水排放量m3/a
污染物种类
排放浓度mg/L
排放量t/a
职工生活污水和食堂废水
1151.7
pH
6~9
/

COD
334.306
0.385
BOD5
179.120
0.206
NH3-N
25
0.029
SS
110
0.127
TP
4

0.005
TN
40
0.046
动植物油
10.419
0.012
根据上表，废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准和石家庄矿区污水处理厂进水水质要求。
2.2依托污水处理设施的环境可行性评价
石家庄矿区污水处理厂于2008年11月建成并投入使用，处理能力为日处理污水2万m3/d，主要接收矿区镇区生活污水排水，目前实际污水处理量约1.8万m3/d，处理工艺为“曝气生物滤池+深度处理+中水调节池+送水泵房”，出水水质达到《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1中重点控制区排放限值、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1冷却用水标准要求，部分回用于河钢集团石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司内部生产、杏花沟生态补水、城市道路洒扫降尘、城市绿化，剩余中水作为生态补水通过长岗沟汇入冶河。

因此，石家庄矿区污水处理厂可接纳项目新增的3.839m3/d排水，不会对石家庄矿区污水处理厂的正常运行造成影响，依托可行。
2.3废水治理措施可行性

综上所述，本项目污水主要为生活污水和食堂废水，水质简单，经隔油池和化粪池进行处理后，出水水质满足石家庄矿区污水处理厂进水水质要求《污水接纳协议》中标准要求。

本项目废水不直接排入地表水体，对地表水基本无影响。

2.4排放口基本情况

项目设置1个废水总排口（DW001），废水总排口（DW001）基本情况见下表。
表4-8  废水总排口（DW001）基本情况表

编号

名称

类型

地理坐标（°）
E

N

DW001

废水总排口

一般排放口

114.049680160

38.084435241

3、声环境影响分析

（1）源强核算

项目运营期噪声主要来源于切割机、二保焊机、冲孔机、龙门吊、风机、泵类等运行时产生的噪声，这些设备在运行时将产生一些噪声，声压级一般在75～85dB（A），在采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消声等降噪措施后，工程主要噪声源排放情况见表4-9。
表4-9   项目噪声源强调查清单（室内声源）

序号
声源名称
声功率级 /dB(A
空间相对位置/m
距室内边界最近距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声声压级/dB(A)
X
Y
Z
1

数控钢板激光切割机
75
100
130
1
14
52.07
昼间
26
26.07
2

数控钢板激光切割机
75
110
130
1
14
52.07
昼间
26
26.07
3

H型钢数控切割机
75
40
140
1
4
62.95
昼间
26
36.95
4

H型钢数控切割机
75
45
140
1
4
62.95
昼间
26
36.95
5

H型钢数控切割机
75
50
140
1
4
62.95
昼间
26
36.95
6
切割机
75

55
140

1

4

62.95

昼间
26

36.95

7
逆变二氧化碳气体保护焊机
80
47
73
1
5
66.02
昼间
26
40.02
8
逆变二氧化碳气体保护焊机
80
50
73
1
5

66.02
昼间
26
40.02
9
逆变二氧化碳气体保护焊机
80
47
75
1
7

63.09
昼间
26
37.09
10
逆变二氧化碳气体保护焊机
80
50
75
1
7

63.09
昼间
26
37.09
11
逆变二氧化碳气体保护焊机
80
47
77
1
11
59.17
昼间
26
33.17
12
逆变二氧化碳气体保护焊机
80
50
77
1
11
59.17
昼间
26
33.17
13
逆变二氧化碳气体保护焊机
80
47
79
1
13
57.72
昼间
26
31.72
14
逆变二氧化碳气体保护焊机
80
50
79
1
13
57.72
昼间
26
31.72
15
逆变二氧化碳气体保护焊机
80
72
73
1
5
66.02
昼间
26
40.02
16
逆变二氧化碳气体保护焊机
80
75
73
1
5
66.02
昼间
26
40.02
17
逆变二氧化碳气体保护焊机
80
72
75
1
7
63.09
昼间
26
37.09
18
逆变二氧化碳气体保护焊机
80
75
75
1
7
63.09
昼间
26
37.09
19
逆变二氧化碳气体保护焊机
80
72
77
1
11
59.17
昼间
26
33.17
20
逆变二氧化碳气体保护焊机
80
75
77
1
11
59.17
昼间
26
33.17
21
逆变二氧化碳气体保护焊机
80
72
79
1
13
57.72
昼间
26
31.72
22
逆变二氧化碳气体保护焊机
80
75
79
1
13
57.72
昼间
26
31.72
23
通过式抛丸机
85
25
135
1
9

65.91
昼间
26
39.91
24
液压冲孔机
75
40
130
1
14
52.07
昼间
26
26.07
25
液压冲孔机
75
45
130
1
14
52.07
昼间
26
26.07
26
手持角磨机
75
30
135

1

9

55.91
昼间
26

29.91
27
手持角磨机
75

32
135

1

9

55.91

昼间
26

29.91

28
手持角磨机
75

34
135

1

9

55.91

昼间
26

29.91

29
手持角磨机
75

36
135

1

9

55.91

昼间
26

29.91

30
龙门吊
70
20
83
1
15
46.47
昼间
26
20.47
31
龙门吊
70
20
86
1
18
44.89
昼间
26
18.89
32
龙门吊
70
47
74
1
6

54.43
昼间
26
28.43
33
龙门吊
70
77
72
1
4

57.95
昼间
26
31.95
34
龙门吊
70
103
86
1
18
44.89
昼间
26
18.89
35
龙门吊
70
103
98
1
21
43.55
昼间
26
17.55
36
龙门吊
70
97
110
1
27
41.37
昼间
26
15.37
37
风机（打磨工序）
85
36
133
1

7
68.09
昼间
26
42.09
38
风机（切割工序）
85

80
152
1
5

71.02
昼间
26
45.02
39
风机（抛光工序）
85

30

143
1

7

68.09
昼间
26

42.09
40
风机（焊接工序）
85

45
79
1
13
62.72
昼间
26
36.72
注：以厂区左下角为坐标原点。
通过选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，可有效防止噪声污染。

（2）影响分析

本次声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模型。其计算公式如下：

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：


[image: image3.wmf]0.1

1

10lg10

Ai

L

eqgi

i

Lt

T

éù

=

êú

ëû

å


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

      LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

      T—预测计算的时间段，s；

      ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：


[image: image4.wmf]0.10.1

10lg(1010)

eqgeqb

LL

eq

L

=+


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

      Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

户外声传播衰减计算：

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+ Aatm + Abar +Agr+Amisc)

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

根据噪声衰减公式，在不计树木、绿地等对噪声的削减作用下，项目对厂界噪声贡献值结果见表。

表4-10  噪声预测结果一览表    单位：dB(A)

项目

点位

贡献值dB(A)

标准值dB(A)（昼）

东厂界

38.6
65
南厂界

27.5
65
西厂界

41.2
65
北厂界

41.8
70
注：夜间不生产。
由预测结果可知，本项目厂界昼间噪声贡献值在27.5~41.8dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准要求。项目产生的噪声对周围声环境影响较轻。
综上所述，经采取上述防治措施后，本项目噪声不会对区域声环境产生明显影响。

（3）监测计划

本项目完成后，结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），全厂噪声监测要求如下：

表4-11  噪声监测计划一览表

项目

监测点位

监测因子

建议监测频次

噪声

厂界

等效连续A声级

1次/季度

4、固体废物影响分析

本项目固体废物分为一般固体废物、危险废物、职工生活垃圾和食堂厨余垃圾。一般固体废物包括边角料、废钢砂、焊渣、除尘灰和废布袋；危险废物包括废切削液、废切削液桶、废钢渣（沾染废切削液）、废润滑油、废润滑油桶。

（1）一般固体废物

本项目一般固体废物暂存于车间西南角的一般固废暂存间。

边角料：项目切割工序边角料产生量约为30t/a，统一收集后外售。
废钢砂：项目抛光工序废钢砂产生量约为2t/a，统一收集后外售。
焊渣：项目焊接工序焊渣产生量约为3.4t/a，统一收集后外售。

除尘灰：项目除尘灰（切割、抛光、焊接、打磨）产生量为31.34t/a，统一收集后外售。

废布袋：布袋除尘器处理颗粒物过程中会产生废布袋。项目除尘器布袋2年更换1次，单次废布袋产生量约400条、总重约0.72t。收集后外售综合利用。

表4-12  一般固体废物汇总表

名称

类别

代码

产生量

产生工序/装置

污染防治措施

边角料
SW17
900-001-S17
30t/a
切割工序
统一收集后外售
废钢砂
SW59
900-099-S59
2t/a

抛光工序

焊渣

SW59
900-099-S59

3.4t/a

焊接工序

除尘灰

SW59
900-099-S59

31.34t/a
抛光工序

废布袋
SW59
900-009-S59
0.72t/2a
废气颗粒物治理设施
（2）危险废物

本项目不设置危废暂存间，原料切削液车间设置切削液收集池用于收集废切削液及废钢渣（沾染废切削液），产生的切削液桶临池摆放，做到随产随清；厂区设备维护过程产生的废润滑油及废润滑油桶一并交由危废处置资质的单位处置，不在厂区存放。

废切削液：本项目废切削液产生量为0.2t/a，随产随清，交由有资质单位处置。

废润滑油：本项目废润滑油产生量共为0.1t/a，厂区设备维护产生的废润滑油由有危废处置资质的单位直接带走处置，不在厂区存放。

废钢渣（沾染废切削液）：本项目废钢渣（沾染废切削液）产生量为0.025t/a，随产随清，交由有资质单位处置。
废切削液桶：本项目废切削液桶产生量为0.01t/a（10个），随产随清，交由有资质单位处置。

废润滑油桶：本项目废润滑油桶产生量为0.01t/a（10个），由厂区设备维护产生的废润滑油桶由危废处置资质的单位直接带走处置，不在厂区存放。
根据《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)和《国家危险废物名录（2025年版）》(部令第36号)，项目产生的废切削液、废切削液桶、废钢渣（沾染废切削液、废润滑油、废润滑油桶属于危险废物。本项目危险废物汇总表见下表。

表4-13  危险废物汇总表

名称
类别
代码
产生量
产生工序
形态
主要成分
产废周期
危险特性

措施
废切削液

HW09
900-006-09
0.2t/a
切割

液态

废切削液

每日
T/I
随产随清，交有资质单位处置，不在厂区存放

废切削液桶
HW49
900-041-49
0.01t/a
切割
固态

废切削液
每日

T/In
废钢渣（沾染废切削液）

HW09

900-006-09
0.025t/a
切割

固态

废切削液

每日

T/I

废润滑油

HW08

900-218-08

0.1t/a

设备维护
液态

废润滑油

每月
T/I

废润滑油桶

HW08
900-249-08
0.01t/a

设备维护

固态

废润滑油

每月

T/I

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关内容，本项目对固体废物采取以下措施：

（3）一般固体废物产生及处置

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，在对一般工业固体废物贮存、处置场场址进行环境影响评价时，应重点考虑一般工业固体废物贮存、处置场产生的渗滤液以及粉尘等大气污染物等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定其与常住居民居住场所、农用地、地表水体、高速公路、交通主干道（国道或省道）、铁路、飞机场、军事基地等敏感对象之间合理的位置关系。

本项目一般固废间设置在车间东南角，建筑面积10m2，本项目涉及的一般固废为边角料、废钢砂、焊渣和除尘灰。边角料、废钢砂、焊渣和除尘灰暂存于一般固废间，不涉及渗滤液等废物产生。针对项目一般废间建设提出以下建议及要求：

①建设要求

一般固废间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行建设，具体如下： 

防渗要求：一般固废间地面采取三七灰土铺底，上层铺水泥硬化，使渗透系数小于1×10-7cm/s；

②管理要求

a、堆放要求 

各种固体废物首先应放入符合标准的容器内并加上标签，并分开存放置。

b、管理要求 

必须做好一般固体废物情况的记录，记录上需注明一般固体废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、出库日期及接受单位名称，一般固体废物的记录和货单在一般固体废物回取后应继续保留1年，必须定期对所贮存的一般固体废物包装容器及一般固体废物间进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 

（4）危险废物产生及处置

项目涉及危险废物收集后交由有资质的单位处理，做到即产即清，厂内不设置危废暂存间。项目要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中规定进行。
（5）职工生活垃圾和食堂厨余垃圾
生活垃圾属于固体废物SW64，固废代码为900-099-S64。生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目劳动人员50人，则生活垃圾7.5t/a。由当地环卫部门收集处置；厨余垃圾属于固体废物SW61，固废代码为900-002-S61。食堂厨余垃圾产生量按0.1kg/人·次计，实际就餐人数50人，每日1餐，则厨余垃圾产生量为1.5t/a。交有相应资质的单位清运处置。
综上可知，本项目营运期间产生的固体废物均得到合理处置，不外排，不会对周围环境产生明显不利影响。

5、地下水、土壤环境影响分析

不涉及地下水、土壤的污染源、污染物污染途径，因此不进行地下水、土壤环境影响分析。本项目车间地面已全部硬化，为避免项目建设对土壤造成污染，要求重点防渗原料库，具体防渗措施如下：

重点防渗区：原料库、切削液循环池等均应采取防渗措施，具体防渗措施如下：先用0.30米三合土(黄土、石灰和沙子混合)夯实，三合土上部为2毫米厚高密度聚乙烯，再用水泥硬化，使等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于l.0×10-10cm/s。
一般防渗区：一般固废间等构建筑物地面采取三合土铺底，在上层铺15cm的水泥进行硬化，使等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于10-7cm/s。

简单防渗区：生产车间、办公及临时休息室等进行三合土铺底+水泥硬化。

以上措施可最大限度地减少项目对土壤环境和地下水环境的影响，本项目利用现有厂房，防渗措施已落实完成。

6、环境风险影响分析

（1）环境风险识别

项目涉及的主要风险物质为润滑油、切削液，拟建项目采用桶（罐）装储存原辅材料，涉及的危险源主要为原料库。因此本次评价将原料库定为危险源，涉及的危险物质主要为切削液。切削液厂区最大存在量为0.025t，临界量为2500t，Q值为0.00001，小于1，为简单分析。
（2）风险源分布情况及可能影响途径

①物质危险性

本项目存在的风险物质为润滑油，均属于易燃、易爆液体，因此，在使用过程中包装容器破损引起泄漏，遇到明火发生火灾产生的伴生/此生污染。

②污染物产排危险性

废气：润滑油泄漏后易发生火灾，会产生伴生/次生物质CO、CO2等废气。发生火灾后，火灾伴生/次生的CO、CO2等废气在大气中扩散，本项目机油、润滑油和切削液较少，不会对对周边村居民产生影响。

废水：本项目附近无地表水体，且本项目润滑油使用量较少，泄漏或发生火灾后，采用灭火器泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等进行灭火，不产生消防废水，不会对地表水造成影响。本项目润滑油泄露后，不会对地下水环境产生明显影响。

根据前述分析，项目危险物质贮存量较小，项目建成后，使用危险物质而引起的泄漏的风险事故的概率较低。

（3）环境风险防范措施

①物料贮存场所设置安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。

②所选原材料、设备必须符合工艺及防火、防爆要求，应选用有资质生产厂家生产的合格产品；产品所使用的包装物和容器必须由取得定点证书的专业企业定点生产的产品。在设计中根据各单元火灾危险性特点，从预防火灾发生，防止火灾蔓延和消防三方面采取措施，严格遵守现行的国家有关标准规范，保证生产过程防火安全。对相关单元设置小型灭火设备等消防设施。

③建立健全并严格执行物料的安全贮存、使用的各项规章制度和规程，加强日常的安全检查。

④专人定期对储存情况进行巡查，一旦发现泄漏隐患立即向上级负责人汇报。

⑤建立健全应急预案制度，企业应本着立足“自救为主，外援为辅，统一指挥，当机立断”原则，制定防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急预案，进行紧急处理。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	有组织
	切割工序
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+25m排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其他）二级标准

	
	
	焊接工序
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+25m排气筒（DA002）
	

	
	
	抛光工序
	颗粒物
	布袋除尘器（抛丸机自带）+25m排气筒（DA003）
	

	
	
	打磨工序
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+25m排气筒（DA004）
	

	
	
	食堂
	油烟
	油烟净化器+高于屋顶的烟道（DA005）
	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）小型标准和饮食业油烟排放标准（试行）》(GB 18483-2001)小型标准

	
	无组织
	厂界
	颗粒物
	无组织排放，车间密闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	生活污水和食堂废水
	pH、COD、
BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
	经化粪池（隔油池+化粪池）处理后，排入市政污水管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及石家庄矿区污水处理厂进水水质要求

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声措施
	东、西、南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准

	电磁

辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目边角料、废钢砂、焊渣、除尘灰和废布袋统一收集后外售，生活垃圾定期由环卫部门清运处置，厨余垃圾交有相应资质的单位清运处置；废切削液、废钢渣（沾染废切削液）、废切削液桶、废润滑油及废润滑油桶随产随清，交由有资质单位处置，不在厂区存放。
	全部妥善处置或综合利用，不外排。

	土壤及地下水

污染防治措施
	重点防渗区：原料库、切削液循环池等均应采取防渗措施，具体防渗措施如下：先用0.30米三合土(黄土、石灰和沙子混合)夯实，三合土上部为2毫米厚高密度聚乙烯，再用水泥硬化，使等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于l.0×10-10cm/s。
一般防渗区：一般固废间等构建筑物地面采取三合土铺底，在上层铺15cm的水泥进行硬化，使等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于10-7cm/s。

简单防渗区：生产车间、办公及临时休息室等进行三合土铺底+水泥硬化。

	生态保护措施
	本项目为工业用地。占地范围内无重点保护文物和珍稀动植物资源，对项目占地区域生态影响较小。

	环境风险防范措施
	①物料贮存场所设置安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。

②所选原材料、设备必须符合工艺及防火、防爆要求，应选用有资质生产厂家生产的合格产品；产品所使用的包装物和容器必须由取得定点证书的专业企业定点生产的产品。在设计中根据各单元火灾危险性特点，从预防火灾发生，防止火灾蔓延和消防三方面采取措施，严格遵守现行的国家有关标准规范，保证生产过程防火安全。对相关单元设置小型灭火设备等消防设施。

③建立健全并严格执行物料的安全贮存、使用的各项规章制度和规程，加强日常的安全检查。

④专人定期对储存情况进行巡查，一旦发现泄漏隐患立即向上级负责人汇报。

⑤建立健全应急预案制度，企业应本着立足“自救为主，外援为辅，统一指挥，当机立断”原则，制定防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急预案，进行紧急处理。

	其他环境管理要求
	①依法申办排污许可手续； 

②建设完成后依法进行自主验收； 

③制订环境管理制度，开展日常管理，加强设备巡检，及时维修； 

④制定运营期环境监测并严格执行； 

⑤建立清晰的台账系统：健全各类台账并严格管理，包括废气监测台账、废气处理设施运行台账、废气处理耗材的用量和更换及转移处置台账，台账保存期限不得少于五年。




六、结论

	本项目建设符合国家、地方相关产业政策及环保部门的要求，符合区域“三线一单”的要求。运营期在采取各项环保措施后，项目污染源可得到有效治理，污染物均可实现达标排放，项目建设对周围环境产生的影响可接受。因此，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，从环保角度分析，项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量①
	现有工程许可排放量

②
	在建工程排放量③
	本项目排放量④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.316t/a
	0
	0.316t/a
	+0.316t/a

	
	油烟
	0
	0
	0
	0.0036t/a
	0
	0.0036t/a
	+0.0036t/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.385t/a
	0
	0.385t/a
	+0.385t/a

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.029t/a
	0
	0.029t/a
	+0.029t/a

	一般工业

固体废物
	边角料
	0
	0
	0
	30t/a
	0
	30t/a
	+30t/a

	
	废钢砂
	0
	0
	0
	2t/a
	0
	2t/a
	+2t/a

	
	焊渣
	0
	0
	0
	3.4t/a
	0
	3.4t/a
	+3.4t/a

	
	除尘灰
	0
	0
	0
	31.34t/a
	0
	31.34t/a
	+31.34t/a

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.72t/2a
	0
	0.72t/2a
	+0.72t/2a

	危险废物
	废切削液
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废切削液桶
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废钢渣（沾染废切削液）
	0
	0
	0
	0.025t/a
	0
	0.025t/a
	+0.025t/a

	
	废润滑油
	0
	0
	0
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废润滑油桶
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	生活垃圾
	职工生活垃圾
	0
	0
	0
	7.5t/a
	0
	7.5t/a
	+7.5t/a

	
	厨余垃圾
	0
	0
	0
	1.5t/a
	0
	1.5t/a
	+1.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。
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