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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	沥青混凝土再生综合利用技术改造项目

	项目代码
	2512-130107-89-02-189878

	建设单位联系人
	王伟东
	联系方式
	13730164753

	建设地点
	河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇京昆高速矿区出口东侧

	地理坐标
	（东经114度2分22.038秒，北纬38度6分51.578秒）

	国民经济

行业类别
	C3099 其他非金属矿物制品制造

N7723 固体废物治理
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业—60、石墨及其他非金属矿物制品制造 309—其他

四十七、生态保护和环境治理业—103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用—其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	石家庄市井陉矿区科学技术和工业信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	矿科工信技改备字〔2026〕16号

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	经对照《建设项目生态环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则表，本项目开大气环境影响专项评价、环境风险专项评价工作，具体设置展理由见表1-1。
表1-1    项目专项评价设置情况判定表
专项评价的类别

涉及项目类别

本项目情况

是否设置专项
大气
排放废气含有毒有害污染物二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
项目排放废气中含有苯并[a]芘，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标（贾庄镇）

是
环境

风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质为石油沥青、天然气（主要成分为甲烷）、导热油。根据危险物质的厂区存在量及其临界量，经核算Q值为1.7902＞1。
是


	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类建设项目；不属于《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019 版）》中规定的淘汰类项目；不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录中；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类；项目已于2026年8月20日在石家庄市井陉矿区科学技术和工业信息化局进行了备案（矿科工信技改备字〔2026〕16号）。综上，项目符合国家及地方产业政策。

2、项目与水源保护区相关规定符合性分析

根据《河北省人民政府关于同意石家庄市岗南、黄壁庄水库集中式饮用水水源保护区调整的批复》（冀政字〔2023〕46号），项目选址位于石家庄市岗南黄壁庄水库饮用水水源地准保护区内。

按照《中华人民共和国水污染防治法》第六十三条规定：“国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区”。第六十七条规定：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”。

《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）6.3准保护区整治规定：“.6.3.1 准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。6.3.2 准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。6.3.3 准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。”

《石家庄市岗南黄壁庄水库水源污染防治条例》第十四条规定：“在两库饮用水水源二级保护区和准保护区内建设其它项目，建设单位应当向县级以上人民政府环境保护行政主管部门报送环境影响评价文件，未经批准的，不得兴建”。第十六条规定：“（一）污水排放执行国家《污水综合排放标准》的一级标准；（二）保持污水处理设施完好运行，并有防止污染水体的应急措施；污水处理设施因检修、改造或更新需暂停使用时，必须有防止水体污染的措施，并提前15日报当地人民政府环境保护行政主管部门审查批准；（三）因事故排放或突发性事件造成水体污染时，排污单位必须立即采取措施，防止扩大污染，并向当地人民政府和环境保护行政主管部门报告。
本项目非金属矿物制品业，不属于对水体污染严重的建设项目，本项目建设性质为技术改造项目，再生滚筒干燥废气引入现有工程1套“袋式除尘器（TA006）+电捕焦油器（TA007）+活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA008）”处理，处理后，废气污染物排放量减少，本项目不新增劳动定员，无新增废水产生及排放，企业运行过程产生的危废不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运。本项目建设不会新增排污量。综上分析，项目符合集中式饮用水水源地准保护区内的相关要求。

3、选址可行性分析

项目位于石家庄市井陉矿区贾庄镇京昆高速矿区出口东侧，石家庄汰朝市政工程有限公司内，厂址中心坐标为N38°6′51.578″，E114°2′22.038″，项目东侧为山坡，南侧为山坡、河北筑鑫搅拌站，西侧隔路为停车场，北侧为井陉矿区贾庄污水处理厂、荒地。项目厂界最近敏感点为西南侧215m的贾庄镇。本项目在现有厂区内建设，不新增占地，占地符合相关规划。

项目选址位于石家庄市岗南黄壁庄水库饮用水水源地准保护区内，与水源二级保护区最近距离约4.8km，与水源一级保护区边界最近距离约23.2km。本项目建设性质为技术改造，运营期无生产废水排放，本项目不新增劳动定员。项目不属于对水体污染严重的建设项目。企业运行过程产生的危废不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运，符合饮用水水源准保护区相关管理要求。项目产生的废气、噪声经处理后可实现达标排放，对周边环境影响较小。项目采取完善的风险防控措施，编制应急预案并备案，项目风险可控。项目不新增用水。项目出入口临近平涉路及京昆高速，为原辅材料及产品运输提供便利条件。建设项目周围无自然保护区、重点文物保护单位、风景名胜区等需要重点保护的环境敏感点，且不在沙区范围内。

项目距离平涉路（S202）最近距离约42m，距离京昆高速最近距离约215m，项目不占用公路及其建设控制区。项目现有工程设有LNG储罐，属于储存易燃易爆物质设施，LNG储罐距离平涉路最近距离约380m、距离京昆高速最近距离约320m，不在公路用地外缘起向外100米内或中型以上公路桥梁周围200米内。因此项目选址符合《公路安全保护条例》相关要求。

根据《石家庄市井陉矿区国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目位于建成区，且本项目为技改项目，利用现有厂区建设，不新增占地，符合国土空间规划。
综上所述，从环境保护角度分析，项目选址可行。

4、与“三线一单”符合性

（1）生态保护红线

河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇京昆高速矿区出口东侧，项目占地不占用生态保护红线范围，最近的生态保护红线在项目东北侧992m。项目与生态保护红线相对位置关系图见附图。
（2）环境质量底线

区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，区域环境噪声质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域要求。生产设备噪声通过选用低噪声设备，基础减振，并设置在厂房内，加强设备的日常维护和保养等降噪措施后，经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。区域土壤环境质量目标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地标准。固体废物均采取了妥善的处置措施，项目对环境影响较小，区域环境质量不会恶化。

（3）资源利用上线

项目不新增用水，项目用电由贾庄镇供电网提供；项目再生料加热采用滚筒燃烧器燃烧天然气提供，办公室冬季取暖由空调提供，能满足生产需要。本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域资源负荷上线。

（4）环境负面清单

本项目占地不在生态保护红线范围内，符合产业准入政策要求，因此本项目不属于环评负面清单之列。

4、根据《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》要求，分析本项目与石家庄市区域空间生态管控要求和“三线一单”生态环境准入清单符合性。

表1-2与“石家庄市生态环境准入清单（2023 年版）”符合性分析一览表

全市生态环境准入综合管控要求

项目情况

符合性

全市域

优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。

强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。
1、本项目属于沥青搅拌料项目，符合产业政策要求。
2、本项目不涉及。

符合

石家庄西部山区、滹沱河流域、南水北调和石津干渠
1、针对子牙河和大清河流域，加强城镇生活源和面源治理，完善管网建设，提高污水治理水平，推动中心城区和县建成区海绵城市建设；加强工业污水治理，完善园区污水集中处理设施建设；践行绿色生态农业，强化畜禽粪污处理和综合利用，推动农村分散污水处理设施建设。 
2、针对洨河，提出生态补水要求，恢复河流生态。 
3、针对岗南、黄壁庄等水库、南水北调等饮水通道，实行分区分类管控，依照《中华人民共和国水污染防治法》加强管理。
1、项目不新增用水及排水。
2、项目不涉及

3、项目选址位于石家庄市岗南黄壁庄水库饮用水水源地准保护区内本项目为技术改造项目，不新增产能，不新增污染物
符合

石家庄市划定的高污染燃料禁燃区

禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源:未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。

2、禁燃区内禁止销售、使用高污染料。

3、禁燃区内禁止原煤散烧。

4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。
项目不涉及燃煤等高污染燃料。
符合

地下水重点管控区

落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点管控区和生态用水补给区的管控。

项目不涉及地下水开采，项目不新增用水。
符合

全市生态空间总体管控要求

项目情况

符合性

一般生态空间

总体要求

空间布局约束

①严格矿产资源开发与管控，矿产开发管控依照《河北省加强矿产资源开发管控十条措 
施》、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强矿产开发管控保护生态环境的决定》等相关文件要求执行。 
②涉及饮用水水源地保护区的，水环境总体管控要求中饮用水水源地保护区相关要求进行管控。 
不涉及矿产资源开发，满足水环境总体管控要求中饮用水水源地保护区相关要求
符合

全市水环境总体管控要求

项目情况

符合性

饮用水水源地保护区
空间布局约束

1、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 

2、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 

3、禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 

4、禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 

5、县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。

不涉及；

项目位于水源保护区准保护区，不在一级保护区；
项目位于水源保护区准保护区，不在二级保护区；

项目位于水源保护区准保护区，本项目为技术改造项目，不新增产能，不新增污染物

不涉及
符合

大气环境总体准入要求

项目情况

符合性

空间布局约束

1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。

2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。

3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。

4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。

5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤燃油火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染排放项目。

6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。

7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35 蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油(醇基燃料)锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。
8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。
1、不涉及钢铁、焦化等行业；

2、不属于重点行业；

3、不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等高耗能项目；

4、不属于重点涉气行业企业；

5、不属于燃煤燃油火电、钢铁、石化等高污染排放项目；

6、项目加热滚筒全密闭且配套污染治理设施；

7、项目不新增锅炉；

8、不涉及燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施。

符合

污染物排放管控
1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36 号)相关要求。 

2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。 

3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)，开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。 

4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。 

5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量 150 万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。 

6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。 

7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。 

8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。 

9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于 3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

1、不涉及

2、项目烘干炉使用天然气作为燃料，污染物可达标排放

3、不涉及

4、项目不属于钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业，对无组织废气采取相关措施可实现达标排放

5-9、不涉及
符合
全市产业布局总体管控要求

项目情况

符合性

产业总体布局要求

1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。
2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。
4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。
5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。
6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）执行。
8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。
9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。
10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
11、参照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。
12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。
13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。 
14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价(跟踪评价)工作，实现规划环评“一本制”。
1、项目的建设符合国家及地方产业政策和规划；

2、项目不涉及燃煤等高污染燃料；

3、项目符合文件要求；

4、不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目；

5、不占用河库管理范围；

6、项目不使用挥发性有机物原料；

7、项目不设锅炉；

8、项目不属于金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目；

9、项目不属于高耗水产业；

10、项目不涉重金属。

11-14、不涉及
符合

井陉矿区重点管控单元生态环境准入清单

项目情况

符合性

重点管控单元4（本项目位于贾庄镇东北，属于重点管控单元4）
空间布局约束
1、加快城市建成区工业企业搬迁入园或关闭退出。
2、饮用水水源保护区内严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求(HJ773-2015)》相关要求。
项目为沥青拌合站项目，不在城市建成区

项目满足《中华人民共和国水污染防治法》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求(HJ773-2015)》相关要求
符合

污染物排放
管控
1、重点行业依法实施强制性清洁生产审核。 
2、加快配套管网建设。新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行 
《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）排放限值。 
3、提高城镇生活污水收集处理率。 
1、本项目不属于重点行业。
2、不涉及

3、不涉及
符合

环境风险防控
/
/

符合

资源利用效率
1、淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤。
项目不涉及
符合

5、污染防治相关政策符合性分析
表1-3    本项目与其他相关政策符合性分析表

文件名称

与项目有关的条例、条文

项目情况

符合性

《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB 13/T 2352-2016）
物料运输、装卸：1、粉状物料运输车辆应采用密闭车斗或罐车。

2、 块状物料运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10cm。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。物料转运时转运设施应采取密闭措施，转运站和落料点配套抽风收尘装置。

3、应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。运输车辆在煤场、料场出口内侧设置洗车平台，车辆驶离煤场、料场前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆。

4、露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施，密闭输送物料应在装卸处配备吸尘、喷淋等设施。
物料存储：粉状物料储存可采用入棚、入仓储存，棚内设有喷淋装置，在物料装卸时洒水降尘，棚内应设置横向防雨天窗，也可采用防风抑尘网+喷淋装置进行储存。

块状物料储存可采用入棚、入仓方式储存，也可采用防风抑尘网+喷淋装置储存，露天堆场贮存过程中，必须采取洒水、遮盖或喷洒抑尘剂等措施控制扬尘。

物料运输、装卸：1、粉料采用专用水泥罐车运输。
2、石子、沥青铣刨料运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘低于槽帮上缘10cm。车斗采用苫布覆盖，苫布边缘遮住槽帮上沿以下15cm。物料转运时转运设施应采取密闭措施，落料点配套抽风收尘装置。
3、现有工程在厂区出入口设有洗车平台，洗车平台四周设有废水导流渠、废水收集池、收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆，技改项目依托现有洗车平台。
4、物料全位于密闭车间内装卸，物料上料、落料处配备吸尘设施。
物料存储：现有工程粉料全部入罐存储，石子等全部储存于密闭储料车间内。

符合
关于印发《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》的通知（环土壤〔2026〕40号）

1、强化县级及以上集中式地下水型饮用水水源保护区、补给区调查评估，筛查全氟化合物、重金属等潜在污染风险。健全优先防控 水源地台账动态管理机制。推进超标水源分类整治，人为污染的，限期达标并强化周边污染源风险管控；自然背景的，推动替代水源 建设或供水水质净化改造。完善全国地下水污染防治重点区划定和集成，推动纳入生态环境分区管控体系并强化环境管理。
2、动态更新土壤污染重点监管单位名录，以隐蔽性设施为重点全面查清隐患，土壤污染隐患排查整治合格率达到95%以上。强化自行监测质量管理，定期开展重点监管单位、污水集中处理设施、固体废物处置设施周边监测，推动超标单位溯源断源，管控土壤污染风险。化工园区认定与复核工作，应考虑涉及有毒有害物质的重点场所和隐蔽性重点设施设备防渗漏设计和建设情况。
项目不涉及重金属排放。项目依法开展环境影响评价，划定了防渗分区，采取严格的防腐蚀、防渗漏、防遗撒措施。企业不在土壤污染重点监管单位名录之内。
符合
《石家庄市人民政府关于印发石家庄市生态环境保护“十四五’规划的通知》（石政函[2022]72号）
健全优化开发政策统筹推进区域绿色发展

建立生态环境分区管控体系。加快实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”(以下简称“三线一单”)。构建生态环境分区管控体系。促进生态环境高水平保护和经济社会高质量赶超发展。推动“三线一单”精准落地，确立以乡镇为单位的环境管控单元。确定管控单元边界。衔接国上空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，实现差别化管理,约束管控单元内的环境行为，保障区域环境功能的实现。全市列入重点生态功能区的县(市、区)因地制宜制定限制和禁止发展的产业目录。确定产业准入负面清单。促进精细化管理。

本项目不在生态红线范围内，污染物均可达标排放，满足“三线一单”管控要求。
符合
严格环境准入门槛，全市禁止钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造(高端或精密铸造项目以及《产业结构调整指导目录(2019年本)》第一类鼓励类项目除外)、有色、炭素、钙镁、煤化工、陶瓷、砖瓦等行业新建、扩建单纯新增产能(搬迁升级改造项目和产能置换项目除外)的项目和企业。对搬迁升级改造项目的环境影响评价，应满足规划环评要求，对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行大气污染物排放倍量替代。严格控制新增燃煤项目(产能置换项目除外)建设。

本项目为非金属矿物制品业，不涉及钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造、有色、炭素、钙镁、煤化工、陶瓷、砖瓦等行业，不涉及燃煤项目
符合
严格高污染燃料禁燃区管理，禁燃区内禁止使用原(散)煤、煤矸石、粉煤、煤泥、燃料油(煤焦油、重油和渣油等)、各种可燃废物和直接燃用的生物质燃料、不符合标准的洁净颗粒型煤以及其他国家规定的高污染燃料；不新批准建设高污染燃料的燃用设施，现有燃烧高污染燃料的设施不扩大规模建设。全市所有镇级及以上(除偏远山区外)建成区达到Ⅲ类禁燃区覆盖推进煤炭清洁利用，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售劣质煤。燃煤发电企业使用的煤炭要符合入炉煤标准。

项目位于井陉矿区，使用天然气作为燃料，不涉及高污染燃料的使用
符合
协同减排精准治污，持续改善环境空气质量
提升窑炉末端治理设施水平。推进燃煤锅炉超低排放改造，以电力、水泥、页岩砖、垃圾发电、钢铁、石化煤化、制药、化工等为重点，建立详细管理清单，完成工业炉密NOx及PM，颗粒物深度减排，按照“提标改造一批、淘汰取缔一批、清洁能源替代一批、搬迁入园一批”的原则，推进工业炉窑结构升级和污染减排。持续推进生物质锅炉的淘汰整治。

项目再生料加热采用天然气为燃料，废气经处理后达标排放
符合
提高固体废物利用效率，全面落实安全处置措施
积极推进京津冀地区工业资源综合利用产业协同发展等示范工程建设，发挥示范引领和带动作用，积极推进跨区域工业资源综合利用产业协同发展；积极利用水泥、钢铁密炉协同处置工业固体废物和危险废物。以尾矿(伴生矿)、煤矸石、粉煤灰、工业废弃料及其他类大宗固体废弃物为重点，拓展资源化利用途径，推动和发挥鹿泉、井陉、赞皇等地水泥与建材规模企业利用全市一般工业固体废物和危险废物的主体作用。

项目沥青铣刨料生产线使用废旧沥青公路路面材料作为原料，拓展了废旧沥青资源化利用用途，为固废综合利用
符合
支持传统建材行业延伸产业链，推进固体废物利用增量化、多品种化，加快传统资源综合利用建材生产企业升级换代，逐步增加可消纳的工业固体废物种类。强化工业固体废物综合利用和处理处置过程监管和技术开发。推进工业固体废物处置设施的完善和落实。
《关于印发河北省建筑垃圾资源化利用技术导则(2022年版)的通知》（冀建节科函﹝2022﹞43号）
处理及应用
建筑垃圾应按成分进行资源化利用。土类建筑垃圾可用于回填、道路工程和制砖等原料；废旧混凝土、碎砖瓦等宜作为再生建材用原料；废沥青宜作为再生沥青原料；废金属、木材、塑料、纸张、玻璃、橡胶等，宜由相关专业企业作为原料直接利用或再生利用。
项目收购的废旧沥青加工后作为沥青混凝土原料使用
符合
建筑垃圾资源化利用企业应具备以下条件：1应配备充足的建筑垃圾原料及再生产品堆场。2 其厂区布置应以建筑垃圾处置和再生利用厂房为主体。3 资源化利用应选用节能、环保、高效的设备。4 应根据建筑垃圾日处理规模、再生产品产量及交通条件等因素，合理配置相应规模的处置及再生利用设备。
项目设置充足的建筑垃圾原料及再生产品堆场，其厂区布置以建筑垃圾处置和再生利用厂房为主体，资源化利用选用节能、环保、高效的设备，根据建筑垃圾日处理规模、再生产品产量及交通条件等因素，配置相应规模的处置及再生利用设备
符合
拆除垃圾
拆除垃圾中的废旧混凝土、砂浆、石材、砖瓦、陶瓷应优先用于生产再生骨料，其处理及利用应符合导则7.4节的规定；废沥青混合料应优先用于生产再生沥青混合料；废金属、木材、玻璃、塑料等应根据材质分类回收利用，其再生利用应符合本导则7.4节的规定。
项目收购的废旧沥青加工后作为沥青混凝土原料使用
符合
沥青类建筑垃圾回收和贮存应符合下列规定：1回收和贮存过程中不应混入基层废料、水泥混凝土废料、杂物、土等杂质。2不同的沥青路面材料应分别回收，按来源、粒级分别贮存。3回收沥青路面材料的贮存场所应具有防雨功能，避免长期堆放、结块。
本项目回收的废旧沥青混凝土路面无基层废料、水泥混凝土废料、杂物、土等杂质混入。不同的沥青路面材料分别回收，按来源、粒级分别贮存。回收沥青路面材料密闭储存，储存车间具有防雨功能
符合
废弃沥青混合料的再生利用应符合下列规定：1回收的沥青路面材料应及时处置，避免长期堆放、结块。2沥青混合料的再生分为厂拌热（温）再生、厂拌冷再生、就地热再生、就地冷再生。作为沥青路面材料时应符合现行行业标准《公路沥青路面再生技术规范》（JTG/T5521）及《城镇道路沥青路面再生利用技术规程》（CJJ/T 43）的规定。3用于生产沥青混合料的再生骨料，其颗粒级配、性能指标应符合国家现行标准《再生沥青混凝土》（GB/T25033）的规定。
回收的沥青路面材料及时处置，避免长期堆放、结块。项目沥青混合料的再生属于厂拌热（温）再生。作为沥青路面材料时符合现行行业标准《公路沥青路面再生技术规范》(JTG/T5521)及《城镇道路沥青路面再生利用技术规程》(CJJ/T 43)的规定。用于生产沥青混合料的再生骨料，其颗粒级配、性能指标符合国家现行标准《再生沥青混凝土》(GB/T25033)的规定。
符合
其他再生产品
再生沥青混合料应用于道路时，应满足现行行业标准《城镇道路沥青路面再生利用技术规程》（CJJ/T 43）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1）、《公路沥青路面再生技术规范》（JTG/T 5521）的规定。
再生沥青混合料应用于道路时，满足现行行业标准《城镇道路沥青路面再生利用技术规程》（CJJ/T43）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）、《公路沥青路面再生技术规范》（JTG/T5521）的规定。
环境保护与安全卫生
资源化利用和填埋处置工程应有雨、污分流设施，防止污染周边环境。

企业现有废旧沥青资源化利用生产线设置于储料车间东北角，有雨、污分流设施
符合
资源化处理工程应通过洒水降尘、封闭设备、局部抽吸等措施控制粉尘污染， 

并应符合下列规定：1雾化洒水降尘措施的洒水强度和频率根据温度、面积、建筑垃圾物料性质、风速等条件设置。 
2局部抽吸换气次数不宜低于6次/h，含尘气体经过除尘装置处理后，排放应按现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297 规定执行。
企业现有工程废旧沥青资源化利用生产线所在储料车间顶部设置雾化洒水装置，局部抽吸换气次数不低于6次/h，在上料、破碎、筛分及落料点上方设置集气罩，粉尘引入布袋除尘器处理达标后排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）规定执行，技改项目仅对沥青铣刨料干燥再生。
符合
建筑垃圾处理全过程噪声控制应符合下列规定：1建筑垃圾收集、运输、处理系统应选取低噪声运输车辆，车辆在车厢开启、关闭、卸料时产生的噪声不应超过82dB（A）。2宜通过建立缓冲带、设置噪声屏障或封闭车间控制处理工程噪声。3资源化处理车间，宜采取隔声罩、隔声间或者在车间建筑内墙附加吸声材料等方式降低噪声。4场（厂）界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的要求。
建筑垃圾收集、运输、处理系统选取低噪声运输车辆，车辆在车厢开启、关闭、卸料时产生的噪声不应超过82dB（A）。通过建立缓冲带、设置噪声屏障或封闭车间等方式降低噪声。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的要求。
符合
建筑垃圾处理工程的环境影响评价及环境污染防治应符合下列规定：1在进行可行性研究的同时，应对建设项目的环境影响作出评价。2建设项目的环境污染防治设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3建筑垃圾处理作业过程中产生的各种污染物的防治与排放，应贯彻执行国家现行的环境保护法规和有关标准的规定。
建设项目的环境污染防治设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建筑垃圾处理作业过程中产生的各种污染物的防治与排放，满足国家现行的环境保护法规和有关标准的规定。
符合
《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）
总体要求
固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。
项目的设计均遵守国家现行的相关法规的规定。
符合
应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。
项目产生的废气、废水、噪声、固废均采取有效的污染控制措施。严格按照相关环保要求制定监测计划，物料贮存区顶部设置顶喷淋装置，车间密闭减少无组织排放
符合
固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。
项目污染物排放满足相应排放标准要求
符合
主要工艺单元污染防治技术要求
产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。
企业现有工程，项目废旧沥青综合利用生产工序产生的污染物为颗粒物，在上料、破碎、筛分及落料点上方设置集气罩，粉尘引入布袋除尘器处理达标后排放，技改项目再生滚筒烟气通过管道引入现有工程1套“袋式除尘器（TA006）+电捕焦油器（TA007）+活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA008）”处理
符合
应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。
固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。
应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求。
项目降噪选用低噪声设备、基础减振、距离衰减等措施，符合GB12348的要求
符合
破碎技术要求
破碎是通过机械等外力的作用，破坏固体废物内部的凝聚力和分子间作用力，使固体废物破裂变碎的过程。将小块固体废物颗粒通过研磨等方式分裂成细粉状的过程称之为磨碎。
项目废旧沥青原料使用双齿辊式破碎机进行破碎
符合
固体废物破碎技术包括锤式破碎、冲击式破碎、剪切破碎、颚式破碎、圆锥破碎、辊式破碎、球磨破碎等。
《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》冀政发(2024)4号
(一)严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产
本项目不属于《产 业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目。
符合
(二)加快退出重点行业落后产能和优化产业布局。严格执行《产业结构调整指导目录(2024年本)》，逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁矿热炉。加快调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。加快推动邢台钢铁、邯郸热电、秦皇岛北方玻璃等污染企业退城搬迁。
本项目不属于《产 业结构调整指导目录（2024 年本）》中规定的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目。
符合
(七)开展燃煤(燃气)锅炉关停整合。将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。积极推进远距离输热，石家庄市加快上安电厂余热入市项目等建设，推进燃气锅炉替代；廊坊市积极推动主城区燃煤锅炉替代。到2025年，基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、农产品加工等燃煤设施，“十四五”期间累计淘汰关停燃煤机组29台、装机278.8万千瓦。
本项目生产加热采用天然气，不设燃煤锅炉
符合
(八)实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进电代煤，积极稳妥推进气代煤原则上不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。逐步淘汰固定床问歇式煤气发生炉。
本项目干燥采用天然气清洁燃料
符合

石家庄市人民政府关于印发《石家庄市大气环境质量限期达标规划》的通知
严格落实生态环境分区管控。强化生态环境分区管控的刚性约束和政策引领作用，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。按照《石家庄市生态环境准入清单》要求，严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低(无)VOCs含量产品比重。

本项目不涉及VOCs涂料使用
符合
严控“两高”项目准入。全市不再新增钢铁(含铸造用生铁)、焦化、水泥熟料(超出产能进行产能置换除外)、平板玻璃、电解铝、氧化铝(含氢氧化铝)、煤化工产能。严格执行重点行业产能减量或等量置换相关规定。对本地新、改、扩建项目排放的颗粒物、SO2、NOx、VOCs实行两倍削减替代。建设项目为高架源的，污染物替代指标应来源于高架源。

本项目不属于上述行业，本项目属于技改项目，技改后VOCs排放量减少，无需实行两倍削减替代
符合
持续推进落后产能淘汰工作。列入《产业结构调整指导目录(2024年本)》“淘汰类”落后生产工艺装备和产品，按照规定期限进行淘汰，鼓励引导重点行业“限制类”生产工艺和装备逐步退出。到2027年，整合退出产能在1亿标砖/年以下的烧结砖生产线,保留企业达到环保绩效A级，以煤为燃料的独立石灰窑企业完成淘汰或清洁能源替换，保留企业环保绩效达到A级。规模以上涉气企业开展“升A晋B”行动，到2027年力争60%以上企业达到B级及以上水平，到2030年力争全部达到。

本项目属于沥青搅拌料项目，符合产业政策要求；本项目燃料为天然气。
符合
原则上不再新建燃用高污染燃料的工业炉窑。以煤、重油等为燃料的工业窑炉改为使用电厂热力、工业余热或清洁能源。燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代,或因地制宜采取园区(集群)集中供气、分散使用等方式,逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。

本项目燃料为天然气。
符合
《工业炉窑大气污染综合治理方案》
（一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）

企业现有工程采用同一套干燥设备（以下称为“原生滚筒”）对碎石、机制砂、沥青铣刨加工料干燥，项目主要购置1套热再生设备对沥青铣刨加工料单独加热干燥，三种物料的干燥量不变，本项目属于炉窑技改项目，符合准入要求
符合

加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

本项目燃料为天然气，属于清洁能源
符合

《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）

实施城镇固体废物源头管控。推进建筑垃圾分类处理。稳步发展装配式建筑，推广绿色施工、全装修或标准化装修交付，强化建筑工地固体废物源头管控。将建筑垃圾减量、运输、利用、处置所需费用列入工程造价，在工程招标和施工设计中明确减量要求和措施。探索房屋建筑和市政工程固体废物排放限额管理。鼓励就地就近处理园林垃圾。压实经营者主体责任，严格落实塑料制品规范使用和减量要求。加快推进快递包装绿色转型，加强商品过度包装治理。

规范城镇固体废物回收转运体系。提高生活垃圾分类和资源化利用水平。深化生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点“两网融合”。发展“互联网＋回收”模式。加强建筑工地、临时贮存场所信息化监管，加强运输车辆动态监管，严防沿途遗撒和乱倒乱卸建筑垃圾，防止城市建筑垃圾向农村转移。因地制宜配置园林垃圾分类收集容器和运输设备。
项目收购的废旧沥青加工后作为沥青混凝土原料使用。属于建筑垃圾回收利用
符合
关于印发《固体废物污染防治“十五五”规划》的通知（环固体〔2026〕39号）
健全工业固体废物全链条环境监管体系。推动将工业固体废物环境污染风险较大的单位纳入排污许可重点管理范围，明确工业固体废物贮存、利用、处置要求。

加强建筑垃圾污染防治。实行建筑垃圾分类处理，因地制宜明确处理方式。按照有关标准加强利用、处置设施运行管理，做好设施污染防治工作。全面排查评估存量建筑垃圾污染情况，对存在环境隐患或造成环境污染的临时贮存设施及时进行污染防控和治理。

项目收购的废旧沥青加工后作为沥青混凝土原料使用。属于建筑垃圾回收利用行业，技改项目废气主要为再生滚筒干燥废气，引入现有工程1套“袋式除尘器（TA006）+电捕焦油器（TA007）+活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA008）”处理，可达标排放，不会对环境造成明显影响。
符合
建筑垃圾污染控制技术规范（HJ1462-2026）

1、建筑垃圾堆放区应采取防扬尘措施，其中堆放区应增加防雨淋措施。

2、建筑垃圾资源化利用过程收集的废水宜进行循环利用，无法循环利用的废水应收集处理。

3、分选产生的木材、塑料等可燃杂物宜优先进行再生利用，不能再生利用的可采用焚烧、热解的专用设备设施进行处置或水泥窑协同处置，产生的废渣宜进行资源化利用或填埋处置。

1、本项目建筑垃圾棚内堆存，在储料车间顶部设置雾化洒水装置；

2、技改项目依托现有隔油沉淀池，产生的车辆清洗废水、地面冲洗废水等经处理后全部回用，无外排。
由上可知，本项目符合《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB 13/T 2352—2016）、关于印发《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》的通知（环土壤〔2026〕40号）、《石家庄市人民政府关于印发石家庄市生态环境保护“十四五’规划的通知》（石政函[2022]72号）、《关于印发河北省建筑垃圾资源化利用技术导则(2022年版)的通知》（冀建节科函﹝2022﹞43号）、《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）、关于印发《固体废物污染防治“十五五”规划》的通知（环固体〔2026〕39号）、《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发(2024)4号）、《石家庄市大气环境质量限期达标规划》、《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）等文件中相关要求。
6、与《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》符合性分析
根据《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》附件中沙区范围主要涉及的地域，石家庄市：藁城区、行唐县、晋州市、灵寿县、深泽县、无极县、新乐市、赵县、正定县。本项目位于河北省石家庄市井陉矿区贾庄镇，不涉及沙区。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	石家庄汰朝市政工程有限公司投资4000万元建设沥青混凝土再生综合利用技术改造项目。2024年1月委托河北双华环境科技有限公司编制《石家庄汰朝市政工程有限公司环保型建筑材料生产项目环境影响报告表（含大气环境影响专项评价、环境风险专项评价）》，并于2024年7月30日取得石家庄市井陉矿区行政审批局的批复（矿行审环评字[2024]10号）。该项目建成后年产机制砂8万吨（其中3万吨作为自用，5万吨作为产品外售）、沥青混凝土10万吨。2024年11月25日进行了排污许可证的首次申请（91130107MA0CH5JN31001Q，有效期：2024年11月25日至2029年11月24日）。2024年10月，石家庄汰朝市政工程有限公司编制了《突发环境事件应急预案（2024年版）》，并于2024年10月23日在石家庄市生态环境局井陉矿区分局备案。2025年7月13日，《石家庄汰朝市政工程有限公司环保型建筑材料生产项目环境影响报告表（含大气环境影响专项评价、环境风险专项评价）》通过了自主验收。

企业现有工程采用同一套干燥设备（以下称为“原生滚筒”）对碎石、机制砂、沥青铣刨加工料干燥至160~180℃，由于三种物料不同的理化性质，此种干燥方式会使干燥滚筒容易发生内壁粘连沥青，为了生产需要，企业拟投资200万元建设《沥青混凝土再生综合利用技术改造项目》，项目主要购置1套热再生设备，对沥青铣刨加工料单独加热干燥（以下称为“再生滚筒”）至130℃左右，本项目仅对碎石、机制砂、沥青铣刨加工料干燥工序进行技改，其他生产工序设备及运行时长不发生变化，公司总产能不变。

技改前，原生滚筒干燥能力：沥青铣刨料4000t/a、碎石57554t/a、机制砂30000t/a，技改后，原生滚筒不再干燥沥青铣刨料，约占技改前总干燥量的4.4%，原生滚筒增加保温层，滚筒内径由2.6m变为2.4m，干燥能力下降，新增滚筒仅干燥沥青铣刨料，运行时间为400h/a，技改后，全厂天然气消耗量减少，污染物排放量减少。

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业—60、石墨及其他非金属矿物制品制造 309—其他及四十七、生态保护和环境治理业—103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用—其他”需编制环境影响报告表。
1、项目基本情况

（1）项目名称：沥青混凝土再生综合利用技术改造项目；

（2）建设单位：石家庄汰朝市政工程有限公司；

（3）建设性质：技改；

（4）建设地点：项目位于石家庄市井陉矿区贾庄镇京昆高速矿区出口东侧，厂址中心坐标为N38°6′51.578″，E114°2′22.038″，项目东侧为山坡，南侧为山坡、河北筑鑫搅拌站，西侧隔路为停车场，北侧为井陉矿区贾庄污水处理厂、荒地，距离项目最近的敏感点为西南侧215m的贾庄镇，新增再生加热设备位于现有工程沥青拌合楼的北侧，南侧紧邻现有工程沥青拌合楼，东侧为现有工程沥青储罐区，北侧为现有工程储料车间。
（5）占地情况：项目位于现有厂区内，不新增占地。
（6）工程投资：项目总投资200万元，其中环保投资20万元，占总投资10%；
（7）劳动定员及工作制度：本项目不新增劳动定员，实行1班制，每班10小时工作制，年工作200天。

（8）主要建设内容及规模

项目购置1套热再生设备单独干燥沥青铣刨加工料，热再生设备包含2台给料机、1台再生料提升机、1台燃烧器、1台再生料加热滚筒、1座再生热料仓等生产设备，同时，对原有加热滚筒进行改造，本项目建成后总产能不变，本项目建成后，公司全厂主要产品包括：机制砂年产8万吨（其中3万吨作为自用，5万吨作为产品外售）、沥青混凝土年产10万吨。

技改项目具体工程内容情况详见下表：
表2-1    项目工程内容一览表

工程分类

项目名称

建设内容

层数

备注

现有工程
本项目
主体工程

1条机制砂生产线

位于机制砂生产车间，车间建筑面积440m2，高度9.5m。设置一条机制砂生产线，主要包括上料系统、破碎机、振动筛、除尘系统、皮带输送系统等。

/
/
不发生变化
1条沥青铣刨料加工线

位于储料车间内东北角，占地面积约300m2，主要包括上料系统、破碎机、筛分机、除尘系统、皮带输送系统等。

/

/

不发生变化
1条沥青混凝土生产线

占地面积约2600m2，设置一条沥青混凝土生产线，主要包括冷料系统、加热干燥滚筒、导热油锅炉、热骨料提升机、振动筛、热骨料仓、矿粉罐、计量系统、搅拌器、沥青加热系统、除尘系统、沥青搅拌楼操作室等。拌合楼全封闭。

本次技改增加1套加热干燥滚筒，原生滚筒内径降低，其他工序均保持不变
/

现有预处理后的铣刨料经单独干燥后全部用于生产沥青混凝土生产线
储运工程
储料车间

建筑面积7800m2，高度9.5m，用于碎石、机制砂、沥青铣刨料等原料的暂存。

/
1层

不发生变化
机制砂原料间

建筑面积476m2，高度9m，用于碎石及石硝原料的暂存。

/

1层

不发生变化
沥青储罐

7个25m3沥青储罐，1个1000m3沥青储罐（备用），均配套加热系统。

/

/
不发生变化
机制砂矿粉罐

2个80m3（100t）筒式机制砂矿粉罐。

/

1层

不发生变化
沥青混凝土矿粉罐

1个50m3（62t）沥青混凝土矿粉罐。

/
/

不发生变化
沥青混凝土成品料仓

2个20m3沥青混凝土成品料仓

/

/
/
LNG储罐

1个，37m3（16.872t）
/
/

不发生变化
库房
建筑面积2700m2，用于碎石、机制砂、沥青铣刨料等原料的暂存。
/

1层

不发生变化
运输
沥青铣刨料由汽车运送至厂区储料车间暂存；本项目沥青铣刨加工料使用皮带运输
利用现有
辅助工程

办公室

建筑面积600m2
1层

利用现有
事故水池
厂区内设有半地下80m3事故池（兼做消防废水池）1座

1座
利用现有
洗车平台

厂区出入口安装全覆盖式喷淋清洗装置，自带120m3的沉淀池

/

利用现有，不新增运输车辆
公用工程

供热

项目沥青刨料再生用热采用滚筒燃烧器燃烧天然气提供。导热油炉用热使用天然气
供水

项目不新增用水，现有工程用水引自贾庄镇村供水管网

供气
项目使用天然气依托现有LNG储罐
供电

项目用电引自贾庄镇电网

环保工程

废气

有组织废气

①机制砂生产线各物料输送落料点、制砂机、振动筛产生的含尘废气经收集后引入机制砂生产线袋式除尘器（TA001）处理后，经1根24米高排气筒（DA001）排放。机制砂矿粉罐进料及出料废气、矿粉装车废气经机制砂矿粉罐罐顶自带滤袋除尘器处理后经管道引入机制砂生产线排气筒（DA001）排放。

现有工程，不发生变化
②机制砂生产线机制砂落料点含尘废气经收集后进入1台袋式除尘器（TA002）处理，处理后经1根15米高排气筒（DA002）排放。

现有工程，不发生变化

③沥青铣刨料加工生产线上料、破碎、筛分及物料输送含尘废气经收集后进入1台袋式除尘器（TA003），处理后经1根15米高排气筒（DA003）排放。

现有工程，不发生变化

④沥青混凝土生产线骨料上料点含尘废气经收集后进入1台袋式除尘器（TA004）处理，处理后经1根15米高排气筒（DA004）排放。

现有工程，不发生变化

⑤刨沥青料再生滚筒废气依托现有工程“袋式除尘器（TA006）+电捕焦油器（TA007）+活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA008）”处理，处理后经1根15米高排气筒（DA006）排放。
技改后，再生滚筒废气含VOCs，引入现有有机废气治理设施处理
⑥沥青混凝土生产线原生滚筒干燥废气、骨料筛分、骨料仓废气经收集后引入现有工程“袋式除尘器（TA005）”处理，处理后经1根15米高排气筒（DA005）排放。

技改后，骨料筛分、骨料仓废气污染物仅为颗粒物，依托袋式除尘器处理
⑥沥青混凝土生产线拌合楼成品出料废气（含搅拌缸废气、成品仓废气）、沥青储罐废气经收集后进入1套 “袋式除尘器（TA006）+电捕焦油器（TA007）+活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA008）”处理，处理后经1根15米高排气筒（DA006）排放。

现有工程，不发生变化
⑦导热油炉采用低氮燃烧技术，天然气燃烧后烟气直接经1根15米高排气筒（DA007）排放。
现有工程，不发生变化
无组织废气

①粉状物料运输车辆应采用密闭车斗或罐车；块状物料运输车辆用苫布覆盖，物料转运时转运设施采取密闭措施，车辆进出厂安装制喷淋清洗装置；

②粉状物料入仓储存，块状物料入库储存，储存区全密闭处理，顶部设有雾化喷淋装置，在物料装卸时采用局部雾炮方式喷洒降尘；

③车间内物料转运采用封闭式输送皮带且皮带出料口等位置设置废气收集装置；

④厂区道路进行硬化，定时进行湿法清扫，车间地面、墙面、设备表面定期清理，不可见明显积尘；

⑤车间全密闭处理，制定扬尘污染控制管理制度，减少粉尘无组织排放。

⑥拌合楼全密闭处理，成品料出料区域全封闭运输通道，制定沥青烟污染控制管理制度，减少沥青烟无组织排放。

技改项目无新增无组织废气
废水

技改项目不新增用水

噪声

低噪声设备、基础减振、距离衰减、厂房隔声

固废

一般固废
技改项目除尘装置收集的除尘灰作为矿粉，全部回用于生产沥青混凝土；依托现有一般固废暂存区，一般固废暂存区位于位于厂区中部，面积约10m2。
技改项目不新增固体废物
危险废物
技改项目不新增危险废物，企业提前与危险废物处置单位沟通确定好更换日期，更换时危险废物经计量后直接分类装桶、做好标识及台账记录进行转移。产生的危险废物直接不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运，不落地。

技改项目不新增构筑物，现有厂区主要建构筑物见表2-2。

表2-2 厂区主要建构筑物一览表

序号

名称

层数

建筑面积（m2）

结构

备注

1
储料车间
1

7800
砖混+钢结构

利用现有建筑
2
机制砂原料间

1

476

钢结构

利用现有建筑

3
机制砂生产车间
1

440
钢结构

利用现有建筑

4
库房
1

2700
砖混+钢结构

利用现有建筑
5
办公室

1

600
砖混

利用现有建筑
6
一般固废暂存区
1
10
钢结构

利用现有建筑

项目建成后，全厂储罐一览表见表2-3。

表2-3    全厂主要罐体一览表

序号

名称

数量（个）

单个容积（m3）

备注

现有
技改后全厂
1
沥青储罐
7
7
25
现有
1
1
1000
利用现有，备用

2
机制砂矿粉罐

2
2
80
现有
3
沥青混凝土矿粉罐
1
1
50
现有
4
LNG储罐

1
1
37
折合16.872t，现有
2、主要产品及产能

本项目仅对碎石、机制砂、沥青铣刨加工料干燥工序进行技改，不新增产能，本项目建成后全厂年产机制砂8万吨（其中3万吨作为自用，5万吨作为产品外售）、沥青混凝土10万吨，副产品矿粉年产2万吨（其中4600吨用于厂区生产沥青混凝土，15400吨作为产品外售）。技改后，全厂产品方案见下表。

表2-4    全厂主要产品及产能一览表

序号

产品方案

单位

产量

质量标准
备注

现有工程
技改工程后全厂
1

主产品
沥青

混凝土

t/a

100000

100000
《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJl-2008）
全部作为产品外售
2

机制砂

t/a

80000

80000
《建设用砂》（GB /T14684-2022）
30000t用于厂区生产沥青混凝土，50000t作为产品外售。
3
副产品
矿粉
t/a

20000
20000
/
副产品；4600t用于厂区生产沥青混凝土，15400t作为产品外售。
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机制砂
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图2-1    全厂产品链图

3、主要生产单元、工艺、设备及参数

本项目新增设备及参数详见下表，其他生产设施不发生变化。

表2-5      主要生产单元、工艺、设备及参数一览表

序号

生产单元

主要工艺

设备名称

型号、规格

数量（台/套）

备注
1
再生沥青生产系统
上料
给料机
150t/h
2个
新增
2
皮带输送机
150t/h
1个
新增
3
冷料斗
10m3
2个
新增

4
再生料加热
加热滚筒
壁厚10mm，外形尺寸2.6m×13m，保温材料厚度50mm
1台
新增
5
加热滚筒燃烧器
22kw
1台
新增
6
再生料提升机
NE100
1台
新增
7
再生热料仓
10m3
1个
新增
4、主要原辅材料及能源

技改项目主要对沥青铣刨料进行再生处理，不新增原辅材料消耗量，项目技改前后沥青混凝土生产线，主要原辅材料消耗情况见下表。

表2-6     原辅材料及能源消耗情况

序号

名称

单位

技改前用量
技改后用量

变化量
最大储存量（t）
储存区域

备注
1
沥青混凝土生产线

沥青铣刨料
t/a
4000
4000
0
2000
储料车间
废旧沥青公路路面材料，市场收购；

汽车运输
2
石油沥青
t/a
3846
3846
0
1378
沥青储罐
外购于河北鑫海石油产品有限公司；

罐车运输
3
碎石
t/a
57554
57554
0
10000
储料车间
外购于河北九洲矿业有限公司；

Φ：5-10mm、10-15mm、10-20mm、10-30mm；

汽车运输
4
机制砂
t/a

30000
30000
0
5000
储料车间
厂区机制砂生产线自产
5
矿粉
t/a

4600
4600
0
60
矿粉仓
厂区机制砂生产线自产
6
水

t/d
10.09
10.09
0
/

/

引自贾庄镇供水管网

7
电

万kW·h

50
70
+20
/

/

用电引自贾庄镇电网

8
天然气
m3/a
501968
492097
-9871
2.8万m3（16.872t）
LNG储罐
燃气公司运送
9
导热油
t/10a

4.5
4.5
0
/
/
/

原辅材料理化特性如下：
①石油沥青：为原油蒸馏后的残渣，密度一般在1.15-1.25g/cm3 左右，主要成分是沥青质和树脂；沥青质不溶于低沸点烷烃，棕至黑色；树脂溶于低沸点烷烃，为深色半固体或固体物质。沥青有光泽，黏结性水性和防腐蚀性良好。软化点低的称为软沥青，软化点中等的称为中沥青，软化点高的称为硬沥青。用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。

②沥青铣刨料：我们国家每年都会淘汰大量沥青路面，被淘汰的这些沥青路面并不是说就属于垃圾，这些被淘汰的沥青路面仍然可以废物利用。借助于铣刨料破碎筛分设备，进行破碎筛选后作为沥青混凝土骨料进行循环利用。各地区公路管理中心会将公路更新或养护工程新产生的公路废旧沥青路面铣刨料进行市场化利用，选择具备沥青路面铣刨料再生加工条件的生产企业合作进行公路废旧沥青路面铣刨料综合利用，采用以废旧沥青路面铣刨料的价值来抵扣等量价值的新沥青混合料或再生沥青混合料的方式进行合作，推进公路废旧沥青路面铣刨料规模化循环利用。

③碎石及石硝：主要成分硅酸盐。本项目直接购买成品碎石及石硝，用于沥青混凝土的砂石料要求清洁、不含泥土等杂质，本项目外购已经清洁好的砂石料，项目现场不涉及碎石及石硝的清洁。

④机制砂：机制砂是指通过制砂机和其它附属设备加工而成的砂子，成品更加规则，可以根据不同工艺要求加工成不同规则和大小的砂子，更能满足日常需求。本项目机制砂由厂区机制砂生产线自产，不外购。

⑤矿粉：矿粉在沥青混合料中起到填充作用，目的是减小沥青混凝土的空隙，有时称作填料。矿粉和沥青共同形成沥青胶浆，提高了沥青混凝土的强度和稳定性。本项目矿粉由厂区机制砂生产线自产，不外购。

5、公用工程

（1）给排水
①现有工程
现有工程用水引自贾庄镇供水管网，运营期用水主要是生产用水和生活用水。生产用水主要为喷洒抑尘用水、车辆清洗用水、地面冲洗用水。现有工程厂区采取雨污分流排水，事故水池（兼做初期雨水）沉淀后上清液用于厂区洒水降尘；现有工程生产过程中无工艺废水产生；车辆清洗用水、地面冲洗用水经隔油沉淀后循环使用，不外排。生活污水主要为职工盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排。现有工程设有防渗旱厕，定期清掏用作农肥。
1）生产用水
喷洒抑尘用水：现有工程场区内道路均需要进行洒水防尘，场区内道路总面积约1500m2，参照根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），道路泼洒水量为2～3L/m2·d，本评价以2L/m2·d计，年运行200天，每天洒水1次，则道路洒水抑尘平均用水量为3m3/d（600m3/a）；根据建设具体情况，原料卸料洒水抑尘用水量约2m3/d（400m3/a），原料堆场洒水抑尘用水量约3m3/d（600m3/a）。喷洒抑尘总用水量为8m3/d，全部使用新鲜水；抑尘用水均全部蒸发，不外排。
车辆清洗用水：现有工程车辆出厂区需对轮胎进行冲洗，避免带泥上路，减少扬尘产生。参考河北省地方标准《生活与服务业用水定额第2部分：服务业》（DB13/T5450.1-2021）中汽车洗车用水定额，以22L/（辆·次）计算车辆清洗用水量，现有工程需运输25辆·次/天，每辆车进、出需冲洗2次，则用水量1.1m3/d（220m3/a）。废水产生量按用水量的0.9计，废水量为0.99m3/d(198m3/a)。车辆清洗废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗环节，不外排。车辆清洗用水新鲜水用量为0.11m3/d，循环水用量为0.99m3/d。

地面冲洗用水：现有工程主要清洗区域为搅拌站、料仓附近地面及车辆停放区域地面，现有工程需冲洗的地面面积约为3000m2（扣除建筑物及设备占地面积），平均每周清洗1次，耗水量约10L/m2，清洗过程消耗水量30m3/周，现有工程年生产天数200天（约29周），则消耗清洗用水量870m3/a，折算为4.35m3/d。清洗废水产污系数按0.8计，则现有工程产生清洗废水3.48m3/d（696m3/a），清洗废水主要含有SS、石油类，经隔油沉淀后回用于地面冲洗环节，不外排。地面冲洗用水新鲜水用量为0.87m3/d，循环水用量为3.48m3/d。
2）生活用水
现有工程工程劳动定员12人，不在厂内住宿。生活用水量为1.11m3/d（222m3/a），全部为新鲜水，生活污水产生量约为0.89m3/d（178m3/a）。生活污水主要为职工盥洗废水，产生量较少且水质简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排。现有工程设有防渗旱厕，定期清掏用作农肥。

排水

现有工程厂区采取雨污分流排水，初期雨水沉淀后上清液用于厂区洒水降尘；现有工程生产过程中无工艺废水产生；车辆清洗用水、地面冲洗用水经隔油沉淀后循环使用，不外排。生活污水主要为职工盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排。现有工程设有防渗旱厕，定期清掏用作农肥。
















图2-2    现有工程给排水平衡图       单位：m3/d
②技改项目
技改项目不新增用水，无新增废水产生及排放，技改后全厂水平衡不变。
（2）供电

技改项目用电引自贾庄镇电网，新增年用电量20万kW·h，可满足项目生产生活用电。

（3）供热

项目沥青铣刨料再生加热采用1台RZB2000型加热滚筒（自带燃烧器），燃烧器以天然气为燃料；碎石、机制砂干燥采用1台4000型加热滚筒（自带燃烧器），燃烧器以天然气为燃料；沥青预热采用1台YYQW-1400导热油炉对沥青进行间接加热，使其保温至120～160℃，导热油炉以天然气为燃料。
（4）供气

①现有工程干燥滚筒天然气消耗量
技改前，现有工程采用一套原生滚筒（自带燃烧器）对碎石、机制砂、沥青铣刨加工料同时干燥，原生滚筒燃烧器功率为45KW，属于变频燃烧器，需将碎石、机制砂、沥青铣刨料同时加热到180℃，燃烧器运行时间为1600h/a。计算过程如下：
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V—天然气消耗量，m3；

Q—物料升温所需的热量，kJ；

H—天然气低位发热量；本项目取34040kJ/m3；
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Q—物料升温所需的热量，kJ；

m—物料质量，kg；
c—物料比热容，kJ/（kg▪℃）；
ΔT—物料升高温度，℃。
计算结果如下：

表2-7     现有工程天然气消耗量
序号

物料名称

物料质量（kg）
物料比热容（kJ/（kg▪℃））
环境温度（℃）
加热温度（℃）
变化温度（ΔT℃）
低位热值（kJ/m3）
天然气消耗量（m3）
1
沥青铣刨料
4000×103
1.68
20
180
160
34040
31586
2
碎石
57554×103
0.90
20
180
160
34040
243472 
3
机制砂
30000×103
0.90
20
180
160
34040
126910 
4
合计
401968
②现有导热油炉天然气消耗量
现有导热油炉运行负荷不变，满负荷运行时天然气消耗量为142.857m3/h，有效运行时间约为700h/a，天然气总用量约为10万m3/a。

综上，现有工程全厂天然气消耗量共计为501968m3/a。
③技改后干燥滚筒天然气消耗量
技改后沥青铣刨料利用新增的干燥滚筒，滚筒燃烧器功率为22KW，属于变频燃烧器，燃烧器运行时间为400h/a，需将沥青铣刨料加热到130℃；原生滚筒燃烧器功率仍为45KW，属于变频燃烧器，需将碎石、机制砂同时加热到180℃，燃烧器运行时间为1600h/a。天然气的消耗量计算结果如下：

表2-8     技改后天然气消耗量
序号

物料名称

物料质量（kg）
物料比热容（kJ/（kg▪℃））
环境温度（℃）
加热温度（℃）
变化温度（ΔT℃）
低位热值（kJ/m3）
天然气消耗量（m3）
1
沥青铣刨料
4000×103
1.68
20
130
110
34040
21716
2
碎石
57554×103
0.90
20
180
160
34040
243472 
3
机制砂
30000×103
0.90
20
180
160
34040
126910 
4
合计
392097
因此，技改后全厂共计天然气消耗量约为492097m3/a。

技改工程依托现有LNG储罐和汽化器，现有工程在厂区东南角设置1座37m3（16.872t）LNG储罐及2套空冷汽化器（1备1用）。外购LNG储罐天然气由撬车运至厂内，经泄压柱送至调压计量撬，在调压计量撬内换热、过滤调压后出调压撬，再经三级调压后进入厂区燃气总管引入导热油炉、干燥滚筒燃烧器燃烧。天然气成分见表2-9。

表2-9        天然气成分一览表
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
N2
H2S（mg/m3）
总硫（mg/m3）
低位热值（kJ/m3）
97.74%
1.78%
0.11%
0.17%
0.2%
3.5
20
34040
表2-10        LNG储罐参数表
储罐类型
储罐容积
储罐工作压力
储罐内物料温度
储罐直径
储罐高度
物料质量
低温液体储罐
外罐
60m3
0.8pa
常温
3100mm
3100mm
/
内罐
37m3
5Mpa

-150℃

2500mm

2500mm

16.872t

备注：储罐为双层罐，LNG密度为480kg/m3，储罐装填系数为0.95。
8、平面布置

技改项目新增设备位于原有干燥滚筒北侧，厂区其他布置不发生变化，厂区呈不规则形状，主要分为生产区、办公区。生产区位于厂区东部，办公区位于厂区西部。生产区又分为沥青混凝土生产区、机制砂生产区、原料堆放区、储罐区。原料堆放区主要是储料车间，位于生产区北部；储料车间南侧布置有沥青混凝土生产区、沥青储罐区等，储罐区南侧布置机制砂生成区。生产区结构紧凑，合理组织交通运输使物料运输方便快捷，保证生产工艺流程畅通。项目平面布置基本合理。项目总平面布置图详见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期主要工艺流程
本项目利用现有场地建设，不新建厂房，施工期只是对设备的安装调试。

二、运营期主要工艺流程
本次技改不改变沥青生产线的总体生产工艺流程，仅对沥青铣刨料干燥再生方式进行技术改造。技改前后运行时间情况见下表。
表2-11     技改前后运行时间一览表  单位：h
生产线
生产工序
技改前年运行时间
技改后年运行时间
备注

机制砂生产线

原料暂存及上料
1600
1600
技改项目不涉及机制砂生产线
制砂
1600
1600
筛分
1600
1600
砂矿粉分离
1600
1600
沥青铣刨料加工生产线

原料暂存及上料

400
400
技改项目沥青铣刨料加工生产线不变
破碎
400
400
筛分
400
400
沥青混凝土生产线

碎石、机制砂上料

800
800
不变

沥青铣刨料加工料上料
400
400
不变
碎石、机制砂干燥
1600
1600
不变
沥青铣刨料加工料干燥

/
400
新增

骨料筛分入仓

1600
1600
不变
沥青预处理
700
700
不变
导热油炉
700
700
不变
粉料储存
1600
1600
不变
计量
1600
1600
不变
搅拌
1600
1600
不变
成品储存
1600
1600
不变
（一）沥青铣刨料加工生产线

外购沥青铣刨料由汽车运送至厂区储料车间暂存，物料装卸和铲车转运均位于储料车间内，不涉及露天堆存及转运物料；沥青铣刨料加工过程全部位于储料车间内，运输皮带均密闭处理，物料落料点设集气罩，收集落料粉尘。技改前后，沥青铣刨料加工生产线不发生变化。
1、原料暂存及上料

外购的沥青铣刨料（粒径0.5-5cm）由汽车运至厂区储料车间进行暂存。生产时物料由铲车铲送至上料斗，料斗底部衔接密闭输送带，经输送带转运至破碎机进行破碎。
此工序过程产生原料装卸扬尘、堆存扬尘、铲车铲装废气，同时产生装卸噪声。
2、破碎
沥青铣刨料由破碎机进行破碎，破碎机出料采用密闭输送带送入筛分设备。
此工序过程产生破碎含尘废气、设备噪声。
3、筛分

物料由振动筛进行筛分处理，筛上粒径>30mm的物料经密闭皮带输送机反回至破碎机，筛下粒径0-15mm、15-30mm的物料合格，经密闭皮带输送机输送至储存区域，作为生产沥青混凝土的骨料待用。
此工序过程产生筛分含尘废气、设备噪声。


















图2-3    沥青铣刨加工生产工艺流程及排污节点图

（二）沥青混凝土生产线

1、骨料预处理流程： 
①骨料装卸贮存：本项目生产沥青混凝土需要的骨料有碎石、机制砂、沥青铣刨废料。碎石全部外购，利用运输车辆运入厂区，卸至储料车间暂存堆放（不同规格的碎石分开堆放）；机制砂由企业自产，自机制砂车间通过密闭皮带输送至储料车间暂存堆放；沥青铣刨料加工料根据客户对产品要求进行添加，此工序技改前后不发生变化。

此工序过程产生原料装卸扬尘、堆存扬尘废气，同时产生装卸噪声。
②骨料（碎石、机制砂）上料：用铲车将不同规格的骨料（碎石、机制砂）铲入对应的料斗内，配料器按比例进行配比混合后经下料口落入皮带给料机、集料皮带机容量计算后，经上料皮带机将骨料（碎石、机制砂）输送至现有干燥滚筒，整个过程密闭输送，此工序技改前后不发生变化。
此工序过程产生上料废气、装载车噪声。
③沥青铣刨加工料再生上料：用铲车将不同规格的沥青铣刨加工料铲入冷料斗内，经下料口落入皮带给料机、集料皮带机容量计算后，经上料皮带机将沥青铣刨加工料输送至再生加热滚筒，整个过程密闭输送，技改后沥青沥青铣刨加工料再生上料过程仅皮带终端设备发生变化，上料方式、上料量、上料时间、废气收集及治理设施等均不发生变化。
此工序过程产生上料废气、装载车噪声。
④骨料（碎石、机制砂）滚筒干燥：碎石、机制砂滚筒采用燃烧器向原生干燥滚筒喷入火焰的方式（火焰温度800~900℃）对骨料（碎石、机制砂）进行加热。干燥滚筒燃烧器燃料为天然气，干燥滚筒以逆流加热的方式将砂石料干燥加热到一定的温度（温度约160~180℃，控制系统自动调节燃烧器的火焰大小），由于滚筒的转动，砂石料被筒内的叶片反复提升、落下，形成料帘，增强换热效果，并借助滚筒的倾斜角，砂石料在加热的同时不断向前移动。干燥滚筒骨料废气经重力除尘器（设备自带）处理后进入布袋除尘器进行处理后排放，重力除尘器及布袋除尘器收集的物料为矿粉，经提升机送往沥青混凝土矿粉罐储存利用。原生滚筒燃烧器功率仍为45KW，属于变频燃烧器，需将碎石、机制砂同时加热到180℃。
此工序过程产生骨料（碎石、机制砂）烘干废气、设备噪声。

⑤沥青铣刨加工料再生：沥青铣刨加工料烘干滚筒（再生滚筒）采用顺流方式将旧料加热到130℃左右，为了使旧料受热均匀，沥青铣刨加工料烘干滚筒不停地转动，旧料内经过扬料板扬料形成最佳的加热状态。技改后沥青铣刨料利用新增的干燥滚筒，滚筒燃烧器功率为22KW，属于变频燃烧器，燃烧器运行时间为400h/a。

此工序过程产生沥青铣刨加工料烘干废气、设备噪声。
⑥骨料筛分入仓：各自加热后的热骨料从滚筒出口出来后，由热骨料提升机提起，经过振动筛筛分后，分别流进不同热骨料仓存储起来，同时粒径不合格的骨料进入溢料间，定期转移至机制砂车间进行制砂，技改后骨料筛分、骨料仓仅含碎石、机制砂，不再涉及沥青铣刨加工料。
此工序过程产生筛分废气、骨料仓进出料废气、溢料间进出料废气、不合格骨料、设备噪声。
2、沥青预处理：
沥青是石油化工厂热解石油气原料时得到的副产品。项目使用外购石油沥青作为原料，由专用沥青槽罐车将沥青通过密闭管道输送入沥青储罐。使用导热油炉将沥青间接加热，使其保温至120～160℃，加热后的沥青经密闭输送管道输送至搅拌器进行搅拌加工，此工序技改前后不发生变化。

此工序中，加热沥青储罐时储罐呼吸孔会产生沥青烟气、导热油炉使用天然气产生燃烧废气、生产设备噪声。

3、粉料：现有工程机制砂生产线产生的矿粉在储料罐中储存，使用时矿粉经计量后通过螺旋输送机送至搅拌器，此工序技改前后不发生变化。

       此工序过程产生沥青混凝土矿粉罐打料废气、设备噪声。
4、计量：热沥青、热骨料、矿粉料分别按设定的配比投入到各自的计量秤内计量，此工序技改前后不发生变化。

       此工序过程产生计量废气。
5、搅拌：计量完毕后，各种原料按照设定顺序投入到搅拌缸器内进行强制搅拌，整个搅拌过程都在密闭系统中进行，此工序技改前后不发生变化。
     此工序过程产生搅拌废气、设备噪声。
6、成品、外运：搅拌好的沥青混凝土通过重力落入成品仓中暂存，当成品仓中的沥青混合料满足运输车辆的需要量后成品仓就会打开，通过重力方式装入运输车辆外运。生产出料过程为间断式，此工序技改前后不发生变化。

         此工序过程产生出料废气、运输车间噪声。










































图2-4   沥青混凝土生产工艺流程及排污节点图
项目主要污染物的产生情况见下表。

表2-12    污染物产生情况一览表

类别

编号

污染源

主要污染物

排放规律

治理措施及排放去向

备注
废气
沥青铣刨加工生产线
G1-1
卸料及铲装粉尘
颗粒物
间歇
碎石及沥青铣刨废料汽车运至储料车间，卸料时用喷淋洒水降尘；装载机铲装过程喷淋抑尘。
依托现有工程，本次技改不发生变化
G1-2
原料堆存扬尘
颗粒物
连续
储料车间内储存，定期喷淋抑尘
G1-3
上料粉尘
颗粒物
间歇
上料料斗上方设集气罩收集
G1-4
破碎粉尘
颗粒物
连续
破碎机上方设集气罩收集
G1-5
筛分粉尘
颗粒物
连续
筛分机破碎机上方设集气罩收集
/
物料输送落料点
颗粒物
间歇
落地点上方设集气罩
沥青混凝土生产线
G2-1
卸料及铲装粉尘
颗粒物
间歇
碎石及沥青铣刨废料汽车运至储料车间，卸料时用喷淋洒水降尘；装载机铲装过程喷淋抑尘。
依托现有工程，本次技改不发生变化
G2-2
原料堆存扬尘
颗粒物
连续
储料车间内储存，定期喷淋抑尘
G2-3
骨料（含沥青铣刨加工料）上料粉尘
颗粒物
间歇
上料料斗上方设集气罩收集
1台袋式除尘器+1根15m排气筒（DA004）
现有
G2-4
碎石、机制砂干燥废气
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
连续
密闭收集
/
原生滚筒自带重力除尘器
1台袋式除尘器+1根15m排气筒（DA005）
现有
G2-5
沥青混凝土矿粉罐打料废气
颗粒物
间歇
/
罐顶自带袋式除尘器
现有
G2-6
骨料筛分废气
颗粒物
连续
密闭负压收集
技改后，骨料筛分、骨料仓废气污染物仅为颗粒物，依托袋式除尘器处理
G2-11
骨料仓进出料废气
颗粒物
连续
密闭负压收集
G2-12
溢料间进出料废气
颗粒物
连续
密闭负压收集
G2-13
计量废气
颗粒物
连续
密闭负压收集
G2-14
沥青铣刨加工料烘干
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度
连续
密闭收集
1套“袋式除尘器+电捕焦油器+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”+15m排气筒（DA006）
沥青铣刨加工料中含有机废气，依托现有VOCs治理设施
G2-7
搅拌混合废气
颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度
间歇
密闭负压收集
现有
G2-8
成品仓出料废气
沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度
间歇
G2-9
沥青储罐废气
沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度
连续
管道收集

G2-10
导热油炉烟气
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
间歇
/
燃料为天然气+国际先进低氮燃烧器+1根15m排气筒（DA007）
无组织
/
无组织废气
颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度
连续

1、块状物料碎石、石硝、沥青铣刨料运输车辆用苫布覆盖，物料转运时转运设施采取密闭措施，车辆进出厂安装喷淋清洗装置；2、粉状物料矿粉入罐储存；块状物料碎石、石硝、沥青铣刨料入库储存；储存区全密闭处理，顶部设有雾化喷淋装置，在物料装卸时采用局部雾化喷淋方式喷洒降尘；3、车间内物料转运采用封闭式输送皮带且皮带出料口等位置设置废气收集装置；4、厂区道路进行硬化，定时采用湿法清扫作业车清扫，车间地面、墙面、设备表面定期清理，不可见明显积尘；5、车间全密闭处理，制定扬尘污染控制管理制度，减少废气无组织排放；6、拌合楼全密闭处理，成品料出料区域全封闭运输通道，制定沥青烟污染控制管理制度，减少沥青烟无组织排放。
现有
废水

/

车辆清洗

COD、SS、石油类
间断
排入隔油沉淀后回用于车辆冲洗，底泥定期清理。
现有
/

地面清洗
COD、SS、石油类
间断

地面清洗废水排入隔油沉淀池隔油沉淀处理后上清液后回用于地面冲洗，底泥定期清理。

现有
/

职工生活

pH、COD、BOD5、NH3-N、SS

/

生活污水主要为盥洗废水，产生量较少且水质简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排。项目设有防渗旱厕，定期清掏用作农肥。

现有
噪声

N

生产设备

噪声

间断

基础减振、厂房隔声、距离衰减

/
固废

S2-1
热骨料筛分机
不合格骨料

间断
定期转移至机制砂车间进行制砂。
现有，无新增
/
生产过程
滴漏沥青及拌和残渣

间断
定期清理后作为原料回用于生产
现有，无新增
/
隔油沉淀池
废油
间断
不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运
现有，无新增
/
污泥
间断
不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运
现有，无新增
/
废气治理
除尘灰
间断
作为矿粉，全部回用于生产沥青混凝土。
现有，无新增
S2-2
废滤袋
间断

沥青烟气处理产生的废滤袋，不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运
现有，无新增
其他废滤袋集中收集至一般固废暂存区，定期外售。
现有，无新增
/
废焦油（电捕焦油器产生）
间断
不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运
现有，无新增
/
废活性炭
间断
不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运
现有，无新增
/
废催化剂
间断
不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运
现有，无新增
/
生产设备维护
废润滑油
间断

不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运
现有，无新增
/

废润滑油桶

间断

不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运
现有，无新增
S2-3
导热油炉
废导热油
间断

不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运
现有，无新增
/

职工生活

生活垃圾

间断

集中收集，由当地环卫部门定期清运处置

现有，无新增
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石家庄汰朝市政工程有限公司投资4000万元建设沥青混凝土再生综合利用技术改造项目。2024年1月委托河北双华环境科技有限公司编制《石家庄汰朝市政工程有限公司环保型建筑材料生产项目环境影响报告表（含大气环境影响专项评价、环境风险专项评价）》，并于2024年7月30日取得石家庄市井陉矿区行政审批局的批复（矿行审环评字[2024]10号）。该项目建成后年产机制砂8万吨（其中3万吨作为自用，5万吨作为产品外售）、沥青混凝土10万吨。2024年11月25日进行了排污许可证的首次申请（91130107MA0CH5JN31001Q，有效期：2024年11月25日至2029年11月24日）。2024年10月，石家庄汰朝市政工程有限公司编制了《突发环境事件应急预案（2024年版）》，并于2024年10月23日在石家庄市生态环境局井陉矿区分局备案。2025年7月13日，《石家庄汰朝市政工程有限公司环保型建筑材料生产项目环境影响报告表（含大气环境影响专项评价、环境风险专项评价）》通过了自主验收。

现有工程劳动定员12人，实行1班制，每班10小时工作制，年工作200天。
2、现有工程产品方案

机制砂年产8万吨（其中3万吨作为自用，5万吨作为产品外售）、沥青混凝土年产10万吨，副产品矿粉年产2万吨（其中4600吨用于厂区生产沥青混凝土，15400吨作为产品外售）。

3、现有工程污染防治措施及污染物排放量

（1）废气
①机制砂生产线各物料输送落料点、制砂机、振动筛产生的含尘废气经收集后引入机制砂生产线袋式除尘器（TA001）处理后，经1根24米高排气筒（DA001）排放。机制砂矿粉罐进料及出料废气、矿粉装车废气经机制砂矿粉罐罐顶自带滤袋除尘器处理后经管道引入机制砂生产线排气筒（DA001）排放。

根据现有工程验收监测报告（河北弥敦环境检测有限公司，弥敦环（检）字【2025】05023号），检测结果如下：

表2-13      废气有组织检测结果--DA001

检测日期
检测点位
检测项目
单位
检测结果
平均值
标准值
达标情况
1

2

3

2025.06.06

机制砂生产线上料及物料输送落料点、破碎、筛分、机制砂矿粉罐进料、矿粉装车废气DA001排气筒出口

废气标况量
m3/h

25543
23693
23796
24344
颗粒物排放浓度
mg/m3
1.4
2.4
2.8
2.2
≤120
达标
颗粒物排放速率
kg/h

0.036
0.057
0.067
0.053
≤
12.74
达标
2025.06.07

机制砂生产线上料及物料输送落料点、破碎、筛分、机制砂矿粉罐进料、矿粉装车废气DA001排气筒出口

废气标况量
m3/h
23658
23695
22369
23241
颗粒物排放浓度
mg/m3
2. 1
2.9
3.0
2.7
≤120
达标
颗粒物排放速率
kg/h
0.050
0.069
0.067
0.062
≤
12.74
达标
机制砂生产线上料及物料输送落料点、破碎、筛分、机制砂矿粉罐进料、矿粉装车废气DA001排气筒出口中颗粒物排放浓度最大值为2.7mg/m3，排放速率最大值为0.062kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（其他）排放限值。
②机制砂生产线机制砂落料点含尘废气经收集后进入1台袋式除尘器（TA002）处理，处理后经1根15米高排气筒（DA002）排放。

根据现有工程验收监测报告（河北弥敦环境检测有限公司，弥敦环（检）字【2025】05023号），检测结果如下：

表2-14      废气有组织检测结果--DA002
检测日期
检测点位
检测项目
单位
检测结果
平均值
标准值
达标情况
1

2

3

2025.06.06

成品机制砂储料车间落料废气DA002排气筒进口
废气标况量
m3/h
26399
26514
26007
26307
颗粒物排放浓度
mg/m3
40.0
44. 1
43.6
42.6
颗粒物排放速率
kg/h
1.1
1.2
1.1
1.1
成品机制砂储料车间落料废气DA002排气筒出口

废气标况量
m3/h

28870
27503
27927
28100
颗粒物排放浓度
mg/m3
6.8
8.6
7.7
7.7
≤120
达标
颗粒物排放速率
kg/h

0.20
0.24
0.22
0.22
≤3.5
达标
2025.06.07

成品机制砂储料车间落料废气DA002排气筒进口
废气标况量
m3/h
28396
25454
25678
26509
颗粒物排放浓度
mg/m3
38.6
43.8
45. 1
42.5
颗粒物排放速率
kg/h
1.1
1.1
1.2
1.1
成品机制砂储料车间落料废气DA002排气筒出口
废气标况量
m3/h
28270
27422
27866
27853
颗粒物排放浓度
mg/m3
8.0
7.5
5.8
7.1
≤120
达标
颗粒物排放速率
kg/h
0.23
0.21
0.16
0.20
≤3.5
达标
成品机制砂储料车间落料废气DA002排气筒出口中颗粒物排放浓度最大值为7.7mg/m3，排放速率最大值为0.22kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（其他）排放限值。
③沥青铣刨料加工生产线上料、破碎、筛分及物料输送含尘废气经收集后进入1台袋式除尘器（TA003），处理后经1根15米高排气筒（DA003）排放。

根据现有工程验收监测报告（河北弥敦环境检测有限公司，弥敦环（检）字【2025】05023号），检测结果如下：

表2-15     废气有组织检测结果--DA003
检测日期
检测点位
检测项目
单位
检测结果
平均值
标准值
达标情况
1

2

3

2025.06.06

沥青铣刨料加工生产线上料及物料输送落料点、破碎、筛分废气进口
废气标况量
m3/h
13735

13441

13496

13557

颗粒物排放浓度
mg/m3
31. 1
33.5
34.9
33.2
—
—
颗粒物排放速率

kg/h
0.43
0.45
0.47
0.45
沥青铣刨料加工生产线上料及物料输送落料点、破碎、筛分废气DA003排气筒出口

废气标况量
m3/h
15344

15435

15413

15397

颗粒物排放浓度
mg/m3
2.4
2.9
3.2
2.8
≤120
达标
颗粒物排放速率

kg/h
0.037
0.045
0.049
0.044
≤3.5
达标
2025.06.07

沥青铣刨料加工生产线上料及物料输送落料点、破碎、筛分废气进口
废气标况量
m3/h
13493

13375

13285

13384

—
—
颗粒物排放浓度
mg/m3
32.4
37.4
32.2
34.0
颗粒物排放速率

kg/h
0.44
0.50
0.43
0.46
沥青铣刨料加工生产线上料及物料输送落料点、破碎、筛分废气DA003排气筒出口
废气标况量
m3/h
15744
15266
14850
15287
颗粒物排放浓度
mg/m3
2.4
2.9
3. 1
2.8
≤120
达标
颗粒物排放速率
kg/h
0.038
0.044
0.046
0.043
≤3.5
达标
沥青铣刨料加工生产线上料及物料输送落料点、破碎、筛分废气DA003排气筒出口中颗粒物排放浓度最大值为2.8mg/m3，排放速率最大值为0.044kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（其他）排放限值。

④沥青混凝土生产线骨料上料点含尘废气经收集后进入1台袋式除尘器（TA004）处理，处理后经1根15米高排气筒（DA004）排放。

根据现有工程验收监测报告（河北弥敦环境检测有限公司，弥敦环（检）字【2025】05023号），检测结果如下：

表2-16      废气有组织检测结果--DA004
检测日期
检测点位
检测项目
单位
检测结果
平均值
标准值
达标情况
1

2

3

2025.06.06

沥青混凝土生产线骨料上料粉尘DA004排气筒出口
废气标况量
m3/h
30239
30394
30056
30230
—
—
颗粒物排放浓度
mg/m3
2.5
2.3
3.0
2.6
≤120
达标
颗粒物排放速率

kg/h
0.076
0.070
0.090
0.079
≤3.5
达标
2025.06.07

沥青混凝土生产线骨料上料粉尘DA004排气筒出口
废气标况量
m3/h
32777
33650
32956
33128
—
—
颗粒物排放浓度
mg/m3
3.0
2.7
2.9
2.9
≤120
达标
颗粒物排放速率

kg/h
0.098
0.091
0.096
0.095
≤3.5
达标
沥青混凝土生产线骨料上料粉尘DA004排气筒出口中颗粒物排放浓度最大值为2.9mg/m3，排放速率最大值为0.095kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（其他）排放限值。

⑤沥青混凝土生产线骨料干燥废气经干燥滚筒自带重力除尘器处理后进入1台袋式除尘器（TA005）处理，处理后经1根15米高排气筒（DA005）排放。沥青混凝土矿粉罐打料废气经沥青混凝土矿粉罐罐顶自带滤袋除尘器处理，之后进入沥青混凝土生产线干燥烟气废气处理设施进一步处理后排放。

根据现有工程验收监测报告（河北弥敦环境检测有限公司，弥敦环（检）字【2025】05023号），检测结果如下：

表2-17     废气有组织检测结果--DA005

检测日期
检测点位
检测项目
单位
检测结果
平均值
标准值
达标情况
1

2

3

2025.06.04
沥青混凝土生产线骨料干燥废气、沥青混凝土矿粉罐打料废气DA005排气筒出口
废气标况量

m3/h
26663
26636
25761
26353
苯并[a]芘排放浓度
mg/m3
8.0×10-5
8.3×10-5
7.6×10-5
8.0×10-5
≤0.30×10-3
达标
苯并[a]芘排放速率
kg/h
2.1×10-6
2.2×10-6
2.0×10-6
2.1×10-6
≤0.05×10-3
达标
臭气浓度
无量纲
549
478
630
552
≤2000
达标
氧含量
%
18.7
19.0
18.9
18.9
—
—
废气标况量
m3/h
26765
26628
26925
26773
—
—
颗粒物实测浓度
mg/m3
3.5
3.3
4.0
3.6
—
—
颗粒物折算浓度
mg/m3
18.8
20.4
23.5
20.9
≤30
达标
颗粒物排放速率
kg/h

0.094
0.088
0. 11
0.097
—
—
二氧化硫实测浓度
mg/m3
17
17
15
16
—
—
二氧化硫折算浓度
mg/m3
90
105
91
95
≤200
达标
二氧化硫排放速率
kg/h
0.46
0.45
0.40
0.44
—
—
氮氧化物实测浓度
mg/m3
20
20
15
18
—
—
氮氧化物折算浓度
mg/m3
106
123
87
105
≤300
达标
氮氧化物排放速率
kg/h
0.54
0.53
0.40
0.49
—
—
烟气黑度
级
<1
<1
<1
<1
<1
达标
非甲烷总烃排放浓度
mg/m3
1.61
1.92
1.94
1.82
≤80
达标
非甲烷总烃排放速率
kg/h
0.043
0.051
0.052
0.049
—
—
废气标况量
m3/h

26050
25989
24841
25627
—
—
沥青烟实测浓度
mg/m3
4.6
5.1
4.4
4.7
≤30
达标
沥青烟排放速率
kg/h
0.12
0.13
0.11
0.12
—
—
2025.06.05
沥青混凝土生产线骨料干燥废气、沥青混凝土矿粉罐打料废气DA005排气筒出口
废气标况量
m3/h
28298
27697
25300
27098
—
—
苯并[a]芘排放浓度
mg/m3
9.8×10-5
8.8×10-5
8.2×10-5
8.9×10-5
≤0.30×10-3
达标
苯并[a]芘排放速率
kg/h
2.8×10-6
2.4×10-6
2.1×10-6
2.4×10-6
≤0.05×10-3
达标
臭气浓度
无量纲
630
416
549
532
≤2000
达标
氧含量
%
19.1
19.0
18.7
18.9
—
—
废气标况量
m3/h
26304
25815
27065
26395
—
—
颗粒物实测浓度
mg/m3
3.7
4.4
3.5
3.9
—
—
颗粒物折算浓度
mg/m3
24.1
27.2
18.8
23.4
≤30
达标
颗粒物排放速率
kg/h
0.097
0.11
0.095
0.10
—
—
二氧化硫实测浓度
mg/m3
15
13
16
15
—
—
二氧化硫折算浓度
mg/m3
98
82
87
89
≤200
达标
二氧化硫排放速率
kg/h
0.39
0.34
0.43
0.39
—
—
氮氧化物实测浓度
mg/m3
19
17
17
18
—
—
氮氧化物折算浓度
mg/m3
120
105
92
106
≤300
达标
氮氧化物排放速率
kg/h
0.50
0.44
0.46
0.47
—
—
烟气黑度
级
<1
<1
<1
<1
<1
达标
非甲烷总烃排放浓度
mg/m3
1.68
1.86
1.75
1.76
≤80
达标
非甲烷总烃排放速率
kg/h
0.044
0.048
0.047
0.046
—
—
废气标况量
m3/h
27395
26950
24864
26403
—
—
沥青烟实测浓度
mg/m3
4.2
4.3
5. 1
4.5
≤30
达标
沥青烟排放速率
kg/h
0.12
0.12
0.13
0.12
—
—
沥青混凝土生产线骨料干燥废气、沥青混凝土矿粉罐打料废气DA005排气筒出口中苯并[a]芘排放浓度最大值为8.9×10-5mg/m3，排放速率最大值为2.4×10-6kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（其他）排放限值，臭气浓度最大为552（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值，颗粒物折算浓度最大值为23.4mg/m3、SO2折算浓度最大值为95mg/m3、NOx折算浓度最大值为106mg/m3、烟气黑度＜1、沥青烟排放浓度最大值为4.7mg/m3，均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、2中相应标准要求，同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气［2019]56号）要求，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1其他行业排放限值（非甲烷总烃≤80mg/m3），同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他行业排放限值。
⑥沥青混凝土生产线骨料筛分废气、拌合楼成品出料废气（含搅拌缸废气、成品仓废气）、沥青储罐废气经收集后进入1套“袋式除尘器（TA006）+电捕焦油器（TA007）+活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA008）”处理，处理后经1根15米高排气筒（DA006）排放。

根据现有工程验收监测报告（河北弥敦环境检测有限公司，弥敦环（检）字【2025】05023号），检测结果如下：

表2-18      废气有组织检测结果--DA006
检测日期
检测点位
检测项目
单位
检测结果
平均值
标准值
达标情况
1

2

3

2025.06.04
沥青混凝土生产线骨料筛分、骨料仓进出料废气、溢料间进出料废气、计量废气、物料搅拌、沥青成品仓出料、沥青储罐废气DA006排气筒出口
废气标况量
m3/h
24099
23534
23197
23610
—
—
颗粒物排放浓度
mg/m3
2.5
3.8
3.3
3.2
≤120
达标
颗粒物排放速率
kg/h
0.060
0.089
0.077
0.075
≤3.5
达标
非甲烷总烃排放浓度
mg/m3
1.08
1.12
1.44
1.21
≤80
达标
非甲烷总烃排放速率
kg/h
0.026
0.026
0.033
0.028
—
—
臭气浓度
无量纲
630
724
831
728
≤2000
达标
废气标况量
m3/h
22890
22753
23026
22890
—
—
沥青烟实测浓度
mg/m3
4.1
5.0
4.5
4.5
≤75
达标
沥青烟排放速率
kg/h
0.094
0.11
0.10
0.10
≤0.18
达标
废气标况量
m3/h
22388
23192
23581
23054
—
—
苯并[a]芘排放浓度
mg/m3
1.1×10-4
1.3×10-4
1.4×10-4
1.3×10-4
≤0.30×10-3
达标
苯并[a]芘排放速率
kg/h
2.5×10-6
3.0×10-6
3.3×10-6
2.9×10-6
≤0.050×10-3
达标
2025.06.05
沥青混凝土生产线骨料筛分、骨料仓进出料废气、溢料间进出料废气、计量废气、物料搅拌、沥青成品仓出料、沥青储罐废气DA006排气筒出口
废气标况量
m3/h
22527
20955
21219
21567
—
—
颗粒物排放浓度
mg/m3
2.8
2.6
3.5
3.0
≤120
达标
颗粒物排放速率
kg/h
0.063
0.054
0.074
0.064
≤3.5
达标
非甲烷总烃排放浓度
mg/m3
1.81
1.91
1.77
1.83
≤80
达标
非甲烷总烃排放速率
kg/h
0.041
0.040
0.038
0.040
—
—
臭气浓度
无量纲
724
549
630
634
≤2000
达标
废气标况量
m3/h
24174
22816
21691
22894
—
—
沥青烟实测浓度
mg/m3
4.0
4.7
4.3
4.3
≤75
达标
沥青烟排放速率
kg/h
0.097
0. 11
0.093
0.10
≤0.18
达标
废气标况量
m3/h
23467
23169
23943
23526
—
—
苯并[a]芘排放浓度
mg/m3
1.4×10-4
1.5×10-4
1.3×10-4
1.4×10-4
≤0.30×10-3
达标
苯并[a]芘排放速率
kg/h
3.3×10-6
3.5×10-6
3.1×10-6
3.3×10-6
≤0.050×10-3
达标
沥青混凝土生产线骨料筛分、骨料仓进出料废气、溢料间进出料废气、计量废气、物料搅拌、沥青成品仓出料、沥青储罐废气DA006排气筒出口废气中颗粒物排放浓度最大值为3.2mg/m3，排放速率最大值为0.075kg/h、苯并[a]芘排放浓度最大值为1.4×10-4mg/m3，排放速率最大值为3.3×10-6kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（其他）排放限值，沥青烟排放浓度最大值为4.5mg/m3，排放速率最大值为0.1kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（建筑搅拌）排放限值，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值（臭气浓度≤2000无量纲），非甲烷总烃排放浓度最大值为1.83mg./m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放限值，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他行业排放限值。

⑦导热油炉采用低氮燃烧技术，天然气燃烧后烟气直接经1根15米高排气筒（DA006）排放。

根据现有工程验收监测报告（河北弥敦环境检测有限公司，弥敦环（检）字【2025】05023号），检测结果如下：

表2-19      废气有组织检测结果--DA007
检测日期
检测点位
检测项目
单位
检测结果
平均值
标准值
达标情况
1

2

3

2025.06.04
导热油炉废气DA007排气筒出口
氧含量
%
4.7

4.6

4.7

4.7

—

—

废气标况量
m3/h
1071

984

1011

1022

颗粒物实测浓度
mg/m3
1.5

1.8

2. 1

1.8

颗粒物折算浓度
mg/m3
1.6

1.9

2.3

1.9

≤5
达标
颗粒物排放速率
kg/h

1.6×10-3
1.8×10-3
2.1×10-3
1.8×10-3
二氧化硫实测浓度
mg/m3
ND

ND

ND

ND

二氧化硫折算浓度
mg/m3
ND

ND

ND

ND

≤10
达标
二氧化硫排放速率
kg/h
—
—

—

—

—

—

氮氧化物实测浓度
mg/m3
32

33

30

32

氮氧化物折算浓度
mg/m3
35

35

33

34

≤50
达标
氮氧化物排放速率
kg/h
0.034

0.032

0.030

0.032

烟气黑度
级
<1
<1
<1
<1
<1
达标
2025.06.05
导热油炉废气DA007排气筒出口
氧含量
%
4.7

4.6

4.6

4.6

—
—
废气标况量
m3/h
1062

1005

980

1016

颗粒物实测浓度
mg/m3
1.4

1.7

1.9

1.7

颗粒物折算浓度
mg/m3
1.5

1.8

2.0

1.8

≤5
达标
颗粒物排放速率
kg/h
1.5×10-3
1.7×10-3
1.9×10-3
1.7×10-3
二氧化硫实测浓度
mg/m3
ND

ND

ND

ND

二氧化硫折算浓度
mg/m3
ND

ND

ND

ND

≤10

达标

二氧化硫排放速率
kg/h
—
—
—
—
—
—
氮氧化物实测浓度
mg/m3
32

36

31

33

氮氧化物折算浓度
mg/m3
35

38

34

36

≤50

达标

氮氧化物排放速率
kg/h
0.034

0.036

0.030

0.033

烟气黑度
级
<1

<1

<1

<1

<1

达标

导热油炉废气DA007排气筒出口中颗粒物折算浓度最大值为1.9mg/m3、二氧化硫折算浓度未检出、氮氧化物折算浓度最大值为36mg/m3，烟气黑度＜1，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值要求。

⑧无组织废气：粉状物料运输车辆应采用密闭车斗或罐车；块状物料运输车辆用苫布覆盖，物料转运时转运设施采取密闭措施，车辆进出厂安装制喷淋清洗装置；粉状物料入仓储存，块状物料入库储存，储存区全密闭处理，顶部设有雾化喷淋装置，在物料装卸时采用局部雾炮方式喷洒降尘；车间内物料转运采用封闭式输送皮带且皮带出料口等位置设置废气收集装置；厂区道路进行硬化，定时进行湿法清扫，车间地面、墙面、设备表面定期清理，不可见明显积尘；车间全密闭处理，制定扬尘污染控制管理制度，减少粉尘无组织排放。拌合楼全密闭处理，成品料出料区域全封闭运输通道，制定沥青烟污染控制管理制度，减少沥青烟无组织排放。

根据现有工程验收监测报告（河北弥敦环境检测有限公司，弥敦环（检）字【2025】05023号），检测结果如下：

表2-20     废气无组织废气监测结果
检测日期

检测项目

检测点位

检测结果

最大值

标准值

达标情况

第1次

第2次

第3次

第4次

2025.06.10

总悬浮颗粒物mg/m3
检测点2#

0.284

0.301

0.298

0.314

0.347

≤1.0

达标

检测点3#

0.329

0.323

0.329

0.347

检测点4#

0.293

0.288

0.328

0.312

参照点5#

0.226

0.232

0.240

0.246

—

—
—
苯并[a]芘μg/m3
检测点2#
ND

ND

ND

ND

ND

≤0.008

达标

检测点3#
ND

ND

ND

ND

检测点4#
ND

ND

ND

ND

参照点5#
ND

ND

ND

ND

—
—
—
臭气浓度无量纲

检测点2#
<10

<10

<10

<10

<10

≤20

达标

检测点3#
<10

<10

<10

<10

检测点4#
<10

<10

<10

<10

参照点5#
<10

<10

<10

<10

—
—
—
非甲烷总烃mg/m3
检测点2#
0.76

0.86

0.87

0.80

0.89

≤2.0

达标

检测点3#
0.84

0.74

0.82

0.85

检测点4#
0.89

0.82

0.72

0.69

参照点5#
0.36

0.40

0.44

0.47

—
—
—
2025.06.11
总悬浮颗粒物mg/m3
检测点2#
0.304
0.298
0.322
0.311
0.347
≤1.0
达标
检测点3#
0.357
0.338
0.339
0.350
检测点4#
0.323
0.315
0.314
0.305
参照点5#
0.248
0.239
0.244
0.236
—
—
—
苯并[a]芘μg/m3
检测点2#
ND
ND
ND
ND
ND
≤0.008
达标
检测点3#
ND
ND
ND
ND
检测点4#
ND
ND
ND
ND
参照点5#
ND
ND
ND
ND
—
—
—
臭气浓度无量纲
检测点2#
<10
<10
<10
<10
<10
≤20
达标
检测点3#
<10
<10
<10
<10
检测点4#
<10
<10
<10
<10
参照点5#
<10
<10
<10
<10
—
—
—
非甲烷总烃mg/m3
检测点2#
0.59
0.86
0.78
0.70
0.89
≤2.0
达标
检测点3#
0.73
0.62
0.75
0.74
检测点4#
0.68
0.73
0.66
0.72
参照点5#
0.29
0.32
0.35
0.42
—
—
—
厂界无组织废气中总悬浮颗粒物浓度最大值为0.357mg/m3、苯并[a]芘浓度未检出均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值，臭气浓度＜10无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建限值要求，非甲烷总烃浓度最大值为0.89mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2排放限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（2）废水
现有工程生活污水产生量较少且水质简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排，项目设有防渗旱厕，定期清掏用作农肥；车辆清洗废水排入隔油沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排；地面清洗废水排入隔油沉淀池沉淀后回用于地面冲洗，不外排。
（3）噪声
现有工程噪声采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施等噪声防治措施，根据现有工程验收监测报告（河北弥敦环境检测有限公司，弥敦环（检）字【2025】05023号），检测结果如下：
表2-21    现有工程厂界噪声检测结果一览表  单位：dB（A）
检测日期
检测时间
检测结果
标准值
达标情况
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
2025.06.10
昼间
58

57

56

56

≤60
达标
厂界昼间噪声最大值58dB（A），夜间噪声最大值48dB（A），检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A）限值要求。

（4）固体废物
现有工程不合格骨料定期转移至机制砂车间进行制砂；除尘装置收集的除尘灰作为矿粉，全部回用于生产沥青混凝土；滴漏沥青及拌和残渣定期清理后作为原料回用于生产；废滤袋（未沾染焦油）定期外售。废滤袋（沥青烟气处理产生的）、废活性炭、废焦油、废催化剂、废导热油、废润滑油及废润滑油桶、废油及污泥均为危险废物，不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运。员工生活垃由当地环卫部门定期清运处置圾。项目一般固废暂存区位于位于厂区中部，面积约10m2。

环境风险防范措施
2024年10月，石家庄汰朝市政工程有限公司编制了《突发环境事件应急预案（2024年版）》，并于2024年10月23日在石家庄市生态环境局井陉矿区分局备案。现有工程风险防范措施如下：
①沥青储罐周边设置围堰（容积110m3），围堰进行防渗，满足相关防渗要求。

②项目设置80m3事故池（兼做消防废水池），采取防渗措施，设置切换阀；事故状态下消防废水进入消防废水池，消除废水直接外排造成的次生污染。

4、现有工程污染物排放情况
（1）排污许可

根据《排污许可管理办法》（生态环境部部令第7号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令第11号），石家庄汰朝市政工程有限公司于2024年11月25日进行了排污许可证的首次申请（91130107MA0CH5JN31001Q，有效期：2024年11月25日至2029年11月24日）。
（2）总量控制指标

现有工程不涉及废水排放，现有工程污染物总量控制指标只涉及废气：二氧化硫、氮氧化物。由环评报告表批复可知，项目重点污染物总量控制建议指标为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：1.099t/a，NOx：1.686t/a；污染物确权排放量控制指标分别为：SO2：1.099t/a，NOx：1.686t/a。

（3）污染物实际排放量
根据验收监测报告数据（监测生产负荷均为80%），现有工程污染物排放量核算如下：

表2-22    现有工程大气污染物排放量核算一览表

项目
排放口
污染物
最大排放浓度（mg/m3）
最大排放速率（kg/h）
风量（m3/h）

年工作时间（h/a）

满负荷排放量（t/a）
现有工程

DA001
颗粒物
2.7
0.062
24344
1600
0.124
DA002
颗粒物
7.7
0.22
28100
1600
0.44
DA003
颗粒物
2.8
0.044
15397
400
0.022
DA004
颗粒物
2.9
0.095
33128

800
0.095
DA005
颗粒物
23.4
0.1
26773
1600
0.2
二氧化硫
95

0.44
26773
1600
0.88
氮氧化物
106
0.49
26773
1600
0.98
DA006
颗粒物
3.2
0.075
23610
1600
0.15
DA007
颗粒物
1.9
0.0018
1022
700
0.0016
二氧化硫
ND*
/
0.00125
氮氧化物
36

0.033
0.0289
总计
颗粒物
/
/
/
/
1.033 
二氧化硫
/
/
/
/
0.881 
氮氧化物
/
/
/
/
1.009 
注：DA007 二氧化硫未检出，按照检出限（3mg/m3）的一半（1.5mg/m3）计算。
经计算，现有工程污染物排放量分别为：SO2：0.881t/a，NOx：1.009t/a，满足现有工程环评报告表批复及污染物确权排放量控制指标的要求。
5、现有工程存在的环保问题

现有工程均已通过竣工环境保护验收，并取得排放污染物许可证，经过现场排查并根据排污许可执行情况，企业现有工程存在的环保问题如下：

①存在的问题

缺少无组织厂界沥青烟及厂区内非甲烷总烃的监测。

②整改措施
按照本次评价要求，补充无组织厂界沥青烟及厂区内非甲烷总烃的监测。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

①基本污染物

环境空气质量基本污染物区域达标判定引用石家庄生态环境局2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》中环境空气污染物年均浓度数据，区域环境质量情况如下表所示：
表3-1    区域空气质量统计结果表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

5
60

8.33%
达标

NO2
年平均质量浓度

27
40

67.50%
达标

PM2.5
年平均质量浓度

45
30
150%
不达标

PM10
年平均质量浓度

78
60
130%
不达标

CO

24小时平均95位百分位数

1200
4000

30.00%
达标

O3
8小时平均90位

百分位数

182
160

113.75%
不达标

根据上表得知，项目所在区域PM10、O3、PM2.5均不达标，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值。因此判定项目所在区域为不达标区。

②特征污染物
项目其他特征污染物中苯并[a]芘、TSP引用《石家庄汰朝市政工程有限公司环保型建筑材料生产项目环境质量现状监测报告》（SYJC2024H0005），监测单位：河北尚源检测技术服务有限公司，采样时间2024年1月10日~1月16日，监测点位位于企业东北厂界外；非甲烷总烃现状监测数据引用《石家庄海创新能源废旧锂电池资源化绿色循环利用项目环境质量现状监测报告》（HBDP[2023]第H0077号），监测单位：河北德普环境监测有限公司，监测采样时间2023年5月27日-6月2日，监测点位位于天清沟村，监测点位位于本项目东北侧3300m处，引用数据的监测点位、监测因子、时间、频次、监测方法符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求。

1）其他监测因子

苯并[a]芘、TSP、非甲烷总烃。

2）监测点位

项目其他污染物监测点位见下表。

表3-2    其他污染物补充监测点位信息表

监测点名称

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

厂区东北厂界外
TSP、苯并[a]芘
2024.1.10-1.16
NE
20
天清沟村
非甲烷总烃
2023.5.27-6.2
NE
3300
3）监测时段与频次

连续监测7天。TSP、苯并[a]芘监测24 小时平均浓度，非甲烷总烃监测1h平均浓度。

4）其他污染物现状监测结果

其他污染物现状监测结果见下表。

表3-3    监测点1小时平均浓度及评价结果

监测点位

监测因子

评价标准

监测浓度范围

最大浓度占标率

超标率

达标情况

东北厂界外
TSP

300μg/m³
92-108μg/m³
36%
0%
达标

苯并[a]芘
0.0025μg/m³
ND
/
/
达标

天清沟村
非甲烷总烃
2000μg/m³
520~750μg/m³
37.5%
0%
达标
由分析结果可知，TSP、苯并[a]芘24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值；非甲烷总烃1h平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。
2、地表水

距离本项目最近的河流是北侧30m的小作河。小作河是子牙河水系中冶河的一级支流，上游分南北两支，南支发源于山西平定县,北支发源于河北平山县，南北两支在井陉县枣林口村汇合，流经小作村、窟窿峰村等村庄后,于北防口村汇人冶河，河道全长48公里，总流域面积329平方公里。小作河为季节性河流，平时处于无水状态，夏季雨量充沛时有水。根据《河北省水功能区划》，小作河暂无水功能区划。
距离本项目最近且有水环境功能区划的河流为冶河。根据石家庄生态环境局2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》，绵河－冶河河流水质状况为优。
3、声环境

根据《2019年石家庄市井陉矿区声环境功能区划分》成果，建设项目所在区域声环境位于2类声功能区（见附图），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。经现场踏勘，项目周边 50m 范围内无声环境敏感目标，不再进行声环境质量监测。
4、地下水、土壤环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展环境质量现状调查。项目无废水外排，厂区地面、车间及库房均水泥硬化，同时项目沥青储罐区等区域均采取地面水泥硬化，并做防腐防渗处理，无裸露土壤，不会对土壤及地下水造成影响。
5、生态环境
项目利用现有厂房场地进行建设，占地范围内无生态环境保护目标。

6、电磁辐射

项目不涉及电磁辐射，不再进行电磁辐射现状开展监测与评价。



	环境

保护

目标
	1.大气环境保护目标：项目位于石家庄市井陉矿区贾庄镇京昆高速矿区出口东侧，项目厂界2500m范围内无自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感点，主要保护目标为周边村庄。

2.地表水环境保护目标：该项目选址位于石家庄市岗南水库、黄壁庄水库饮用水水源地准保护区内，地表水保护目标为石家庄市岗南水库、黄壁庄水库饮用水水源地一级、二级保护区。

3.地下水环境保护目标：厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.声环境保护目标：项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
5.生态环境保护目标：项目用地范围内无生态环境保护目标。
根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表3-4。

表3-4    主要环境保护目标及保护级别
环境

要素

保护目标

坐标

保护

内容

方位

距厂界距离

保护级别
经度

纬度

大气

环境

贾庄镇
114°2′10.620″
38°6′37.229″
居民

SW
215m
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）
南石门村
114°2′40.96644″
38°7′14.12350″
居民
NE
540m
北石门村

114°2′45.52405″

38°7′34.04073″

居民
NE
1030m
小作镇
114°1′20.10750″
38°7′3.16399″
居民
NW
1160m
西王舍村
114°1′49.17194″
38°5′43.07752″
居民
SW
1560m
北寨村
114°3′2.82752″
38°5′58.53670″
居民
SE
1614m
冯家沟村

114°4′1.72883″

38°5′0.60099″

居民
SE
1945m
地表水环境
石家庄市岗南水库、黄壁庄水库饮用水水源保护区
一级
114°15′28.76875″
38°15′26.37436″
岗南水库、黄壁庄水库水环境
NE
23.2km
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准
二级
114°7′56.71568″
38°7′17.24243″
E
4.8km
小作河
114°2′18.49851″
38°6′54.69″
水体
N
30m
/


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气：

有组织排放标准： 
沥青再生干燥、物料搅拌混合、沥青成品仓出料、沥青储罐等工序产生的颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、沥青烟排放执行河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2新建炉窑排放限值同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气［2019]56号）要求，沥青烟、苯并[a]芘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值，非甲烷总烃执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他行业排放限值。

原生滚筒干燥、沥青生产线上料、骨料筛分、矿粉打料等工序废气中颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度排放执行河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2新建炉窑排放限值同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气［2019]56号）要求。
无组织排放标准： 
厂界无组织排放的颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂房外非甲烷总烃执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1特别排放限值要求及无组织相关控制要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。具体见下表。

表3-5    项目大气污染物排放标准

类别

污染源

排气筒编号

污染物名称

排放浓度（mg/Nm3）

执行标准

有组织废气
原生滚筒干燥废气、沥青生产线上料、骨料筛分、矿粉打料
DA005（15m排气筒）
颗粒物
30mg/m3
《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 1、2 中相应标准要求，同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气［2019]56 号）要求
SO2
200mg/m3
NOx
300mg/m3
烟气黑度
1级
沥青再生干燥、物料搅拌混合、沥青成品仓出料、沥青储罐废气
DA006（15m排气筒）
苯并[a]芘
排放浓度≤0.3×10-3mg/m3
排放速率0.05×10-3kg/h
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值
臭气浓度
2000（无量纲）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值
颗粒物
30mg/m3
《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 1、2 中相应标准要求，同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气［2019]56 号）要求
SO2
200mg/m3
NOx
300mg/m3
烟气黑度
1级
沥青烟
排放浓度≤30mg/m3

排放速率

0.18kg/h
《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 1、2 中相应标准要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（建筑搅拌）排放限值
非甲烷总烃
60mg/m3
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他行业排放限值
厂界无组织排放

颗粒物
周界外浓度最高点≤1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值
非甲烷总烃
周界外浓度最高点≤4.0mg/m3
沥青烟
生产设备不得有明显的无组织排放存在
苯并[a]芘
周界外浓度最高点≤0.008μg/m3
臭气浓度
20（无量纲）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准
厂房外无组织
非甲烷总烃
监控点处1h平均浓度值≤2.0mg/m3
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值
监控点处任意一次浓度值≤10mg/m3
厂区内无组织
非甲烷总烃

监控点处1h平均浓度值≤6.0mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中特别排放限值

监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3
2、噪声：施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；

表3-6    噪声排放标准

污染源

昼间

夜间

执行标准

施工期

70dB（A）

55dB（A）

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

运营期

60dB（A）

50dB（A）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

3、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关规定。

	总量

控制

指标
	依据国家关于污染物排放执行总量控制的有关规定，结合本项目的排污特点，确定本项目重点污染物排放总量控制指标为COD、氨氮、SO2、NOx，特征污染物控制指标为挥发性有机物（非甲烷总烃）、颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘。

根据现有工程环评及批复，现有工程重点污染物总量控制建议指标为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：1.099t/a，NOx：1.686t/a。
（1）重点污染物
技改项目涉及SO2、NOx的排气筒为沥青混凝土生产线干燥废气排气筒及原生滚筒干燥废气。
项目原生干燥滚筒和再生滚筒燃烧器均以天然气为燃料，天然气燃烧产生二氧化硫和氮氧化物。天然气燃烧烟气废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业系数手册”-“14 涂装”—“天然气工业炉窑”产污系数可知，工业废气量产污系数为13.6立方米/立方米-原料，原生干燥滚筒和再生滚筒天然气消耗量为392097m3/a，原生干燥滚筒天然气燃烧烟气量为5037184.30m3/a，再生干燥滚筒天然气燃烧烟气量为295332.5499m3/a，烟气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2新建炉窑排放限值同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气［2019]56号）要求，SO2≤200mg/m3、NOx≤300mg/m3。技改后沥青混凝土生产线干燥废气排气筒及原生滚筒干燥废气重点污染物总量指标核算如下：

SO2：（5037184.30+295332.55）m3/a×200mg/m3×10-9=1.067t/a；

NOx：（5037184.30+295332.55）m3/a×300mg/m3×10-9=1.600t/a；

技改后天然气导热油炉运行负荷不发生变化，导热油炉烟气量为1539m3/h，年运行时间为700h，烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020）表1中燃气锅炉排放限值要求，SO2≤10mg/m3、NOx≤50mg/m3。导热油炉排气筒（DA007）重点污染物总量指标核算如下：

SO2：1539m3/h×10mg/m3×700h×10-9=0.011t/a；

NOx：1539m3/h×50mg/m3×700h×10-9=0.054t/a；

导热油炉排气筒（DA007）重点污染物总量仍为：SO2：0.011t/a，NOx：0.054t/a。

综上所述，技改后全厂废气重点污染物总量控制指标分别为：SO2：1.078t/a，NOx：1.654t/a。
（2）其他污染物
项目涉及挥发性有机物（非甲烷总烃）、颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘的排气筒为DA005、DA006。

根据废气源强分析，技改项目挥发性有机物（非甲烷总烃）、沥青烟、苯并[a]芘排放量较现有工程相比，排放量减少，技改后全厂颗粒物总量控制建议指标为颗粒物：0.926t/a、沥青烟：0.040t/a，苯并[a]芘：3.0E-06t/a、非甲烷总烃：0.001t/a。

综上所述，本项目建成后，全厂重点污染物总量控制建议指标为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：1.078t/a，NOx：1.654t/a；其他污染物总量控制建议指标为：颗粒物：0.926t/a、沥青烟：0.040t/a，苯并[a]芘：3.0E-06t/a、非甲烷总烃：0.001t/a。
现有工程总量已取得总量指标满足技改项目需求，无需新增总量指标。

技改项目总量情况见下表。

表3-7   技改项目总量一览表  单位：t/a
污染物名称

现有工程已取得总量
技改项目总量
技改后全厂总量
备注
二氧化硫
1.099
1.067
1.078
无需交易
氮氧化物
1.686
1.600
1.654
本项目涉及废气排放量变化的排气筒主要为DA005、DA006，根据现有工程核算结果及本项目源强分析结果，技改前后，DA005、DA006污染物排放量变化情况见下表。

表3-8    技改项目污染物排放量变化情况一览表  单位：t/a
排放口
污染物
现有工程排放量
技改项目排放量
变化量
DA005
颗粒物
0.2
0.169
-0.031
苯并[a]芘

0.00000012
0
-0.00000012
沥青烟

0.00055
0
-0.00055
非甲烷总烃
0.00015
0
-0.00015
二氧化硫
0.88
0.0148
-0.8652
氮氧化物
0.98
0.693
-0.287
DA006
颗粒物
0.15
0.074
-0.076
苯并[a]芘
0.00000288
0.00000287
-1E-08
沥青烟
0.039
0.021
-0.018
非甲烷总烃
0.001
0.0009
-0.0001
二氧化硫
0
0.00087
0.00087
氮氧化物
0
0.041
0.041
总计
颗粒物
0.35
0.243
-0.107
苯并[a]芘
0.000003
0.00000287
-0.00000013
沥青烟
0.03955
0.021
-0.01855
非甲烷总烃
0.00115
0.0009
-0.00025
二氧化硫
0.35
0.243
-0.107
氮氧化物
0.000003
0.00000287
-0.00000013
表3-9    废气污染物排放量“三本账”  单位：t/a
污染物名称

现有工程排放量

项目排放量

以新带老削减量

项目建成后全厂排放量

变化量

颗粒物

1.033
0.243
0.35
0.926
-0.107
二氧化硫
0.881
0.0157
0.88
0.0167
-0.8643
氮氧化物
1.009
0.734
0.98
0.763
-0.246
非甲烷总烃
0.00115
0.0009
0.00115
0.0009
-0.00025
沥青烟
0.03955
0.021
0.03955
0.021
-0.01855
苯并[a]芘
0.000003
0.00000287
0.000003
0.00000287
-0.00000013



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用现有厂区建筑物进行建设，不存在土建工程施工，仅为设备安装，不存在施工扬尘。
（1）废水
施工期废水主要为设备安装工人的生活盥洗废水，废水中主要污染物为SS、COD，废水直接厂区泼洒抑尘。
（2）噪声
①源头控制：本项目主要为设备安装，作业中搬运设备设施必须轻拿轻放，设备吊装、钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声；增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性；施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌等。
②作业时间控制：禁止在夜间22：00-次日06：00及午间12：00-14：00施工；特殊情况确需连续作业或夜间作业的，要采取有效措施降噪，事先做好周边群众工作，并报主管部门备案后施工。
（3）固体废物
施工期固体废物主要为建筑垃圾和安装人员的生活垃圾。现场安置垃圾箱，将生活垃圾集中收集后，送环卫部门指定地点处置；建筑垃圾运至指定的场所处理，不随意丢弃。
综上所述，本项目施工期较短，随着施工期的结束而结束。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

技改后全厂有组织废气有：机制砂生产线破碎废气、筛分废气、机制砂矿粉罐进料及出料废气、矿粉装车废气、机制砂落料废气以及各物料输送落地点废气，沥青铣刨料加工生产线铣刨料上料废气、破碎废气、筛分废气以及各物料输送落地点废气；沥青混凝土生产线骨料上料废气、骨料干燥废气、骨料筛分废气、骨料仓进出料废气、溢料间进出料废气、计量废气、搅拌混合废气、成品出料废气、沥青储罐废气、沥青混凝土矿粉罐打料废气、导热油炉烟气。无组织废气有：各生产线原料卸料、储存、铲车转运等环节产生的扬尘及集气罩未收集的废气。

技改项目有组织废气包括：再生滚筒干燥废气、原生滚筒干燥废气、沥青混凝土生产线骨料筛分废气、骨料仓进出料废气、溢料间进出料废气、计量废气、搅拌混合废气、成品出料废气、沥青储罐废气、沥青混凝土矿粉罐打料废气。技改项目无组织废气主要为骨料筛分废气、骨料仓进出料废气、溢料间进出料废气、计量废气、搅拌混合废气、成品出料废气。

厂内其他工序污染物排放情况不发生变化。
技改项目废气排放污染源情况见下表：
表4-1      废气产生、排放污染源情况一览表

产排污环节
原生滚筒干燥废气
沥青混凝土矿粉罐打料废气
筛分废气、骨料仓进出料废气、溢料间进出料废气、计量废气
再生滚筒干燥废气

搅拌混合颗粒物废气
沥青烟气（含搅拌废气、成品料仓废气、沥青储罐废气）
污染物种类
干燥颗粒物
燃烧颗粒物
SO2
NOx
颗粒物
颗粒物
干燥颗粒物
燃烧颗粒物
SO2
NOx
沥青烟
非甲烷总烃
苯并[a]芘
颗粒物
沥青烟
苯并[a]芘
非甲烷总烃

产生量(t/a)
66.804
0.106
0.0148
0.693
0.004
17.3
3.052
0.00620
0.00087
0.041
0.011
2.4E-06

0.003

13
0.216
2.92E-05
0.0069
合计产生量(t/a)
66.91
0.0148

0.693

0.004

17.3

3.058
/

/

/

/
/

/

/

/

/
收集方式
密闭
密闭
密闭
密闭
密闭
负压收集
密闭
密闭
密闭
密闭
密闭
密闭

密闭
集气罩
负压收集或管道收集
收集效率（%）
100
100
100
100
100
99
100
100
100
100
100
100
100
90
100/90
100/90
100/90
收集量(t/a)
66.804

0.106

0.0148

0.693

0.004

17.13
3.058
0.00087
0.041
0.011
2.4E-06

0.003
11.700
0.194
0.0000263
0.00662
合计收集量(t/a)
66.91
0.0148

0.693

0.004

17.13

14.758
0.00087
0.041
/
/
/
/
0.205
0.0000287
0.009
预处理措施
重力除尘
/
/
自带罐顶袋式除尘器
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

效率%
75
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
预处理

后排放量
16.728
0.0148

0.693

0.004

17.13

14.758
0.00087
0.041
/
/
/
11.700
0.205
0.0000287
0.009
无组织量(t/a)
0
0
0
0
0.173
0
0
0
0
0
0
0
1.3
0.0216
0.00000292
0.00069
治理措施
治理工艺
1台袋式除尘器（TA005）+15米高排气筒（DA005）

1套“袋式除尘器（TA006）+电捕焦油器（TA007）+活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA008）”）+15米高排气筒（DA006）

处理能力（m3/h）
60000
36000
处理效率（%）
99.5

99.5
/
/
/
/
/
99.5
90
90
90
是否为可行性技术
是
是
年运行时间（h/a）
1600h
1600h
排放量（t/a）
0.169
0.0148
0.693
/
/
0.074

/
0.00087
0.041
/
/
/
/
0.021
0.00000287
0.0009
排放速率(kg/h)
0.106
0.009
0.433
/

/

0.015
/
0.0005
0.025
/
/
/
/
0.0128
0.0000018

0.000576

排放浓度(mg/m3)
1.76
2.94
138
/

/

1.28
/
2.946
138.8
/
/
/
/
0.357
0.0000498
0.016
排放口基本情况
排气筒高度（m）
15
15

排气筒内径（m）
1.6
0.8
烟气流速
8.29m/s
20m/s
温度
90℃
90℃
编号及名称
DA005沥青混凝土生产线原生滚筒废气排气筒

DA006沥青混凝土生产线沥青烟气排气筒
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	有组织废气

有组织废气处理的方案如下图所示：
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图4-1   技改项目（技改前）有组织废气处理排放方案
[image: image5.png]Bk o1 15m T

AR R -| Eif bR A (DA00S)
# (TA00S)

f

BRI -( f:gutie 150 4 7 A

SRR
(RS AR
R -| piale s

SR 15m # T
(TA006) +Hiffifk ] aws
i# (TA0T) +iF
FE B B ABE A A
WKl E (TA00S)

AP 15m 3 T
CRIVTHIREHERS) (DA007)





续
图4-1   技改项目（技改后）有组织废气处理排放方案
（1）再生滚筒干燥废气、搅拌缸废气、成品仓出料口废气、沥青储罐呼吸口废气中的沥青烟气
再生滚筒干燥废气引入现有工程1套“袋式除尘器（TA006）+电捕焦油器（TA007）+活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA008）”处理，处理后经1根15米高排气筒（DA006）排放，再生滚筒年运行时长400h，治理设施的运行时长1600h。
A.源强核算
a.再生滚筒干燥废气
为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在上沥青前要经过加热处理，骨料在干燥滚筒内翻滚加热，会产生粉尘。另外燃烧器以天然气为燃料，天然气燃烧会产生燃烧烟气，主要污染物为烟尘、二氧化硫和氮氧化物。本项目沥青铣刨料加热过程中产生沥青烟气，主要污染物为沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃。因此再生滚筒干燥废气污染物有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃。

物料翻滚产生的颗粒物源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册”-“3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表”-“干燥工段”烘干炉（发生炉煤气）工艺产污系数，颗粒物产污系数为0.763kg/吨-产品。项目沥青铣刨加工料用量为4000t，年运行时间为400h。经计算滚筒内翻滚颗粒物产生量为3.052t/a，最大产生速率为7.63kg/h。

天然气燃烧烟气废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业系数手册”-“14 涂装”—“天然气工业炉窑”产污系数可知，工业废气量产污系数为13.6立方米/立方米-原料，颗粒物产污系数为0.000286千克/立方米-原料，SO2产污系数为0.000002S千克/立方米-原料（参照《天然气》（GB17820-2018）中“一类气 总硫含量≤20mg/m3”技术指标，确定本项目燃料中含硫量（S）取20mg/m3，则S=20），NOx产污系数为0.00187千克/万立方米-原料，根据表2-8可知，再生滚筒天然气用量为21716m3/a，年运行时间为400h。经计算天然气燃烧烟气量为295332.55Nm3/a（738.33m3/h），颗粒物产生量为0.0062t/a、最大产生速率为0.0155kg/h，二氧化硫产生量为0.00087t/a、最大产生速率为0.0022kg/h，氮氧化物产生量为0.041t/a，最大产生速率为0.102kg/h。

本项目沥青铣刨料用量为4000t/a，其沥青占比在4-5%之间，本项目按5%考虑，则沥青铣刨料中沥青量为200t/a。沥青铣刨料干燥加热过程中会产生沥青烟气。沥青烟气主要污染因子为沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃。参考《工业生产中的有害物质手册》（第一卷、拉扎列夫主编）、《有机化合物污染化学》（金相灿主编）等资料，石油沥青加热过程中沥青烟产污系数以56.26g/吨石油沥青、苯并[a]芘产污系数以0.012g/吨石油沥青计；参考《空气污染物排放和控制手册》，沥青拌合站中非甲烷总烃产生量按14g/吨石油沥青计。经计算，项目铣刨料中沥青量为200t/a，则沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃产生量分别为0.011t/a、2.4E-06t/a、0.003t/a，产生速率分别为0.028kg/h、6E-06kg/h、0.0075kg/h。

b.搅拌缸废气颗粒物
搅拌混合过程粉尘源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021 水泥制品制造行业系数手册”--“混凝土制品”物料混合搅拌产污系数，颗粒物产污系数为0.13kg/吨-产品。项目沥青混凝土产量为100000t/a，经计算搅拌混合工序颗粒物产生量为13t/a。

c.搅拌缸废气、成品仓出料口废气、沥青储罐呼吸口废气中的沥青烟气
沥青烟气是指石油沥青及沥青制品生产中排放的液态烃态有机颗粒物和少量在常温下的气态烃类物质，包括挥发性有机物、气溶胶、颗粒物质，元素方面以碳、氢为主，同时含有少量的硫、氮、氧和微量金属元素，还有少量的亚砜，是产生恶臭的主要原因。沥青烟中成分比较复杂，共检测到160多种化合物，其中含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。根据《排污许可证申请与核发技术规范  石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）-沥青混合料生产排污单位废气-沥青罐呼吸废气、成品出料废气主要污染物为沥青烟、苯并[a]芘，本次评价沥青烟气选取沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃作为评价因子。

项目沥青储存在储罐中。购进沥青为已加热到80℃的液体，用泵打入储罐中，用天然气导热油炉对储罐进行间接加热至l80℃，热沥青会产生沥青烟气。沥青烟气主要污染因子为沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃。沥青混凝土生产线中涉及热沥青的工序有沥青加热、搅拌、成品料仓储存及出料，上述工序均有沥青烟气的产生。项目搅拌缸、成品料仓进行全封闭，搅拌、成品料仓产生的沥青烟气经成品出料排出。
根据类比调查，石油沥青加热使用过程中沥青烟产污系数以56.26g/吨石油沥青、苯并[a]芘产污系数以0.0076g/吨石油沥青计、非甲烷总烃产生量按1.8g/吨石油沥青计。项目沥青用量为3846t/a，则项目沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃产生量分别为0.216t/a、2.92E-05t/a、0.0069t/a。
废气收集与治理措施

a.骨料干燥废气

项目加热滚筒为密闭设备，天然气燃烧烟气量分为738.33m3/h。废气经管道引出，废气收集效率为100%。再生滚筒干燥废气引入现有工程1套“袋式除尘器（TA006）+电捕焦油器（TA007）+活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA008）”处理。

b.搅拌缸废气、成品仓出料口废气
项目搅拌缸、成品料仓进行全封闭，搅拌、成品料仓产生的沥青烟气经成品出料口排出。生产线设1个出料口，在出料口四周设1个环绕型集气罩。废气收集效率取90%。

根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中有关公式计算：
集气罩风量：Q=K×v×F×3600                                    公式（1）
Q：设计风量，m3/h

K：高度分布不均匀安全系数（经验值），1.05

v：v进口风速，m/s，集气罩收集进口风速取1.2m/s

F：集气罩面积，m2，集气罩宽2.7m×2.7m。
因此，生产线出料口集气风量为32123m3/h。
c.沥青储罐呼吸口废气
沥青储罐呼吸口废气采用密闭管道收集，废气收集效率按100%计。本项目设有8个沥青储罐，管道收集风量根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中有关公式计算：
管道收集风量计算为：Q=K×v×F×3600        公式（1）
Q：设计风量，m3/h

K：高度分布不均匀安全系数（经验值），1.05

V：进口风速，m/s，管道收集方式中管道风速取6m/s。

F：管道截面积，m2，取0.03m2
经计算，沥青储罐呼吸口废气集气风量为713m3/h。

“电捕焦油器+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”废气治理措施设计风量为36000m3/h，满足技改项目需求。
C.污染物排放

根据上述核算，可知项目沥青铣刨料干燥天然气燃烧废气排放量分别为颗粒物0.0062t/a、二氧化硫0.00087t/a、氮氧化物0.041t/a，排放浓度分别为颗粒物21mg/m3、SO2 2.946mg/m3、NOX 138.8mg/m3。可满足河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）要求，并满足《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]56号）要求。
进入袋式除尘器（TA006）有组织颗粒物为14.758t/a，沥青烟为0.205t/a，苯并[a]芘为0.0000287t/a、非甲烷总烃0.009t/a。布袋除尘器除尘效率为99.5%，电捕焦油器+活性炭吸附脱附催化燃烧装置对沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃去除率按90%计，废气治理措施设计风量为36000m3/h。经计算颗粒物排放浓度为1.28mg/m3，排放速率为0.015kg/h，排放量为0.074t/a；沥青烟排放浓度为0.357mg/m3，排放速率为0.0128kg/h，排放量为0.021t/a；苯并[a]芘排放浓度为0.0000498mg/m3，排放速率为0.0000018kg/h，排放量为0.00000287t/a；非甲烷总烃排放浓度为0.016mg/m3，排放速率为0.000576kg/h，排放量为0.0009t/a。沥青烟、颗粒物满足河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）要求，并满足《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]56号）要求。沥青烟、苯并[a]芘排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求；非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1“其他行业”标准。

原生滚筒干燥废气、沥青混凝土矿粉罐打料废气、骨料筛分废气、骨料仓进出料废气、溢料间进出料废气、计量废气
a.原生滚筒干燥废气
物料翻滚产生的颗粒物源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册”-“3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表”-“干燥工段”烘干炉（发生炉煤气）工艺产污系数，颗粒物产污系数为0.763kg/吨-产品。项目碎石、机制砂用量共计87554t，干燥工序年运行时间为1600h。经计算滚筒内翻滚颗粒物产生量为66.804t/a，产生速率为41.752kg/h。

天然气燃烧烟气废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业系数手册”-“14涂装”—“天然气工业炉窑”产污系数可知，工业废气量产污系数为13.6立方米/立方米-原料，颗粒物产污系数为0.000286千克/立方米-原料，SO2产污系数为0.000002S千克/立方米-原料（参照《天然气》（GB17820-2018）中“一类气总硫含量≤20mg/m3”技术指标，确定本项目燃料中含硫量（S）取20mg/m3，则S=20），NOx产污系数为0.00187千克/万立方米-原料，根据表2-8可知，原生滚筒天然气天然气用量为370381.2m3/a，原生滚筒干燥工序年运行时间为1600h。经计算原生滚筒天然气燃烧烟气量为5037184.30Nm3/a（3148m3/h），颗粒物产生量为0.106t/a、最大产生速率为0.066kg/h，二氧化硫产生量为0.0148t/a、最大产生速率为0.0093kg/h，氮氧化物产生量为0.693t/a，最大产生速率为0.433kg/h。

原生滚筒自带重力除尘器，重力除尘器除尘效率75%，则经重力除尘后进入沥青混凝土生产线干燥废气袋式除尘器（TA005）的颗粒物量为16.728t/a。
b.沥青混凝土矿粉罐打料废气
项目沥青混凝土生产线矿粉为罐体储存，在上料过程中将有颗粒物产生，根据企业提供资料，装载矿粉的罐车每辆载重为50t左右（40m3），每辆车的上料时间为0.5h，项目每年矿粉上料总量为4600t，则建成后车辆为92车次，经核算全年粉料上料工作时间为46h。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021 水泥制品制造行业系数手册”-“各种水泥制品”物料输送储存工艺产污系数，颗粒物产污系数为0.19kg/吨-产品，经计算沥青混凝土矿粉罐打料颗粒物产生量为0.874t/a。矿粉通过风力输送进入罐体，矿粉通过罐顶部自带的滤袋过滤落入罐内，自带滤袋处理效率为99.5%，则进入沥青混凝土生产线干燥废气袋式除尘器（TA005）的颗粒物为0.004t/a（0.087kg/h）。

c.骨料筛分废气、骨料仓进出料废气、溢料间进出料废气、计量废气
热骨料筛分、骨料仓进出料、溢料间进出料、计量工序有含尘废气产生，主要污染物为颗粒物。热骨料筛分废气、骨料仓进出料废气、溢料间进出料废气、计量废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”-“3039 其他建筑材料制造行业” 破碎、筛分工艺产污系数，颗粒物产污系数为1.89kg/吨-产品；因无破碎工序且滚筒烘干过程已去除大量粉尘，因此骨料筛分、骨料仓进出料、溢料间进出料、计量产尘系数取值10.5%，即0.198kg/t。项目骨料筛分及骨料仓、溢料间、计量用料量约87554t，经计算颗粒物产生量为17.3t/a。
B.废气收集与治理措施
a.原生滚筒干燥废气
项目原生滚筒为密闭设备，干燥过程需鼓入大量空气，根据企业提供资料，鼓风量约48000m3/h；天然气燃烧烟气量为3148m3/h，则合计废气量为51148m3/h，废气经管道引出，废气收集效率为100%。

b.沥青混凝土矿粉罐打料废气
沥青混凝土矿粉罐打料过程使用空气压缩机，矿粉通过风力输送进入罐体，输送风量为7200m3/h。矿粉通过罐顶部自带的滤袋过滤落入罐内，过滤后的气体进入沥青混凝土生产线原生滚筒干燥烟气废气处理设施进一步处理后排放。

c.骨料筛分废气、骨料仓进出料废气、溢料间进出料废气、计量废气
废气项目热骨料筛分机、热骨料仓进行全封闭，废气经负压收集后由管道引出。筛分机所在封闭空间共计60m2，废气收集效率取99%。根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中有关公式计算：
密闭空间通风量Q=nV                                               公式（2）
n：换气次数，本项目取20
V：通风空间的体积，m3。
经计算，项目热骨料筛分废气集气所需风量为1200m3/h。废气经负压收集后由管道送入沥青混凝土生产线原生滚筒干燥烟气废气处理设施进一步处理后排放。
沥青混凝土生产线原生滚筒干燥烟气废气处理设施设计风量为60000m3/h，满足技改项目需求。
C.污染物排放

根据上述核算可知，可知项目原生滚筒干燥天然气燃烧废气排放量分别为颗粒物0.106t/a、二氧化硫0.0148t/a、氮氧化物0.693t/a，排放浓度分别为颗粒物21mg/m3、SO2 2.94mg/m3、NOX 138mg/m3。可满足河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）要求，并满足《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]56号）要求。

原生滚筒干燥经重力除尘后，和其他废气一同后的有组织颗粒物收集量为33.862t/a，布袋除尘器除尘效率为99.5%，废气治理措施设计风量为60000m3/h，经计算颗粒物排放浓度为1.76mg/m3，排放速率为0.106kg/h，排放量为0.169t/a，满足河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）要求，并满足《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]56号）要求。

（2）无组织废气
1）源强计算
根据源强核算，沥青拌和生产区未被收集的粉尘为1.473t/a、未被收集的沥青烟为0.0216t/a、苯并[a]芘为0.00000292t/a、非甲烷总烃0.00069t/a。
无组织防治措施

项目无组织废气预防及治理措施如下：

①车间内物料转运采用封闭式输送皮带且皮带出料口等位置设置废气收集装置；

②厂区道路进行硬化，定时进行湿法清扫，车间地面、墙面、设备表面定期清理，不可见明显积尘；

③车间全密闭处理，制定扬尘污染控制管理制度，减少粉尘无组织排放。

④拌合楼全密闭处理，成品料出料区域全封闭运输通道，制定沥青烟污染控制管理制度，减少沥青烟无组织排放。

表4-2     项目废气无组织产生及排放情况

污染源
污染因子

无组织产生量（t/a）
无组织污染防控措施
去除效率(%)
无组织排放量（t/a）
无组织排放速率（kg/h）
沥青拌和生产区
TSP

1.473
全封闭运输通道
99%
0.015
0.0092
沥青烟
0.0216
全封闭运输通道

80%
0.00432

0.0027
非甲烷总烃
0.00069
全封闭运输通道

80%
0.000138

0.00008625
苯并[a]芘

0.00000292
全封闭运输通道

80%
0.000000584

0.000000365
（2）非正常工况分析 
废气非正常情况主要为环保设施发生故障，导致废气污染物去除效率下降甚至为零的情况，根据本项目废气产生及处理措施，非正常情况假设如下： 

本次非正常情况主要考虑布袋除尘器发生故障导致颗粒物去除效率下降为50%；活性炭因吸附时间较长，吸附能力下降，导致沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃去除效率下降为50%的情况为非正常情况。
项目非正常工况废气的排放情况见下表。

表4-3    非正常工况废气排放情况表

排气筒编号及名称
污染物种类

非正常工况

频次

排放浓度

持续时间

排放量

措施

DA005排气筒
颗粒物
布袋除尘器发生故障导致颗粒物去除效率下降为50%
1次/a

176mg/m3
1h/次

10.6kg/a
及时更换布袋、活性炭，停止生产，立即维修
SO2
0.154mg/m3
0.009kg/a
NOx
7.21mg/m3
0.433kg/a
DA006排气筒

颗粒物

布袋除尘器发生故障导致颗粒物去除效率下降为50%，活性炭因吸附时间较长，吸附能力下降，导致沥青烟、苯并[a]芘去除效率下降为 50%
764mg/m3
1h/次

27.6kg/a

沥青烟

1.78mg/m3
0.064kg/a

非甲烷总烃
0.08mg/m3
0.0029kg/a
苯并[a]芘

0.00025mg/m3
0.000009kg/a

建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施：

①制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。

②定期检修废气处理装置，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。

③设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。

（3）监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及本项目特点，本项目建成后全厂污染源计划见下表。

表4-4  项目建成后全厂废气监测计划

监测点位
监测项目
监测频次

执行标准

DA001机制砂生产线排气筒

颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
DA002成品机制砂落料排气筒

颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
DA003沥青铣刨料生产线排气筒

颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
DA004沥青混凝土生产线骨料上料排气筒

颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
DA005沥青混凝土生产线原生滚筒废气排气筒
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
1次/半年
《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）要求，并满足《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]56号）要求
DA006沥青混凝土生产线沥青烟气排气筒
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
1次/半年
《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）要求，并满足《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]56号）要求
沥青烟、苯并[a]芘

1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
非甲烷总烃

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表 1“其他行业”标准
臭气浓度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2标准
DA007导热油炉排气筒

颗粒物、SO2、烟气黑度
1次/年

《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1的燃气锅炉的污染物排放限值

NOX
1次/月

厂界无组织废气

颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准
臭气浓度

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准
厂房外无组织
非甲烷总烃
1次/年
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值
厂区内
非甲烷总烃
1次/年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中特别排放限值
（4）废气治理措施可行性分析

①生产过程中的粉尘

沥青混凝土生产线产生的颗粒物采用重力除尘+布袋除尘器进行处理，可实现达标排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）附录A表A.5，颗粒物采用布袋除尘器处理属于袋式除尘，为可行技术。
②项目产生的沥青烟
项目再生滚筒干燥、沥青混凝土生产线搅拌混合、成品料仓出料、沥青储罐产生的沥青烟气（沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃）经有组织收集后进入1套“袋式除尘器+电捕焦油器+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理，可实现达标排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）附录A表A.5，项目沥青烟气（沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃）采用电捕焦油器+活性炭吸附处理，属于可行技术。
③厂区无组织排放粉尘防治措施 

本项目运营期产生的无组织排放粉尘主要是卸料粉尘、堆场粉尘、铲车转运粉尘和运输车辆扬尘，企业通过卸料、铲装时采用喷淋洒水降尘、物料全部库存并定期喷淋抑尘、厂区内道路进行洒水抑尘、在运输过程中要求运输车辆遮盖篷布和减速慢行等防尘抑尘措施，洒水喷淋除尘和加盖防尘网等除尘措施属于成熟可行的除尘防治措施，措施可行。

综合上述分析，项目废气治理措施可行。

（5）污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表4-5  大气污染物有组织排放量核算表

序号

排污口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

主要排放口

1

/

/

/

/

/

主要排放口合计

/

/

一般排放口

1
DA005沥青混凝土生产线原生滚筒废气排气筒
颗粒物

1.76
0.106
0.169
二氧化硫

0.154
0.009
0.0148
氮氧化物

7.21
0.433
0.693
2
DA006沥青混凝土生产线沥青烟气排气筒
颗粒物
1.28
0.015
0.074
二氧化硫
0.015
0.0005
0.00087
氮氧化物
0.71
0.025
0.041
沥青烟
0.357
0.0128
0.021
苯并[a]芘
4.98E-05
1.8E-06
2.87E-06
非甲烷总烃
0.016
0.000576
0.0009
一般排放口合计

颗粒物
0.243
二氧化硫
0.0157
氮氧化物
0.734
沥青烟
0.021
苯并[a]芘
2.87E-06
非甲烷总烃
0.0009
有组织排放总计

有组织排放总计

颗粒物
0.243
二氧化硫
0.0157
氮氧化物
0.734
沥青烟
0.021

苯并[a]芘
2.87E-06
非甲烷总烃
0.0009
②无组织排放量核算

表4-6   大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污单元

污染物

国家或地方污染物排放标准

核算年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

1
拌合楼生产区
颗粒物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值
周界外浓度最高点≤1.0mg/m3
0.0092
沥青烟
生产设备不得有明显的无组织排放存在
0.00432
苯并[a]芘
周界外浓度最高点≤0.008μg/m3
0.000000584
非甲烷总烃
企业边界大气污染物浓度≤4.0mg/m3
0.000138
无组织排放总计

颗粒物

0.0092
沥青烟
0.00432
苯并[a]芘
0.000000584
非甲烷总烃
0.000138
③技改项目大气污染物年排放量核算

表4-7 大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物
0.252
2

二氧化硫
0.0157
3

氮氧化物
0.734
4

沥青烟
0.0253
5

苯并[a]芘
0.00000345
6
非甲烷总烃
0.00104
（6）大气影响分析结论
项目区域为环境空气质量为不达标区，项目最近的敏感点为西南侧215m处的贾庄镇。根据源强核算项目废气污染物经治理后均可达到相应的排放标准，同时废气污染物的排放量较小，不会改变所在地大气环境质量等级，对周边大气环境和环境保护目标的影响较小。

2、废水

技改项目不新增用水，无新增废水产生及排放。对周边环境影响不大。

3、噪声

（1）噪声源

技改项目产噪设备主要有烘干滚筒、燃烧器、风机等，声级值在80~100dB（A）之间。

（2）防治措施

①从声源上控制，各生产加工设备选择符合国家噪声标准的低噪声设备。可在厂房内合理布设，利用建筑物进行隔声。

②项目产噪设备以振动型声源为主，安装时注意保证底座稳固，必要时可加设减振垫。

③加强设备的保养、检修、维护和润滑，保证设备处于良好的运行状态。
（3）噪声源强参数
表4-8    噪声源强调查清单（室外声源）        单位dB（A）

序号
声源名称
空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

声功率级/dB（A）
1

给料机
69.24
72.9
1
95
选用低噪设备

合理布设

基础减振

距离衰减

夜间不生产
2
给料机
67.09
78.63
1
95
3
皮带输送机
72.81
77.19
1
80
4
燃烧器风机
77.82
72.18
2
100
5
提升机
84.26
75.05
1
80
注：表中坐标以厂界中心（114°2′14.73591″,38°6′45.50378″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

（4）预测模式

为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级。公式如下：

Lp（r）＝Lp（r0）+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB；

室内声源靠近围护结构处产生的A声级计算公式如下：
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式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，取Q=1；

R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取0.3；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，公式如下：

Lp2=Lp1-（TL+6）
式中：Lp1——靠近开口处室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙A声级的隔声量，dB。

（5）预测结果及分析

在正常生产情况下进行预测，代入模式计算，项目运行过程中，经过一系列防治措施后预计厂界的最大贡献声级见下表。

表4-9  厂界噪声预测结果  单位：dB（A）

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值（dB（A））
现状值（dB（A））
预测值（dB（A））
标准限值（dB（A））
达标情况
X

Y

Z

东侧

269.31
179.68
1.2

昼间

22.13
58
58.00
60

达标

南侧

105.34
-91.53
1.2

昼间

24.74
57
57.00
60

达标

西侧

-411.04
-80.67
1.2

昼间

14.15
56
56.00
60

达标

北侧
-57.39
79.42
1.2
昼间
27.04
56
56.01
60
达标
注：表中坐标以厂界中心（114°2′14.73591″,38°6′45.50378″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

项目夜间不生产，预测结果表明采取措施后昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，根据声环境功能区划分规定，建设项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本项目建成后，叠加现状值后，对厂界的预测值约为56dB（A）~58dB（A），满足所在区域声环境功能区要求。且项目周边50m 范围内无声环境敏感目标，不会对周围声环境产生明显影响。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中厂界环境噪声监测要求，项目噪声监测计划见下表。

表4-10   噪声监测计划一览表

序号

项目

监测项目

监测因子

取样位置

监测频率

1

噪声

厂界

Leq
厂界外1m处

每季1次

4、固体废物

（1）固体废物产生及处置情况 
现有工程产生的固体废弃物主要为不合格骨料、滴漏沥青及拌和残渣、除尘装置收集的粉尘、隔油沉淀池废油及污泥、废活性炭、废导热油、废焦油、废润滑油及废润滑油桶、废布袋、催化燃烧废催化剂及员工生活垃圾，技改项目仅沥青铣刨加工料干燥设备及废气治理设施发生变化，沥青铣刨加工料消耗量、颗粒物产生量、布袋除尘器处理效率、活性炭更换频率等均不发生变化，因此废气治理设施变化不会导致固体废物产生量变化，本项目固体废物产生量不变。
本项目建成后全厂危险废物产生及处置情况汇总见下表。

表4-11   本项目建成后全厂危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废

周期

危险

特性

污染防治措施

1

废润滑油及废润滑油桶
HW08
900-249-08
0.05t/a
设备更换润滑油
液态
/
矿物油
2次/年
T，I
不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运
2
废导热油
HW08
900-210-08

0.45t/a
导热油锅炉
液态
/
矿物油

1次/10年
T，I
3
废焦油
HW08
900-224-08
0.16t/a
生产设备
固态
/
废油
1次/年
T，I
4
废油
HW08
900-210-08
0.01t/a
隔油

沉淀池
液态

/

矿物油
2次/年
T，I
5
污泥
HW08
900-210-08
0.5t/a
固态

泥沙

矿物油
2次/年
T，I
6
废活性炭
HW49
900-039-49
7.02t/a
沥青混凝提生产线沥青烟气治理设施
固态
/
苯并[a]芘、沥青烟、重金属、非甲烷总烃
1次/2年
T
7
废催化剂

HW49

900-041-49

0.1t/a
固态

/

1次/3年
T

8
沥青烟气废滤袋

HW49
900-041-49
0.04t/a
固态
/
4次/年
T
9
沥青烟气治理除尘灰
HW49
900-041-49
28.7t/a
固态
/
10次/年
T

回用于生产
（2）固体废物贮存及管理要求
1）一般固废贮存及管理

技改项目不新增一般工业固体废物，现有工程设置一般固废暂存区，现有工程一般固废暂存区位于厂区中部，建筑面积约10m2，储存能力约6t，满足一般固废暂存要求。
一般工业固体废物收集、存放、处置环境管理要求：

①车间应按照固废分类，设置临时放置点，并分别设置明显标识。

②固废产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到临时存放场所。临时的存放场所，应具备防雨、泄漏、防飞扬等设施或措施。

③一般固体废物的处理应优先考虑资源的再利用，减少对环境的污染。可回收的固物由各单位安排人员整理，再转卖给物资回收部门。

④建设应与被委托单位签订委托回收一般工业固体废物协议，明确双方职责和在运输、利用及处置过程中的要求和注意事项。

⑤固体废弃物的处理情况应记录在《一般工业固体废物台账》中。

2）危险废物贮存及管理
项目产生的危险废物产生当天由危废单位清运，不在厂区内贮存。项目危险废物产生时均为最大产生量，产生时间的间隔较长。废润滑油及润滑油桶、废导热油、废焦油、废活性炭、废催化剂、废滤袋、废油及污泥产生时，提前与危险废物处置单位沟通确定好更换日期，更换时危险废物经计量后直接分类装桶、做好标识及台账记录进行转移。产生的危险废物直接不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运，不落地。
①危险废物台账管理规定

根据我国的环境防治法条例以及生态环境部门对危险废物管理规范工作实施的要求，结合本单位实际情况特制定危险废物管理台帐制度，具体内容如下：

A建立管理台帐前期准备工作

危险废物台帐的基础建立，确定所产生的危险废物并在企业内部给危险废物确定唯一的编号。建立台账记录表格，表格一般保存在危险废物产生部门、存储部门和台账管理部门三个部门存放。

B管理台帐建立的步骤

a记录与计量

在贮存、利用、处置等环节建立有关危险废物的台帐记录表，危险废物转移出时或在单位内部利用时，必须要求称重。

b定期资料收集与汇总

定期汇总危险废物台账的记录，根据记录或凭证进行危险废物的转移或者汇总。

c形成完整台帐

汇总危险废物台帐报表，以及危险废物利用工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物利用情况一览表，形成完整的危险废物台帐。

C管理台帐制度的实施与保障

a危险废物管理台帐制度实施涉及到企业内部对危险废物的产生等相关部门。

b结合自身的实际情况，将台账记录衔接起来，建立起企业内部的危险废物管理机制和流程，明确部门的职责，真实的对危险废物的存储、利用等信息进行记录，保证危险废物台账管理制度的良好运行。

c危险废物管理台帐应当分类装订成册，由专人管理，防止遗失,并采用信息软件辅助管理危险废物台账。

②危废转运管理要求：

危险废物内部转运作业应满足如下要求：

A危险废物内部转运应综合考虑常去的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

B危险废物内部转运作业应采取专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）中附录B填写《危险废物场内转运记录表》。

C危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

按照《危险废物转移管理办法》（部令 第 23 号）中五联单的规定。在转移危险废物前，报批危险废物转移计划，申请领取联单。在转移前三日内报告当地生态环境局，并同时将预期到达时间报告接受地环保局。每转移一次同类危险废物，填写一份联单。每次有多类危险废物时，分别填写联单，并加盖公章。交付运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地生态环境局。

危废外运时，公司应当向当地生态环境局提交下列材料：

a拟转移危险废物的名称、种类、特性、形态、包装方式、数量、转移时间、主要危险废物成分等基本情况；

b运输单位具有运输危险货物资格的证明材料；

c接受单位具有利用和处置危险废物资格及同意接受的证明材料。

经过采取以上措施，危险废物处理与处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关要求。

综上所述，危废不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运，不会对周围环境造成污染。
5、地下水、土壤

为防止对土壤、地下水的污染，本次评价根据建设内容的使用功能的不同提出应采取的相应防渗措施，分为重点防渗区、一般防渗区。项目利用现有厂房及生产设施进行建设，目前厂区防渗情况如下：
表4-12  厂区现状防渗措施情况一览表

项目
防渗
分区
防渗要求
现状防渗措施
是否满足要求
整改措施
沥青储罐区、隔油沉淀池、沥青混凝土拌和区地面
重点防渗区
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参考GB18598执行
沥青储罐区、沥青混凝土拌和区地面及隔油沉淀池池底三合土处理，地下埋止水带防渗衬层，再用15cm的防渗水泥浇底；围堰及池体四周墙壁均设置隔离层，并与地面连成整体；达到不渗水、不吸水、防腐的目的，渗透系数≤10-10cm/s。
是
/
事故池（兼消防废水池）
/
是
/
储料车间、机制砂生产车间及原料库等其他生产区
一般防渗区
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB16889执行
厂区东半侧地面采取三合土铺底，上部外加耐腐蚀混凝土等防渗，使其渗透系数小于1×10-7cm/s
是
/
厂区道路、办公室
简单防渗区
一般地面硬化
全部进行水泥硬化处理
是
/
综上所述，企业现状防渗措施可满足相关要求，项目建成后在加强管理的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水和土壤环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水和土壤产生明显影响。
6、生态环境

项目占地范围内无重点保护文物和珍稀动植物资源，施工过程不会对生态环境产生影响，项目建设完成后对厂区进行植树绿化、美化，项目周围种植花草树木，可以改善周围生态环境，对项目占地区域生态影响较小。

本项目不在沙区，运营期采取以下防沙治沙措施：厂区道路和地面硬化，无裸露地面；沿厂区四周广植草坪、以提高厂区环境质量，在绿化时注意树、草搭配，可考虑布置呈阶梯状乔木、灌木的绿化带。

7、环境风险

本次环境风险评价的目的在于识别危险废物储存过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（1）危险物质和风险源分布情况

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目全厂生产中涉及到的风险物质主要为沥青、天然气、导热油等，主要风险单元为沥青储罐区、拌合站、导热油炉房、LNG气化站，结合全厂危险物质最大存储量计算危险物质数量与临界量比值（Q），计算过程见下表。

表4-13   建设项目Q值确定表

物质名称

CAS号

最大存储量t

临界量 t

Q值

天然气

74-82-8

16.872
10

1.6872
沥青

/

253
2500
0.1012
导热油
/

4.5
2500
0.0018
合计
1.7902
本项目设置7个25m3沥青罐、1个1000m3沥青罐。25m3沥青罐为在用罐，1000m3沥青罐为给用罐。沥青最大储存量为253t。
由上表计算可知本项目Q值为1.7902＞1，需进行环境风险专项评价。风险内容详见《石家庄汰朝市政工程有限公司沥青混凝土再生综合利用技术改造项目环境风险专项评价》。
（2）影响途径

在运行过程中，天然气一旦发生泄漏，如遇明火、机械摩擦、碰撞火花等火源，便有可能引起火灾甚至爆炸，污染环境空气；储存设施损坏或操作失误造成沥青或导热油泄漏，若处置不当则会造成土壤、地表水、地下水污染。

（3）环境风险防范措施

①沥青储罐周边设置围堰（容积110m3，大于单个储罐容积25m3），能满足泄漏事故的应急要求。围堰进行防渗，满足相关防渗要求。

②定期对天然气管道、阀门、安全阀等设施进行检查，重点检查是否存在管道破裂、阀门开关封闭性及天然气管道周边是否存在明火或局部高温等。LNG气化站、导热油炉房、拌合站等安装自动监测及报警装置，一旦检测到天然气泄漏，马上报警。

③加强消防设施建设，应配置灭火器等消防器材，并经常性检修保养，确保设施完好可用。

④厂区内设80m3事故池（兼做消防废水池）1座，采取防渗措施，设置切换阀；事故状态下消防废水进入事故池，消除废水直接外排造成的次生污染。
⑤建立安全保证体系、安全管理机构、安全规章制度，配备专职安全人员，做好各项安全管理措施，建立健全安全管理制度，加强风险防控管理。

⑥修订环境风险应急预案。2024年10月，石家庄汰朝市政工程有限公司编制了《突发环境事件应急预案（2024年版）》，并于2024年10月23日在石家庄市生态环境局井陉矿区分局备案，技改项目建成后，企业及时修订应急预案，并备案。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA005沥青混凝土生产线原生滚筒废气排气筒
	颗粒物

SO2
NOx
烟气黑度
	原生滚筒自带重力除尘器；沥青混凝土矿粉罐自带罐顶袋式除尘器。
	1台袋式除尘器（TA005）+15米高排气筒（DA005）
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、2中相应标准要求，同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气［2019]56 号）要求

	
	DA006沥青混凝土生产线沥青烟气排气筒
	颗粒物、
SO2、NOx、烟气黑度
	再生滚筒烟气管道收集，拌合楼成品出料废气（含搅拌缸废气、成品仓废气）采用集气罩收集，沥青储罐废气采样管道
	1套“袋式除尘器（TA006）+电捕焦油器（TA007）+活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA008）”+15米高排气筒（DA006）
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 1、2 中相应标准要求，同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气［2019]56 号）要求、

	
	
	沥青烟
	
	
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 1、2中相应标准要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（建筑搅拌）排放限值

	
	
	苯并[a]芘
	
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（建筑搅拌）排放限值

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他行业排放限值

	
	
	臭气浓度
	
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值

	
	无组织废气
	颗粒物

沥青烟

苯并[a]芘

非甲烷总烃
臭气浓度
	①粉状物料入仓储存，块状物料入库储存，储存区全密闭处理，顶部设有雾化喷淋装置，在物料装卸时采用局部雾炮方式喷洒降尘；

②车间内物料转运采用封闭式输送皮带且皮带出料口等位置设置废气收集装置；

③厂区道路进行硬化，定时进行湿法清扫，车间地面、墙面、设备表面定期清理，不可见明显积尘；

④拌合楼全密闭处理，成品料出料区域全封闭运输通道，制定沥青烟污染控制管理制度，减少沥青烟无组织排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。

	地表水环境
	技改项目不新增废水

	声环境
	生产设备
	噪声
	低噪声设备、基础减振、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	危险废物不在厂区内贮存，产生当天由危废单位清运。员工生活垃圾由当地环卫部门定期清运处置。 
厂区一般固废暂存区位于位于厂区中部，面积约10m2。

	土壤及地下水污染防治措施
	①重点防渗区：沥青储罐区、沥青混凝土拌和区地面及隔油沉淀池池底三合土处理，地下埋止水带防渗衬层，再用15cm的防渗水泥浇底；围堰、池体四周墙壁均设置隔离层，并与地面连成整体；达到不渗水、不吸水、防腐的目的，渗透系数≤10-10cm/s。新建事故池面与裙脚采用土工膜（2mm）防渗，地面及裙角均采取抗渗水泥防渗，地面水泥厚度为20cm；裙角高度1.5m，厚度20cm，地面及四周裙脚均应耐腐蚀，耐热且表面无裂隙，同时设置泄漏液体的收集装置。防渗层渗透系数小于10-10cm/s。
②一般防渗区：储料车间、机制砂生产车间及原料库等其他生产区底部先用三合土处理，上部外加耐腐蚀混凝土等防渗，渗透系数小于10-7cm/s。

③简单防渗区：厂区道路、办公室一般地面硬化。

	生态保护措施
	项目占地范围内无生态敏感点，项目不会对区域生态环境产生明显影响。

	环境风险

防范措施
	①沥青储罐周边设置围堰（容积110m3），围堰进行防渗，满足相关防渗要求。

②定期对天然气管道、阀门、安全阀等设施进行检查，重点检查是否存在管道破裂、阀门开关封闭性及天然气管道周边是否存在明火或局部高温等。LNG气化站、导热油炉房、拌合站等安装自动监测及报警装置，一旦检测到天然气泄漏，马上报警。

③加强消防设施建设，应配置灭火器等消防器材，并经常性检修保养，确保设施完好可用。

④项目设置80m3事故池（兼做消防废水池），采取防渗措施，设置切换阀；事故状态下消防废水进入消防废水池，消除废水直接外排造成的次生污染。

⑤建立安全保证体系、安全管理机构、安全规章制度，配备专职安全人员，做好各项安全管理措施，建立健全安全管理制度，加强风险防控管理。

⑥制定环境风险应急预案。应急预案应当符合“企业自救、属地为主，分类管理，分级响应，区域联动”的原则，与地方突发环境事件应急预案相衔接，建立健全各级事故应急救援网络。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理

（1）环境管理机构与职能

环境管理机构主要职能是研究决策公司环保工作的重大事宜，负责制订公司环境保护规划和进行环境管理，监督企业环保设施的运行效果，配合环保部门对企业的环境目标考核。环境管理机构由企业法人代表主管，并有专人分管和负责环保工作。

（2）环境管理内容

①组织学习和贯彻执行国家及地方的环保方针、政策、法令、条例，进行环境保护教育，提高公司职工的环境保护意识。

②编制并实施企业环境保护工作的长期规划及年度污染控制计划。

③建立环境管理制度，包括机构的工作任务，档案及人员管理，环保设施的运行管理，排污监督和考核，危险废物的收集、储存等方面内容。

④负责委托进行项目环境影响评价、竣工验收及上报相关报告，落实并监督环保设施的“三同时”，并在生产过程中检查环保装置的运行和日常维护情况。

⑤进行公司内部排污口和环保设施的日常管理和对相关岗位监督考核。

2、排污口规范管理

（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化。

②排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（2）废气排放口的设置

①在排气筒上设置便于采样、监测的采样孔、采样平台，采样孔的设置符合《固定源废气监测技术规范》要求，采样平台的设置避开了对采样人员操作有危险的场所；

②监测孔的设置应有选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3直径处。在选定位置上开设监测孔，依据GB/T16157-1996和H/T397-2007，监测孔的内径应在80-100mm之间，监测孔管长应不大于50mm，监测孔在不使用时应盖板。

（3）排污口立标管理

企业污染物排放口标志，应按照《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物储存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌。污染物排放口的环保图形标志牌，应当设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

3、排污许可制度衔接

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业”中“70石墨及其他非金属矿物制品制造”中“其他非金属矿物制品制造3099（沥青混合物）”，为简化管理。建设单位应按照《排污许可管理条例）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内重新申请排污许可证。

4、竣工环保验收

建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项竣工环境保护验收技术规范。建设项目生态环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入运营或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。

建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开


六、结论

	项目符合国家产业政策，选址可行，项目污染源治理措施可靠有效，污染物均能够得到有效处理，对周围环境影响较小，污染物排放总量符合污染物总量控制要求，项目具有良好的经济和社会效益。综上所述，在全面加强监督管理，认真落实环境保护措施监督检查清单的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	1.033
	/
	/
	0.243
	0.35
	0.926
	-0.107

	
	二氧化硫
	0.881
	/
	/
	0.0157
	0.88
	0.0167
	-0.8643

	
	氮氧化物
	1.009
	/
	/
	0.734
	0.98
	0.763
	-0.246

	
	非甲烷总烃
	0.00115
	/
	/
	0.0009
	0.00115
	0.0009
	-0.00025

	
	沥青烟
	0.03955
	/
	/
	0.021
	0.03955
	0.021
	-0.01855

	
	苯并[a]芘
	0.000003
	/
	/
	0.00000287
	0.000003
	0.00000287
	-0.00000013

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	不合格骨料
	90.7
	/
	/
	0
	/
	90.7
	0

	
	滴漏沥青及拌和残渣
	0.4
	/
	/
	0
	/
	0.4
	0

	
	除尘灰
	329.7
	/
	/
	0
	/
	329.7
	0

	
	废滤袋
	0.08
	/
	/
	0
	/
	0.08
	0

	危险废物
	除尘灰
	28.7
	/
	/
	0
	/
	28.7
	0

	
	废滤袋
	0.04
	/
	/
	0
	/
	0.04
	0

	
	废焦油
	0.16
	/
	/
	0
	/
	0.16
	0

	
	废活性炭
	7.02
	/
	/
	0
	/
	7.02
	0

	
	废催化剂
	0.1
	/
	/
	0
	/
	0.1
	0

	废油
	废油及污泥
	0.51
	/
	/
	0
	/
	0.51
	0

	
	废润滑油及废润滑油桶
	0.05
	/
	/
	0
	/
	0.05
	0

	
	废导热油
	0.45
	/
	/
	0
	/
	0.45
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a
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图4-1  项目有组织废气处理排放方案
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