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井陉矿区数据和政务服务局
关于石家庄汰朝市政工程有限公司
沥青混凝土再生综合利用技术改造项目生态
环境影响报告表的批复


石家庄汰朝市政工程有限公司：
你公司所报《石家庄汰朝市政工程有限公司沥青混凝土再生综合利用技术改造项目生态环境影响报告表》及有关资料已收悉。经研究，同意该项目按照生态环境影响报告表中所列内容进行建设，批复如下： 
一、石家庄汰朝市政工程有限公司沥青混凝土再生综合利用技术改造项目位于石家庄市井陉矿区贾庄镇京昆高速矿区出口东侧，中心地理坐标为N38°6′51.578″，E114°2′22.038″。项目东侧为山坡，南侧为山坡、河北筑鑫搅拌站，西侧隔路为停车场，北侧为井陉矿区贾庄污水处理厂、荒地。项目总投资200万元，其中环保投资20万元，购置1套热再生设备单独干燥沥青铣刨加工料，热再生设备包含2台给料机、1台再生料提升机、1台燃烧器、1台再生料加热滚筒、1座再生热料仓等生产设备，同时对原有加热滚筒进行改造（碎石、机制砂干燥滚筒内径降低）。本项目建成后，全厂总产能不变，产品产能仍为机制砂年产8万吨（其中，3万吨用于企业自产沥青混凝土，5万吨作为产品外售）、沥青混凝土年产10万吨。
在落实生态环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施后，从环境保护角度，我局原则同意生态环境影响报告表中所列建设项目的规模、工艺、地点和环境保护对策措施。
二、建设单位要认真落实生态环境影响报告表提出的各项污染防治措施，确保各种污染物稳定达标排放。
1.废气：本项目废气主要是沥青铣刨加工料再生滚筒干燥废气、成品出料废气、沥青储罐废气、搅拌混合废气、原生（碎石、机制砂）滚筒干燥废气、筛分废气、骨料仓进出料废气、溢料间进出料废气、计量废气、沥青混凝土矿粉罐打料废气。
其中，沥青铣刨加工料再生滚筒干燥废气、成品出料废气、沥青储罐废气、搅拌混合废气引入现有1套“袋式除尘器（TA006）+电捕焦油器（TA007）+活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA008）”处理后，经1根15米高排气筒（DA006）排放。颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、沥青烟排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012），同时要满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气［2019]56号）有关要求；沥青烟排放速率、苯并[a]芘排放浓度及速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求；非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1“其他行业”标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。
原生（碎石、机制砂）滚筒干燥废气、筛分废气、骨料仓进出料废气、溢料间进出料废气、计量废气、沥青混凝土矿粉罐打料废气，经1台袋式除尘器（TA005）处理后，通过1根15米高排气筒（DA005）排放。颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012），同时要满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气［2019]56 号）要求。
厂界无组织颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃的排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂房外无组织非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1特别排放限值要求及无组织相关控制要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。
2.废水：本项目项目不新增用水，无新增废水产生及排放。
3.噪声：本项目噪声主要为烘干滚筒、燃烧器、风机等设备运行时产生的噪声。通过选用低噪声设备，采取合理布设、基础减振、距离衰减等等措施降噪，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。
4.固体废弃物：本项目仅沥青铣刨加工料干燥设备及废气治理设施发生变化，沥青铣刨加工料消耗量、颗粒物产生量、布袋除尘器处理效率、活性炭更换频率等均不发生变化，无新增固废。项目一般固废管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物处理与处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关要求。
三、该项目应严格落实生态环境影响报告表提出的环境风险防范要求和措施，加强污染治理设施日常维护和厂区环境管理，落实防渗措施，确保事故情况下的环境安全。应严格按照安全生产监督管理的要求，做好各类风险源管控保护。其他生态环境措施和管理要求，严格按相关规定落实。
四、项目建设应严格执行“三同时”管理制度，定期向生态环境部门报告“三同时”完成情况。建设单位应当在项目竣工后，按要求办理相关排污许可手续后，方可实际排污；应按照规定的标准和程序，组织项目竣工环境保护验收，编制验收报告，验收合格后，方可正式投入运营，并依法依规向社会公开，接受群众监督。
五、该项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批。
六、本次技改项目完成后，全厂主要污染物排放总量控制指标为COD:0t/a；NH3-N:0t/a；SO2:1.078t/a；NOX:1.654t/a；非甲烷总烃：0.001t/a。
七、请你单位取得批复后3个工作日内将批复原件报送石家庄市生态环境局井陉矿区分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。该项目日常环境监督管理工作由属地生态环境主管部门负责。
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