
建设项目生态环境影响报告表

（污染影响类）

	项目名称：
	年产汽车方向盘150万套项目                               

	建设单位（盖章）：
	石家庄德诺汽车部件有限公司            

	编制日期：
	2026年10月                           


中华人民共和国生态环境部制

目录


1一、建设项目基本情况


34二、建设项目工程分析


47三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


53四、主要环境影响和保护措施


76五、环境保护措施监督检查清单


79六、结论


80建设项目污染物排放量汇总表




附图：

附图1项目地理位置图

附图2周边关系图

附图3平面布置示意图

附图4石家庄市“三线一单”分区管控图

附图5项目与生态保护红线位置关系图
附图6引用现状检测点位图

附图7项目与饮用水水源地位置关系图

附图8园区土地使用规划图
附图9园区产业布局规划图

附图10厂房一层分区防渗图
附件：

附件1备案证

附件2营业执照

附件3不动产权证明

附件4厂房租赁协议

附件5园区管委会关于项目选址意见
附件6园区规划环评审查意见

附件7引用环境空气质量现状检测报告

附件8原辅料成分检测报告

附件9VOC总量置换方案及主要污染物总量确认书
附件10环评委托书

附件11建设单位承诺书
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产汽车方向盘150万套项目

	项目代码
	2607-130107-89-01-851188

	建设单位联系人
	宋朝蓬
	联系方式
	18903111817

	建设地点
	河北省石家庄市井陉矿区鑫鸿产业园1号厂房

	地理坐标
	（北纬38度06分29.667秒，东经114度02分25.293秒）

	国民经济行业类别
	C3670汽车零部件及配件制造
	建设项目

行业类别
	三十三、汽车制造业36-71汽车零部件及配件制造367-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	☑新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	石家庄市井陉矿区数据和政务服务局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	矿数政投资备字〔2026〕68号

	总投资（万元）
	5150
	环保投资（万元）
	100

	环保投资占比（%）
	1.94
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	5741.21

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目需设置环境风险专项评价。

危险物质数量与临界量比值见下表。

表1  建设项目Q值确定表

序号

名称

存储方式

环境风险物质名称

储存地点

最大存在量qn/t

临界量W(t)

Qi

1
聚氨酯发泡B料
吨桶

MDI

发泡料区

5*

0.5

10

2
酒精

桶装

乙醇

原料库

0.1

/

/

项目Q值Σ

10

注：*表示考虑最不利情况，按照MDI含量50%折纯后计算。

由上表可知，项目Q值范围属于Q＞1，需进行环境风险专项评价。


	规划情况
	规划名称：《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划（2022-2030年）》

审批机关：石家庄市人民政府。

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划(2022-2030年)环境影响报告书》

召集审查机关：河北省生态环境厅
审查文件名称及文号：关于《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划(2022-2030年)环境影响报告书》的审查意见（冀环环评函〔2025〕1318号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）规划范围
河北石家庄矿区工业园区总规划范围1775.19公顷，分为四个片区：

石钢片区：东至南寨村、新王舍村及西岗头社区西侧，南至世纪大道、张家井村北侧，西至西环旅游路，北至西四排，规划面积880.52公顷。

天汇片区：东至矿区垃圾填埋场西侧，南至冯家沟村北侧，西至南寨村东侧、南寨水库西侧，北至峰矿水泥厂采石场，规划面积184.13公顷。

丰达片区：东至冶金新材料装备产业园，南至秋树坡村北侧，西至赵村店东侧及古桥北街，北至赵村铺南侧，规划面积210.23公顷。

融合片区分为一区和二区：一区东至绵左支渠东侧，南至贾天公路南侧，西至红星路西侧，北至北清线，规划面积409.51公顷；二区东至西南正村西侧，南至井矿快速路北侧，西至青泉村东侧，北至北清线、古桥南街，规划面积71.16公顷。

本项目位于河北省石家庄市井陉矿区鑫鸿产业园1号厂房，为河北石家庄矿区工业园区远景发展备用地。
（2）产业定位
《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划(2022-2030年)环境影响报告书》确定石家庄矿区工业园区产业定位见下表。

表2   各片区主导产业

片区

主导产业

石钢片区

规划主导产业为特钢上下游，重点依托石钢发展上下游产业，辅以发展先进装备制造、新材料产业

天汇片区

规划主导产业为新材料，保留现有合法且已成集群发展的建材产业基础，重点依托矿峰水泥发展新型建材等新材料产业，辅以发展高端装备制造产业。

丰达片区

规划主导产业为高端装备制造，在原装备制造产业基础上，重点发展污染较轻的高端装备制造产业，辅以发展新材料产业

融合片区

规划主导产业为高端装备制造，本次新增规划范围，省政府批复范围中的东二区和南区。

表3   重点产业发展方向

序号

产业定位

重点发展方向

1

特钢上下游

以特种钢产业为主导，形成以机加工为突破口、以关键部件和基础零部件为支撑的“1+2”产业构架，打造河北省战略性新兴产业示范基地、京津冀晋特钢精深加工区域中心。产业主要发展方向包括：（1）围绕石钢齿轮钢、弹簧钢、易切削钢、轴承钢等产品，以石钢后部处理工序为主要内容，将石钢自有生产线与外部后处理环节外包、外协企业结合，加快推进精密棒材银亮、冷拔、探伤、精密锻造等系列项目建设，推进产品向“近终型”发展，发展特钢后部精细加工业（2）依托石钢特钢项目，重点发展关键核心零部件产业（3）围绕石钢生产配套发展钢铁装备维修、加工业，带动传统中小型机械加工企业转型升级，形成特钢生产配套体系。特钢上下游产业主要分布在石钢片区。

2

高端装备制造

依托上游特钢上下游产业优势，建成在河北省具有一定特色，涵盖汽车、矿山、铁路交通、工程机械、电气机械和器材等领域的装备制造基地，使之成为推动园区经济快速发展的成长产业和新的增长极。装备制造产业发展思路紧抓国家出台《装备制造业调整和振兴规划》的契机，对园区装备制造业进行整合升级，做大做强现有企业，做精现有产品，做好优势产品，配合石家庄和园区近期及中长期发展需要，积极招商引资，引进大型装备制造企业，打造装备制造产业链，实现产品类型多样化、全面化发展，促进园区乃至石家庄装备制造业的快速发展。高端装备制造产业主要分布在丰达片区和融合片区，另外在石钢片区和天汇片区也有少量分布。

3

新材料

以绿色化、生态化为方向，激发传统产业在新材料方向发展新动能，深入挖掘矿峰水泥等大型本地企业资源，加快推进建材行业提档升级，转型发展。主要发展方向为：依托矿峰水泥，打造新材料产业基地，大力发展新型建材等产业。优化新材料产业布局和结构，建立完善的产业链条、提升产业集聚度、推动产业结构升级、加强企业技术创新，推广绿色生产技术、开发环保型新材料产品、建立循环经济体系，促进新材料产业的健康可持续发展。新型金属材料主要包括：高性能金属材料及特殊合金材料生产技术；电子元器件用金属功能材料制造技术；半导体材料生产技术；特殊功能有色金属材料及应用技术；金属及非金属材料先进制备、加工和成型技术等。新型无机非金属材料主要包括：高性能结构陶瓷强化增韧技术；高性能功能陶瓷制造技术；节能与环保用新型无机非金属材料制造技术。新材料产业主要分布在天汇片区，另外在石钢片区和丰达片区也有少量分布。

4

循环经济

全面推进园区能源资源的梯级利用和系统优化，加强园区内产业循环耦合，创建生态工业示范园区和绿色产业示范基地，推动园区各产业跨行业废旧资源综合利用融合发展、集聚发展，积极做好碳达峰、碳中和工作。主要发展方向为：（1）围绕各产业生产工艺以及配套公辅工程等环节产生的废旧资源进行回收利用，为特钢、先进装备制造、新材料等产业生产提供废钢资源、稀有金属辅配料、特钢材料等原材料，实现物质流循环（2）充分利用石钢、矿峰水泥余热，实现能量流循环。

本项目位于河北省石家庄市井陉矿区鑫鸿产业园1号厂房，规划为远景发展区。本项目为汽车零部件及配件制造，属于先进装备制造业，根据河北石家庄矿区工业园区管理委员会出具的《关于“年产汽车方向盘150万套项目”选址意见》（详见附件5），项目符合工业园区发展规划。
（3）规划用地布局
园区规划用地范围1775.19公顷，2025年规划建设用地规模为1213.94公顷，2030年规划建设用地1265.64公顷，石家庄矿区工业园区分石钢片区（880.52hm2）为特钢上下游产业区，天汇片区（184.13hm2）为新材料产业区，丰达片区（210.23hm2）和融合片区（480.67hm2）为高端装备制造产业区，远景发展区（19.65hm2），园区用地布局以规划工业用地为主。
本项目位于石家庄市井陉矿区鑫鸿产业园1号厂房，为先进装备制造企业，项目租赁鑫鸿产业园1号厂房，根据土地证（见附件），本项目占地为规划的工业用地，故本项目符合用地布局要求。

（4）基础设施
①供水设施规划：

水源选择：规划园区水源以地表水和再生水为主，地下水作为紧急备用水源；
水源规划：园区的用水结构为地表水优先供应生活用水；再生水优先供应石钢公司工业用水，其次供应其他企业工业用水、景观用水、浇洒道路、市政用水。

供水设施规划：矿区白彪水厂，近期规模2.0万立方米/日，远期规模达到4.5万立方米/日，占地2.03公顷。规划在南寨水库东侧新建南寨水厂，水源为地表水，供水规模为2.00万立方米/日，占地1.71公顷。规划保留2座再生水厂，其中矿区再生水厂位于城区东南侧，设计规模为2万m3/d；贾庄再生水厂位于石钢片区北侧，设计规模为1500m3/d。
管网规划：在充分利用现状给水管道的基础上，结合近期规划，考虑分期建设可能，自供水厂沿矿峰街、贾凤路、工业大道、世纪大道、纬一路、北环路、金川路、古桥街等主要道路布设给水干管，形成环状和枝状相结合的配水管网。
本项目用水由园区供水管网提供，可满足本项目用水需求。
②排水设施规划：

排水体制：规划排水体制采用雨污分流制。

A.污水工程：

污水处理：遵守水源保护地准保护区政策，生产污水处理采用企业自行处理方式，实现生产污水处理零排放，后期对企业进行跟踪，严令禁止排放污水。生活污水由污水管道排入矿区绿洁污水处理厂和贾庄污水处理厂。

污水处理厂：规划保留现状2座生活污水处理厂，矿区绿洁污水处理厂位于城区东南侧，设计规模为2万m3/d；贾庄污水处理厂位于石钢片区北侧，设计规模为1500m3/d。

管网规划：石钢片区北部、丰达片区北部及天汇片区污水管道沿北环路、纬一路、矿峰街、工业大道、贾凤路等向北排入贾庄污水处理厂，石钢片区南部、丰达片区南部及融合片区污水管道沿世纪大道、贾凤路、金川路等排入矿区绿洁污水处理厂。

B.雨水工程：

雨水管网规划：丰达片区地势较低，规划在丰达片区和天汇片区之间及石钢片区建设污水提升泵站2座。污水管道采用钢筋混凝土圆管，最小管径为D300，道路上污水管道起始埋深不小于2米。

雨水排放分区：石钢片区：石钢片区分为四个雨水片区，北部片区雨水经过道路及边沟收集，就近排入红星水库和小作河；西部片区雨水经道路及边沟收集后沿西环旅游路、工业大道、石钢路排入排洪沟；东部片区雨水经道路及边沟收集后沿贾凤路、工业大道、纬一路等排入清凉湾湿地公园；南部片区雨水收集后沿世纪大道、贾凤路排入南侧的杏花沟生态公园。天汇片区：天汇片区用地布局紧凑，规划统一为一个雨水片区，雨水经过道路及边沟收集，向南排入排洪沟，沿排洪沟最终排入清凉湾湿地公园。丰达片区：丰达片区规划为两个雨水片区，北部片区雨水经道路及边沟收集后，沿丰达路排入排洪沟，沿排洪沟向南排入长岗沟；南部片区雨水经道路收集后，沿关圣路、刘赵街排入长岗沟。融合片区：一区以凤山镇区为界将片区分为东西两个雨水片区，东部片区雨水收集后沿贾天公路、矿市北街、矿市南街、金川路排至杏花沟生态公园；中部片区雨水收集后沿贾天公路、西环旅游路、云凤路排入凤山镇排水系统；西部片区雨水收集后沿贾凤路排至杏花沟生态公园。二区规划统一为一个雨水片区，雨水经道路及边沟收集后，沿红房街、金川路、凤中路、贾凤路排至古桥南街排洪沟，沿排洪沟排入东侧长岗沟。

雨水综合利用：建设雨水利用设施，鼓励公建区、企事业单位建设雨水调节池，充分利用雨水资源。铺设渗水型道路或便道铺装，让雨水直接回渗地下，减少降水径流量，补充地下水。改变传统的设计方式，降低绿化带标高，将绿地作为入渗设施或雨水径流的截污措施等。园区在建设时，尽可能减少硬化铺装，保持现有不可利用的自然状态，可有效加快雨水入渗速度，减少洪水形成的机率。
项目无生产废水外排，目前园区收水管网未铺设至项目所在区域，不具备收水条件。根据河北鑫鸿工业园建设发展有限公司工业园标准化厂房及配套设施建设项目登记表，生活污水排入鑫鸿产业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥。
③供热规划：
根据生产特点，钢铁企业生产用热可自身解决；装备制造行业中的中频炉熔融、退火、烘干等工序用热使用电或天然气，采暖也通过自身生产余热供给；在无法实施集中供热的区域，积极采用太阳能、地热、电能、天然气等多种环保型供热方式。本次规划不再规划集中供热设施，园区企业根据行业特点充分利用生产余热为主力热源，天然气、电能等清洁能源为补充，远期视园区发展情况而定。
本项目生产加热采用电加热，冬季取暖采用空调。
④电力规划

规划期末，园区年负荷预测为139.10MW。220kv变电站建设保留现状园区井矿220kV变电站。110kv变电站建设规划新增110千伏凤凰站一座，位于南区西南侧，规模为150MVA，占地0.52公顷。扩建升级现状35千伏洪州站为110千伏站，规模为100MVA，占地0.62公顷。保留现状110kv王舍、西王、清泉变电站。10kv线路一般采用架空与地下电缆敷设相结合方式，当电缆数量较多时，可采用电缆隧道或排管敷设，当电缆数量较少时，可采用直埋敷设。

本项目用电由矿区电力局供电网提供，可满足本项目用电需求。

⑤燃气规划
规划用气量预测：远期园区平均日用气量为79.5万标准立方米。
气源规划：根据矿区国土空间总体规划，保留现状矿区门站，续建贾庄门站，规模为12万 m3/h。加强应急储气保障，规划结合贾庄门站新建LNG储配站1座。
供气规划：保留现状南石门分输站－贾庄门站、井陉门站-矿区门站高压管线；保留现状矿区门站，续建贾庄门站，规模12万方/时。加强应急储气保障，规划结合贾庄门站新建LNG储配站1座。加强高压输气线路安全防护管控，为燃气资源输配提供通道。
燃气输配系统：中压管网采用环枝状结合方式布置，以提高供气的可靠性，低压管网在居民用户集中的区域尽可能布置成环状，在居住区密度不大的情况下，布置成枝状。在中压管网与低压管网间建设多座中、低压调压站，在工业区内设局部专用调压站。

管网走向及敷设规划：燃气管网布置在道路西侧、北侧。地下埋设地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距，地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距，地下燃气管道埋设的最小覆土深度应严格按《城镇燃气设计规范》（GB50028-2020）中的要求执行。
本项目运营期无用气工序。
2、规划环评审查意见符合性分析
根据河北省生态环境厅《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划(2022-2030年)环境影响报告书》的审查意见（冀环环评函〔2025〕1318号），本项目与园区规划环评审查意见的相符性见表4。
表4  项目与园区规划环评审查意见的符合性分析
园区环评审查意见要求
本项目情况
相符性

①河北石家庄矿区工业园区(以下简称园区)位于石家庄市井陉矿区，为省政府批准设立的省级开发区，批复面积16.25平方公里(城镇开发边界内10.95平方公里、城镇开发边界外5.30平方公里)。你单位编制了《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划(2022-2030年)》(以下简称《规划》),《规划》总面积1775.19公顷，其中省政府批复面积16.25平方公里，并延城镇开发边界内的范围适当外延150.19公顷，设置石钢片区、天汇片区、丰达片区和融合片区4个产业片区以及远景发展区，以特钢上下游、高端装备制造、新材料为主导产业。规划近期至2025年、远期至2030年。
本项目位于河北省石家庄市井陉矿区鑫鸿产业园1号厂房，项目为汽车零部件及配件制造项目，属于高端装备制造企业。本项目位于河北石家庄矿区工业园区远景发展区，河北石家庄矿区工业园区管理委员会出具《关于“年产汽车方向盘150万套项目”选址意见》（详见附件5），项目符合工业园区发展规划。
符合
区域为环境空气质量不达标区。园区位于石家庄市岗南、黄壁庄水库集中式饮用水水源保护区准保护区内，规划范围内涉及石家庄市井陉矿区集中式饮用水水源地一级保护区，石家庄市岗南、黄壁庄水库集中式饮用水水源保护区二级保护区、文物保护单位、居住区、南寨水库(Ⅲ类)、红旗水库(Ⅲ类)、基本农田等环境保护目标，评价范围内涉及清凉山省级风景名胜区、清凉湾省级湿地公园、矿区主城区、长岗沟(Ⅲ类)、冶河(Ⅲ类)、生态保护红线(太行山土壤保持水源涵养功能区)等环境保护目  标。总体上，区域空间布局、水环境、大气环境、生态环境较敏感。因此，规划实施过程中应依据《报告书》及审查意见，进一步优化《规划》,强化各项环境保护对策和措施的落实，有效预防

本项目位于黄岗水库水源地准保护区范围内，所属行业为汽车零部件及配件制造。本项目符合园区总体规划的选址及产业要求。项目废气经配套环保设施处理后，达标排放。项目无生产废水排放，生活污水排入鑫鸿产业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥，不属于对水体污染严重的项目。固废按照不同性质进行分类收集和处置，不外排，项目采取的环保措施可行。
符合

③对《规划》优化调整和实施过程中的意见

(一)落实国家及区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。

(二)推进园区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化园区能源结构、交通运输方式等《规划》内容。

(三)严格空间管控要求，进一步优化园区功能、空间布局。城镇开发边界外区域，在规划期内维持现状不变。教育文化科研区、绿地禁止开展其他无关建设活动，园区规划实施过程中应严格遵守《中华人民共和国文物保护法》相关要求。落实《报告书》提出的空间布局引导和管控要求，优化工业、居住等各类用地的  空间分布和产业的梯级布局，严格涉风险源企业管理，确保人居环境安全。

(四)严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。强化现有及入区企业污染治理设施及环境管理水平，严格落实《报告书》提出的污染物减排方案及总量管控要求，确保区域环境质量 持续改善。强化涉重废水污染治理，电镀工序废水经车间处理达标后全部回用，不外排。严格落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》相关要求。

(五)严格入区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的园区生态环境准入要求及现有企业环境管理要求。园区严禁新增“两高”项目、危险废物集中贮存处置项目及电镀、酸洗、碱洗、磷化等专门从事表面处理的项目入驻，现有钢铁和水泥规模不得增加。不断提高现有及在建企业清洁生产水平，促进园区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。

(六)统筹基础设施建设，严格落实《报告书》提出的建设内容及时限。加快南寨地表水厂建设进度，逐步替代企业自备水井。根据开发利用情况逐步完善再生水管网布局，扩大再生水管 网覆盖范围，充分利用再生水资源。园区企业根据行业特点充分利用生产余热为主力热源，天然气、电能等清洁能源为补充，禁止企业自建燃煤供热锅炉。

(七)优化运输方式，落实应急运输响应方案。园区应进一步提高铁路运输及清洁能源汽车比例，减轻运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。
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(八)健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。健全完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系；强化园区风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，加强园区与周边敏感区环境风险防范设施建设，提升环境风险防控和应急响应能力， 保障区域环境安全。

(九)在《规划》实施过程中，按照相关要求适时开展环境影响跟踪评价。《规划》发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展环境影响评价工作。
本项目在规划园区范围内，符合空间布局的要求，符合园区产业定位；项目无生产废水外排，生活污水排入鑫鸿产业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥；本项目所属行业为汽车零部件及配件制造不属于“两高”项目、危险废物集中贮存处置项目及电镀、酸洗、碱洗、磷化等专门从事表面处理的项目；本项目用水由园区供水管网提供，本项目生产加热采用电加热，冬季取暖采用空调；环评完善环境监测体系，企业投产后按要求编制突发环境事件应急预案，建立环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。
符合

④拟入区建设项目应加强与规划环评联动，结合规划环评相关要求，做好建设项目环境影响评价工作。加强与规划环评的联动，严格项目生态环境准入条件，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等工作，强化生态环境保护相关措施的落实。规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，建设项目环评相应评价内容可结合实际情况予以适当简化。

本项目建设符合规划环评要求，本项目重点开展了工程分析、污染物排放量预测和环保措施可行性论证，满足要求。

符合

表 5   项目与园区总体生态环境准入清单符合性分析表
园区环境准入负面清单内容
本项目情况
符合性

全市总体要求
按照《石家庄市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（石政函[2021]40号）及《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》中全市总体准入要求执行，具体内容不再列出。
本项目符合《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版）》中“石家庄生态环境准入总体要求”
符合 

产业及政策准入管理要求
1.禁止“两高”项目入驻，园区钢铁行业不得突破现状产能规模(年产钢坯200万吨、年产钢材192万吨)；水泥行业不得突破现状产能规模(年产水泥熟料240万吨，年产水泥151万吨)；

2.禁止建设电镀、酸洗、碱洗、磷化等专门从事表面处理的建设项目；

3.禁止建设镍氢电池、铅蓄电池、锌锰电池制造项目；

4.严格落实《工业和信息化部国家发展和改革委员会生态环境部关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》(工信部联通装〔2023〕40号)相关要求，严格落实主要污染物排放总量控制、能源消耗总量和强度调控制度，坚决遏制不符合要求的项目盲目发展和低水平重复建设，防止产能盲目扩张，合理选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭；

5.禁止建设与园区产业无关联的废弃资源综合利用项目，与园区特种钢、高端装备制造、新材料等产业相关联的、利于形成园区循环经济产业链的项目方可入园；

6.禁止建设集中收集、贮存、利用、处置危险废物项目。
1、项目为汽车零部件及配件制造，不属于“两高”项目，不属于钢铁、水泥行业；
2、不涉及；

3、不涉及；

4、不涉及；

5、不涉及；

6、本项目产生的危险废物随产随清，交由有资质单位处置，不在厂区内暂存。
符合  
空间布局约束
1.规划范围内城镇开发边界外的区域维持现状不变；基本农田范围未经依法调整，需按照《基本农田保护条例》对上述区域进行严格保护，园区规划建设一律不得占用；

2.禁止在公园绿地、广场绿地等规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动，禁止占用公路用地红线；

3.将现状村庄和规划居住区作为环境敏感点予以保护，合理控制周边建设项目布局，根据不同的区位特点进行差别化管控；

4.清凉湾湿地公园周边禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾和其他破坏湿地及其生态功能的活动；

5.禁止建设集中收集、利用、处置易溶性、有毒有害废弃物的暂存和转运设施；

6.入区项目应做好选址可行性分析，地下岩溶区不宜布设水污染较重构建筑物及设备设施。如若工程无法避让，应在基础施工阶段对地基进行防渗处理。同时该区域涉水设备设施应采取“可视化”措施，并严格防渗，加强跟踪监测频次，最大可能的减少对区域地下水的污染影响；

7.污染企业退出的遗留污染宗地：园区内退出的遗留宗地应当按照《污染地块土壤环境管理办法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》开展土壤和地下水环境初步调查，编制调查报告。土壤和地下水环境初步调查发现该重点单位用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，应当开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。

1、本项目为占地为工业用地，不涉及城镇开发边界外占地，不涉及基本农田；2、不涉及；3、项目距离最近的村庄距离为200m，不涉及保护控制地带；4、项目固体废物合理处理处置，严禁违法倾倒；5、本项目产生的危险废物随产随清，交由有资质单位处置，不在厂区内暂存；6、项目位于鑫鸿产业园1号厂房，不涉及地下岩溶区，项目不涉及水污染较重的构筑物；7、不涉及。
符合 

污染物排放管控
1、入区项目需满足建设项目污染物排放总量控制要求，重点行业建设项目按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知(环办环评〔2020〕36号)》要求，严格落实区域主要污染物削减方案；

2.入区项目污染物排放必须满足国家、河北省、石家庄市等规定的标准要求，排放指标必须满足清洁生产指标要求(如有)；

3.固体废物零排放，其中危险废物收集、贮存、运输、处置、利用等须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》等国家、地方相关法律法规、技术规范、标准要求；

4.入区企业生产废水经处理后全部回用，不外排；

5.新建具有绩效评级要求的涉气入区建设项目，应达到B级及以上水平；

6.严格落实区域减排方案，开发区污染物排放量不得突破允许排放量：颗粒物459.538t/a 、二氧化硫120.165t/a 、氮氧化物617.954t/a 、VOCs17.332t/a；存量源削减量：颗粒物72.348t/a 、二氧化硫3.721t/a、氮氧化物166.783t/a、VOCs2.017t/a；新增源控制量：颗粒物34.307t/a、二氧化硫1.804t/a、氮氧化物29.005t/a、VOCs3.349t/a；

7.园区废水污染物允许排放量(排入集中污水处理厂)：COD9.928t/a、氨氮0.496t/a。

8.碳排放及强度：碳排放量401.29万t/a、碳排放强度1.38t/万元产值。
1、本项目VOCs实施总量削减，项目不属于上述重点行业；

2、项目污染物排放满足国家、地方相关要求；

3、项目固体废物合理处置，危险废物交由有资质的单位处理，做到随产随清，厂内不设置危废暂存间。项目要求，危险废物转移严格按照 《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中规定进行；

4、项目无生产废水外排；

5、本项目为C3670汽车零部件及配件制造，不涉及绩效评级要求。

6、项目VOCs排放量为0.417，未突破总控控制指标；

7、项目无废水外排；

8、不涉及
符合  
环境风险防控
1.重点监管企业和园区周边土壤和地下水环境污染风险防控：定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物；

2.加强园区与周边敏感区环境风险防范设施建设；

3.对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求。

4.实施“三级防控”措施，将事故废水严格控制在一定区域范围内。各入区涉水企业设置废水事故池，事故状态下废水送事故池存放，待废水处理站事故消除后，将事故池废水送废水站处理，不得排入外环境。

5.危险废物全过程监管：产生危险废物的单位，按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，并执行排污许可管理制度的规定，危废贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求规范建设。

6.建设用地风险管控和修复：用途变更为“一住两公”地块、腾退工矿企业用地、土壤污染重点监管单位在终止生产经营活动前应依法开展土壤和地下水环境初步调查，编制调查报告。土壤和地下水环境初步调查发现该重点单位用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，应当开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。对于拟开发利用的关停搬迁企业场地，未按有关规定开展场地环境调查及风险评估的、未明确治理修复责任主体的，禁止进行土地流转；污染场地未经治理修复的，禁止开工建设与治理修复无关的任何项目。对暂不开发利用的关停搬迁企业场地，要督促责任人采取隔离等措施，防止污染扩散。

1、不涉及；

2、项目采取环境风险防范措施；

3、项目采取了严格的风险防控措施，满足规划环评要求；

4、项目生产过程枪头清洗水采用沉淀罐沉淀，且水量小，不会外溢至外环境；

5、危险废物交由有资质的单位处理，做到随产随清，厂内不设置危废暂存间。项目要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中规定进行。
6、不涉及

符合

资源开发利用要求
1.入区项目资源和能源消耗量应满足开发区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线：能源利用上线：煤炭用量39.67万t/a：天然气用量为4102.91万m3/a；水资源利用上线：新水量为432.945万m3/a；土地利用上线：工业用地面积864.20hm2。

2.不断优化能源消费结构，优先利用区域集中供热和工业余热资源，禁止建设分散燃煤供热设施。

3.加快推进水源切换，现有拥有合法手续的自备水井给予保留备用，南寨地表水厂建成后，园区内自备水井进行封井；封井前，开发区现有企业应严格落实取水许可制度，不得突破地下水取水许可量。

本项目用地为工业用地，本项目用水、用电由园区管网提供，项目资源消耗未突破园区总量上线

符合

综上所述，本项目位于河北石家庄矿区工业园区远景发展区，河北石家庄矿区工业园区管理委员会出具《关于“年产汽车方向盘150万套项目”选址意见》（详见附件5），项目符合工业园区发展规划。项目租赁鑫鸿产业园1号厂房，根据土地证（见附件），本项目占地为规划的工业用地，故本项目符合用地布局要求。园区公共基础设施满足项目建设需求；项目符合园区规划、规划环评结论及审查意见要求。


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，项目生产规模、生产工艺、设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目。项目已于2026年7月28日取得石家庄市井陉矿区数据和政务服务局备案，备案编号：矿数政投资备字〔2026〕68号，项目建设符合国家和地方产业政策。

对照《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规（2025）466号）中相关规定，项目不属于禁止类项目，符合要求。

因此，本项目的建设符合相关产业政策要求。

2、选址符合性分析

本项目位于河北省石家庄市井陉矿区鑫鸿产业园1号厂房，为河北石家庄矿区工业园区远景发展备用地，用地性质为工业用地，符合园区用地规划，项目属于先进装备制造业，符合工业园区发展规划；项目所在区电力、通信等基础设施配套状况良好，交通便利，为项目的建设提供了良好的环境；项目500米范围内周围无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、珍稀濒危动植物保护区等环境敏感区，距项目最近的敏感点为西南侧200米处的贾庄村；项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对周围环境产生明显影响。

综上所述，从基础条件和环境条件分析，本项目的选址合理。

3、项目与饮用水水源保护区相关法律法规符合性分析
本项目位于石家庄市饮用水水源保护区地表水源保护区准保护区内，距离石家庄市饮用水水源二级保护区约6km，所属行业为汽车零部件及配件制造，项目生产过程无废水外排，生活污水排入鑫鸿工业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥。项目运营期无废水直接外排水环境，不属于对水体污染严重的项目。

表7   本项目与水源地保护区相关法律法规符合性分析表
文件名称

与项目有关的条例、条文

本项目

政策

符合性

《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年修正本）

第十二条：饮用水地表水源各 级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：“准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”。

所属行业为汽车零部件及配件制造，项目生产过程无废水外排，生活污水排入鑫鸿工业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥。项目运营期无废水直接外排水环境，不属于对水体污染严重的项目。

符合

《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过））

第三百一十八条“在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口”；第三百二十一条“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”
符合

《河北省水污染防治条例》（2018年5月31日修订）

第十七条规定：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”，第十八条规定：“禁止在饮用水水源保护区内设置排污口”。

符合

《石家庄市岗南黄壁庄水库饮用水水源污染防治条例》

将两库饮用水水源保护区范围划分为一、二级和准保护区。准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

符合

《河北省水污染防治工作方案》

“优化产业发展布局。坚持空间均衡。全省七大水系干流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。”

项目所属行业为汽车零部件及配件制造，运营期采取相应的环境风险预防措施

符合

《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）
准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。
本项目为汽车零部件及配件制造，不属于上述对水体污染严重的建设项目。
准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动
项目涉及危险废物收集后交由有资质的单位处理，做到随产随清，厂内不设置危废暂存间。项目要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中规定进行。本项目无采矿、采砂等活动。
准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。
项目生产过程无废水外排，生活污水排入鑫鸿工业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥。项目运营期无废水直接外排水环境，
准保护区无毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T26903要求
本项目不涉及毁林开荒行为。
综上，项目建设符合饮用水水源保护区准保护区的相关要求。

4、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析

表8   与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相符性分析

分类

文件要求

项目情况

符合性

总则

VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。

本项目使用的涉VOCs原料均为水性、无溶剂原料，均属于低VOCs原料。

符合

源头和过程控制

在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：

(1)鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；

(2)根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；

(3)淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置；

(4)含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。

符合

末端治理与综合利用

对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收气时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

本项目VOCs废气采用“两级活性炭吸附装置”进行处理，最大限度地减少了废气污染物的排放。废活性炭交有危废处理资质的单位处理。

符合

严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。

对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。

运行与监测

鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果

本项目运行后建设单位将按监测计划，开展废气污染源自行监测。同时，本项目依法申请排污许可证，在全国排污许可证管理信息平台对自行监测结果进行填报。

符合

企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。

本项目建设单位将建立废气处理设施运行台账，及时发现设施运行的故障。操作人员严格按照操作规程进行操作。加强设备管理和废气处理设施的日常维修保养，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，发现问题及时上报维修，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时进行修理或更换。

5、与相关环境政策符合性分析

本项目与国家及地方其他环境相关政策相符性分析结果如下：

表9   项目与相关环境政策符合性分析一览表

文件名称

与项目有关的条例、条文

本项目

政策符合性

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）

全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目

本项目为汽车零部件及配件制造，不属于取缔类。

符合

专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造

本项目为汽车零部件及配件制造，不属于整治类行业。

符合

调整产业结构，依法淘汰落后产能；优化空间布局，合理确定发展布局、结构和规模

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类、淘汰类项目。

符合

严控地下水超采，在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可

本项目用水依托园区市政管网，不设自备水井。

符合

《河北省水污染防治工作方案》

对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代

本项目为汽车零部件及配件制造，不属于所述“十大”重点行业，项目不增加污染物排放量。

符合

严格建设项目取水许可审批，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可；对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批新增取水，逐步实现区域水资源供需平衡

本项目用水依托园区市政管网，不设自备水井。

符合

中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见（2021年11月2日）

推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。“十四五 ”时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，坚持“增气减煤”同步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤基本清零。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平。

本项目能源采用电能
符合

坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能
本项目不属于高耗能高排放项目

符合

《石家庄市大气环境质量限期达标规划》
推进工业VOCs综合整治。大力推进低(无)VOCs原辅材料源头替代。到2027年，汽车、工程机械、家具、汽修、地坪等涂装全面使用低（无）VOCs含量涂料，胶黏剂、油墨等低（无）VOCs含量原辅材料替代比例提升到80%以上，到2030年，胶黏剂、油墨等使用低（无）VOCs含量原辅材料比例提升到90%以上。
按照《河北省低挥发性有机物原辅材料源头替代实施方案》要求，树立一批低VOCs原辅料替代标杆企业，在夏季臭氧管控期间给予政策支持，保障企业正常生产。
本项目使用的涉VOCs原料均为水性、无溶剂原料，均属于低VOCs原料。
符合
国务院关于印发《美丽中国建设

“十五五”规划》的通知（

国发〔2026〕20号）

二、深入打好蓝天碧水净土保卫战

（一）推动空气质量持续改善。优化国家大气污染防治分区。加强城市空气质量达标管理。深入推进水泥、焦化等重点行业超低排放改造，鼓励垃圾焚烧企业超低排放改造。研究制修订重点产品VOCs含量限值强制性国家标准，推动VOCs源头替代和全流程治理。开展传统涉气产业集群整治提升。实施低效失效大气污染治理设施排查整治。深化大气环境绩效分级管理，开展绩效等级提升行动。完善清洁取暖运行保障长效机制。持续推进区域联防联控，有效应对长时间大范围污染过程。加强长江中游、成渝等区域大气污染防治。严厉打击非法生产、销售、使用消耗臭氧层物质行为。加强秸秆焚烧分区管控和综合利用，严防秸秆集中焚烧引发重污染天气。加强规模化畜禽养殖场大气氨排放全过程管理，推动京津冀及周边地区大气氨排放总量下降。探索恶臭、餐饮油烟污染分级分类管控。深化城市扬尘污染综合治理。建立噪声问题综合治理清单，推进宁静小区等建设。

本项目使用的涉VOCs原料均为水性、无溶剂原料，均属于低VOCs原料。
符合

6、“三线一单”符合性分析

（1）环保部环评［2016］150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求进行“三线一单”符合性分析。

表10   与“三线一单”符合性分析

内容

分析内容

本项目情况

符合性

生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目位于河北省石家庄市井陉矿区鑫鸿产业园1号厂房，不在生态保护红线范围内，本项目与生态保护红线区边界最近距离约1330米，满足生态保护红线要求。
符合

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准；地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准；土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地筛选值。

项目产生的各种污染物采取有效的防治措施后，对环境影响较小。
符合

资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目运营过程中消耗一定量的水、电，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，不会突破资源利用上线。

符合

生态环境准入清单
环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

本项目位于石家庄市井陉矿区，按照石家庄市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单，本项目所在区域属于井陉矿区重点管控单元4（大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区），根据其管控措施要求（详见本报告表18项目与井陉矿区重点管控单元生态环境准入清单符合性分析），本工程满足石家庄市生态环境准入清单相关要求。
符合

（2）河北省人民政府《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71号）符合性分析

表11    与河北省环境管控单元符合性分析
管控单元划分

管控要求

本项目情况

符合性

优先保护单元

主要包括生态保护红线，各类自然保护地、饮用水水源保护区、海洋红线区及其他重要生态功能区等一般生态空间。

严格落实生态保护红线管理要求，除有限人为活动外，依法依规禁止其他城镇和建设活动。一般生态空间突出生态保护，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。重大引水工程、白洋淀入淀河流两侧范围严格执行引调水工程等相关法律规定。

项目占地不涉及生态保护红线，本项目与生态保护红线区边界最近距离约1330米。
符合

重点管控单元

主要包括城市规划区、省级以上产业园区、港区和开发强度高、污染物排放强度大、环境问题较为突出的区域等。管控要求：省级以上产业园区重点管控单元。

城镇重点管控单元。优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化交通污染源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。

省级以上产业园区重点管控单元。严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。

农业农村重点管控单元。优化规模化畜禽养殖布局，加快农村生态环境综合整治，逐步推进农村污水和生活垃圾治理；减少化肥农药施用量，优化农业种植结构，推动秸秆综合利用；控制地下水超采区农业地下水开采。

近岸海域重点管控单元。优化石化、钢铁等重化行业布局；严格海洋岸线开发；强化船舶、港区污染物控制；加强近岸海域及港口码头环境污染风险防控。

本项目位于城镇重点管控单元，项目不属于高污染、高排放项目，项目运营期无废水外排，符合城镇重点管控单元要求
一般管控单元

优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

管控要求：严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。

/

（3）与《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析
表12   与全市生态空间总体管控要求

重点

区域

管控策略

企业情况

符合性

全市域

1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。
2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。
1、本项目不属于“两高”项目；2、项目位于工业园区。

符合

中部核心区及北部弱扩散区

1.严格电力、钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能管控，加强重污染天气管控措施。

2.强化控煤为重点的能源清洁化战略。压减地区燃煤量、推动农村去散煤，倡导清洁能源。

3.强化机动车源头管控，实施重型柴油车第六阶段标准。强化在用机动车管控、非道路移动机械监管、加油站油气回收装置监管等。

4.加强大气污染整治，推动钢铁、焦化、化工等产业升级，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，加强细颗粒物和臭氧协同控制。

5.加强空气质量一类功能区、城市建成区及上风向地区、工业园区等布局管控，引导敏感区重点行业转型升级、搬迁退出。

1、不涉及；2、本项目不涉及用煤、燃煤；3、本项目使用新能源或符合国六标准汽车运输；4、不涉及；5、本项目不属于敏感区重点行业

符合

石家庄市划定的高污染燃料禁燃区

1.禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放;仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。

2.禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。

3.禁燃区内禁止原煤散烧。

4.其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。

1、根据《石家庄市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》，本市高污染燃料禁燃区范围为长安区、桥西区、新华区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、正定县、高新区、循环化工园区全域，本项目不在上述禁燃区范围内。且项目不涉及燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料；项目不涉及销售、使用高污染燃料，不涉及原煤散烧。
符合

地下水重点管控区

落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点管控区和生态用水补给区的管控。

依照《关于公布地下水禁止开采区、限制开采区范围的通知》（冀水[2025]29号）文件中对于石家庄市禁采区、限采区划定成果，本项目不属于地下水开采重点管控区内。且本项目用水依托园区市政管网，不设自备水井。
符合
全市生态空间总体管控要求

生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园禁止开发建设活动、有限人为活动、限制开发建设活动要求。

本项目位于河北石家庄矿区工业园区的石钢片区规划范围内，占地范围不在生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园范围内。本项目与生态保护红线区边界最近距离约1330米。
符合

一般生态空间

总体要求
空间布局
约束
①严格矿产资源开发与管控，矿产开发管控依照《河北省加强矿产资源开发管控十条措施》、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强矿产开发管控保护生态环境的决定》等相关文件要求执行。
②涉及饮用水水源地保护区的，水环境总体管控要求中饮用水水源地保护区相关要求进行管控。
①本项目不属于矿产资源；②本项目位于石家庄市饮用水水源保护区地表水源保护区准保护区内，严格按照饮用水水源地保护区相关要求进行管控。
符合
水源涵养
空间布局
约束
1、加强自然资源开发监管，严格控制和合理规划开山采石，控制矿产资源开发对生态的影响和破坏。
2、坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。
1、项目不涉及矿产资源开发；2、不涉及水源涵养区。
符合
水土保持
空间布局
约束
1、严禁陡坡垦殖和过度放牧。
2、禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。
3、严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。
4、对水土保持林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。
1、不涉及；

2、不涉及；

3、不涉及；

4、不涉及

符合
生物多样
性保护
空间布局
约束
1、禁止对野生动植物进行滥捕、滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。
2、保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等，防止生态建设导致栖息环境的改变。
3、加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。
4、严格控制高耗能、高排放行业发展，新引入的行业、企业不得对优先区域生物多样性造成影响。
1、不涉及；

2、不涉及；

3、不涉及；

4、项目不属于高耗能高排放行业。
符合
水土流失
空间布局
约束
禁止在崩塌、滑坡危险区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动。禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。
不涉及

符合
土地沙化
空间布局
约束
禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。
符合
河湖滨岸带
空间布局
约束
1、禁止向河道、渠道、水库及其他水域排放超标准污水或者弃置固体废物。
2、禁止擅自占用、围垦、填埋或者排干湿地；禁止擅自取用或者截断湿地水源；禁止破坏水生动物洄游通道或者野生动物栖息地；禁止擅自采砂、取土；禁止向湿地违法排污；禁止擅自引进外来物种；禁止其他破坏湿地及其生态功能或者改变湿地用途的行为(河道内生态修复工程或设施除外)。
不涉及
符合

表13   与全市水环境总体管控要求符合性分析

分类

管控类型

管控要求

本项目

符合性

饮用水源地优先保护区

空间布局约束

1、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。2、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。3、禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。4、禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。5、县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。

本项目位于石家庄市饮用水水源保护区地表水源保护区准保护区内，所属行业为汽车零部件及配件制造，项目生产过程无废水外排，生活污水排入鑫鸿工业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥。项目运营期无废水直接外排水环境，不属于对水体污染严重的项目。
符合

重要引水通道

空间布局约束

1、南水北调通道参照《南水北调工程供用水管理条例》（国务院令647号）、《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》、《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》、《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》等要求；入淀河流参照《白洋淀上游生态环境保护条例》等要求；其它重要河流廊道，以保障水生态和水质安全目标，禁止危害饮水通道工程安全的行为，禁止建设不符合国家产业政策、不能实现水污染物稳定达标排放的项目。

保障南水北调工程水质安全。依据《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》，加强保护区规范化建设，建设水生态廊道，保障输水河流水质安全。

对于饮用水水源地保护区范围内，应严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求(HJ773-2015)》相关要求。

1、本项目不涉及南水北调；2、本项目不涉及南水北调；3、本项目位于石家庄市饮用水水源保护区地表水源保护区准保护区内，所属行业为汽车零部件及配件制造，项目生产过程无废水外排，生活污水排入鑫鸿工业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥。项目运营期无废水直接外排水环境，不属于对水体污染严重的项目。项目运营期严格执行水源保护区相关要求。
符合

水环境工业污染重点管控区

污染物排放管控
1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。
2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。
3、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。
4、企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的实验室、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置。
1、项目不属于高污染、高耗水行业，不属于造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业；

2、不涉及；

3、项目无废水排放；

4、项目涉及危险废物收集后交由有资质的单位处理，做到随产随清，厂内不设置危废暂存间。
符合
环境风险防控
1、化学品生产、存储、运输、销售企业以及工业园区（工业集聚区）、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染。
2、加油站、储油库等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止污染地下水。
3、工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境。
4、可能发生水污染事故的企业事业单位，应当按照有关规定制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练。
1、项目按要求采取分区防渗，涉及化学原料存储区按照重点防渗区要求进行防渗；

2、不涉及；

3、项目按要求采取分区防渗；

4、项目投产后按要求编制突发环境事件应急预案

符合
水环境城镇生活污染重点管控区

空间布局约束
规划污水集中处理设施服务片区，加快城镇污水处理设施扩容和差别化精准提标，实施除磷、脱氮改造。强化城市初期雨水收集处理体系建设，全面完成市政合流制排水管网雨污分流改造任务，同步实施雨污水管网混错接改造和破损修复，杜绝污水等直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。
不涉及

符合
污染物排放管控
1、持续推进重点流域污水处理厂提标改造．推进城镇污水管网全覆盖，全面消除城中村，老旧城区和城乡结合部管网空白区。深入推进合流制排水管网雨污分流改造，同步实施雨污水管网混错接改造和破损修复。
2、加强初期雨水处理收集、调蓄、处理设施建设。
3、对地级以上城市建成区黑臭水体实行动态清零。开展县级城市建成区内黑臭水体再排查，巩固黑臭水体治理成果。
4、强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。
不涉及

符合
水环境农业污染重点管控区
空间布局约束
1、县级以上人民政府应当根据水环境质量改善和水污染防治等要求，科学确定养殖规模，划定畜禽养殖禁养区，合理优化养殖布局，促进畜禽养殖废弃物资源化利用。
不涉及

符合
污染物排放管控
1、支持畜禽养殖场、养殖小区建设畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施。规模化养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用。
2、散养密集区所在地县(市、区)人民政府、乡(镇)人民政府、街道办事处应当组织对畜禽粪便污水进行分户收集、集中处理。
水环境其他重
点管控区

空间布局约束
1、针对断流河道优先保障水生态流量和生态安全。
2、调整和优化产业结构，严格按照区域环境承载能力，合理规划居住区与工业功能区。
不涉及；

符合
污染物排放管控
1、执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)或《大清河流域水污染物排放标准》(DB13/2795-2018)水污染物排放标准，实施区域污染物总量控制，减少新建高污染项目，整改治理污染项目。
2、加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。
不涉及

符合

水环境一般管
控区
污染物排放管控

严格落实全市最新污染防治要求，加强工业源、生活源、农业源、集中式治理设施等排放管控。
项目生产过程无废水外排，生活污水排入鑫鸿工业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥。项目运营期无废水直接外排水环境
符合
表14   大气环境总体准入要求
管控类型

准入要求

本项目

符合性

空间布局约束

1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略性新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。

2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。

3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。

4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。

5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。

6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。

7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油(醇基燃料)锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。

8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。

1、不涉及；

2、项目不属于重点行业；3、项目为汽车零部件及配件制造，不涉及上述行业；

4、不涉及；

5、项目为汽车零部件及配件制造，不涉及上述行业；

6、不涉及工业炉窑；

7、不涉及锅炉建设；

8、项目不涉及高污染燃料。

符合

污染物排放管控

严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）相关要求。

对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》 执行。

按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)，开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。

加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。

加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。

深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。

严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。

巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。

9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全省禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

1、本项目不属于文件中石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业；

2、本项目不涉及工业炉窑；3、本项目使用的涉VOCs原料均为水性、无溶剂原料，均属于低VOCs原料；

4、项目生产过程中加强无组织排放管控；5、项目不涉及大宗物料运输；

6、项目为租赁厂房，不涉及施工扬尘；

7、不涉及；

8、不涉及；

9、项目不涉及工业炉窑，不属于玻璃行业。
符合

环境风险防控

强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。

本项目不涉及使用国家重点管控新污染物

符合

表15   全市土壤环境总体管控要求
属性
管控要求

本项目
符合性
农用地
1、禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
2、禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。
3、县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。
4、禁止生产、销售、使用国家和本省明令禁止的农业投入品。
5、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
6、严格执行法律、法规规定的其它空间布局约束要求。
1、2、3、项目位于工业园区，占地为工业用地，不涉及基本农田保护区；

4、不涉及；

5、项目无废水外排，固体废物合理处理处置，严禁违法向农用地排污；

6、项目严格执行法律、法规规定的空间布局约束要求。
符合
土壤污染重点监管单位
1、土壤污染重点监管单位应该严格控制有毒有害物质排放，并按年度向相关主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报相关主管部门。并对监测数据的真实性和准确性负责。相关主管部门发现土壤污染重点监管单位监测数据异常，应当及时进行调查。
2、土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内
的土壤污染防治工作方案。
3、土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查报告应当作为不动产登记资料送交地方人民政府不动产登记机构，并报地方人民政府相关主管部门备案。

本企业未列入重点监管单位或重点监控企业
符合
建设用地风险管控和修复
1、依法推进建设用地土壤污染状况调查评估。以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。
2、对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，
土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评
估。
3、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合
土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。
4、风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期
管理。
5、各县(市、区)在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途。
6、严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
不涉及
符合
重金属污染防控重点区
持续推进重金属减排，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，按照国家部署明确重点区域执行颗粒物和重点重金属特别排放限值。
项目不涉及重金属
符合
表16   全市自然资源总体管控要求
要素

管控类型

管控要求

本项目

符合性

水资源

地下水开采重点管控区（地下水严重超采区）
1、在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。
2、在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。
依照《关于公布地下水禁止开采区、限制开采区范围的通知》（冀水[2025]29号）文件中对于石家庄市禁采区、限采区划定成果，本项目不属于地下水禁采区、限采区。且本项目用水依托园区市政管网，不设自备水井。
符合

生态用水补给区
1、在保障正常供水目标的前提下，相继为主要河流及湖泊湿地进行生态补水，加大水源涵养林修复提质力度，逐步恢复河湖水系、填补地下水亏空水量，增加地下水补给量，恢复地下水水位，改善和修复河流与湖泊湿地生态状况。加强引水管理，合理调度水资源，通过采取引水、补水、限制取水等措施，维持湖泊湿地合理水位。
2、探索建立河湖生态水量保障机制，进一步健全南水北调和重要跨界河流补水机制，加大河流湖库水连通工程建设力度，逐步恢复河流湖库生态功能。
不涉及

符合

一般管控区
1、严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。
2、地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。
依照《关于公布地下水禁止开采区、限制开采区范围的通知》（冀水[2025]29号）文件中对于石家庄市禁采区、限采区划定成果，本项目不属于地下水禁采区、限采区。且本项目用水依托园区市政管网，不设自备水井。

符合

能源

高污染燃料禁燃区
1、禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放;仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。
3、禁燃区内禁止原煤散烧。
4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。
项目不涉及燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；不涉及销售、使用高污染燃料；项目不涉及原煤散烧；

符合

一般管控区
1、强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。
2、以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导，完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。
3、控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实施散煤替代。
4、深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。
1、项目不属于高耗能项目；

2、不涉及；

3、项目不涉及燃煤；4、项目不涉及燃煤

符合

表17   全市产业布局总体管控要求

分类

管控要求

本项目

符合性

产业总体布局要求

1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。

2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。

3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。

4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。

5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。

6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。

7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）执行。

8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。

9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。

10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。

11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。

12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。 加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源， 强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。

14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价（跟踪评价）工作，实现规划环评“一本制。

1、本项目符合园区规划环评要求；

2、本项目不涉及用煤；

3、本项目满足《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求；

4、本项目产品不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品；

5、本项目用地类型为工业用地，占地范围内不涉及河库管理范围；

6、本项目使用的涉VOCs原料均为水性、无溶剂原料，均属于低VOCs原料；

7、不涉及；

8、不涉及；

9、项目占地不属于地下水超采区，且项目不属于高耗水行业；

10、本项目不属于重金属重点行业；11、本项目不属于《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》中禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用项目；

12、不涉及；

13、本项目不属于“两高”项目；

14、园区内已编制规划环评，本项目符合规划环评要求。

符合

项目入园准入要求
1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》(冀政办字〔2021〕122号)相关要求执行。
2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。
3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。
4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。
1、项目位于工业园区；

2、园区规划环评满足时效要求；

3、园区规划环评满足时效要求；

4、园区已编制规划环评，本项目符合规划环评要求。
符合

表18   项目与井陉矿区重点管控单元生态环境准入清单符合性分析

单元类别

环境要素类别

维度

管控措施

项目情况

符合性

重点管控单元4
大气环境受体敏感重点管控区、水环境、城镇生活污染重点管控区

空间布局约束

1、加快城市建成区工业企业搬迁入园或关闭退出。

2、饮用水水源保护区内严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求(HJ773-2015)》相关要求。

1、项目位于工业园区；2、项目位于饮用水水源准保护区，运营期严格执行上述相关要求，具体见本报告表7。

符合

污染物排放管控

1、重点行业依法实施强制性清洁生产审核。

2、加快配套管网建设。新(改、扩)建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物

排放标准》(DB13/2796-2018)排放限值。

3、提高城镇生活污水收集处理率。

1、项目不属于强制性清洁生产审核行业；2、项目不涉及直接向地表水排污；3、生活污水排入鑫鸿产业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥。

符合

环境风险防控

/

/
符合

资源利用效率

1、淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤。

不涉及

符合

经以上分析可知，本项目符合《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》中相关要求。
7、与“冀环办字函〔2023〕326号”文件符合性分析

根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》冀环办字函[2023]326号附件，项目所在区域不属于沙区范围。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

石家庄德诺汽车部件有限公司成立于2026年，经营范围主要为汽车零部件及配件制造。随着汽车市场更新换代的步伐逐步加快以及汽车出口业务的不断增长，中国已成为年产1000万辆的汽车生产大国，对多功能汽车方向盘的需求也在不断增加。汽车方向盘从造型及功能设计方面也在不断的更新迭代，市场需求旺盛。为此石家庄德诺汽车部件有限公司投资5150万元，建设年产汽车方向盘150万套项目。该项目于2026年7月28日取得石家庄市井陉矿区数据和政务服务局备案，备案编号矿数政投资备字〔2026〕68号。
根据《建设项目环境保护管理条例》等，该项目应开展生态环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十三、汽车制造业36-71汽车零部件及配件制造367-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应当编制生态环境影响报告表。

石家庄德诺汽车部件有限公司委托我单位承担本项目生态环境影响评价工作。我公司接到委托后，立即组织技术人员对项目厂址进行了现场踏勘，并收集有关资料，在此基础上编制完成了《年产汽车方向盘150万套项目生态环境影响报告表》。
2、项目概况
（1）项目名称：年产汽车方向盘150万套项目
（2）建设单位：石家庄德诺汽车部件有限公司

（3）建设性质：新建
（4）工程投资：项目总投资5150万元，其中环保投资100万元，占总投资的1.94%。
（5）建设地点：项目位于河北省石家庄市井陉矿区鑫鸿产业园1号厂房，厂区中心地理坐标为北纬38°6'29.667"、东经114°2'25.293"。项目西侧、北侧为空地，东侧为河北中科华胜新材料有限公司，南侧为鑫鸿产业园办公楼。距项目最近的敏感点为西南侧200米处的贾庄村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。
（6）项目占地：项目总占地面积5741.21m2，为2层厂房，总建筑面积11482.42m2。

（7）劳动定员及工作制度：项目劳动定员120人；工作制度为两班制，每班工作8小时，年工作300天。
（8）主要建设规模及内容：项目厂房总建筑面积约11482.42平方米，年产汽车方向盘150万套。租用闲置标准化厂房，设置办公区、生产区、原料库、成品库等生产辅助功能区，建设3条方向盘加工组装生产线及配套设施（包含自动成型一体式发泡机、裁剪机、缝纫机、包覆操作台、缝制生产台、装配检测台等主要生产设备）。项目主要建设内容见下表。
表19   项目工程内容一览表

工程类别

项目名称

建设内容

主体工程

方向盘生产线

项目租用一座标准化厂房，厂房总建筑面积约11482.42平方米，为2层建筑，总高度10m，其中包含发泡生产线及缝制组装生产线。发泡生产线位于厂房一层，设3条发泡生产线，配备3台自动成型一体式发泡机，用于方向盘套发泡；缝制组装生产线位于厂房二层，设裁剪机、缝纫机、包覆操作台、缝制生产台、装配检测台，用于方向盘套裁剪、缝制、组装。
辅助工程

综合办公室

位于厂房一层，用于办公及职工临时休息。

储运工程

原料区

厂房一层设原料库（存放脱模剂、水性色浆、淀粉胶、酒精）、发泡料存放区、骨架存放区、皮革存放区、零部件存放区

中转区

厂房二层设发泡后方向盘存放区、包覆成品区

成品区

厂房一层设装配成品区

运输工程
厂区外运输车辆采用国六或新能源车辆，厂内非道路移动机械采用新能源机械或国四及以上排放限值阶段机械。
公用工程

供水

由园区供水管网提供

排水

项目无生产废水排放，生活污水排入鑫鸿产业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥
供电

用电由当地变电站提供

供热

项目生产采用电加热，冬季取暖采用空调。

环保工程

废气

发泡、喷涂膜剂、酒精擦洗工序产生的非甲烷总烃废气经二次密闭负压收集+“水喷淋+除湿+过滤棉+两级活性炭吸附装置”+1根21m高排气筒排放（DA001）

废水

项目无生产废水排放，生活污水排入鑫鸿产业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥
噪声

本项目噪声主要来源于设备噪声，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声措施。
固废

检验
不合格泡沫
收集后外售物资回收公司

修边
泡沫边角料
PU革裁剪
PU革边角料
原辅料包装
废包装袋、废包装箱
酒精擦洗
废抹布
随产随清，交有处理资质单位处理，不在厂内暂存

真皮革裁剪

真皮边角料

发泡枪头清洗

沉淀罐沉渣

原辅料包装

沾染化学品废包装桶

喷模内漆
漆渣
废气治理设施维护

废过滤棉
废活性炭

喷淋废液

设备维修

废机油

废机油桶

职工生活

生活垃圾

环卫部门统一处理

（9）平面布置

项目利用已有标准化厂房进行建设，厂房为2层，总建筑面积11482.42平方米。厂房北侧、南侧、东侧分别设置出入口，厂房一层分别设发泡生产线、脱模剂、淀粉胶存放区、发泡料存放区、骨架存放区、皮革存放区、零部件存放区、装备成品区，厂区二层设缝制组装生产线、发泡后方向盘存放区、包覆成品区。项目具体平面布置见附图3。

2、主要生产设备

本项目主要设备见下表

表20   项目主要设备一览表

序号
名称
数量（台/套）

1

自动成型一体式发泡机
3

2

分散机
3

3
喷枪
36
4
裁剪机
2

5
缝纫机
10

6
包覆操作台
52

7
缝制生产台
200

8
装配检测台
13

9
废气治理设备

1

10
空压机
1
3、主要原辅材料及能源消耗

（1）原辅料消耗
本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

表21   本项目主要原辅材料及能源消耗一览表

项目

名称
用量
单位
备注

原辅料

方向盘骨架
150
万件/a
方向盘配件
150
万件/a
真皮革
13
万m2/a
约0.75~0.85kg/m2，来料经过初步裁剪
PU革

13

万m2/a

约1.0~1.1kg/m2，来料经过初步裁剪
缝制线
1800
万米/a
聚氨酯组合发泡料

A料（聚醚多元醇）

185
t/a
B料（改性异氰酸酯MDI）

115
t/a
水性色浆
10
t/a
淀粉胶
22.5
t/a
脱模剂

1

t/a

膜内漆（水性）
1.5
t/a
75%酒精

0.8
t/a

能源

水

2879.1
m3/a

电

50万

Kwh/a

（2）物料平衡

[image: image52.png]A=Ay + Ay + A, +4,, +4

ise




图1  发泡物料平衡图 t/a
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图2  脱模剂平衡图 t/a
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图3  油漆平衡图 t/a
（3）原辅材料理化性质如下：

①聚氨酯组合发泡料：俗称黑料和白料，也叫发泡黑白料、黑胶白胶，黑料为异氰酸酯（粗MDI），白料为组合聚醚，两者按比例搅拌混合后发生聚合反应，生成具有独立闭孔结构的聚氨酯硬质泡沫塑料，具有密度小、比强度高、绝热保温性能好、耐酸碱、耐老化、生产加工性能优良等特点。

黑料（B料）：棕褐色液体，含有一定量较高官能度的异氰酸酯与二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）的混合物（通常要求MDI占混合物总量的50%左右），官能度约为2.6～2.7，粘度比聚氨酯白料（组合聚醚）大。密度1.19g/ml，熔点36～39℃。溶于苯、甲苯、氯苯、硝基苯、丙酮、乙醚、乙酸乙酯等。

白料（A料）：聚氨酯组合聚醚，与粗MDI共称黑白料，由多元醇、催化剂、阻燃剂以及发泡剂等混合，颜色很浅，大多是浅棕色或者浅黄色。密度1.095g/ml（25℃），熔点57～61℃。

AB料由于用途不同，比例也不同。AB料比例为1：1，为硬泡，适合喷涂。比例是1：1-2时，泡沫变软，适合浇注。本项目聚氨酯发泡AB料比例约为1:1.6。
聚氨酯发泡料常温～120℃正常生产、成品存放、熟化阶段仅造成原料残留助剂挥发，高分子骨架不发生热分解，废气主要为叔胺类催化剂、发泡剂、各类助剂等VOCs及少量未反应MDI单体；160‑200 ℃氨基甲酸酯键开始微弱断裂，尚未大规模热解，残留助剂加速挥发，少量醛、酮类小分子有机裂解物，释放有机胺（MDA等芳香胺）；聚氨酯初级热解温度为220-320℃，温度≥350℃深度热裂解，发生明火、阴燃条件下，化学键深度断裂，会释放一氧化碳、氨气、氰化氢、芳香烃、烟尘等有毒次生污染物。

本项目聚氨酯发泡模具温度约75℃，发泡料温度约35℃。该温度仅造成原料残留助剂挥发，高分子骨架不发生热分解，废气主要为催化剂、发泡剂、各类助剂等VOCs、臭气浓度及少量未反应MDI单体。
②水性色浆：混合物和助剂30%，水66%，二丙二醇二甲醚＜4%。
③脱模剂：主要成分为10.88-10.95%改性硅油、1.9-2.0%合成油脂、0.8-0.9%氧化聚乙烯PE、2.8-3.0%辅助添加剂和83.15-83.62%水，乳白色微乳液体、具有轻微芳香味，pH值为8.2，不易燃、易溶于水，可用于脱模、润滑、冷却。

④膜内漆（水性）：
以水为主要分散介质，去离子水占比40‑70%、水性树脂占比15‑40%、颜料填料、少量醇醚类成膜助剂、中和剂、消泡流平等助剂，助剂一般＜8%。水性漆具有无重金属，含有少量有机溶剂的环保涂料。根据水性漆检测报告，水性漆物料中挥发性有机物含量约为26g/L，固体组分含量为52%。水性漆中挥发性有机物含量低于《涂料中有害物质限量 第 2 部分：工业涂料》（GB 30981.2‑2025）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597‑2020）中挥发性有机物含量要求。
⑤淀粉胶：淀粉胶为淀粉经糊化、改性制得的水基胶粘剂，外观为淡黄色均匀粘稠液体；主要组分为改性淀粉、水、少量氢氧化钠、硼砂等助剂。呈弱碱性，pH8.0～10.5；常温下不易挥发，不含苯、甲苯、二甲苯、酯类等挥发性有机溶剂，VOCs产生量极低；属于水基型胶体，依靠水分蒸发实现固化。具有良好水溶性，高湿度条件下胶膜易吸水软化；常温储存易受微生物作用发生霉变；可生物降解。

4、主要产品及产能

本项目产品及产能情况见下表。

表22    项目产品及产能一览表

序号

产品种类

产量

单位

规格

1

方向盘
150万
套/a

方向盘为圆形，直径约38cm，重量约2kg
项目产品执行《转向盘尺寸》（GB5911-1986）、《汽车转向盘转向力-转向角检测仪检定规程》（JJG（交通）007-2005）、《汽车转向盘 试验方法》（QC/T563-1999）、《汽车转向盘聚氨酯泡沫包覆层技术条件》（QC/T703-2004）、《汽车转向盘聚氨酯泡沫覆层整体硬度试验方法》（QC/T704-2004）。

5、给排水

（1）给水

项目发泡机加热循环水外购去离子水，其他用水由园区管网提供，能够满足用水需求。
①发泡枪枪口清洗用水

发泡枪使用一段时间需对枪口进行清洗，清洗频次为1~2小时/次，每天约清洗8~16次，按最不利考虑，取每天清洗16次。清洗采用人工刷洗，单次清洗用水量约为2L/次，故发泡枪枪口清洗年用水量为0.032m3/d（9.6m3/a），其中新鲜用水0.006m3/d（1.8m3/a），循环水用量0.026m3/d（7.8m3/a）。

②喷淋用水

喷淋主要去除颗粒物同时吸收易溶于水的废气，如乙醇等，喷淋塔填料为鲍尔环，采取水喷淋。喷淋液气比取3L/m3，则喷淋塔循环水泵流量45m³/h，喷淋塔底部配套循环水箱，系统内参与循环的保有水量约3m³；循环水由泵提升至塔内喷淋层，经鲍尔环填料层回落至塔底水箱，实现循环使用。系统损耗主要为蒸发损耗，通过新鲜水补给维持水箱液位稳定。喷淋塔封闭喷淋，蒸发损耗按循环水量的0.3%核算，蒸发量为2.16m3/d（648m3/a）。

喷淋对有机废气去除效率取40%，则水吸收有机废气量为0.91t/a，1吨水吸收有机废气量约为100kg，则喷淋吸收水量为9.1t/a。

综上，喷淋总用水量为657.1m3/a（2.19m3/d）。

③发泡机加热水
发泡机加热水外购去离子水，该部分水位于发泡机内，循环使用，耗损量很少，发泡机循环水量为1m3，补水量为0.001m3/d。
④生活用水

本项目劳动定员120人，根据河北省地方标准《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）为18.5m3/人•a，按年工作300天计，则生活用水量为7.4m3/d（2220m3/a）。

（2）排水

①发泡枪枪口清洗废水

发泡枪枪口清洗废水产生量按用水量的80%核算，清洗废水产生量为0.026m3/d（7.68m3/a）。清洗废水采用沉淀罐沉淀，经沉淀后循环使用，无废水外排。

②喷淋废水

喷淋水定期更换，年产生喷淋水量9.1m3/a（0.03m3/d），该部分废液作为危险废物随产随清交有资质单位处置。

③发泡机加热水

发泡机加热水采用去离子水，循环使用，定期补充耗损水，无废水产生。
④生活污水

职工生活污水产生量按用水量的80%核算，则职工生活污水产生量为5.92m3/d（1776m3/a），生活污水排入鑫鸿产业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥。
本项目给排水平衡表见表23，给排水平衡图见图1。

表23   项目给排水平衡表  m3/d
项目

总用水量m3/d

新鲜水量m3/d

循环水量m3/d

损耗

m3/d

排水量

m3/d

排污去向

发泡枪口清洗
0.032

0.006

0.026

0.006

0.026

沉淀后回用

喷淋用水

722.19
2.19
720
2.16
0.03
定期清理，交有资质单位处置

发泡机加热水
1.001
0.001
1
0.001
0
蒸发损耗，无废水产生
职工生活

7.4

7.4

0

1.48

5.92

排入鑫鸿产业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥
合计

730.623

9.597

721.026

3.647

5.976

注：上表中存在以下平衡：①总用水量=新鲜水量+循环水量+回用水量；②新鲜水量+原料带入水量+回用水量=损失量+排水量。
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图4   水平衡图单位：m3/d


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程简述

本项目利用已有厂房进行建设，本项目施工期仅涉及设备安装，不涉及土建工程，排污节点主要包括施工设备安装噪声、施工人员废水、设备拆包过程产生的废包装物等。

2、运营期工艺流程简述
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图5   运营期工艺流程及排污节点图
工艺流程描述如下：

①加料、开模
将发泡原料（聚氨酯组合发泡料（A、B料）、水性色浆）泵送入发泡机的混料缸内，发泡原料在混料缸内进行混合。打开模具进入下一流程。更换方向盘型号情况下需更换发泡模具，正常生产过程无需更换发泡模具，发泡模具无需清洗，模具出现故障后返厂维修。
②喷脱模剂
采用手持喷枪向发泡模具内腔表面喷上脱模剂，方便物料发泡膨胀后从模具上取出。

该工序主要污染源为喷脱模剂产生的有机废气G1，主要污染物为非甲烷总烃。
③喷模内漆

采用手持喷枪向发泡模具内腔表面喷模内漆，达到表面防护作用。

该工序主要污染源为喷模内漆产生的废气G2，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃。
④酒精擦洗
外购方向盘骨架置于车间内骨架区存放，生产前运入密闭发泡间采用酒精擦洗方向盘骨架外表，去除表面灰尘、油污。

该工序主要污染源为酒精挥发产生的有机废气G3，以非甲烷总烃计，酒精擦洗废抹布S1。

⑤发泡灌注成型
将清洗后的方向盘骨架放入发泡模具内，发泡原料混合完全后，混合后的流体通过发泡机的浇注口也浇注到模具内，在方向盘骨架基础上增加发泡材料，发泡温度为常温。汽车方向盘发泡时间约为235秒/件，发泡机理如下。

A.聚氨酯多元醇与异氰酸酯反应：
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Ⅰ为凝胶反应，反应产生聚氨基甲酸酯，聚氨基甲酸酯是泡沫塑料的主要成分，含有数量众多的氨基酸酯基团（-NHCOO-）链节的高分子聚合物。

B.MDI与水反应
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C.胺基进一步与异氰酸酯基团反应：
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Ⅱ和Ⅲ步均为发泡反应，反应产生CO2，导致泡沫膨胀，同时生成含有脲基的聚合物，发泡反应为放热，使发泡液温度升高。

D.异氰酸酯与氨基甲酸酯（-NHCOO-）进一步反应：
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Ⅳ属于交联反应，在海绵制造过程中，这些反应都是以较快的速度同时进行着，在叔胺类催化剂存在下，有的反应在几分钟内就完成，最后形成高分子量和具有一定交联度的泡沫体，聚合物的分子结构由线性结构变为体形结构，使发泡产物更好相溶，加快产品熟化。

发泡反应开始的第一段料液基本透明，此时开始反应，尚未有气体析出，称为清浆区；在离浇注口一段距离时发泡开始，混合物略有膨胀，料液发白，此为第二段，为乳白区；经过一段时间后，发泡反应明显加快，形成泡沫体，泡沫高度不断升高，这是第三段，称为上升区。泡沫升起后，并逸出少量发泡废气。发泡过程中，模具内部有水管连通，水管内通入热水（电加热）为模具提供温度，发泡温度约45℃-55℃。发泡过程会产生有机废气、臭气浓度。
泡沫体在模具内经自然冷却后，其外观形状逐步固化、熟化。在块状软泡生产开始时供给部分热量，而在发泡及熟化过程中产生的热量足以使反应完成，不需要加热，熟化时间约为220秒。熟化过程会产生有机废气、臭气浓度。
该工序主要污染源为发泡、熟化过程产生的有机废气G2，污染物为非甲烷总烃、MDI、臭气浓度，设备运行产生的噪声N。

⑥检验、修边

通过人工检验的方式检验外观，检验合格进行人工修边，去除发泡毛边。检验不合格作为不合格品外售。

该工序主要污染源为不合格泡沫S2、泡沫边角料S3。

⑦皮革裁剪

外购的皮革置于皮革存放区，根据客户需要皮革分为真皮、PU革两种。根据尺寸裁剪皮革，得到合适尺寸皮革料。其中真皮集中时间段裁剪，按5d裁剪一次。
该工序主要污染源为真皮边角料S4、PU革边角料S5。

⑧包覆缝线

人工使用毛刷对皮革和方向盘表面分别涂刷淀粉胶，方便皮革与方向盘粘结，之后采用缝纫机将裁剪好的皮革缝制成型，之后人工包覆于方向盘上进行人工缝制。

淀粉胶为淀粉经糊化、改性制得的水基胶粘剂，主要组分为改性淀粉、水、少量氢氧化钠、硼砂等助剂。常温下不易挥发，不含苯、甲苯、二甲苯、酯类等挥发性有机溶剂，VOCs产生量极低。本次忽略不计。
该工序主要污染源为缝纫机噪声N。
⑨整形装配
缝制好的方向盘进行人工整形，增加产品美观性。之后人工进行装饰配件的装配，装配完成后得到成品方向盘。

⑩成品包装

制作完成的方向盘成品在成品包装区完成包装，之后在成品区存放后外运。

表24   污染物产生及排放情况一览表

类别

污染源/工序

主要污染因子

治理措施

废气

G1

喷脱模剂
非甲烷总烃

二次密闭间负压收集+1套“水喷淋+除雾+过滤棉+两级活性炭吸附装置”+1根21m排气筒排放（DA001）
G2

喷模内漆
非甲烷总烃、颗粒物

G3
酒精擦洗
非甲烷总烃
G4
发泡、熟化
非甲烷总烃、MDI、臭气浓度
废水

/

发泡枪枪口清洗废水

COD、BOD5、SS、

沉淀后回用，不外排，定期清理沉渣

/

生活污水

COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油

排入鑫鸿产业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥
噪声

N

设备运行

设备噪声

选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声措施
固废

S1
酒精擦洗
废抹布
随产随清，交由有资质单位处理

S2
检验
不合格泡沫

收集后外售资源回收公司

S3
修边
泡沫边角料

收集后外售资源回收公司

S4
皮革裁剪

真皮边角料

随产随清，交由有资质单位处理

S5
PU革边角料

收集后外售物资回收公司
/

发泡枪头清洗

沉淀罐沉渣

随产随清，交由有资质单位处理
/

原辅料包装
沾染化学品废包装桶
随产随清，交由有资质单位处理
/

原辅料包装

废包装袋、废包装箱

收集后外售物资回收公司
/
喷模内漆
漆渣
随产随清，交由有资质单位处理
/

废气治理设施维护

废活性炭

随产随清，交由有资质单位处理

/

喷淋废液

随产随清，交由有资质单位处理
/
废过滤棉
随产随清，交由有资质单位处理
/

设备检修

废机油桶

随产随清，交由有资质单位处理

/

废机油

/

职工生活

生活垃圾

当地环卫部门处理



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁新建厂房建设，未开展生产，不存在与本项目有关的环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

（1）基本污染物

《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中规定，环境空气质量现状调查与评价中，基本污染物环境质量现状数据优先采用国家和地方生态环境主管部门公开发布的评价基准环境质量公报或环境质量报告中的数据或结论；其次采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据。根据河北省生态环境厅发布的《2025年河北省生态环境状况公报》中相关数据可知，石家庄市环境质量情况见下表

表25   2025年石家庄市环境质量一览表

污染物

年评价指标

现状浓度

（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值

占标率（%）

达标情况

数据来源

SO2
年平均质量

浓度

5μg/m3
60μg/m3
8.3

达标

河北省生态环境厅公布数据

NO2
24μg/m3
40μg/m3
60.0

达标

PM10
67μg/m3
60μg/m3
111.7

超标

PM2.5
37μg/m3
30μg/m3
123.3

超标

CO

24小时平均95位百分位数
1000μg/m3
4000μg/m3
25.0

达标

O3
8h平均第90位百分位数

171μg/m3
160μg/m3
106.9

超标

由上表可以看出，评价区域除O3、PM2.5和PM10外，其余污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值，因此建设项目所在区域为不达标区。

（2）其他污染物环境质量现状数据

本项目特征因子为TSP、非甲烷总烃，本次环境质量现状监测数据引用《河北石家庄矿区工业园区总体发展规划环境影响评价环境质量现状监测》（云环检字[2023]第0932号）中的监测数据，引用监测点位位于小作村、西王舍，监测点位分别位于项目西北方向1700m、西南方向1300m，位于项目周边5km范围。监测时间为2023年11月07日-2023年11月13日，检测数据为近3年内检测。满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》引用现有检测数据要求，引用数据有效。

①监测点位

本次评价其他污染物补充监测点位基本信息见下表。

表26   其他污染物补充监测点位基本信息

监测因子

监测点位
监测时间

监测频次

相对厂址方位

相对厂界距离

非甲烷总烃
小作村
小时浓度

检测7天，4次/天，具体时间为2:00、8:00、14:00、20:00

西北

1700m

西王舍
西南

1300m
总悬浮颗粒物
小作村
日均浓度
检测7天，每天监测24小时
西北
1700m
西王舍
西南
1300m
②监测分析方法

监测方法及分析仪器见下表。

表27   监测分析方法一览表

监测因子

分析方法

仪器

检出限

非甲烷总烃

《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017）

气相色谱仪/9790

Ⅱ/YH-066

0.07mg/m3（以碳计）
总悬浮颗粒物
《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ1263-2022）
SQP型电子天平/Secural125-1CN/YH-077
当采样体积为144m3时，检出限为7μg/m3
③评价方法

评价方法采用单项质量指数法，即：

Pi=Ci/Coi
式中：

Pi——污染指数；

Ci——污染物的实测浓度（mg/m3）；

Coi——污染物的评价标准（mg/m3）。

④现状监测结果

根据评价区环境空气现状检测结果，统计了检测点污染物浓度变化范围，以及污染物在检测点的达标情况。现状检测及评价结果见下表。

表28   其他污染物环境质量现状监测及评价结果

污染物

监测点位
平均时间

浓度范围（mg/m3）

评价标准（mg/m3）

最大浓度占标率（%）

达标情况

非甲烷总烃

小作村

1h浓度

0.5-0.76

2

38

达标

西王舍

0.49-0.75

2

37.5

达标

总悬浮颗粒物
小作村

日均值
0.102-241
0.3
80.3
达标
西王舍

0.105-0.248
0.3
82.7
达标
由检测结果可知，监测点处非甲烷总烃小时平均浓度满足《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准要求，总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级浓度限值。

2、地表水环境质量现状

项目所在区域河流主要为冶河、绵河。根据石家庄市生态环境局2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》可知：绵河-冶河水质状况为优，项目所在区域水质现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

3、声环境质量现状

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，无需进行声环境质量现状监测及评价。

4、生态环境

项目区域内生态环境质量较好。占地范围内无自然保护区、濒危珍稀动植物和风景旅游区等重点保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，无需进行生态现状调查。

5、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》可知，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目车间采取防渗措施，采取措施后可防治项目对土壤和地下水污染。因此，本次项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

6、电磁辐射
本项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状调查。

	环境保护目标
	项目位于河北省石家庄市井陉矿区鑫鸿产业园1号厂房，厂区中心地理坐标为北纬38°6'29.667"、东经114°2'25.293"。距项目最近的敏感点为西南侧200米处的贾庄村。项目500m范围内无重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、革命历史古迹等其他环境敏感点。根据调查，厂址500米范围内无地下水集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。根据项目特点、评价区域环境特征，确定项目主要环境保护目标及保护级别见下表。

表29   项目环境保护对象及保护目标

环境要素

名称

坐标

保护对象

相对厂址方位

相对厂区距离m

保护级别

大气环境
贾庄村

114.040°E，38.108°N

居民

西南
200

《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级

石山花园
114.038°E，38.104°N
居民
西南
400
声环境

厂界外50米内无声环境保护目标

地下水

500米范围内无地下水集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标

生态
本项目位于河北石家庄矿区工业园区，用地范围内无生态环境保护目标


	污染物排放控制标准
	施工期：

施工期噪声：执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

营运期：

（1）废气

①有组织废气

酒精擦洗挥发的乙醇以非甲烷总烃表征，发泡、熟化废气、喷脱模剂废气、喷模内漆废气、酒精擦洗废气非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造行业限值；颗粒物执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）表1中“涉表面涂装工序的其他行业”污染物排放限值；MDI执行《合成树脂工业污染物排放控制标准》（GB31572-2015）表5排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。
②无组织

厂区内无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值；企业边界无组织非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级新改扩建限值要求）。
具体执行标准及标准值见下表。

表30   大气污染物排放标准一览表

污染源

标准来源

污染物

标准限值

有组织

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造行业标准

非甲烷总烃

30mg/m3
《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）表1中“涉表面涂装工序的其他行业”污染物排放限值
颗粒物

10mg/m3
《合成树脂工业污染物排放控制标准》（GB31572-2015）表5排放限值
MDIa
1mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值
臭气浓度

6000无量纲
无组织废气
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值
非甲烷总烃

监控点处1h平均浓度值≤2.0mg/m3；监控点处任意一次浓度值≤10mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

非甲烷总烃
4mg/m3
颗粒物

1mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级新改扩建限值要求）

臭气浓度

20无量纲
a：待国家污染物监测方法标准发布后实施。
（2）噪声

项目位于河北石家庄矿区工业园区，项目所在区域未划定声环境功能区，所在区域以工业生产为主要功能，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）

（3）污染物控制标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过）中“第二编-第六分编 固体废物污染防治-第二十一章 生活垃圾污染防治”相关要求。


	总量

控制

指标
	根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）、《关于进一步简化建设项目主要污染物排放总量核定事项的通知》（冀环办发[2016]58号）、《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》（冀环办字函〔2020〕247号）等文件要求，确定总量控制因子为：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs、颗粒物。

本项目不涉及COD、氨氮、SO2、NOx排放，因此项目总量控制因子为废气污染物VOCs、颗粒物。VOCs、颗粒物采用本报告预测排放量作为总量控制指标，核算过程见下表。

表31   VOCs、颗粒物总量控制指标核算表

排气筒编号

风量

m3/h

工作时间

h/a

污染物

预测浓度mg/m3
VOCs总量指标t/a

DA001

15000

4800

VOCs

3.785
0.273
颗粒物
0.59
0.043
根据核算，项目VOCs、颗粒物总量控制指标分别为0.273t/a、0.043t/a。
综上，本项目污染物排放总量控制指标分别为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a，VOCs：0.273t/a，颗粒物：0.043t/a。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目施工期仅涉及设备安装，不涉及土建工程。

1、施工声环境保护措施

本项目设备安装期的噪声源主要为设备安装时产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，且噪声产生量较低。

应采取如下措施以减少对声环境的影响：

合理安排安装时间和安装进度，设备安装单位应合理安排安装时间，除工程必须外，严禁在22:00～次日6:00期间，中午12:00～14:00期间施工。

在采取以上措施后，项目设备安装期噪声对周围环境的影响较小。设备安装期的噪声影响是暂时的，随着设备安装完成而消失。

项目主要生产设备安装位于生产车间内部，通过厂房隔声后，并采取上述措施后，项目施工噪声对周围环境影响较小。

2、施工期水环境保护措施

施工期的废水主要是施工人员日常生活产生的生活污水。施工期施工营地在厂区地块内，设置防渗旱厕，少量生活污水可就地泼洒抑尘。因此，施工期的废水对周围环境影响较小。

3、施工期固体废物环境保护措施

设备安装期固体废弃物主要是设备安装产生的废包装物，属一般固体废物。

废包装物统一收集后委托有处理能力的单位处理。在采取以上措施后，设备安装期固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

4、施工期生态环境保护措施

本项目建设工程量小，施工期较短，不会对项目所在地周围生态环境质量产生明显影响。根据现场调查，项目生产车间地面已硬化，项目施工期主要涉及设备安装等工序，对项目区域生态环境无影响。
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措施
	一、废气

1、废气治理措施
本项目废气治理情况见下图：
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图6   废气处理措施示意图
2、污染源源强分析
（1）有组织废气源强

发泡工序废气源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅2021年6月11日印发）“-3300-3700+4310-4340机械行业系数手册”，发泡成型非甲烷总烃产污系数为5.37kg/t（原料）计。本项目使用聚氨酯A、B料300t/a，则发泡工序非甲烷总烃产生量为1.611t/a。参照《含微量残余单体的聚氨酯预聚体研究进展》（Crompton Corporation，Middlebury，Connecticut06749，USA），异氰酸酯聚合反应残余的单体为预聚体的0.2%。本项目聚氨酯B料用量为115t，则MDI产生量为0.23t/a。
喷脱模剂工序产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。脱模剂水含量83.15-83.62%，VOCs含量低于5%。本次VOCs发量按脱模剂用量的5%进行折算，则喷脱模剂环节产生的挥发性有机物为0.05t/a。

喷漆工序产生废气，项目使用水性漆，喷漆工序主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物。根据水性漆检测报告，水性漆物料中挥发性有机物含量约为2.17%，固体组分含量为52%，水分含量约为45.83%。参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》HJ1097-2020附录E中空气喷涂-零部件喷涂，水性涂料附着率取40%；参照同类型项目可知，漆渣产生量为固体组分的5%。即水性漆涂料固体组分中40%的漆料留在工件上，55%漆料形成漆雾颗粒，5%以漆渣形式散落到地上。本项目水性漆用量为1.5t/a，经计算，项目漆雾产生量为0.429t/a，挥发份在喷漆及晾干工序全部挥发，产生的非甲烷总烃为0.033t/a。

酒精擦洗过程挥发乙醇以非甲烷总烃计，本项目使用75%酒精，75%酒精用量为0.8t/a，乙醇挥发量为0.6t/a。则非甲烷总烃产生总量为0.6t/a。
则根据核算发泡、熟化、喷脱模剂、喷模内漆、酒精擦洗共产生非甲烷总烃2.294t/a、MDI0.23t/a、颗粒物0.429t/a。发泡、熟化、喷脱模剂、喷模内漆、酒精擦洗在单独设置的二次密闭间进行，对发泡操作台及工作人员操作室进行密闭，共设计3条发泡生产线，每条发泡生产线单独设一个密闭间，单个密闭间尺寸为13m×3m×5m，共计设置3个密闭间。废气采取负压收集，3个密闭间共用一套废气收集管道，共用一套风机，根据密闭间与风机之间距离变化采取废气收集管道变径设计，距风机由远及近收集管道直径逐渐变大，以保障废气收集效率。废气经负压收集后进“水喷淋+除雾+过滤棉+两级活性炭吸附装置”处理。负压收集效率按99%核算。废气中含酒精等易溶于水物质，水喷淋对有机物去处效率取40%，参考《广东省制鞋行业挥发性有机废气治理技术指南》（2015年2月1日实施），活性炭吸附效率为50%~80%，为保守考虑，活性炭对挥发性有机废气的处理效率取60%，两级活性炭吸附装置处理效率为：[1-（1-0.6）×（1-0.6）]×100%=84%，为保守考虑，本次评价按80%，废气治理设施对有机物处理综合效率达88%，年有效工作时间4800h。二次密闭间换风次数不低于20次/h，则废气治理设施风机风量最低为11700m3/h，考虑管道损耗等原因，确定最终设计风机风量为15000m3/h，满足生产要求。根据核算，DA001对应有组织非甲烷总烃产生浓度为31.54mg/m3，产生速率为0.473kg/h，经“水喷淋+除雾+过滤棉+两级活性炭吸附装置”处理后（处理效率以88%计），非甲烷总烃排放浓度为3.785mg/m3，排放速率为0.057kg/h（0.273t/a）。非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造行业限值（30mg/m3）；MDI产生浓度为3.163mg/m3，产生速率为0.047kg/h，经“水喷淋+除雾+过滤棉+两级活性炭吸附装置”处理后（处理效率以88%计），MDI排放浓度为0.38mg/m3，排放速率为0.0056kg/h（0.027t/a）。MDI排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放控制标准》（GB31572-2015）相关要求（1mg/m3）；颗粒物产生浓度为5.9mg/m3，产生速率为0.088kg/h，经“水喷淋+除雾+过滤棉+两级活性炭吸附装置”处理后（处理效率以90%计），颗粒物排放浓度为0.59mg/m3，排放速率为0.009kg/h（0.038t/a）。颗粒物排放满足《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）表1中“涉表面涂装工序的其他行业”污染物排放限值（10mg/m3）；项目发泡工序会产生少量异味，以臭气浓度表征，臭气浓度参考《强氧催化氧化技术在塑料废气治理中的应用》（陈海棠，阮琥，朱赛嫦，环境工程2015年第33卷增刊），塑料废气属于低浓度恶臭废气，臭气浓度在2000（无量纲）以下，因此，项目发泡废气臭气浓度产生量为＜2000（无量纲），经“水喷淋+除雾+过滤棉+两级活性炭吸附装置”处理后，臭气浓度的排放值为＜200（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值（6000无量纲）。
（2）无组织废气源强

发泡、熟化、喷脱模剂、喷模内漆、酒精擦洗过程未被收集的非甲烷总烃、MDI、颗粒物无组织排放。则无组织非甲烷总烃排放量约0.023t/a，排放速率为0.0048kg/h；无组织MDI排放量约为0.0023t/a，排放速率为0.0005kg/h；无组织颗粒物排放量为0.0043t/a，排放速率为0.0009kg/h。
（3）废气源强核算汇总

本项目废气源强核算如下。

表32   废气污染物源强核算一览表

排气筒

编号

产污环节

污染物

有效工作

时间

h/a

废气量(m3/h)

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放形式

产生量

（t/a）

产生速率(kg/h)

产生浓度（mg/m3）

工艺

去除效率

/%

是否为可行性

技术

排放量（t/a）

排放速率(kg/h)

排放浓度(mg/m3)

DA001

发泡、熟化、喷脱模剂、喷模内漆、酒精擦洗

非甲烷总烃

4800
15000

2.271
0.473
31.54
二次密闭负压收集+“水喷淋+除雾+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理”+21m排气筒

88
是

0.273
0.057
3.785
有组织

颗粒物
0.425
0.088
5.9
90
是
0.043
0.009
0.59
MDI
0.228
0.047
3.163
88
是
0.027
0.0056
0.38
臭气浓度

/
/
无组织

非甲烷总烃

4800
/

0.023
0.0048
/

二次密闭，加强收集

/

/

0.023
0.0048
/

无组织

颗粒物
0.0043
0.0009
/
/
0.0043
0.0009
/
MDI
0.0023
0.0005
/
/
0.0023
0.0005
/
臭气浓度

/
/
7、废气排放口基本情况

本项目排放口基本情况如下所示。

表33   排放口基本情况一览表

排放口

排气筒底部中心坐标（°）

排气筒底部海拔高度（m）

排气筒出口流速m/s

排气筒参数

名称

类型

编号

经度

纬度

高度（m）

内径（m）

温度（℃）

发泡、熟化、喷脱模剂、喷模内漆、酒精擦洗废气排放口
一般排放口

DA001

114.04

38.108

272

14.74
21
0.6
25

8、厂界达标分析

采用AERSCREEN估算模式预测本项目厂界污染物浓度见下表：

表34   无组织排放估算浓度一览表 μg/m3

厂界

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

厂界标准值

达标情况

非甲烷总烃

2.0902
2.0056
1.7177
1.6011
4000

达标

颗粒物
0.38
0.3647
0.3123
0.2911
1000
达标
MDI
0.119
0.114
0.098
0.091
/
/
根据估算模式预测结果可知，本项目厂界非甲烷总烃最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值；厂界颗粒物最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；项目发泡工序会产生少量异味，以臭气浓度表征，臭气浓度参考《强氧催化氧化技术在塑料废气治理中的应用》（陈海棠，阮琥，朱赛嫦，环境工程2015年第33卷增刊），塑料废气属于低浓度恶臭废气，臭气浓度在2000（无量纲）以下，臭气浓度采取收集治理措施后，项目厂界无组织臭气浓度＜20（无量纲），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级新改扩建限值要求）。
项目建成后无组织排放均能够达标。

9、废气治理措施可行性分析

对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），“喷淋、吸附、催化燃烧”为其中的可行技术。本项目发泡、喷脱模剂、喷模内漆过程使用水性原料，有机废气治理措施为“水喷淋+除雾+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理”，符合规范要求，是可行技术。过滤可有效去除颗粒物，本项目采用“喷淋、过滤棉”为可行的漆雾去除措施。本项目生产过程产生的废气能够具有良好的处理效果，可稳定达标排放。综上，从环境保护角度，项目废气治理措施可行。

10、废气对环境敏感点及区域大气环境的影响

本项目对生产废气、污水处理站废气均采取了可靠的处理措施，在保证废气治理设施稳定运行的情况下废气均能实现达标排放，对区域大气环境影响较小，对评价范围内的敏感点影响较小。

11、非正常工况

非正常工况排放指生产中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

（1）开、停车
本项目要求开工时，首先运行其废气处理装置，待废气治理设施运行正常后，然后再开启生产线；停工时，废气处理装置继续运转，待生产线中的废气全部排出后才能关闭。设备维检过程中，先停工艺设备，待工艺设备停止运行、不再进行生产后，再将废气处理设备停止运行。因此，项目在开、停车及设备检修时排出的污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。不存在非正常排放造成的环境污染。
（2）废气处理设施故障
本项目非正常工况可能发生的为废气治理设施故障，导致废气未经处理后直接排放到大气中。废气治理设施故障时，相应生产过程非甲烷总烃产生量增大，运营过程中可及时发现，发现后及时停产维修。非正常工况发生时，相关参数如下：

表35    非正常排放参数表

非正常排放源
非正常排放原因
污染物
非正常排放浓度（mg/m3）
非正常排放速率/（kg/h）
排放量/kg
非正常处理效率(%)
单次持续时间/h
频次
DA001
废气治理设施故障常
非甲烷总烃
31.54
0.473
0.473
0
1h
事故概率为1×10-6
颗粒物
5.9
0.088
0.088
0
1h
MDI
3.163
0.047
0.047
0
1h
非正常排放属短时排放，在及时采取措施处置故障情况下，可减少非正常排放对环境的影响，为防止非正常工况废气排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行；在废气处理设施停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施保证废气达标排放。

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

③定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。
11、废气监测计划

《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）并结合本项目污染物排放特征，确定自行监测的点位、因子和监测频次，环境监测方案见下表。

表36   有组织废气监测计划表

排放口名称

排气筒编号

监测指标

监测频次

执行排放标准

发泡、熟化、喷脱模剂、喷模内漆、酒精擦洗废气排放口
DA001
非甲烷总烃

1次/半年
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造行业标准
颗粒物
1次/年
《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）表1中“涉表面涂装工序的其他行业”污染物排放限值

MDIa
《合成树脂工业污染物排放控制标准》（GB31572-2015）表5排放限值

臭气浓度

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值
a：待国家污染物监测方法标准发布后实施。
表37   无组织废气监测计划表

监测点位

监测指标

监测频次

依据

厂界

非甲烷总烃

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

颗粒物

臭气浓度

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级新改扩建限值要求）

厂区内

非甲烷总烃

1次/年

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值
二、废水

发泡枪枪口清洗废水产生量为0.026m3/d（7.68m3/a）。清洗废水采用沉淀罐沉淀，经沉淀后循环使用，喷淋水循环使用定期更换，喷淋废液作为危险废物，随产随清理，交有资质单位处置，项目无工业废水外排。职工生活污水产生量为5.92m3/d（1776m3/a），生活污水排入鑫鸿产业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥。
综上，本项目无废水外排，对周围水环境影响较小。

三、噪声

1、噪声源

项目噪声主要来源于发泡机、缝纫机、风机、空压机等设备产生的噪声，项目选用低噪声设备、采取基础减振措施，各设备测点距离1m处声压级值在60～85dB（A）之间。项目各生产设备位于厂房内，采取厂房隔声措施，废气治理设施风机出口加装消声装置，并将风机置于专门的风机房内，空压机置于专门空压机房内。项目以厂区西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向建立坐标系，项目各噪声设备源强参数及降噪措施如下。

表38   本项目噪声源强调查清单（室内声源）   dB（A）

序号
建筑物名称
声源名称
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
室内边界方位

距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声
(声压级/距声源距离)(dB(A)/m)
X
Y
Z
声压级/dB(A)
建筑物外距离
1
建筑物
分散机1
65/1
选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声
13.07
31.99
1
北

58.40
49.89
昼夜
26
23.89
1
东

56.25
49.90
23.90
1
南

32.36
49.94
23.94
1
西

15.90
50.15
24.15
1
2

分散机2
65/1
13.07
52.35
1
北
38.04
49.92
23.92
1
东
56.01
49.90
23.90
1
南
52.71
49.90
23.90
1
西
16.19
50.14
24.14
1
3

分散机3
65/1
13.07
73.24
1
北
17.15
50.11
24.11
1
东
55.77
49.90
23.90
1
南
73.60
49.89
23.89
1
西
16.48
50.13
24.13
1
4

发泡机1
75/1
7.89
32.1
1
北
58.29
59.89
33.89
1
东
61.43
59.89
33.89
1
南
32.58
59.94
33.94
1
西
10.72
60.45
34.45
1
5
发泡机2
75/1
7.89
52.17
1
北
38.22
59.92
33.92
1
东
61.19
59.89
33.89
1
南
52.64
59.90
33.90
1
西
11.00
60.42
34.42
1
6

发泡机3
75/1
7.89
72.88
1
北
17.51
60.10
34.10
1
东
60.95
59.89
33.89
1
南
73.35
59.89
33.89
1
西
11.30
60.40
34.40
1
7

缝纫机1
65/1
2.34
25.14
6
北
65.25
49.89
23.89
1
东
67.06
49.89
23.89
1
南
25.74
49.98
23.98
1
西
5.07
52.01
26.01
1
8

缝纫机10
65/1
7.3
43.41
6
北
46.98
49.90
23.90
1
东
61.89
49.89
23.89
1
南
43.90
49.91
23.91
1
西
10.29
50.50
24.50
1
9

缝纫机2
65/1
7.56
25.4
6
北
64.99
49.89
23.89
1
东
61.84
49.89
23.89
1
南
25.89
49.98
23.98
1
西
10.29
50.50
24.50
1
10
缝纫机3
65/1
2.6
29.83
6
北
60.56
49.89
23.89
1
东
66.75
49.89
23.89
1
南
30.42
49.95
23.95
1
西
5.40
51.81
25.81
1
11
缝纫机4
65/1
7.04
29.83
6
北
60.56
49.89
23.89
1
东
62.31
49.89
23.89
1
南
30.33
49.95
23.95
1
西
9.83
50.55
24.55
1
12
缝纫机5
65/1
2.6
34.53
6
北
55.86
49.90
23.90
1
东
66.69
49.89
23.89
1
南
35.12
49.93
23.93
1
西
5.46
51.77
25.77
1
13
缝纫机6
65/1
7.3
34.79
6
北
55.60
49.90
23.90
1
东
61.99
49.89
23.89
1
南
35.28
49.93
23.93
1
西
10.17
50.51
24.51
1
14
缝纫机7
65/1
2.6
38.97
6
北
51.42
49.90
23.90
1
东
66.64
49.89
23.89
1
南
39.56
49.92
23.92
1
西
5.53
51.73
25.73
1
15
缝纫机8
65/1
7.3
39.23
6
北
51.16
49.90
23.90
1
东
61.94
49.89
23.89
1
南
39.72
49.92
23.92
1
西
10.23
50.50
24.50
1
16
缝纫机9
65/1
2.34
42.89
6
北
47.50
49.90
23.90
1
东
66.85
49.89
23.89
1
南
43.49
49.91
23.91
1
西
5.32
51.85
25.85
1
17
空压机房
空压机
80/1
选用低噪声设备，基础减振，置于风机房内，风机出口加装消声器
-6.72
47.96
1
北

2.23
85.98
59.98
1
东

2.79
85.94
59.94
1
南

4.02
85.91
59.91
1
西

2.91
85.94
59.94
1
18
风机房
废气治理设施风机
85/1
选用低噪声设备，基础减振，置于空压机房内
-6.67
63.31
1
北

1.96
97.58
71.58
1
东

2.67
97.56
71.56
1
南

2.51
97.56
71.56
1
西

2.54
97.56
71.56
1
2、评价模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模型。其计算公式如下：

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带）），预测点位置的倍频带声压级[image: image11.png]L,(n



可按下式计算：

[image: image51.png]L,(r)=Lw+D,-4





式中：[image: image12.png]L,(r)



——距离声源r处的倍频带声压级，dB；

[image: image13.png]


——倍频带声功率级，dB；

[image: image14.png]


——指向性校正，dB；

[image: image15.png]


——倍频带衰减，dB；

[image: image16.png]A,
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——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

[image: image17.png]e



——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

[image: image18.png]


——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

[image: image19.png]


——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

[image: image20.png]


——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

A.首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

[image: image21.png]9
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式中：[image: image22.png]1



——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

[image: image23.png]


——声源的倍频带声功率级，dB；

[image: image24.png]


——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

[image: image25.png]


——指向性因子；

[image: image26.png]


——房间常数，[image: image27.png]R=Sal(l-a)



，[image: image28.png]


为房间内表面面积，m2，[image: image29.png]


为平均吸声系数。

B.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的[image: image30.png]


倍频带叠加声压级：

[image: image31.png]012,
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式中：[image: image32.png]L,,(T)



——靠近围护结构处室内N个声源[image: image33.png]


倍频带的叠加声压级，dB；

[image: image34.png]'plij



——室内[image: image35.png]


声源[image: image36.png]


倍频带的声压级，dB；

[image: image37.png]


——室内声源总数。

C.计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image38.png]L,y (T)=L,,(T)-(TL,+6)




式中：[image: image39.png]L,,(T)



——靠近围护结构处室外N个声源[image: image40.png]


倍频带的叠加声压级，dB；

[image: image41.png]


——围护结构[image: image42.png]


倍频带的隔声量，dB；

D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S）处的等效声源的倍频带声功率级。

[image: image43.png]L
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式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

③计算各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg）为：

[image: image44.png]1
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

ti ——在T时间内i声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，

3、预测结果

本项目以车间以西10m园区边界处为西厂界控制点，以车间以北8m园区边界处为北厂界控制点，以车间以东1m为东厂界控制点，以车间以南1m为南厂界控制点，本项目产噪设备采取相应降噪措施后，车间外四周控制点噪声预测结果如下所示。

表39   厂界噪声预测结果一览表   单位：dB（A）

厂界

坐标
贡献值
评价标准

达标情况

X

Y

昼间

夜间

西厂界控制点
-33.29
44.80
52.19
65

55

达标

北厂界控制点
27.21
107.40
44.75
65
55

达标

东厂界控制点
73.22
48.30
49.01
65
55

达标

南厂界控制点
30.48
-6.82
50.87
65

55

达标
根据噪声预测结果，项目噪声源对车间四周边界贡献值在44.75dB(A)～52.19dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

因此，本项目产生的噪声不会对周围声环境产生明显不利影响。

4、噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中自行监测的要求，制定项目噪声监测计划，具体监测计划见下表。

表40   项目噪声监测计划一览表

类别

监测项目

监测点位

监测频次

执行标准

噪声

昼间Leq，夜间Leq，夜间频发、偶发噪声需监测最大A声级 Lmax
四周厂界控制点
1次/季度

昼夜各1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

四、固体废物影响分析
1、固体废物类别及处置措施
项目运营期固体废物主要为发泡工序检验产生的不合格泡沫，修边工程产生的泡沫边角料，真皮裁剪产生的真皮边角料，PU革裁剪产生的PU革边角料，化学原料包装产生的沾染化学品的废包装桶，汽车配件包装产生的废包装袋、废包装箱，发泡枪头清洗废水沉淀残渣、喷漆产生的漆渣、废气治理设施维护产生的废活性炭、废喷淋液、废过滤棉，设备检修产生的废机油、废机油桶，职工生活垃圾等。

（1）职工生活垃圾：本项目劳动定员为120人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，职工生活垃圾产生量为18t/a，统一收集后交由环卫部门处置。

（2）一般工业固体废物

①不合格泡沫、泡沫边角料

聚氨酯发泡不合格料按发泡量的3%核算，则不合格泡沫产生量为9t/a，修边泡沫边角料产生量按发泡成品量的2%核算，则泡沫边角料产生量为6t/a。不合格泡沫、泡沫边角料属于一般工业固体废物，收集后外售物资回收公司。

②PU革边角料

皮革裁剪会产生边角料，其中PU革用量约136.5t/a，项目购买的真PU革为经过初裁原料，PU革进厂后集中一次裁剪完成，边角料产生量约占原料用量的1%，则PU革边角料产生量为1.365t/a。PU革边角料属于一般工业固体废物，收集后外售物资回收公司。

③废包装袋、废包装箱

汽车配件包装产生的废包装袋、废包装箱产生量约为30t/a，该部分废包装袋、废包装箱属于一般工业固体废物，收集后外售物资回收公司。

（3）危险废物

①废抹布
采用酒精擦洗方向盘骨架过程会产生含油抹布，产生量为0.05t/a，含油废抹布属于危险废物，随产随清，交有处理资质单位处理，不在厂内暂存。

②真皮边角料

真皮革裁剪过程会产生真皮边角料，其中真革用量约104t/a，项目购买的真皮为经过初裁原料，真皮进厂后集中一次裁剪完成，边角料产生量约占原料用量的1%，则真皮边角料产生量为1.04t/a。真皮边角料属于危险废物，随产随清，交有处理资质单位处理，不在厂内暂存。

③发泡枪头清洗废水沉淀罐沉渣
发泡枪使用一段时间需对枪口进行清洗，清洗废水采用沉淀罐沉淀，沉淀罐沉渣定期清理，该部分残渣产生量约为发泡量的0.1%，则产生量为0.3t/a。沉淀残渣属于危险废物，随产随清，交有处理资质单位处理，不在厂内暂存。

④沾染化学品的废包装桶

聚氨酯发泡料、水性色浆、脱模剂、模内漆（水性）等产生的废包装桶量为6t/a，该部分废包装桶属于危险废物，随产随清，交有处理资质单位处理，不在厂内暂存。

⑤喷淋废液
喷淋主要去除颗粒物同时吸收易溶于水的废气，如乙醇等，喷淋对有机废气去除效率取40%，则水吸收有机废气量为0.91t/a，1吨水吸收有机废气量约为100kg，则喷淋吸收水量为9.1t/a，喷淋废液产生量为10.01t/a，该废液属于危险废物，定期清理，随产随清，交有处理资质单位处理，不在厂内暂存。
⑥漆渣

喷漆过程会有部分漆渣掉落，参照同类型项目可知，掉落漆渣产生量为固体组分的5%。同时水喷淋收集部分漆渣，本项目水性漆用量为1.5t/a。则漆渣产生量为0.421t/a，属于危险废物，随产随清，交有处理资质单位处理，不在厂内暂存。

⑦废过滤棉

废气治理设施过滤棉定期更换，过滤棉半年更换一次，废过滤棉产生量为0.02t/a。废过滤棉属于危险废物，随产随清，交有处理资质单位处理，不在厂内暂存。

⑧废活性炭
活性炭吸附装置定期更换活性炭会产生废活性炭。本项目设1套两级活性炭吸附装置风量为15000m3/h。活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比应不小于1：7000，本次取装填量与每小时处理废气量体积之比为1:5000。查阅资料可知，活性炭通常的密度是200～650kg/m3，本次环评活性炭密度取500kg/m3计。

根据《关于印发〈深圳市工业有机废气治理用活性炭更换技术指引（试行）〉的通知》（深环办〔2023〕66号），活性炭更换周期估算公式如下：

T＝（m×s×106）÷（c×Q×t）

式中：T—更换周期，d；

m—活性炭重量，kg；

s—动态吸附量，%；（一般取值15%）；

c—进口的VOCs浓度，mg/m3（水喷淋去除率取40%，本项目活性炭进口VOCs浓度取18.92mg/m3）；

Q—风量，m3/h；

t—运行时间，h/d。

根据核算，15000m3/h风量排气筒单个吸附箱活性炭填充量应为3m3，废气处理装置设2个活性炭吸附箱，则废气处理装置活性炭箱装填量为3t。两级活性炭吸附装置更换周期均为99.1d，活性炭总年用量为9.08t/a，有机物总去除量为1.14t/a。则废活性炭产生量为10.22t/a。废活性炭属于危险废物，随产随清，交有处理资质单位处理，不在厂内暂存。

⑨废机油

设备维护检修产生的废机油产生量0.2t/a，属于危险废物，随产随清，交由具有危废处理资质的单位进行妥善处置，不在厂区内暂存。

⑩废机油桶

废机油使用过程中产生的废机油桶产生量为0.01t/a，属于危险废物，随产随清，交由具有危废处理资质的单位进行妥善处置，不在厂区内暂存。

表41   项目固体废物产生及处置情况一览表
序号

产生环节

固废名称

属性

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境危险特性

废物类别

废物代码

年产生量（t/a）

1

检验
不合格泡沫
一般工业固废

/

固态

/

SW17

900-003-S17
9
2

修边
泡沫边角料
/

固态

/
SW17
900-003-S17
6
3

PU革裁剪

PU革边角料

/
固态
/
SW14
900-099-S14
1.365
4

原辅料包装

废包装袋、废包装箱
/

固态

/

SW59

900-099-S59

30

5
酒精擦洗
废抹布
危险废物

有机物
固态
T,In
HW49
900-041-49
0.05
6
真皮革裁剪
真皮边角料
重金属

固态

T
HW21

193-002-21

1.04
7
发泡枪头清洗

沉淀罐沉渣
有机物

固态

T
HW13
265-101-13
0.3
8
喷模内漆
漆渣
有机物
固态
T,I
HW12
900-252-12
0.421
9
原辅料包装

沾染化学品废包装桶
有机物
固态
T,In
HW49
900-041-49
6
10
废气治理设施维护

废过滤棉

有机物
固态

T,In
HW49
900-041-49
0.02
11
废活性炭

有机物

固态

T
HW49

900-039-49

10.22
12
喷淋废液

有机物

液态

T,I,R
HW06

900-402-06

10.01
13
设备维修

废机油
矿物油

液态

T,I
HW08

900-217-08

0.2

14
废机油桶
矿物油

固态

T,I
HW08

900-249-08

0.01

15
职工生活

生活垃圾

生活垃圾

/

固态

/

SW64

900-099-S64

18

2、一般工业固体废物环境影响分析
一般工业固体废物集中收集后，暂存于车间内，集中分类收集后外售处置。本项目要求一般工业固体废物贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中一般工业固体废物的要求。本项目根据一般工业固体废物产生环节、废物主要成分、性状采取相应的综合利用方式和处置方式，均得到合理处置。

3、危险废物环境影响分析
本项目位于饮用水水源准保护区内，要求企业在产生危险废物前，事先电话联系有资质的危废处置单位，约好时间待危废处置单位前来收取危废时，再清理产生的危险废物，做到危废随产随清，不在厂区内设置危废间暂存。
项目产生的危废不暂存，产生时直接委托有资质的单位转移、处置。危废转移出厂时应将危险废物装入容器内，装载危险废物的容器必须完好无损。
做好危险废物产生及转运情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、产生日期、废物转移日期及接收单位名称等。
按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关规定要求，危险废物盛装容器上需要张贴标签。
委托他人运输、利用、处置危险废物的，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。
表42   项目危险废物产生量和处置措施一览表

序号

污染源

污染物名称

固废属性

危废代码

产生量t/a

形态

储存方式

有害成分

产生周期

危废特性

1
酒精擦洗
废抹布
危险废物

HW

900-041-49
0.05
固态
不在厂区内暂存，随产随清,交由具有危废处理资质的单位进行妥善处置
有机物
1月
T,In
2
真皮革裁剪
真皮边角料
HW21

193-002-21
1.04
固态
重金属
1月
T
3
发泡枪头清洗
沉淀罐沉渣
HW13

265-101-13
0.3
固态
有机物
1月

T
4
喷模内漆
漆渣
HW12
900-252-12
0.421
固态
有机物
1月
T,I
5
原辅料包装
沾染化学品废包装桶
HW49

900-041-49
6
固态
有机物
26天
T,In
6
废气治理设施维护
废过滤棉
HW49

900-041-49
0.02
固态

有机物
半年
T,In
7
废活性炭
HW49

900-039-49
10.22
固态
有机物
1年

T
8
喷淋废液
HW06

900-402-06
10.01
液态
有机物
50天

T,I,R
9
设备维修
废机油
HW08

900-217-08
0.2
液态
矿物油
半年

T,I
10
废机油桶
HW08

900-249-08
0.01
固态
矿物油
半年

T,I
①危废收集环境影响分析
本项目产生的危废，在产生收集前与危废运出处置单位进行沟通，合理安排操作流程，危废产生后直接交由危废处置单位转移至包装容器内进行运输、处置。在采取严格防治措施的前提下，危险废物可实现随产随清，不会造成不利环境影响。
②运输过程环境影响分析
危险废物从产生环节到暂存场所的运输过程中应有防泄漏、防散落、防破损的措施，并加强对相关运输技术人员的培训工作。
③委托利用或者处置的环境影响分析
项目危险废物委托有资质的单位进行处置，不会产生显著的环境影响。
④环境管理要求
建设单位应严格落实危险废物环境管理制度，对项目危险废物产生、收集各环节进行全过程环境监管。建立档案制度，对危险废物种类、数量、特性、包装容器类别、产生日期、运出日期等详细记录在案并长期（至少10年）保存。建立定期巡查、维护制度。
本次本环评建议优先选择距离厂址最近的危废处置单位，尽量避免危险废物长途运输过程中带来的潜在风险，运输时尽量避开村庄、医院等敏感点，选择敏感点较少的运输线路，同时，运输过程中定时对危险废物容器进行检查，尽量避免危险废物发生散落事故。
综上所述，本项目产生的固体废物全部得到妥善处置。

5、地下水、土壤
本项目废气中污染物因子主要为非甲烷总烃，不包含重金属和二噁英类，不会因为大气沉降对土壤环境产生影响。项目产生的危险废物不在厂区内储存。为了保护地下水及土壤资源，确保区域地下水源的水质不受污染，项目车间采取分区防渗措施。
分为重点防渗区、一般防渗区。具体分区防渗措施见下表。

表43   本项目污染防治分区情况一览表

序号

防渗分区

装置、单元名称

防渗要求

1

重点防渗区

发泡料存放区、原料库、发泡区域、恒温恒湿库
防渗性能达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10−10cm/s。

2

一般防渗区

除重点防渗区以外区域
地面硬化

采取以上措施，并加强源头控制后，可有效缓解因环境事故问题对地下水、土壤环境产生的影响。

因此，本项目对地下水、土壤环境影响较轻。

6、生态

项目用地为工业用地，项目所在区域周围无自然保护区、世界文化遗产、自然遗产等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区，生态敏感程度一般。项目建设不会改变区域生态环境，因此，项目建设对周围生态环境产生的影响可接受。

7、环境风险分析

根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线运输）的建设项目进行风险评价。

本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。
（1）风险物质分布
根据《建设项目环境风险评价技术导则》可知，本项目风险物质为：原辅材料聚氨酯发泡B料（改性异氰酸酯MDI）、酒精、废活性炭、真皮边角料、沉淀罐沉渣、漆渣、废过滤棉、废活性炭、喷淋废液、废机油桶、废机油、沾染化学品废包装桶等。

根据成分分析，本项目聚氨酯发泡B料含有二苯基甲烷-4,4’-二异氰酸酯，CAS号101-68-8，也称4,4'-MDI。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），MDI属于风险物质。MDI全称为二苯基亚甲基二异氰酸酯，CAS号26447-40-5，对应化合物为二苯甲烷二异氰酸酯混合物，包含4,4'-MDI、2,4'-MDI和2,2'-MDI三种异构体的混合物，分子式均为C15H10N2O2，仅结构上异氰酸酯基的位置有所不同。本项目聚氨酯发泡B料含有的风险物质为4,4'-MDI，属于风险物质MDI的一种异构体。

（2）详细评价内容见“环境风险专项评价”。
（3）风险防控措施
①防火防爆措施：厂区内严禁火源；严格遵守动火制度；电器设备都采用防爆型，防止产生电火花；厂房内通风良好，漏气时必须迅速消除；备有必要的消防用品和用具，如各种灭火器、消防沙等。

②消防及火灾报警系统措施：设计消防以干式灭火器为主，在全厂范围内依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）设置移动式灭火器，车间、原料库及办公区域分别配置若干手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器，车间外备消防沙；在工程建设和生产过程中应保证消防设施的投入和落实并定期对消防设施进行检查，积极贯彻“以防为主，防消结合”的方针，长期对职工进行安全和消防教育，提高职工的火灾防范意识，加强生产安全管理，实现安全生产；任何人发现火灾后均应立即向公司领导和调度中心报告。报告时讲明火灾地点、着火物品、火势大小及周围的情况。公司领导立即组织现场值班人员、岗位人员用灭火器、消火栓组织灭火；尽量将周围易燃易爆品转移或隔离；并根据火势大小、严重程度，决定是否拨打“l19”电话报警。同时组织公司消防小组迅速集结增援灭火，决定是否启动应急预案。

③泄漏风险防范措施：聚氨酯发泡料A料、B料采用吨桶存放，存放区位于车间内发泡料存放区，正常情况下吨桶内的物料不会泄漏出厂区。发泡料存放区设置围堰，A料、B料分别设置围堰，发泡料存放区围堰采取高于地面混凝土或砖砌围堰，围堰容积大于物料单吨桶容积，可容纳单只吨桶全部泄漏物料。围堰内设泄漏液体导流槽及泄漏液收集槽，泄漏后废液通过导流槽引至收集槽内，同时项目设备用桶，收集槽内收集的聚氨酯发泡料B料及时泵送至备用桶内。同时本项目在厂区采取分区防渗措施，其中重点防渗区为发泡料存放区、原料库、发泡区域、恒温恒湿库，防渗性能达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10−10cm/s；一般防渗区为除重点防渗区以外区域，采取地面硬化措施；酒精储存于原料库中，采用桶装，原料库采取防火措施。

④安全管理防范措施：认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》和《危险化学品安全管理条例》等法律、法规，依法对生产使用的危险化学品进行登记、归档管理，在生产使用车间和容器设置明显的危险品标志，建立健全安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控；加强对从业人员安全宣传、教育和培训，促使其提高安全防范意识，杜绝违规操作；定期检修设备，尽可能采用机械化自动化先进技术，以隔绝毒物与操作人员的接触；工作人员应熟悉事故应急设备的使用和维护，了解应急处理流程，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安、交通部门和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大和恶化；建立污染事故应急处理组织，负责污染事故的指挥和处理；发生泄漏后，公司方要积极主动采取果断措施，如停止供料、关闭相应的阀门，严格控制电、火源，及时报警，特别要配合消防部门，提供相关物料的理化性质等，做好协助工作；经常对设备进行维护，发现问题立即停产检修，禁止跑、冒、滴、漏；制定岗位责任制，杜绝污染事故的发生；生产区应设置明显的防火安全标志。对可能发生火灾的生产车间等区域设置警示牌。

⑤风险事故应急措施

当发生MDI泄漏火灾事故的应急措施如下：

A、源头控制

应急救援人员佩戴防护用品，及时对泄漏点进行堵漏；
发现火灾险情及时用灭火器对泄漏点进行冷却；
上传信息到车间主任。

B、拦截设施

堵漏材料及工具；
采用泡沫灭火器或消防沙持续灭火。

C、收集措施

消防铲、消防桶等收集容器收集。

D、处置污染物

收集的砂土送有资质单位处理。

（4）风险评价结论
①项目涉及聚氨酯发泡B料，含有危险物质MDI，分布在车间发泡原料区，存在危险因素主要为泄漏，及泄漏后遇明火引发火灾进而引起伴生/次生污染物的排放。

②本项目针对本工程的生产特点，制定了防止环境污染事故发生的防范措施：发泡料存放区设置围堰，A料、B料分别设置围堰，发泡料存放区围堰采取高于地面混凝土或砖砌围堰，围堰容积大于物料单吨桶容积，可容纳单只吨桶全部泄漏物料。围堰内设泄漏液体导流槽及泄漏液收集槽，泄漏后废液通过导流槽引至收集槽内，同时项目设备用桶，收集槽内收集的聚氨酯发泡料B料及时泵送至备用桶内；酒精储存于原料库中，采用桶装，原料库采取防火措施。本次评价要求企业投产后按要求编制突发环境事件应急预案，并根据本项目工程的特点，对应急预案进行备案，体现分级响应、区域联动原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。在严格落实风险防范措施的前提下，本项目发生大气风险事故的概率很小，且厂区距离周围敏感点较远，对区域大气环境影响很小。

③设计消防以干式灭火器为主，在全厂范围内依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）设置移动式灭火器，车间、原料库及办公区域分别配置若干手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器，车间外备消防沙。避免产生消防废水进入地表水环境。
④本项目在厂区采取分区防渗措施，其中重点防渗区为发泡料存放区、原料库、发泡区域、恒温恒湿库，防渗性能达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10−10cm/s；一般防渗区为除重点防渗区以外区域，采取地面硬化措施。企业通过加强维护和环境管理，可有效控制项目废水污染物下渗现象，避免污染地下水，项目对区域地下水环境影响很小。

⑤在落实有效的风险防范措施后，项目环境风险处于可防控水平。

8、环境管理
（1）管理机构设置
设置工程环保管理机构和管理人员。环境管理机构的基本职责如下：
①贯彻执行国家与地方的环保法规与有关标准。
②建立各种管理制度并经常检查执行情况。
③搞好环保教育，增强全员环境保护意识。
④编制工程环保计划，并组织实施。
⑤掌握厂区及周边地区环境质量变化情况，提出进一步进行污染治理改进措 施。
（2）落实达标排放责任
建设单位依照《中华人民共和国生态环境法典》等有关法律法规，落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等满足相关排放要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平， 自觉接受监督检查。
（3）排污许可证管理

①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合相关的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。

②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。

③排污口规范化设置，排放口设置符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）规定，排放口按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置相应的环保图形标志牌。

表44   环境保护图形标志一览表

序号
提示图形符号
警告图形符号
名称
功能
1
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废气排放口
表示废气向大气环境排放

2
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一般固体废物
表示一般固体废物贮存、处置场
3
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噪声排放源
表示噪声向外环境排放
④建立健全环境档案管理与保密制度，如污染防治设施设计技术改进及运行 资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	发泡、熟化、喷脱模剂、喷模内漆、酒精擦洗废气排放口DA001
	非甲烷总烃
	二次密闭负压收集+“水喷淋+除雾+过滤棉+两级活性炭吸附装置”+1根21m高排气筒排放
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造行业标准

	
	
	颗粒物
	
	《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）表1中“涉表面涂装工序的其他行业”污染物排放限值

	
	
	MDIa（a：待国家污染物监测方法标准发布后实施。）
	
	《合成树脂工业污染物排放控制标准》（GB31572-2015）表5排放限值

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值

	
	厂区内无组织
	非甲烷总烃
	加强废气收集
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值

	
	厂界无组织
	非甲烷总烃
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	
	颗粒物
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级新改扩建限值要求）

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	排入鑫鸿产业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥
	不外排

	
	发泡枪枪口清洗废水
	COD、BOD5、SS、
	沉淀后回用，不外排，定期清理沉渣
	不外排

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	检验
	不合格泡沫
	收集后外售物资回收公司
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	修边
	泡沫边角料
	
	

	
	PU革裁剪
	PU革边角料
	
	

	
	原辅料包装
	废包装袋、废包装箱
	
	

	
	酒精擦洗
	废抹布
	随产随清，交有资质单位处理，不在厂内暂存
	合理处置，不在厂内暂存

	
	真皮革裁剪
	真皮边角料
	
	

	
	发泡枪头清洗
	沉淀罐沉渣
	
	

	
	原辅料包装
	沾染化学品废包装桶
	
	

	
	喷模内漆（水性）
	漆渣
	
	

	
	废气治理设施维护
	废过滤棉
	
	

	
	
	废活性炭
	
	

	
	
	喷淋废液
	
	

	
	设备维修
	废机油
	
	

	
	
	废机油桶
	
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	环卫部门统一处理
	《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过）中“第二编-第六分编 固体废物污染防治-第二十一章 生活垃圾污染防治”相关要求

	土壤及地下水污染防治措施
	为了保护地下水及土壤资源，确保区域地下水源的水质不受污染，项目车间采取分区防渗措施，分为重点防渗区、一般防渗区。

重点防渗区：发泡料存放区、原料库、发泡区域、恒温恒湿库，防渗性能达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10−10cm/s；一般防渗区：除重点防渗区以外区域，采取地面硬化措施。

	生态保护措施
	本项目为工业用地。占地范围内无重点保护文物和珍稀动植物资源，对项目占地区域生态影响较小。

	环境风险防范措施
	详见专章

	其他环境管理要求
	①依法申办排污许可手续；
②建设完成后依法进行自主验收；
③制订环境管理制度，开展日常管理，加强设备巡检，及时维修；
④制定运营期环境监测并严格执行；
⑤建立清晰的台账系统：健全各类台账并严格管理，包括废气监测台账、废气处理设施运行台账、废气处理耗材的用量和更换及转移处置台账，台账保存期限不得少于五年。




六、结论

	本项目建设符合国家、地方相关产业政策及环保部门的要求，符合区域“三线一单”的要求。运营期在采取各项环保措施后，项目污染源可得到有效治理，污染物均可实现达标排放，项目建设对周围环境产生的影响可接受。因此，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，从环保角度分析，项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0t/a
	/
	/
	0.296t/a
	/
	0.296t/a
	+0.296t/a

	
	颗粒物
	0t/a
	
	
	0.0473t/a
	
	0.0473t/a
	+0.0473t/a

	
	MDI
	0t/a
	
	
	0.0293t/a
	
	0.0293t/a
	+0.0293t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	不合格泡沫
	0t/a
	/
	/
	9t/a
	/
	9t/a
	+9t/a

	
	泡沫边角料
	0t/a
	/
	/
	6t/a
	/
	6t/a
	+6t/a

	
	PU革边角料
	0t/a
	/
	/
	1.365t/a
	/
	1.365t/a
	+1.365t/a

	
	废包装袋、废包装箱
	0t/a
	/
	/
	30t/a
	/
	30t/a
	+30t/a

	危险废物
	废抹布
	0t/a
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	真皮边角料
	0t/a
	/
	/
	1.04t/a
	/
	1.04t/a
	+1.04t/a

	
	沉淀罐沉渣
	0t/a
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	+0.3t/a

	
	沾染化学品废包装桶
	0t/a
	/
	/
	6t/a
	/
	6t/a
	+6t/a

	
	漆渣
	0t/a
	
	
	0.421t/a
	/
	0.421t/a
	+0.421t/a

	
	废过滤棉
	0t/a
	
	
	0.02t/a
	
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废活性炭
	0t/a
	/
	/
	10.22t/a
	/
	10.22t/a
	+10.22t/a

	
	喷淋废液
	0t/a
	/
	/
	10.01t/a
	/
	10.01t/a
	+10.01t/a

	
	废机油
	0t/a
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废机油桶
	0t/a
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	0t/a
	/
	/
	18t/a
	/
	18t/a
	+18t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。
3








—  3  —

喷脱模剂
附着于成品
废气
脱模剂
1
0.05
0.83
水蒸气挥发
0.12



新鲜水
发泡枪口清洗（-0.006）
职工生活（-1.48）
0.006
0.026
7.4
鑫鸿产业园防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥
5.92
喷淋用水（-2.16）
720
定期清理，交有资质单位处置
0.03
2.19
去离子水
发泡机加热水（-0.001）
0.001
1
9.596



方向盘骨架
发泡灌注成型
检验、修边
包覆缝线
聚氨酯A、B料、色浆
皮革
皮革裁剪
G4、N
S1、S2
S3、S4
N
整形
淀粉胶
装配
成品包装
装饰配件
酒精擦洗
G3
加料、开模
喷脱模剂
喷模内漆
G1
G1

密闭间



发泡、熟化、喷脱模剂、喷模内漆、酒精擦洗
二次密闭间负压收集+1套“水喷淋+除雾+过滤棉+两级活性炭吸附装置”
1根21m高排气筒（DA001）



喷模内漆
模内漆（水性）
附着于成品
漆雾
漆渣
1.5
挥发性有机物
0.047
0.033
0.421
0.312
水蒸气挥发
0.687



发泡
聚氨酯A料
聚氨酯B料
废气
不合格品
边角料
成品
185
115
9
6
1.611
283.389



